2. 맨홀설치 방법

맨홀은 다음 사항을 고려하여 설치한다.

(1) 맨홀배치

가. 맨홀은 관거의 기점, 방향, 경사 및 관경 등이 변하는 곳, 단차가 발생하는 곳, 관거가 합류하는 곳이나 관거의 유지관리상 필요한 장소에 반드시 설치한다.

나. 맨홀은 관거의 직선부에서도 관경에 따라 아래와 같은 범위내의 간격으로 설치한다.

관경(mm)	300이하	600이하	1000이하	1500이하	1650이하
최대간격(mm)	50	75	100	150	200

맨홀의 관경별 최대간격