┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             101              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │        토공/시공측량         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│         점      검      내      용         │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시공측량전 설계도와 일치하는가를 확인하면│        │    │    │              │

│   서 답사하고 시공상 필요한 제반 가설물의  │        │    │    │              │

│   위치와 크기를 미리 조사하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 레벨과 트렌싯은 시공측량 실시전에 정확   │        │    │    │              │

│   하게 작동하는가를 체크하였는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 시공측량 기간중 정기적으로 측량기구를    │        │    │    │              │

│   항상 정확한 상태를 유지하는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 테이프와 Pole, Staff 등은 정확하고 손상  │        │    │    │              │

│   되지 않은 것을 사용하는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 지반고 측정은 벤치마크에 의해 정확히 이  │        │    │    │              │

│   루어 지는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 각 횡단 끝 부분의 거리를 인접한 황단과   │        │    │    │              │

│   비교하여 점검하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 물량 측정이 필요한 Item List 및 시방서   │        │    │    │              │

│   를 숙지하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 횡단은 경계선을 지나 충분하게 연장하여   │        │    │    │              │

│   측량하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 야장기입을 정확히 하고 이를 잘 유지하는  │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.시공구간 경계지점에 대한 측량성과를 인접 │        │    │    │              │

│   공구와 서로 협의하였나.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             102              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     토공/기존구조물 철거     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 제거된 물질은 적절한 방법으로 처리 하는  │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제거전 제반안전에 대한 검토와 부위별 제거│        │    │    │              │

│   순서는 결정하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 구조물의 하부구조는 유수부일 경우 하상   │        │    │    │              │

│   면까지, 지표면에서는 최소 30cm 깊이까지  │        │    │    │              │

│   제거하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 사용중인 구조물 제거시 적당한 대체 시설  │        │    │    │              │

│   물을 설치하는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 제거시 발파가 필요할 때에는 영향권내의   │        │    │    │              │

│   신구조물을 설치하기 전에 시행하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 제거 작업으로 생긴 웅덩이, 도랑, 구멍등  │        │    │    │              │

│   은 적절한 재료로 되메움 하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 도로 완성면에서 최소 1m 깊이까지의 모든  │        │    │    │              │

│   콘크리트는 제거하는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             103              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  토공/표토제거 및 벌개제근   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 표토제거는 표면에 나타난 깊이까지 시공   │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제거된 표토는 승인된 장소에서 적치하고   │        │    │    │              │

│   유용토에 섞여있지 않은가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 표토 제거후 원지반 다짐시 시방기준에     │        │    │    │              │

│   따른 시행을 하고 있는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 유기토, 초목, 나무뿌리 등을 제거하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 유용토는 선별하여 적절히 적치하여 놓는   │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 벌개제근 등으로 생긴 웅덩이, 도랑, 구멍  │        │    │    │              │

│   등은 되메움을 하는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 벌개제근 부위의 표시 및 경계선 밖을 침   │        │    │    │              │

│   범하지는 않는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 제거된 유기토, 초목, 나무뿌리 등의 처리  │        │    │    │              │

│   는 적절한가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             104              │점검일자│  1997 년   2 월   3 일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │         토공/흙깍기(발파)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│  STA.1+575 - 1+585      │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│점검자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 흙깍기 시공전에 현장의 시공전 사진을 찍  │        │ 0  │    │              │

│   고 시공중에도 계속 시공사진을 촬영하는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 지질조사 보고서를 검토하여 배수시설 및   │        │ 0  │    │              │

│   불량한 재료의 처리방법을 강구하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 시공전 지하 매설물을 검토 확인하였는가.  │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 중장비 작업에 따른 지하매설물의 보호대   │        │ 0  │    │              │

│   책을 수립하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 발파 작업전에 경고판을 설치하는가        │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 발파시 교통장애 및 인근 구조물에 영향을  │        │ 0  │    │              │

│   줄 염려는 없는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 화약취급, 운반등은 관계법규를 준수하여   │        │ 0  │    │              │

│   안전하게 처리하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 필요한 배수시설은 하였는가.              │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 유용토에 대한 토성시험을 실시하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.시공중 필요한 시험을 실시하는가.         │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.토사 절취후 암측량을 실시하는가.         │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.천공 및 발파작업은 충분한 경험이 있는    │        │ 0  │    │              │

│   숙련공이 실시하는가.                     │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             104              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │         토공/흙깍기          │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│13.천공 및 발파장비는 노후 손상된 것을 사용 │        │    │    │              │

│   하지는 않는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.천공장 및 장약량을 기록 유지하는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.Over Cutting이나 인근에 피해를 줄때에는  │        │    │    │              │

│   발파패턴을 바꾸거나 장약량을 조정하는가  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.비탈면 구배는 안정한가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│17.비탈면이 높을수록 소단을 설치하고 구배   │        │    │    │              │

│   는 적절히 하는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             105              │점검일자│ 1997  년    8월   29일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     토공/흙쌓기 및 다짐      │부 위 별│ 노상FINAL                │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│ STA.3+740 - 3+980        │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│         점      검      내      용         │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 벤치마크등 주요표석의 인조점을 설치하였는│        │ 0  │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 성토전 원지반의 측량을 실시하는가.       │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 성토전 원지반의 뿌리나 잡목, 잡풀등의 식 │        │    │    │              │

│   물을 제거하는가.                         │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 운반 및 다짐장비의 대수 및 타입,상태는 적│        │ 0  │    │              │

│   정한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 성토부위가 완료되는 곳마다 다짐도 및 다짐│        │ 0  │    │              │

│   두께 검측을 실시하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 성토부위의 원지반 다짐은 충분한가.       │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 경사부위의 층따기를 실시하는가.          │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 필요시 배수시설을 설치하는가.            │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 운반로는 토공이 완료될 때까지 항상 깨끗하│        │ 0  │    │              │

│   고 노면이 양호한 상태로 유지하는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.부적당한 재료를 성토재료로 사용하지는 않 │        │ 0  │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.필요시 살수, 건조 또는 혼합을 하여 최적함│        │ 0  │    │              │

│   수비 상태를 유지하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 강 영 오(인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             105              │점검일자│ 1997  년    8월    29일  │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     토공/흙쌓기 및 다짐      │부 위 별│ 노상FINAL                │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│ STA.3+740 - 3+980        │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│         점      검      내      용         │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12.재료 및 함수량은 균일하게 시공하는가.    │        │ 0  │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.다짐은 성토재료를 포설한후 가능한 빨리 실│        │ 0  │    │              │

│   시 하는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 강 영 오 (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             106              │점검일자│1997 년  8월   29일       │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │       토공/토공마무리        │부 위 별│노상 FINAL                │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│3+740 - 3+980             │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 토공면은 주어진 선형 및 구배와 일치하는가│        │  O │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 토공면에 노출된 돌,부스러기,기타 페기물을│        │  O │    │              │

│   제거하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 측구,배수관,암거 및 그 부속시설을 항상 깨│        │  O │    │              │

│   끗히 청소하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 배수시설의 벽면 및 교대 교각 주변의 잉여 │        │  O │    │              │

│   토나 폐기물등을 제거하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 배수로 시공위치 및 상태를 확인하였는가.  │        │  O │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 절.성경계 및 편절.편성구간의 배수처리상  │        │  O │    │              │

│   태를 확인하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 노상 최종 마무리면의 프로프롤링 시험을 실│        │  O │    │              │

│   시하여 지지력 부족등 취약부위는 확인하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 노면 및 법면의 다짐상태는 시방기준에 합격│        │  O │    │              │

│   하는가.(현장밀도, 평판재하시험)          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 선형 및 종.횡단면 측정결과 이상이 없는가.│        │  O │    │              │

│   (계획고, 두께, 요철)                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :강  영  오 (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             107              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │         토공/뒷채움          │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 각 층은 함수비를 조절하여 시방에 적합한  │        │    │    │              │

│   재료를 사용하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 각 다짐층 1층 두께는 적절한가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 뒷채움 재료를 포설할 때 구조물 양면이 동 │        │    │    │              │

│   시에 같은 높이가 되도록 하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 위치별 사용 다잠장비는 적절한가.         │        │    │    │              │

│   (구조물 날개벽 주위는 충격식 램머, 소형  │        │    │    │              │

│    다짐장비 사용여부)                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Roller 다짐시 전압폭의 1/2 혹은 30cm 이상│        │    │    │              │

│   씩 겹쳐지게 다지고 있는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 각종 시험결과는 다짐도 및 시방조건에 합격│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            108 - a           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     토공/법면보호(떼붙임)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시공시기는 활착이 용이한 봄, 가을에 시행 │        │    │    │              │

│   하고 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 비탈면은 공사를 시공하기 전에 표면의 느슨│        │    │    │              │

│   한 토사 및 뜬돌들을 제거하고 잘 다듬어졌 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 비탈면에 떼를 심는경우에 양토를 사용하여 │        │    │    │              │

│   소정의 폭으로 짜른떼를 연속적으로 심고있 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 줄떼의 간격은 비탈면을 따라 30CM를 표준으│        │    │    │              │

│   로 시공하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 평떼를 심는경우에 떼를 비탈면에 깔고 표면│        │    │    │              │

│   을 두드려서 밀착시킨후 떼꼬치를 박고 비옥│        │    │    │              │

│   한 흙을 뿌려 시공하는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 비탈면 또는 토공마무리면에서 침식방지 및 │        │    │    │              │

│   조경이 필요한 때에는 이에 상당한 식재 및 │        │    │    │              │

│   파종에 의한 씨앗뿌리기를 실시하고 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           108 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │토공/법면보호(씨앗뿜어 붙이기)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 파종 시공전에 비탈면을 다시 마무리 하는  │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 파종지 정지시 표토를 부드럽게 하고 돌잡초│        │    │    │              │

│   등 불순물을 제거하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 불량한 표토(점질토, 배수불량토)는 사질토 │        │    │    │              │

│   로 객토하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 파종기계에 의해 균일하게 파종하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 뿜어붙이기면과 노즐을 약 1M정도 떨어지게 │        │    │    │              │

│   진행하며 비탈면 하부로 진행 시공하는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 뿜어붙이기 3일간 10℃이상 유지되도록 하며│        │    │    │              │

│   기상이 좋지못한 상태에서 시공되고 있지는 │        │    │    │              │

│   않는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 씨앗 발아후 일정기간 제초를 실시하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 파종후 1개월내에 발아가 안되면 재시공을  │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           108 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │        토공/법면보호         │부 위 별│                          │

│            │     (모르터 뿜어붙이기)      │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시공전에 표면을 청소하고 뜬돌을 제거하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 모르터 배합 및 두께는 설계도서 또는 시방 │        │    │    │              │

│   서대로 균일하게 실시하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 시공후 적정온도를 유지하였는가.          │        │    │    │              │

│   (3일간 10℃)                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 상부에서 하부로 시공하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 뿜어 붙일때에는 노즐을 비탈면에 직각으로 │        │    │    │              │

│   시공하였는가?                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 비탈면이 넓고 평활한 경우 필요시 줄눈을  │        │    │    │              │

│   설치하고 채움재를 채우는가?              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 보강후 철망은 요철에 맞추어 팽팽히 고정시│        │    │    │              │

│   키는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           108 - d            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 토공/법면보호(콘크리트 블럭) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 블럭의 규격 및 재질은 시방에 적합한가?   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 비탈면을 고른후 블럭을 올바르게 맞물리도 │        │    │    │              │

│   설치하였는가?                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 블럭의 교점 부분에 활동막이를 사용하는 경│        │    │    │              │

│   우 활동막이가 블럭과 충분히 고정되었는가?│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 블럭내에 잡석이나 호박돌을 채울때 맞물림 │        │    │    │              │

│   은 충분한가?                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 블럭내에 잔디등을 식재할때 격자내에 뗏밥 │        │    │    │              │

│   용 흙을 채우고 충분히 다졌는가?          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            109               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │        토공/되메우기         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 각 단면에 따른 적합한 재료를 사용하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 위치별 사용 다짐장비는 적정한가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 다짐 시행전 살수조건등 재료의 함수량 관리│        │    │    │              │

│   를 이행하고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 구조물 주위의 뒷채움 및 층별 다짐을 이행 │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 각 다짐층 1층 두께는 적정한가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Roller 다짐시 전압폭의 1/2 혹은 30cm 이상│        │    │    │              │

│   씩 겹쳐지게 다지고 있는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 각종 시험결과 다짐밀도 및 시방조건에 합격│        │    │    │              │

│   하는가                                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             110              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    토공/토취장 및 사토장     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 토취장 및 사토장 용량을 확인하였는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 토취장 및 사토장에 관련된 제반 인허가권의│        │    │    │              │

│   사전승인을 취득하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 토취장 및 사토장 경계 바깥의 용지 및 시설│        │    │    │              │

│   물의 피해유무를 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 발생되는 토량이 성토재료 시방기준에 적합 │        │    │    │              │

│   한지 시험하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 공사중 강우에 대한 배수대책을 수립하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 함수비 증가를 방지하기 위한 가배수로등을 │        │    │    │              │

│   설치하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 깍기중 비탈면의 낙석 또는 토사붕괴에 대한│        │    │    │              │

│   대비책을 수립하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 토취장의 원상복구, 사토장의 정리를 완료하│        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             111              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │        토공/연약지반         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 연약지반에 대한 사전조사는 충분히 시행되 │        │    │    │              │

│   었는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 연약지반에 사용되는 재료(모래,배수 Paper │        │    │    │              │

│   등)는 시방기준에 적합한가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 연약지반 성토전 원지반 처리는 되었는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 연약지반 성토전 가배수로 설치는 되었는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 연약지반 처리용 장비의 조합은 적정한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 연약지반 처리용 Sand Pile 등의 간격 및   │        │    │    │              │

│   규격은 적정한가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 단계별 성토 시공계획에 따라 시공되는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 연약지반 계측관리는 철저히 이루어 지고   │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)