번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.01 a	교통표지판 교통표지판(삼각1변 120cm)	ea	1. 재료비 (지주 포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 1.232m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.088m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.144m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.144m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.263m2	「품셈 도로표지공」 참조
b	2중삼각표지판 (삼각1변 120cm)	ea	1. 재료비 (지주 포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인×2(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 2.010m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.735m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.275m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.275m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.983m2	「품셈 도로표지공」 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c	교통표지판(원형φ 90cm)	ea	1. 재료비 (지주 포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 1.232m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.088m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.144m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.144m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.263m2	「품셈 도로표지공」 참조
d	원형표지판(부착식 90cm)	ea	1. 재료비 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.16인(표지)	「품셈 도로표지공」 참조
e	2중원형표지판	ea	1. 재료비 (지주포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인×2(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 2.010m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.735m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.275m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.275m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.983m2

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
f	2중교통표지판(삼각+사각)	ea	1. 재료비 (지주 포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인×2(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 2.010m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.735m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.275m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.275m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.983m2	「품셈 도로표지공」 참조
g	오각표지판(60×20×72cm)	ea	1. 재료비 (지주 포함) : 물가지 적용 2. 설치비 보통인부 : 0.55인(지주)+0.16인(표지) 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 1.232m3 나) 되메우기및다짐 : 보통인부 0.1인 × 1.088m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.144m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.144m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 1.263m2	「품셈 도로표지공」 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.02 a a-1	데리네이터 데리네이터 데리네이터(토공용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 0.11인
a-2	데리네이터(가드레일용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 0.04인
a-3	데리네이터(옹벽용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 011인 3. 공구손료(인건비의 3%)
a-4	데리네이터(교량용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 0.11인 3. 공구손료(인건비의 3%)
a-5	데리네이터 (중분대 방현망용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 0.04인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-6	소분리대 반사판(300×500)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
b b-1	도로표지병 도로표지병(단면)	ea	1. 재료비 ① 표지병 ② 접착제(0.15kg) 2. 설치비 : 특별인부 : 0.006인 보통인부 : 0.024인 3. 잡재료비 : 노무비의 4%	｢품셈 분리대병 설치공｣ 참조
b-2	도로표지병(양면)	ea	1. 재료비 ① 표지병 ② 접착제(0.15kg) 2. 설치비 : 특별인부 : 0.006인 보통인부 : 0.024인 3. 잡재료비 : 노무비의 4%	｢품셈 분리대병 설치공｣ 참조
c	갈매기표지판(단면 60×30)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 보통인부 : 0.55인 3. 토 공 가) 터파기 : 0.662m3 나) 되메우기및다짐 : 0.626m3 다) 잔 토 : 0.036m3 라) 콘크리트(소형 VIB제외) : 0.036m3 마) 거푸집(합판소형 6회) : 0.480m2	｢품셈 도로표지공｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.03 a	차선도색 차선도색(실선, 융착식(수동식))	m2	1. 재료비 ① 융착식도료 : 4.53kg ② 유리알(비드) : 0.2kg ③ 프라이머 : 0.2kg ④ 프로판가스 : 0.2kg 2. 인건비 ① 특별인부 : 0.008인 ② 보통인부 : 0.017인 3. 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 기계경비(핸드가이드식 라인마커, 용해조, 작업용 트럭등) - 인력품의 20% 5. 청소비 : 1일 5인	｢품셈 융착성 도료용 수동식｣ 참조
b	차선도색(파선, 융착식(수동식))	m2	1. 재료비 ① 융착식도료 : 4.53kg ② 유리알(비드) : 0.2kg ③ 프라이머 : 0.2kg ④ 프로판가스 : 0.2kg 2. 인건비 ① 특별인부 : 0.010인 ② 보통인부 : 0.020인 3. 잡재료비 : 인건비의 5% 4. 기계경비(실선참조) 5. 청소비 : 1일 5인	｢품셈 융착성 도료용 수동식｣ 참조
c	차선도색(실선) (가열형, 기계식)	m2	1. 재료비 : 품셈참조 2. 인건비 : 품셈참조 3. 라인마커(10km/hr) : 0.0053hr 4. 청소 : 인부 5인 5. 기계경비(작업용 트럭등) : 인력품의 15%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
d	차선도색(파선) (가열형, 기계식)	m2	1. 재료비 : 품셈참조 2. 인건비 : 품셈참조 3. 라인마커(10km/hr) ; 0.0067hr 4. 청소 : 인부 5인 5. 기계경비(작업용 트럭등) : 인력품의 15%
e	차선도색(실선) (상온형, 기계식)	m2	1. 재료비 : 품셈참조 2. 인건비 : 품셈참조 3. 라인마커(10km/hr) : 0.0047hr 4. 청소 : 인부 5인 5. 기계경비(작업용 트럭등) : 인력품의 15%
f	차선도색(파선) (상온형, 기계식)	m2	1. 재료비 : 품셈적용 2. 인건비 : 품셈적용 3. 라인마커(10km/hr) : 0.0053hr 4. 청소비 : 인부5인 5. 기계경비(작업용 트럭등) : 인력품의 15%
g	임시차선도색	m2	황색실선(상온형) 전구간 중앙선만 년2회×2년 적용 1) 재료비 (KSM 2312) 0.31ℓ/m2 유리알 : 0.29kg 2) 라인마커(10km/hr) : 0.0047hr 3) 인건비 : 특수인부 : 0.001인 보통인부 : 0.003인 잡재료비 5% 적용 4) 청소비 : 인부 5인 적용 5) 기계경비 : 인력품의 15%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.04 a a-1-1	가드레일 일반구간 가드레일 (3빔)	경간	1. 재료비 : 가드레일(3.2×455×4330) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 취부볼트넛트(Φ19×180) ③ 레일볼트넛트(Φ16×33) ④ L형 고정캡(Φ139.8) ⑤ 충격흡수판(Φ85×67) 2. 설치비 : 보통인부 : 0.08인 3. 기계사용료(백호우+대형브레이카 0.7m3) : 0.12hr	｢품셈 가드레일 설치｣ 참조
a-1-2	가드레일 (2빔)	경간	1. 재료비 : 가드레일 (4.0×350×4330) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 취부볼트넛트(Φ19×180) ③ 레일볼트넛트(Φ16×33) ④ L형 고정캡(Φ139.8) 2. 설치비 보통인부 : 0.08인 3. 기계사용료(백호우+대형브레이카 0.7m3) :0.12hr

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-2	가드레일(단부콘크리트)	ea	1. 콘크리트 타설(소형 VIB제외) 2. 거푸집(합판 6회) : 1.96m2 3. 토 공 가) 터파기 : 보통인부 0.2인 × 1.62m3 나) 되메우기 : 보통인부 0.1인 × 1.284m3 다) 잔 토 : 보통인부 0.2인 × 0.336m3 4. 앙카볼트(Φ19mm×400)	｢품셈 인력터파기 참조｣
a-3-1	가드레일 (3빔)	ea	1. 재료비 : 가드레일(3.2×455×765) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 취부볼트넛트(Φ19×220) ③ 레일볼트넛트(Φ16×33)
			④ L형 고정캡(Φ139.8) ⑤ 충격흡수판(Φ85×67) 2. 설치비 : 보통인부 : 0.08인 3. 기계사용료(백호우+대형브레이카 0.7m3) : 0.06hr

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-3-2	가드레일 (2빔)	경간	1. 재료비 : 가드레일 (4.0×350×765) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 취부볼트넛트(Φ19×180) ③ 레일볼트넛트(Φ16×33) ④ L형 고정캡(Φ139.8) 2. 설치비 보통인부 : 0.08인 3. 기계사용료(백호우+대형브레이카 0.7m3) : 0.06hr
b b-1-1	중앙분리대구간 중앙분리대 가드레일(3빔)	경간	1. 재료비 : 가드레일(3.2×455×4330) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② L형 고정캡(Φ139.8) ③ 취부 고정 B/N(Φ19×300mm)	｢품셈 중앙분리대용 가드레일 설치｣ 참조
			④ 레일 B/N(Φ16×33mm) ⑤ 충격흡수판(Φ85×67mm) ⑥ 3코아 비트(Φ6 INCH) 2. 설치비 : 보통인부 : 0.134인 특별인부 : 0.04인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-1-2	중앙분리대 가드레일(2빔)	경간	1. 재료비 : 가드레일(4.0×350×4330) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 연결대(492×200×4.5T) ③ 연결대 고정 B/N(Φ19×180mm) ④ 취부 B/N(Φ18×50mm) ⑤ 레일 B/N(Φ16×33mm) ⑥ L형 고정캡(Φ139.8mm) ⑦ 3코아 비트(Φ6 INCH) 2. 설치비 보통인부 : 0.134인 특별인부 : 0.04인 3. 잡재료비 및 기구손료(노무비의 3%) 4. 기계사용료
b-2	중앙분리대 차광망 (중분대 가드레일용)	ea	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
b-3	중앙분리대 차광망 (교량용)	경간	1. 재료비 2. 설치비 : 재료비의 5%
b-4-1	가드레일(라운드레일)(3빔)	ea	1. 재료비 : 가드레일(3.2×455×965) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② L형 고정캡(Φ139.8) ③ 취부 고정 B/N(Φ19×300mm) ④ 레일 B/N(Φ16×33mm) ⑤ 충격흡수판(Φ85×67mm) ⑥ 3코아 비트(Φ6 INCH)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			2. 설치비 : 보통인부 : 0.067인 특별인부 : 0.02인 3. 잡재료비 및 기구손료(노무비의 3%) 4. 기계사용료 ① 코아드릴 : 0.108hr ② 발전기(5Kw) : 0.054hr ③ 대형브레이커(0.7m3) : 0.037hr ④ 경운기 : 0.108hr
b-4-2	가드레일(라운드레일)(2빔)	ea	1. 재료비 : 가드레일(4.0×350×965) ① 지주(Φ139.8×4.5×2200) ② 연결대(492×200×4.5T) ③ 연결대 고정 B/N(Φ19×180mm) ④ 취부 B/N(Φ18×50mm) ⑤ 레일 B/N(Φ16×33mm) ⑥ L형 고정캡(Φ139.8mm) ⑦ 3코아 비트(Φ6 INCH) 2. 설치비 보통인부 : 0.067인 특별인부 : 0.02인 3. 잡재료비 및 기구손료(노무비의 3%) 4. 기계사용료

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.05 a	낙석방지 울타리 낙석방지 울타리(표준부)	m	1. 재료비 : 경간/2m (견적참조) 2. 설치비 : ① 철 공 : 0.05인/m ② 보통인부 : 0.50인/m 3. 콘크리트 타설(소형 VIB제외) : 0.20m3/2 4. 합판 거푸집(소형, 6회) : 1.40m2/2	｢품셈 낙석방호책 설치｣ 참조
b	낙석방지 울타리(단부)	ea	1. 재료비 : 견적참조 2. 설치비 : ① 철 공 : 0.05인/m × 2.0m = 0.1인/경간 ② 보통인부 : 0.50인/m × 2.0m = 0.1인/경간 3. 콘크리트 타설(소형 VIB제외) : 1.3m3 4. 합판 거푸집(소형, 6회) : 3.6m2	｢품셈 낙석방호책 설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c	개폐식 낙석울타리	경간	1. 자재비 ① 지주(150×75×5×7×3500) ② 개폐식낙석차단판(2000×900×45×75×2.3) ③ 정첩 : 1개
			④ 빚장 : 2개 ⑤ P.V.C 코팅망(#8×58×58) : 3.9m2 ⑥ 와이어 로프(Φ18×3×7) : 10m ⑦ 와이어 로프(Φ8) : 10m ⑧ 고정 B/N(Φ14×40) : 2개 ⑨ 콘크리트(40-160-8) : 0.21㎥ ⑩ 거푸집(합판6회) : 1.54㎡ ⑪ 터 파 기 : 0.6㎥ ⑫ 되메우기 : 0.4㎥ 2. 조립 및 설치비 ① 보통인부 : 0.05인/m x 2m/경간 ② 철 공 : 0.5인/m x 2m/경간
d	낙석방지망	m2	1. 자재비 ① P.V.C코팅망(#8×58×58) : 1.15m2 ② 와이어로프(Φ16mm) : 0.52m ③ 와이어로프(Φ20mm) : 0.25m ④ 앵커(Φ22mm, L=0.5m) : 0.042개 ⑤ 앵커(Φ22mm, L=1.0m) : 0.008개 ⑥ 클립(5/8 , 3/4) : 0.19개 ⑦ 결속선(P.V.C코팅) : 0.3m 2. 설치비	｢품셈 낙석 방지막 설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			① 특별인부 : 0.080인 ② 보통인부 : 0.095인 ③ 착 암 공 : 0.008인 ④ 비 계 공 : 0.068인 3. 기계사용료 ① 크레인(무한궤도 50ton) : 0.028hr ② 공기압축기(10.3m3/min) : 0.011hr ③ 착암기(2.7m3/min) : 0.011hr	｢품셈 낙석 방지막 설치｣ 참조
7.06 a	가드휀스 가드휀스(H=1.2m,교량용)	m	1. 자재비 ① 주주, 주주캡, 후레임, 연결판, 철망, 철선 U‧L‧I BOLT, PVC(∅30, ∅75m/m) 2. 설치비 ① 보통인부 ② 철 공 3. 모래부설 4. 자갈부설 5. 충진재

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	가드휀스(토공용)	m	1. 자재비 ① 주주, 주주캡, 후레임, 연결판, 철망, 철선 U‧L‧I BOLT 2. 설치비 ① 철 공 ② 보통인부 3. 기 초 ① 인력터파기 ② 되메우기 ③ 잔토처리 ④ 기초 콘크리트 타설(소형) ⑤ 합판 거푸집(소형, 6회)
7.07 a	콘크리트 방호벽 방호벽(TYPE-1)	m	1. 콘크리트 타설(철근 VIB포함) : 0.319m3 2. 거푸집(합판3회) : 2.431m2 3. 철근가공조립(간단) : 0.057ton
b	중앙분리대 교량용(TYPE-3) (분리형, 구체콘크리트)	m	1. 콘크리트 생산 및 운반 2. 포 설 ① 콘크리트 휘니셔(중앙분리대용) # 콘크리트 휘니셔의 능력 Q= 60×0.303m3×0.8m/min×0.9 = ∙ 청소및가이드라인 설치 : 1인 ∙ BARRIOR 양측콘크리트 정리 : 2인 ∙ 콘크리트 휘니셔 작업원 : 2인 ∙ 죠인트 설치(미장공) : 1인 인 부 : 5인 미장공: 1인 ② 중분대 콘크리트 타설

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			# 콘크리트 휘니셔의 능력 Q= 60×0.303m3×0.8m/min×0.9 = ③ 스티로폴(T=20mm) : 0.9m2 설치비(재료비의 5%) ④ 콘크리트 양생(2.056m2) : 비닐 A=2.056m2/m ×0.303 = 가) 재료비 나) 인건비 B=0.303m3/m / 2.056m2/m = C=0.003인 / B = 양 생 공 : C×0.303 다) 잡재료비(인건비의 2%) 3. 철근가공조립(간단) : 0.038ton
c	중앙분리대용 교량용(TYPE-3) (분리형, 죠인트 마감처리)	ea	# 개소당 마감면적 A= 2.056 × 0.05 = 벽체 2회 바르기 기준 원주바름면 30%할증 미장공 : 0.08인 인 부 : 0.08인
d	중앙분리대 교량용(TYPE-4) (일체형, 구체콘크리트)	m	1. 콘크리트 생산 및 운반 2. 포 설 ① 콘크리트 휘니셔(중앙분리대용) # 콘크리트 휘니셔의 능력 Q= 60×0.312m3×0.8m/min×0.9 = ∙ 청소및가이드라인 설치 : 1인 ∙ BARRIOR 양측콘크리트 정리 : 2인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			∙ 콘크리트 휘니셔 작업원 : 2인 ∙ 죠인트 설치(미장공) : 1인 인 부 : 5인 미장공: 1인 ② 중분대 콘크리트 타설 # 콘크리트 휘니셔의 능력 Q= 60×0.312m3×0.8m/min×0.9 = ③ 스티로폴(T=20mm) : 0.9m2 설치비(재료비의 5%) ④ 콘크리트 양생(2.067m2) : 비닐 A=2.067m2/m ×0.312 = 가) 재료비 나) 인건비 B=0.312m3/m / 2.067m2/m = C=0.003인 / B = 양 생 공 : C×0.312 다) 잡재료비(인건비의 2%) 3. 철근가공조립(간단) : 0.022ton
e	중앙분리대용 교량용(TYPE-4) (일체형, 죠인트 마감처리)	ea	# 개소당 마감면적 A= 2.056 × 0.05 = 벽체 2회 바르기 기준 원주바름면 30%할증 미장공 : 0.08인 인 부 : 0.08인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.08	미끄럼방지시설	m2	1. 자재비 ① 제강슬래그 : 12.2kg ② 에폭시수지 : 2.4kg ③ 충 진 제 : 1.8kg 2. 인건비 ① 도 장 공 : 0.06인 ② 포 장 공 : 0.03인 ③ 특별인부 : 0.04인 ④ 보통인부 : 0.05인 기구손료(노무비의 3%) 3. 기계경비 ① 발전기(50Kw) : 0.04hr ② 핸드믹서(0.2m3) : 0.04hr ③ 플레이트 콤팩터(1.5TON) : 0.09hr ④ 카고트럭(2.5ton) : 0.12hr	｢품셈 미끄럼 방지공｣ 참조
7.09	차량충격흡수시설 (연결로출구 분기부용)	개소	1) 재료비 : 견적참조 2) 설치비 : 견적참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
7.10 a	신호등설치 신호등 설치(3지교차)	개소	1) 재료비 : 견적참조 2) 설치비 : 견적참조
b	신호등 설치(4지교차)	개소	1) 재료비 : 견적참조 2) 설치비 : 견적참조
c	신호등 설치(점멸식)	개소	1) 재료비 : 견적참조 2) 설치비 : 견적참조