번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.01 a	안내표지판 3방향예고표지판 (4.45×2.2, 복주식) 403-1, 403-2	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 복주식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로
b	3방향예고표지판 (4.45×2.2,내민식) 403-1, 403-2	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 내민식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) (6) 철근 가공조립 (보통) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c	2방향예고표지판 (3.6×2.2, 내민식) 403-3,4,5,6 401-3, 410-3	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 내민식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) (6) 철근 가공조립 (보통) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로
d	2방향출구표지 (4.0×2.50, 내민식) 403-3,4,5,6	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 내민식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) (6) 철근 가공조립 (보통) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
e	1방향출구표지 (3.4×2.3, 내민식)	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 내민식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) (6) 철근 가공조립 (보통) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로
f	2방향표지판 (3.7×1.0, 복주식)	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 복주식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
g	출구예고표지 (4.2×3.55, 내민식)	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 내민식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) (6) 철근 가공조립 (보통) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로
h	터널안내표지 (3.4×2.25,복주식)	ea	1. 표지판 제작 2. 지주 제작 3. 표지판 설치 1) 표지판 설치 (1) 인건비 (2) 기계경비 - 트럭탑재형, 크레인 5TON - 리프트트럭 3.5TON (3) 잡재료비 (인건비의 3%) 2) 복주식 기초 (1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%) (2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%) (3) 잔토처리 (백호우 0.7m3) (4) 합판거푸집 (6회) (5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함) 3) 고 철	건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용 - 지방지역도로 - 도시지역도로

번호

공        종

단위

단  가  기  준

비    고

i

면계표지판(1.4×0.7, 복주식)

401-1

ea

1. 표지판 제작

2. 지주 제작

3. 표지판 설치

1) 표지판 설치

(1) 지주세우기(인력)

(2) 표지판설치(인력)

2) 복주식 기초

(1) 터파기(0～2m) (인력 30%+기계 70%)

(2) 되메우기 다짐 (인력 50%+기계 50%)

(3) 잔토처리 (백호우 0.7m3)

(4) 합판거푸집 (6회)

(5) 기초 콘크리트 타설 (진동,VIB포함)

건교부 ｢도로표지 관련규정집｣ 적용

- 지방지역도로

- 도시지역도로

8.02

a

a-1

방음벽

방음판 및 지주

● 토공부 방음판 - L형 기초상 설치

경간

1. 자재비 : <표준도 및 자재 견적서 참조>

2. 설치비

1) 앵커볼트 설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.20×4	0.22×4	0.24×4	0.26×4	0.28×4	0.46×2	0.50×2
공구손료	인력품의 3%

2) 지주설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.11×4	0.14×4	0.17×4	0.20×4	0.24×4	0.42×2	0.47×2
crane 5t(hr)	0.12×4	0.15×4	0.18×4	0.22×4	0.25×4	0.44×2	0.50×2
공구손료	인력품의 3%

3) 방음판 설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.02×4	0.10×4	0.18×4	0.26×4	0.34×4	0.54×2	0.63×2
crane 5t(hr)	0.05×4	0.15×4	0.25×4	0.35×4	0.45×4	0.67×2	0.78×2
공구손료	인력품의 3%

[주] 투명방음판(판높이 1m)의 경우는 3)항에서 설치품의 70% 적용

방음판 및 지주의 공사비에 기초 공사비를 추가할 것

a-2

● 토공부 방음판 - 직벽형 기초상 설치

1. 자재비 <표준도 및 자재 견적서 참조>

2. 설치비

1) 지주 설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.17×4	0.20×4	0.24×4	0.28×4	0.32×4	0.53×2	0.58×2
crane 5t(hr)	0.18×4	0.22×4	0.25×4	0.28×4	0.31×4	0.57×2	0.63×2
공구손료	인력품의 3%

번호

공        종

단위

단  가  기  준

비    고

a-3

● 교량부 방음판 - 교량난간상 설치

경간

2) 방음판 설치 : a-1항(L형기초상 설치)참조

[주] 투명방음판(판높이 1m)의 경우는 2)항에서 설치품의 70%적용

1. 재료비 : <자재 견적서 참조>

2. 설치비

1) 앵커볼트 설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.26×2	0.30×2	0.34×2	0.38×2	0.42×2	0.46×2	0.50×2
공구손료	인력품의 3%

2) 지주설치

벽높이(m)	2	3	4	5	6	7	8
철공(인)	0.11×4	0.14×4	0.17×4	0.20×4	0.24×4	0.42×2	0.47×2
crane 5t(hr)	0.12×4	0.15×4	0.18×4	0.22×4	0.25×4	0.44×2	0.50×2
공구손료	인력품의 3%

3) 방음판 설치

․ 철    공 : 0.18인/m × 4m/경간

․ 트럭탑재형 크레인(5ton) : 0.25인/m × 4m/경간

d

방음벽

(토공용 흡음칼라형 H=2m, 지주간격 4m)

경간

1. 반사형 참조

e

방음벽

(토공용 투명형 H=2m, 지주간격 4m)

경간

1. 자재비

2. 설치비

1) 앵커볼트 설치 : 반사형 참조

2) 지주설치 : 반사형 참조

3) 방음판 설치 : 반사형의 70% 적용

f

방음벽

(토공용 목재형 H=4m)

경간

1. 자재비 및 설치비

g

방음벽기초

m

1. 콘크리트 타설

① 구체(철근 VIB 포함) : 3.450m3

② 기초(무근 VIB 제외) : 0.220m3

2. 거푸집

∙합판4회 : 8.03m2

∙합판6회 : 0.20m2

3. 강관비계 :  1.50m2

4. 철근가공조립(보통) : 0.125ton

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.03	준공표지석 (화강암 1440×1500)	ea	# 준공표지판(화강석) 상 석: (0.2+0.4)/2×1.4 = 0.42m3 반 석: 1.6×0.8×0.5 = 0.64m3 기초콘크리트 : 2.1×1.2×0.3 = 0.72m3 거푸집(합판6회) : (2+1.2)×2×0.3 = 1.92m2 1. 화강석 2. 가공비 ① 도드락다듬(25눈) A=8.75m2 석 공 : 2.5인× A ② 잔다듬(2회) B=1.43m2 석 공 : 4.4인× B 3. 기초콘크리트(무근 VIB제외) ① 재료비 ② 타설비 4. 거푸집(합판 6회) : 1.92m2 5. 설치비 ① 크레인(10ton) 결승 : 10분, 선회 : 5분, 설치 : 20분 Cm = 10+ 5 + 20 = 35.00분 ② 인건비 비 계 공 보통인부 ③ 터파기 : 3.14m3

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.04 a	깍기부점검로 깍기부점검로 (계단부, 1 : 0.5)	m	1. 재료비 가) PIPE(STS 304) ① PIPE(Φ50.8×1.5T) : 4.036m 나) 무늬철판(용융 아연 도강 SS 400) ① CHECK PLATE(350×822×4.5T) : 32.046kg 다) 형강(용융 아연 도강 SS400) ① ㄷ형강(250×90×9×13) : 2.236m 라) PLATE(용융 아연 도강 SS400, STS) ① PLATE(150×150×6.0T) : 2.120kg ② PLATE(150×60×6.0T) : 1.712kg 마) Rock BOLT(D25×500L) : 1EA 바) BOLT/NUT(M12×12L) : 4EA 사)클램프 TYPE-1 : 16 EA TYPE-2 : 4 EA 2. 잡철물제작설치(간단) 3. 설 치 비 가) 철 공 : 0.51인 나) 보통인부 : 0.13인 다) 기구손료 (인건비의 3%)	｢품셈 비탈면점검로설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	깍기부점검로 (계단부, 1 : 0.7)	m	1. 재료비 가) PIPE(STS 304) ① PIPE(Φ50.8×1.5T) : 4.240m 나) 무늬철판(용융 아연 도강 SS 400) ① CHECK PLATE(350×822×4.5T) : 40.800kg 다) 형강(용융 아연 도강 SS400) ① ㄷ형강(250×90×9×13) : 2.440m 라) PLATE(용융 아연 도강 SS400, STS) ① PLATE(150×150×6.0T) : 2.120kg ② PLATE(150×60×6.0T) : 1.712kg 마) Rock BOLT(D25×500L) : 1EA 바) BOLT/NUT(M12×12L) : 4EA 사)클램프 TYPE-1 : 16 EA TYPE-2 : 4 EA 2. 잡철물제작설치(간단) 3. 설 치 비 가) 철 공 : 0.51인 나) 보통인부 : 0.13인 다) 기구손료 (인건비의 3%)	｢품셈 비탈면점검로설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c	깍기부점검로 (계단부, 1 : 1.0)	m	1. 재료비 가) PIPE(STS 304) ① PIPE(Φ50.8×1.5T) : 4.628m 나) 무늬철판(용융 아연 도강 SS 400) ① CHECK PLATE(350×822×4.5T) : 48.960kg 다) 형강(용융 아연 도강감 SS400) ① ㄷ형강(250×90×9×13) : 2.828m 라) PLATE(용융 아연 도강 SS400, STS) ① PLATE(150×150×6.0T) : 2.120kg ② PLATE(150×60×6.0T) : 1.712kg 마) Rock BOLT(D25×500L) : 1EA 바) BOLT/NUT(M12×12L) : 4EA 사)클램프 TYPE-1 : 16 EA TYPE-2 : 4 EA 2. 잡철물제작설치(간단) 3. 설 치 비 가) 철 공 : 0.51인×0.7 나) 보통인부 : 0.13인×0.7 다) 기구손료 (인건비의 3%)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
d	깍기부점검로 (계단부, 1 : 1.2)	m	1. 재료비 가) PIPE(STS 304) ① PIPE(Φ50.8×1.5T) : 4.924m 나) 무늬철판(용융 아연 도강 SS 400) ① CHECK PLATE(350×822×4.5T) : 57.120kg 다) 형강(용융 아연 도강 SS400) ① ㄷ형강(250×90×9×13) : 3.124m 라) PLATE(용융 아연 도강 SS400, STS) ① PLATE(150×150×6.0T) : 2.120kg ② PLATE(150×60×6.0T) : 1.712kg 마) Rock BOLT(D25×500L) : 1EA 바) BOLT/NUT(M12×12L) : 4EA	｢품셈 비탈면점검로설치｣ 참조
			① ㄷ형강 : 3.124m 사)클램프 TYPE-1 : 16 EA TYPE-2 : 4 EA 2. 잡철물제작설치(간단) 3. 설 치 비 가) 철 공 : 0.51인×0.7 나) 보통인부 : 0.13인×0.7 다) 기구손료 (인건비의 3%)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
e	깍기부점검로(계단소단부)	개소	1. 재료비 가) 무늬철판(용융 아연 도강 SS 400) ① CHECK PLATE(350×822×4.5T) : 31.080kg 나) 형강(용융 아연 도강 SS400) ① ㄷ형강(250×90×9×13) : 2.000m 다) PLATE(용융 아연 도강 SS400, STS) ① PLATE(150×300×6.0T) : 14.130kg 라) Rock BOLT(D25×500L) : 8EA 사)클램프 TYPE-1 : 16 EA TYPE-2 : 4 EA 2. 잡철물제작설치(간단) 3. 설 치 비 가) 철 공 : 0.51인×0.7 나) 보통인부 : 0.13인×0.7 다) 기구손료 (인건비의 3%) 3. 기초콘크리트타설(무근 VIB 제외) : 0.113m3	｢품셈 비탈면점검로설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
f	측면부점검로(단부)	개소	1. 터파기(기계 70% + 인력 30%) 가) 기계터파기(백호우 0.7m3) Q=3600×q×K×f×E/Cm 나) 인력터파기 ① 보통인부 : 0.20인 ② 작업반장 : 0.20/20인 2. 되메우기(인력 100%) 보통인부 : 0.1인 3. 깬잡석 구입 및 운반 : 0.263m3 4. 콘크리트타설(배관타설) : 0.442m3 5. 거푸집(합판 6회) : 2.90m2 6. 잔토처리 0.2인
g	측면부점검로(계단부)	m	1. 터파기(기계 80% + 인력 20%) 가) 기계터파기(백호우 0.7m3) Q=3600×q×K×f×E/Cm 나) 인력터파기 ① 보통인부 : 0.20인 ② 작업반장 : 0.20/20인 2. 되메우기(인력 100%) 보통인부 : 0.1인 3. 깬잡석 구입 및 운반 : 0.35m3 4. 콘크리트타설(배관타설) : 0.330m3 5. 거푸집(합판 6회) : 1.40m2 6. 잔토처리 0.2인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.05 a	수로보호공 돌붙임	m2	1. 채 집 할 석 공 : 0.2인 2. 쌓 기 ① 석 공 : 0.18인 ② 보통인부 : 0.18인 3. 줄눈 모르터(1 : 3) : 0.009m3 4. 뒷채움 콘크리트 타설(무근 VIB 제외) : 0.14m3 5. 기초잡석 ① 운 반 ② 부 설 : 보통인부 0.6인 6. P.V.C PIPE (ψ50m/m)	｢품셈 286p 깬잡석채취｣ 참조 ｢품셈 272p 찰쌓기｣참조
b	돌붙임기초	m	1. 토 공 ① 터 파 기 : 1.625m3 ② 되메우기 및 다짐 : 0.981m3 2. 콘크리트 타설(무근 VIB제외) : 0.21m3 3. 거푸집(합판 6회) : 0.744m2
8.06 a	버스정차대 계단 버스정차대 계단(일반부)	m	1) 콘크리트타설(25-180-8) : 0.822m3 2) 콘크리트타설(25-160-8기초) : 0.360m3 3) 거 푸 집(합판 4회) : 2.634m2 4) 터 파 기 : 0.2인 5) 되메우기 : 0.1인 6) 잔토처리 : 0.2인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	버스정차대 계단(단부)	ea	1) 콘크리트타설(25-180-8) : 2.50m3 2) 거 푸 집 ∙합판4회 : 1.97m2 ∙합판6회 : 8.50m2 3) 터 파 기 : 0.2인 4) 되메우기 : 0.1인 5) 잔토처리 : 0.2인
8.07 a	가설건물 가설사무실	식	◈ 현장사무소 : 680m2 ◈ 합 숙 소 : 350m2 ◈ 자재 창고 : 120m2 ◈ 시 험 실 : 100m2 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 소 계 : A= 1250m2 1. 자재비 1) 베이스찬넬(T=2.3m/m) : 0.44m 2) 외부판넬(벽) : 0.20매 3) 외부판넬(창문 1200×2400) : 0.12매 4) 외부판넬(철재문 1200×2400) : 0.03매 5) 판넬죠인트(L=2400) : 0.31조 6) 출입구 채양(600×2400) : 0.03매 7) 톱찬넬(T=2.3m/m) : 0.44m	※ 2003년 (감리자) (수급자) 250 + 430 = 680m2 ｢품셈 가시설물의 한도｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			8) 트러스(L=7200) : 0.07개 9) 중도리(t=2mm이상) : 1.52개 10) 박공판넬(L=2400) : 0.02매 11) 루우프시트(T=0.5m/m 칼라) : 1.23m2 12) 내부판넬(벽 1200×2400) : 0.15매 13) 내부판넬(목재문) : 0.05매 14) 천정판(미장합판+50m/m GLASS WOOL) : 0.69매 15) T-BAR : 1.53m 16) 부자재(주자재의 11.2%) 2. 인건비 ① 건축목공 : 0.4인 ② 보통인부 : 0.2인 기구손료(인건비의 2%) 3. 부지면적 소요부지면적 : B= A/0.2 4. 기초콘크리트타설(무근 VIB 제외) t=10cm , σck=160kg/cm2 5. 콘크리트 자재비 6. 무근콘크리트깨기

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.08	시험비(관리시험+선정시험)	식	1. 시험 비용중 인건비 삭제 적용
8.09	품질관리차량비(포터)	월	1. 차량비 손료(포터 일반캡 고급형) : 1476×10-7×8hr×25일/월 2. 연료비 ① 경 유 : 20ℓ×25일 ② 잡 유(주연료의 10%)
8.10	중기운반	식	중기운반 1) 불도우져 운반(19ton) 2) 불도우져 운반(32ton) 3) 로우더(무한궤도 1.72m3) 4) 유압식 백호우(0.7m3) 5) 유압식 백호우(1.0m3) 6) 대형브레이커(0.7m3) 7) 로우더(타이어 1.72m3) 8) 모타그레이더(3.6m) 9) 머캐덤 로울러(10-12TON) 10) 탄뎀 로울러(10-14TON)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			11) 진동로울러(10TON) 12) 램머(80kg) 13) 아스팔트 페이퍼(3m) 14) 콘크리트슬리폼베이어(215HP) 15) 무한궤도크레인(100TON) 16) 무한궤도크레인(150TON) 1. 트레일러 운반(20TON) 2. 트레일러 운반(30TON) 3. 트레일러 운반(40TON) 4. 덤프트럭 운반(10.5TON) 5. 자주식 운반 ∙ 물탱크(5500ℓ) ∙ 디스트리뷰다(3800ℓ) ∙ 트럭 크레인(10TON) ∙ 트럭 크레인(30TON) ∙ 덤프트럭(15TON) ∙ 타이어 로울러(8-15TON) ∙ 콘크리트믹서트럭(6.0m3) ∙ 라인 마커(10Km/hr) 도청 -----→ 현장 1. 트레일러(20TON) Q=10대 , T1=20min , T2= 운반시간참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			T3=20min , T4=0.42min Cm=T1+T2+T3+T4 N= 60×0.9/Cm To=Cm - (T1+T2) 2. 트레일러(30TON) Q=2대 , T1=20min , T2= 운반시간참조 T3=20min , T4=0.42min Cm=T1+T2+T3+T4 N= 60×0.9/Cm To=Cm - (T1+T2) 3. 트레일러(40TON) Q=16대 , T1=20min , T2= 운반시간참조 T3=20min , T4=0.42min Cm=T1+T2+T3+T4 N= 60×0.9/Cm To=Cm - (T1+T2) 4. 트럭운반(10.5TON) Q=6대 , T1=10min , T2= 운반시간참조 T3=10min , T4=5min Cm=T1+T2+T3+T4 N= 60×0.9/Cm 5. 자주식 운반 1) 물탱크(5500ℓ) N=60×0.9/Cm 2) 아스팔트 디스트리뷰다(3800ℓ)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			3) 콘크리트 믹서(6.0m3) 4) 크레인(트럭 10TON) 5) 타이어 로울러(8-15TON) 6) 라인 마커(10Km/hr)
8.11	시공상세도 작성비	식	◈ 시공상세도 작성비는 개략 산출 하였으며 현장 시공시 시공 상세 도면의 작성 목록에 따라 작성하고 이에따른 비용은 실비로 정산 하여 야 함. 1. 평면도 작성 ① 중급기능사(입력) : 1.5인×7일 ② 초급기술자(편집및수정) : 0.7인×7일 ③ 초급기술자(확인) : 0.26인×7일 ④ EPP 출력 : 10매 2. 종단면도 작성 ① 중급기능사(입력) : 1.4인×7일 ② 초급기술자(편집및수정) : 0.4인×7일 ③ 초급기술자(확인) : 0.20인×7일 ④ EPP 출력 : 10매 3. 횡단면도 작성 # 입력+편집 및 수정 : 0.175+0.05 = 0.225인 ① 중급기능사(입력) : 0.225인×50 ② 초급기술자(확인) : 0.025인×50 ③ EPP 출력 : 10매 4. 부대시설물도 작성 # 입력+편집 및 수정 : 0.35+0.10 = 0.45인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			① 중급기능사(입력) : 0.45인×7 ② 초급기술자(확인) : 0.005인×7 ③ EPP 출력 : 10매 5. 구조물일반도 작성 # 입력+편집 및 수정 : 0.67인 ① 중급기능사(입력) : 0.67인×200 ② 초급기술자(확인) : 0.005인×200 ③ EPP 출력 : 200매 6. 구조물 상세도 작성 7. 강교 시공상세도 작성 8. 패턴별 터널 상세도 작성 : 6패턴×10매
8.12	도로대장 작성	Km	※작업면적 B=18.5+(5×2)=28.5m A=28.5m×1,000=28,500m2/km R=28,500/450,000=0.063 1. 직접인건비 1) 도형자료 입력 2) 비도형자료 입력 3) 성과품 출력 4) 지적도 및 토지대장 발급 5) 용지도 재작성 2. 직접경비 1) 도면 Scanning 3. 준공CD작성 (견적서 참조) 4. M/F제작(견적서 참조)	｢품셈 724p 도로대장측량｣ 참조
8.13	기존도로 유지관리비	식	※보수면적 ∙기존도로 덧씌우기 100%적용 ∙기존도로구간의 20% 적용 ∙소파보수는 기존도로 포장면적의 20%적용하고 두께는 10cm로 한다.

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			1) 아스팔트 깨기 ※토공 참조 2) 택코팅 ※포장공 참조 3) 아스콘 포설 및 다짐 ① 덧씌우기(기계포설) ② 소파보수(인력포설) 4) 차선도색(임시차선 적용) 5) 잔디(풀)깍기: 0.0035인 x 2회/년
8.13	시공측량비	Km	1. 중심선측량 1) 외 업 ① 고급기술자 : 1인×2.5일 ② 중급기술자 : 1인×2.5일 ③ 초급기술자 : 1인×2.5일 ④ 초급기능사 : 2인×2.5일 2) 내 업 ① 고급기술자 : 0.5인×2.5일 ② 중급기술자 : 0.5인×2.5일 2. 종단측량 1) 외 업 ① 중급기술자 : 1인×1.0일 ② 초급기술자 : 1인×1.0일 ③ 초급기능사 : 2인×1.0일 2) 내 업

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			① 초급기술자 : 1인×1.0일 ② 초급기능사 : 2인×1.0일 3. 횡단측량 1) 외 업 ① 중급기술자 : 1인×2.5일 ② 초급기술자 : 1인×2.5일 ③ 초급기능사 : 2인×2.5일 2) 내 업 ① 초급기술자 : 1인×2.5일 ② 초급기능사 : 2인×2.5일 4. 측량말뚝 중심선 20m마다 2개소 설치 1Km당 102EA 사용 100개당(0.045×0.045×0.5×100) = 0.101m3
8.14	안전시설비	식	1. 안전간판(m2당) 합판 : 1.03m2 각재 : 0.038m2 못 : 0.2kg 형틀목공 : 0.28인 인 부 : 0.23인 2회 기준 2. 조합페인트 ※도안공 1인 10개 글씨쓰기 소형 : 0.48m2 EA 대형 : 1.656m2 EA

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			(0.48+1.556)×10EA/일 = 21.36m2 인 ∴ 1인 1일 ÷ 21.36 = 0.047인 3. 가드휀스 - 공사연장의 1/4 적용
8.15	차선변경금지봉	ea	1) 재료비 : 물가지적용 2) 설치비 : 재료비의 5%
8.16	방호시설 암파쇄방호시설 (절토부)	m	1) 재료비 : 도면 수량 참조 2) 운반비 : 구역화물 10.5TON 3) 철골가공조립 4) H-PIPE 및 CHANNEL 설치 철거 5) TIMBER설치 및 철거 6) 터파기 7) 콘크리트 타설(무근, VIB 제외) (25-180-8) 8) 모래운반, 부설, 제거 9) 콘크리트 깨기 (무근, T=30CM미만)
8.17	보차도 경계블럭	m	1. 자재비 : 할증 3% 계상 2. 설치비 : 특별인부 0.06인 인 부 0.10인 3. 거푸집 : 합판소형 6회, 0.35m2/m당 4. 몰 탈 : 1:3 적용, 0.000293m3/m당 5. 레미콘 타설 (25-180-8) : 무근, 진동기제외, 0.116m3/m당	｢품셈 보차도경계블럭 설치｣ 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.18	도로경계블럭	m	1. 자재비 : 할증 3% 계상 2. 설치비 : 특별인부 0.05인 인 부 0.07인	｢품셈 도로경계블럭 설치｣ 참조
			3. 거푸집 : 합판소형 6회, 0.3m3/m당 4. 몰 탈 : 1:3 적용, 0.00023m3/m당 5. 레미콘 타설 (25-180-8) : 무근, 진동기제외, 0.024m3/m당
8.19	가옥철거비	동	가옥철거비(동) 1. 백호우 0.7m3 - 1동당 4hr 2. 인건비 : 2인 2. 운반(15ton) - 운반비용은 폐기물 운반비 계상	철거시 먼지에 따른 살수인건비 반영

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.20	지주목 삼발이 지주목 삼발이(대)	조	1) 자재비 ∙ 원 목 : 0.015m3 ∙ 마닐라로프 : 4.7m ∙ 녹화마대 : 3.4m ∙ 철 못 : 0.02Kg ∙ 철 선 : 0.221Kg ∙ 원목박피 : 8.1m×0.005인 2) 설치비 : 자재비의 5%
b	지주목 삼발이(소)	조	1) 자재비 ∙ 원 목 : 0.011m3 ∙ 마닐라로프 : 4.7m ∙ 녹화마대 : 3.4m ∙ 철 못 : 0.221Kg ∙ 철 선 : 0.196Kg ∙ 원목박피 : 5.4m×0.005인 2) 설치비 : 자재비의 5%
8.21	철재지지대(1800×31.8×4)	set	1) 자재비 : 견적참조 2) 설치비 : 자재비의 5%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.22	식재공	주	1) 자재비 : 견적참조 2) 수목식재 a. 나무높이에 의한 식재 b. 흉고직경에 의한 식재 c. 근원깊이에 의한 식재 ∙조 경 공 ∙보통인부 3) 비료 및 시비품 별도계상	｢품셈 140 p 조경공사｣ 참조
8.23	토지임대료	식	토지임대료 (개월) ■ 가설사무소, 야적장, 제작장 공시지가의 10% × 공사기간(개월)
8.24 a	환경관리비 가설방음벽
a-1	가설방음벽(토공부 H=1.0m)	m	1. 자재비, 설치비 및 해체비	｢견적 참조｣
a-2	가설방음벽(교량부 H=1.0m)	m	1. 자재비, 설치비 및 해체비	｢견적 참조｣
a-3	이동식 방진벽	개소	∙자재비 : L=30m, H=4.0기준 방진벽 견적서 참 조 ∙조립 및 설치비 특별인부 : 2인 인 부 : 1.7인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-4	가설방음벽(고정식) (L=2.0M/경간,H=4.0M)	m	1. 자재비 - 칼라방음판(1960*400*100T) - 분진망(200*1000*9*9) - H-BEAM(350*350*12*9) - H-BEAM(125*125*6.5*9) - ANGLE(100*10010) - BASE PLATE(350*350*15) - SUPPORT(50*6T*1600L) - BRACKET(100*100*15) - 고장력 B/N(M24*100) - U-B/N(M15) - 강관파이프(D=50MM*1m)	｢견적 참조｣
			- RUBBER SPONGE(1650*100*35T) - WIRE ROPE(D=69400L) 2. 설치 노무비 - 자재 제작비 - 지주 설치비 - 방음판 설치비 - 분진막 설치비 3. 해체비

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b	세륜세차시설	개소	1.재료비 및 설치비 2. 콘크리트 타설(철근 VIB 포함) : 22.709m3 3. 거푸집(합판 4회) : 39.185m2	｢견적 참조｣
			4. 토 공 ① 터 파 기 ② 되메우기 및 다짐 5. 철근콘크리트깨기 6. 철근가공조립(보통) 7. 기초잡석 8. 전력 케이블 9. PVC 관 설치(ψ50) 10. 전 력(기본료, 1년)
c	오탁방지막	m2	1. 자재비 - 오탁 방지막(2*10m) - WIRE ROPE (ψ18m/m, ψ14m/m) - CLIP (12.5m/m, 9.0m/m) 2. ANCHOR BLOCK 제작(MAIN) - 거푸집(합판4회) - 콘크리트 생산 및 운반 - 콘크리트 타설(무근, VIB포함) - WIRE ROPE (ψ18m/m) 3. ANCHOR BLOCK 제작(SUB) - 거푸집(합판4회) - 콘크리트 생산 및 운반 - 콘크리트 타설(무근, VIB포함) - WIRE ROPE (ψ18m/m) 4. 설치및철거비

번호	공 종	단위	단 가 기 준							비 고
			1. 폐기물 발생량 기준 (ton/m2)							｢품셈 50p 환경관리비｣ 참조
			구 분			콘크리 트 류	금속및 철재류	혼 합 폐기물	계	‘뿌리제거, 가로수제거, 가옥, 폐아스콘, 폐콘크리트등을 견적 처리하여 반영’
			건축물신축	주거용	단 독 주 택 아 파 트	0.018 0.02	0.0016 0.002	0.0064 0.0083	0.026 0.0303
				업무용	철근 콘 크 리 트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	0.019 0.012 0.021	0.0024 0.0018 0.004	0.0064 0.0064 0.0072	0.0278 0.0202 0.0322
				공공용	철근 콘 크 리 트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	0.018 0.012 0.018	0.0022 0.0018 0.004	0.0088 0.0056 0.0056	0.029 0.0194 0.0276
			건축물해체	주거용	단 독 주 택 아 파 트	1.049 1.566	0.048 0.061	0.203 0.169	1.660 1.796
				업무용	철근 콘 크 리 트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	1.488 0.937 1.644	0.073 0.055 0.122	0.135 0.135 0.152	1.696 1.127 1.918
				공공용	철근 콘 크 리 트조 철 골 조 철골철근콘크리트조	1.409 0.937 1.409	0.067 0.055 0.122	0.118 0.118 0.118	1.594 1.110 1.649
e	골재덮개시설	m2	골재 덮개 천막 설치 - 천막 재료비(야적시트 12 * 6, 포리텍스) - 설치비(재료비의 5%)
f	환경보전비	식	a～e의 총액의 10%를 원가계산에 반영							※ 설계요령 참조

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
8.25 a	자재운반비 시멘트 운반비(포대40kg)	대	1. 운반비 : 최기역 레일도→현장 10.5ton 구역화물 적용 2. 하차비 : 1회 -인도조건에 따라 변경 적용
b	시멘트 운반비(분말시멘트)	ton	1. 구역화물자동차 : 10.5ton 2. 상차비(1회) 3. 하차비(2회)
c	철근운반	ton	1. 운반비 : 공장→현장 10.5ton 구역화물 적용 2. 하차비 : 1회
d	아스팔트 운반	D/M	1. 운반비 : 최기역 레일도→현장 10.5ton 구역화물 적용 2. 하차비 : 1회 -인도조건에 따라 변경 적용
e	모래 운반	m3	1. 구 입 : 별도계상 2. 운 반(덤프 8ton) Q= 60×qt×f×E/Cm
f	잡석 운반(골재원-현장)	m3	1. 골재생산 : 별도계상 2. 운반덤프 15ton (골재원-현장) Q= 60×Q1×F×E/Cm
g	줄눈 운반	ton	1. 구역화물자동차 : 10.5ton 2. 하차비(1회)
h	혼합골재 운반	ton	1. 운반비 : 골재원→현장 10.5ton 구역화물 적용 2. 하차비 : 1회

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
i	화약 운반	kg	1. 상차비 : 1회×1.5(할증적용) 2. 하차비 : 1회×1.5(할증적용) 3. 운반비 : 4ton 카고 적용, 할증 300% 적용
8.26 a	사급자재대 시멘트(40kg/대)	포대	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
b	시멘트(벌크)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c c-1	철 근 철 근(H10mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c-2	철 근(H13mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c-3	철 근(H16-32mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c-4	철 근(D10mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c-5	철 근(D13mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고
c-6	철 근(D16-32mm)	ton	재료비 : 가격정보 또는 물가자료지 참고

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
d	레미콘	m3	재료비 : 물가자료지 참고
e e-1	아스콘 아스콘(표층)	ton	재료비 : 물가자료지 참고
e-2	아스콘(기층)	ton	재료비 : 물가자료지 참고
f f-1	아스팔트 아스팔트(MC-1)	D/M	재료비 : 물가자료지 참고
f-2	아스팔트(Rsc-4)	D/M	재료비 : 물가자료지 참고
g	모 래(상차도)	m3	재료비 : 물가자료지 참고
h i	잡 석 혼합골재	m3 m3	재료비 : 물가자료지 참고 재료비 : 물가자료지 참고
j	고 철 대	ton	재료비 : 물가자료지 참고