보도자료	http://www.mke.go.kr
2008년 5월 22일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 정보통신표준과 박인수 과장, 정민화 연구관(02-509-7262) 에너지물류표준과 윤종구 과장, 주소령 연구관(02-509-7271)

“RFID”확산 위한 국가표준 17종 제정

- RFID 실행가이드라인, RFID 공급망관리(SCM) 등 -

*RFID(무선인식) : Radio Frequency Identification

□ 지식경제부 기술표준원(원장 : 남인석)은 RFID 실행가이드라인, SCM 응용 등 무선인식(RFID) 국가표준(KS) 17종을 신규 제정한다(붙임 1 참조). 이에 따라, 금년 말까지 RFID 산업 확산에 필요한 국가표준이 총 60종까지 확대되어, 정부의 RFID 산업화 정책도 탄력을 받을 전망이다.

□ 그간 RFID 태그 통신방식 등 산업기반 분야의 국가표준 43종이 제정(붙임 2 참조)되어, 산업․공공 확산 사업 등에 적용되어 왔고, 최근에는 정부부처․공공기관, 산업단체 등으로부터 이들 국가표준을 종합적으로 활용하여 각 응용분야별 실행 가이드라인을 작성할 수 있는 “레퍼런스 표준”이 요구되어 왔다.

ㅇ RFID 주파수, 식별코드 등 기반기술 국가표준 제정이 작년까지 완료되었고 금년 중 SCM 응용 등 실행가이드라인 레퍼런스 국가표준까지 대거 정비됨에 따라, RFID 산업계는 이를 참고하여 각 응용분야에 필요한 세부적인 실행 가이드라인을 표준화 해 나갈 수 있을 것으로 보인다.

* 실행가이드라인 : 응용분야별 최적 RFID 시스템 구축에 필요한 주파수 대역, 코드, 설치 및 시험 방법 등을 이해하기 쉬운 가이드라인 형태로 규정하여, 산업계 확산을 위한 지침서로 사용. 주로 국가표준을 인용함.

ㅇ 실행가이드라인, SCM 응용 등의 RFID 국가표준이 확충되면, 유통물류, 식품․의약품 등 세부적인 산업별․공공분야별 표준 시스템이 확산될 수 있어, RFID 태그 간 호환성 확보, RFID 기기의 품질향상 등이 기대된다.

※ 무선인식(RFID : Radio Frequency IDentification) 시스템

- 상품, 동물, 사물 등에 태그를 부착하여 근거리에서 무선으로 정보를

읽을 수 있는 시스템. (*인식거리 : 3-5m, *태그가격 : 100～200원 전망)

- 바코드 대체뿐아니라, 제조․유통물류, 서비스 산업 등을 혁신적으로

변화시켜, 미래사회의 상징이 될 것으로 전망되는 기술

□ 기술표준원은 금년까지 국제표준에 기반한 총 60종의 RFID 요소기술 국가표준 제정을 완료하고 내년부터는 국토해양부 등 RFID 활용 정부부처와 협력하여 부처별 확산사업을 지원할 수 있는 세부 응용표준을 국가표준으로 제정할 계획이다.

□ 기술표준원은 한국표준협회, 유통물류진흥원과 공동으로 21일(수) 매리엇 호텔에서 250여명의 전문가가 참석한 가운데 “08년 RFID 표준동향 세미나 및 KS 설명회”를 개최하고 금년 제정 계획인 국가표준 17종의 내용과 향후 RFID 산업화를 위한 국제․국가 표준화 대응방안 등을 산업계에 공표하였다.

<붙 임 1>

'08년 확충될 RFID 국가표준(안) 17종 개요

□ 최근 제정된 RFID 국제표준을 국가표준(KS)으로 도입 계획

ㅇ 용어 2종, 시험 1종, 응용 14종 : 총 17종 KS 원안 완료(8월)

* 8월 입안예고(2개월) → 10월 “KS 표준 심의회”에서 심의 → 국가표준 확정

구분	규 격 명	분야	관련 국제표준
1	관련 용어 - RFID 통신	용어	ISO 19762-4
2	관련 용어 - RTLS	〃	ISO 19762-5
3	무선인식(RFID) 태그의 성능시험 방법	시험	ISO 18046-3
4	RFID 실행가이드라인 - 제 1부 : 데이터 백업	응용	ISO 24729-1
5	RFID 실행가이드라인 - 제 2부 : 태그 리사이클	〃	ISO 24729-2
6	RFID 실행가이드라인 - 제 3부 : 시스템 설치	〃	ISO 24729-3
7	무선인식(RFID)의 공급망 응용 - 수송 단위	〃	ISO 17365
8	무선인식(RFID)의 공급망 응용 - 포장 단위	〃	ISO 17366
9	무선인식(RFID)의 공급망 응용 - 품목	〃	ISO 17367
10	컨테이너 e-Seal - 제 1부: 통신프로토콜	〃	ISO 18185-1
11	컨테이너 e-Seal - 제 2부: 응용 요구사항	〃	ISO 18185-2
12	컨테이너 e-Seal - 제 3부: 환경 특성	〃	ISO 18185-3
13	컨테이너 e-Seal - 제 4부: 데이터 보호	〃	ISO 18185-4
14	컨테이너 e-Seal - 제 5부: 응용층	〃	ISO 18185-5
15	항공 산업데이터 - 제품 인식 및 추적 관리	〃	ISO 21849
16	동물 무선인식 - 식별코드 관리체계	〃	ISO 11784
17	RTLS - 2.45GHz CSS 에어 인터페이스	〃	ISO 24730-5

<붙 임 2>

’05～07년 RFID 국가표준 43종 제정 현황

□ 용어 2종, 기반기술 9종, 데이터 11종, 시험 6종, 응용 15종 : 총 43종

구분	국가표준 규격명	분류
1	관련 용어 - 자동인식 기술 일반 용어	용어
2	관련 용어 - 무선인식(RFID)	〃
3	에어 인터페이스 기준 아키텍처 및 표준화 대상 파라미터의 정의	기반기술
4	135 kHz 이하 에어 인터페이스 통신용 파라미터	〃
5	13.56 MHz 에어 인터페이스 통신용 파라미터	〃
6	2.45 GHz 에어 인터페이스 통신용 파라미터	〃
7	860MHz～960MHz 에어 인터페이스 통신용 파라미터	〃
8	860MHz～960MHz Type c의 태그 프로토콜(Gen 2 프로토콜)	〃
9	433MHz 능동 에어 인터페이스 통신용 파라미터	〃
10	KS X 18000 에 대한 라이센스 플레이트용 기본 기능 정의	〃
11	응용요구조건 프로파일(ARP)	〃
12	RFID 데이터 프로토콜 : 애플리케이션 인터페이스	데이터
13	RFID 데이터 프로토콜 : 제 2부 : RFID 데이터 구조의 등록	〃
14	RFID 데이터 프로토콜 : 제 3부 : RFID 데이터 구조	〃
15	RFID 데이터 프로토콜 : 데이터 부호화 법칙 및 논리 메모리 함수	〃
16	무선인식 태그에 대한 고유식별(Tag ID)	〃
17	고유식별자 - 제 1부 : 수송단위	〃
18	고유식별자 - 제 2부 : 등록 절차	〃
19	고유식별자 - 제 3부 : 공통규약	〃
20	고유식별자 - 제 4부 : 공급망관리 식별자	〃
21	고유식별자 - 제 5부 : 회수용 운송용기(RTI)	〃
22	고유식별자 - 제 6부 : 제품 그룹핑	〃
23	무선인식(RFID) 성능시험 방법	시험
24	135kHz 이하 에어 인터페이스에 대한 적합성 시험방법	〃
25	13.56MHz 에어 인터페이스에 대한 적합성 시험방법	〃
26	433MHz 에어 인터페이스에 대한 적합성 시험방법	〃
27	860-960MHz 에어 인터페이스에 대한 적합성 시험방법	〃
28	2.45GHz 에어 인터페이스에 대한 적합성 시험방법	〃
29	가스용기의 무선인식 - 기준 아키텍처 및 용어	응용
30	가스용기의 무선인식 - 번호 부여 절차	〃
31	실시간 위치 추적 시스템(RTLS)에 관한 응용 인터페이스 프로그램(API)	〃
32	실시간 위치 추적 시스템(RTLS)에 관한 2.45GHz 에어 인터페이스 프로토콜	〃
33	무선인식(RFID)의 공급망 응용 - 화물 컨테이너	〃
34	무선인식(RFID)의 공급망 응용 - 회수용 운송 용기	〃
35	동물 무선인식 - 동물개체 식별코드 구조	〃
36	동물 무선인식 - 무선통신의 기술적 개념	〃
37	동물 무선인식 - 고급 트랜스폰터 무선인터페이스	〃
38	차량의 전자등록인식 - 제1부 : 아키텍쳐	〃
39	차량의 전자등록인식 - 제2부 : 운영 요구사항	〃
40	차량의 전자등록인식 - 제3부 : 차량 데이터	〃
41	차량의 전자등록인식 - 제4부 : 비대칭 기술을 이용한 보안 통신	〃
42	차량의 전자등록인식 - 제5부 : 대칭 기술을 이용한 보안 통신	〃
43	지능형교통시스템 - 기본 전자등록인식(ERI)	〃