국제 P&P 이중벽 PE하수관 시공편

1. 관 설치 방법

고밀도 폴리에틸렌 이중벽 하수관(P&P pipe)은 관의 재질이 연성관이기 때문에 흙의 저    항력에 의하여 관체의 내하력이 발휘하므로 매설자료 다짐 등에 유의하여 관의 변형에 주    의를 기울여야 하며, 관의 특성이 콘크리트관과 같은 강성관(剛性管: Rigid Pipe)과는 다    르므로 시공방법도 달리 고려하여야 한다.

(1) 터파기

관종에 다라 터파기 폭 및 작업공정이 다르나 터파기 폭에 다라 토압의 크기 및 분산에     많은 영향을 주므로 가능한 현장 여건 및 토질의 상태를 고려한 후 터파기 폭을 조정하는    것이 외압에 대한 영향이 적다.

가. 터파기 폭

호칭(mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
터파기폭(mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1700	1800	2200	2700

터파기폭은 관의 접합, 매설토의 다짐, 작업의 안정성 등을 고려하여 터파기폭을 정하며,    터파기폭을 좁게 할수록 토공비가 적게 드는 것은 물론이고, 관에 가해지는 토압이 작아    지기 때문에 배관작업에 지장을 주지 않는 범위내에서 가급적 터파기폭을 좁게 하여 벽면    에 연직되게 하는 것이 좋으며, 아래의 표는 관경에 따른 일반적인 터파기폭이다.