(2) 관의 기초

기초공은 사용하는 관거의 종류, 토질, 지내력, 시공방법, 하중조건 및 매설조건 등에 따라    정하지만, 기초공의 선택은 공사비용에 큰 영향을 미치게 되므로 관거의 내구성 및 경제    성을 충분히 검토하여 적절한 방법을 선택하도록 한다.

관거의 기초공은 철저히 시공하는 것이 중요하며, 관거의 부등침하는 하수의 정체, 부패     및 악취를 발생시키는 원인이 될 뿐만 아니라 최악의 경우에는 관거가 파손되어 누수가     일어나거나 지하수의 침입을 초래하여 관거주변의 토사가 유입하여 유지관리면에서 큰 장    해가 되거나 심하면 도로가 함몰하는 현상이 나타나기도 하므로 기초공은 특히 중요하다.

아래표는 관종에 따른 기초를 개략적으로 분류한 것이지만 실제에서는 관체의 보강과 부    등침하의 방지를 위하여 각각의 조합하여 시공하는 경우도 있다.

관종 지반		경질토 보통토	연약도	극연약토
연성관	고밀도 폴리에틸렌 이중벽 하수관 (P&P pipe)	모래기초	모래기초 베드토목섬유(bed grotexile) 기초 소일 시멘트(soil cement) 기초	* 베드토목섬유기초 * 소일시멘트기초 *사다리동복기초 *말뚝기초 *콘크리트 + 모래기초

<표> 관종에 따른 기초

주 : ① 암반에 매설하는 경우는 응력을 균등히 분포시킬 수 있는 구조의 기초로 한다.

② 지반의 구분 예를 나타내면 다음 표와 같다.

<표> 지반의 구분 예

지 반	대표적인 토질
경 질 토	경질점토, 역혼토 및 역혼사
보 통 토	모래, 롬(loam) 및 사질점토
연 약 토	실트(silt) 및 유기질토
극연약토	매우 연한 실트 및 유기질토

가. 기초공의 종류

고밀도 폴리에틸렌 이중벽 하수관(P&P pipe)에서 사용되는 기초의 종류는 이중벽 하수관    의 관체의 보강 혹은 관거의 침하방지를 주목적으로 하는데, 이중벽 하수관의 기초공은     원칙적으로 자유받침의 모래기초로 한다. 또한 관하단에 끼는 모래의 두께는 100~300mm    로 하는 것이 바람직하다.

<모래기초>

① 관체의 보강을 주목적으로 한 기초

지반의 조건에 따라서 관체 측부흙의 수동저항력을 확보하기 위해 소일시멘트(soil          cement)기초, 베드토목섬유(bed geotextile)기초 등을 이용하기도 한다.

<소일시멘트기초>          <배드토목섬유기초>

② 관거의 부등침하 방지를 주목적으로 한 기초

극히 연약한 지반에서 부등침하가 우려되는 경우에는 말뚝기초 및 콘크리트 + 모래기       초와 관체 사이에 충분한 모래를 깔아 틈이 없게 하여야 한다.

<말뚝기초>              <콘크리트 + 모래기초>