(3) 콘크리트 맨홀과 P&P 이중벽 PE하수관의 접합 방법

콘크리트 맨홀과 P&P 이중벽 PE하수관 연결은 연결부분의 누수를 차단하기 위하여 지수    단관을 콘크리트 타설 시 미리 삽입해 둔다.

연결부분의 누수를 차단하기 위하여 지수단관을 콘크리트 타설시 설치한다.