번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
3.01 a. a-1	측구터파기 토사	m3	1) 인 력 인 부 : 0.23(0.2+0.26)×1/2 작업반장 : 0.23/37.5 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=19(기준 90°)
a-2	리핑암	m3	1) 인 력 할석공 1.6인 인 부 0.8인 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5(3.2+3.8)/2(연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=19(기준 90°)
a-3	발파암	m3	1) 인 력 할석공 2.8인(연+보+경)×1/3 인 부 1.266인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : (0.006+0.02+0.03)÷3=0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=19(기준 90°)
a-4	측구되메우기및다짐(인력)	m3	1) 되메우기 인 력 보통인부 : 0.1인 2) 다 짐(램머 80kg) H=0.15, f=1.0, E=0.5, P=57회 H=36,000회

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b. b-1	구조물터파기 육상토사(0-1m)	m3	인력 30%+기계 70%(백호우 0.7m3) 1) 인 력 인 부 : 0.2인 작업반장 : 0.2/20 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=21(기준 135°)	E=0.55적용 (점성토, 자갈섞인 흙 기준)
b-2	육상토사(1-2m)	m3	인력 30%+기계 70%(백호우 0.7m3) 1) 인 력 인 부 : 0.27인 작업반장 : 0.27/20 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=21(기준 135°)	E=0.55적용 (점성토, 자갈섞인 흙 기준)
b-3	육상토사(2-3m)	m3	인력 30%+기계 70%(백호우 0.7m3) 1) 인 력 인 부 : 0.34인 작업반장 : 0.34/20 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=21(기준 135°)	E=0.55적용 (점성토, 자갈섞인 흙 기준)
b-4	육상토사(3-4m)	m3	인력 30%+기계 70%(백호우 0.7m3) 1) 인 력 인 부 : 0.41인 작업반장 : 0.41/20 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=21(기준 135°)	E=0.55적용 (점성토, 자갈섞인 흙 기준)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-5	육상토사(4-5m)	m3	인력 30%+기계 70%(백호우 0.7m3) 1) 인 력 인 부 : 0.48인 작업반장 : 0.48/20 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=0.77, E=0.55(0.6-0.05) Cm=21(기준 135°)	E=0.55적용 (점성토, 자갈섞인 흙 기준)
b-6	수중토사(0-1m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.77, E=0.5(0.55-0.05) Cm=21(기준 135°)	용수터파기 인력 : 육상×1.5배
b-7	수중토사(1-2m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.77, E=0.5(0.55-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-8	수중토사(2-3m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.77, E=0.5(0.55-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-9	수중토사(3-4m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.77, E=0.5(0.55-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-10	수중토사(4-5m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.77, E=0.5(0.55-0.05) Cm=21(기준 135°)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-11	육상리핑암(0-1m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 1.6인 인 부 0.8인 2) 기 계(백호우 0.7m3) (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5 (3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-12	육상리핑암(1-2m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 : 1.8인 인 부 : 0.9인 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5 (3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-13	육상리핑암(2-3m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 2.0인 인 부 1.0인 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5 (3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=21(기준 135°)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-14	육상리핑암(3-4m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 2.2인 인 부 1.1인 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5 (3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=21(기준 135°) 인력 30%+기계 70%
b-15	육상리핑암(4-5m)	m3	1) 인 력 할석공 : 2.4인 인 부 : 1.2인 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=3.5 (3.2+3.8)/2 (연암평균치 적용) 치 즐 : 0.006본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.7, f=0.74, E=0.4(0.45-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-16	수중리핑암(0-1m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-17	수중리핑암(1-2m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-18	수중리핑암(2-3m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-19	수중리핑암(3-4m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-20	수중리핑암(4-5m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-21	육상발파암(0-1m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 2.8인(연+보+경)×1/3 인 부 1.266인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : 0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-22	육상발파암(1-2m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 3.5인(연+보+경)×1/3 인 부 1.566인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : 0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-23	육상발파암(2-3m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 4.2인(연+보+경)×1/3 인 부 1.866인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : 0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=21(기준 135°)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-24	육상발파암(3-4m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 : 4.9인(연+보+경)×1/3 인부 : 1.266인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : 0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-25	육상발파암(4-5m)	m3	인력 30%+기계 70% 1) 인 력 할석공 : 5.6인(연+보+경)×1/3 인 부 : 2.466인(연+보+경)×1/3 2) 기 계 (대형브레이카+백호우 0.7m3) 깨 기 : Q=2.6(3.5+2.5+1.8)×1/3 치 즐 : 0.018본 3) 들어내기(백호우 0.7m3) K=0.55, f=1/1.625, E=0.3(0.35-0.05) Cm=21(기준 135°)
b-26	수중발파암(0-1m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-27	수중발파암(1-2m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-28	수중발파암(2-3m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
b-29	수중발파암(3-4m)	m3	1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일

번호	공 종	단위	단 가 기 준		비 고
b-30	수중발파암(4-5m)	m3		1) 인 력 육상×2배 2) 기 계 육상과 동일
c.	되메우기 및 다짐	m3		인력 50%+기계 50% 1) 인 력 인 부 : 0.10인 2) 기 계(백호우 0.7m3) K=0.9, f=C/L=0.9/1.3, E=0.65 Cm=19(기준 90°)(다짐제외) 3) 다 짐(램머 80kg) H=0.15, f=1.0, E=0.5, P=57회, N=36,000회	∙측구공 전체에 수축줄눈, 신축이음, 비닐 깔기 계상
3.02 a. a-1	측구공 L형측구 TYPE-1 H=0.45m	m		1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기
a-2	TYPE-2 H=1.20m	m		1) 콘크리트타설 : 무근 VIB포함 2) 거푸집 : 합판4회 3) 무늬거푸집 4) 철근가공조립 : 간단의 30% 5) 수축줄눈 6) 신축이음 7) P.V.C 파이프 8) 비닐깔기 9) 되메우기	뒷채움⇒되메우기
a-3	TYPE-3 H=2.30m	m		1) 콘크리트타설 : 무근 VIB포함 2) 거푸집 : 합판4회 2.1) 무늬거푸집 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) P.V.C 파이프 7) 비닐깔기 8) 되메우기	콘크리트 타설⇒VIB포함뒷채움⇒되메우기

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-4	TYPE-4 H=0.35m	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기 7) 되메우기
b. b-1	U형측구 TYPE-1 H=0.30m	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 스틸그레이팅(995×430) 4) 설치비(재료비의 5%) 5) 수축줄눈 6) 신축이음 7) 비닐깔기
b-2	TYPE-2 H=0.60m	m	1) 콘크리트타설 : 철근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 설치비(재료비의 5%) 4) 덮 개(콘크리트) 5) 철근가공조립 : 간단 6) PVC 파이프 7) 수축줄눈 8) 신축이음 9) 비닐깔기	∙콘크리트 타설 (무근⇒철근)
b-3	TYPE-3 H=0.80m	m	1) 콘크리트타설 : 철근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단 4) 덮 개(콘크리트) 5) PVC 파이프 6) 수축줄눈 7) 신축이음 8) 비닐깔기 9) 설치비(재료비의 5%)	∙콘크리트 타설 (무근⇒철근)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-4	TYPE-4 H=1.0m	m	1) 콘크리트타설 : 철근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단 4) 덮 개(콘크리트) 5) PVC 파이프 6) 수축줄눈 7) 신축이음 8) 비닐깔기 9) 설치비(재료비의 5%)	∙콘크리트 타설 (무근⇒철근)
b-5	TYPE-5 부체도로	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단(50%)의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기
b-6	TYPE-6 IC 및 분리구간 녹지대	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기 7) 설치비(재료비의 5%)
c. c-1	V형측구 TYPE-1 H=0.45m	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기 7) 설치비(재료비의 5%)
c-2	TYPE-2 H=0.60m	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기 7) 설치비(재료비의 5%)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c-3	TYPE-3 H=1.0m	m	1) 콘크리트타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기 7) 설치비(재료비의 5%)
d. d-1	산마루측구 TYPE-1 H=0.45m	m	1) 콘크리트타설 : 비탈면 구조물콘크리트 타설(VIB제외) 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기	∙3.10 도수로공 참조
d-2	TYPE-2 H=0.60m	m	1) 콘크리트타설 : 비탈면 구조물콘크리트 타설(VIB제외) 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기
d-3	TYPE-3 H=1.0m	m	1) 콘크리트타설 : 비탈면 구조물콘크리트 타설(VIB제외) 2) 거푸집 : 합판4회 3) 철근가공조립 : 간단의 30% 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기
d-4	TYPE-7 콘크리트 조립식 H=0.77m	m	1) 재료비(콘크리트 조립식측구 : 800×695×770×1000) 2) 설치비 ∙특별인부 : 0.03인 ∙보통인부 : 0.08인 ∙크레인 10TON-0.25hr 3) 기구손료 : 인건비의 2%	∙재료비 및 설치비 적용

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
d-5	TYPE-8 콘크리트 조립식 H=0.87m	m	1) 재료비(콘크리트 조립식측구 : 900×785×870×1000) 2) 설치비 ∙특별인부 : 0.03인 ∙보통인부 : 0.08인 ∙크레인 10TON-0.25hr 3) 기구손료 : 인건비의 2%	∙재료비 및 설치비 적용
d-6	TYPE-9 콘크리트 조립식 H=0.96m	m	1) 재료비(콘크리트 조립식측구 : 1000×875×965×1000) 2) 설치비 ∙특별인부 : 0.04인 ∙보통인부 : 0.11인 ∙크레인 10TON-0.35hr 3) 기구손료 : 인건비의 2%	∙재료비 및 설치비 적용
e e-1	성토부 다이크 TYPE- H=0.45m	m	1) 콘크리트타설 : 별산 2) 포설 : 콘크리트 휘니셔 3) 콘크리트 양생 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기	기계타설
	TYPE-1.1 H=0.45m	m	1) 콘크리트 타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집(합판4회) 3) 철근가공 조립 : 간단의 30% 적용 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기	인력타설
e-2	TYPE-2 H=0.225m	m	1) 자재대 : P.C제품 2) 설치비 특별인부 : 0.06인 보통인부 : 0.10인 3) 몰 탈 (1:3)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
e-3	성토부 다이크 H=0.40m	m	1) 콘크리트 타설 : 무근 VIB제외 2) 거푸집(합판4회) 3) 철근가공 조립 : 간단의 30% 적용 4) 수축줄눈 5) 신축이음 6) 비닐깔기
f	절토부 소단측구	m	1) 거푸집 : 합판4회 2) 콘크리트 타설 : 무근 VIB제외
3.03 a. a-1	맹암거설치 맹암거 TYPE-1	m	1) 유공관(ø=200mm) - 자재비 - 배 관 공 : 0.022인×1/4 - 특별인부 : 0.022인×1/4 2) 부직포 - 자재비 - 보통인부 : 0.003인 3) 잡 석(깬잡석 유용 가능) - 구입 및 운반 : 별산 - 소 운 반 : 현장내운반→리어카(L=50m) - 보통인부 : 0.13인
a-2	TYPE-2	m	1) 유공관 - 자재비 - 배 관 공 : 0.022인×1/4 - 특별인부 : 0.022인×1/4 2) 잡 석(깬잡석 유용 가능) - 구입 및 운반 : 별산 - 소 운 반 : 현장내운반→리어카(L=50m) - 보통인부 : 0.13인
a-3	TYPE-3	m	1) 부직포 - 자재비 - 보통인부 : 0.003인 2) 잡 석(깬잡석 유용 가능) - 구입 및 운반 : 별산 - 소 운 반 : 현장내운반→리어카(L=50m) - 보통인부 : 0.13인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-4	TYPE-4	m	1) 잡석(깬잡석 유용가능) - 구입 및 운반 : 별산 - 소 운 반 : 현장내 운반→리어카(L=50m) - 보통인부 : 0.13인
3.04 a. a-1	횡배수관 VR관 부설 ø800mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) : 포함 - 하차비 2) 고무링 : 1개 3) 지수활제 : 140g 4) 기초콘크리트 5) 거푸집(합판6회) 6) 관부설 :크레인 10Ton-0.9hr/2.5 7) 노무비 - 배 관 공 : 0.36인/2.5 - 보통인부 : 1.77인/2.5	∙배수관 자재비 상차도일 경우 운반비 계상
a-2	ø1,000mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) : 포함 - 하차비 2) 고무링 : 1개 3) 지수활제 : 180g 4) 기초콘크리트 5) 거푸집(합판6회) 6) 관부설 : 크레인 10Ton-1.15hr/2.5 7) 노무비 - 배 관 공 : 0.48인/2.5 - 보통인부 : 2.56인/2.5
a-3	ø1,200mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) : 포함 - 하차비 2) 고무링 : 1개 3) 지수활제 : 240g 4) 기초콘크리트 5) 거푸집(합판6회) 6) 관부설 : 크레인 15Ton-1.38hr/2.5 7) 노무비 - 배 관 공 : 0.62인/2.5 - 보통인부 : 3.95인/2.5

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b. b-1	흄관부설 ø300mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 기초 콘크리트 3) 거푸집 : 합판6회 4) 노무비 - 배 관 공 : 0.18인/2.5 - 보통인부 : 0.95인/2.5 5) 접합몰탈(1:2) : 0.0058/2.5/2
b-2	ø450mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 기초 콘크리트 3) 거푸집 : 합판6회 4) 관부설 : 크레인 10TON - 0.5hr/2.5 5) 노무비 - 배 관 공 : 0.23인/2.5 - 보통인부 : 0.55인/2.5 6) 접합몰탈(1:2) : 0.0090/2.5/2
b-3	ø600mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 기초 콘크리트 3) 거푸집 : 합판6회 4) 관부설 : 크레인 10TON - 0.68hr/2.5 5) 노무비 - 배 관 공 : 0.33인/2.5 - 보통인부 : 1.3인/2.5 6) 접합몰탈(1:2) : 0.012/2.5/2
b-4	ø800m/m	m	1) 배수관(흄관) - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 기초 콘크리트 3) 거푸집 : 합판6회 4) 관부설 : 크레인 10TON - 0.90hr/2.5 5) 노무비 - 배 관 공 : 0.68인/2.5 - 보통인부 : 2.26인/2.5 6) 접합몰탈(1:2) : 0.016/2.5/2

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-5	ø1000m/m	m	1) 배수관(흄관) - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 기초 콘크리트 3) 거푸집 : 합판6회 4) 관부설 : 크레인 10TON - 1.15hr/2.5 5) 노무비 - 배 관 공 : 0.90인/2.5 - 보통인부 : 3.47인/2.5 6) 접합몰탈(1:2) : 0.0298/2.5/2
c. c-1	기초잡석 운반 및 다짐	㎥	- 현장발파암 유용 1) 소할(30%) : 브레이카 적용 2) 적사(페이로더 1.72㎥ 타이어) K=0.55 E=0.35 f=1.0 cm= 38.4 3) 운반 (덤프 15톤) 4) 기초다짐 - 보통인부 : 0.6인
d. d-1	날개벽 콘크리트타설	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
d-2	합판거푸집 (3회 0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 46.1% 2) 노무비 : 1회기준 47.1%
e	기존배수관 접합 및 세척	개소	1) 노무비 : 0.1인
3.05 a. a-1	종배수관 종배수관부설 ø300mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 노무비 - 배 관 공 : 0.18인/2.5 - 보통인부 : 0.95인/2.5 3) 접합몰탈(1:2) : 0.0058/2.5	∙고무링 접합시는 고무링 접합품을 적용한다.

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-2	ø450mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 0.5hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.23인/2.5 - 보통인부 : 0.55인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) : 0.009/2.5
a-3	ø600mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton-0.68hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.33인/2.5 - 보통인부 : 1.30인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0120/2.5
a-4	ø800mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton-0.90hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.45인/2.5 - 보통인부 : 2.21인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0160/2.5
a-5	ø1000mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비(현장도착도) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton-1.15hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.60인/2.5 - 보통인부 : 3.20인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0298/2.5

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-6	ø1200mm	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도 : 포함 - 하차비 2) 관부설 : 크레인 15Ton - 1.38hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.78인/2.5 - 보통인부 : 4.94인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0355/2.5
b. b-1	종배수관면벽 콘크리트타설	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
b-2	합판거푸집 (4회 0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40%
3.06 a. a-1	집수정 쌓기부 TYPE-1	ea	a. 콘크리트 타설 a-1. 철근콘크리트 타설(소형) : m3당 1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.24인 3) 보통인부 : 0.42인 a-2. 무근콘크리트 타설(소형) : m3당 1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.24인 3) 보통인부 : 0.42인 a-3. 콘크리트진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) a-4. 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr) b. 거푸집(합판4회) : m2당 1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0% c. 철근가공조립 c-1. 보통 : TON당 1) 결속선(R=0.9mm) : 6.5kg 2) 철 근 공 : 3.8인 3) 보통인부 : 2.2인 c-2. 간단 : TON당 1) 결속선(R=0.9mm) : 5.0kg 2) 철 근 공 : 3.4인 3) 보통인부 : 1.9인
a-2	TYPE-2	ea
a-3	TYPE-3	ea
b. b-1	깍기부 TYPE-1	ea
b-2	TYPE-2	ea
b-3	TYPE-3	ea
b-4	TYPE-4	ea
b-5	TYPE-5	ea
b-6	TYPE-6	ea
b-7	TYPE-7	ea

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			d. 집수정 뚜껑 d-1. 스틸그레이팅(1190×1390×100) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-2. 스틸그레이팅(1190×1799×100) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-3. 스틸그레이팅(1190×2190×100) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-4. 스틸그레이팅(1150×1380×50) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-5. 스틸그레이팅(830×830×50) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-6. 스틸그레이팅(1480×880×50) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-7. 스틸그레이팅(1680×880×50) : ea당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-8. 스틸그레이팅(1880×880×50) : EA당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-9. 스틸그레이팅(1330×830×100) : EA당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-10. 스틸그레이팅(1530×830×100) : EA당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-11. 스틸그레이팅(1730×830×100) : EA당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5% d-12. 스틸그레이팅(1130×430×75) : EA당 1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			e. 집수정 연결관 e-1. ø200mm : M당 1) 재료비(PVC Pipe ø200mm) 2) 설치비 : 재료비의 5% e-2. ø250mm : M당 1) 재료비(PVC Pipe ø250mm) 2) 설치비 : 재료비의 5% e-3. ø300mm : M당 1) 재료비(PVC Pipe ø300mm) 2) 설치비 : 재료비의 5%
b-8	노면도수방지턱 (H=1.0m)	개소	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr) 6) 거푸집 : 합판4회 7) 철근가공조립 : 간단
3.07 a. a-1	암거공 콘크리트 타설 철근, 펌프카 0-15m	m3	1) 재료비(별산) 2) 타설비 - 콘크리트공 : 0.07인 - 보통인부 : 0.05인 3) 펌프카(80m3/hr) - Q=27.1 4) 다짐비 - 운전경비와 콘크리트 타설 인력품의 1%까지 계상
a-2	무근 VIB 제외	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
b. b-1	합판거푸집 3회(0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 46.1% 2) 노무비 : 1회기준 47.1%	1) 재료비 : 1회기준 46.1% 2) 노무비 : 1회기준 47.1%
b-2	4회(0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-3	코팅3회	m2	1) 코팅합판(T=12mm, 내수합판) : 1.03m2 2) 각재(육송) : 0.038m3 3) 철선(#8 4.0mm) : 0.29kg 4) 못(N=75) : 0.2kg 5) 박리재(중유) : 0.19l 6) 형틀목공 : 0.28인 7) 인 부 : 0.25인 8) 고재(합판+각재)의 23% 9) 재료비 : 1회기준 46.1% 10) 노무비 : 1회기준 47.1%
b-4	무늬거푸집(0-7m)	m2	1) 문양 스티로폴 2) 설치 및 해체 - 형틀목공 : 0.033인 - 보통인부 : 0.016인
c.	철근가공조립(복잡)	ton	1) 결속선(R=0.9mm) : 8.0kg 2) 철 근 공 : 4.2인 3) 보통인부 : 2.4인
d.	강관비계	m2	1) 강관(ø48.6mm×2.4mm) : 3.99m 2) 이음철물 : 0.5개 3) 조임철물 : 2.08개 4) 받침철물 : 0.04개 5) 철 물 : 0.04개 6) 비 계 공 : 0.10인 7) 기구손료 : 노무비의 5%	- 공사기간에 따른 손율 적용
e.	강관동바리	공/m3	1) 강관동바리 - 내관(48.6mm×2.4mm) : 0.38본 - 외관(60.6mm×2.3mm) : 0.38본 2) 형틀목공 : 0.07인 3) 보통인부 : 0.05인 4) 잡재료비 : 재료비의 5%	- 공사기간에 따른 손율 적용
f.	아스팔트코팅(2회)	m2	1) 아스팔트(HA-500) 2.0kg×2회 2) 방 수 공 : 0.017인×2회 3) 보통인부 : 0.02인×2회
g.	P.V.C 파이프설치(50mm)	m	1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
h.	부직포설치	m2	1) 자재비(휠타메드 SE 3D) ￦/m2×1.05 2) 잡재료비(주재료비의 2%) 3) 보통인부 : 0.003인/m2
i.	뒷채움잡석	m3	1) 뒷채움재운반 : 별산 2) 부설(백호우 0.7m3) K=0.9, f=1.0, E=0.60 Cm=19(기준 90°) 3) 다짐(램머 80kg) H=0.15, f=1.0, E=0.5 P=57회, N=36,000회
j.	기초잡석	m3	현장발파유용 1) 소할(30%) : 브레이카 사용할 때 제외 할석공 : 0.2인×0.3인 2) 적사(페이로다 1.72타이어) K=0.55, E=0.35, f=1.0, Cm=38.4 3) 운반(덤프 15톤) 4) 기초다집 보통인부 : 0.6인
k.	물푸기	hr	1) 양수기(150m/m) 2) 디젤엔진(15HP) 3) 운반 및 설치(목도운반) L=30m, V=2500, T=25cm Cm, Q
ℓ ℓ-1 ℓ-2 ℓ-3	지수판설치 지수판설치 JOINT FILLER 실런트(20×25mm)	m ㎡ m	1) 재료비 PVC 지수판(200×5) : ￦/m×1.04 2) 설치비 용접봉 : 0.042kg 철선(#8) : 0.21kg 특별인부 : 0.151인 보통인부 : 0.116인 공구손료(인건비의 3%) 1) JOINT FILLER : 1.0㎡×1.1 2) 접착제 : 0.30kg 3) 인부 : 0.08인 1) 실런트 : 0.02×0.025×1400kg/㎥ 2) 방수공 : 0.04인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
m.	신구BOX접합	m2	1) 에폭시 접착제 : 1.2kg 2) 시 너 : 0.2l 3) 미장공 : 0.12인
n.	스페이셔설치 (몰탈블럭)	m2	1) 재료비 2) 설치비(재료비 5%)
o. o-1	다웰바 설치 신축이음부 (D32m/m, L=1000m/m)	ea	1) 재료비 : 별도계상 2) 철근가공조립 : 간단 3) P.V.C 파이프(35mm) 4) 설치비 - 특별인부 : 0.1인 - 보통인부 : 0.001인
o-2	접속스라브부 (D29m/m, L=500m/m)	ea	1) 재료비 원형철근(ø29m/m L=500m/m) : 별도계상 탄성고무받침(150×150×15) 스티로풀(T=20m/m) TAR PAPER (T=15m/m) 채움재(아스팔트) : 0.001㎥ 2) 철근가공조립 : 보통 3) 다웰바캡 (D=50m/m) 4) 설치비 - 특별인부 : 0.1인 - 보통인부 : 0.001인
p	물끊기홈(NOTCH) 설치	m	1) 재료비(플라스틱 T=2m/m) 2) 설치비 : 주재료비의 5%
q	전선관 설치 (P.V.C ø54m/m)	m	1) 재료비(P.V.C ø54m/m) 2) 설치비 : 주재료비의 10%
R	비닐깔기	㎡	1) 재료비(T=0.08m/m) 2) 인 부 : 0.004인
s s-1	암거이음받침 콘크리트 타설 (철근 VIB포함)	m2	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.17인 3) 보통인부 : 0.29인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
s-2	합판거푸집 (3회 0～7m)	m3	1) 재료비 : 1회 기준의 46.1% 2) 노무비 : 1회 기준의 47.1%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
s-3	철근가공조립 (보통)	ton	1) 결속선(R-0.9mm) : 6.5kg 2) 철근공 : 3.8인 3) 보통인부 : 2.2인 4) 고철대 (3%) 5) 철 근 : 별도계상 6) 철근운반비 : 별도계상
s-4	채움재 (T=20m/m)	m3	1) 재료비 : (Joint Filler)
t.	콘크리트 표면 강화재 (하드너)	m2	1) 자재비 2) 설치비 - 미 장 공 : 0.14인 - 보통인부 : 0.05인	∘바닥, 벽체에 칠한다.
3.08 a.	P.C BOX P.C BOX 설치	m	1) 제작비 : 견적처리 2) 운송비 : 견적처리 3) 설치비 : 견적처리
b.	콘크리트 타설 (무근 VIB제외)	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
c.	합판거푸집 (4회 0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%
3.09 a.	수로보호공 콘크리트 타설 (무근 VIB제외)	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
b.	합판거푸집 (4회 0-7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%
3.10 a. a-1	도수로공 콘크리트 타설 철근 VIB 포함	m3	1) 좌 동 2) 콘크리트공 : (0.31+0.47)/2인 3) 보통인부 : (0.22+0.33)/2인 3.1) 콘크리트 펌프카(80㎥/hr) : (0.32+0.48)/2 4) 콘크리트 다짐 - 운전경비와 콘크리트 타설 인력품의 1%까지 계상

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
a-2	무근 VIB제외	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : (0.31+0.47)/2인 3) 보통인부 : (0.22+0.33)/2인 4) 콘크리트 펌프카(80㎥/hr) : (0.32+0.48)/2
b. b-1	합판거푸집 3회 0-7m	m2	1) 재료비 : 1회기준 46.1% 2) 노무비 : 1회기준 47.1%
b-2	4회 0-7m	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%
c.	철근가공조립(간단)	TON	1) 결속선(R=0.9mm) : 5.0kg 2) 철 근 공 : 3.4인 3) 보통인부 : 1.9인 4) 고 철 대(3%)
d d-1	소단부 덮개설치 방청강판 (B=600m/m)	개소	1) 자재비 ∙방청강판(T=5m/m) : A=0.60×3.0=1.8㎡ ∙앙카볼트 및 너트(ψ16m/m×150)14ea 2) 설치비 : 잡철물 제작 및 설치(간단)
d-2	방청강판 (B=700m/m)	개소	1) 자재비 ∙방청강판(T=5m/m) : A=0.70×3.0=2.1㎡ ∙앙카볼트 및 너트(ψ16m/m×150)14ea 2) 설치비 : 잡철물 제작 및 설치(간단)
d-3	방청강판 (B=900m/m)	개소	1) 자재비 ∙방청강판(T=5m/m) : A=0.80×3.0=2.4㎡ ∙앙카볼트 및 너트(ψ16m/m×150)14ea 2) 설치비 : 잡철물 제작 및 설치(간단)
d-4	방청강판 (B=900m/m)	개소	1) 자재비 ∙방청강판(T=5m/m) : A=0.90×3.0=2.7㎡ ∙앙카볼트 및 너트(ψ16m/m×150)14ea 2) 설치비 : 잡철물 제작 및 설치(간단)
e	비 계	㎡	1) 강관 (ψ48.6mm×2.4mm):3.99m 2) 이음철물 : 0.5개 3) 조임철물 : 2.08개 4) 받침철물 : 0.04개 5) 철 물 : 0.04개 6) 비 계 공 : 0.10인 7) 손율 : 6%(3개월)

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
3.11 a. a-1	용수개거 콘크리트 타설 철근 VIB 포함	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.17인 3) 보통인부 : 0.29인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
a-2	무근 VIB 제외	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
b. b-1	합판거푸집 3회 0-7m	m2	1) 재료비 : 1회기준 46.1% 2) 노무비 : 1회기준 47.1%
b-2	4회 0-7m	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%
c.	동바리(4회)	공/m3	1) 강관동바리 - 내관(48.6mm×2.4mm) : 0.38본 - 외관(60.6mm×2.3m) : 0.38본 2) 형틀목공 : 0.07인 3) 보통인부 : 0.05인 4) 잡재료비 : 재료비의 5% 10) 손 율 : 6%(3개월)	∙강관동바리 적용
d.	철근가공조립(간단)	ton	1) 결속선(R=0.9mm) : 5.0kg 2) 철 근 공 : 3.4인 3) 보통인부 : 1.9인 4) 고 철 대(3%)
e. e-1 e-2 e-3	지수판설치 JOINT FILLER 실런트(20×25mm)	m ㎡ m	1) 재료비 PVC 지수판(200×5) : ￦/m×1.04 2) 설치비 용접봉 : 0.042kg 철선(#8) : 0.21kg 특별인부 : 0.151인 보통인부 : 0.116인 공구손료(인건비의 3%) 1) JOINT FILLER : 1.0㎡×1.1 2) 접착제 : 0.30kg 3) 인부 : 0.08인 1) 실런트 : 0.02×0.025×1400kg/㎥ 2) 방수공 : 0.04인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
3.12	배수부대시설공 가배수관 설치
a	흄관 부설
a-1	(D=600m)	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10ton - 0.68hr/2.5 3) 노무비 - 배관공 : 0.33인/2.5 - 보통인부 : 1.30인/2.5 4) 접합몰탈 (1:2) - 0.0120/2.5 5) 철거비 : 부설비의 50%
a-2	(D=800m)	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 0.9hr/2.5
			3) 노무비 - 배 관 공 : 0.45인/2.5 - 보통인부 : 2.21인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0160/2.5 5) 철거비 : 부설비의 50%
a-3	(D=1000m)	m	1) 배수관(소켓식) - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 1.15hr/2.5 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.60인/2.5 - 보통인부 : 3.20인/2.5 4) 접합몰탈(1:2) - 0.0298/2.5 5) 철거비 : 부설비의 50%
b	파형강관부설
b-1	파형강관부설 (D=600m)	m	1) 파형강관 - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 0.29hr/6.0 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.178인/6.0 - 보통인부 : 0.089인/6.0 4) 접합부속(커플링밴드) - 1ea/6.0 5) 철거비 : 부설비의 50%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
b-2	파형강관부설 (D=800m)	m	1) 파형강관 - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 0.471hr/6.0 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.32인/6.0 - 보통인부 : 0.155인/6.0 4) 접합부속(커플링밴드) - 1ea/6.0 5) 철거비 : 부설비의 50%
b-3	파형강관부설 (D=1000m)	m	1) 파형강관 - 자재비 : 현장도착도(별도계상) - 하차비 2) 관부설 : 크레인 10Ton - 0.53hr/6.0 3) 노무비 - 배 관 공 : 0.432인/6.0 - 보통인부 : 0.216인/6.0 4) 접합부속(커플링밴드) - 1ea/6.0 5) 철거비 : 부설비의 50%
3.13 a.	배수 가시설공 H-PILE 설치(항타)	ton	1) 자재비 2) 고재대 : 7% 3) 운반비 4) H-PILE 항타비 5) CROSS CHANNEL 설치
a-1	H-PILE 철거	ton	1) H-PILE 철거
b.	토류판 설치	m2	1) 재료비 2) 설치비 - 형틀목공 : 0.82인/10 - 보통인부 : 1.54인/10 3) 공구손료 : 노무비의 3%
b-1	토류판 철거	m2	1) 철 거 비 : 설치비의 80%
c.	EARTH ANCHOR 설치	개	1) 천 공 2) P.C 강선조립 및 삽입 3) GROUTING 4) P.C콘 조립 및 인장
d.	버팀보 설치	본	1) 자재비 2) 자재운반비 3) H형강설치
d-1	버팀보 철거	본	1) H형강철거

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
e.	띠장설치	m	1) 자재비 2) 자재운반비 3) H형강설치
e-1	띠장철거	m	1) H형강철거
f.	보걸이설치	개소	1) 재료비 2) 설치비 - 전기용접 : 0.5m
f-1	보걸이철거	개소	1) 철거비
g.	PP마대쌓기	m2	1) 설치비 만들기 : 보통인부 1인/61 쌓 기 : 보통인부 1인/139 2) 재료비
g-1	PP마대철거	m2	1) 철거비
3.14	수문
a.	일체식수문
a-1	분수문(600×600)	조	1) 자재비 2) 설치비 : 견적서 참조
a-2	분수문(800×800)	조	1) 자재비 2) 설치비 : 견적서 참조
a-3	수문(1000×1000)	조	1) 재료비 : 2) 설치비 : 견적서 참조
b.	P.V.C PIPE설치	m	1) 재료비 : 2) 설치비 : 재료비의 5%
3.15 a. a-1	우수받이 및 연결관 콘크리트타설 철근 VIB 포함	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.17인 3) 보통인부 : 0.29인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
a-2	무근 VIB제외	m3	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
b.	합판거푸집 4회 (0～7m)	m2	1) 재료비 : 1회기준 40.1% 2) 노무비 : 1회기준 40.0%

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
c.	철근가공조립 (간단)	ton	1) 결속선(R=0.9mm) : 5.0kg 2) 철 근 공 : 3.4인 3) 보통인부 : 1.9인 4) 고철대(3%)
d.	스틸그레이팅
d-1	995×400×50	조	1) 재료비
d-2	500×400×50		2) 설치비 : 재료비의 5%
e.	흄관부설 (ø300m/m)	m	1) 배수관 - 자재비 : 현장도착도(별도계상) 2) 노무비 : - 배관공 : 0.18인/2.5 - 보통인부 : 0.95인/2.5 3) 접합몰탈 : 0.0058/2.5
3.16	맨홀공
a.	콘크리트 타설
a-1	철근VIB 포함	㎥	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.17인 3) 보통인부 : 0.29인 4) 콘크리트 진동기(3.5HP) : 2대(Q=5.4m3/hr) 5) 봉상후렉시블(45mm) : 2대(Q=5.4m3/hr)
a-2	무근VIB 제외	㎥	1) 콘크리트 : 레미콘(별도계상) 2) 콘크리트공 : 0.15인 3) 보통인부 : 0.27인
b	거푸집(0～6m)
b-1	원형거푸집 (PE 10회)	개소	1) 1호맨홀(ø900) ‧ 자재비 : - 벽 체 : 1조/10 - 슬라브 : 1ea/10 - 기 초 : 1ea/10 ‧ 설치비 : - 기초 및 슬라브 보통인부 : 0.45인 특별인부 : 0.16인

번호	공 종	단위	단 가 기 준	비 고
			- 벽체 보통인부 : 0.60인 특별인부 : 0.20인 2) 2호맨홀(ø1200) ‧ 자재비 : - 벽 체 : 1조/10 - 슬라브 : 1ea/10 - 기 초 : 1ea/10 ‧ 설치비 : - 기초 및 슬라브 보통인부 : 0.50인 특별인부 : 0.17인 - 벽체 보통인부 : 0.76인 특별인부 : 0.25인
b-2	목재거푸집 4회	㎡	1) 재료비 : 1회기준 39.7% 2) 노무비 : 1회기준 45.9%
c.	철근가공조립(보통)	ton	1) 결속선(R=0.9mm) : 6.5kg 2) 철근공 : 3.8인 3) 보통인부 : 2.2인 4) 고철대(3%)
d	맨홀뚜껑
d-1	차도용 (회주철ø648)	조	1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5%
d-2	보도용 (칼라ø648)	조	1) 재료비 2) 설치비 : 재료비의 5%
e	사다리설치 (ψ22m/m 아연도금 및 방청철근)	m	∙철근가공조립(간단)	「6-2-1 철근가공조립」 참조