번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
2.01 a	비탈면 보호공 평떼	m2	1. 떼 구입비 (현장도착할증 10%) *규격 : 0.3×0.3 11매×1.1= 2. 소운반 (지게 100m, 1회운반 10매) N=2500×450/(120×100+2500×2)= 회/인 보통인부 : 1인/(N×10))×11매×1.1= 인 3. 면고르기 보통인부 : 0.042인 4. 떼붙임 보통인부 : 0.069인 5. 꼬치 (1일 1인 : 1000개 제작) 보통인부 : 1인×22/1000= 인 6. 작업반장 (0.042+0.069+0.022)/37.5= 인	｢4-1 떼뜨기, 9-1, 9-3 운반, 3-3 비탈고르기｣ 참조
b b-1	면고르기 비탈면면고르기 (리핑암)	m2	1. 깎기면 고르기 - 보통인부 : 0.02인 2. 기계사용료 1) 백호우(0.7m3) Q=0.5hr/10m2=0.05hr/m2	「3-3 비탈 고르기」참조
b-2	비탈면고르기 (발파암)	m2	1. 깎기면 고르기 - 보통인부 : (0.051+0.066인)/2 = 인 2. 기계사용료 (연암,보통암+경암)/2 적용 1) 공기압축기 (3.5m3/일) Q1=(1.25+1.55)×1/2/10m2 = hr/m2 2) 소형 브레이카 (1m3/본) Q2=(2.45+3.05)×1/2/10m2 = hr/m2 착암공 : 1인 3) 에어호스 (3/4인치) 공기압축기(Q1)	「3-3 비탈 고르기」참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c	줄떼	m2	1. 떼 구입비 (현장도착할증 10%) *규격 : 0.3×0.3, 30cm 간격 11매×1.1/3= 2. 소운반 (지게 100m, 1회운반 30매) N=2500×450/(120×100+2500×2)= 회/인 보통인부 : 1인/(N×30))×11매×1.1= 인 3. 면고르기 보통인부 : (0.019+0.024인)/2= 0.021인 4. 떼붙임 보통인부 : (0.062+0.076인)/2= 0.069인 5. 작업반장 (0.0215+0.069인)/37.5= 0.0024인	｢4-1 떼뜨기, 9-1, 9-3 운반, 3-3 비탈고르기｣ 참조
d d-1	NET 잔디 (쌓기부)	m2	1. 재료비 1) 코아네트 : 1.1m2 2) 앙카핀 : 0.6개 3) 착지핀 : 0.6개 4) Net 보호판 : 0.6개 2. 인건비 1) 보통인부 : 0.028인 3. Seed Spray 살포 (2회) 1) 종 자 : 2회×25g, 2) 비 료 : 100g/1000 3) 피복제 : 2회×250g/1000 4) 침식방지안정제 : 125g 5) 색 소 : 2×2g 6) 종자살포기 : 0.0064hr×2회 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.008hr 8) 살포공 - 특별인부 : 0.002인×2회 - 보통인부 : 0.018인×2회	견적단가 1.신기술, 신공법

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
d-2	(깎기부)	m2	1. 재료비 1) 코아네트 : 1.1m2 2) 앙카핀 : 0.6개 3) 착지핀 : 0.6개 4) Net 보호판 : 0.6개 2. 인건비 1) 보통인부 : 0.05인 3. Seed Spray 살포 (2회) 1) 종 자 : 2회×25g 2) 비 료 : 100g/1000 3) 피복제 : 2회×250g/1000 4) 침식방지안정제 : 125g 5) 색 소 : 2회×2g 6) 종자살포기 : 0.0064hr×2회 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.008hr 8) 살포공 - 특별인부 : 0.002인×2회 - 보통인부 : 0.018인×2회	견적단가 1. 신기술, 신공법
e	씨앗뿜어붙이기	m2	1.재료비 1)종자 : 25g 2)비료(복합비료) : 0.1kg 3)FIBR : 0.25kg 4)접착제(토양응고제) : 0.125kg 5)색소 : 0.002kg 2.살포공 1)특별인부 : 0.002인 2)보통인부 : 0.018인 3. 기계사용료 1)물탱크(5500ℓ) : 0.008hr 2)덤프트럭(4.5Ton) : 0.0064hr 3)종자살포기(300ℓ) : 0.0064hr	「품셈 137P」참조 「4-1 초류종자 살포공」참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
f f-1	암절개면 보호식재공 (깎기부, T=5cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=5cm) 1) 발전기(50kw) : 0.0177hr 2) 착암공 : 0.011인 3) 보통인부 : 0.011인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø16,L=0.5m/m) : 0.11EA 2) 착지핀(ø16,L=0.35m/m) : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.005인 4) 보통인부 : 0.005인 3. 부착망 설치 1) PVC코팅망(ø3.2) : 1.3m2 2) PVC코팅철선(#8) : 0.8m2 3) 작업반장 : 0.005인 4) 특별인부 : 0.02인 5) 보통인부 : 0.02인 4. 취부공 1) 녹생토 : 0.055m3 2) 종자 : 60g 3) 취부기(25ℓ) : 0.045hr 4) 공기압축기(21m3/본) : 0.045hr 5) 발전기(50kw) : 0.045hr 6) 트럭크레인(5ton) : 0.052hr 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.045hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.045hr 9) 작업반장 : 0.005인 10) 특별인부 : 0.022인 11) 기계공 : 0.005인 12) 보통인부 : 0.038인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 172P」참조 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상인 경우 인력품 할증별도 계상 1) 20～30m미만 : 20% 2) 30～50m미만 : 30% 3) 50m이상 : 40% 3. 품질에 따라 7～15cm적용
f-2	(깎기부, T=7cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=7cm) 1) 발전기(50kw) : 0.019hr 2) 착암공 : 0.012인 3) 보통인부 : 0.012인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø16,L=0.5m/m) : 0.23EA 2) 착지핀(ø16,L=0.35m/m) : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.006인 4) 보통인부 : 0.006인 3. 부착망 설치 1) PVC코팅망(ø3.2) : 1.3m2 2) PVC코팅철선(#8) : 1.3m2 3) 작업반장 : 0.005인 4) 특별인부 : 0.02인 5) 보통인부 : 0.02인 4. 취부공 1) 녹생토 : 0.077m3 2) 종자 : 84g 3) 취부기(25ℓ) : 0.06hr 4) 공기압축기(21m3/본) : 0.06hr 5) 발전기(50kw) : 0.06hr 6) 트럭크레인(5ton) : 0.07hr 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.06hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.06hr 9) 작업반장 : 0.006인 10) 특별인부 : 0.027인 11) 기계공 : 0.006인 12) 보통인부 : 0.052인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 172P」참조 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상인 경우 인력품 할증별도 계상 1) 20～30m미만 : 20% 2) 30～50m미만 : 30% 3) 50m이상 : 40% 3. 품질에 따라 7～15cm적용

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
f-3	(깎기부, T=10cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=10cm) 1) 발전기(50kw) : 0.019hr 2) 착암공 : 0.012인 3) 보통인부 : 0.012인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø16,L=0.5m/m) : 0.23EA 2) 착지핀(ø16,L=0.35m/m) : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.006인 4) 보통인부 : 0.006인 3. 부착망 설치 1) PVC코팅망(ø3.2) : 1.3m2 2) PVC코팅철선(#8) : 1.3m2 3) 작업반장 : 0.005인 4) 특별인부 : 0.02인 5) 보통인부 : 0.02인 4. 취부공 1) 녹생토 : 0.11m3 2) 종자 : 120g 3) 취부기(25ℓ) : 0.08hr 4) 공기압축기(21m3/본) : 0.08hr 5) 발전기(50kw) : 0.08hr 6) 트럭크레인(5ton) : 0.09hr 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.08hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.08hr 9) 작업반장 : 0.008인 10) 특별인부 : 0.035인 11) 기계공 : 0.008인 12) 보통인부 : 0.07인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 172P」참조 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상인 경우 인력품 할증별도 계상 1) 20～30m미만 : 20% 2) 30～50m미만 : 30% 3) 50m이상 : 40% 3. 품질에 따라 7～15cm적용
f-4	(깎기부, T=15cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=15cm) 1) 발전기(50kw) : 0.026hr 2) 착암공 : 0.016인 3) 보통인부 : 0.016인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø16,L=0.5m/m) : 0.46EA 2) 착지핀(ø16,L=0.35m/m) : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.008인 4) 보통인부 : 0.008인 3. 부착망 설치 1) PVC코팅망(ø3.2) : 1.3m2 2) PVC코팅철선(#8) : 1.7m2 3) 작업반장 : 0.005인 4) 특별인부 : 0.02인 5) 보통인부 : 0.02인 4. 취부공 1) 녹생토 : 0.165m3 2) 종자 : 180g 3) 취부기(25ℓ) : 0.10hr 4) 공기압축기(21m3/본) : 0.10hr 5) 발전기(50kw) : 0.10hr 6) 트럭크레인(5ton) : 0.12hr 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.10hr`` 8) 덤프트럭(6ton) : 0.10hr 9) 작업반장 : 0.0085인 10) 특별인부 : 0.035인 11) 기계공 : 0.009인 12) 보통인부 : 0.093인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 172P」참조 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상인 경우 인력품 할증별도 계상 1) 20～30m미만 : 20% 2) 30～50m미만 : 30% 3) 50m이상 : 40% 3. 품질에 따라 7～15cm적용

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
g	거적덮기	m2	1. 재료비 1) 종자 : 25g 2) 복합비료 : 100g 3) 피복제 : 250g 4) 침식방지 안정제 : 125g 5) 색소 : 2g 2. 인건비 1) 특별인부 : 0.003인 2) 보통인부 : 0.007인 3) 살포기(2,500～3,000ℓ) : 0.0064hr 3. 거적덮기 1) 거적 : 1.1m2 2) 앙카핀(30㎝) : 0.6개 3) 착지핀(30㎝) : 0.5개 4) 매트고정판(80×80×30) : 0.6개 5) 비닐끈(3mm) : 1.5m 6) 보통인부 : 0.0075인	「품셈 195P 참조」 1.거적덮기 비탈면보호(깎기면용)은 인력품을 30% 할증 계상
h h-1	공사중 비탈면보호 가시설 공사중 비탈면 가보호망	m2	1. 현장여건에 따라 적용 1) 재료비(그린망,2회사용) 2) 설치 및 철거비(자재비의 10%)
h-2	가도수로 설치	m	1. 현장여건에 따라 적용 1) 재료비(PE필름, T=0.1mm) : 1.8m2 2) 설치 및 철거비(자재비의 10%)

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
i	녹지대떼	m2	1. 떼구입비 (현장도착 할증 10%) 규격 : 0.3×0.3 11매 ×1.1/3 = 2. 소운반 (지게 100m, 1회운반 30매) N=2500×450/(120×100+2500×2) = 회/일 보통인부 : 1인/(N×30)×11매×1.1 = 인 3. 면고르기 보통인부 : (0.019+0.024인)/2= 인 4. 떼붙임 보통인부 : (0.062+0.076인)/2= 인 5. 작업반장 보통인부 : (0.0215+0.069인)/37.5= 인	｢4-1 떼뜨기, 9-1, 9-3 운반, 3-3 비탈고르기｣ 참조
j j-1	네트 녹화공 (쌓기부)	m2	1. 골파기 1) 보통인부 : 0.07인 2. 그린네트설치공 1) 그린네트 : 1.2m2 2) 고정핀 : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.004인 3) 보통인부 : 0.005인 3. 씨드 스프레이공 1) 종 자 : 25g 2) 피복양생제 : 250g 3) 침식안정제 : 100g 4) 색 소 : 2g 5) 비 료 : 100g 6) 특별인부 : 0.002인 7) 보통인부 : 0.018인 8) 종자살포기 : 0.0064hr 9) 트 럭 : 0.002hr 4. 잡재료비 (재료비의 3%) 5. 기구손료 (노무비의 2%)	「품셈 185p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직높이 20m이상 일때 인력품의 20%할증 계상
j-2	(깎기부)	m2	1. 골파기 1) 보통인부 : 0.015인 2. 그린네트 설치공 1) 그린네트 : 1.2m2 2) 고정핀 : 0.5EA 3) 작업반장 : 0.001인 4) 특별인부 : 0.008인 5) 보통인부 : 0.01인 3. 씨드 스프레이공 1) 종 자 : 30g 2) 피복양생제 : 250g 3) 침식안정제 : 125g 4) 색 소 : 2g 5) 비 료 : 100g 6) 특별인부 : 0.002인 7) 보통인부 : 0.018인 8) 종자살포기 : 0.0064hr 9) 트 럭 : 0.002hr 4. 잡재료비 (재료비의 3%) 5. 기구손료 (노무비의 2%)	「품셈 185p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직높이 20m이상일때 인력품의 20%할증 계산

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
k	뿜어붙이기 비탈면 보호공	m2	1. 재료비 (T=1cm) 1) 종 자 : 36g 2) 폴리에틸렌옥사이드 : 39g 3) 식생기반제 : 0.036m3 2. 기계사용료 1) 실사출기(4노즐) : 0.036hr 2) 취부기(25ℓ) : 0.036hr 3) 공기압축기(21m3/분) : 0.036hr 4) 발전기(50kw) : 0.036hr 5) 트럭트레인(5ton) : 0.043hr 6) 물탱크(5500ℓ) : 0.036hr 7) 덤프트럭(6ton) : 0.036hr 3. 인건비 1) 작업반장 : 0.005인 2) 특별인부 : 0.015인 3) 기계공 : 0.005인 4) 보통인부 : 0.03인 4. 잡재료비 (재료비의 3%) 5. 기구손료 : 노무비의 2%	「품셈 205p 참조」 1. 토질에 따라 두께 0.5, 1.0,2.0, 3.0cm 적용 2. 쌓기부일 경우 PE망 설치공 제외 3. 수직고 20m 이상일 때 인력품 할증별로 계상 1) 20～30m : 20% 2) 30～50m : 30% 3) 50m이상 : 40% 4. 건교부 지정 신기술 공법

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
l	암절개면 보호식재공 (깎기부, T=10cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=10cm) 1) 발전기(50kw) : 0.019hr 2) 착암공 : 0.012hr 3) 보통인부 : 0.012인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø16,0.5m/m) : 0.23EA 2) 착지핀(ø16,0.35m/m) : 0.5EA 3) 특별인부 : 0.006인 4) 보통인부 : 0.006인 3. 부착망 설치 1) 부착망(ø3.2 PVC코팅) : 1.3m2 2) 철 선(#8 PVC코팅) : 1.3m2 3) 작업반장 : 0.003인 4) 특별인부 : 0.01인 5) 보통인부 : 0.01인 4. 취부공 1) 금비토 : 0.11m3 2) 종 자 : 120g 3) 취부기(25ℓ) : 0.08hr 4) 공기압축기(21m3/본) : 0.08hr 5) 발전기(50kw) : 0.08hr 6) 트럭크레인(5ton) : 0.09hr 7) 물탱크(5500ℓ) : 0.08hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.08hr 9) 작업반장 : 0.006인 10) 특별인부 : 0.025인 11) 기계공 : 0.006인 12) 보통인부 : 0.07인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 183p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상일 경우 인력품 할증별도 계상 1) 20～30m미만:20% 2) 30～50m미만:30% 3) 50m이상 : 40% 3. 토질에 따라 5～15cm적용

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
m	녹화토 암절개면 보호식재공 (깎기부,T=10cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=10cm) 1) 발전기(50kw) : 0.032hr 2) 착암공 : 0.02인 3) 보통인부 : 0.02인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø19,L=0.5m/m) : 0.23EA 2) 착지핀(ø16,L=0.35m/m) : 1EA 3) 특별인부 : 0.01인 4) 보통인부 : 0.01인 3. 부착망 설치 1) 부착망(#10 PVC코팅) : 1.3m2 2) 철 선(#8 PVC코팅) : 1.3m2 3) 작업반장 : 0.003인 4) 특별인부 : 0.01인 5) 보통인부 : 0.01인 4. 취부공 1) 녹화토 : 0.1m3 2) 토양안정제 : 0.34kg 3) 종자 : 150g 4) 연속장섬유 : 0.32kg 5) 믹서(0.3m3) : 0.1hr 6) 취부기(16ℓ) : 0.1hr 7) 공기압축기(17m3/본) : 0.1hr 8) 발전기(50kw) : 0.1hr 9) 트럭크레인(3ton) : 0.1hr 10) 물탱크(5500ℓ) : 0.1hr 11) 덤프트럭(6ton) : 0.1hr 12) 고압펌프(200kg/cm2) : 0.1hr 13) 실사출기(4노즐) : 0.1hr 14) 작업반장 : 0.012인 15) 특별인부 : 0.05인 16) 기계공 : 0.012인 17) 보통인부 : 0.1인 6. 기구손료 (노무비의 2%) 5. 잡재료비 (재료비의 3%)	「품셈 192p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상일 경우 높이 10m증가에 따라 인력품 15% 할증 계상 3. 토질에 따라 4～12cm 적용

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
n n-1	자연표토 복원공법 (쌓기부, SF-SEED)	m2	1. 재료비 및 기계사용료 1) SF 녹화재 : 4.17ℓ 2) 유기양생재 : 1.6ℓ 3) 침식방지안정제 : 0.17ℓ 4) 입단제 : 1g 5) 배합종자 : 0.02kg 6) 취부기(4.3m3) : 0.0072hr 7) 트럭크레인(5ton) : 0.0072hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.0072hr 9) 물탱크(5500ℓ) : 0.0362hr 10) 자흡식펌프(ø100m/m) : 0.0072hr 2. 인건비 1) 작업반장 : 0.0019인 2) 특별인부 : 0.00374인 3) 보통인부 : 0.0123인	「품셈 118p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법
n-2	(깎기부, T=3cm)	m2	1. 재료비 및 기계사용료 1) SF 녹화재 : 25.0ℓ 2) 유기양생재 : 9.6ℓ 3) 침식방지안정제 : 1.0ℓ 4) 입단제 : 6.0g 5) 배합종자 : 0.02kg 6) 취부기(4.3m3) : 0.0277hr 7) 트럭크레인(5ton) : 0.0277hr 8) 덤프트럭(6ton) : 0.0277hr 9) 물탱크(5500ℓ) : 0.0277hr 10) 자흡식펌프(ø100m/m) : 0.0277hr 2. 인건비 1) 작업반장 : 0.0046인 2) 특별인부 : 0.0091인 3) 보통인부 : 0.0223인	「품셈 118p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
o	비탈면녹화 배토습식공법 (T=30cm)	m2	1. 앵커핀 및 착지핀홀 천공 (T=30cm) 1) 발전기(50kw) : 0.114hr 2) 착암공 : 0.043인 3) 보통인부 : 0.048인 2. 앵커핀 및 착지핀 설치 1) 앵커핀(ø19,L=0.6m/m) : 0.12EA 2) 착지핀(ø16,L=0.4m/m) : 1.1EA 3) 특별인부 : 0.014인 4) 보통인부 : 0.048인 3. 부착망 설치 1) 부착망(ø3.2 PVC코팅) : 1.3m2 2) 와이어로프(ø9) : 0.4EA 3) 와이어클럽(3/8”) : 0.11EA 4) 트럭크레인(5ton) : 0.076hr 5) 특별인부 : 0.008인 6) 보통인부 : 0.013인 4. 취부공 1) 인공토 : 0.033m3 2) 종자 : 0.025kg 3) 믹서(0.45m3) : 0.076hr 4) 모노펌프(5～20m3/hr) : 0.076hr 5) 엔진(70HP) : 0.076hr 6) 물탱크(5500ℓ) : 0.076hr 7) 특별인부 : 0.04인 8) 기계공 : 0.01인 9) 보통인부 : 0.06인 5. 잡재료비 (재료비의 3%) 6. 공구손료 (노무비의 2%)	「품셈 200p 참조」 1. 건교부 지정 신기술 공법 2. 수직고 20m이상인 경우 인력품 할증별로 계상 1) 20～30m미만 : 20% 2) 30～50m미만 : 30% 3) 50m이상 : 40% 3. 토질에 따라 T=20,30,50cm적용
p	등나무 식재	주	1. 재료비(등나무R2) 1주×1.1 2. 식재(근원경에 의한 식재) 조 경 공 : 0.11×0.8×1.1 보통인부 : 0.07×0.8×1.1 객 토 량(식재품의 10%) 3. 퇴 비 자재비 : 12.8kg 보통인부 : 0.000125인×12.8kg 특별인부 : 0.000125인×12.8kg 4. 앵커설치 5. 인계철선 설치

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
q	원지반 식생정착공법 (깍기부)	m2	1. 재료비 (T=2cm) 1) 종 자 : 66g 2) 고분자수지 : 110g 3) 식생기반재(codra10) : 15.95kg 4) 천연면네트(35x45m/m) : 1.2㎡ 5) 고 정 핀 : 1.0 EA 2. 기계사용료 1) 물탱크(5500ℓ) : 0.008hr 2) 덤프트럭(8ton) : 0.008hr 3) 탑재형트럭크레인(5ton) : 0.008hr 4) 믹서(0.3m3) : 0.008hr 5) 취부기(16ℓ) : 0.008hr 3. 인건비 1) 작업반장 : 0.003인 2) 특별인부 : 0.010인 3) 기 계 공 : 0.003인 4) 보통인부 : 0.016인	「품셈 195p 참조」
r	비탈면안정검토비	p.s
2.02 a a-1	구조물에 의한 보호공 비탈면 돌붙임(현장암) 돌붙임((현장암 유용)	㎡	1. 운반 : 별도 2. 쌓기 : 석공 : 0.18인 보통인부 : 0.18인 3. 줄눈 모르터 : 0.009m3 4. 콘크리트타설(무근) : 0.14m3 5. 기초잡석 : 0.50m3 6. 배수파이프(∅50m/m) : 0.50m	「품셈 7-2 돌붙임」참조
a-2	돌붙임 기초	m	1. 토공 1) 인력터파기 : 1.625 ㎥ 2) 되메우기 : 0.981 ㎥ 2. 콘크리트 타설(무근VIB제외) : 0.210㎥ 3. 거푸집(합판6회)) : 0.744㎡
b	콘크리트붙임공	㎡	1. 비탈면 콘크리트 타설 콘크리트공 : 0.094인 , 보통인부 : 0.066인 콘크리트 펌프카 : 0.096hr 2. 거푸집(합판4회) : 1.0㎡ 3. PVC PIPE(∅50m/m, L=0.2m) : 1EA 4. Anchor(D16,L=0.5m) : 1EA	「품셈6-1-2 비탈면 구조물 콘크리트 타설」참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c	콘크리트 블록 격자공	㎡	1. 재료비 : 1.0EA 2. 설치비 보통인부 : 0.094인 작업반장 : 0.110인 3. 보토다지기 : 보통인부 0.049인	견 적
d	모르타르 및 콘크리트 뿜어 붙이기공	㎡	1. 콘크리트 뿜어붙이기공((T=10cm)) 가) 재료비 1) 시멘트구입운반 : 57.1kg 2) 모래구입운반 : 0.11㎥ 3) 자갈구입운반 : 0.075㎥ 4) 급결제(SHOT-L) : 2.85kg 나) 인건비 1) 작업반장 : 0.014인 2) 콘크리트공 : 0.014인 3) 기 계 공 : 0.014인 4) 특별인부 : 0.014인 5) 보통인부 : 0.014인 다) 기계경비 1) ALIVA 260손료 : 0.05hr 2) 공기압축기(600C.F.M) : 0.05hr 3) 콘크리트 믹서(0.3㎥) : 0.039hr 4) 발전기(125KW) : 0.051hr 5) 유압식 백호우(0.2㎥) : 0.051hr 6) 트럭탑제형 크레인(5Ton) : 0.103hr 7) 물탱크(5,500L) : 0.051hr 8) 취부기(암절개면 보호식재공 25HP) : 0.051hr

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
e e-1	비탈면 앵커공 비탈면 앵커공	공	1. 토사 천공 : Q = 3.05 m/hr A. 천공비 가)BUTTON BIT(R=32mm) : 0.005EA/m 나) 기계사용료 1) 공기압축기(600CFM)+에어호스 2 INCH : 1/Q 2) 크로울러 드릴(7.4㎥) : 1/Q 다) 인건비 중급기술자 : 0.036 인 보 링 공 : 0.106 인 특 별 인부 : 0.071 인 B. 케이싱(139..8mm) 가) 재료비 : 20회 사용 나) 제작비 : 재료비의 40% 2. 풍화암 천공 : Q = 3.38 m/hr A. 천공비 가)BUTTON BIT(R=32mm) : 0.0025EA/m 나) 기계사용료 1) 공기압축기(600CFM)+에어호스 2 INCH : 1/Q 2) 크로울러 드릴(7.4㎥) : 1/Q 다) 인건비 중급기술자 : 0.029 인 보 링 공 : 0.087 인 특 별 인부 : 0.058 인 3. 발파암 천공 : Q = 2.85 m/hr A. 천공비 가)BUTTON BIT(R=32mm) : 0.0036EA/m 나) 기계사용료 1) 공기압축기(600CFM)+에어호스 2 INCH : 1/Q 2) 크로울러 드릴(7.4㎥) : 1/Q 다) 인건비 중급기술자 : 0.029 인 보 링 공 : 0.087 인 특 별 인부 : 0.058 인 4. P.C강선조립 및 삽입 가) 재료비 1) PC강선(R=12.7×7) 0.774kg/m×4본×L<m>×1.05 2) 그라우팅 주입관(PVC PIPE R=20) : L×1.02 3) 파형전선관(D50mm) : L+0.5m 4) EPOXY 수지 및 기타 : 재료비의 10% 나) 인건비 중급기술자 : 0.006 인 / 4×6×L 철 근 공 : 0.021 인 / 4×6×L 특 별 인부 : 0.034 인 / 4×6×L 보 통 인부 : 0.0434 인 / 4×6×L

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			5. GROUTING 1차, 2차, 3차 주입 소요량((개소당) S = L×소요량(㎥/m) = <㎥> 시 멘 트 : S1 = 1400×S = kg 혼 화 제 (1%) : S2 = 14×S = kg 알미늄분말(0.01%) : S3 = 0.14×S = kg 가) 재료비 1) 시멘트 구입 및 운반 1.02×S1/1000= kg 2) 혼 화 제 : S2 kg 3) 알미늄분말 : S3 kg 나) 기계사용료 Q = 0.8<hr/개소>(1일 10 개소 작업) 1) 그라우팅 펌프(30-36L/min) : 0.8 HR 2) 그라우팅 믹서(2 KW) : 0.8 HR 3) 인건비 중급기능사 : 0.98 인 × S ㎥ 특 별 인부 : 1.33 인 × S ㎥ 보 통 인부 : 1.36 인 × S ㎥ 6. P.C콘 조립 및 인장 가) 재료비 1) 콘(8mm) : 1 SET 2) 결속선(#20 0.9mm) : 0.005 kg/SET 나) 인건비 1) P.C콘 조립 특별 인부 : 0.1인 보통 인부 : 0.1인 2) 인장작업 중급기술자 : 0.09인 중급기능사 : 0.465인 특별 인부 : 0.339인 보통 인부 : 0.075인 7. 지압판 및 브라켓 제작 설치 가) 재료비 1) 철판(T=37mm ,350×350×37) : 39.727kg/EA×1.1 2) 고 재 : -39.727 × 0.1 나) 제작 및 설치(잡철물 제작 설치) 8. 보호콘크리트 타설 가) 무근콘크리트(소형인력) : 0.0625㎥/EA 나) 합판거푸집(소형3회) : 0.5㎡/EA 다) 다웰바(D=25mm,L=0.75m) : 3EA

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
e-2	비탈면 록앵커공	공	※ 공수산출 풍화암(L=20) : 공수 A1=204<EA>, 자유장계 FA1=3264<M>, 정착장계 GA!=861<M> 풍화암(L=28) : 공수 A2=111<EA>, 자유장계 FA2=2664<M>, 정착장계 GA2=444<M> ─────────────────────────────────────────── 계 AT1 = A1+A2 = 315 <EA> 발파암(L=20) : 공수 A3= 42<EA>, 자유장계 FA3= 672<M>, 정착장계 GA3=153<M> ─────────────────────────────────────────── 계 AT2 = A3 = 42 <EA> 합 계 ATT = AT1+AT2 = 357 <EA> 1. 풍화암천공 -천공총길이 : LE = FA1+GA1+FA2+GA2 = 7,186 M -평균천공길이 : LE1 = LE / AT1 = 22.82 M - 시간당 천공시간 : Q = 3.38 <M/HR> A. 천공비 1) 재료비 (1) BUTTON BIT(R=32mm) 0.0025<EA> × LE1 2) 기계사용료 (1) 공기압축기(600CFM)+에어호스2INCH 에어호스 : 1/Q × LE1 공기압축기 : 1/Q × LE1 (2) 크로울러 드릴(7.4㎥) : 1/Q × LE1 3) 인건비 중급기술자 : 0.29 인 / 10 × LE1 보 링 공 : 0.87 인 / 10 × LE1 특 별 인부 : 0.58 인 / 10 × LE1 단위보정 : 1)+2)+3) × (AT1/ATT) B. P.C강선조립 및 삽입 ※ 자유장 자유장총길이 : LF1 = FA1+FA2 = 5,928 m 평균자유장길이 : LF = LF1/AT1 = 18.82 <m/EA> ※ 정착장 정착장총길이 : LG1 = GA1+GA2 = 1,260 m 평균정착장길이 : LG = LG1/AT1 = 4 <m/EA> ※ 여유장 LC = 1.5 m ───────────────────────────── 계 TOTAL T = LF+LG+LC = 24.32 <M/EA> 1) 재료비 (1) P.C강선(R=12.7×7) 0.774kg/m×6본×T×1.05 고재 : -(0.774×6×T)×0.05<kg> (2) 그라우팅 주입관(PVC PIPE D=40mm) : T (3) 파형전선관(D=50mm) : T (4) EPOXY 수지 및 기타((1)+(2)+(3)의 10%)

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			2) 인건비 P.C강선가공 조립 및 삽입 중급기술자 : 0.06 인 / 10 / 4×6×T 철 근 공 : 0.21 인 / 10 / 4×6×T 특 별 인부 : 0.34 인 / 10 / 4×6×T 보 통 인부 : 0.34 인 / 10 / 4×6×T 단위보정 : 1)+2)× (AT1/ATT) C. GROUTING 소요량 산출 1차 주입 GR1=(3.14×0.105²)/4×22.82=0.20 <m3/공> 2차 주입 GR2=(3.14×0.105²)/4×18.82×2배=0.33 <m3/공> 3차 주입 GR3=(3.14×0.105²)/4× 4.00×3배=0.10 <m3/공> ───────────────────────────── 계 GRT = GR1+GR2+GR3 = 0.63 <m3/공> 재료 소요량산출 시 멘 트 : GG1 = 1400×GRT = 832 kg 혼 화 제 (1%) : GG2 = 14×GRT = 8.82 kg 알미늄분말(0.01%) : GG3 = 0.14×GRT = 0.09 kg 1) 재료비 (1) 시멘트 구입 및 운반 1.02×GG1/1000= ? (2) 혼 화 제 : GG2 kg (3) 알미늄분말 : GG3 kg 2) 기계사용료 무 압 : (10L/min) : 0.198×1000/10/60 = 0.33 HR 가 압 : (5L/min) : (0.326+0.104)×1000/5/60 = 1.43 HR Q1 = (0.33+1.43) = 1.76 HR/개소 (1) 그라우팅 펌프(30-36L/min) : Q1 HR (2) 그라우팅 믹서(2 KW) : Q1 HR (3) 인건비 중급기능사 : 0.98 인 × GRT 특 별 인부 : 1.33 인 × GRT 보 통 인부 : 1.36 인 × GRT 단위보정 : 1)+2)× (AT1/ATT) 2. 발파암 천공 -천공총길이 : LR = FA3+GA3= 840 M -평균천공길이 : LR1 = LR / AT2 = 20.00 M - 시간당 천공시간 : Q = 2.85 <M/HR>

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			A. 천공비 1) 재료비 (1) BUTTON BIT(R=32mm) 0.0036<EA> × LR1 2) 기계사용료 (1) 공기압축기(600CFM)+에어호스2INCH 에어호스 : 1/Q × LR1 공기압축기 : 1/Q × LR1 (2) 크로울러 드릴(7.4㎥) : 1/Q × LR1 3) 인건비 중급기술자 : 0.29 인 / 10 × LR1 보 링 공 : 0.87 인 / 10 × LR1 특 별 인부 : 0.58 인 / 10 × LR1 단위보정 : 1)+2)+3) × (AT2/ATT) B. P.C강선조립 및 삽입 ※ 자유장 자유장총길이 : LS1 = FA3 = 672 m 평균자유장길이 : LS = LS1/AT2 = 16.00 <m/EA> ※ 정착장 정착장총길이 : LS2 = GA3 = 168 m 평균정착장길이 : LT = LS2/AT2 = 4 <m/EA> ※ 여유장 LU = 1.5 m ───────────────────────────── 계 TOTAL TT = LS+LT+LU = 21.50 <M/EA> 1) 재료비 (1) P.C강선(R=12.7×7) 0.774kg/m×6본×TT×1.05 고재 : -(0.774×6×TT)×0.05<kg> (2) 그라우팅 주입관(PVC PIPE D=40mm) : TT (3) 파형전선관(D=50mm) : TT (4) EPOXY 수지 및 기타((1)+(2)+(3)의 10%) 2) 인건비 P.C강선가공 조립 및 삽입 중급기술자 : 0.06 인 / 10 / 4×6×TT 철 근 공 : 0.21 인 / 10 / 4×6×TT 특 별 인부 : 0.34 인 / 10 / 4×6×TT 보 통 인부 : 0.34 인 / 10 / 4×6×TT 단위보정 : 1)+2)× (AT2/ATT) C. GROUTING 소요량 산출 1차 주입 G1=(3.14×0.105²)/4×20.00=0.17 <m3/공> 2차 주입 G2=(3.14×0.105²)/4×16.00×2배=0.26 <m3/공> 3차 주입 G3=(3.14×0.105²)/4× 4.00×3배=0.10 <m3/공> ───────────────────────────── 계 GT = G1+G2+G3 = 0.55 <m3/공> 재료 소요량산출 시 멘 트 : GO1 = 1400×GT = 770 kg 혼 화 제 (1%) : GO2 = 14×GT = 7.70 kg 알미늄분말(0.01%) : GO3 = 0.14×GT = 0.06 kg

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			1) 재료비 (1) 시멘트 구입 및 운반 1.02×GO1/1000= ? (2) 혼 화 제 : GO2 kg (3) 알미늄분말 : GO3 kg 2) 기계사용료 무 압 : (10L/min) : 0.173×1000/10/60 = 0.29 HR 가 압 : (5L/min) : (0.277+0.104)×1000/5/60 = 1.27 HR Q2 = (0.29+1.27) = 1.56 HR/개소 (1) 그라우팅 펌프(30-36L/min) : Q2 HR (2) 그라우팅 믹서(2 KW) : Q2 HR (3) 인건비 중급기능사 : 0.98 인 × GT 특 별 인부 : 1.33 인 × GT 보 통 인부 : 1.36 인 × GT 단위보정 : 1)+2)× (AT2/ATT) 3. P.C콘 조립 및 인장 1) 재료비 (1) 콘(8mm) : 1 SET (2) 결속선(#20 0.9mm) : 0.005 kg/SET 2) 인건비 (1) P.C콘 조립 특별 인부 : 0.1인 보통 인부 : 0.1인 (2) 인장작업 중급기술자 : 0.09인 중급기능사 : 0.465인 특별 인부 : 0.339인 보통 인부 : 0.075인 4.지압판 및 브라켓 제작설치 1) 재료비 (1) 철판(T=30mm,250×250×30) 0.002kg/EA×1.1 (2) 철판(T=10mm) 37.454kg/EA×1.1 (3) 고재대 (0.002+37.454)×0.1

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			2) 제작 및 설치비(잡철물 제작및설치) 37.486kg/EA / 1000 5. 보호콘크리트타설 (1) 무근콘크리트(소형인력,3종25mm) : 0.126 m3/EA (2) 합판거푸집(소형3회) : m2/EA (3) 다웰바(D=19mm , L=1m) : 5EA×2.25kg/m×1m/1000 6. 격자브럭제작및설치 (1) 합판거푸집(소형3회) : m2/EA (2) 철근가공조립(간단) 재료비 : 105.926 kg/1000 철근가공조립 : 105.926 kg/1000 (3) 철근콘크리트(소형인력) : 3.0 m3/EA (4) PVC PIPE(D=150mm) : 0.6 m

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
f	비탈면 록볼트공	공	※ Rock Bolt Cycle Time산정 전체 : M!1 = 개 -천공 준비 : t1 = 20 min -천 공 : 1EA×5.1/0.2=25.5 min/EA t2 = 25.5×M11/ 2대 = min 공내 청소 : t3 = 0.5 min×M11= min 충 진 : t4 = 1.0 min×M11= min 정 착 : t5 = 1.0 min×M11= min 이동및기타 : t6 = 20 min ───────────────────────── T = t1+t2+t3+t4+t5+t6 = min 1. 천공 가. SINKER : M1 × T / 60 나. AIR COMPRESSOR(125CFM) : M1 × T / 60 다. AIR HOSE : M1 × T / 60 라. BIT : 5.1m/EA × M1÷ 200 × 0.9 2. Rock Bolt(ø25 × ℓm) 재료비 : M1 × 1.03 3. Grouting 가) 재료비 1) 모래구입 및 운반 : 2.897kg/SET÷ 1600kg/㎥ 2) 팽창제 : 0.0009 kg/SET 3) 급결제(분말형) : 0.084 kg/SET 4) 레이진(급결용) : 1 EA/SET 5) 시멘트 구입및운반 : 2.897 kg/SET 나) Grouting Pump (30～60ℓ/분 3.7kw) : SET당 1분으로 봄 다) Grouting Mixer (190 × 2ℓ/분, 2kw) : : SET당 1분으로 봄 라) 공기압축기(125 C.F.M) : : SET당 1분으로 봄 4. 노무비 착 암 공 A1 = 2인 갱 부 A2 = 2인 보통인부 A3 = 2인 기계운전수 A4 = 1인 특별인부 A5 = 2인 소 계 : AS = A1+A2+A3+A4+A5= 노무비 : AS×T/450 =
g	비탈면 돌망태공(Gabion)	㎡	1. 자재비 철망태 : 1.03㎥ 채움재 : 1.05㎥ 잡재료비 : 철망태비의 3% 2. 설치비 작업반장 : 0.052인 석 공 : 0.271인 특별인부 : 0.167인 보통인부 : 0.271인 3. 기계사용료(백호 0.7㎥) : 0.195hr

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h h-1	SOIL NAILNG SOIL NAILNG (토 사)	㎡	1. 천 공 평균 천공길이 : Lm/m2 시간당 천공길이 ; Q=3.05m/HR 가) 재료비 Button Bit(R=105mm) : 잔존율 10% : 0.001EA × 0.9 × Lm 나) 기계사용료 1) AIR COMPRESSOR(600C.F.M) +AIR HOSE ∅50mm / Q × Lm 2) 크로울러 드릴(17㎥) / Q × Lm 다) 인건비 중급기술자 : 0.36인/10 × Lm 보 링 공 : 1.06인/10 × Lm 특별인부 : 0.71인/10 × Lm 2. NAIL 제작 및 설치 가) NAIL(D=29m/m, L=8,000mm) 나) 정착판(150×150×6) 다) 스페이스 ; 4.0EA/공 라) 설치비 철근공 : 0.35인/㎡ 특별인부 : 0.125인/㎡ 보통인부 : 0.85인/㎡ 마) 잡재료비 : 인건비의 3% 3. GROUTING 소요량 T=3.14×0.12/4×L×1.1 시멘트 : 1,400kg 혼화재(1%) : 14kg ALMINUM 분말(0.01%) : 0.14kg 가) 재료비 1) 시멘트 구입운반 ; 1,400kg×1.02×T 2) 혼화재 : 14.0kg×T 3) ALMINUM 분말 : 0.14kg×T 나) 기계사용료 : Q=5.0m/개소 1) GROUTING PUMP(30～36L/MIN) 2) GROUTING MIX(2kw) 다) 인건비 중급기능사 : 0.98인 × T 특별인부 : 1.33 × T 보통인부 : 1.36 × T

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h-2	SOIL NAILNG (리핑암)	㎡	1. 천 공 평균 천공길이 : Lm/m2 시간당 천공길이 ; Q=3.38m/HR 가) 재료비 Button Bit(R=105mm) : 잔존율 10% : 0.0025EA × 0.9 × Lm 나) 기계사용료 1) AIR COMPRESSOR(600C.F.M) +AIR HOSE ∅50mm / Q × Lm 2) 크로울러 드릴(17㎥) / Q × Lm 다) 인건비 중급기술자 : 0.29인/10 × Lm 보 링 공 : 0.87인/10 × Lm 특별인부 : 0.58인/10 × Lm 2. NAIL 제작 및 설치 가) NAIL(D=29m/m, L=8,000mm) 나) 정착판(150×150×6) 다) 스페이스 ; 4.0EA/공 라) 설치비 철근공 : 0.35인/㎡ 특별인부 : 0.125인/㎡ 보통인부 : 0.85인/㎡ 마) 잡재료비 : 인건비의 3% 3. GROUTING 소요량 T=3.14×0.12/4×L×1.1 시멘트 : 1,400kg 혼화재(1%) : 14kg ALMINUM 분말(0.01%) : 0.14kg 가) 재료비 1) 시멘트 구입운반 ; 1,400kg×1.02×T 2) 혼화재 : 14.0kg×T 3) ALMINUM 분말 : 0.14kg×T 나) 기계사용료 : Q=5.0m/개소 1) GROUTING PUMP(30～36L/MIN) 2) GROUTING MIX(2kw) 다) 인건비 중급기능사 : 0.98인 × T 특별인부 : 1.33 × T 보통인부 : 1.36 × T

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h-3	SOIL NAILNG (연 암)	㎡	1. 천 공 평균 천공길이 : Lm/m2 시간당 천공길이 ; Q=2.85m/HR 가) 재료비 Button Bit(R=105mm) : 잔존율 10% : 0.001EA × 0.9 × Lm 나) 기계사용료 1) AIR COMPRESSOR(600C.F.M) +AIR HOSE ∅50mm / Q × Lm 2) 크로울러 드릴(17㎥) / Q × Lm 다) 인건비 중급기술자 : 0.36인/10 × Lm 보 링 공 : 1.03인/10 × Lm 특별인부 : 0.69인/10 × Lm 2. NAIL 제작 및 설치 가) NAIL(D=29m/m, L=8,000mm) 나) 정착판(150×150×6) 다) 스페이스 ; 4.0EA/공 라) 설치비 철근공 : 0.35인/㎡ 특별인부 : 0.125인/㎡ 보통인부 : 0.85인/㎡ 마) 잡재료비 : 인건비의 3% 3. GROUTING 소요량 T=3.14×0.12/4×L×1.1 시멘트 : 1,400kg 혼화재(1%) : 14kg ALMINUM 분말(0.01%) : 0.14kg 가) 재료비 1) 시멘트 구입운반 ; 1,400kg×1.02×T 2) 혼화재 : 14.0kg×T 3) ALMINUM 분말 : 0.14kg×T 나) 기계사용료 : Q=5.0m/개소 1) GROUTING PUMP(30～36L/MIN) 2) GROUTING MIX(2kw) 다) 인건비 중급기능사 : 0.98인 × T 특별인부 : 1.33 × T 보통인부 : 1.36 × T