번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.01 a a-1	기존구조물 깨기 무근콘크리트 깨기 무근콘크리트 (T=30cm 미만)	m3	1. 깨 기 1) 인 력 (10%) - 할 석 공 : 2인 - 잡재료비 (인건비의 5%) 2) 기 계 (90%) ① 대형브레이카+백호우 (0.7m3) Q=(3.3+5.9)/2=4.6m3/m ② 작업보조원 - 보통인부 1인 ③ 치즐소모량 (0.7m3용) - 0.01본/hr 2. 소 운 반(리어카) L=20m N=(2500×450)/(120×20+2500×5)= 회/인 Q=N×250/2300kg/m3= m3/인 1) 보통인부 2인	｢7-6 석축 벽돌헐기 및 콘크리트 부수기｣ ｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 「9-4 리어카 운반｣ 참조
a-2	무근콘크리트 (T=30cm 이상)	m3	1. 깨 기 1) 인 력 (10%) - 할 석 공 : 2인 - 잡재료비 (인건비의 5%) 2) 기계사용료 (90%) ① 대형브레이카+백호우 (0.7m3) Q=(2.6+4.6)/2=3.60m3/hr ② 작업보조원 - 보통인부 1인 ③ 치즐소모비 (0.7m3용) - 0.01본/hr 2. 들어내기 (백호우 0.7m3) q=0.7, k=0.55, f=1/1.51, E=0.35, Cm=21sec Q=3600×q×k×f×E/Cm= m3/hr 3. 소 운 반(리어카) L=20m N=(2500×450)/(120×20+2500×5)= 회/인 Q=N×250/2300kg/m3= m3/인 1) 보통인부 2인	｢7-6 석축 벽돌헐기 및 콘크리트 부수기｣ ｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 「9-4 리어카 운반｣ 참조 ｢9-4 리어카 운반｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
b b-1	철근콘크리트 깨기 철근 콘크리트 (T=30cm 미만)	m3	1. 깨 기 1) 인 력 (10%) - 할 석 공 : 5인 - 잡재료비 (인건비의 5%) 2) 기 계 (90%) ① 대형브레이카+백호우 (0.7m3) Q=(1.6+3.3)/2=2.45m3/m ② 작업보조원 - 보통인부 1인 ③ 치즐소모량 (0.7m3용) - 0.01본/hr 2. 철근절단 - 용 접 공 : 0.12인 - 아세칠렌 : 0.23kg - 산 소 : 680L - 기구손료 (노무비 1%) 3. 들어내기 (백호우 0.7m3) q=0.7, k=0.55, f=1/1.51, E=0.35, Cm=21sec Q=3600×q×k×f×E/Cm= m3/hr 4. 고철공제 A=1㎥ ×0.008×7,850kkg/㎥ ×80%=50.24 kg/m3 ≒50 kg/m3 5. 소 운 반 (리어카) : L=20m N=(2500×450)/(120×20+2500×5)= 회/인 Q=N×250/2400kg/m3= m3/인 - 보통인부 2인	｢7-6 석축 벽돌헐기 및 콘크리트 부수기｣ ｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 「9-4 리어카 운반｣ 참조 ｢7-8 철근 콘크리트 구조물 헐기시 철근절단공｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
b-2	철근 콘크리트 (T=30cm 이상)	m3	1. 깨 기 1) 인 력 (10%) - 할 석 공 : 5인 - 잡재료비 (인건비의 5%) 2) 기 계 (90%) ① 대형브레이카+백호우 (0.7m3) Q=(1.4+2.7)/2=2.05m3/m ② 작업보조원 - 보통인부 1인 ③ 치즐소모량 (0.7m3용) - 0.01본/hr 2. 철근절단 - 용 접 공 : 0.12인 - 아세칠렌 : 0.23kg - 산 소 : 680L - 기구손료 (노무비 1%) 3. 들어내기 q=0.7, k=0.55, f=1/1.51, E=0.35, Cm=21sec Q=3600×q×k×f×E/Cm= m3/hr 4. 고철공제 A=1㎥ ×0.008×7,850kkg/㎥ ×80%=50.24 kg/m3 ≒50 kg/m3 5. 소 운 반 (리어카) : L=20m N=(2500×450)/(120×20+2500×5)= 회/인 Q=N×250/2400kg/m3= m3/인 - 보통인부 2인	｢7-6 석축 벽돌헐기 및 콘크리트 부수기｣ ｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 「9-4 리어카 운반｣ 참조 ｢7-8 철근 콘크리트 구조물 헐기시 철근절단공｣ 참조
c	석축헐기	m2	1. 보통인부 - 메쌓기 (뒷길이 60cm 이내) : 0.2인 - 메쌓기 (뒷길이 60cm 이내) : 0.3인 - 찰쌓기 : 0.6인 2. 잡재료비 (인건비의 5%) 3. 소 운 반 (리어카 L=20m) Rt=(132+264+340)/3=245.33kg/m2 L=20m, V=2500, t1=5, T=450시간 N=V×T/(120×L+V×t1)= 회/인 Q=(N×250)/Rt= m2/인 - 보통인부 : 2인	｢7-6 석축 헐기｣ 참조 ｢9-4 리어카 운반｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
d d-1	기존포장 깨기 콘크리트 (기계)	m3	1. 기계사용료 (대형브레카+백호우(0.7m3)) Q=(3.3+5.9)/2=4.6m3/hr 2. 치즐소모량 (0.7m3용) 0.01본/hr 3. 작업보조원 - 보통인부 1인 4. 소 운 반 (리어카) : L=20m t1=5, V=2500, T=450, L=20m N=V×T/(120×L+V×t1)= 회/인 Q=N×250kg/2300kg/m3= m3/인 - 보통인부 : 2인	｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 참조 ｢9-4 리어카 운반｣ 참조
d-2	아스팔트 (기계)	m3	1. 기계 깨기 1) 깨기 (대형브레이카+백호우 0.7m3) Q=(3.3+5.9)/2=4.6m3/hr 2) 치즐소모량 (0.7m3용) 0.01본/hr 3) 작업보조원 - 보통인부 : 1인 2. 들어내기 (백호우 0.7m3) q=0.7, k=0.55, f=1/1.51, E=0.35, Cm=21sec Q=3600×q×k×f×E/Cm= m3/hr 3. 소 운 반 (리어카) : L=20m t1=5, V=2500, T=450, L=20m N=V×T/(120×L+V×t1)= 회/인 Q=N×250kg/2300kg/m3= m3/인 - 보통인부 : 2인	｢10-20 대형브레이커 헐기｣ 참조 ｢9-4 리어카 운반｣ 참조
d-3	보도블럭 포장헐기	㎡	1. 인력철거 -보통인부 : 0.035인 -잡재료비(인건비의 5%) 2.소운반(리어카) L=20m t1=5, V=2500, T=450, L=20m N=V×T/(120×L+V×t1)= 회/인 Q=N×250kg/2300kg/m3÷0.1= ㎡/인 - 보통인부 : 2인	｢12-20 보도용 콘크리트 블록포장｣참조 ｢9-4 리어카 운반｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
e e-1	포장절단 콘크리트(기계)	m	1. 운전경비 1) 블레이드 (D=320～400mm, T=3.2mm 기준) 0.0031개 2) 보통인부 0.0084인 3) 살수비 L=0.1km, V=2.5km/hr N=(2500×450)/(120×100+2500×4)= 회/인 Q=N×250/1000= ℓ/인 - 보통인부 : 2인 4)잡재료비(인건비의 5%) 2. 기계사용료 1) 콘크리트 컷트 (320～400m/m) Q=60×0.5×1.0=30m/hr	｢12-18 포장 절단공｣ 참조
e-2	아스팔트(기계)	m	1. 운전경비 1) 블레이드 (D=320～400mm, T=3.2mm 기준) 0.0027개 2) 보통인부 0.0076인 3) 살수비 L=0.1km, V=2.5km/hr N=(2500×450)/(120×100+2500×4)= 회/인 Q=N×250/1000= ℓ/인 - 보통인부 : 2인 4) 잡재료비 (인건비의 5%) 2. 기계사용료 1) 콘크리트 컷트 (320～400m/m) Q=60×0.5×1.0=30m/hr	｢12-18 포장 절단공｣ 참조
f	강교철거	ton	※ 가설비의 50% 적용 1. 크레인 100Ton(무한궤도) : 2대 2. 인건비 특별인부 : 8인, 보통인부 : 6인 3. 콘크리트깨기 : 별도계상

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h	건설폐기물 파쇄	m3	1. 콘크리트 및 아스콘깨기 : 별도계상 2. 적 재 : 타이어 페이로더 1.72m3 q0=1.72, K=0.55, f=1/1.625, E0=0.35 m=2.0, L=8m, t1=10, t2=14 cm=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q0×K×f×E0/cm= m3/hr 3. 운 반 (덤프 15TON) L=공사연장/4, E=0.9, f=1/1.625 q1=15/2.3 ×1.625 = n=q1/(1.72×K)= 회 T1=(cm×n)/(60×E0)= 분 T2=L/15×2×60= 분 T3=0.8, T4=0.42분, T5=3.77 cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×q1×f×E/cm= m3/hr 4. 크라샤투입 : 타이어페이로더 2.87m3) q = 2.87 , f=1.0 , K=0.55 , E=0.35 , T1=10 , T2=14 Cm=1.8×20+T1+T2 = SEC Q=3600×q×K×f×E/Cm = m3/HR 3. 크라싱(이동식크라샤150TON) Qc= 273 TON/HR , E=0.40 Qp2=Qc×E = TON/HR Q = Qp2/2.3TON/hr = m3/HR
1.02	측구 뚝쌓기 (인력)	m3	1. 보통인부 : 0.11인 2. 작업반장 : 1/37.5인	｢3-2 인력 흙 다지기｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.03 a	표토제거 답구간	m2	1. 도 쟈 (19TON) T=0.2m, D=20m E=0.4, e=0.96, f=1/1.3 V1=40m/분, V2=46m/분 q0=3.2×e= cm=D/V1+D/V2+0.25= Q1=60×q0×f×E/cm= m3/hr Q=Q1/T= m2/hr	｢10-3 불도져｣ 참조 * 표토제거 T=0.2m
b	답외구간	m2	1. 도 쟈 (32TON) T=0.2m, D=20m, E=0.55, e=0.96, f=1/1.3 V1=40m/분, V2=43m/분 q0=5.5×e= cm=D/V1+D/V2+0.25= Q1=60×q0×f×E/cm= m3/hr Q=Q1/T= m2/hr	｢10-3 불도져｣ 참조 * 표토제거 T=0.2m
1.04 a	벌개제근 및 가로수 제거 벌개제근	m2	∘ 입목본수도 : 50～60% ∘ 수 경 : 10～20cm ∘ 수 종 : (침엽+잡목+활엽)/3 Q=(2.94+5.32+5.15)/3=4.47 1. 보통인부 Q/992m2= 2. 작업반장 1/37.5	｢18-2 뿌리뽑기｣ 참조
b	가로수 제거	본	1. 가로수 제거 (백호우 0.7m3) 소요시간 15분/본 (평균이동거리 10m 포함) Q=60/15= 본/hr 2. 보통인부 : 1인×15분/450= 인 3. 운 반 (덤프트럭 15TON) q=4.9×2.2×0.94= m3/대 k=0.9, N=q/0.7= 본/대, L=2km t1=2.96×14= 분, t2=L/15×2×60= t3=0.42, t4=0.8 cm=t1+t2+t3+t4= Q1=60×q×k/cm= m3/hr Q2=Q1/0.7= 본/hr 4. 뿌리제거(폐기물 처리비) : 부대공 일괄적용	｢10-5 굴삭기 및 10-10 덤프트럭｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.05 a a-1	흙깎기 토사 토사(도쟈 19TON)	m3	1. 깎 기 1) 도쟈 (19TON) : 공사규모가 적고, 흙의 성질이 약한 것 L=20m, f=1/1.30, E=0.60, V1=40, V2=46 q0=3.2, e=0.96, q=q0×e= cm=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
a-2	토사(도쟈 32TON)	m3	1) 도쟈 (32TON) : 공사규모가 크고, 흙의 성질이 단단한 것 L=20m, f=1/1.30, E=0.60, V1=40, V2=43 q0=5.5, e=0.96, q=q0×e= cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
b	리핑암	m3	1. 깎 기 1) 리퍼도쟈 (리퍼2본 + 도쟈 32TON) L=15m, An=0.4, f=1, E0=(0.7+0.5+0.4)/3=0.53 cm=0.05×L+0.25= 분 Q=60×An×L×f×E0/cm= m3/hr 2) 집 토 (도쟈 32TON) L1=20m, q0=5.5, H=0.96, f=1/1.35 E=0.48, V1=40, V2=43, q=q0×H= cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-4 리퍼 및 10-3 불도져｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c c-1	발파암 깍기 브레이카	m3	브레이카 90% +발파 10% 1. 편절암석 절취(10%) 1) 암석절취 ① 폭약 : 0.16kg ② 뇌관 : 0.8EA ③ 비트 : 0.0046EA ④ 화약공 : 0.07인 ⑤ 보통인부 : 0.16인 ⑥ 착암공 : 0.053인 2) 기계사용료 : 편절암 참조 2. 깎 기(90%) 1) 대형브레이카 + 백호우 (0.7m3) ∙(연암+보통암+경암)/3×0.9= 2) 치즐소모량 (0.7m3) : 0.018본/hr×0.9 3. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=1/1.625, E=0.25, q1=5.5, H=0.96 V1=40, V2=43, q0=q1×H= cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q0×f×E/cm= m3/hr	｢10-19 대형브레이카 및 10-3 불도져｣ 참조
d	암파쇄굴착발발 (미진동)	m3	1. 발파비 1) 폭 약(32mm) : 0.283kg 2) 비 트(R=32×45) : 0.0079EA 3) 롯 드 : 0.0047EA 4) 생 크 롯 드 : 0.0047EA 5) 슬 리 브(Φ38) : 0.0118EA 6) 화 약 공 : 0.0264인 7) 보통인부 : 0.0528인 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.211 hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.232 hr 3. 2차 굴착(대형 브레이커+백호우0.7m3) 1) 발파석 소할 : 0.0455 hr/m3 2) 치즐소비량 : 0.0009본/m3 4. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 5. 발파보호공 1) 굴삭기(백호우 0.7㎥) : 0.053hr 2) 보호매트(굴삭기 기계경비 5%)

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
e	정밀진동제어발파	m3	1. 발파비 1) 폭 약(D=25mm) : 0.24kg 2) 전 기 뇌 관(L=3.5m) : 0.78EA 3) 비 트(R=32×45) : 0.0052EA 4) 롯 드 : 0.0031EA 5) 생 크 롯 드 : 0.0031EA 6) 슬 리 브 : 0.0078EA 7) 화 약 공 : 0.0263인 8) 보통인부 : 0.0438인 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.140 hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.154 hr 3. 2차 굴착(브레이커+백호우0.7m3) 1) 발파석 소할 : 0.0273 hr/m3 2) 치즐소비량 : 0.0006본/m3 4. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 5. 발파보호공 1) 굴삭기(백호우 0.7㎥) : 0.35hr 2) 보호매트(굴삭기 기계경비의 5%)
f f-1	진동제어발파 진동제어(소규모)발파	m3	1. 발파비 1) 폭 약(D=32mm) : 0.35kg 2) 전 기 뇌 관(L=3.5m) : 0.33EA 3) 비 트(R=32×45) : 0.004EA 4) 롯 드 : 0.002EA 5) 생 크 롯 드 : 0.002EA 6) 슬 리 브(Φ38) : 0.006EA 7) 화 약 공 : 0.023EA 8) 보통인부 : 0.038EA 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.092 hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.102hr 3. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 4. 발파보호공 1) 굴삭기(백호우 0.7㎥) : 0.021hr 2) 보호매트(굴삭기 기계경비의 5%)

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
f-2	진동제어(중규모)발파	m3	1. 발파비 1) 폭 약(D=32mm) : 0.35kg 2) 전 기 뇌 관(각선길이,L=3.5m) : 0.13EA 3) 비 트(버튼비트, R=32×45) : 0.0031EA 4) 롯 드(T38×3,050mm) : 0.001EA 5) 생 크 롯 드(T38×380) : 0.001EA 6) 슬 리 브(Φ38) : 0.003EA 7) 화 약 공 : 0.016인 8) 보통인부 : 0.024인 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.048 hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.053 hr 3. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 4. 발파보호공 1) 굴삭기(백호우 0.7㎥) : 0.013hr 2) 보호매트(굴삭기 기계경비의 5%)
g	일반발파	m3	1. 발파비 1) 폭 약(D=50mm) : 0.35kg 2) 전 기 뇌 관(각선길이,L=7.0m) : 0.06EA 3) 비 트(버튼비트, R=32×45) : 0.002EA 4) 롯 드(T38×3,050mm) : 0.001EA 5) 생 크 롯 드(T38×380) : 0.001EA 6) 슬 리 브(Φ38) : 0.002EA 7) 화 약 공 : 0.013인 8) 보통인부 : 0.02인 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.04hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.044hr 3. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h	대규모발파	m3	1. 발파비 1) 폭 약(초유폭약, 기폭약포50mm,에멀젼폭약1개) : 0.35kg 2) 전 기 뇌 관(각선길이,L=13.0m) : 0.03EA 3) 비 트(버튼비트, R=32×45) : 0.001EA 4) 롯 드(T38×3,050mm) : 0.001EA 5) 생 크 롯 드(T38×380) : 0.001EA 6) 슬 리 브(Φ38) : 0.001EA 7) 화 약 공 : 0.01인 8) 보통인부 : 0.016인 2. 기계사용료 1) 크로울러드릴(17m3/hr) : 0.032 hr 2) 공기압축기 (17m3/min, 600CFM) : 0.036hr 3. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=0.62, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25=` Q=60×q×f×E/cm= m3/hr
i	발파암 소할	m3	1. 소 할 (15%) 기계소할(대형브레이카사용) ㎥/hr Q=(10+8+12+10)/4=10㎥/hr Q1=10×0.15
j	시험발파비	회	1. 2～3개 업체 견적 처리
1.06 a a-1	흙운반 무대운반 토사	m3
a-2	리핑암	m3
a-3	발파암	m3
b b-1	도쟈운반 토사	m3	1. 도쟈운반 (32TON) L= -20= m, f=1/1.3, q0=5.5, H= , q=q0×H= V1=52, V2=58, E=0.65 cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
b-2	리핑암	m3	1. 도쟈운반 (32TON) L= -20= m, f=1/1.35, q0=5.5, H= , q=q0×H= m3 V1=40, V2=58, E=0.42 cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
b-3	발파암	m3	1 도쟈운반 (32TON) L=-20=m, f=1/1.625, q0=5.5, H= , q=q0×H= m3 V1=40, V2=43, E=0.30 cm=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c c-1	덤프운반 토사	m3	1. 적 재 (로우더 1.72m3 타이어) q0=1.72, K=1.2, f=1/1.3, E0=0.6 m=1.8, L=8m, t1=10, t2=14 cm=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q0×K×f×E0/cm= m3/hr 2. 운 반 (덤프 15TON) L= km, E=0.9, f=1/1.3 q1=15/1.6ton/m3×1.3= n=q1/(1.72×K)= 회 T1=(cm×n)/(60×E0)= 분 T2=L/15×2×60= 분 T3=1.5, T4=0.7분, T5=3.77 cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×q1×f×E/cm= m3/hr	｢10-7 로더 및 10-11 덤프트럭｣ 참조 ※ 현장 여건에 따라 적재하중을 고려 20ton 장비를 비교 검토하여 적용할 수 있음
c-2	리핑암	m3	1. 적 재 (로우더 1.72m3 타이어) q0=1.72, K=0.7, f=1/1.35, E0=0.5 m=1.8, L=8m, t1=10, t2=14 cm=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q0×K×f×E0/cm= m3/hr 2. 운 반 (덤프 15TON) L= km, E=0.9, f=1/1.35= q1=15/1.9ton/m3×1.35= n=q1/(1.72×k)= 회 T1=(cms×n)/(60×E0)= 분 T2=L/15×2×60= 분 T3=0.8, T4=0.42분, T5=3.77 cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×q1×f×E/cm= m3/hr	｢10-7 로더 및 10-11 덤프트럭｣ 참조
c-3	발파암	m3	1 적 재 (로우더 1.72m3 무한궤도) q0=1.72, K=0.55, f=1/1.625, E0=0.35 m=2.0, L=8m, t1=10, t2=14 cm=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q0×K×f×E0/cm= m3/hr 2 운 반 (덤프 15TON) L= km, f=1/1.625=, E=0.9, q1=15/2.0×1.625= n=q1/1.72×K= 회 T1=(40×n)/(60×E0)= 분 T2=L/15×2×60= 분 T3=0.8, T4=0.42, cm=T1+T2+T3+T4= 분 Q=60×q1×f×E/cm= m3/hr	｢10-7 로우더 및 10-11 덤프트럭｣ 참조 ※기존도로 확장시 T5=3.77분 가산

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.07 a	순쌓기 토 사	m3	∙순쌓기량 : m3 ∙L= km 1. 벌개제근 : 별산 2. 토취장 사용료(토취장 면적의순쌓기량의 해당 시,군 골재가의 1/2) - m3×1/2= 3. 깎기 (도쟈 19TON) L= m, f=1/1.3= , E=0.75 V1=40, V2=46, q0=3.2, e=0.96, q=q0×e= cm=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q1=60×q×f×E/cm= m3/hr 4. 적재 (로우더 1.72m3) q1=1.72, K=1.2, E0=0.68, f=1/1.3= , m=1.8, l=8m t1=10, t2=14 cm=(m×ℓ)+t1+t2= Q2=3600×q1×K×f×E0/cm= m3/hr 5. 운반 (덤프 15TON) qt=15/1.6×1.3= , f=1/1.3= ,E1= n=qt/(1.72×K)= 회, T1=cm×n/(60×E0)= T2=L/15×60×2= T3=0.8, T4=0.42, T5=3.77(덮개 설치 및 해체) cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×qt×f×E1/cm= m3/hr 6. 원상복구비 : 별산	｢10-7 로우더 및 10-11 덤프트럭, 10-3 불도져｣ 참조 ※원상복구비는 별도로 복구 계획도에 의거 산출
b	리핑암	m3	∙순쌓기량 : m3 ∙L= km 1. 벌개제근 : 별산 2. 토취장 사용료(토취장 면적의순쌓기량의 해당 시,군 골재가의 1/2) - m3×1/2= 3. 깍 기 1) 리퍼도쟈 (리퍼2본 + 도쟈 32TON) L=15m, An=0.4, f=1, E0=(0.7+0.5+0.4)/3=0.53 cm=0.05×L+0.25= 분 Q=60×An×L×f×E0/cm= m3/hr 2) 집 토 (도쟈 32TON) L1=20m, q0=5.5, H=0.96, f=1/1.35 E=0.75, V1=40, V2=43, q=q0×H= cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 4. 적재 (로우더 1.72m3) q1=1.72, K=0.7, E0=0.50, f=1/1.35= , m=1.8, l=8m t1=10, t2=14 cm=(m×ℓ)+t1+t2= Q2=3600×q1×K×f×E0/cm= m3/hr 5. 운반 (덤프 15TON) qt=15/1.9×1.35= , f=1/1.35= , E1= n=qt/(1.72×K)= 회, T1=cm×n/(60×E0)= T2=L/15×60×2= T3=0.8, T4=0.42, T5=3.77(덮개 설치 및 해체) cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×qt×f×E1/cm= m3/hr 6. 원상복구비 : 별산	｢10-7 로우더 및 10-11 덤프트럭, 10-3 불도져｣ 및 10-4리퍼 참조 ※원상복구비는 별도로 복구 계획도에 의거 산출

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c	발파암	m3	∙순쌓기량 : m3 ∙L= km 1. 벌개제근 : 별산 2. 토취장 사용료(토취장 면적의순쌓기량의 해당 시,군 골재가의 1/2) - m3×1/2= 3. 암석절취 및 발파 ∙(연암+보통암+경암)×1/3= 1) 폭 약 : 0.16kg 2) 뇌 관 : 0.08EA 3) 비 트 : 0.0033EA 4) 로 드 : 0.0016EA 5) 씽크로드 : 0.0016EA 6) 슬 리 브 : 0.0037EA 7) 화 약 공 : 0.016인 8) 보통인부 : 0.0313인 4. 기계사용료 1) 크롤러드릴(17m3/분) : 0.051hr 2) 에어호스 (3/4인치) : 0.051hr 3) 공기압축기 (600CFM) : 0.056hr 5. 집 토 (도쟈 32TON) L=20m, f=1/1.625, E=0.25, V1=40 V2=43, q=5.5×0.96= cm=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q×f×E/cm= m3/hr 6. 적재 (로우더 1.72m3) q1=1.72, K=0.55, E0=0.35, f=1/1.625= , m=1.8, l=8m t1=10, t2=14 cm=(m×ℓ)+t1+t2= Q2=3600×q1×K×f×E0/cm= m3/hr 7. 운반 (덤프 15TON) qt=15/2.0×1.625= , f=1/1.625= , E1= n=qt/(1.72×K)= 회, T1=cm×n/(60×E0)= T2=L/15×60×2= T3=0.8, T4=0.42, T5=3.77(덮개 설치 및 해체) cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×qt×f×E1/cm= m3/hr 8. 원상복구비 : 별산	｢3-1 굴착, 10-7 로우더 및 10-11 덤프트럭, 10-3 불도져｣ 참조 ※원상복구비는 별도로 복구 계획도에 의거 산출

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.08 a	사토 토사	m3	1. 적 재 (로우더 1.72m3 타이어) q1=1.72, K=1.2, E0=0.6, f=1/1.3, m=1.8, L=8m, t1=10, t2=14 cm1=(m×L)+t1+t2= sec Q=3600×q1×K×f×E0/cm1= m3/hr 2. 운 반 (덤프 15TON) L= km, f=1/1.3, E1=0.9 q2=15/1.6×1.3= n=q2/(q1×K)= 회 T1=(cm1×n)/(60×E0)= 분 T2=평균 운반시간표 적용 T3=0.8, T4=0.42, T5=3.77 (덮개 설치 및 해체) cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×q2×f×E1/cm2= m3/hr 3. 정 리 (도우져 19TON) q3=3.2×0.96= f=1/1.3= , E=0.65 L=20, V1=75, V2=98 cm3=L/V1+L/V2+0.25= Q=60×q3×f×E/cm3= m3/hr 4. 복구비 : 별도계상5	｢10-3 불도져, 10-7 로우더, 10-11 덤프트럭｣ 참조
b	리핑암	m3	1. 적 재 (로우더 1.72m3, 타이어) q1=1.72, K=0.7, E0=0.5, f=1/1.35 m=1.8, L=8m, t1=10, t2=14 cm1=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q1×K×f×E0/cm1= m3/hr 2. 운 반 (덤프 15TON) L= km, f=1/1.35, E1=0.9 q2=15/1.9×1.35= n=q2/(1.72×K)= 회 T1=(cm1×n)/(60×E0)= 분 T2=평균 운반시간 참조 T3=1.05, T4=0.42, T5=3.77 cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분, T0=cm2-T1= 분 Q2=60×q2×f×E1/cm2= m3/hr 3. 정 리 (도우져 19TON) q3=3.2×0.96= f=1/1.35= , E=0.55 L=20, V1=75, V2=98 cm3=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q=60×q3×f×E/cm3= m3/hr 4. 복구비 : 별도계상	｢10-3 불도져, 10-7 로우더, 10-11 덤프트럭｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c	발파암	m3	1. 적 재 (로우더 1.72m3, 무한궤도) q1=1.72, K=0.55, E0=0.35, f=1/1.625, m=2, L=8m, t1=10, t2=14 cm1=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q1×k×f×E0/cm1= m3/hr 2. 운 반 (덤프 15TON) L= km, f=1/1.625, E1=0.9 q2=15/2.0×1.625= n=q2/(1.72×K)= 회 T1=(cm1×n)/(60×E0)= 분 T2=운반거리표 참조 T3=0.8, T4=0.42, T5=3.77 cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분, T0=cm2-T1= 분 Q2=60×q2×f×E1/cm2= m3/hr 3. 정 리 (도우져 19TON) q3=3.2×0.96= f=1/1.625= , E=0.35 L=20, V1=75, V2=98 cm3=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q=60×q3×f×E/cm3= m3/hr 4. 복구비 : 별도계상	｢10-3 불도져, 10-7 로우더, 10-11 덤프트럭｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.09 a	흙쌓기 노체	m3	1. 포설 (모터그레이더 3.6m) L=2.9m, H=0.3m, D1=50 E1=0.6, N1=4회, f=C/L V1=6, V2=6.5, t=0.5 cm1=0.06×(D1/V1+D1/V2)+2×t= 분 Q1=60×L×D1×H×E×f/(N1×cm1)= m3/hr 2. 다짐 1) 진동로라 (자주식 10TON) N2=6, V=4, W1=1.9, E2=0.6 D2=0.3, f=1 Q2=1000×V×W1×E2×D2×f/N2= m3/hr 2) 타이어로라 (8-15TON) N3=4, V=2.5, W2=1.8, E3=0.6, D3=0.3, f=1 Q3=1000×V×W2×E3×D3×f/N3= m3/hr 3. 살수비 (물탱크 5500ℓ) E4=0.9, L=1.0km, O.M.C=13%, N.M.C=8% T1=5분(흡입준비), T3=10분(흡입시간) T4=5분(살수대기), T5=20분(살수시간) T2=1.0/15×2×60=8분(운반시간) cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q4=60×5500×0.9/cm2= 분 13%=Ww/Ws×100% Ww=1600-Ws 13Ws=100-Ww 13Ws=(1600-Ws)×100 13Ws=160000-100Ws 113Ws=(1600-Ws)×100 Ws=(1600×100)/113=1415.92kg/m3 W(살수량)=Ws×(0.13-0.08)=70.80kg/m3 Q5=Q4/W= m3/hr	｢10-10 모터그레이더, 10-12 로울러 및 물탱크｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
b	노상	m3	1. 포설 (모터그레이더 3.6m) L=2.9m, H=0.2m, D1=50 E1=0.6, N1=4회, f=C/L V1=6, V2=6.5, t=0.5 cm1=0.06×(D1/V1+D1/V2)+(2×t)= 분 Q1=60×L×D1×H×E×f/(N1×cm1)= m3/hr 2. 다짐 1) 진동로라 (자주식 10TON) N2=6, V=4, W1=1.9, E2=0.6 D2=0.2, f=1 Q2=1000×V×W1×E2×D2×f/N2= m3/hr 2) 타이어로라 (8-15TON) N3=4, V=2.5, W2=1.8, E3=0.6, D3=0.2 Q3=1000×V×W2×E3×D3×f/N3= m3/hr 3. 살수비 (물탱크 5500ℓ) E4=0.9, L=1.0km, O.M.C=13%, N.M.C=8% T1=5분(흡입준비), T3=10분(흡입시간) T4=5분(살수대기), T5=20분(살수시간) T2=1.0/15×2×60=8분(운반시간) cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q4=60×5500×0.9/cm2= 분 13%=Ww/Ws×100% Ww=1600-Ws 13Ws=100-Ww 13Ws=(1600-Ws)×100 13Ws=160000-100Ws 113Ws=(1600-Ws)×100 Ws=(1600×100)/113=1415.92kg/m3 W(살수량)=Ws×(0.13-0.08)=70.80kg/m3 Q5=Q4/W= m3/hr	｢10-10 모터그레이더, 10-12 로울러 및 물탱크｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
c	녹지대 (비다짐)	m3	1. 적재 및 운반 (본선운반에 포함) 2. 녹지대 정지 (도쟈 32TON) L=20m, f=1/1.3, q0=5.5, H=0.96 q=q0×H= , E=0.6-0.1=0.5 V1=70, V2=78 cm=L/V1+L/V2+0.25= 분 Q=60×q×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조 ※ 녹지대 및 교차로, 램프 부근 조경 감안
1.10	뒷채움 및 다짐공	m3	1. 뒷채움재운반(현장암을 유용하되 부득이한 경우 동상방지층 재사용) 2. 부설(백로우 0.7m3) q=0.7, k=0.9, f=1.0, E=0.6, cm=19sec(90。) Q=(3600×q×k×f×E)/cm=m3/hr 3. 다짐(램머80kg) A=0.28×0.33=㎡, H=0.15, f=1.0, p=57회, N=3600회 E=0.5 Q=(A×H×f×N×E)/P=m3/hr
1.11a	노상준비공 깎기부	m2	1. 긁어일으키기 (도쟈 32TON+립퍼 3본) H=0.2m, D1=50, E=0.85, f=1.0, Am=0.6, Cm1=(0.05×D1)+0.25= 분 Q1=((60×Am×D1×E1)/(Cm1×H)= m2/hr 2. 노면정리 (그레이다 3.6m) L=2.9m, D2=50m, E2=0.5, N1=2, f=1.0 V1=6, V2=6.5, t=0.5분, H=0.2m Cm2=0.06×(D2/V1+D2/V2)+(2×t)= 분 Q2=(60×L×D2×E2×H/(N1+Cm2×H))= m2/hr 3. 다짐 1) 진동로라 (자주식 10TON) N2=6회, V0=4, W1=1.9, E3=0.6, f=1.0, D3=0.05 H=0.2 Q3=(1000×V0×W1×E3×f×D3/(N2×H))= m2/hr 2) 타이어로라 (자주식 8-15TON) V=2.5, W2=1.8, E4=0.6, N3=1회, f=1.0, D4=0.05, H=0.2m Q4=(1000×V×W2×E4×f×D4/(N3×H))= m2/hr	｢10-3 불도져, 10-4 립퍼, 10-9 모터그레이더, 10-11 로울러｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
b	기존도로부	m2	1. 도로면 절취 및 정리 (그레이다 3.6m) L=2.3, D1=50, E1=0.6, N1=2회 f=1.0, V1=6, V2=6.5, t=1.5분, H=0.05 Cm1=0.06×(D1/V1+D1/V2)+2×t= 분 Q1=(60×L×D1×E1×H)/(N1×Cm1×H)= m2/hr 2. 다짐 1) 진동로라 (자주식 10TON) N2=2회, V0=4, W1=1.9, E2=0.6 D2=0.05m, f=1.0, H=0.05 Q2=(1000×V0×W1×E2×D2)/(N2×H)= m2/hr 2) 타이어로라 (8-15TON) V=2.5, W2=1.8, E3=0.6 N3=1회, f=1.0, D2=0.05m, H=0.05 Q3=(1000×V×W2×E3×f×D2)/(N3×H)= m2/hr 3. 살수비 (노상살수의 10%) (물탱크 5500ℓ, L=1.0km) ∙소요살수량 5% : 1415.92kg/m3×0.05=70.80kg/m3 t1=5분 (준비), t3=10분 (흡입) t4=5분 (대기), t5=20분 (살수) V1=15km/hr, V2=15km/hr Cm2=40+(1/15×60×2)= 분 Q4=(60×5.5×0.9/(Cm2×0.0708))×0.1= m2/hr	｢10-9 모터그레이더, 10-11 로울러 및 물탱크｣ 참조
1.12 a	되메우기 및 다짐 (인력 50% + 기계 50%)	m3	1. 인력(50%)보통인부 : 0.1인 2. 기계(50%) : 유압식 백로우 0.7㎥ q=0.7, k=0.9, f=0.9/1.3=0.692, E=0.65, cm=19sec(90。) Q=(3600×q×k×f×E)/cm=㎥/hr 3. 다짐(램머 80kg) A=0.28×0.33=㎡, N=3600회/hr, H=0.15m, f=1.0, E=0.5, P=57회 Q=(A×N×H×f×E)/P=㎥/hr	1. 배수공의 L형측구, 부대공의 방음벽 및 다이크 되메우기량 등 에 적용

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
b	되메우기(비다짐)	m3	1. 인력(50%)보통인부 : 0.1인 2. 기계(50%) : 유압식 백로우 0.7㎥ q=0.7, k=0.9, f=1/L, E=0.65, cm=19sec(90。) Q=(3600×q×k×f×E)/cm=㎥/hr	1. 배수공의 L형측구, 부대공의 방음벽 및 다이크 되메우기량 등 에 적용
1.13	쌓기비탈면다짐	㎡	1. 법면다짐(유압식 진동 콤펙터＋굴삭기 0.7㎥) A = 77.7 ㎡/hr	「10-21 법면 다지기」참조
1.14	층따기	m3	1. 법면 절취 (도쟈 19ton) L=20m, f=1/1.3, E=0.60 V1=40, V2=46, q=3.2×0.96 = Cm=L/V1+L/V2+0.25 = Q=60×q×f×E/Cm = m3/hr	「10-3 불도져」참조
1.15 a	토공 규준틀설치 비탈규준틀	ea	1. 판재 (t=1.2cm, B=12cm, L=4m) - 재료비 : (0.012×0.12×4)×0.5 = 2. 말뚝 (말구6cm, L=1.8m 2본) A=(0.06×0.06)×3.14×1/4×1.8 = - 재료비 : A×2본×0.5 = 3. 못 (75m/m) - 재료비 : 0.03kg 4. 목공 : 0.2인 5. 보통인부 : 0.2인	「2-3 규준틀」참조
b	수평규준틀	ea	1. 목재 : 0.014m3×0.8 = 2. 못 (75m/m) - 재료비 : 0.03kg 4. 목공 : 0.15인 5. 보통인부 : 0.3인	「2-3 규준틀」참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
1.16 a	연약지반 처리공 침하토 쌓기 및 다짐	m3	1. 흙쌓기 노체다짐 참조
b	샌드매트 부설 (T= 0.5 m)	m3	1. 모래구입 : 별도계상 2. 모래운반 : 별도계상 3. 포설 (습지불도져 13Ton) D =20m, E=0.70, e=0.96, f=0.9/1.15 V1=55m/분, V2=70m/분, T=0.5m qo=1.5×e cm=D/V1+D/V2)+0.25 Q1=60×qo×f×E/cm)= m3/hr 4. 살수비 (물탱크 5500ℓ) E4=0.9, L=1.0km, O.M.C=13%, N.M.C=8% T1=5분(흡입준비), T3=10분(흡입시간) T4=5분(살수대기), T5=20분(살수시간) T2=1.0/15×2×60=8분(운반시간) cm2=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q4=60×5500×0.9/cm2= 분 Ww=1600-Ws 13Ws=100-Ww 13Ws=(1600-Ws)×100 13Ws=160000-100Ws 113Ws=(1600-Ws)×100 Ws=(1600×100)/113=1415.92kg/m3 W(살수량)=Ws×(0.13-0.08)=70.80kg/m3 Q5=Q4/W= m3/hrWw=1950-Ws 5. 다짐 1) 진동로라 (자주식 10TON) N2=6, V=4, W1=1.9, E2=0.6 D2=0.3, f=1.0 Q2=1000×V×W1×E2×D2×f/N2= m3/hr	｢10-9 모터그레이더, 10-11 로울러 및 물탱크｣ 참조
c	P.P매트 부설 (T= 5 Ton/m) (T= 10 Ton/m) (T= 15 Ton/m)	m2	1. 자재비 P.P매트:1.0㎡×1.02 2. 부설비 보통인부:0.0045 인	｢5-9 매트부설」참조｣
d	P.E.P매트 부설 (T= 15 Ton/m) (T= 20 Ton/m)	m2	1. 자재비 P.P매트:1.0㎡×1.02 2. 부설비 보통인부:0.0045 인	｢5-9 매트부설」참조｣

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
e	샌드 드레인 (D 400m/m)	m	※ Casing 제작 총연장: m , 총본수: 본 평균연장: 총연장/ 총본수= m/본 ※ 장비조합 - Casing 항타 및 인발 무한궤도 크레인40Ton+진동파일햄머90KW+발전기350KW+리더31M+케이싱22M+Skip Buckt10㎥+자동기록장치+Hopper1.0㎥ - Casing내 모래투입 : 페이로더 1.34㎥/hr 타이어 Air Compressor(10.3㎥/min 365CFM)+Air Hose(3/4") -작업조편성 작업반장:1.0인 보통인부:1.0인 ※ Sand Pile 시공능력 Q=60*L*E/CM L=타설길이(M)=말뚝길이+Sand Mat두께= M ※ CM 산정 CM=2+0.6*L= 분 ※ 작업효율(E)산정: 대규모공사 + 0.05 (소규모:0.8) E=0.8 + 0.05 = 0.85 ◆ Q=60*L*E/CM= M/HR 1. Casing 항타및인발 1) 크레인(무한궤도)40Ton 2) 진동파일햄머(90KW) 2. 모래구입 3. 모래운반 4. Casing내 모래투입 1)페이로다(타이어)1.34㎥ Q1=1.34 , K=1.2 , F=0.78 , E=0.75 CM=1.8+8+6+14=29.80분 Q2=3600*Q1*K*F*E/CM=㎥/HR (S.P 1본당 속채움모래량:외경 D=400m/m) V=(3.14*(0.4**2)/4)=0.125㎥/m * 1.1(할증)=0.138㎥/m * L= ㎥/m 5. Air Compressor(10.3㎥/min 365CFM) 6. 발전기(350KW) 7. Air Hose(3/4") 8. 인건비 작업반장:1.0인 보통인부:1.0인 9. 자동기록장치 사용료:손료계상 10. Leader(31M):손료계상 11. Casing(22M):손료계상 12. Skip Bucket(10㎥):손료계상 13. Hopper(1.0㎥):손료계상

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
f	샌드 콤팩션 파일 (D 700m/m)	m	※ Casing 제작 총연장: m , 총본수: 본 평균연장: 총연장/ 총본수= m/본 ※ 장비조합 - Casing 항타 및 인발 무한궤도 크레인40Ton+진동파일햄머90KW+발전기350KW+리더 31M+케이싱22M+Skip Buckt10㎥+자동기록장치+Hopper1.0㎥ - Casing내 모래투입 AirCompressor(10.3/min365CFM)+Air Hose(3/4") -작업조편성 작업반장:1.0인 보통인부:1.0인 ※ Sand Pile 시공능력 Q=60*L*E/CM L=타설길이(M)=말뚝길이+Sand Mat두께= M ※ CM 산정 CM=2+1.1+L= 분 ※ 작업효율(E)산정: 대규모공사 + 0.05 (소규모:0.6) E=0.6 + 0.05 = 0.85 ◆ Q=60*L*E/CM= M/HR 1. Casing 항타및인발 1) 크레인(무한궤도)40Ton 2) 진동파일햄머(90KW) 2. 모래구입 3. 모래운반 4. Casing내 모래투입 1)페이로다(타이어)1.34㎥ Q1=1.34 , K=1.2 , F=0.78 , E=0.75 CM=1.8+8+6+14=29.80분 Q2=3600*Q1*K*F*E/CM=㎥/HR (S.P 1본당 속채움모래량:외경 D=700m/m) V=(3.14*(0.7**2)/4)=0.384㎥/m * 1.1(할증)=0.422㎥/m * L= ㎥/m 5. Air Compressor(10.3㎥/min 365CFM) 6. 발전기(350KW) 7. Air Hose(3/4") 8. 인건비 작업반장:1.0인 보통인부:1.0인 9. 자동기록장치 사용료:손료계상 10. Leader(31M):손료계상 11. Casing(22M):손료계상 12. Skip Bucket(10㎥):손료계상 13. Hopper(1.0㎥):손료계상

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
g	팩 드레인 (D 120m/m)	m	※ Casing 제작 총연장: m , 총본수: 본 평균연장: 총연장/ 총본수= m/본 ※ 장비조합 - Casing 항타 및 인발 무한궤도 크레인50Ton+진동파일햄머90KW+발전기350KW+리더31M+케이싱22M+Skip Buckt10㎥+자동기록장치+Hopper1.0 - Casing내 모래투입 Air Compressor(10.3㎥/min 365CFM)+Air Hose(3/4") -작업조편성 작업반장:1.0인 비 계 공:1.0인 용 접 공:1.0인 특별인부:4.0인 보통인부:2.0인 ※ Pack Drain 시공능력 Q=60*L*E/CM , L=타설길이(M) , E=0.6+0.8/2=1.0 T1=140 sec , T3=130 sec , T4=220 sec , T2=L/(0.08+0.05/2)= sec , T5=L/0.08= sec CM=T1+T2+T3+T4+T5= sec , Q1=(3600*L*0.7/CM)*4= M/HR 1. Casing 항타및인발 1) 크레인(무한궤도)50Ton 2) 진동파일햄머(90KW) 2. 재료비 1) Pack Drain:1.0m 2) 안내판:15.70 EA 3. 모래구입 4. 모래운반 5. Pack내 모래투입 1)페이로다(타이어)1.72㎥ Q1=1.72 , K=1.2 , F=0.78 , E=0.75 CM=1.8+8+6+14=29.80분, Q2=3600*Q1*K*F*E/CM=㎥/HR (P.D 1본당 속채움모래량:외경 D=120m/m*4EA) V=(3.14*(0.4**2)/4)*4=0.045㎥/m * 1.1(할증)=0.054㎥/m * L= ㎥/m 6. Air Compressor(10.3㎥/min 365CFM) 7. 발전기(350KW) 8. Air Hose(3/4") 9. 인건비 작업반장:1.0인, 비 계 공:1.0인, 용 접 공:1.0인, 특별인부:4.0인, 보통인부:2.0인 10. 자동기록장치 사용료:손료계상 11. Leader(31M):손료계상 12. Casing(22M):손료계상 13. Skip Bucket(10㎥):손료계상 14. Hopper(1.0㎥):손료계상

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
h	표토제거	m2	1. 습지도져(13.0 Ton) D=20.0m, E=0.4, e=0.96, f=1/1.3 V1=40m/분, V2=48m/분 , T=0.2 m q0=1.5×e= cm=D/V1+D/V2+0.25= Q1=60×q0×f×E/cm= m3/hr Q=Q1/T= m2/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
i	과재쌓기	m3	1. 포설 (모터그레이더 3.6m) L=2.9m, H=0.3m, D1=50 E1=0.6, N1=4회, f=1.0 V1=6, V2=6.5, t=0.5 cm1=0.06×(D1/V1+D1/V2)+(2×t)= 분 Q1=60×L×D1×H×E×f/(N1×cm1)= m3/hr	｢10-10 모터그레이더」참조
j	과재쌓기제거	m3	1. 도 져(32.0 Ton) D=20.0m, E=0.6, h=0.96, f=1/1.3 V1=40m/분, V2=43m/분 , T=0.2 m q0=5.5×h= cm=D/V1+D/V2+0.25= Q1=60×q0×f×E/cm= m3/hr 2. 적 재 (로우더 1.72m3 타이어) q0=1.72, K=1.2, f=1/1.3, E0=0.6 m=1.8, L=8m, t1=10, t2=14 cm=(m×L)+t1+t2= sec Q1=3600×q0×K×f×E0/cm= m3/hr 3. 운 반 (덤프 15TON) L= km, E=0.9, f=1/1.3 q1=15/1.6ton/m3×1.3= n=q1/(1.72×K)= 회 T1=(cm×n)/(60×E0)= 분 T2=L/15×2×60= 분 T3=1.5, T4=0.7분, T5=3.77 cm=T1+T2+T3+T4+T5= 분 Q=60×q1×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조 ｢10-7 로더 및 10-11 덤프트럭｣ 참조

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
k	치환토	m3	1. 습지도져(13 Ton) D=20.0m, E=0.55, h=0.96, f=1/1.3 V1=40m/분, V2=48m/분 q0=1.5×h= cm=D/V1+D/V2+0.25= Q1=60×q0×f×E/cm= m3/hr	｢10-3 불도져｣ 참조
l	침하판	ea	1. 1인치 Pipe 1)철판(0.9*0.9*0.1): 63.59 kg 2)강관(D=1"): 1.0m 3)고철 4)용접비(fillet용접 T=5m/m): 0.0798m 2. 지지발이붙은 D=150m/m pipe 1)강관(D=150m/m): 1.0m 2)원형봉강(D=16m/m , L=120cm 3EA): 1.58kg*1.2m*3EA 3)Steel Plate(D=250 T=4m/m 3EA): 1.54kg*3EA 4)고철 5)용접비(fillet용접 T=5m/m): 0.9m
m	침하측정봉및보호관	m	1. 침하측정봉및보호관 1)1인치 Pipe:1.0m 2)연결장치:재료비의 20% 2. 침하봉보호관(D=150m/m) 1)강관(D=150m/m): 1.0m 2)연결장치:재료비의 20%

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
n	계측설치비	ea	1. 계측기 1) 기계손료: 개월 2. 재료비 평균심도(H)= m 지 지 층(H1)= m 상단여유고(H2)= m D=H+H1+H2= m 1) ABS 수지 Casing(3m):4EA 2) ABS 수지 Casing Coupling:3EA 3) Rutter End Cap:2EA 4) 보호관:1EA 5) Sealing Type:1EA 3.천공비 1) 소운반(리어카운반) V=2000m/hr , T=5 min N=(2000*450)/(120*200+2000*5)=26.47 회 Q=26.47*250/1000=6.62 ton 소요인수:N=3 ton/Q=0.45인 2) 기계기구설치 중급기술자:1.0인 초급기술자:1.0인 중급기능사:1.0인 3) 보링비(점토층) 천공길이:D1=H+H1= m 중급기술자:0.175인 보 링 공:0.350인 특수인부:0.350인 보통인부:0.350인 코아튜브:0.01EA 메탈크라운:0.025EA 드라이브파이프헤드:0.01EA 드라이브파이프슈:0.01EA 드라이브파이프:0.01EA 경유:2.132ℓ 잡유:0.2ℓ 4)기계기구손료:1.333hr

번 호	공 종	단 위	단 가 기 준	비 고
			4.계측인건비 건설기술관리법시행령 제42조(1998.2.2 대통령령 제15614호로 개정되기전의 것) 및 동법 시행규칙 제15조의4(1997.8.25 건설교통부령 제115호로 개정되기전의 것)의 규정에 따라 건설업자는 품질시험 및 검사에 필요한 검사장비와 시험검사요원을 건설공사의 공정에 따라 배치하여야 하고, 이에 소요되는 비용은 간접노무비에 포함되어 있으므로 계측을 위하여는 이에 필요한 측정용 기기설치에 따른 비용을 제외하고는 별도의 노무비를 계상하지 않는 것으로 한다. 5.계측분석비(조사) ∙분석인원 ※ 간극수압계 분석비 - 특급기술자 A1=0.015인 - 고급기술자 B1=0.030인 - 중급기술자 C1=0.035인 ※ 경사계 분석비 - 특급기술자 A2=0.020인 - 고급기술자 B2=0.040인 - 중급기술자 C2=0.050인 ※ 변위말뚝 측정계 분석비 - 특급기술자 A3=0.010인 - 고급기술자 B3=0.020인 - 중급기술자 C3=0.025인 ※ 지표침하판 분석비 - 특급기술자 A4=0.005인 - 고급기술자 B4=0.010인 - 중급기술자 C4=0.010인