▣ 영구앵커 공법 비교(강봉/강연선앵커)

문의처 02-2057-9099 토탈지오이앤씨

구 분	강봉(BAR TYPE)영구앵커	강연선(STRAND TYPE)영구앵커
구 조
개 요	◉ 마찰인장형 영구앵커로 그라우트의 부착력에 의하여 인장력에 대응하며 인장재를 이형쉬스 속에 넣어 부식으로부터 보호하는 Type으로 인장재로 고강도 강봉을 사용한 공법임.	◉ 마찰인장형 영구앵커로 그라우트의 부착력에 의하여 인장력에 대응하며 인장재를 이형쉬스 속에 넣어 부식으로부터 보호하는 Type으로 인장재로 강연선을 사용한 공법임.
방청 방법	◉ 자유장 : 강봉을 PE주름관으로 피복하고 2차로 PE쉬스관에 의해 그라우트와 절연. ◉ 정착장 : PE주름관으로 강봉을 피복하고 앵커 설치전 PE주름관 내부를 선그라우팅 실시. ◉ 이중부식 방지처리	◉ 자유장 : PC강선을 PE수지로 피복하고 2차로 PE주름관에 의해 그라우트와 절연. ◉ 정착장 : PE주름관으로 내외부에 그라우팅 주입. ◉ 이중부식 방지처리
장 점	◉ 직경이 큰 긴장재의 사용으로 부식환경에 대한 저항성 우수하다. ◉ 고강도 강봉을 지상에서 선그라우팅(Pregrouting)하므로, 완벽한 부식방지가 가능하다. ◉ 정착구 인장시 정착구 슬립이(Δ=1㎜)적어 인장력의 손실감소로 하중전달 효율성 증가 ◉ 너트식으로 인장작업 및 재긴장이 간편하며 유지관리에 용이하다.	◉ PC강선수의 선택이 자유로와 설계력 제약이 없으며 경제적인 설계가 가능하다. ◉ 현장여건에 변화에 따라 앵커길이 조정이 용이하다. ◉ 재긴장용 정착장치를 사용하는 경우 재긴장이 가능하며 유지관리에 용이하다. ◉ 인장재의 가격이 저렴하며 시공실적이 많다.
단 점	◉ 설계력에 제한이 있다.(Max.130ton) ◉ 강성 인장재로 인한 직진성을 요구하므로 앵커 연장이 긴 경우(약 20m 이상)는 작업성이 좋지 않다. .	◉ Wedge 방식에 의한 정착이므로 슬립에 의한 초기응력손실이 다소 크다. ◉ 인장작업을 위한 여유장이 100cm 이상 요구된다. ◉ 앵커 두부에서 방수처리를 완벽하게 못하는 경우 응력부식가능성이 상대적으로 높다.
경제성	110,000원/M (앵커설계력 50ton, 연암 기준, 직접공사비)		100,000원/M (앵커설계력 50ton, 연암 기준, 직접공사비)