- Trench 발파는 오늘날 활발한 발파의 일부분으로 중요하다.

- 파이프라인 trench는 기름, 가스보급을 위한 육로를 횡단하기 위한 발파이다. 더군다나      도시의 발달은 케이블, 하수도, 물 공급 등을 위한 trench 발파 증자를 필요로 한다.         trench 발파는 Bench 발파의 한 형태이긴 하지만 계단의 폭이 매우 좁다. 일반적으로      계단의 폭이 4m보다 작으면 trench 발파라 한다. trench 발파의 특징은 계단의 폭이        계단의 높이에 비해서 작다는 것이다. trench 발파를 실시해야 하는 암반은 정상적인       계단 발파보다 더욱 구속되어 있으므로 비장약량이 증가되고 비천공장이 길어진다.

- trench 발파에서 발파공의 경사는 아주 중요하다. 특히 깊은 trench를 형성하는데 있어     서 발파공의 바닥부분이 고착상태를 완화시키고, 이전에 발파된 암석의 팽창을 도모하기    위하여 발파공의 경사는 3:1보다 적지 않아야 한다. 이론적인 수준을 넘어서 대부분 아랫    부분이 남게 되기 때문에 수직 천공을 피해야만 한다.

- trench 발파룰 계획하는데 있어서 천공경의 선택은 신중을 기해야 한다. 중간정도 크      기의 발파공 (Φ50-75mm)은 과파쇄와 비산석을 증가시키고 발파공내의 장약량이 많아     서 지반진동 또한 증가하게 된다. 정상적인 trench 발파에서 다음과 같은 관계로 천공      경을 선택해도 좋을 것이다.

☞  D=W/60    ․ D:발파공경(cm)

․ W:trench 폭(cm)

1) Trench 발파 2가지 주된 방법

① Traditional Trench Blasting

- Traditional Trench 발파방법은 가운데 공은 앞에, 측벽공은 뒤에 위치한다.

- 모든 공의 장약량은 같지만 주상 장약밀도는 정상적인 계단 발파에서보다 낮다.

* 장점 : 모든 공의 장약량이 동일하다. 지반 진동이 적다.

* 단점 : 천공 패턴이 불균형이다. overbreak가 발생한다.

② Smoothwall Trench Blasting

- Smoothwall Trench 발파는 발파공을 1열에 한 줄로 있도록 하여 overbreak를 감          소시킨다. 측벽공은 모서리 파쇄를 증가시키므로 양쪽 측벽공의 장약밀도를 감소시          켜야 하며 가운데 공은 장약밀도를 증가시킨다. 측벽공의 장약 밀도를 낮추면              overbreak를 감소시킬 수 있다. 장약비는 Smoothwall Trench 발파와 같다.

- 한 Round 당 폭약의 분배는 정확하여야 한다. 측벽공의 낮은 장약비는 메지 길이         를 감소시키고, overbreak를 감소시켜 주변을 미려하게 하지만 짧은 메기는 비산의         위험을 증가시킨다.

* 장점 : 천공 패턴이 일정하다. overbreak 를 감소시킨다.

* 단점 : 가운데 공과 측벽공과의 폭약량이 다르다.

가운데 공에 폭약량이 많기 때문에 지반진동이 크다.