수 방 관 리 계 획
	PAGE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

수방관리계획

1. 목    적

-우기에 대비하여 강풍우로 인한 토사유출 및 안전사고를 방지하기 위하여 미연에

현장내 위험요소를 사전에 파악하여 적정개소 및 적정용량의 침사지설치등 적절한 대책을         마련함으로써 유사시 피해를 최소화 하고 인근주민의 피해를 방지하는데 그 목적이 있다.

2. 기본방침

-정확한 기상정보의 습득

-현장내 위험요소의 사전 파악

-위험요소에 대한 사전조치의 실시(침사지 및 우수관거 우기전 조기시공)

-기동력 있는 수방대책기구의 편성

-수방장비의 사전확보

3. 수방관리 4대 대책

-지휘체계의 확립

-발주처,시공자,,감리단의 유기적 공조체제의 확립

-신속한 동원체제의 구축

-예방활동을 위한 순찰점검의 강화

4. 세부 시행계획

-운영기간

․공사기간 중 계속실시

-기상정보의 습득

․TV 및 라디오, 신문등 메스컴을 통한 기상 청취

․기상청의 발표 일일 일기예보 청취 (전화번호 131)

․일기예보의 기록관리

-지휘체계의 확립

․장마기간 에는 수방상황실 설치 운영

․지휘 총괄책임자는 현장대리인임

․수방상황실 기구조직(수방기구 조직표 참조)

-발주자,시공자,,감리단의 공조체계 구축

․주체별 비상연락망 확보

․유관기관 비상 연락망 확보

-긴급동원 체제의 구축

․비상대비 비상연락 확인 점검 및 모의훈련 실시

․협력업체별 소속인원의 비상 연락망 운영

5. 수방대책기구 조직표

					감 리 단
					단장
					수 방 대 장
					현장대리인
점검교육반								환경방역 및 복구
이 사								차 장

6. 업무 분장 내역

1)점검 교육반

항 목	추 진 사 항	비 고
안전점검 및 교육	1.장마철 안전관리에 관한 근로자 교육 2.지속적인 안전점검(2회 1일이상) 3.일일안전 관리자 제도운영(당일숙직자) 4.안전일지, 교육일지등 철저기록 5.작업반장 주도하에 작업전 3분 안전교육 활동 전개
안전 시설물	1.방풍막, 보호막 및 휀스 점검 및 보강 2.낙하물 방지망 점검 및 보강 3.기계,기구의 방호조치 및 보강 4.침사지 점검 및 보강 5.현장내 우수 관거의 막힘현상 점검 및 조치 6.안전표지판 및 재해 예방 보호장구 확보
감전사고 예방조치	1.간이분전반의 휴즈, 전선등 사전 점검 2.가설전선 등의 가공화 또는 지중 매설 처리 3.충전부가 노출된 전기시설은 울타리. 담 등으로 방호조치 4.전기기기의 외함은 접지 및 누전차단기 설치 5.침수 및 누수 등에 의한 감전사고 방지조치	외함설치

2)장비복구반

항 목	추 진 사 항	비 고
수래복구장비 및 자재사항	1.가마니.마대.비닐.야전시트.삽.곡괭이.장화.우의 등 확보 2.자재 적재시 물에 침수되지 않도록 조치하고 야적시트 등으로 덮을 것 3.골재,시멘트 등의 유실 및 침수방지 조치 4.가마니,마대 등에 사전모래 쌓아두기
침사지 및 배수시설	1.,침사지.퇴적토 적체시 즉시준설대기 2.유입,유출관로 막힘에 즉시조치 대기 3.하부관로 및 맨홀준설 4.침하 또는 토압 등으로 붕괴 위험성이 높은 위험 개소 현황작성 및 조별 책임분담
토사유출 방지대책	1.절개지(법면)는 대형비닐 및 야적시트 등으로 사전 조치 2.붕괴 및 침수예상지역 사전 점검 및 조치 3.토류벽,석축,옹벽,법면 등 사전 점검 및 보강 4.침하 또는 토압 등으로 붕괴 위험성이 높은 위험 개소 현황작성 및 조별 책임분담

7. 수방자재 확보 및 방재장비 보유현황

가.수방 자재 현황

품 명		규 격	단 위	수 량	비 고
장비	백호	1.0M3	대	5	필요시 긴급출동
	덤프	25TON	대	10	필요시 긴급출동
	양수기	수중	대	5	3“ (2.2HP)
	양수기	엔진	대	3	3“(5.5HP)
자재	P.P마대		매	1000	모래주머니
	비닐		롤	20
	나일론 끈		롤	10
	철선		롤	10
	삽		개	50
	곡괭이		개	10
	우의		벌	50
	랜턴		개	20

※ 1) 양수기는 항상 사용가능하도록 충분한 전선과 콘센트 플러그를 설치해 정상 가동여부를

점검해 둔다.

2) 전선의 훼손 및 단락등의 여부를 점검하여 감전사고가 없도록 한다.

8. 단게별 수방대책반 운용 계획

가. 단계별 근무체계

구 분	상 황 기 준	근 무 기 준	근 무 요 령	비 고
평시 예방단계	․상황유지 필요시 ․예방활동 필요시	․시공사 : 1명 (자체근무수립)	․배수불량지역 및 공사장 점검정비 ․유관기관 통신망 점검
1 단계 준비단계	․호우주의보 발령시 -시간당 강우량 20mm 이상 - 일 강우량 80mm 이상시 ․태풍주의보 발령시	․감리단 : - 전직원의 1/4이상 ․시공사 : - 전직원의 1/4이상	․배수불량 지역 및 공사장 등 재해취약지점 점검 정비 ․현장순찰조 활동 ․공사장 수방상태 확인 ․비상연락망 점검확인 ․수방자재 비축상태 확인
2 단계 경계단계	․호우경보 발령시 - 일 강우량 150mm 이상시 ․태풍경보 발령시	․감리단 : - 전직원의 1/2이상 ․시공사 : - 전직원의 1/2이상	․1단계 업무수행 계속 ․피해사항 파악보고
3 단계 비상단계	․집중호우경보 발생시 일 강우량 200mm 이상시 ․재해발생이나 예상시	․감리단 : - 현장인원 전원 ․시공사 : - 현장인원 전원	․2단계 업무수행 계속 ․공사장내 자재, 장비대피 및 순찰강화

나. 단계별 근무기준 및 요령

o 근무 일별 근무조 편성

- 평 일

ㆍ 시공사: 정상근무 (07:00 ~ 18:00)

ㆍ 감리사: 정상근무 (09:00 ~ 18:00)

o 토요일

- 시공사 : 정규직 전체인원의 1/2 근무 (07:00 ~ 18:00)

(현장대리인, 공사부장급을 책임자로 구성근무)

- 감리사 : 정상근무 (09:00 ~ 13:00)

(감리원 1명 연장근무(13:00 ~ 18:00)

o 일요일, 공휴일

- 시공사 : 정규직 전체인원의 1/2 근무 (07:00 ~ 18:00)

(현장대리인, 공사부장급을 책임자로 구성근무)

- 감리사 : 감리원 1명 당직자 근무 (08:00 ~ 18:00)

o 야간근무

- 시 공 사 : 정규직 직원 1명 야간근무 (21:00 ~ 07:00)

순찰조  2인 1조 편성근무 (18:00 ~ 익일 07:00)

- 감 리 사 : 감리원 1명 연장근무 (18:00 ~ 21:00)

감리원 1명 야간근무 (21:00 ~ 09:00)

- 순    찰 : 2시간 1회 (현장) 순찰(20:00, 22:00, 24:00, 02:00, 04:00 ,06:00)

※  근무요령 : 정규직 당직자 사무실 근무 및 현장작업 확인

※  장비대기 : 현장주변에 장비를 위치시켜 비상시 즉각 투입 될수 있도록

대기장비 조정자 비상연락망 유지

o 기  타

- 연장,당직,휴일근무는 평일근무에 지장이 없이 효율적으로 편성근무

- 전직원 항시 유선통신 개방관리

- 익일(일요일,공휴일) 근무시 휴일작업계획서와 근무자 명단 사전제출

다. 비상시 조직 및 연락체계

		발 주 처								현 장 상 황 실							감 리 단
		본사재해대책 상황실								현 장 대 리 인							유 관 기 관
총 괄 반					복 구 반					행정 및 구호반
공무 설계 품질	∙대책본부 운 영 ∙사고조사 ∙유관기관 협조체제 ∙24시간 순찰체제				공사 1부 관리		∙복구공사 ∙피해조사 ∙교통통제 ∙긴급복구 지 원 ∙피해지역 기 록			공사 2,3부 안전	∙사상자 처 리 ∙이재민 관 리 ∙보상관리 ∙방역실시

라. 점검시 착안점

o 공통사항

- 배수처리

ㆍ 침사지,집수정, 맨홀 및 배수관 상태 수시점검 및 보완

ㆍ 공사장 주변 가배수로 상태 수시점검 및 보완

. 절토부위및 성토부위 지반 안정상태 확인

ㆍ 양수기 작동상태 수시점검 및 정비

- 공사장주변 안전관리

ㆍ 주변 건축물 이상유무 수시순찰 확인

ㆍ 보도등 지반침하, 균열발생여부(굴착깊이 = 폭)확인 및 보강

ㆍ 보호망, 방호책, 낙하물 추락방지시설 점검

ㆍ 가설울타리(휀스) 정비와 선형유지 고정상태 점검

ㆍ 경광등, 보안등, 반사경, 교통안내표지판 등 점검 및 보완

- 감전여부 예방

ㆍ 임시 수전설비 및 분전반 상태점검

ㆍ 이동전선 및 가설배선 상태점검

마. 이상 폭우시(시간당 600mm 이상시) 비상대책 수립

o 사전 예방활동

- 전직원 비상 대기(3단계 상태 계속유지)

- 정전대비 비상발전기 확보

- 공사장 매시간 마다 순찰점검 강화(2인 1조)

- 중장비가 전도되지 않도록 지상착지 및 반출

- 하수관등 매달기구간 조인트구간 누수여부 확인

- 지장물 매달기구간 로프 및 앵글의 안전여부 확인

o 침수전 활동

- 작업장내 임시전력 단전조치 및 접근 방지시설 설치

- 필요시 작업장비 안전지대 완전철수

- 비상가동 중장비 대기 및 수방자재 추가확보

- 배수용 발전기 및 양수기 필요수량 추가확보

o 침수시 활동

- 교통통제 및 공사장내 접근금지 표지판 설치

- 공사장내 매시간 순찰점검 강화(3인 1조)

- 공사장 부근 주민대피 조치

o 침수 후 사후활동

- 물 및 뻘제거 작업 신속히 완료

- 가시설(CIP, 토류벽, 버팀보등) 상태점검 및 조치

- 지장물 접속부 접근통로 확보 후 지장물 파손여부 확인 및 조치

단계별 보고사항

구 분	보 고 시 기	보 고 사 항	보고 방법
재 해 사 전 대 비 보 고	․재해상황 근무발령시 (현장에서 점검 보관)	․재해사전대비 점검표 (6호 서식)	FAX
수해발생보고	․재해원인이 계속되는 상황에서 피해발생 파악즉시	․피해상황 보고서 (5호 서식 - 원인, 일시, 장소, 피해정도, 조치사항 등 육하원칙에 의함)	FAX
일 일 보 고	․피해발생시 ․1일1회 18:00기준 ․주요피해에 대한 수시보고(필요시)	․풍수해 현황 ․교통두절현황 ․응급복구상황 ․피해상황보고서식 사용	FAX,전화
최 종 보 고	․재해원인이 종료된 후 2일이내에 보고	․피해현황 및 조치사항 보고 (7호서식)	FAX
년말종합보고	․당해연도 12월말	․최종보고내용 전체	서면보고

재해 사전대비 점검표

◦공사명 :                                                 2008년   월    일

세부항목	세 부 점 검 사 항	이상유무
공통사항	- 우기대비 안전관리대책 계획 수립여부
	- 자체점검 유무(실시횟수, 조치사항 등)
	- 침사지. 유입.유출구, 집수정, 맨홀, 연결관 사전점검, 청소 등
	- 수방자재, 장비 확보수량 적정여부 및 관리자 지정 등 관리상태
	- 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부
	- 양수기 예비량 확보 및 기능 정비여부 (평상시 50%이상 예비양수기 확보 및 매일 작동여부 확인)
지하굴착 공사구간	- 토류판 설치지역 유수유입으로 부식, 이탈 및 배면 공동발생여부
	- 지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정여부
	- 지하매설물 상태 일일점검 실시여부
	- 토류판 설치후 적정간격으로 흘러내림 방지용 stopper 설치여부
	- 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
지하구조물 완료구간	- 강우시 노면수가 지하작업장내 유입되지 않도록 노면수 유도시설 적정성여부 확인
	- 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수처리대책 확인
	- 양수기 설치위치 및 용수량 적정여부 점검
교통안전 시설관리	- 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 전도방지시설
	- 각종공사용 자재 정리정돈상태와 고정 및 결속상태
	- 도로순찰 전담요원 배치 및 순찰기록일지 관리상태 확인
	- 노면단차 발생부에 대한 조치 및 차선도색상태 점검

점 검 자 :           (인)

확 인 자 :           (인)

피해현황 및 조치사항 보고

구 분	피해현황	조치내용	향후계획	비고

수방작업 상황 보고

2008년     월     일

1. 일기현황

◦ 기 상 개 황 :

◦ 예상 강우량 :            mm (현재 강우량          mm)

◦ 기상예보  - 금일         mm (강우확률  오전        %,  오후        %)

- 내일         mm (강우확률  오전        %,  오후        %)

2. 작업인원, 장비현황

구 분	금 일	누 계	비 고
인 원
장 비

3. 자재사용 현황

구 분	단 위	확보량	금회사용	누계사용	잔 량	비 고
포대류	매
모래주머니	매
가마니	매
묶음줄	타래
새 끼	타래
말 뚝	본
비 닐	㎡

4. 특기사항

책임감리원            (인)

현장대리인            (인)