데이터통신 과제 #2

학번 : 20021558	성명 : 경규성

문>>>>> 1. 교제 40page, 그림 2-4 “디지털 신호의 코딩방식“ 알아보기.

◎ 회선 코딩?

신호 준위 대 데이터 준위

신호 준위(signal levels) 개수

특정 신호로 나타낼 수 있는 값들의 개수

데이터 준위(data levels) 개수

데이터를 나타내는 데 사용되는 값들의 개수

Three signal levels, two data levels

펄스 전송률 대 비트 전송률

펄스 전송률(pulse rate) : 초당 펄스의 수

펄스 – 하나의 심벌을 전송하기 위해 필요한 최소한의 소요시간

비트 전송률(bit rate) : 초당 비트의 수

비트 전송률 = 펄스 전송률 Ⅹ L – 신호의 데이터 준위 개수

직류 성분(dc component)

신호의 평균 진폭이 0이 아닌 상태

잔여 직류 성분이 생기는 회선 코딩은 바람직하지 못함

신호가 직류 성분을 통과시키지 않는 시스템(변압기)을 통과한다면 오류가 생길 수 있음.

이 성분은 회선에 남아 있는 추가 에너지로서 쓸모가 없어짐.

자기 동기화(self-synchronization)

자기 동기화 디지털 신호는 전송되는 데이터에 타이밍 정보를 포함

이유 : 발신자와 수진자의 비트 간격이 일치해야 함

◎ 회선 코딩 방식

1. 단극형

2. 극형

3. 양극형

1. 단극형(Unipolar)

단극형 부호화는 오직 한 준위의 값만 이용.

1/0을 (-)전압과 0 또는 (+) 전압과 0으로만 표현

장점 : 구현 비용이 저렴

단점

신호의 평균 진폭이 0이 아님.(직류 성분이 생김)

오랜 시간 동안 신호의 변화가 없는 경우 동기화에 어려움

2. 극형(Polar)

양과 음의 두 가지 전압 준위를 사용.

비영복귀(NRZ, nonreturn to zero)

신호의 준위는 항상 (+)나 (-)

NRZ-L

1/0 비트 값을 신호준위에 따라 표현

NRZ-I

1을 만나면 신호가 반전됨.

동기화 제공

영복귀(RZ, return to zero)

비트마다의 구간동안에 바뀜

(+), (-), 0 세 가지 값을 사용

비트 간격의 반을 지나면 0으로 복귀

동기화

단점 : 한 비트 표현을 위해 두 번의 신호변화가 필요

맨체스터(Manchester)

동기화와 비트 표현을 위해 비트 중간 지점에서의 신호 전이를 사용.

차분 맨체스터(differential Manchester)

비트 간격 중간에서의 반전은 동기화를 위해 사용.

비트 표현은 비트의 시작점에서의 반전 유무로 나타냄.

비트 시작 지점에서의 신호 변화는 0, 그렇지 않으면 1을 표현

0을 표현하는데 두 번의 신호변화, 1을 표현하는데 1번의 변화

3. 양극형(Bipolar)

양, 음, 영의 세 가지 준위를 사용.

교대표시반전(AMI, alternate mark inversion)

교대로 나타나는 반전되는 1을 의미함.

문>>>>> 2. T1회선 프레임 비트 알아오기

-그림 1-프레임의 구성

위의 그림에서 하나의 프레임을 구성하는 24개의 ch들은 각각 8자리의 bit로 구성되는데 6,12번 프레임을 제외한 나머지 프레임에 속한 체널들의 18자리 bit들은 모두 음성정보를 전달하는데 사용된다. 6,12번 프레임에 속한 체널들의 여덜자리 bit들은 1~7번 까지는 음성정보를 전달하는데 사용되고 마지막 8번째 bit는 신호를 전달하는데 사용된다. 때문에 E1급 32ch중에서 음성정보전달용으로 30ch만을 사용하는 것과는 달리 T1급에서는 24ch을 모두 음성정보전달에 사용할 수 있다. 그렇다고 해서 T1급이 E1급보다 좋다는 말은 아니다. 또한 각각의 프레임에 붙어 있는 프레임비트(위그림에서 검정색 바탕에 녹색 숫자로 표시된 부분)들은 프레임의 동기신호용으로 사용되기 때문에 "동기비트"또는 "신호비트"라고 부르기도 하는데 아래의 그림을 참조하면서 각각의 프레임에 붙어있는 프레임비트의 역할을 살펴보자.

- 그림 2 - 프레임비트

위의 그림에서 프레임 비트들은 홀수번 프레임에 붙어있는 프레임비트들과 짝수번 프레임에 붙어있는 프레임 비트들로 구분되어 그 역할을 나누어 담당하는데 먼저 파란색 점선 테두리로 묶어 표시한 홀수번(Odd) 프레임 비트들은 프레임 하나 하나의 동기를 유지하기 위해 사용되는 것으로 통상 '101010'의 고정 값을 가지고 있다. 그리고 주황색 점선 테두리로 묶어 표시한 짝수번(Even) 프레임 비트(S비트라고도 함)들은 전체 프레임인 멀티 프레임의 동기를 유지하는데 이용되는 것으로 통상 '1001110'의 고정값을 가지고 있으나 그중 마지막 12번 프레임 비트는 원격국의 경보발생 정보(수신측 알람발생시)를 나타내는 비트로서 원격경보를 전달하고 할 때는 '0'에서 '1'로 변환시킨다.