토목기사 실기 정리

1. 유압잭을 이용하여 거푸집을 이동시키면서 진행방향으로 slab를 타설하는 교량 가설공법으로

main girder 상하좌우 조절이 가능한 공법

- 이동동바리 공법(MSS공법)

2. 숏크리트 타설은 암석의 이완을 신속히 차단시켜야 되므로 조기강도가 주용. 조강제의 종류를 세가지

- 탄산소다, 염화 알루미륨, 규산 소다, 알루민산 소다

3. 사질지반에서 표준관입시험 결과치 N치로 판정 추정할수 있는 사항(토질정수) 5가지

- 내부마찰각, 점착력, 일축압축강도, 상대밀도, 콘지수

4. 통상 토목구조물의 내진 설계방법 세가지

- 정정해석벅, 반응 스펙트럼 해석법, 시간이력 해석법

5. 유기질토의 특징 세가지(대개 지하수가 지면위난 지면 가까이 있는 낮은지역에서 발견)

- 압축성이 크다, 2차 압밀침하량이 크다, 자연함수비가 200∼300%정도이다.

6. 발파진동에 의한 주변건물에 미치는 피해정도는 진동속도로 분석하는데 진동속도의 크기에 영향을 미치는 인자 3가지는

- 장약량, 진원에서부터의 거리,

파쇄할 암질, 종류에 따른 계수 및 지수

7. 말뚝기소의 지지력을 산정하는 방법 중 항타분석기를 이용한 방법의 시공관리 장점은

- 항타즉시 말뚝의 지지력을 얻을 수 있다.

시험시간이 짧고 간편, 비용이 저렴

말뚝의 종류, 시공법에 관계없이 적용할 수 있다

재하를 위한 사하중, 반력말뚝 등이 필요없다.

8. 터널에서 사용하는 1차 지보재의 종류는

- 록볼트, 숏크리트, 철망, 강지보

9. 아스팔트 콘크리트 포장공사에서 포장아스팔트의 품질특성 시험의 종류는

- 침입도 시험, 인화점 시험, 마샬 안정도 시험, 비중시험, 신도 시험

10. 도로 토공현장에서 다짐도를 판정하는 방법 5가지

- 건조밀도로 판정, 강도를 판정, 상대밀도롤 판정, 변형량으로 판정, 포화도 또는 공기공극률로 판정

11. 프리스트레스 콘크리트의 주요한 단점

- 강성이 작아 변형이 크고 진동이 쉽다.

- 내화성이 작다

- 재료비가 비싸고 고도의 기술을 요한다.

- 설계 및 작업에 특별관리가 필요하다

- PS인자을 위한 별도의 시설비가 든다

※ 프리스트레스 콘크리트 장점

- 콘크리트가 지닐 수 있는 강도를 전부 이용할 수 있다

- 내구성 및 복원성이 크다

- 구모줄의 자중이 작고 지간을 길게 할 수 있다.

- PS강성강도를 전부 이용할 수 있다

12. 인접저수지의 영향으로 도로의 하부지반의 도로가 파손되고 있다. 이에 대한 대책은

- 차수벽 설치, 흙의 안정처리공법

13. 발파공법에 비하여 효과적이며 여굴이 없고 지산을 손상하지 않으므로 지보공을 절약할 수 있으며 전단면 굴착과 급속시공이 가능한 굴진기를 이용하는 공법은

- TBM공법

14. 교량공사시 동바리를 설치하지 안곡 깍위의 주두부로부터 좌우로 평형을 유지하면서 이동식 작업차를 이용하여 3∼5m 길이의 세그먼트를 순차적으로 시공한 후 경간 중앙부에서 캔틸레버 구조물을 힌지나 강결로 연결하는 공법은 - 디비닥 공법

15. 프리스트레스 콘크리트의 손실원인 5가지는

- 콘트리트의 탄성변형, PS강재와 쉬스사이의 마찰, 정착장치의 활동, 콘크리트 크리프, 콘크리트의 건조수축, PS강재의 릴렉세이션

16. 기존 구조물이 얕은 기초에 인접하고 있어 새로이 깊은 별도의 기초을 축조할 때 구 기초을 보강할 필요가 생긴다. 이 보강공법은

- under pinning공법

17. 시멘트 콘크리트 포장 덧씌우기 층에서 윤하중의 반복으로 인해 하부의 기존층에 존재하던 균열이 급속히 덧씌우기 층으로 전달되어 포장체의 조기파손을 초래시키는 균열은 - 반사균열

18. 물을 흡수하면 상당히 팽창하고 수분을 잃으면 수축하는 소성점토가 많이 있는데 이 소성점토 위에 세워진 기초는 팽창으로 인하여 큰 상향력을 받게된다. 이런 흙의 불교란 시료를 채취하여 많이 시행하는 시험법은

- 비구속 팽창시험, 팽창압 시험

19. 샌드드레인 공법에 비해 팩드레인의 장점은

- 드레인이 절단되는 일이 없이 연속적으로 유지가능

- 시공기간이 단축(4본을 동시에 시공가능)

- 경제적이다(지름이 작은 샌드드레인을 사용하므로)

- 설계후 제대로 시공이 되었는지 단하게 판단할 수 있고 시공이 용이하다(타설후 포대형 드레인이 50~100cm 정도 위로 나오기 때문에)

20. 필요에 따라 구조물과 성토의 접속부에 approach slab를 설치하는 이유는

- 부등침하로 인한 단차발생 방지

21. 가설흙막이의 지지, 옹벽의 전도방지, 산사태의 방지 등으로 사용되는 earth anchor의 주요 구성요소

- 앵커체, 인장부, 앵커두부

22. 터널이 편압으로 이상지압을 받는 경우 그 대책공법 3가를 설명하시오.

- 암성토, 보호절취, 갱구 부근에서의 복공콘크리트 시공

23. 말뚝이 통과하는 토층의 침하량이 말뚝선단의 침하량보다 큰 경우 부마찰력이 발생하는 데 이러한 부마찰력을 감소시키는 방법은

- H-형강말뚝 사용, 말뚝표면에 역청제를 칠하는 방법

- 말뚝지름보다 크게 pre-boring 하는 방법

- 말뚝지름보다 약간 큰 casing을 박는 방법

24. 서중콘크리트 치기 작업시 유의사항

- 치기전 지반과 거푸집을 습윤상태 유지

- 비빈후 가능한 빨리 치며, 비빈후 치기 할때까지 시간은 15시간 이내

- 치기할때의 con'c온도는 35도이하

- cold joint가 생기지 않도록 적절한 계획에 따라 실시

- 치기작업 완료 후 즉시양생

25. 수분이 많은 점토층에 반투막 중공원통을 넣고 그 안데 농도가 큰 용액을 넣어서 점토속의 수분을 빨아내는 방법으로 상재하중 없이 압밀을 촉진시킬 수 있는 지반개량공법은 - MAIS공법

26. 단순한 현장 콘크리트 말뚝만으로는 소요의 지지력을 지탱하지 못할 때 사용되는 말뚝형태로 아랫부분은 강재로, 윗부분은 현장콘크리트로 구성되는 말뚝은

- 합성말뚝

27. 아스팔트 포장에서 차량의 진행방향을 따라 차바퀴가 지나는 곳이 움푹하게 패여 나가는 현상은

- rutting

28. RMR분류에서 고려되는 사항은

- RQD, 암석의 강도, 불연속면의 강도, 불연속면의 상태,

지하수의 상태

29. 현장에서 도로포장 두께를 결정하는 2가지 방법

- PBT, CBR

30. 공사관리 3대요소

- 공정관리, 품질관리, 원가관리

31. pile이론에서 감마, 알파, 베타 방법을 이용하는 것은 어느 지반의 pile의 무엇을 구하는 방법인가

- 점토의 마찰(주면)저항력

32. 탬핑롤러는 드럼에 많은 양 발굽형 돌기를 붙여 땅 깊숙이 다지는 기계이다. 탬핑롤러의 종류

- sheeps foot roller, tapper foot roller, turn foot roller, grid roller

33. 흙막이벽을 크게 4가지로 나눌 때 그 종류는

- H-pile 토류벽, 강널말뚝 토류벽, 강관 널말뚝 토류벽,

지하 연속벽

34. 그라우팅 공법 중 최종깊이까지 한 번에 착공한 후 구멍 밑에서부터 순차적으로 주입재료를 주입하는 것으로서 주입심도가 깊고, 암질이 좋은 경우에 적용하는 방법은 - packer 방법

35. 팽창성지반에 기초를 건설할 때 공사방법으로 흙을 치환하는 것과 팽창성 흙의 성질을 변화시키는 두 방법이 있는데 그 후자의 방법은

- 다짐공법, 차수벽 설치, 흙의 안정처리공법, 침수공법

36. 강성포장 구조체에 설치된 보조기층의 주요기능은

- 배수, 동상방지, con'c slab를 균등히 지지

37. 최근 포장설계시 노상 지지력 계수, CBR 대신에 사용되는 포장재료 물성으로서 동적시험에 의해 결정되는 탄성물성은 무엇인가

- 동탄성 계수(MR)

38. 콘크리트의 양생 중 막 양생제로 쓰이는 것

- 비닐유제, 아스팔트 유제, 플라스틱 시트, 방수지

39. 널말뚝에 사용되는 앵커의 형식 3가지

- 앵커판과 데드맨, 수직앵커말뚝, 경사말뚝에 의해 지지되는 앵커 보, tie-back anchor

40. 발파에 있어서 장전되는 폭약의 형상 관계없이 폭약의 중심에서 자유면까지의 최단거리를 무엇이라 하는가

- 최소 저항선

41. 콘크리트시공에서 bleeding 및 콘크리트 분리 방지법

- 단위수량 감소, 단위시멘트량 증가,

AE제 사용, 분말도가 큰 시멘트 사용

42. 교대의 종류 4가지

- 직벽교대, U형 교대, T형 교대, 익벽 교대

43. 암거의 배열방식 3가지는

- 자연유하식, 머리빗식, 오늬무늬식, 차단식

44. 콘크리트의 손식작용

- 철근부식, 수밀성 저하, con'c 강도저하, con'c 균열발생, con'c구조물에 백화발생

45. 와이어 프레임 공법의 장점

- 공기단축이 가능, 안전, 경제적

- 급경사지, 높은 비탈면에도 시공이 용이

- 본바닥의 어떠한 형상, 지질에도 시공이 가능

46. 기초가 구비하여야 할 조건

- 최소한의 근입깊이를 가질 것

- 안전하게 하중을 지지할 것

- 침하가 허용치를 넘지 않을 것

- 시공이 가능하고 경제적일 것

47. 높은 교각이나 사이로, 수조 등의 공사에 사용하는 특수 거푸집으로 시공속도가 빠르고 이음이 없는 수밀성의 콘크리트 구조물의 만들 수 있는 대표적 특수 거푸집 공법은

- slip form, sliding form, self climbing form

48. 기초지반의 물리적 탐사방법

- 탄성파 탐사법, 전기 탐사법, 방사능 탐사법, 음파 탐사법, 자기 탐사법, 중력 탐사법

49. 횡방향 지반반력 계수 Kh를 구하는 현장시험 2가지

- PMT, DMT

50. 전단력이 큰 곳에서 부득이 시공이음을 설치하여야 할 필요성이 있는 곳에 설치하는 철근은

- 전단보강 철근

51. 동결심도를 구하는 방법

- 동결심도계에 의한 방법, 일 평균기온으로 구하는 법

열전도율로 구하는 방법

52.PS 콘크리트 교량 건설공법 중 동바리를 사용하지 않는 현장타설공법의 종류

- 캔틸레버 공법, MSS공법(이동동바리 공법)

압출공법(ILM공법)

53. 굴착공사와 병행하여 지하 영구구조물 자체를 지표면에서 역순으로 시공하여 강성이 큰 지하층의 slab와 beam을 흙막이 지보공으로 이용하면서 지상층과의 작업을 병행할 수 있는 흙막이 지보공법은

- Top down 공법(역타공법)

54. 댐 구조물이 물 속 또는 물 옆에 축조되는 경우 건조상태의 작업을 하기 위하여 물을 배제하는 구조물을 설치하는데 이것을 무엇이라고 하는가

- 가체절공(coffer dam)

55. 사질지반 개량을 위한 진동을 이용한 공법 4가지

- vibro flotation 공법

- compozer(sand compaction pile)공법

- dynamic consolidation(동압밀=동다짐) 공법

- 폭파다짐 공법

56. 터널의 환기방식 3가지만 기술

- 배기식, 흡기식, 송기식

57. 아스팔트는 상온에서 반고체 상태이므로, 골재와 혼합하거나 살포시 가열하여야 하는 불편이 있으므로 스트레이트 아스팔트 용재를 섞어 연하엑 만들어 사용하는 것으로 용재의 종류에 따라 급속경화형(RC), 중속경화형(MC), 완속경화형(SC) 3가지로 분류하는 아스팔트는

- cut back asphalt

58. 도로포장중 콘크리트 공법에 비해 아스팔트 공법의 장점은

- 주행성이 좋다

- 시공성이 좋다

- 보수작업이 용이하다

- 양생기간이 짧아 즉시 교통개방이 가능

59. 후면에 약발파로 암반의 균열을 이루어 놓고 전며의 주발파로 면이 깨끗이 이루어지도록 하는 암발파 방법은

- pre-splitting

60. 해저, 오지, 이지 및 저수지 밑바닥의 퇴사나 니토 등을 굴착하거나 걷어내는 작업을 하는데 필요한 준설선의 종류 4가지

- pump dredger, bucker dredger, grab dredger,

dipper dredger

61. 절리가 발달된 암반을 공학적으로 판단하기 위한 분류법에서 사용되는 암질변수

-  암석의 강도, RQD, 불연속면(절리)의 간격, 불연속면의 상태, 지하수의 상태

62. 차량의 충격위험을 방지하는 충격흡수시설은

- 철제드럼, 하이드로셀 샌드위치, 모래채우기 플라스틱통, 하이드리셀 샌드위치

63. 고무아스팔트의 장점

- 감온성이 작다. 부착력, 응집력이 크다. 내노화성이 크다. 탄성 및 충격저항이 크다.

64. 터널의 지하수 처리방법중 배수터널의 장점과 단점

장점 - 구조상 안전, 시공비가 쌈, 누수시 보수가 용이

단점 - 유지관리비가 비쌈, 배수시설의 기능저하시 불안정을 초래

65. 터널의 막장 안정을 위한 보조공법 4가지

- 록볼트 공법, 숏크리트 공법, 그라우팅 공법, 강관다단 그라우팅 공법, fore poling 공법

66. 연약점토지반 개량공법 중 생석회 말뚝공법의 주요효과 3가지

- 탈수효과, 건조효과, 팽창효과

67. 댐 공사시 기초암반의 비교적 얇은 부분의 절리를 충전시켜 댐 기초의 변형을 억제하고, 지지력을 증가시키기 위해 기초전반에 걸쳐 격자형으로 그라우팅을 하는 것을

(consolidation grouting)이라 하고, 기초암반의 지수성을 높여서 시공 중 침수에 의한 공사의 지연을 막기 위한 그라우팅을 (curtain grouting)이라 한다

68. 토공의 시공기면을 경제적으로 결정할 때 고려하여야 할  사항은 (4가지)

- 절토량과 성토량을 같게한다

- 암석굴착량이 적은 곳을 선정한다

- 용지 및 건물의 보상이 최소가 되도록 한다

- 연약지반, 산사태, 낙석의 위험을 피한다.

- 가까운 곳에 토사장, 토취장을 두어 운반거리를 줄인다

69. 흙댐에 사용되는 filter재료의 입도설계조건에 적용되는 가적통과율의 입경 3가지

- D15, D50, D85

70. CPT(원추형 콘 관입시험)의 일종인 piezocone으로 측정할 수 있는 값 3가지

- 선단마찰저항(qc), 마찰저항(fs), 간극수압(u)

71. 일반적인 양생방법 4가지

- 습윤양생, 막양생, 전기양생, 증기양생

72. 구조선의 일종, 단열, 압쇄 등 작용에 의해 각력-점토상으로 파쇄된 암반중의 불규칙한 균열의 집합이 어떤 방향으로 달려 거의 일정한 폭을 갖고 있으며 댐 건설에 장애가 되는 zone을 무엇이라고 하는가

- 파쇄대(fractured zone)

73. 포장공사에서 노반의 안정처리공법 3가지

- 시멘트 안정처리공법, 석회 안정처리 공법, 역청 안정처리 공법, 화학적 재료에 의한 안정처리 공법

74. 강섬유보강 콘크리트가 일반콘크리트 보다 유리한 점 4가지

- 인장강도, 휨강도, 전단강도가 크다

- 인성이 크다

- 균열에 대한 저항성이 크다

- 동결융해에 대한 저항성이 크다

- 내구성, 내열성, 내충격성이 크다

75. 터널 보강재인 숏크리트가 갖추어야할 요건 4가지

- 내구성, 부착성, 시공성, 소요강도

76. NATM 터널공사시 일상적인 시공관리를 위하여 반드시 실시하는 계측항목 3가지

- 갱내 관찰조사, 내공변위 측정, 천단침하 측정, rock bolt 인발시험

77. 샌드드레인, 팩드레인, 페이퍼드레인 등 연직배수공법은 시공시 주위지반이 교란되어 예상보다 원지반 압밀속도가 작아진다. 따라서 연직배수공법을 설계할 때 이러한 효과를 고려하여야 하는데 실무에서 사용하고 있는 약식 설계방법 2가지는

- Kallstenius계산도표, Kjellman경험식

78. 콘크리트의 초기균열 원인 3가지

- 소성수축균열, 침하균열, 거푸집 변형에 따른 균열,

진동·재하에 따른 균열

79. earth anchor의 지지방법에 따른 3가지

- 마찰형 지지방법, 지압형 지지방법, 복합형 지지방법

80. 경량성토공법의 일종으로 석유정제과정에서 얻어지는 고체와 첨가하는 발포제를 주원료료 하여 이를 블록화하여 성토체에 활용하거나 구조물의 뒷채움부에 이용하여 특히, 연약지반상의 측방유동문제 및 교대배면에 적용하는 공법은 - EPS공법

81. paper drain공법에 있어서 drain paper의 구비조건 3가지

- 주위지반보다 투수성이 클 것

- 습윤강도가 클 것

- 투수성에 변화가 없을 것

- 전단강도, 파단의 신장율에 있어서 변형이 없을 것

82. 우물통 기초공사에서 특수 침하공법 3가지

- jet공법, 물하중식 침하공법, 발파에 의한 공법, caisson내 수위저하 공법

83. 아스팔트 포장에 생긴 균열보수방법 3가지

- pathing공법, 표면처리공법, over lay공법, 절삭 over lay 공법, 절삭공법

84. 천공시간이 충분하지 못할 경우나 바위덩어리 등이 대부분 지하에 묻혀있고 바위덩어리 아래측에 따라 장약을 설치하는 2차 발파방법

- 스네이크 보링법

85. 도로포장이 파손되어 재포장하는 경우 white base와 black base란 무엇인가

- white base : 아스팔트 포장의 기층에 사용되는 soil cement나 cement con'c기층

- black base : 아스팔트 포장의 기층에 사용되는 아스팔트 안정처리기층

86. 댐 성토 시험시에 시험해야 할 항목 3가지

- 다짐시험, 투수시험, 함수비 시험, 전단강도 시험

87. 터널을 수치해석으로 설계할 때 3차원적 거동을 2차원으로 해석하기 위하여 사용하는 방법 2가지

- 응력분배법, 강성변화법, 점탄성 해석법

88. 터널보강재인 록볼트의 정착형식 3가지를 쓰시오

- 선단정착형, 전면 접착형, 혼합형

89. 투수계수는 침투와 관련된 공학적 문제를 해결하기 위해 꼭 필요한 값이다. 투수계수에 영향을 미치는 요소 4가지는

- 유효입경, 물의 점성계수, 공극비, 합성 형상계수

90. 사면안정 대책공법 중 안전율을 증가시키는 방법

5가지는

- 절토공, 압성토공, 옹벽동 및 돌쌓기공, 말뚝공, 앵커공, soil nailing공

91. 성토부분의 보강토공법에 사용되는 지오텍스타일이 갖는 주요기능 4가지

- 배수기능, 필터기능, 분리기능, 보강기능, 방수 및 차단기능

92, 액상화현상에 대한 대책 중 응력-변형조건을 바꾸는 방법 2가지

- sheet pile을 설치하는 법, 지중연속벽을 설치하는 법

93. 강트러스교 가설공법 4가지

- 압출공법, 캔틸레버식 공법, cable식 공법, crane공법

94. 말뚝의 중심에 이형철근이나 강봉과 같은 보강재가 들어있는 현장타설 콘크리트 말뚝으로 말뚝지름은 100~250mm정도, 용도는 하중지지말뚝과 지반보강말뚝으로 구분되며, 특히 지반보강말뚝은 나무뿌리가 지반에 뻗은 형상과 같이 배치되어 root pile라고 불리는 말뚝은

- 그물식 뿌리말뚝

95. 입도조정공법이나 머캐덤 공법등으로 시공된 기층의 방수성을 높이고 그위에 포설하는 아스팔트 혼합물층과의 부착이 잘 되게 하기 위하여 기층위에 역청재료를 살포하는 것은 - prime coat

96. 안전을 위한 검사장비로서 구조물이 변형될 때 발생하는 지체의 음을 이용한 안전도를 추정하는 계측장비는

- AE

97. 레드믹스트 콘크리트의 비비기와 운반방법에 의한

분류 3가지

- 센트럴 믹스트 콘크리트

- 쉬링크 믹스트 콘크리트

- 트랜싯 믹스트 콘크리트

98. 가체절공의 종류는

- 한겹 sheet pile식

- 두겹 sheet pile식, cell식, ring beam식

99. 공기케이슨이 사용되는 경우 3가지

- 기초암반이 경사졌거나 불규칙할 경우

- 인접구조물의 안전을 위해 기존지반의 교란을 최소화해야 할 경우

- 전석층이나 호박돌층 또는 깊게 깔린 풍화암층을 관통해야 할 경우

- 기존 구조물에 인접하여 깊이가 더 깊은구조물의 기초을 시공해야 할 경우

100. 교량의 상판 위치에 의하여 분류한 교량 4가지

- 상로교, 중로교, 하로교, 2층교

101. 시멘트가 풍화되었을 때 나타나는 현상 3가지

- 강도발현이 저하, 강열감량이 증가, 응결이 지연, 비중이 작아진다.

102. 커튼 그라우팅의 목적 3가지

- 기초암반의 차수, 기초암반 내 양압력 경감, 누수로 인한 기초암반의 열화방지

103. 표준관입 시험에서 N치를 수정하는 3가지 큰 이유

- rod길이에 대한 수정 : 심도가 필어지면 rod의 변형에 의한 타격에너지의 손실과 마찰 때문에 해머의 효율이 저하되어 N치가 크게 나오므로 15cm보다 큰 경우에 대하여 수정한다

- 토질에 대한 수정 : 포화된 미세한 실트질 모래지반에서 N치가 15이상으로 조밀한 경우에는 샘플러의 관입시 부의 간극수압이 발생하여 유효으력이 증가하게 되어 실제보다 N치가 크게 나타나므로 N치가 15이상인 경우에 토질에 대하여 수정을 한다

- 상재압에 의한 수정 : 모래지반의 지표면 부근에서 N치가 작게 나오므로 수정한다.

104. 동압밀 공법의 장점 3가지

- 지반애 장애물이 있어도 가능, 전면적에 고르게 확실한 개량이 가능, 깊은 심층부까지도 개량이 가능

105. 시멘트 콘크리트 포장공법 중 단위수량이 적은 낮은 슬럼프의 된비빔 콘크리트를 토공에서와 같이 다져서 시공하는 공법으로서, 건조수축이 작고 눈간격을 줄일 수 있으며, 공기단축이 가능한 반면에, 포장표면의 평탄성이 결여되는 단점이 있는 포장공법은

- 롤러 전압콘크리트 공법(RCCP공법)

106. 동상이 일어나기 쉬운 조건 3가지

- 동상이 받기 쉬운 흙이 존재(실트질토)

- 0도 이하의 온도 지속시간이 길다

- ice lense를 형성할 수 있도록 물의 공급이 충분해야

한다

107. 지반조사를 위한 시료채취방법 3가지

- split spoon sampling, thin wall tube sampling, foil sampling, dension sampling

108. X(평균)-R 관리도에 타점이 상한선(UCL)과 하한선(LCL)의 한계내에 있어서 관리에 이상이 있는 경우 3가지를 설명하시오

- 7개 이상의 타점이 연속하여 중심선의 한쪽에 집합하는 경우, 주기적인 파형인 경우, 연속하여 상승 또는 하강하는 경우

109. deep well 공법이 효과적인 경우 3가지

- 용수량이 많아 well point가 곤란한 경우

- 사질토층의 지하수위 저하시

- heaving이나 boiling현상이 발생할 우려가 있는 경우

110. 탬핑롤러를 사용하여 다짐을 하기에 적합한 토질재료명은 - 함수비가 큰 점토

111. 오픈케이슨 공법과 공기케이슨 공법에서의 침하조건을 각각 제시하여 차이점 설명

- 오픈케이슨 공법 : W > F + Q + B

- 공기케이슨 공법 : W > U + F + Q + B

112. 암반 굴착현장에서 직접 탄성계수를 결정하는 방법

3가지

- Jacking test, 공내 재하시험, 동적 반복재하시험

113. 콘크리트 균열에 대한 보수기법 종류 4가지

- 에폭시 주입법, 봉합법, 짜깁기법, 그라우팅, 보강철근 이용방법

114. 댐의 기초처리공사에서 grouting 공사의 주입재료 3가지만 쓰시오

- 시멘트 용액, 아스팔트제 용액, 약액, 벤토나이트와 점토와의 용액

115. 샌드 드레인에 비해 팩드레인의 단점 2가지

- 연약지반 심도변화에 따른 타설심도 조절이 어렵다

- 동절기 공사시 초기항타가 어렵다

- 동절기 공사시 모래의 품질관리가 어렵다

- 장비규모가 커서 작업능력의저하 및안전관리가 어렵다

116. 보강토 옹벽의 구성 3가지

- 전면판, 보강띠, 뒷채움재

117. 마샬 안정도시험은 포장용 아스팔트 혼합물의 소성유동에 대한 저항성을 측정하여 설계 아스팔트량의 결정에 적용되는데 이 시험결과로부터 얻을 수 있는 3가지

- 안정도, 흐름값(1/100mm), 밀도(g/□)

118. 언더피닝 공법이 적용되는 경우 3가지

- 기존 기초의 지지력이 불충분할 경우

- 신구조물을 축조할 때 기존기초에 접근하여 굴착하는 경우

- 기존 구조물의 직하에 신구조를 만드는 경우

- 구조물을 이동하는 경우

119. 콘크리트의 건조수축이나 경화수축 등에 기인하는 균열의 발생을 저감할 수 있고 충진성의 향상, 박리방지 등을 주목적으로 사용하는 혼화제는

- 수축저감제

120. 교란된 시료가 시간이 지남에 따라 강도의 일부가 회복되는 현상은

- 딕소트로피 현상

121. 숏크리트 방법 중 건식방법 3가지

- 분진발생이 많다.

- rebound(반발)량이 많다

- 노즐에서 물, 시멘트, 골재가 혼합되므로 품질관리가 어렵다.

122. pipe messer공법의 장점 4가지

- 무소음, 무진동

- 여굴이 적고 복공량이 적다

- 막장 단면의 급변화에 적용할 수 있다

- 안전하고 숙련공이 필요없다

- 연약지반 또는 보통 토사지반에도 적용이 가능하다

123. 진동이나 충격과 같은동적외력의 작용으로 모래의 간극비가 감소하여, 이로 인하여 간극수압이 상승하여 흙의 전단강도가 급격히 소실되어 현탁액과 같은 상태로 되는 현상은 - 액상화 현상

124. auger rod에 케이싱을 설치하여 굴착하고 물·시멘트비가 100%가 넘는 시멘트 용액을 주입하여 현장토사와 교반 혼합하여 지수벽을 만들어 주변 침하을 막는 공법으으로 최근 도심지 굴착시 인접건물의 피해를 막기 위하여 사용하는 공법은

- SCW(Soil Cement Wall) 공법

125. 콘크리트 공사에서 다음 3단계에 해당하는 대표적인 시험종류 3가지

- 공사개시전 : 슬럼프 시험, con'c 압축강도시험, 골재의 체가름시험

- 공사 중 - 슬럼프 시험, con'c 압축강도시험, 공기량 시험

- 공사 후 - con'c 비파괴시험, 구조물의 재하시험, 구조물의 con'c에서 절취한 core에 대하여 실시하는 압축강도시험

126. 캔틸레버식 옹벽구조물 설계시에 고려되어야 할 외력 3가지

- 정하중, 재하중, 토압

127. 도심지에서 행해지는 지하굴착공사에서 안저을 목적으로하는 계측기의 종류 3가지

- soil pressuremeter(토압계)

- inclinometer(수평변위 측정 경사계)

- extensometer(지반 수직 변위계)

- strain gauge(변형률계)

- piezometer(간극수압계)

128. 보강토벽은 옹벽, 교대, 방수벽 등에 사용되는 최신 공법으로 높이가 높을수록 경제적인데 보통 몇m 이상이면 경제적인가

- 10~20m

129. 콘크리트 표면에서 공기중의 탄산가스의 작용을 받아 콘크리트 중의 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되어 콘크리트의 알칼리성을 상실하는 것을 무엇이라 하나

- 콘크리트의 중성화

130. 토목섬유 종류 중 주로 치수목적으로 이용되는 것은

- geomembrane(지오멤브레인)

131. 공사 중 열차운행이나 도로교통의 차단없이 사용되는 프리캐스트 공법으로 품질관리가 용이하고 공기단축은 물론 토공절취량이 적고 안정성이 좋은 공법은

- front jacking 공법

132. earth auger 굴착기로 말뚝구멍을 굴착하려고 중벽을 벤토나이트로 채운 후, 그 속에 철근망을 넣어서 타설하는 현장 말뚝공법

- earth drill 공법

133. 수평판 또는 널말뚝에서 버팀에 반력을 전달하는 역할을 하는 수평보는

- 띠장(wale)

134. 경화 촉진제로서 한중 콘크리트에 사용하는 것으로 수화열의 발생과 조기강도의 발전을 촉진시킴으로서 콘크리트의 보호기간을 단축하여 거푸집의 제거시간을 앞당기는 장점이 있으나 내구성이 떨어지고 철근을 부식시키는 단점이 있는 촉진제는

- 염화캄슘

135. 옹벽중 부벽식 옹벽에서 부벽을 설치하는 2가지 큰 이유는

- 전단력 감소, 휨모멘트 감소

136. 케이싱을 직접 타격하여 땅 속에 박는 것이므로 다소 굳은 지반도 뚫고 들어갈 수 있어 충분한 지지층까지 도달시킬 수 있고 이음을 피하고 싶은 경우에 적당하며, 외관과 내관을 소정의 깊이까지 때려박은 후 내관을 빼내고 외관 내에 콘크리트를 다려 넣으면서 점차로 외관을 빼올려 끝에 구근을 만들면서 지중에 말뚝을 형성하는 이 말뚝이름은 - pedestal pile

137. anchor식 널말뚝의 anchor 효과가 캔틸레버식 널말뚝에 비해 널말뚝 자체에 어떠한 경제적 효과과 있는지 2가지

- 널말뚝의 소요 근입깊이를 최소화할 수 있다

- 널말뚝의 단면적과 중량을 감소시킨다.

138. 동바리의 설계시 고려사항 4가지

- 연직하중에 대해 충분한 강도를 가지며, 좌굴에 안정

- 조립이나 떼어내기가 편리한 구조

- 이음이나 접속부에서 하중을 안전하게 전달

- 동바리의 기초가 과도한 침하나 부등침하가 일어나지 않도록 해야한다

- con'c 자중에 따른 침하, 변형을 고려하여 적당한 솟음을 둔다

139. 발파에 의해 공사수행시 발생하는 지반진동의 크리가 기준치 이상되면 인적·물적인 피해가 발생하는 데 이의 방지를 위해 진동치를 기준치 이하로 제어하는 방법 3가지는

- 라인 드릴링 공법, 쿠션 블라스팅 공법, 스므스 블라스팅 공법, 프리 스프리팅 공법

140. PIP공법의 장점 4가지

- auger만으로 굴착하므로 소음, 진동이 없다

- 장치가 간단하고 취급이 용이

- 연속적으로 시공하여 주열식 흙막이 지수벽을 이용

- 지지말뚝으로 사용

141. 다음 공법은(댐공사)

경동믹서에 의한 콘크리트 비빔→덤프트럭에 의한 운반→ 불도저에 의한 포설 → 진동롤러에 의한다짐 → vibro cutter에 의한 이음절단 및 염화비닐판 삽입 → 콘크리트 양생

- RCD공법

142. 지반내에 cement paste를 고압으로 분사시켜 시멘트 고결체를 형성하여 지반보강 및 차수공법으로 지하 토류구조물 공사에 이용되는 공법은

- JSP공법

143. 약칭해서 ALC라 하고 고온고압으로 양생시킨 것으로 단열과 방음효과가 크고 경화후 변형이 적은 장점이 있으나 흡수율이 큰 단점이 있는 콘크리트는

- 경량기포 콘크리트

144. 적은 물을 사용하고도 유동성이 좋으면서 강도 및 내구성에도 영향이 적은 콘크리트는

- 유동화 콘크리트

145. 평판 재하시험을 행하여 그 결과를 이용시 유의사항

3가지는

- 시험한 지점의 토질종단을 알아야 한다

- 지하수위면과 그 변동을 고려하여야 한다

- scale effect를 고려하여야 한다

146. 거푸집은 콘크리트가 소정의 강도에 달하면 가급적 빨리 떼어내는 것이 바람직하다. 다음 부재의 거푸집을 떼어내어도 좋은 콘크리트의 압축강도는

- 확대기초의 측면, 기둥이나 벽, 보의 저면 또는 슬래브

147. 우물통 기초(=오픈 케이슨 또는 웰공법)의 장점

4가지는

- 침하깊이에 제한이 없다.

- 기계설비가 비교적 간단.

- 무진동으로 시공할 수 있어서 시가지 공사에도 적합

- 공사비가 저렴하다

148. 진공압밀공법의 장점 3가지

- 대기압을 이용하므로 재하중이 필요없다

- 압밀완료 후 철거시간과 cost가 필요없다

- 공기가 짧다

- paper drain공법과 병용하면 깊은 심도까지 압밀효과

확실하다

149. 아스팔트 포장의 두께결정에 있어서 동결심도를 고려해야 하는데, 동상이 일어나기 쉬운 조건 3가지는

- 모관상승고가 크다

- 투수성이 크다

- 지하수위가 높아 동결선 위쪽에 있다

- 영하의 온도 지속기간이 길다(동결지수가 크다0

150. 터널시공시 터널의 토피가 얕거나 지형이 급경사인 경우 편압이 발생해서 동바리공이나 콘크리트 복공이 변형 또는 파괴될 수 있다. 이에 대한 대책은

- 압성토, 보호절취, 갱구 부근에서의 복공콘크리트 시공

151. 점토지반 말뚝의 단위마찰 부착저항력을 구하는 감마, 알파, 베타방법 중 말뚝타입에 의한 흙의 변형으로 인한 수동토압 개념으로 구하는 방법은

- 감마방법

152. 고층건물 시공시 터파기공사에 앞서 지하연속벽과 지하층 기둥을 먼저 시공하고 지면을 기점으로 지하 1, 2, 3층과 지상의 구조물을 동시에 시공해 나가는 공법은

- Top down(역타공법)공버

153. 널말뚝의 시공방법을 순서대로

1.안내보 설치 2.타입법선의 설정 3.타입

4.타입장비의 선정 5. 세워내리기

- 2→4→1→5→2

154. 지발 전기뇌관에는 데시세컨드 뇌관(DS뇌관)과 밀리세컨드 뇌관(MS뇌관)이 있다. 효율면에서 어느 것이 더 유리한지 쓰라

- MS뇌관

- 이유: DS 전기뇌관의 기폭약이 폭발할 때까지의 시간간격을 단축하여 0.01초 이상으로 한 것

155. 토목섬유(Geosynthetics)의 종류

- 지오텍스타일, 지오멤브레인, 지오그리드, 지오콤포지트

156. 쓰레기로 매립된 지반의 두께가 50m이다. 이 지반을 다지기 위하여 적용할 수 있는 공법 중 가장 유효한 방법 2가지는

- 동압밀 공법, 동치환 공법

157. 콘크리트 운반시에 고려되어야 할 가장 중요한 사항

3가지

- 신속하게 운반하여 즉시 타설, 재료 분리방지, 재료의 손실방지, 공기량 감소 및 slump저하방지

158. 지하 굴토공사시 토류벽체의 지지방법

- 자립식 공법, 버팀대식 공법, tie-rod anchor 공법

tie back anchor 공법

159. 토공계획 수립시 토적곡선을 이요하여 얻을 수 있는 시공정보 5가지

- 토량분배, 평균 운반거리, 시공방법의 산출, 운반토량, 운반거리에 의한 토공기계의 선정

160. 도로의 포장방법 중 아스팔트 포장과 비교했을 때 시멘트 콘크리트의 단점 3가지

- 소음, 진동이 크다. 평탄성이 나쁘다.

- 양생기간이 길다. 보수작업이 어렵다.

161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.