지 반 조 사 품 셈 자 료

1998. 10.

발 행  (주)동아컨설턴트·부설 지반정보 기술연구소

협 찬  한국엔지니어링진흥협회·지질 협의회

대한전문건설협회·보링, 그라우팅공사업 협의회

머   리   말

地盤調査는 建設事業의 始作段階로서, 設計 및 施工의 基礎資料를 提供하는 것으로, 그 成果의 充實度에 따라, 施工의 安全性·經濟性에 重要한 影響을 미친다. 地盤調査業務가 地質과 土質調査로 區分되어, 業務의 限界·範圍 등이 重複되어 있으나, 이를 統合하여 調査·探査·試驗·計測 및 解釋·判定까지 一體가 되는 이른바 Consulting(Engineering) Work로서의 認識과 評價를 받도록 하고자 標準化하고, 非現實性 및 不合理性의 改善에 重點을 두었다.

따라서 入札·契約制度의 改善, 새로운 調査方法(手法), 施工技術, 環境의 變化와, 情報化 社會의 到來 등에 새롭게 對應할 수 있는 知認産業임을 認識하고, 地球科學 擔當者로서의 將來像을 確立하고자 이에 統合·改正案을 提示하고자 한다.

그러나 受注業이므로, 發注者와 受注者와의 秩序가 定着되고, 適正代價에 의한 良質의 成果를 얻을 수 있도록, 發注者 諸位의 理解와 協力이 要望되며, 앞으로도 새로운 役務의 追加 또는 不合理한 部分에 대한 持續的인 修正·補完을 計劃하면서, 業務의 特性上 實行치 않으면 알지 못하는 要素가 많은, 積算의 前提條件(地形, 土質 등 課業遂行 要求의 諸條件)을 明確히 할 수 있도록, 相互協助를 要望하면서, 良質의  成果가 提供될 수 있도록, 業界 擔當者 諸位께 거듭 부탁드린다.

1998年 10月

代表理事    鄭    國    成

附設 地盤情報技術硏究所

副 社 長

鄭    昌    淳

所    長

목     차

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                         목  차

제 1 장. 적산의 구성 및 적용기준

가. 기준 인건비 적산 : Engineering적용 직종 및 대가	14

ㄱ. 기준 일액 산출 방법

ㄴ. 직종별·기술자격·학력·경력 기준

ㄷ. 직종별 업무내용 적용기준

나. 인건비 이외 기타	16

ㄱ. 제경비 적용

ㄴ. 보고서 인쇄 제본비

ㄷ. 육상 장비 운반비

다. 조사장비의 구성	17

ㄱ. 시추장비의 규모별 장비조합 및 소요 부품

ㄴ. 시추조합장비 중량

ㄷ. 작업대 및 급수장비 중량

ㄹ. 주요 부품 및 소모재료의 규격별 한계

라. 기계경비 (손료 및 사용료) 적용기준	20

조사용 조합장비 및 부대장비, 원위치 시험 및 실내시험 기계기구

제 2 장. 조사업무 간접경비

가. 준비비	25

ㄱ. 종류별 조사협의 및 현지답사

ㄴ. 규모별 기자재 준비

ㄷ. 용지교섭 : 시추, 탄성파, 전기탐사

ㄹ. 점용허가 및 작업수속 신청

ㅁ. 위치측량 : 육상간이측량, 해상측량

ㅂ. 육상운반비 : 중량·거리·차량규모별 운반비

구역화물 운임 기준 : (조작비+대기료+편도운임)×왕복×할증

나. 안전대책비	27

ㄱ. 보안대책 : 방지설비

ㄴ. 교통대책 : 대책(작업장)시설

ㄷ. 환경대책 : 가설 울타리, 니수처리

ㄹ. 야간대책 : 조명설비

ㅁ. 설한대책 : 적설제거, 한냉지 대책

ㅂ. 도로보수 : 수리, 도하가설교

다. 차지료 및 보상비	28

공법별 부지 사용 면적

라. 영선비 : 현장 가설 사무소, 시험실, 창고 등 설치	28

ㄱ. 화약류 취급소, 뇌관 보관장소 설치

ㄴ. 구경별 시추공 패쇄 및 발파공 매립

ㄷ. 매설물 사전확인 및 복구

포장의 굴삭 복구 : 매설관, CBR

제 3 장. 공통 가설비

가. 육상 가설비	31

ㄱ. 가설비 종류 및 범위

ㄴ. 소운반 : 현지조건(지형·환산거리·중량별)

1. 인력(목도) 운반

2. 리어카 운반

3. 기계 운반 : 경운기, Crawler, (장비·임대 운전 경비)

4. Mono-rail 운반 : 소형 200kg, 중형 500kg, 750kg, 대형 1000kg

대차(견인중량)·환산거리·기간별·가설 및 운반

5. 색도 운반 : 집재기 규모·거리·기간별 가설 및 운반

6. 헬기 운반 : 착륙장 건설, 운반(헬기 사용료), 제경비

ㄷ. 작업대 설치· 해체(지형경사·심도별)

작업대 조립· 해체 : 수직, 경사, 수평, 수전습지

ㄹ. 장비조립· 해체(시추장비·펌프·Mixer·Derrick, 시추장 기초)

1. 토목조사 : 심도별 토질, 암반시추, 조립·해체

2. 자원조사 : 심도별, 시추장 기초공사, 조립·해체

ㅁ. 급수비(심도 및 목적·용수량·배관급수 방법별 굴진용수)

1. 표준배관

2. 급수 펌프 운전

3. 차량 급수

나. 해상, 호소, 수상 가설비	41

ㄱ. 가설비 종류 및 범위

ㄴ. 좌대의 규모 및 종류

ㄷ. 작업대 운반비(중장비 및 해상용 특수장비 활용)

1. 육상운반 : 규모별 강제 작업대, Jack up barge

2. 해상운반 : 작업대상, 상하선, 해상운송

ㄹ. 작업대 가설 및 설치

1. Drum barge 조립·해체

2. Drum barge 이동·설치·철수

ㅁ. 작업대 조립·해체(규모·종류별)

1. 단관 작업대

2. 이동식 강제(pipe)작업대

3. Tower형 강관제 이동식 작업대

4. Tower형 강제(철골) 작업대

5. Jack up barge

ㅂ. 작업대 이동 설치(규모·종류별)

1. Pipe작업대

2. Tower형 강제 작업대

3. Jack up barge

ㅅ. 작업대 철수(규모·종류별)

1. Pipe작업대

2. Tower형 강제 작업대

3. Jack up barge

ㅇ. 장비 조립·해체

1. 심도, 규모별 작업대상 시추장비 조립·해체

2. 수심, 작업대 종류별 Guide pipe조립·해체

ㅈ. 작업대 제작(규모·종류별)

1. Tower형 강제 Pipe작업대

2. Tower형 강제 작업대

3. Jack up barge

ㅊ. 부표 : 장비별 사용료 산출표

제 4 장. 기술 업무 대상과 범위

가. 항목별 업무 범위	57

나. 기술업무의 적산	57

ㄱ. 조사계획의 입안(종류 : 시추기준 규모별)

1. 지하자원(광상)

2. 성토 및 절토(도로, 철도 조성지)

3. 제방 성토, 절토, 지상구조물, Landslide

4. 지하구조물, 상하수도 및 Pipe Line, Dam

ㄴ. 사전 타협·협의 답사(시추기준 규모별)

1. 계획서 작성 협의

2. 자료수집 현지답사

3. 중간협의 보고

4. 시추제외 시험단독 사전 타협·협의 답사 : 원위치, 실내시험

5. 보정율 : 시험단독, 소규모 이하 시추

ㄷ. 성과품 작성(중규모, 급별)

1. 평가·고찰·판정

2. 종합 검토·보고서 집필

3. 업무범위의 한계

4. 규모·종목, 급수별 분류

ㄹ. 1차단계 단독 해석(단위당)

Boring, 공내원위치, Sampling, 전기검층, 부식성시험

Sounding, 지내력, 공내투수성, 토질원위치, 실내시험

ㅁ. 2단계 해석(계산업무)

1. 말뚝의 지지력 : 연직, 수평, 부마찰력

2. 직접기초와 압밀 침하 : 지지력, 응력분포 계산

3. 토류·배수공 : 배수공법 검토, 토류공 근입장 계산

4. 사면안정 응력분포 계산

5. 연약지반 성토의 안정과 침하 :

토질상수 검토, 압밀침하량, 시간·증가점착력, 안정해석

6. 노상, 노반의 판정(간이포장의 개략 계산)

7. 안전율 계산 : 지반개량(sand drain)

8. 계산업무의 실예

예제 1 : 말뚝기초의 압밀침하 검토

예제 2 : 연약지반 개량 및 성토단면 검토

9. 성토단면 안정해석 표준품의 구성

ㅂ. 액상화의 예측 판정

1. 검토조건 설정

2. 액상화의 예측계산

3. 검토 결과의 평가·고찰

ㅅ. 지진응답해석(1차원·중복반사법·SHAKE Program기준)

1. 해석 조건의 설정

2. 계산의 실행

3. 결과의 정리·검토

4. 계산 결과의 평가·고찰

ㅇ. 기술업무의 적산예

1. 조사 내용과 규모(종목수·규모·해석)

2. 중규모·3급·액상화 해석 : 타협·협의, 성과품 작성, 액상화예측판정

ㅈ. Land slide조사의 기술업무

1. 계획준비

2. 측선 설정·답사

3. 현황조사 : 답사, 해석·보고서

4. 응급대책 : 계획준비, 답사

다. 종합해석	69

ㄱ. 지질해석(거리별)

ㄴ. 기구해석(급별) : 답사, 해석

ㄷ. 표준기구해석 항목·급별 조사종목

ㄹ. 안정해석(사면장·단면별)

1. 단면해석

2. 공종별 안정도 검토

ㅁ. 방지공법계획(면적별)

1. 현장답사

2. 공법계획

ㅂ. 대책공 설계

1. 축척 도면별 설계업무 내용

2. 대책 공종별 설계 :

설계 협의, 강관타설, Anchor공, 집수정 및 수평 Boring공, 암거, 배토

라. 지표지질 답사	73

ㄱ. 대상별 조사목적 : 개략, 정밀조사

ㄴ. 지표지질조사 : 계획준비, 현지조사, 해석, 보고서 집필

ㄷ. 조건별 보정 : 계획준비, 현지조사, 해석, 보고서 집필

마. 항공사진 판독	75

바. 갱도(항내) 및 시굴횡항 조사 : 계획준비, 현지조사, 해석, 보고서 집필	76

사. Boring core조사 : 계획준비, 현지조사, 해석, 보고서 집필	77

아. 암반 직접전단 시험	78

ㄱ. 암반 직접전단시험 준비 : 계획준비, 현지조사, 자료검토, 기자재 운반 및 정비 점검, 지점선정,

기구설치, 타설 및 관찰(재료비 및 기계기구 손료 명세)

ㄴ. 암반 직접전단시험 : 측정, 해석, 보고서 집필(시험기기 손료명세)

자. 수문조사	80

ㄱ. 조사 대상별 업무

ㄴ. 물 이용 현황과 계획, 영향 검토의 방법

ㄷ. 수문환경 조사

1. 수원조사 : 유효우량, Spring, 하천, 호소·저수지, 정호

2. 물이용조사 : 피복형태, 상하수도, 공업용, 관계용, 기타

3. 물 Blance조사 : 강우량, 하천유량, 수위측정, 증·발산량

제 5 장. 시추(Boring) 조사

가. 토질(비고결층) 시추	84

ㄱ. 표준 작업 능률(구경·토질별)

ㄴ. 조건별 보정

ㄷ. 산출 적용 기준

1. □66□ 토질별·30m/공 기준·10m당 시추비

2.. □86□ 토질별·30m/공 기준·10m당 시추비

3. □116□ 토질별·30m/공 기준·10m당 시추비

4. □131□ 토질별·30m/공 기준·10m당 시추비

5. □146□ 토질별·30m/공 기준·10m당 시추비

6. □100□(□4") 토질별·3m/개소·조건별 Auger boring비

나. 암반시추	88

ㄱ. 암반시추의 대상별·공법별 분류 : 토목조사, 자원조사

ㄴ. 사양 명시 조건별 사항

ㄷ. 암반분류 및 표준 능률표

ㄹ. 조건별 보정

1. 능률보정 : 심도, 공경, 경사, 위험

2. 자재비 보정

3. 단가보정

ㅁ. 토목시추 천부 50m까지/공 보통공법·암질·구경별 10m당 시추비

ㅂ. 토목시추 심부 300m까지/공 W.L공법·암질·구경별 10m당 시추비

ㅅ. 자원조사(광상) 심부 500m까지/공 W.L공법·암질·구경별 50m당 시추비

제 6 장. 원위치 시험

가. 토질 조사공 활용 원위치 시험	96

ㄱ. 표준관입시험(S.P.T, 토질별) : 수동, 자동

ㄴ. Vane시험 : Hand, Strain control(기계식)

ㄷ. 공내수평재하시험 : 저압, 고압

ㄹ. 전기검층 : 비저항 측정

ㅁ. 토양 부식성 시험(강제 말뚝등)

1. 현장조사비(측정) : 로젠위스트법, 비저항, 미주전류 측정

2. 기술업무비 : 미주전류측정 환경답사 계획

ㅂ. Sampling

1. Piston

2. Denison

3. Sand

4. Foil Sampling

나. 토질 지반 원위치 시험	102

ㄱ. 현장단위 체적 중량 : 모래치환, R.I법

ㄴ. 평판재하시험 : 도로용, 건축용(5톤, 10톤)

ㄷ. 도로 변위량 측정 : 벵겔만 Beam시험

ㄹ. 현장 C.B.R시험 : 현장시험, 시료채취(현상토, 변상토)

ㅁ. Block sampling

ㅂ. Test-pit에 의한 sampling : 터파기(심도 1, 2m)

다. Sounding(Cone Test)	106

ㄱ. Static(정적) : Swedish, Dutch, Portable, Electrical-Piezocone(10, 20톤, 간극수압 소산)

ㄴ. Dynamic(동적) : 중형, 대형, Automatic Ram Sounding

라. 투수성 시험	109

ㄱ. 현장투수시험 : Auger법, Casing법, 주수법

ㄴ. 간극수압 측정 : 간극수압, 수두측정

ㄷ. 지하수 유속· 유향 동시측정(LD형, SWM-K2형)

1. 형별 기술업무비 : 계획준비, 자료정리

2. 형별 현장조사비 : 설치, 측정, 철거

ㄹ. 지하수 검층 : 관측, 해석

ㅁ. 간이 양수시험 : 시험, 자료정리

마. 양수시험	113

ㄱ. 품 산출 표준시방

ㄴ. 표준능률

1. 토질 구경별 작업 능률

2. 수중 Moter Pump

3. 구경별 Slime처리 횟수

4. 시험측정 단계별 소요일수

ㄷ. 기술업무비 : 계획준비, 현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄹ. 현장조사 및 측정비 : 양수정 착정, 관측정 천공

1. □10□(□250□ ∼ □150□) 토질별·10m당 착정 및 Casing설치·철거

2. □12□(□200□ ∼ □300□) 토질별·10m당 착정 및 Casing설치·철거

3. □14□(□250□ ∼ □350□) 토질별·10m당 착정 및 Casing설치·철거

ㅁ. 관측정 NX(□83□∼□50□) 토질, 심도, 공별 천공비(토질별 시추비 적용)

ㅂ. 양수시험 : 구경별, 예비·단계·연속시험

ㅅ. 수중 Moter pump : 구경, 능력별 설치·철거

ㅇ. Air Surging : 구경별 정호세척 및 Slime처리

바. 시추공 이용 암반 투수성 시험	119

ㄱ. 지하수 추적 : 검출 약품 투입, 채수, 분석 및 해석(정성·정량·수질)

ㄴ. 암반투수시험 : 10압식, 저수압(준비+측정)

ㄷ. 미유속 측정

ㄹ. 용수압 측정(준비+측정)

ㅁ. Grout시험 : 단계별(5□/□·5단계·10□/□·10단계)

사. 물리검층 : 음파, 속도, P.S파 속도, 반사, 전기, 밀도, 온도, 공상태	122

ㄱ. 기술업무비(항목별) :

1. 계획준비

2. 해석

3. 보고서 집필

4. 자료정리, 계산

ㄴ. 현장 조사비 : 항목별 관측비

제 7 장. 물리탐사

가. 탄성파 탐사(Seismic survey)	127

ㄱ. 일반 지층 및 암석의 탄성파 속도

ㄴ. 탐사 수행 개요(측선계획) : 수진점 간격·측선 전개·탐사기구

ㄷ. 발파, 중합법, 기술업무비 : 계획준비, 검토, 현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄹ. 발파, 중합법, 현장조사비

1. 발파법 관측(측정)비 (지형·수진점 간격별)

2. 중합법 관측(측정)비 (지형·수진점 간격별)

3. 발파, 중합법 측선 설정비 (지형·수진점 간격별)

ㅁ. 발파, 중합법 능률 보정(측선 길이·지형별)

ㅂ. 표면파 탐사

1. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

2. 현장조사비 : 측정, 측점설정

3. 능률 보정 (지형·측점수별)

ㅅ. 상시미동측정

1. 기술업무비 : 계획준비, 해석, 보고서 집필

2. 현장조사비 : 측정

나. 전기탐사	135

ㄱ. 일반적인 지층 및 암석의 비저항

ㄴ. 수행개요 : 측점간격·전극간격·심도별 방법 및 탐사기구

ㄷ. 수직, 수평탐사 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄹ. 수직, 수평탐사 현장조사비

1. 수직탐사 관측(측정)비 (심도별)

2. 수평탐사 관측(측정)비 (지형별)

3. 수직탐사 측선 설정비 (심도별)

4. 수평탐사 측선 설정비 (지형별)

ㅁ. 수직, 수평, 조건별 능률보정(측점수·측선길이·지형별)

ㅂ. 2차원(고밀도·영상법)탐사

1. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

2. 현장조사비 : 측정, 측선설정

3. 능률보정 (측선길이·지형별)

다. 지하 Radar탐사	140

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 작성

ㄴ. 현장조사비 : 측정, 측선설정

ㄷ. 능률보정 (측선길이별)

라. 1m심도 지온탐사	142

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄴ. 현장조사비 : 측정, 측점설정

ㄷ. 능률보정 (측선길이·측점수·지형별)

마. Geo-Tomography : 탄성파, 전기비저항	143

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 작성

ㄴ. 현장조사비 : 측정(탄성파, 비저항, cross·down Hole), 측선설정

바. Bore-Hole Camera Inspection System(Down Hole TV), 측선설정	146

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄴ. 현장 조사비 : 관측(검층), 투입준비

사. 자력, S.P, E.M, I.P 탐사	147

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 검토·현지답사, 해석, 보고서 집필

ㄴ. 현장조사비 : 측선설정, 관측(측정), 준비

ㄷ. 능률보정 : 전기탐사 조건별 능률적용

아. 해상음파 탐사	148

ㄱ. 기술업무비 : 계획준비, 해석, 보고서 집필

ㄴ. 현장조사비 : 측선설정, 관측, 준비, 운반

제 8 장. 실내시험

가. 실내토질시험(시험별 활용목적)	151

ㄱ. 토성(물리) 시험

1. 비중(밀도)

2. 함수비(함수율)

3. 단위체적중량(습윤밀도-자연상태)

4. 입도시험 : 침강분석, 체분석, 세립분 함유율 : 중량비율

5. 액성한계 : 점착력 특성

6. 소성한계

7. 수축한계

8. 원심함수당량 : 투수성

9. 상대밀도(모래의 밀실상태) : 최대, 최소

10. 강열감량

11. pH시험 : 산성도

12. 수용성분 : 염화물 함량

13. 다짐시험 : 건조법, 비건조법

14. 투수시험 : 정수위, 변수위

15. CBR시험 : 변상토, 현상토

ㄴ. 역학 시험

1. 압밀시험 : 단계별 상재하중에 의한 압밀량

2. 직접전단(표준형, 개량형) : UU, CU, CD

3. 일축압축강도

4. 삼축압축강도 : UU, CU, [eqn: BAR CU],  CD

ㄷ. 동적시험

1. 진동삼축압축 : 액상화 특성, 동적변형 특성

2. 동적(중공) 비틀림 전단(동적변형특성)

3. 중압 삼축압축(풍화암·풍화잔류토) : UU, CU

4. 중형 삼축압축(□100×200, □150×300) : UU, CU, [eqn: rmBAR CU],  CD

5. 대형 삼축압축(□300×600) : UU, CU, [eqn: rmBAR CU],  CD

6. Ring회전전단

7. 동상성 시험(동결·융해)

8. 공시체 작성

나. 암석시험	171

1. 시료작성 : Block, Core

2. 비중(밀도)측정

3. 함수율(함수비-자연상태)

4. 흡수율(유효간극율)

5. 단축압축강도 : 일축압축강도, 정탄성계수, 포아송비

6. 인장시험(인장강도)

7. 초음파 전파속도

8. Shore경도(Hardness)

9. 흡수 및 팽창시험

10. Slaking시험

11. 파쇄시험

12. 안정성 시험

13. X선 회절시험

14. 풍화도 시험(반복)

15. 삼축압축강도시험

16. 전단강도시험

17. 일축 Creep시험

18. 일축압축반복시험

19. 삼축압축잔류강도시험

제 9 장. 계측관리

가. 계측관리 적용기준	177

나. 기종별 계측기기	178

다. 기종별 현장조사비 능률산출기준 : 설치, 현장계측, 자료정리	180

라. 토층지반 설치공 이용 계측 목적별 현장조사비	182

(설치공 형성 제외, 설치, 현장계측, 계측자료정리)

ㄱ. 지하수위계 : Standard, Piezometer sensor식

ㄴ. 간극수압계 : Sensor별(V.W.P, Pneumatic, Electrical)

ㄷ. 층별침하계 : Magnetic sensor식

ㄹ. 액체침하계 : Liquid cell

ㅁ. Multi Point : Transducer(Liquid cell)

ㅂ. Multi Rod Extensometer : Groutable Anchor식

ㅅ. Screw Point : Screw cone

ㅇ. Inclinometer : 가속감지식, sensor식(I.P.I, EL-Beam)

ㅈ. Reference point(고정점)

ㅊ. Pipe변위계

ㅋ. 다층 이동량계

마. 지표지반 변형량 측정 현장조사비(설치, 현장계측, 계측자료 정리)	193

ㄱ. 지표침하판(표준제작규격) : 50□×50□×6□

ㄴ. Profiler(종단침하) : Tube식, Sensor식(Plate magnet, I.P.I)

ㄷ. 지표경사계

ㄹ. 지표면 신축계

ㅁ. 변위말뚝(이동항)

ㅂ. 우량관측(자기우량계)

ㅅ. Crack gauge(균열측정)

ㅇ. Tiltmeter(구조물 기울기 측정)

바. 지반 및 구조물 변형량 계측(설치, 현장계측, 계측자료 정리)	200

ㄱ. Total pressure cell(V/W, Pneumatic, Electrical)

ㄴ. Load cell

ㄷ. Strain gauge : Welded, 부착, 매설

사. Tunnel계측 : 내공폭에 따른 보정	202

ㄱ. Tunnel상부 지반의 변위 : 상부지반 설치

1. 지표침하핀

2. 지중침하(층별침하, Multi Point(Anchor) Rod Extensometer)

3. 지중 수평변위(경사계)

ㄴ. Tunnel 내부 변위 : Tunnel내 설치

1. 내공변위

2. 천단침하

3. 지중변위(Extensometer Multi-Anchor Point)

4. Rock-bolt axial stress : 축력, 응력(인발)

5. Shotcrete stress(Radial, Tangential)

아. 기술업무비	206

ㄱ. 분석 및 해석비 : Data종합, 확인, 검토, 분석, 해석, 보고서 작성

ㄴ. 재해석(사항별) : 단계별, Feed-Back에 의한 해석, 보고서 작성

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                 제1장 적산의 구성 및 적용기준

제 1 장   적산의 구성 및 적용기준

가. 기준 인건비 적산

나. 인건비 이외 기타

다. 조사장비의 구성

라. 기계경비(손료 및 사용료) 적용기준

제 1 장.  적산의 구성 및 적용기준

지반조사 업무는 건설 Project의 기획·입안에서, 설계·시공 및 준공후 유지관리까지의 전 과정에, 토질·지질·기초지반·지하수 등에 대한 정확한 자료를 제공하기 위한 수행과정이며, 그 결과는 고도의 지식과 풍부한 경험을 응용한 기술업무(Consulting Work)의 한 영역이다.

지하의 각종 정보를 얻으려면 시추조사·시료채취·물리탐사·원위치시험·실내시험·현장계측 등의 수단이 수행되며, 이는 기계기구를 이용하는 현장작업이 대부분이고, 업무목적·시공규모 등에 따라 차이는 있으나, 토목공사에 가까운 현장 수행 기술이 중심이 되어 □건설공사 표준품셈□의 제반 기준을 기본으로 하여 적산하고, 결과의 해석. 판정등 기술영역을 Consulting 하는 Engineering 업무와 복합되어 수행되므로, 이를 총괄한 적산이 구성되며, 실비정액 가산방식을 기준으로 하여 적산품을 산출한다.

개략적인 지반조사의 적산구성

□□□□ 직접인건비

□□□□□□ 직접업무비 □□□□□

□                      □□□□ 직접경비

□

□□□□□□□□□□□□□□   □                      □□□ 기술경비

□□□□□□□ 기술업무비 □□□□□□□□□□□ 간접업무비 □□□□□

□□□    □     □□□□□□□□□□□□□□   □                      □□□ 업무관리비  □□□□□□

□지□    □                      □                                           □□□□ 제 경 비

□반□    □                      □□□□□□□ 일반관리비 등 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□조□□□□

□사□    □                                             □□  인건비

□비□    □                                             □

□□□    □                      □□□□□□□ 직  접  비 □□□□□□□ 재료비

□     □□□□□□□□□□□□□□   □                      □                □□ 동  력  비

□□□□□□□ 조사업무비 □□□□□                      □□□ 기계경비  □□□□

□□□□□□□□□□□□□□   □                                       □□ 기계기구손료

□

□                      □□□ 공통가설비

□□□□□□□ 간  접  비 □□□□□□□ 조사관리비

□                      □□□ 운 반 비

□                      □□□ 여비일당 숙박비

□

□□□□□□□ 제  경  비

가. 기준 인건비 적산 :  Engineering 업무 적용 직종 및 대가

매년 공고되는 □기술자의 등급 및 자격기준□과 □엔지니어링 사업의 대가기준□의 □실비정액 가산방식□에서 엔지니어링 사업부문 단가와 □공사부문 시중노임□ 단가 및 □측량 용역 대가 기준□등을 기준하여 적용한다.  단 해상·수상 및 특정지역과 도서지역에서는 50% 가산하여 능률저하를 보완하고, 야간·위해 위험개소 등은 □근로기준법□ □산업안전보건법□등 관계법령에 준하여 할증한다.

□. 기준일액 산출방법

1) 월액급여 (월간 노무일수는 25일)

2) 보험료 (회사부담금) : 법령 또는 계약조건에 의하여 가입이 요구되는 보험료

3) 퇴직급여적립금 (년간 급여의 12분의 1)

4) 상여금 (년간 지불액(400%)의 12분의 1)

5) 월간 가동일수 (평균 20일)

6) 1일 8시간 기준

□. 직종별 기술자격·학력·경력기준 (1997년도의 예)

종 별 구 분	기 술 자 격 기 준	학 력 경 력 기 준
특급기술자	기술사, 기사1급 12년이상	박사3년이상, 석사 7년이상 학사12년이상, 전문대졸 14년이상
고급기술자	기사1급 10년이상 12년미만 기사2급 15년이상	박사3년미만 석사4년이상 7년미만 학사10년이상 12년미만 전문대졸 12년이상 14년 미만 고졸 14년이상
중급기술자	기사1급 5년이상 10년미만 기사2급 7년이상 15년미만	석사4년미만 학사5년이상 10년미만 전문대졸 7년이상 12년미만 고졸 9년이상 14년미만
초급기술자	기사1급 5년미만 기사2급 7년미만	학사5년미만 전문대졸 5년이상 7년미만 고졸 7년이상 9년미만
고급기능사	기능장, 기능사1급 5년 이상 기능사2급 7년이상	전문대졸 5년이상 7년미만 고졸 7년이상 9년미만
중급기능사	기능사1급 5년미만 기능사2급 3년이상 7년미만	전문대졸 5년미만 고졸 3년이상 7년미만
초급기능사	기능사2급 3년미만	고졸3년미만

□. 직종별 업무내용 적용기준

구 분		업 무 내 용	비 고
기술자	특 급	실무경험에 입각한 계획, 설계, 분석, 평가, 감리 등을 실시(야외조사, 실내작업), 종합판단, 자료해석 등	지질·토질부문기술자 측량·토목·시추·시험기사
	고 급	현장책임자, 기술지도, 고도의 시험실시 자료해석·계산
	중 급
	초 급	보조자, 계량기의 계측, 현장관리, 계산중 경미한 것
기능사	고 급	기장, 기계·계기 및 시험기기 조작 시추 및 시험 책임자	제지반조사·시험수행 기술자 시추기능사 및 보링공 등
	중 급	시추, 기술지도, 시험 비교적 고도한 것(현장작업 등)
	초 급	관측, 시추, 준비, 정리, 시험 등 현장작업 보조자
시험사	1 급	시험책임자, 기술지도, 고도의 시험 실시	실내시험 수행자 (토목재료 시험기사 및 전문 기능자)
	2 급	시험·계산 중 비교적 고도한 것
	3 급	공시체 성형, 준비, 설치 및 시험, 계산의 경미한 것
제 도 사 특 수 인 부 보 통 인 부		도면작성, 제도공 비계공, 용접공, 계장공, 철골공, 보링공 등 현장작업 잡역 및 보조자	전문기능자 및 기능직 보조자

나. 인건비 이외의 기타경비

□. 제경비 적용

Consulting (Engineering) Work (기술업무)

간접업무비 : 제경비(업무, 일반관리비) : 직접인건비 × 110∼120% (115%)

기술경비(기술료) : (직접인건비+제경비) × 20∼40% (30%)

조사업무 제경비 : (직접비+간접비) × 30∼45% (37.5%)

□. 보고서 인쇄제본비

조달청에서 공고되는 □인쇄기준 요금□을 적용하고, 이 기준에 명시되지 않은 사항은 유사 항목이나, 시중대가를 참고한다.

단, 계획 계산단계에서의 보고서 인쇄·제본비 산출은 다음과 같이 적용한다.

[기술업무직접인건비 + 조사업무직접비(가설비제외)] × 인쇄제본비율(%)

보고서 인쇄 제본 비율 적용표 (설계단계)

조 사 항 목 별 적 용 구 분	적 용 비 율
지표지질·탄성파·전기·암반시추공 물리검층·산사태조사	3∼7%
토질·암반등 시추조사(시험이 많은 것)	2.5∼6%
기타 지반조사	2∼5%

□. 육상 운반비 : 소요 기계기구 및 자재 운반경비

용적, 용량, 거리, 상하차의 난이도, 도로의 상태, 운반기구의 속도 등에 따라 다양하나, 화물차량 운반의 경우는 □구역화물 운임□을 적용하며, 적용기준에 부적합한 특수경우는 별도 적용하고, 탄성파 탐사·물리검층 등 현장시험기구와 시료운반은 2.5톤 Truck을 기준으로 하며, 임차장비(임대 사용료)는 당해 장비 손료의 1.5배로 한다.

다. 조사장비의 구성

지반조사는 주로 시추장비를 이용하며, 조사목적, 지반상태(토질·암반), 지형조건(평지·구릉지·산지· 습지) 및 현장조건(육상·수상·해상), 심도, 구경, 원위치시험종류, 계측기종 등, 발주자 요구조건에 따라 이에 부합되는 기종·규모별 조합장비·부품·소모성 재료 등으로 구성되며, 주로 시추심도를 기준으로 선정된다.

□. 시추장비의  규모별 장비조합 및 소요부품

구 분	시추심도(m)	시추기 용량		펌프 용량		삼발이(m) (Derrick)	Mixer 용량(□)	Engine (HP)
		능력(형) HP (□)		l/min	HP (□)
토 질	50이내	100∼150	10 (7.5)	30∼50	5 (3.7)	5m Pipe	100	25
암 반	50이내		15 (11)					30
	70∼100	150∼200						35
	100∼150	200∼400	20 (15)	50∼100	10 (7.5)	8m Pipe		50
	150∼200							60
광 상 (자 원)	500이하	500	35	100∼150	15	15m, 사각 Angle	200	100
	500∼1000	1000	40	150∼200	35	20m, "		150
	1000∼1500	1500	15			30m, "		300
암 반 Wire Line	200∼300	400∼500	20 (15)	50∼100	10 (7.5)	12m, "	100	50
	300∼400							70
			30 (18.5)
수 평	200∼300							70

장비부품류 명칭	토 질	암 반
	보 통 공 법				Wire Line
	50m 이내	100m	200m	300m	400m
기계분해공구	기계 및 펌프용(Jack, Wrench 포함, 일반공구류 제외)
Wire Rope	□9mm □ 20m		□12mm □ 25m	□12mm □ 30m	□15mm □ 30m
Hoisting Swivel	보통형 Bearing부, 천부용			Bearing부, 심부용
Head Pulley	□100mm □ 1조	□125mm □ 1조	□150mm □ 1조	□200mm □ 1조	□280mm □ 2조
Rod Holder	천부용			심부용
Water Swivel	저속형	고속용			고속 W.L.용
Delivery Hose	□20mm □ 10m		□25mm □ 15m		□32mm □ 15m
Top	Rod용	Rod & Casing용		Rod & Casing 각 2종류
Hydraulic Jack	-	10ton Capacity □ 2 Set
Sheet	4m□4m□1매	4m□5m□2매	4m□5m□3매	4m□5m□4매	4m□5m□6매
Mud Bag	500□□ 1EA		500□□ 2EA

□. 시추조합장비 중량                                                          (단위 : kg)

구 분	시 추 심도별(m)	시추기	펌프	삼발이	Rod & Core Tube	Casing	각종공구	소모품	계
		(엔진부)		상판,Base부		표준구경	Swivel, Holder포함	Core box 유류 포함
토질, 암반	50이내	430	180	250	400	190	150	250	1,850
암 반	70-100			300	550	560	200	380	2,600
	100-150	500		510	880	680		400	3,350
	150-200	600	220	1000	1100	970		510	4,600
	200-300	880		3300	1500	1100	300	700	8,000
Wire Line	300-400	1250	550	3700	2000	1400		1200	10,000
	400-500	3350	1000	4750	5900	2300	500	1700	19,500
	500-1000	5350	1300	8000	16600	7700	650	2300	41,900
	1000-1500	9450		1650	32500	15750	1000	3500	81,000

□. 작업대 및 급수장비 중량                                                         (단위 : kg)

작업대 (육상)			급 수 장 비
구 분	지형경사	중량(kg)	급수펌프 및 Hose(규격×길이)	중량(kg)
수 직	15。	900	저압용Hose □20ｑm × 200m	400
	30。	1,060	고압용Hose □20ｑm × 200m	450
	45。	1,400	고압용Hose □20ｑm × 400m	820
	60。	1,660	고압용Hose □20ｑm × 600m	1,190
경사	30。	1,920	고압용Hose □25ｑm × 200m	730
수평		2,440	고압용Hose □20ｑm × 400m	1,260

□. 주요부품 및 소모재료의 규격별 한계                                   (단위 : □ mm)

호칭경(구경) 시추굴삭공구류			보통 공법 구경								Wire Line 구경				대 구 경
			56	66	76	86	101	116	131	146	AQ	BQ	NQ	HQ	250	300	350
Bit류	Metal	Bit
		Reammer
	Dia	Bit
		Reammer
	특수	Wing Bit
		Tricon Bit
	Core Shell & Lifter
Core Tube (barrel)류 □=1.5m		Single
		Double
		Triple
		Wire Line
Casing Pipe		□=1.5m
		□=3.0m

부품종류별	Rod □=1.5m & □=3.0m							시 추 부 속 품
규격 및 능력별	40.5	50	73	AQ	BQ	NQ	HQ	토질용	암반용 (m)
									100	200	300	400W.L

기타부품류 : Core Lifter Case, Chopping Bit, Casing Shoe & Head, Tool류

라. 기계경비 (손료 및 사용료) 적용기준

기계경비는 기계·기구손료와 운전경비로서, 경비산정은 □건설공사 표준품셈□의 해당기계에 준하며, 지반조사에 이용되는 특수한 기계·기구인 원위치시험, 물리탐사, 실내시험, 계측 등의 기구와 같이 일반화되지 못하고 운전시간 파악이 곤란한 것도 이에 준하여 좀 더 세분화·구체화하여 적용한다.

○ 손료 적용표 (현장 조사용 장비)

분 류	기 계 기 구 종 류	시간당 손료 (□10-7)	비 고
Boring & Drilling Drifter Machine (각종 천공 장비)	각종 시추기 (수동, 유압식, 보통공법, Wire Line 공법용 등 소형∼대형) 각종 천공기 (하수관, 암석천공용)	3935	Power Unit 별도
	Drifter (Wagon 7.4□/min) Drill (Crawler 17□/min)	2914
	Drifter (착암기 2.7□/min)	2778
	Boring기 (J.S.P굴착용. 4.2톤) Drill (Crawler 15□/min)	1811
Pump류	Boring, Grouting 용	4677	Power Unit 별도
	양수, 급수용 및 건설 자흡식	3375
	수중 Motor Pump	4080
Mixer류	Grouting 용 (Milk Mixing)	4677	Power Unit 별도
	Bentonite Mixing	3696
	J.S.P용 Mixing	3708
	Mixing Plant	2733
Power Unit	Engine (Gasoline, Diesel)	3432	운전경비 별도
	발전기 (Generator), 용접기	2860
	Motor (Electrical)	1848
	Air Compressor (Portable)	2027
작업용 기구	Water Tank (물탱크 500□∼2000□)	2533
	Winch (Power Unit제외)	3473
	Rammer (대형). 경운기.	4296
	Cutter (Con'c, Aspalt용)	6639
	Bucket	1879
	고무제품류 (Air·Water Hose, Boat)	6250
	Pipe류 (양수용, 배관용)	5000
	Breaker (대형)	7313
	Derrick (삼발이 Tower)	2249

○ 손료 적용표 (현장 조사용 장비)

분 류	기계기구 종류	시간당 손료 (□10-7)	비 고
중 장 비 류	Dump Truck (6톤 이하)	3590	운전경비 별도
	Dozer, Back-Hoe (무한궤도)	2148
	Crane (Truck, 10∼20톤)	2525
	Crane (Truck, 25톤)	2246
	Crane (Truck, 탑재형, 2∼5톤)	2787
	Roller (진동, 자주식)	2472
해 상 장 비	Crane선	1614
	예선 (50톤 이하)	1645
	대선 (통선, 이우선)	1858
	Barge선	1127
측량, 조사, 기타 기구	측량기구 (Transit, Level, 평판, 기타) 조사기구 (Compass, Hammer, 기타) Chain Block (Portable 5톤이내) 반력 하중 (Screw Anchor)	1332
현장 시험 기구	Screw Auger (Hand) S.P.T Hammer (수동, 반자동, 자동) Sampler (Piston, Denison, Sand, Foil) Vane Tester (Hand, Strain Control) 공내재하 시험기 (표준형, 저압, 고압 등) Cone Tester (Swedish, Dutch, Portable) Test Cone (Sonde, Piezocone용)	5569
	현장 투수 시험기 및 장치 간극 수압 및 수두 측정기 유향·유속계 (LD형, SWA-2형) 유량 측정장치, V-notch
	전기 검층기, 미주전류 전압계 암반 전단 시험기기 (현장용) 현장 단위체적 중량 시험기기 재하 시험용 기구 (Hydraulic Jack등) 현장 C.B.R 시험기구.

○ 손료 적용표

분 류	기계기구 종류	시간당 손료 (□10-7)	비 고
현장 시험 기구	Dynamic Cone Tester (중형, 대형) Electrical Piezocone Tester Automatic Ram-Sounding 휴대용 pH계, 전기 수질계	4357
	물리검층기 (속도, 음파, 밀도, 전기, 반사, 공극) 자기압력 유량계 용수압 및 저수압식 측정장치 미유속 측정기, Down-Hole TV 탄성파 탐사기, 표면파 탐사기 전기 비저항 탐사기, 전기 탐사기 Geo-Tomography, Teleview BIP System 장비 및 부대장비 미동 측정장치 및 환진기, 수록장치 지하 Radar 탐사기 정밀 온도계, 기타 물리탐사기기	5437
실내시험(토질,암석) 기계, 기구	일축·3축(중형,대형), 압밀, 전단 시험기 동결 융해 시험기, CBR시험기(실내) Ring 전단 및 압밀장치 XY Recorder, Universal Scanner Data-Logger, 계산기기 형광 광도계, 수질분석기 실체경(항공사진 판독용) 정밀 평면 연마판(암석 시험용) 초음파 전파 속도 측정기 암석 압축 시험기(100톤, 자동) 변위응력 측정장치 X선 회절장치, 암석 시료 재하장치 암석 전단장치, 중압 3축 시험기(10톤) 압축 측정 기록기	1714
	진동 3축 시험기 및 XY Recorder·Cell장치 Cap Sensor, Computer 동적 비틀림 전단 시험기 및 Cell 가압장치	4428

○ 손료 적용표

분 류	내용일수	기 기 종 류	시간당 손료 (□10-7)	비 고
실내시험 기 기	60	시험용 용기류 (Can, Dish, 소형Beaker, Pipette등 소도구) 나무망치, 깔대기	31875	시험용 소모성 소도구 및 기기
	100	비중계 Sprayer, 수세용 체	19500
	200	Thermo-meter(온도계) Beaker (1000 cc 이상) Spetula, 홈내기날, Straight Edge, Knife, Glass Plate 표준체, 목상자체	10125
	300	Desiccator, Pippette, 수축접시, 습기상자, 각종 양생용기, 혼합용구, 분리파쇄용구	9708
	400	Vernier-Caliper, Wire Saw, Miter-Box, Membrane-Jacket Balance, Scale. (저울류) pH-Meter (시험실 용)	7469
	500	시험실용 각종 Rammer류 (수동 및 자동)	6125
	600	각종 Mass-Cylinder 각종 Mold w/collar & Plate 액성한계 시험기 진공 Pump (흡입식, 시험실용) Stop-Watch 교반기, 분산장치, 각종 공시체 형성 용구 Hydraulic Jack (시험용) 흡수·팽창 시험기 (암석 시험용), Shore 경도계, 암석 변위 계측기	5104
	700	투수 시험기 (변수위, 정수위)	4375
	800	항온건조로, 건조로. 항온 수조, 수조. 원심 분리기, 시료 압출기 감열장치, Gas-Burner 팽창량 측정장치, 냉동고	3828	시험용 기구

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                        제2장 조사업무 간접경비

제 2 장  조사업무 간접경비

제2장 조사업무 간접경비

가. 준비비

나. 안전대책비

다. 차지료 및 보상비

라. 영선비

제 2 장. 조사업무 간접경비

가. 준비비

가. 준비비			ㄱ. 조사협의 및 현지답사(건)			ㄴ. 기자재 준비(건)
종 별	세 목	구분 단위	구조물등 단순조사	토질암반등일반조사	해상 및 복합조사	소규모 토 질	중규모토질소규모암반	소규모해상대규모토질중규모암반	대규모 암 반	해 상
										중규모	대규모
인건비	고급기술자	인		1.0	1.0				1.0	1.0	2.0
	중급기술자	〃	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
	초급기술자	〃					1.0	1.0	1.0		2.0
	고급기능사	〃			1.0			1.0	1.0	1.0	2.0
	중급기능사	〃	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0
	특수인부	〃							2.0	2.0	6.0
비 고	시추조사 기준		여비. 일당. 숙박비 별도 인건비×소요일수(건별)			규모별	토 질	암반. 심도. 수량
						소	5공 이내	50∼200m 2공 이내
						중	6∼15공	300∼500m
						대	15공 이상	600∼1000m
						심부. 경사. 수평 시추 및 특수공법 측정 : 20∼40%할증

가. 준비비			ㄷ. 용 지 교 섭			ㄹ. 점용허가, 작업수속신청(건)
종 별	세 목	단 위	시추조사	탄성파	전기탐사	도로,하천 국유림등	항만,수상 해양등	화약류 수속
			점 당	km/건	10점/km			탄성파	물리검층
인건비	고급기술자	인		2.0	2.0		1.0	1.0
	중급기술자	〃	0.5	4.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
	초급기술자	〃				1.0	1.0	2.0	1.0
비 고				기준량(km, 10점) 초과마다 20%가산		영림서, 관리소, 항만청, 해경, 경찰서 신청서 작성, 소요도면 별도

가. 준비비 ㅁ. 위치측량 (육상간이측량)				수준측량 (km당)			지점측량 (km당)
종 별	세 목	규 격	단 위	평 지	구릉지	산 지	평 지	구릉지	산 지
인 건 비	중급기술자	책임측량사	인	0.4	0.5	0.6	2.3	2.0	3.5
	초급기술자	측지기사1급	인	0.3	0.4	0.5	2.0	1.7	3.2
	특수인부	측량기능사1급	인	0.3	0.4	0.5	2.0	1.7	3.2
재 료 비	잡 품	소 모 품	식	인 건 비 의 1 %
기구손료	측량기구set	부품포함	일	0.3	0.4	0.5	2.0	1.7	3.2

가. 준비비 ㅁ. 위치측량 (해상측량)				위 치 선 정			확 인 측 량
종 별	세 목	규 격	단 위	투시가능 (2km이내)	투시불가 (2km이상)		투시가능 (2km이내)	투시불가 (2km이상)
인 건 비	중급기술자	책임측량사	인	0.5	0.5		1.0	1.0
	초급기술자	측지기사1급	인	0.5	0.5		1.0	1.0
	특수인부	측량기능사1급	인	0.5	0.5		1.0	1.0
	보통인부	측량기능사	인	0.5	0.5		1.0	1.0
재 료 비	대나무 장대	소 모 품	본	1.0		1.0
	방 추	부표, 장대용	개	1.0		1.0
	부 표		□	1.0		1.0
	깃 발		매	1.0		1.0
	잡 품	소 모 품	식	인 건 비 의 5 %
기구손료	Transit	2대/일	일	1.0			2.0
	광파기		□		0.5			1.0
	측량부품	삼각대	□	1.0	0.5		2.0	1.0
임 대 료	작업선	5톤×20HP	일	0.5	0.5		1.0	1.0

ㅂ. 육상 운반비(장비 대운반)

구역 화물 운임 기준 적산 : 중량·거리·차량 규모별 운임

(조작비+대기료+편동운임)×왕복 또는 편도×할증(무게, 부피, 길이)

나. 안전대책비

대 책 별	대 책 사 항	비 용 처 리
ㄱ.보안대책	낙석, 기계기구, 작업원 등의 전락 방지시설의 필요성 여부와 규모정도에 따라 실비정산	설치인건비+재료비+손료
ㄴ.교통대책	시가지 도로상의 안내원, 보안책임자 및 대책시설의 규모정도에 따라 실비 정산	인건비×소요일수+재료비+손료 도로교통대책품(개소당)
ㄷ.환경보전 대책	시가지 통행자의 안전 및 환경정비에 소요되는 가시설 등의 울타리 설치와 시추작업으로 발생하는 Slime, Bentonite 니수 폐기물을 오수처리장 또는 토사장으로 운반 처리하는 제비용	가시설 울타리 설치(개소당) 니수, 폐기물 처리(회당)
ㄹ.야간대책	야간 및 Tunnel내 작업에 대한 대책설비	인건비 할증+재료비+조명설비손료
ㅁ.설한대책	적설, 한냉지에서의 기자재 반·출입을 위한 제설작업, 작업장 난방 및 보온시설, 작업원 출입도로 확보, 작업 능률의 저하 등 적설의 상황과 작업조건 내용에 따라 동기 할증 및 실비 정산	실비 정산 능률 할증
ㅂ.도로보수	도로 수리의 정도, 가설교(도하)의 유무	인건비×소요일수+재료비+손료

나. 안전 대책비				ㄴ.교통대책	ㄷ.환경 보전 대책
				작업장3m×4m	가시설울타리	니수처리(개소당,회당)
종 별	세 목	규 격	단 위	개소당×일당	해체조립 (개소)	준비정리 (개소)	폐기물처리 (회)
인 건 비	중급기능사		인		0.5	0.2
	특수인부		인		0.5	0.2	0.5
	보통인부	설치, 철수, 보수	인	0.2	0.5	0.2	0.5
재 료 비	건 전 지	9등×2개×7일사용	개	2.57
	공사표지판	1%×2EA	개	0.02
	바리케이트	1%×16EA	개	0.16
	Rope	1%×20m	m	0.2
	비계 Pipe	4m/본 5%×12EA,10EA	본	0.6	0.65
		2m/본 5%×12EA, 10EA	본	0.6	0.5
	크 램 프	5%×34EA, 40EA	개	1.74	2.0
	시 트	20%×30□, 32□	□	6.03	6.4
	점명전구	대 3EA×0.01	개	0.03
		소 6EA×0.01	개	0.06
	Slime Tank	손율 20%	개			0.2
	상온 포장재		대			2.0
	잡 품	소 모 품		재 료 비 의 5%
경 비	운 반 비	2.5톤 Truck	회				1.0
	폐 기 비	폐기물 처리료	식				1.0

다. 차지료 및 보상비

지반조사의 규모와 목적 및 현지조건에 따라 필요 부지내의 벌채·작업장의 훼손·어업보상 등 사용면적·지목·장소 등 조건과 탄성파 및 전기탐사, 헬기·색도운반 등의 반입로가설, 입목보상비 및 시추공법(W.L. 및 보통)·규모(심부시추)에 따른 가설 등에 의하여 다양한 면적이 소요되고, 그 비용은 실비정산한다.

○공법별 부지사용 면적 일람표	(단위 : m2)

종 목	시 추 심 도	수 직 시 추	경사. 수평시추
시추 Derrick 및 가시설 면적	50m공	4m □ 5m = 20	4m □ 10m = 40
	100m공	5 □ 6.5 = 32.5	5 □ 10 = 50
	200m공	6 □ 6.5 =3 9	6 □ 12 = 72
	400m공	6 □ 8 = 48	6 □ 12 = 72
탄성파, 전기탐사	측선장 □ 폭 1m = 사용면적

라. 영  선  비

대규모 조사에서의 현장시험실·사무소·창고나 화약류 사용 탐사의 경우 화약취급소와 보관창고 (뇌관)가 소요되며, 사무소·창고 등은 목적과 기간에 따라 규모도 다양하여 건설공사 기준을 적용하고, 주로 조립 House의 설치 또는 리스를 적용하나, 화약류 취급만은 엄격한 제한을 받는다.

ㄱ. 화약류 취급소, 뇌관보관장소 설치품(단기간 간이)                                    (개소당)

종 별	세 목	규 격	단 위	화약류 취급소	뇌관류 보관소
인 건 비	중급기술자		인	1.0	0.5
	중급기능사	화약류 취급공	〃	1.0	0.5
	특수인부	보링공	〃	2.0	1.0
재 료 비	판 재	T=1cm 3회 사용	m2	3.0
	Tent	10회 사용, 뇌관보용소용	식		1.0
	철 조 망	#14×25□	kg	5.0	5.0
	잡 품	소모품	식	재 료 비 의 5%
비 고	화약류 취급	취급자		사용허가 수속 및 운반 별도

ㄴ. 시추공 폐쇄 및 발파용 매립비

종 별	세 목	규 격	단 위	시추공 폐쇄 구경별 100m당					발파공매립
				□66	□86	□116	□131	□146	km당
인 건 비	특수인부	보링공		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0
	보통인부			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.0
재 료 비	Cement	40kg/대	대	5.4	9.0	16.5	21.0	26.0
	모 래	Mortar용	m3	0.36	0.6	1.1	1.4	1.7
	잡 품		식	재 료 비 의 5%					인건비의 5%
경 비	운반비	2.5톤 Truck	회	0.35	0.58	1.06	1.35	1.68
비 고	Mortar	소요량	m3	0.35	0.58	1.06	1.35	1.68	부근토사

ㄷ. 매설물 사전확인 및 복구

지하매설물 유무확인은 포장(아스팔트 Con'c)의 굴착복구이며, 전문업자에게 위탁하는 경우가 많으며 일반도로의 보수비보다 아주 높다.

○ 포장의 굴착복구비품                                            (개소당 1일, 연속 5개소 기준)

종 별	세 목	규 격	단 위	매설관(1□1.5□2=3m3)		CBR (1□1.5□1=1.5m3)
				Aspalt	Con'c	Aspalt	Con'c
인 건 비	중급기술자		인	0.2	0.2	0.1	0.1
	절 단 공	Cutter, Vibrater공	〃	0.7	1.0	0.9	1.4
	특수인부	포장공 2인	〃	1.4	2.0	1.8	2.8
	보통인부	조력공 1인	〃	0.7	1.0	0.9	1.4
재 료 비	Cutter 날	□12″×3.2□	매	0.1	0.2	0.1	0.2
	모 래		m3		2.4		1.2
	파쇄잡석		〃	0.3		1.5
	쇄 석	기층용	〃	1.2	0.6	1.2	0.6
	상온보수재	가보수재, AP-3	kg	40	40	40	40
	Aspalt		m3	0.1		0.1
	Con'c	레미콘, 180□/□	〃		0.4		0.4
	잡 품		식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유		□	25	17	25	17
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	Con'c Cutter	Plate □14″×10HP	일	0.25	0.25	0.25	0.25
	Breaker	0.2m3/min	〃	0.5	1.0	0.5	1
	Generator	75kVA, 60W	〃	0.8	1.0	0.5	1
	Roller	진동식 1톤	〃	0.6		0.6
	Rammer	80kg	〃	0.4	0.4	0.4	0.4
운 반 비 (2.5톤)	기계,장비		회	1.0	2.0	2.0	2.0
	재 료	모래,쇄석,보수재	〃	1.5	2.0	1.5	1.0
	잔토처리		〃	0.5	0.5	0.5	0.5

제 3 장  공통 가설비

제2장 조사업무 간접경비

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                              제3장 공통 가설비

가. 육상 가설비

나. 해상, 호소, 수상 가설비

제 3 장. 공통 가설비

가. 육상 가설비

가설비는 조사개소 수량에 비례하지 않고, 조사내용(목적·지반형태·지형·현장조건 등)과 운반거리· 방법 등에 따라 다양하므로, 기준조건의 변화에 따라 적정한 보정율로 배려한다.

ㄱ. 가설비 종류 및 범위

구 분	방 법 및 조 건
소 운 반	인력·리어카·경운기·Crawler·Mono-Rail·색도·헬기
작업대 설치	육상 지형경사지, 수전습지
장비 조립 해체	토목·자원(광상), 심도(규격)
급 수	배관, 차량(거리-용량)

ㄴ. 소 운 반

운반해야 할 총중량(시추기자재·작업대·삼발이·각종측정기계) 및 형상과, 도로의 유무·거리와 방법 등 현지조건에 따라 선택하여야 한다.

○ 현  지  조  건

지 형 조 건			거 리 기 준		비 고
구 분	100m당 표고차(m)	평 균 경 사	구 분	거 리(m)
평 지	5 이내	3 이내	단거리	100 ∼ 200	표고차 : 구간별 최고, 최저 지점의 표고차
완 경 사	5 ∼ 10	3 ∼ 6	중거리	300 ∼ 500
경 사	10 ∼ 15	6 ∼ 8.5	장거리	500이상
급 경 사	15 ∼ 30	9 이상	도로의 유무
비 고	※ 환산거리 = 도로 있음 : 도로의 수평거리 + 표고차 □ 6 도로 없음 : (직선거리 + 표고차 □ 6) □ 1.5 논·밭·습지 : 도로 없슴 기준

ㄴ. 소 운 반 (도로가 있을 때)				1. 인력(목도) 운반(톤당)			2. 리어카 운반(톤당)
종 별	세 목	규 격	단위	환 산 거 리 (m)
				∼25	∼50	∼100	∼100	∼200	∼400	∼600
인 건 비	중급기능사	시추기능사	인	0.2	0.5	1.0	0.3	0.4	0.5	0.7
	특수인부	보 링 공	"	0.2	0.5	1.0	0.3	0.4	0.5	0.7
	보통인부		"	0.4	1.0	2.0	0.6	0.8	1.0	1.4
재 료 비	잡 품		식	인 건 비 의 5 %
기구손료	운반장비	리어카	일	( 경운기 손료 기준 )			0.3	0.4	0.5	0.7

ㄴ. 소 운 반 3. 기계운반				경 운 기 (톤당)							Crawler (톤당)
종 별	세 목	규 격	단위	환 산 거 리 (m)							환 산 거 리 (m)
				∼50	∼100	∼200		∼400	∼600	∼800	∼100	∼500	∼1000
인 건 비	중급기능사	시추기능사	인	0.12	0.14	0.15		0.22	0.32	0.45	0.2	0.4	0.7
	특수인부	보 링 공	"	0.12	0.14	0.15		0.22	0.32	0.45	0.2	0.4	0.7
	보통인부		"	0.23	0.25	0.30		0.45	0.65	0.90	0.4	0.8	1.4
재 료 비	잡 품		식	인 건 비 의 5 %
경 비	운반장비 사용료	경운기	일	0.12	0.14	0.15	0.22		0.32	0.45
		Crawler	"								0.2	0.4	0.7

○ 소운반 장비 임대운전                                                                  (일당)

종 별	세 목	규 격	단위	경 운 기	Crawler	비 고
				7HP (1.68□/hr)	10HP (2.4□/hr)
인 건 비	중기조장	중 기	인		0.2
	중기운전기사	중 기	"		0.5
	중기조수	중 기	"		1.0
	운 전 사	운반차	"	1.0
동 력 비	경 유	저유황	□	7.5	10.7	0.24□□ HP □ 0.8 □ 0.8 □ 7시간
	잡 유	경유의	%	20	25
기계기구 임 대 료	경 운 기	7HP	일	1.0		1 ton 기준
	Crawler	10HP	"		1.0	0.12□ Back-Hoe 기준

4. Mono-Rail 운반 (소형, 견인중량 200kg)                                              (개소당)

구 분	종 별	세 목	규 격	단 위	설 치 거 리(m)				비 고
					100	250	500	1000
가설 및 철 거 (개소당)	인 건 비	중급기술자		인	1.0	2.0	3.0	5.0	·공구류 : 유압 Bander 대형 Hammer Chain통 Spanner등 ·표준기간 : 3개월 ·암반, Con'c, 교량 및 정지 절토 착암기등 이외장비 사용 시 별도 실비 정산 ·지형경사 30。 이내 ·지주 Pipe : 20A
		중급기능사		"	6.0	19.0	45.0	106.0
		초급기능사	보링공	"	7.0	22.0	52.5	124.5
		특수인부	조력공	"	8.0	25.0	60.0	142.0
	재 료 비	가설용 공구류 및 잡품		식	인 건 비 의 5%
기계기구 손 료 (소요일수)	기계장치	기계본체	4HP	일	소 요 일 수
		대 차	200□용	"
	부속장치	Mono-Rail	□= 3m	m	100	250	500	1000
		지주 Pipe	20A □= 1m	본	66	165	330	660
		지주 Stand		"	66	165	330	660
		Rail clamp		개	66	165	330	660
		지주 Pipe	20A □= 1.5	본	33	83	166	330
		U-Bolt	220□320	EA	33	83	166	330
		소 계	손료율	일	소 요 일 수
장 비 운 반 비 (톤당)	인 건 비	초급기능사	보링공	인	0.4	0.6	1.0	1.8
		보통인부	조력공	"	0.4	0.6	1.0	1.8
	동 력 비	경 유	저유황	□	2.1	3.0	5.0	8.6
		잡 유	혼합유	식	경 유 의 20 %
	재 료 비	소 모 품		"	(인건비+동력비)의 5 %

4. Mono-Rail 가설, 운반 (중형 견인중량 500□)                                          (개소당)

구 분	종 별	세 목	규 격	단 위	설 치 거 리(m)				비 고
					100	250	500	1000
가설 및 철거비 (개소당)	인 건 비	중급기술자		인	1.3	2.6	3.9	7.5	·750kg일 때 복궤도 방식 500kg품×1.5 적용 ·1000kg일 때 복궤도 방식 500kg품×2.0 적용 ·200□용과 동일조건
		중급기능사		"	7.8	24.7	58.5	159.0
		초급기능사	보링공	"	9.1	28.6	67.6	186.0
		특수인부	조력공	"	10.4	32.5	78.0	213.0
	재 료 비	가설용 공구류 및 잡품		식	인 건 비 의 5 %
기계기구 손 료 (소요일수)	기계장비	기계 본체	6-7HP	일	소 요 일 수
		대 차	500□용	"
	부속장치	Mono-Rail	□= 3m		100.0	250.0	500.0	1,000.0
		지주 Pipe	20A □= 1m	본	104.0	254.0	503.0	1,004.0
		지주 Stand		"	138.0	338.0	670.0	1,338.0
		Rail clamp		개	69.0	169.0	335.0	669.0
		지주 Pipe	20A □= 1.5	"	34.0	84.0	167.0	334.0
		U-Bolt	220□320	"	69.0	169.0	335.0	669.0
		소 계	손료율	일	소 요 일 수				복궤도 방식
									100	250	500	1000
장 비 운반비 (톤당)	인 건 비	초급기능사	보링공	인	0.16	0.24	0.4	0.7	0.26	0.4	0.64	1.12
		보통인부	조력공	"	0.16	0.24	0.4	0.7	0.26	0.4	0.64	1.12
	동 력 비	경 유	저유황	□	1.5	2.3	3.7	6.4	1.0	1.6	2.6	4.6
		잡 유	혼합유	식	경유의 20 %				20%
	재 료 비	소 모 품		"	(인건비+동력비)의 5 %				5%

5. 색도 (Cable Crane) 가설, 운반                                                       (개소당)

구 분	종 별	세 목	규 격	단 위	운 반 거 리 (m)			비 고
					∼200	∼300	∼600
가설 및 철거비 (개소당)	인 건 비	중급기술자		인	1.0	1.0	1.0	·표준기간 : 3개월 ·산림훼손, 보상, 허가 제경비 ·하중 1톤 기준 ·별도의 Con'c Anchor, Support설치, 3개월 이상은 별도 실비정산
		중급기능사	작업반장	"	4.0	6.0	10.0
		초급기능사	보링공	"	8.0	12.0	20.0
		특수인부		"	24.0	36.0	60.0
	재 료 비	색도 작업용 Wire Rope	□9mm	m	600.0	1050.0
			□10mm	"			2100.0
		비 계 목	□15m□1.8m	본	4.0	4.0	4.0
			□15m□3.0m	"	4.0	4.0	4.0
		기타 잡용 Wire Rope	□9mm	m	50.0	100.0
			□10mm	"			150.0
		Wire Clip		개	40.0	48.0	60.0
		철 선	#8	□	25.0	30.0	45.0
		잡 재 료	공구, 소도구	식	재 료 비 의 10 %
기계기구 손 료 (소요일수)	기계기구	색도용 집재기 (Winch)	□16mm□250m 7.5HP	일	소 요 일 수
			□18mm□350m 15HP	"
			□20mm□700m 25HP	"
		Sky Line Rope	□16mm□250m	"
			□18mm□350m	"
			□20mm□700m	"

구 분	종 별	세 목	규 격	단 위	운 반 거 리 (m)			비 고
					∼200	∼300	∼600
기계기구 손 료 (소요일수)	부속장비 (소요량)	Sky Line Clamp		개	1.0	1.0	1.0
		Hill Block	소 형	"	2.0	2.0
			대 형	"			2.0
		Clutch	Single	"	1.0	1.0
			Double	"			1.0
		Rocking Block		"	1.0	1.0	1.0
		Choker Hook		"	1.0	1.0	1.0
		Snatch Block	소 형	"	15.0	15.0
			대 형	"			15.0
		Shackle Block		"	1.0	1.0	1.0
		Shackle (나사식)	소 형	"			5.0
			중 형	"	5.0	8.0
			대 형	"			5.0
		Sky Line Support		"			1.0
		Transceiver		"	1.0	1.0	1.0
		소 계	손료율	일	소 요 일 수
장 비 색도운반비 (톤당)	인건비	중급기능사	작업반장	인	0.13	0.15	0.2
		특수인부		"	0.26	0.3	0.4
		보통인부	조력공	"	0.4	0.5	0.6
	동력비	경 유	저유황	□	3.0	4.0	8.0
		잡 유		식	경유의 20%
	재료비	소 모 품		"	(인력비+동력비)의 5%

6. 헬 기 운 반                                                                          (개소당)

종 별	세 목	규 격	단 위	착륙장 건 설 (개소당)	준비 및 운반보조 (톤)	헬 기 사용료	현지조사 (회)	제경비	비 고
인 건 비	중급 기술자		인	1.0		헬기회사 견적가 별도	착륙장 건설비의 20%	준비 및 운반비의 10% (연료운반 및 기구손료)
	중급기능사	작업반장	"	1.0	0.3
	초급기능사	보링공	"	1.0	0.3
	보통인부	조력공	"	8.0	1.2
재 료 비	잡 품	공구류 기타	식	인 건 비 의 5 %
차 지 비	벌채 보상비 포 함		"	1.0
운 반 비	Truck		대		0.25
비 고	헬기 사용료 (개략산출)	회 송 료 : (기지∼현지)의 왕복거리÷속도□비행요금 장비운반료 : 운반중량÷평균적재량□회당소요시간□비행요금

ㄷ. 작업대 (장비 거치대) 설치, 해체비

작업대의 설치는 육상에서는 평지이외의 산지나, 수전습지 및 수평.경사시추와 수심이 얕은 수상시추에서 시추장비를 직접 거치 할 수 없을 때 이용된다.

이는 시추심도·경사각·지형경사 등 현장조건에 따라, 재질과 수량이 다양하나, 시행빈도는 심도 100m이내의 경우가 대부분이므로 이를 전제로 한다.

○ 작업대 조립 해체비                                                                  (개소당)

종 별	세 목	규 격	구별 단위	육 상 (시추심도 50∼70m)
				수 직		경 사		수 평		수전 습지
				지 형 경 사
				15	30	15	30	15	30
인건비	중급기술자		인			0.65	0.8	0.75	1.0
	중급기능사	시추기능사	"	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5	2.0	1.4
	초급기능사	보링공	"	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5	2.0	1.4
	보통인부	조력공	"	1.6	2.0	2.6	3.2	3.0	4.0	2.8
재료비	지지 pipe □48.6mm	□=4, 3회사용	본	40.0	50.0	60.0	75.0	80.0	100.0	40.0
	Clamp	3회사용	"	120.0	150.0	180.0	225.0	240.0	300.0	120.0
	상 판 t=3.6	3회사용	□	20.0	20.0	32.0	32.0	40.0	40.0	20.0
	비계목□9□6	3회사용	본							10.0
	잡 품		식	재 료 비 의 5 %
비 고	보정율 적용	조 건 별		심도(m)	보정율	시추방법		지형	보정율	간이 지지대 0.6
				10∼50	0.7	수직,경사,수평		15。	1.0
				70∼150	1.1	수 직		45。	1.5
				150∼200	1.2	경 사		45。	1.75
				200∼400	1.4	수 평		45。	2.0

ㄹ. 장비조립 및 해체

장비 조립 해체는 시추장비·주입Grouting펌프·Mixer·삼발이(Derrick)등 일체

1. 토목조사용 (심도10∼300m) 시추장비 조립 해체비                                      (회당)

종 별	세 목	규 격	단 위	토 질			암 반
				20m	50m		50m	100m		150m	200m		300m
인 건 비	중급기술자		인										3.5
	중급기능사	시추기능사	"	1.0	2.0		1.5	2.5		3.5	5.5		7.5
	초급기능사	보링공	"	1.0	2.0		1.5	2.5		3.5	5.5		15.0
	보 통 인 부	조력공	"	1.0	4.0		3.0	5.0		7.0	16.5		22.5
재 료 비	상판T=3.6	3회사용	□	5.0	10.0		5.0	15.0		20.0	20.0		30.0
	기 어 유		□		10.0		10.0	10.0		10.0	15.0		25.0
	잡 품		식	재 료 비 의 5 %
비 고 (Derrick)	심 도 (m)		0∼75			75∼150			150∼250			250∼400
	Rod 취급(본)		1본(3m)			2본(6m)			2본(6m)			3본(9m)
	규모 넓이□높이(m)		4□5□5			5□6.5□8			6□6.5□9			6□8□11.5

2. 자원(광상)조사 (심도500∼1500m용) 시추장비 조립해체비                             (개소당)

종 별	세 목	규 격	단 위	시추장 기초공사			장 비 조 립 해 체
				500m	1000m	1500m	500m	1000m	1500m
인 건 비	중급기술자		인	4.0	6.0	8.0	11.0	16.0	24.0
	중급기능사	시추기능사	"	4.0	6.0	8.0	11.0	16.0	24.0
	초급기능사	보링공	"	8.0	12.0	16.0	22.0	32.0	48.0
	특수인부	비계공	"				11.0	16.0	24.0
	보통인부	조력공	"	12.0	24.0	32.0	33.0	48.0	120.0
재 료 비	Con'c	1:4:8	□	5.0	7.0	10.0
	목재(받침대)	3회사용 T=20mm	"	0.5	0.8	1.0
	잡 품	철 물	식	재 료 비 의 5%			인 건 비 의 3%
사 용 료 (운전원 포함)	Dozer	0.7□	일	1.0	1.0	1.0
	Back-Hoe	0.12□	"	1.0	1.0	1.0
	Truck-Crane	10톤	대				5.0	9.0	13.0
비 고 (조립해체 소요일수)	심도(m)	Derrick조립	상부조립	기계조립	용수장비	Casing인양	Derrick해체	기계해체	계
	500	2.0	2.0	2.0	0.5	2.0	1.5	1.0	11
	1000	3.0	2.0	3.0	0.5	4.0	2.0	1.5	16
	1500	45	2.0	2.0	1.0	7.0	3.5	2.0	24
비 고	시추장 규 모	심 도 별		500		1000		1500
		넓이□높이		10□20□17		12.5□20□22		15□22□325

ㅁ. 급수(굴진용수)비

○ 급수 적용 기준표

용 수 량		배 관 기 준						급수방법
조 건(m)	대당(□/min)	시 추 종 류		최소송수량	송수압	송수거리	배관자재
심도및 시험	최소수량			(□/min)	( □/□)	(m)	규격 . 구경
∼100	20	토 질		20	5	∼200	저압Hose□20mm	배관급수 (펌프+배관)
100∼300	40	암반	∼100	20	15	∼500	고압Hose□20mm
300∼	150		100∼200	40	20	∼500	고압Hose□25mm	차량급수 (차량+Tank)
투수시험	70	심부 및 투수시험		150	25	∼500	고압Hose□32mm

○ 굴 진 용 수  (경사지 5。이내)

종 별	세 목	규 격	단위	1. 표준배관(100m당)			2. 펌프운전(일당)			3.차량급수 (3000□/회)
				배관Hose(규격,구경)			능력(송수량□압력□/□)
				저압□20	고압□25	고압□32	20□15	40□20	150□25
인 건 비	중급기능사	시추기능사	인				0.05	0.05	0.05
	특수인부	운전공	"							0.5
	보통인부	조력공	"	0.4	0.5	0.6	0.15	0.2	0.25	0.5
재 료 비	Valve (5회사용)	□20	개	0.2
		□25	"		0.2
		□32	"			0.2
	Valve (5회사용) 100m÷5	□20	m	20.0
		□25	"		20.0
		□32	"			20.0
	잡 품			재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유	저유황	식				3.0	4.0	21.0
	잡 유		일				경 유 의 5 %
기계기구 손 료	급수펌프	20□15□2HP	"				1.0
		40□20□5HP	"					1.0
		150□25□10HP	"						1.0
사 용 료	Tank차량	3000□□5톤	"							0.5
	수 조	F.R.P 15 D/M	"							0.5

나. 해상, 호소, 수상 가설비

해상의 조사는 시추장비의 Total Capacity를 유지시킬 수 있는, 좌대(작업대)의 규모에 따른 가설방법 및 선택이 가장 중요하며, 조사목적에 따른 요구자료의 한계, 내항·외항·협수로·호소 등 입지에 의한 장애(출입통제, 진출입조건 등), 조차·최대수심·파랑의 상태·조류의 유속·해저지면의 상태 및 예상토질 분포 또는 지반지질 지형과 계절적인 특성에 따라, 시추심도·자료수집을 위한 구경·현장시험 종류와 방법 등을 검토하고, 개소당 수행예상 소요일수와 이동거리 및 방법, 지역별 가동예상 일수 등을 참고하여, 수행 시추장비류의 총 상재하중과 부대장비 및 가시설(창고 사무실등)을 포함한 설치면적 등을 검토하여, 수행가능한 좌대(작업대)를 선택하여야 하므로 아주 다양하다.

ㄱ. 가설비 종류 및 범위

구 분	방법 및 조건
운 반 비	작업대(좌대)의 육상, 해상 운반
작업대 가설·설치	작업대 조립 해체 작업대 이동설치, 철수	해상작업 : Drum, 독립 이동식 해상작업 : Pipe, 강제, Jack-up
장비 조립·해체	기계기구 조립 해체	해상작업 : 작업대에 장비 거치 및 작업준비
작업대 제작·조립	작업대 제작 작업대 조립	육상제작공장 : Pipe, 철골(강제, Jack-up) 육상제작공장 또는 작업장 인근 해안

ㄴ. 좌대의 규모 및 종류

좌 대 구 분	규 모	좌 대 종 류
Barge	소-중형	Float(주로 Drum), Pontoon(강제 반잠수식)
	중-대형	Jack-up(철제, 선형) system
작업대 가설	소-중형	독립작업대, 이동식 작업대(비계pipe)
	중-대형	이동식 작업대(강제-강관 또는 철골)
기 타	초 대 형	항만준설용, 해상작업용 Barge 및 잠수식 시추선
비 고		규모에 따라 작업선 예선 및 기중기선 동원

ㄷ. 작업대 운반비

해상 조사용 작업대의 규모별·종류별 육상운반(인근 해안까지)과 해상수송(적선, 적하, 해송)은 그 특성과 조건이 특수하고 다양하다.

1. 육상운반

작업대 육상 운반				해상용 강제 작업대의 육상 운반비 (회당)
				작업대 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	수심 단위	7	10	12	15	20	25	30	35
인 건 비	중급기능사	작업반장	인	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	초급기능사	보링공	"	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0
	보통인부	조력공	"	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	10.0	10.0
사 용 료	Truck-Crane	20톤	대/일	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0
	Truck	10km기준 11톤	회	4.0	4.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0

Barge 육상 운반				Jack up barge 육상 운반비 (회당)			비 고 (작업대 높이의 선택)
				Spud 길이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	수심 단위	15	20	28
인 건 비	중급기능사	작업반장	인	2.0	2.0	2.0	최고 만조수위 + 최대파고 + 해저면 예상 진입 깊이 등을 고려하여 하단 stage기준의 작업대 높이와 spud의 길이를 선택 Jack up barge선의 적용 (m) Spud길이 수심 15.0 10.0 20.0 15.0 28.0 20.0
	초급기능사	보링공	"	2.0	2.0	4.0
	보통인부	조력공	"	4.0	6.0	10.0
사 용 료	Truck-Crane	20톤	대/일	2.0
		25톤	"		2.0
		30톤	"			2.0
	Truck	10km기준 11톤	회	4.0	4.0	8.0

2. 해상운반

작업대 해상 운반				작업대 높이 20m기준 (회당)					비 고
				작 업 구 분				계
종 별	세 목	규 격	수심 단위	작업대 상 선	해상 수송	대선 수송	작업대 하 선
인 건 비	중급 기술자		인	1.0			1.0	2.0	규모별 작업대	보 정
	중급 기능자	작업 반장	"	1.0			1.0	2.0	높이 (m)	보정율
	초급 기능자	보링공	"	2.0			2.0	4.0	7	0.7
	비 계 공		"	4.0	4.0	2.0	4.0	14.0	10	0.8
	용 접 공		"	6.0			6.0	12.0	12∼15	0.9
	보통 인부	조력공	"	4.0	4.0	2.0	4.0	14.0	20	1.0
재 료 비	H형강	2회 사용 150×150×7	톤	1.9				1.9	25	1.1
	ㄱ형강	2회 사용 75×75	"	0.91				0.91	30	1.2
	각 재	2회 사용 10cm×10cm×3m	본	20.0				20.0	35	1.3
	Wire Rope	2회 사용 10m	조	10.0				10.0
	철 선	#8	kg	120.0				120.0
	Acetylene gas	용접용 1kg/통	통	4.0			4.0	8.0
	산 소	6□, 40□/통	"	8.0			8.0	16.0
	용접봉	고장력 용	kg	80.0				80.0
	잡 품			재료비의 5%
기계기구 손 료	Chain block	3톤용	대/일	10.0				10.0
	전기 용접기	200Amp	"	2.0				2.0
	Truck	10km기준 4.5톤	회	2.0				2.0
사 용 료	Crane선	700톤 대선 100톤 크레인		2.0			2.0	4.0
		작업대용 500톤		2.0	2.0	2.0	2.0	8.0
	대 선	대선용 500HP		2.0	2.0	2.0	2.0	8.0
	예 선	기중기선용800HP		2.0			2.0	4.0
	교통선	40HP×10톤		1.0			1.0	2.0
경 비	수송보험		식	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0

ㄹ. 작업대 가설 및 설치

해상·수상의 조사위치에 직접 작업대를 조립·설치·철수하는 경우, 제작된 작업대를 육상에서 조립하는 경우와 해상에서의 이동설치·조립·철수하는 경우로 구분된다.

ㄹ. 작업대 가설 및 설치			구 분	1. Drum Barge 조립·해체 (기당)
				내해, 호소, 수상기준
종 별	세 목	규 격	수심 단위	5	7	10	15
인 건 비	중급기술자		인	1.5	1.5	2.0	2.0
	고급기능사	시추기능사	"	1.5	1.5	2.0	2.0
	중급기능사	시추기능사	"	3.0	3.0	4.0	4.0
	비 계 공		"	3.0	3.0	4.0	4.0
	특수인부	보 링 공	"	3.0	4.0	6.0	8.0
	보통인부	조 력 공	"	4.0	6.0	8.0	10.0
자 재 비	공 드 럼	중고 200□/DM	개	25.0	32.0	40.0	66.0
	비계 pipe	2회사용 □48.6□6m	본	30.0	34.0	38.0	48.0
	Clamp	2회사용	개	112.0	144.0	180.0	288.0
	철 선	# 8	□	100.0	134.0	167.0	268.0
	각 재	라 왕	재	11.45	15.5	21.0	25.0
	합 판	2회사용 910□1820□7.5	매	6.0	8.0	10.0	14.0
	못	N 50	□	10.0	15.0	20.0	25.0
	Anchor	100□, 2회사용	개	4.0	4.0	6.0	6.0
	Wire Rope	□16	m	400.0	400.0	600.0	600.0
	Bolt, Nut	□8	조	54.0	72.0	96.0	120.0
	잡 품		식	재 료 비 의 5 %
경 비	자재운반비	4.5톤	회	1.0

ㄹ. 작업대 가설 및 설치			구 분	2. Drum Barge 이동설치·철수 (회당/개소당)
종 별	세 목	규 격	수심 단위	5	7		10		15
인 건 비	중급기술자		인	0.5		0.5		0.5		0.5
	고급기능사	시추기능사	"	1.0		1.0		1.0		1.0
	중급기능사	시추기능사	"	1.5		1.5		1.5		1.5
	특수인부	보링공	"	1.5		1.5		1.5		1.5
	보통인부	조력공	"	1.0		3.0		5.0		7.0
사 용 료	예 선	목조40HP	일	1.0		1.0		1.0		1.0
비 고	임 대 료	예선		운영인력, 유류(동력비)포함

ㅁ. 작업대 조립·해체			구 분	1. 단관 작업대 (개소당)		2. 이동식 Pipe작업대 (회당)			비 고
				Pipe 작업대 높이기준(m)
종 별	세 목	규 격	단 위	3	5	7	10	12
인 건 비	중급기술자		인	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0
	고급기능사	시추기능사	"	2.0	2.5	2.0	3.0	4.0
	초급기능사	보링공	"	4.0	5.0	5.0	6.0	9.0
	비 계 공		"	4.0	5.0	5.0	6.0	9.0
재 료 비	비계 Pipe	□48mm 2회사용 □= 4m	본	68.0	98.0	139.0	158.0	188.0
	Clamp	□48mm 2회사용	개	204.0	294.0	470.0	534.0	624.0
	상 판	3회사용 4m×3.6cm×20□	□	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	각 재	3회사용 3m□10cm□10cm	본	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	잡 품		식	재료비의 5%
임 대 료	작 업 선	5톤×20HP	일	2.0	2.5				목조예선 10톤 40HP의 1/2
	Truck Crane	20톤	"			2.0	2.0	2.0

ㅁ. 작업대 조립·해체			구 분	3. Tower형 강관제 이동식 작업대(회당)
				강관 작업대 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	25	30	35
인 건 비	중급기술자		인					1.5	2.0	2.0	3.0
	고급기능사	시추기능사	"	2.5	3.5	3.5	4.0	5.0	5.0	6.0	8.0
	초급기능사	보링공	"	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	10.0	12.0	16.0
	철 골 공		"	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	10.0	12.0	28.0
	용 접 공		"	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	8.0
재 료 비	상 판	3회사용 T=3.6 cm	□	16.0	16.0	16.0	30.0	30.0	49.0	49.0	64.0
	각 재	3회사용 3m×10cm×10cm	본	10.0	10.0	10.0	18.0	18.0	24.0	24.0	27.0
	Bolt, Nut	2회사용 M20×70□	조	618.0	1115.0	1285.0	1456.0	1493.0	1835.0	2005.0	2355.0
		2회사용 M20×45□	"	31.0	48.0	64.0	80.0	96.0	128.0	144.0	160.0
	용 접 봉	고장력용	□	35.0	37.0	40.0	44.0	47.0	51.0	62.0	67.0
	잡 품			재료비의 5%
사 용 료	Truck- Crane	20톤	일	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		25톤	"	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
		35톤	"				2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		45톤	"						1.0	1.0	2.0
	용접장비	용접기+발전기	"	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
	Crane선	(300톤대선)50톤	"					2.0
		(500톤대선)80톤	"						2.0
		(700톤대선)100톤	"							2.0
		(1500톤대선)150톤	"								3.0
	예 선	450HP	"					2.0
		500HP	"						2.0
		800HP	"							2.0
		1000HP	"								3.0
	교통선	10톤×40HP	"					2.0	2.0	2.0	2.0

ㅁ. 작업대 조립·해체			구분	4. Tower형 강제 작업대(회)				5. Jack up barge(회)
				작업대 높이 기준(m)				Spud 길이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	10	12	15	20	15	20	28
인 건 비	중급기술자		인			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	고급기능사	시추기능사	"	3.0	3.5	4.0	5.0	2.0	2.5	6.0
	초급기능사	보링공	"	6.0	7.0	8.0	10.0	4.0	5.0	12.0
	철 골 공		"	6.0	7.0	8.0	10.0
	용 접 공		"	6.0	7.0	8.0	10.0
	보통인부	조력공	"					8.0	10.0	18.0
재 료 비	상 판	3회사용 T=3.6cm	□	16.0	16.0	30.0	30.0	25.0	30.0	64.0
	각 재	3회사용 3m×10cm×10cm	본	10.0	10.0	18.0	18.0	12.0	16.0	27.0
	Bolt, Nut	2회사용 M20×70□	조	320.0	460.0	600.0	1020.0	150.0	190.0	265.0
	용 접 봉	고장력용	kg	25.0	30.0	35.0	40.0
	잡 품		식	재 료 비 의 5 %
사 용 료	Truck-Crane	20톤	일	2.0	2.5	3.0	4.0	2.0
		25톤	"						2.5	2.0
		30톤	"							2.0
		35톤	"					2.0	2.5
		45톤	"							2.0
	용접장비	용접기+발전기	"	2.0	3.0	3.0	4.0
	Crane선	(300톤대선)50톤	"					2.0	2.0
	대 선	120톤	"							2.0
		대선용 20톤×80HP	"							2.0
	예 선	Barge선용 40톤×180HP	"					2.0	2.0	2.0
		크레인선용 80톤×450HP	"				2.0
	교 통 선	10톤×40HP	"				2.0	2.0	2.0	2.0

ㅂ. 작업대 이동설치			구 분	1. Pipe작업대(회)			3. Jack up barge(회)
				작업대 높이 기준(m)			Spud 길이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	28
인 건 비	중급 기술자		인	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	고급 기능자	시추기능사	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	초급 기능자	보링공	"	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
	비 계 공		"	2.0	2.0	2.0
	보통인부	조력공	"				4.0	4.0	8.0
재 료 비	Wire Rope	10회 사용 □12mm	m	70.0	100.0	120.0	300.0	400.0	560.0
	Anchor (30회 사용)	30kg	개				4.0
		40kg	"					4.0
		50kg	"	4.0	4.0	4.0
		60kg	"						4.0
	잡 품		식	재료비의 5%
사 용 료	Crane선	(150톤대선)25톤	일	1.0
		(200톤대선)35톤	"		1.0
		(300톤대선)50톤	"			1.0
	예 선	60HP	"				1.0
		80HP	"					1.0
		180HP	"	1.0	1.0				1.0
		450HP	"			1.0
	교 통 선	10톤×40HP	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

ㅂ. 작업대 이동설치			구 분	2. Tower형 강제 작업대(회당)
				강제 작업대 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	25	30	35
인 건 비	중급 기술자		인	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	고급 기능자	시추기능사	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	초급 기능자	보링공	"	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	철골 비계공		"	2.0	2.0	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0
재 료 비	Wire Rope 높이×2.5×4개소	5회 사용 □12mm	m	70.0	100.0	120.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0
	Anchor	100kg	개	4.0
		100kg	"		4.0	4.0
		300kg	"				4.0	4.0
		400kg	"						4.0	4.0
		500kg	"								4.0
	잡 품		식	재료비의 5%
사 용 료	Crane선	(300톤대선)50톤	일	1.0	1.0	1.0
		(700톤대선)100톤	"				1.0	1.0
		(150톤대선)150톤	"						1.0
	기중기선	250톤	"							1.0	1.0
	양 묘 선	60HP	"	1.0	1.0	1.0
		100HP	"				1.0	1.0	1.0
		200HP	"							1.0	1.0
	예 선	450HP	"	1.0	1.0	1.0
		800HP	"				1.0	1.0
		1000HP	"						1.0
	교 통 선	10톤×40HP	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

ㅅ. 작업대 철수비			구 분	1. Pipe 작업대(회)			3. Jack up barge(회)
				작업대 높이 기준(m)			Spud 길이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	28
인 건 비	중급 기술자		인	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0
	고급 기능자	시추기능사	"				1.0	1.0	1.0
	초급 기능자	보링공	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	비 계 공		"	2.0	2.0	2.0
	보통인부	조력공	"				4.0	4.0	4.0
재 료 비	잡 품		식	인건비의 1%
기계기구 손 료	Crane선	(150톤대선)25톤	일	1.0
		(200톤대선)35톤	"		1.0
		(300톤대선)50톤	"			1.0
	예 선	60HP	"				1.0
		80HP	"					1.0
		180HP	"	1.0	1.0				1.0
		450HP	"			1.0
	교 통 선	10톤×40HP	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

ㅅ. 작업대 철수비			구 분	2. Tower형 강제 작업대(개소당)
				강제 작업대 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	25	30	35
인 건 비	중급 기술자		인	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	초급 기능자	보링공	"	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	철 골 공		"	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
재 료 비	잡 품		식	인건비의 1%
사 용 료	Crane선	(300톤대선)50톤	일	1.0	1.0	1.0
		(700톤대선)100톤	"				1.0	1.0
		(150톤대선)150톤	"						1.0
	기중기선	(60톤×4)250톤	"							1.0	1.0
	양 묘 선	60HP	"	1.0	1.0	1.0
		100HP	"				1.0	1.0	1.0
		200HP	"							1.0	1.0
	예 선	450HP	"	1.0	1.0	1.0
		800HP	"				1.0	1.0
		1000HP	"						1.0
	교 통 선	10톤×40HP	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

ㅇ. 장비 조립 해체

작업대 위에 조사 장비를 거치하고, 수심에 따라 조사 수행하기 위한 보호 Casing을 해저 지반에 설치·철거 하여야 한다.

종 별	세 목	규 격	구 분	1. 작업대상 시추장비 조립 해체(회)
				시추심도 능력별(m)
			단위	100m형		200m형	300m형
				20m이내	20∼30m	30∼50m	50∼100m
인 건 비	중급 기능사	시추기능사	인	1.0	1.5	2.0	2.5
	초급 기능사	보링공	"	1.0	1.5	2.0	2.5
	보통인부	조력공	"	1.0	3.0	4.0	5.0
재 료 비	Gear유	GL-5급	□		10.0	10.0	10.0

2. Guide Pipe 조립·해체			구 분	이동식 Pipe작업대, 강제작업대, Jack up barge(개소당)
				강제 작업대 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	5∼7	10	12		15	20	25	30	35
인 건 비	중급 기술자		인	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	고급 기능사	시추기능사	"	0.5	0.5	0.5		0.5	1.0	1.0	1.5	1.5
	초급 기능사	보링공	"	0.5	0.5	0.5		0.5	1.0	1.0	2.0	2.0
	보통인부	조력공	"	0.5	0.5	1.0		1.0	2.0	2.0	3.0	3.0
재료비	Guide Pipe	10회 사용 □100mm×1.5m	본	7.0	10.0	11.0		13.0	16.0	19.0	23.0	26.0
	Casing Head	2회사용 HX	개	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Casing Shoe	2회사용 HX	"	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
동력비	경 유	30HP	□	10.0	10.0	10.0		10.0	20.1	20.1	30.2	30.2
기계손료	시추장비	15HP	일	0.5	0.5	0.5	0.5		1.0	1.0	1.5	1.5

ㅈ. 작업대 제작

작업대를 육상의 공장에서 설계·제작하는 제작비로 그 규모와 종류에 따라 다양하며,   S.E.P(Self-Elevating Platform)은 Barge선으로 제작사에 따라 다양하므로 기존 제작선박의 시중 임대료를 기준하여야 한다.

ㅈ. 작업대 제작			구 분	1. Tower형 강제 Pipe작업대(기당)
				강제 작업대 제작 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격	단위	7	10	12	15	20	25	30
인 건 비	철 공		인	118.0	130.0	154.0	178.0	195.0	246.0	310.0
	철 골 공		"	19.0	25.0	32.0	39.0	40.0	52.0	60.0
	용 접 공		"	6.0	8.0	10.0	12.0	17.0	23.0	30.0
	도 장 공		"	10.0	12.0	14.0	16.0	19.0	22.0	25.0
재 료 비	강 관	□200(8□) □216.5×58.5	m	128.3	254.4	232.2	232.2	423.6	401.6	445.6
		□150(6□) □165.2×4.85	"	26.7	32.0	10.0	10.0	52.0	30.0	74.0
	등변 ㄱ형강	90×90×7	"	106.5	171.3	135.3	135.3	318.5	232.5	354.5
	강 관	T=19mm	□	0.6	0.6	0.3	0.3	1.2	0.9	1.5
		T=19mm	"	7.0	9.6	8.2	8.2	11.1	9.7	12.5
	Flange	□216.5용	개	132.0	252.0	228.0	228.0	336.0	312.0	360.0
		□165.2용	"	34.0	40.0	12.0	12.0	56.0	28.0	84.0
	Bolt, Nut	M20□70□	조	1856.0	3344.0	2832.0	2832.0	4480.0	3968.0	4992.0
		M20□45□	"	94.0	144.0	96.0	96.0	288.0	240.0	336.0
	강 관	□40A	m	42.2	42.2	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
		□25A	"	19.7	19.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7
	평 강	90mm×6mm	"	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
		50mm×6mm	"	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
	판 재	송 판	□	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	용 접 봉		kg	105.0	110.0	120.0	132.0	140.0	152.0	185.0
	Acetylene gas	용접용 1kg	통	8.0	9.0	11.0	12.0	13.0	16.0	20.0
	도 료	페인트	□	156.0	182.0	210.0	238.0	280.0	336.0	392.0
	도장용 신나	페인트류	"	41.0	48.0	48.0	64.0	64.0	80.0	96.0
	산 소	6□/통	통	24.0	26.0	31.0	36.0	39.0	48.0	55.0
사용료	전기 용접기	200AMP	일	24.0	26.0	32.0	39.0	40.0	49.0	55.0
	Truck-Crane	25톤	"	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	9.0	10.0
		30톤	"	2.0	3.0	3.0	4.0
		35톤	"					4.0	6.0	8.0
	Truck	11톤	"	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0
경 비	설 계 료		식	(인건비+재료비+사용료)의 5%
	제작일반관리비		"	(인건비+재료비+사용료+설계료)의 5%

ㅈ. 작업대 제작				구 분	2. Tower형 강제(기당)		2. 특수해역용 강제(기당)
					강제 작업대 제작 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격		단 위	15	20	25	30	35
인 건 비	철 공			인	146.0	173.0	328.0	340.0	380.0
	철 골 공			"	30.0	35.0	60.0	63.0	71.0
	용 접 공			"	10.0	15.0	22.0	26.0	30.0
	도 장 공			"	14.0	17.0	30.0	32.0	36.0
재 료 비	ㄱ형강	50×50×6	4.43kg/m	m	16.0	16.0	157.2
		65×65×6	5.91kg/m	"	58.8	81.8
		75×75×6	6.85kg/m	"	147.2	185.0			107.6
		75×75×9	9.96kg/m	"	121.2	65.0
		75×75×12	12.0kg/m	"		92.0
		90×90×10	13.3kg/m	"	25.8	34.0
		100×100×10	14.9kg/m	"	44.0	54.0
		130×130×15	17.9kg/m	"	68.0
		130×130×9	28.8kg/m	"		82.0
		125×75×7	9.32kg/m	"	59.2	59.2
	H형강	350×350×12×19	137.0kg/m	"				144.0	142.5
		300×300×10×15	94.0kg/m	"			171.6
		250×250×9×14	72.4kg/m	"					45.6
		200×200×8×12	49.9kg/m	"					114.0
		150×150×7×10	31.5kg/m	"					23.6
		125×125×6.5×9	23.8kg/m	"			102.0		30.5
		100×50×5×5	9.36kg/m	"					82.6
	강 관	(25)□34×3.25	2.46kg/m	"					128.0
		(40)□48.6×3.25	3.63kg/m	"				94.0	176.1
		(100)□114.3×4.5	12.2kg/m	"			444.8	296.0	344.0
		(125)□139.8×4.85	16.1kg/m	"			206.4
		(150)□216.3×5.85	30.4kg/m	"			326.0
		(150)□216.3×8.2	42.1kg/m	"				229.0	192.0
		(250)□267.4×6.4	41.2kg/m	"			100.0
		(300)□318.5×10.3	78.3kg/m	"				38.0
		(400)□406.4×12.7	123kg/m	"				120.0	140.0
		(500)□508×15.09	183kg/m	"					0.7

- 다음 Page 계속 -

ㅈ. 작업대 제작				구 분	2. Tower형 강제(기당)		2. 특수해역용 강제(기당)
					강제 작업대 제작 높이 기준(m)
종 별	세 목	규 격		단 위	15	20	25	30	35
재 료 비	강 판	T=9.0	72.8kg/□	□					18.1
	무늬 강판	T=4.5	37.1kg/□				36.0		7.7
		T=1.8	14.5kg/□				48.0
		T=2.3	18.3kg/□				16.0		139.2
	Flange	300A×10K	22.1kg/개				16.0
		400A×10K	48.0kg/개					16.0
		500A×10K	112kg/개					4.0
		□910×38mm	240kg/개					8.0	68.0
	Bolt, Nut	M20×70□		조	1300.0	1600.0
		M24		"					192.0
		M30		"					64.0
	Bracket		10.5kg/개	개소				20.0
	Trap		75.0kg/개	"				4.0
	봉 강	□19mm	2.23kg/m	m			91.5		158.7
		□16mm	1.58kg/m	"			33.6
	용 접 봉	일반용		kg	125.0	145.0	155.0	200.0	230.0
	Acetylene gas	용접용 1kg	98%, 853□/kg	통	4.0	5.0	9.0	10.0	11.0
	산 소	6□/통	99%, 40□/통	"	8.0	10.0	18.0	20.0	23.0
	도 료	페인트	수침철제, 방청용	□	850.0	980.0	450.0	500.0	560.0
사 용 료	전기용접기	200Amp		일	20.0	26.0	48.0	70.0	78.0
	Truck-Crane	25톤		"	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0
		35톤		"	7.0	10.0	10.0	10.0	15.0
경 비	설 계 료			식	(인건비+재료비+사용료)의 5%
	제작 일반관리비			"	(인건비+재료비+사용료+설계료)의 5%

ㅈ. 작업대 제작				구 분	3. Jack up barge제작비(기당) spud길이, 넓이 기준
종 별	세 목	규 격		넓이 단위	15m	20m	28m
					6×6×1.3	7×7×1.4	11×11×1.5
인 건 비	제 관 공	플랜트		인	115.0	131.0	157.0
	용 접 공			"	65.0	82.0	108.0
	기 계 공			"	15.0	19.0	26.0
	도 장 공			"	16.0	20.0	24.0
	조 력 공			"	12.0	14.0	36.0
재 료 비	강 판	T=4.5m		kg	3830.0	5066.0	9630.0
		보조재		"	1343.0	1773.0	2890.0
	강 관	(250)□267.4×9.3	59.2	m	60.0
		(300)□318.5×10.3	78.3	"		80.0
		(300)□318.5×7.0	53.8	"	12.0
		(350)□355.6×7.6	65.2	"		12.0
		(400)□406.4×12.7	123.0	"			112.0
		□457.2×7.9	87.5	"			12.0
		보조재	Pipe	kg	433.0	688.0	793.0
	Flange	(250)□267.4	기계가공	m	130.0
		(300)□318.5	"	"		172.0
		(400)□406.4	"	"			1490.0
	I형강			kg	524.0	693.0	2010.0
	강판, 강관			"	590.0	937.0	2030.0
	Bolt, Nut	M20×70□		조	270.0	300.0	345.0
	용 접 봉	일반용		kg	80.0	100.0	120.0
	Acetylene gas	용접용 1kg/통	98% 853□/통	통	8.0	9.0	11.0
	산 소	6□/통	99% 40□/통	"	16.0	18.0	22.0
	도 료	페인트	수침철제, 방청용	□	84.0	98.0	118.0
	Winch	수 동		조	8.0	8.0
		자동, 유압		"			4.0
	Wire	Winch용	□18mm	m	400.0	560.0	560.0
	도 르 레	소 형		개	4.0	4.0	4.0
	Shackle	중 형		"	16.0	16.0	16.0
	Anchor	50kg		"	4.0	4.0
		60kg		"			4.0
	Cremonas Rope	□20mm		m	400.0	400.0	800.0
	의 장 품	기타 소모품		식	재료비의 10%
사 용 료	전기 용접기	200Amp		일	18.0	20.0	30.0
	Truck-Crane	20톤		"	5.0
		25톤		"		5.0	8.0
경 비	설 계 료			식	(인건비+재료비+사용료)의 10%
	제 작 일반관리비			"	(인건비+재료비+사용료+설계료)의 10%

제 4 장  지반조사에서의

기술업무 대상과 범위

제2장 조사업무 간접경비

가. 항목별 업무 범위

나. 기술업무의 적산

다. 종합해석

라. 지표지질 답사

마. 항공사진 판독

바. 갱도 및 시굴횡항 조사

사. Boring Core조사

아. 암반 직접전단 시험

자. 수문조사

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                     제4장 지반조사에서의 기술업무 대상과 범위

제 4 장. 지반조사에서의 기술업무(Consulting)대상과 범위

조사의 본질은 결과의 고찰·판정·해석을 목적으로 하는 □Consulting Work□ (Engineering)이나, 지반조사는 조사 수단으로 시행되는 현장조사, 계측, 실내시험 등의 □조사업무□가 병행 수반된다. 따라서 지반조사를 적정하게 실시하여 목적에 적합한 성과를 제공하기 위해서는 다음과 같은 기술업무 범위로 구분된다.

가. 지반조사 항목별 업무범위

기술(Consulting)업무	기술+조사(복합)업무	조사(수단-공사와 유사)업무
계획입안, 계획작성, 사전협의	탄성파, 표면파, 전기탐사	가설작업 및 장비운반
자료수집, 현지답사, 조사	비저항법 2차원탐사	보고서 인쇄·제본비
조사, 시굴, 시험결과 평가·판정·해석	지하 Raider	시추조사 및 시료채취
종합검토, 보고서 집필	지온탐사(심도 1m)	시추공 이용 원위치 시험
지표갱내 지질 답사. 조사	탄성파, 비저항Tomography	각종 Sounding(Cone Test)
항공사진 판독	물리검층, 상시미동 측정	그외 원위치 시험
암반 직접 전단시험	Landslide 계측조사	토질 및 암석시험
수문조사	각종 토목 계측기 설치 및 계측	여비, 일당, 숙박비

나. 지반조사 기술업무의 적산

일반적인 지반조사는 주로 시추조사와 이에 수반되는 원위치 시험 및 실내시험이 조합된 형태이며, 대별하면 다음의 3가지 업무로 구분된다.

1. 조사계획의 입안업무

2. 타협·조사협의·현지답사 등의 업무

3. 조사결과의 성과품 작성 등의 업무

ㄱ. 조사계획의 입안

지반조사의 목적이 구조물의 설계·시공에 관한 기초자료 획득과 자원부존·개발자료 확인이므로, 복잡한 광상과 지반의 토질이나 암질 및 구조물의 종류·규모·중요성·시공방법 등과 시공조건·기상조건·암반재료의 사용조건 등의 외적조건에 의해서도 그 기본성질이 다양하게 변화한다. 단, 암반의 균일성 파악을 위한 조사의 정밀도, 확인범위, 빈도, 조사시험 방법, 계측의 종류, 적정수량 등 요소의 관련성을 검토·계획하고 조사기법과 결과의 고찰 목적에 알맞는 판정·해석 및 대책공법의 검토 등을 추정할 수 있도록 사전에 면밀히 입안하여야 한다.

○ 조사계획의 입안업무(시추기준)                                                         (건당)

종 별	세 목	내용 단위	1. 지하자원(광상)			2. 성토 및 절토 (도로,철도, 조성지)
			소	중	대	소	중	대
인건비	특급기술자	인			1.0
	고급기술자	"	0.5	1.0	2.0		0.5	1.5
	중급기술자	"	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.5
	초급기술자	"	1.0	2.0	2.0		1.0	1.0
	고급기능사	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

종 별	세 목	내용 단위	3. 제방성토(하천, 해안, 조절지) 절토(조성지, 하천, 항만, 수로) 지상구조물(교각, 건물, 옹벽) Landslide			4. 지하구조물(터널, 탱크, 지하철) 상하수도 및 Pipe Line Dam(Con'c, Fill)
			소	중	대	소	중	대
인건비	특급기술자	인			0.5		0.5	0.5
	고급기술자	"	0.5	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0
	중급기술자	"	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
	초급기술자	"		1.0	1.0		1.5	2.0
	고급기능사	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

○ 지반조사 시추기준 규모별 구분(원위치, 실내시험 병행)                          (단위 : m, 공)

구 분 규 모	토 질		암 반		자 원 (광상)		비 고
	심 도	수 량	심 도	수 량	심 도	수 량	시험병행
소	20	5이내	50∼100	2공정도	50∼200	2공이내	특수시험 제외
중	20	6∼15	100∼200	2공정도	300∼500	1∼2공
대	20	16이상	중규모 이상		600∼1000	1공이상
비 고	토질조사의 해상·수상 및 경사 시추는 차상급 규모 적용

ㄴ. 사전타협, 협의, 현지답사 등

조사착수전의 기술적인 협의·제안·자료수집·현지답사·지반정보의 사전분석과 함께 원위치시험, 실내시험의 종류 및 수량과 중간·최종보고 등을 발주자의 요구사항에 적합하도록, 원활하게 실시하기 위해 충분한 Communication을 요하는 업무이다.

○ 시추 및 시추수반 사전협의 현지답사                                                   (건당)

종 별	세 목	업 무 내 용	1. 계획서 작성 및 사 전 협 의			2. 자 료 수 집 및 현 지 답 사			3. 중 간 협 의 보 고
		규모 단위	소	중	대	소	중	대	소	중	대
									1회	2회	3회
인 건 비	고급기술자	인		0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	중급기술자	"	1.0	1.0	1.0		1.5	2.0	1.0	2.5	4.0
	초급기술자	"		0.5	0.5	1.5	2.0	3.0	1.5	2.5	3.5
경 비	여비,일당,숙박	식	별 도 가 산

4. 시추 제외 시험단독 사전협의 현지답사                                                 (건당)

종 별	세 목	내용 단위	원위치 시험			실내시험
			계획서작성 사전협의	자료수집 현지답사	중간협의 보 고	계획서작성 사전협의	중간협의 보 고
인 건 비	초급기술자	인	1.0	1.0	1.5	0.5	0.5
경 비	여비,일당,숙박	식	별 도 가 산

5. 원위치 시험 단독 및 소규모 이하 시추(보고서 제외)의 보정율

조 사 항 목	규 모	보정율	조 사 항 목	규 모	보정율	조 사 항 목	규 모	보정율
Sounding (Swedish, Dutch, Dynamic)	1∼3개소	0.1	평판재하(건축)	1∼3개소	0.3	평판재하(도로) 현장 C.B.R	1∼3개소	0.2
	4∼10	0.2		4∼10	0.5		4∼10	0.3
	11∼20	0.4		11이상	0.7		11∼20	0.5
	21이상	0.6	변형량측정 (벵겔만 빔)	100개소까지	0.2		21이상	0.7
Potable Cone 현장 단위체적 중량시험	1∼5개소	0.05		101∼500	0.4	소규모 이하 시추 (심도20m기준)	1공	0.3
	6∼10	0.1		500이상	0.6		2공	0.5
	11∼20	0.15	불교란 시료채취	10본이내	0.2		3공	0.7
	21∼30	0.2		11∼20	0.3		4공	0.9
	31이상	0.25		21이상	0.4	양수시험	시추품에 준함

ㄷ. 조사결과의 성과품 작성

조사결과의 최종정리로 기술업무의 중심이며, 그 내용은 평가·고찰 및 목적에 대한 판정·해석·종합검토와 보고서 집필로 규모와 종목에 따라 좌우된다.

○ 조사결과 성과품 작성                                                       중규모기준 (건당)

종 별	세 목	내 용	1. 평가, 고찰, 판정					2. 종합검토, 보고서 집필
		급별 단위	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
인 건 비	특급기술자	인					0.5			0.5	1.0	2.0
	고급기술자	"	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0	0.5	0.5	1.0	2.0	3.0
	중급기술자	"	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
	초급기술자	"	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	1.0	2.0	2.0	2.5	3.0
비 고	보 정 율 (중규모 기준)		소규모 : 0.8, 대규모 : 1.3, 원위치 시험단독 : 5급기준
			시험단독 및 소규모 이하 : 사전협의 보정율과 동일
			양수시험단독 : 4급기준

3. 업무범위의 한계

성과품 작성에 포함되는 사항	성과품 작성에 포함되지 않는 사항(별도)
1) 주변 지형, 지질, 구조의 검토 및 판정	1) 말뚝지지력, 압밀침하, Land slide계산
2) 일반적인 기초형식의 비교 검토	2) 연약지반 등의 안정성 및 액상화 해석
3) 현장 투수시험 결과에 의한 지반의 투수성	3) 특정 기초공법 및 구조물의 구체적 검토
4) 지반의 공학적성질 및 지지 지반의 설정	4) 환경 문제에 대한 제반검토
5) 조사, 시험결과에 의한 토질정수 설정	5) 광상의 성인, 개발계획
6) 자원(광상)의 부존상태	6) 고도의 종합검토

4. 규모별, 종목별, 급수별 분류표

조 사 종 목		5	4	3	2	1
지표 지반 지질조사		소규모 답사	복합소규모 답사	소규모 정밀 답사 및 조사	중규모 답사 및 소규모 정밀조사	중·대규모조사 및 정밀조사
물리탐사(탄성파, 전기)					보 통	대규모,정밀,특수
시 추 조 사		소규모 이하	소규모	중규모	대규모	자원,대규모복합
자연시료 채취(Block)				3종 이내	4∼6종	7종 이상
공내계측 및 시험
Sounding(Cone Test)
기타 원위치 시험
특수 원위치 시험						1종 이상
물 리 검 층(공내)					2종 이하	3종 이상
실내시험	물 리	3 종목	5 종목	6∼8 종목	12∼14종목	17종목 이상
	역 학
	특수역학
	암 석

ㄹ. 1차단계 단독해석(단위당)

종 별	세 목	단 위	토질 Boring	공내 원위치 (회당)		Sampling
			Rotary, Auger	Vane	공내재하	S.P.T, U/D	Foil
			m당	수동,자동식	저압∼고압	Denision(회당)	10m당
인 건 비	특급기술자	인		0.001	0.02		0.01
	고급기술자	"	0.005	0.05	0.3	0.0005	0.02
	중급기술자	"	0.01			0.001	0.02
	초급기술자	"	0.01	0.1	0.3	0.001

종 별	세 목	단 위	전 기	토양부식성	Sounding	지내력
			검 층	로젠,미주전류	정적, 동적	시 험
			50m/공당	비저항(회당)	공/개소	개 소
인 건 비	특급기술자	인	0.2	0.003	0.05	0.3
	고급기술자	"	0.3	0.08	0.1	1.0
	중급기술자	"	0.3		0.1
	초급기술자	"	0.3	0.08		1.0

종 별	세 목	단 위	공내 투수성 시험(회당)
			현장 투수	암반 수압	간극수압	암반 Grout
			Auger, Casing	5압, 10압식	측 정	5, 10단계
인 건 비	특급기술자	인		0.05
	고급기술자	"	0.05		0.05	0.003
	중급기술자	"	0.3	0.2	0.2	0.03
	초급기술자	"	0.3	0.2	0.2	0.03

종 별	세 목	단 위	현장토질 원위치(회당)		실내시험(토질, 암석) (건당)
			평판재하	도로 변위량	실내 CBR	물 리	역 학
			현장 CBR	단위체적중량	시료당	3항목 이상	2항목 이상
인 건 비	특급기술자	인		0.01			0.02
	고급기술자	"	0.1		0.02	0.01
	중급기술자	"	0.3	0.02			0.03
	초급기술자	"	0.3	0.05	0.03	0.01

ㅁ. 2단계 해석 (계산 업무)

조사결과를 토대로 설계토질 정수를 설정하고 지반공학적 제 문제를 정량적으로 검토하는 업무로써, 토성(사질토, 점성토) 및 지층(단층, 다층)의 복잡한 지층구성 상황 또는 계획구조물의 규모에 따라 공학적 문제점이 다양해지므로 해석항목도 일률적으로 결정할 수 없으나, 일반적으로 이용되는 표준적산항목의 예를 게재한다.

종 별	세 목	구 분	1. 말뚝의 지지력				2. 직접기초 침하, 압밀침하
		조건 단위	연 직	수 평		부마찰력	지 지 력		응력분산계산(2점)
			1종1층	1층계	2층계	1종2층	1층계	2층계	30。∼45。	부시네스크
인 건 비	고급기술자	인	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	중급기술자	"	0.5	0.5	1.0	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0
	초급기술자	"	0.5	0.5	1.0	0.3	0.5	0.6	1.0	2.0
비 고	(부 호)		a	b	c	d	e	f	g	h

종 별	세 목	구 분	3. 토류, 배수공(굴삭)		4. 사면안정 응력분포계산
		조건 단위	배수공법검토	토류공(근입장계산)	심도방향 10점	평면2심도 20점
인 건 비	고급기술자	인	0.2	0.1	0.1	0.1
	중급기술자	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	초급기술자	"	1.5	1.5	0.5	1.5
비 고	(부 호)		i	j	k	l

종 별	세 목	구 분	5. 연약지반 성토의 안정과 침하(1단면)
		조건 단위	설계토질 상수의검토	압밀침하량	침하시간		증가점착력	안정해석(15점)
				2층계 3지점	2층계 무처리	지반개량 2종2층	계산 20점	점성토 2층 응력불고려1층	증가응력 +점착력
인 건 비	특급기술자	인	0.1
	고급기술자	"	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.5
	중급기술자	"	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.5
	초급기술자	"	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.5	3.0
비 고	(부 호)		l′	m	n	o	p	q	r

ㅁ. 2단계 해석			6.노상 노반의 판정	전 산 이 용		7. 안전율 계산
종 별	세 목	구 분
		조건 단위	간이 포장의 개략계산	응력분포의 계산	안정해석 15점	지반개량
				심도방향 10점 평행2심도 20점	점성토 2층계 증가응력, 점착력	Sand Drain
인 건 비	고급기술자	인	0.3	0.1	0.5	0.2
	중급기술자	"	0.5	0.2	0.75	1.0
	초급기술자	"	1.0	0.4	0.45	0.5
사 용 료	Program 전 산 비	식		전산기는 PC정도
비 고	(부 호)		3	k, l의 사면안정	q, r의 연약지반성토	t

8. 대상구조물별 해석항목별 계산업무의 실예

(예제1) : 건축기초에서 말뚝기초 2종, 지지층 1층, 직접기초 1층일때 압밀침하 검토

구조물 해석 계산업무 실예			자 료 정 리	단면도 작성	응력계산 (해석)		계
종 별	세 목	구 분
		조건 단위	a×2	e	g or h		g경우	h경우
인 건 비	고급기술자	인	0.5×2	0.1	0.2	0.2	1.3	1.3
	중급기술자	"	0.5×2	0.3	0.5	1.0	1.8	2.3
	초급기술자	"	0.5×2	0.5	1.0	2.0	2.5	3.5

① 자료정리 → 토질 종단면도 작성 → 해석협의 및 준비

② a × 2 + e + g or h로 검토하고

③ 말뚝 직접기초에 대한특성, 시공상의 문제점, 경제성 등을 고려한 종합적인 판단을 하고                    보고서를 작성하여 제출한다.

(예제2) : 연약지반위에 5m 높이로 성토할 때, 보통 순간재하는 곤란하므로, 지반개량까지를 포함하여            단면을 검토한다.

① 상세한 다량의 조사자료와 전문기술자에 의한, 엄밀한 해석 검토가 필요하므로,

충분한 자료정리 →  토질단면도 작성 → 해석협의 및 준비를 하고,

② 지반개량 없이 2단계 성토시

1차 성토 : g + k + m + n,         2차 성토 : l + p + r + k + m + n과

③ 2단계에서 지반개량(Sand Drain) 정도가 있을시

1차 성토 : g + k + m + n,         2차 성토 : l + o + p + r + k + m를 검토하고

④ 성토의 시공성 등 종합적인 판단을 하고 보고서를 작성하여 제출한다.

⑤ 따라서, 해석은 ②+③이 모두 검토되어야 하므로

2 × (q + k + m + n) + (l + p + r + k + m + n) + (l + o + p + r + k + m)

= 4 × (k + m) + 3 × n + 2 × (l + q + r) + o로 산출적용

종 별	세 목	부호 단위	k	m	n	l	q	r	o	계
인 건 비	고급기술자	인	0.1×4	0.1×4	0.1×3	0.1×2	0.2×2	0.5×2	0.5	3.2
	중급기술자	"	0.5×4	0.5×4	0.5×3	0.5×2	1.0×2	1.5×2	1.0	12.5
	초급기술자	"	0.5×4	0.5×4	0.5×3	1.5×2	1.5×2	3.0×2	1.0	18.5

9. 성토단면 안정해석 표준품의 구성

조건번호	해 석 조 건				구 성 부 호
	(1)압밀시간 및 침하량계산	(2)증가응력에 대한 강도증가 고려	(3)지반처리공의 검토	(4)표준단계에 의한 최소안전율계산
(1)				q or r	g or r + □'
(2)		□ or k, p		r	□ or k, p, r+ □'
(3)	k, m, n	□, p		r	k, m, n, □, p, r + □'
(4)	k, m, n	□, p	o	r, t	k, m, n, □, p, o, r, t + □'

조건번호	(5)		(6)
해석번호	(1)∼(4)의 각조건에 대한 압성토로 안정을 계산할 때 (소규모 압성토로, 증가응력을 무시하고 단면의 소정 안정율을 얻기 위하여 검토할 때) 각 조건에 20% 가산		(1)∼(4)의 각조건에 대하여 압성토 등에 의한 단면 형상도 함께 계산할 때(다단면적산) (단면형상에 의한 증가응력을 고려하고 단면의 소정 안전율을 얻기 위하여 압성토의 폭 및 높이를 3종류로 가정 검토) 각 조건의 3배
구성부호	(5)-A	(q or r □')×120%	(6)-A	(q or □')×120%×3
	(5)-B	(□ or k,p,r,□')×120%	(6)-B	(□ or k,p,r,□')×120%×3
	(5)-C	(k,m,n,□,p,r,□')×120%	(6)-C	(k,m,n,□,p,r,□')×120%×3
	(5)-D	(k,m,n,□,o,p,r,t,□')×120%	(6)-D	(k,m,n,o,p,r,t,□')×120%×3

조건번호	(7)
해석조건	(1)∼(6)의 각 조건에 대해 2차, 3차 성토를 검토할 때 (2차성토 : (1)∼(6)의 조건에 의한 적산의 2배 3차성토 : (1)∼(6)의 조건에 의한 적산의 3배로 하고 단면의 소정의 안정율을 얻기 위하여 검토할 때)	(1)∼(6)×2 (1)∼(6)×3

ㅂ. 액상화의 예측판정

각종의 내진설계 지침 기준으로 액상화의 예측방법이 그 난이도에 따라 다양하나, 일반적인 토질조사 (표준관입 시험값 N치, 입도분포 D50, FC, 지하수위)결과를 기준한 품이다.

○ 액상화 예측 판정                                         건당, 소규모 시추(20 × 4∼5공)기준

종 별	세 목	단 위	1. 검토 조건의 설정	2. 액상화의 예측 계산	3. 검토결과의 평가.고찰
인 건 비	특급기술자	인	0.2		0.5
	고급기술자	"	0.5	0.5	1.0
	중급기술자	"	1.0	1.0	1.0
	초급기술자	"		3.0
사 용 료	전산Program	식	1.0

ㅅ. 지진 응답해석(1차원 응답계산, 중복반사법)  SHAKE Program기준

지반의 거동은 아주 복잡하나, 표층지반을 수평 성층지반으로 간주하고, 파동 현상도 실체파만을 주요 성분으로 고려하여, 중복 반사법·집중 질점법·유한요소법 등의 해석법이 제안되어 있으나, 중복반사법 이론에 의한 1차원 응답계산의 전산 Program인 □SHAKE□ 사용을 기준하였다.

○ 지진 응답 해석

종 별	세 목	단 위	1. 해석 조건의 설정	2. 계산의 실행	3. 결과의 정리, 검토	4. 계산결과의 평가, 고찰
인 건 비	특급기술자	인			0.25	1.0
	중급기술자	"	0.25		0.25
	초급기술자	"	1.0	1.0
사 용 료	전산 Program	식	SHAKE 기준 1 식

ㅇ. 기술업무(Consulting Work)의 적산예

1. 조사내용과 규모 (급별의 관계)

조 사 내 용				종 목 수	규 모	해 석	적용기준
종 목	규 격	단 위	수 량
시 추 조 사	20m/공	공	10	3	시추 10공		규모 : 중규모 급별 : 3급 해석 : 액상화
표준관입시험		회	176
불교란시료 채취	점 성 토	"	9
	모 래 층	"	6
공내재하시험		"	9	2	원위치시험
현장투수시험		"	4
실내토질시험	물 리	식	1	2	실내시험
	역 학	"	1
액상화 예측, 판정		"	1			액상화
계				7

2. 기술업무 (중규모, 3급, 액상화 해석)

종 별	세 목	단 위	타협협의 현지답사 등	성과품 작 성	액상화 예측판정	지반조사비 중의 기술업무비
인 건 비	특급기술자	인		0.5	0.7	1. 직접인건비 2. 직접경비 : 전산비 1식 3. 제 경 비 : 인건비의 115% 4. 기술경비 : (인건비+제경비)의 35%
	고급기술자	"	1.5	2.0	2.0
	중급기술자	"	5.0	5.5	3.0
	초급기술자	"	5.0	8.0	3.0
비 고	지반조사비		기술업무비 + 조사업무비 = 합계

ㅈ. Landslide 조사의 Consulting Work

계 획 준 비		업무구분		1. 계획 준비						2. 측선설정 답사		3. 현황조사
		세부업무		목적에 부합되는 세부 실시계획· 협의·보고내용						시추·탄성파·전기탐사 및 측선설정을 위한 답사		지형·지질·수문·활동현황 발생이력·조사계획·응급대책 (지역의 2∼3배)
종 별	세 목	단 위		건 당						km당		10ha당
				1ha이하		1-5ha		5ha이상				답 사		해석, 보고서
인 건 비	특급기술자	인												0.5
	고급기술자	"		0.5		1.0		2.0		1.0		0.5		0.5
	중급기술자	"		0.5		1.0		2.0		1.0		2.0		2.0
	초급기술자	"		0.5		1.0		2.0		1.0		2.0		2.0
	제 도 사	"												1.0
	보통인부	"										2.0
재 료 비	소 모 품	식										인건비의 1%
기구손료	현지조사용	일										2.0
비 고	4. 응급대책 (긴급시의 추가)						산림훼손 및 측량					용지교섭 및 화약수송 등 별도
	인 건 비		계획 준비		답사		지형경사
	특급기술자				1.0∼2.0		평 지		구 릉		산 지	답사면적(ha)
	고급기술자		1.0		1.0		0∼5		5∼15		15이상	10이하	10∼30		30∼50	50∼ 100
	중급기술자		2.0				0.7∼ 0.8		1.0∼ 1.2		1.6∼ 2.0	1.0	0.9		0.8	0.7

다. 종합해석

구 분	종 별	세 목	단 위	단 면 거 리(m)
				100이하	100∼300	300∼1000
ㄱ. 지질 해석 (단면당)	인 건 비	고급기술자	인	0.5	0.5	1.0
		중급기술자	"	0.5	1.0	1.0
		초급기술자	"	0.5	1.0	3.0
		제 도 사	"	0.5	0.5	1.0
	재 료 비	소 모 품	식	인 건 비 의 1%

구 분	종 별	세 목	단 위	답 사 (급별)					해 석 (급별)
				5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
ㄴ. 기구 해석 (건당)	인 건 비	특급기술자	인				1.0	1.0			0.5	0.5	1.0
		고급기술자	"		0.5	1.0	1.5	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0
		중급기술자	"	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0				2.0	2.0
		초급기술자	"	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	2.0	3.0	4.0
		고급기능사	"						1.0	2.0	2.0	3.0	4.0
	재 료 비	소 모 품	식						인 건 비 의 1%

ㄷ. 표준기구 해석 급별의 조사종목

해석항목	조 사 항 목	종목 합계	급 별 종 목
			5	4	3	2	1
지 반	1. 현황조사 2. 탄성파탐사 3. 수평전기탐사 4. 수직전기탐사 5. 시추조사 6. 방사능 조사	6	1	2	2	4	6
수 문	1. 지하수조사 2. 지하수압조사 3. 지하수검층 4. 전기검층 5. 지하수추적 6. 수질분석 7. 양수시험	7		2	4	5	7
Land slide	1. Pipe경사계 2. 공내경사계 3. 다층이동량계 4. 경사계 5. 신축계 6. 이동항	6		2	3	4	6
기 상	1. 우량조사	1			1	1	1
시 험	1. 토질시험 2. 표준관입시험 3. Test-Pit 4. 원위치 시험	4			1	2	4
계		24	1	6	11	16	24
비 고	1. Land slide의 조사종목수는 5개항 24개종목으로 대별 2. 해석수준은 종목수 증가에 따라 급별로 구분 3. 1급은 전항목 또는 이에 가까운 종목수의 종합해석 4. 2급이하는 1개 항목중 급별 종목수에 관해 종합해석하며 5급은 개사정도

구 분	해 석 업 무 별			1. 표준 사면장별 단면해석					2. 공종별 안정도 검토
ㄹ. 안정 해석 (단면당)	종 별	세 목	조건 단위	50	50∼ 100	100∼ 300	300∼ 500	500∼ 700	50이하		50∼100			100∼300
									계획 공종수 및 시산수
				원 호 수					1	2		2	3	3	4
				3	5	8	10	12	2∼3	4∼5		4∼5	5∼6	5∼6	6∼8
	인건비	특급기술자	인						0.3	0.3		0.5	0.5	1.0	1.0
		고급기술자	"	0.5	0.7	1.0	1.3	1.5
		중급기술자	"						0.5	1.0		1.0	1.0	1.5	2.0
		초급기술자	"	1.5	2.5	4.0	5.0	6.0	0.5	1.0		1.0	1.0	1.5	2.0
		제 도 사	"	0.5	0.7	1.0	1.3	1.5
	재료비	소 모 품	식	인 건 비 의 1%
	비 고	중요업무		단면중 가장 위험한 단면 결정					각 공종의 억지공 계획지점 결정 및 검토

ㅁ. 조 사 면적별 방 지 공 법 계 획 (건당)	업 무 단 계 별			1. 현 장 답 사					2. 공 법 계 획
	건당 면적별(ha)			3이하	3∼5	5∼10	10∼30	30이상	3이하	3∼5	5∼10	10∼30	30이상
	종 별	세 목	규모 단위	150× 200	250× 200	500× 200	1000× 300		150× 200	250× 200	500× 200	1000× 300
	인건비	특급기술자	인			0.5	1.0	1.5	0.3	0.5	0.5	1.0	1.0
		고급기술자	"	0.5	0.5	1.0	1.5	2.0	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
		중급기술자	"		1.0	1.0	1.5	2.0	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
		초급기술자	"	1.0					1.0	1.0	2.0	2.0	2.5
		제 도 사	"						1.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	재료비	소 모 품	식						인 건 비 의 1%
	비 고	업무한계		계획방침, 구조검토, 공종 및 배치 검토					시공계획, 배치, 수량, 공사비, 시공요령
				긴급, 중요계획시에는 면적에 관계없이 특급 2인가산 실시설계 계획 및 개소별 실시계획 현황답사 별도

ㅂ. 대책공+설계

실측평면도 종·횡단면도 및 대책공 계획도를 작성하고 검토하여, 공사수행에 수반되는 수량을 산출하는 설계를 완성한다.

1. 대책공 설계의 작업내용

업 무 별	종단. 횡단의 실측성과에 의한 구조물을 전부기입. 삽입한 도면 작성			구조물 안정계산 및 응력 계산을 한 설계도 완성		완성도면 기준 소요수량 산출
도 면 별	평 면 도	종 단 도	횡 단 도	구 조 도	구조상세도	수량산출서
축 척	500∼1000 : 1	50∼500 : 1	50∼100 : 1	100∼200 : 1	10∼50 : 1

2. 대책 공종별 설계

설 계 공 종 별			설계협의	강관타설	Anchor공	집수정공	집수보링공	암 거 공	배 토 공
종 별	세 목	기준 단위	회	Block 단계당		20M/기당	Block 2단당 20공	Liner plate 200M/개소	100∼300□ (건당)
				20본/개소	20본/개소
인 건 비	특급기술자	인	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
	고급기술자	"	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
	중급기술자	"		3.0	5.0	5.0	2.0	10.0	3.0
	초급기술자	"		5.0	5.0	10.0		15.0	5.0
	고급기능사	"		5.0	5.0	10.0	2.0	15.0	5.0
재 료 비	소 모 품	식		인 건 비 의 1%
비 고	보 정			응급대책, 긴급시 1.3				목제 0.8 쉴드 1.5	100미만 0.8 300∼500 1.2 500∼1000 1.5 1000이상 2.0

라. 지표지질답사

지표에 노출된 암반이나, 지층의 성상을 관찰하여 지역내의 지질·지층분포 상황과 지질구조, 지괴의 안정성, 지표수·지하수 분포상황 등의 광범위한 지반정보와 지하자원의 부존상태, 광상의 성인 등을 규명하고자 하는 일련의 조사이다. 따라서 지하자원조사, 건설토목 부분의 기초지반조사 및 답사와 지하수조사 및 수문 답사 등으로 구분되며, 조사 목적에 따라 조사정밀정도 및 지형도를 전제로 계략· 정밀조사로 대별된다.

ㄱ. 대상별 조사목적

○ 조사 대상별 개략조사 목적별 분류                                      축척 25,000∼5,000 : 1

조 사 대 상	조 사 목 적	관 련 조 사	부 대 조 사
댐(Dam)	적지선정, 타후보지와의 비교분석. 수역내의 문제점 파악 및 석산후보지 선정과 정사 계획 수립	물리탐사(주로 탄성파) 시추조사	지질, 재해, 수문 및 기상등의 자료 수집과 항공사진 판독
도로.철도 도수로	적정 Root선정, 비교Root와의 대비, 문제점 파악, 토취장. 토사장 후보지 선정과 정사 계획 수립
재해지역 (지진.사태)	재해발생, 피해상황의 파악 및 피해지의 분포 지역성의 검토와 정사계획 수립
광상자원 (지온.광상)	지층, 지질, 성인, 지질구조의 파악과 지하자원 및 광상부존, 개발가능성과 정사계획 수립	탄성파, 전기, 방사능, 중력탐사, 시추조사 및 물리검층

○ 조사 대상별 정밀조사 목적별 분류 (시추조사 및 물리검층 병행)

조사대상	조 사 목 적	도 면 축 척	관 련 조 사	부 대 조 사
댐(Dam)	Dam Site의 암반·석산의 재질, 가체량 검토·설계·시공계획의 자료제공	1,000∼500 : 1	암석, 투수, 재료, 주입 시험	Trench조사 Pit굴토관찰
도로·철도	교량·성토·절토지점에서의 제문제 검토, 토취장·토사장의 토량·재질·난이도 등의 검토·설계·시공계획용 자료 수집제공	2,500∼1,000 : 1	각종 현장원위치시험, 암석·토질·재료시험
도수로 지하철 Tunnel	암반 상태 및 용출수 상황의 추정, 파쇄대 분포여부에 의한 예상문제점 토 및 설계· 계획용 자료 수집제공		용출수압 측정, 탄성파 탐사, 암석·토질시험
지진재해 Land slide	Land slide(산사태) 붕괴구조 해명, 안정해석, 대책공법 검토	1,000∼500 : 1	이동량 측정, 동태관측, 원위치시험, 피해상황 조사
지하자원 (광상,석재)	부존가능성·매장·가채량·채굴방법 등과 개발 가능성 및 경제성의 검토	2,500∼1,000 : 1	전기·자기·중력탐사 화학성분 분석
지하수 (지열,온천)	대수층의 발달상태, 지하수 부존가능성 및 지역과 개발공법 검토		전기탐사, 지온측정 양수시험, 수질분석

ㄴ. 지표 지질 조사

종 별	세 목	기준 단위	계획준비 (건)	기준면적당 (□) 축척기준 : 1						보고서 집필 (건)
				현 지 조 사			해 석
				10	1	0.1	10	1	0.1
				25,000	5,000	500	25,000∼ 10,000	5,000∼ 2,500	1,000∼ 500
인 건 비	특급기술자	인					0.5	0.2	0.2	1.0
	고급기술자	"	2	1.0	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5	2.0
	중급기술자	"	2	10.0	5.0	10.0	4.0	3.0	7.0	10.0
	초급기술자	"	2	10.0	5.0	10.0	4.0	3.0	7.0
	제 도 사	"					4.0	3.0	7.0
	보통인부	"		10.0	5.0	10.0
재 료 비	소모품비	식		인 건 비 의 1%
기구손료	조사 및 제도용구	일		10	5	10	4	3	7
경 비	보고서 인쇄제본	식								1
	여비,일당,숙박	"		수요일수 × 1일 경비

ㄷ. 지표지질 조사 각 조건별 보정표

계획준비 보고서집필		축 척	25,000∼10,000 : 1							5,000∼2,500 : 1						1,000∼500 : 1
		면적(□)	10이하	10∼25			25∼50		50이상	5이하	5∼10		10∼20		20이상	0.1이하	0.1∼0.5		0.5이상
		보정계수	0.7	1.0			1.1		1.2	0.7	1.0		1.1		1.2	0.9	1.0		1.1
현지조사	축 척	축 척	25,000 : 1			10,000 : 1				5,000 : 1			2,500 : 1			1,000 : 1		500 : 1
		보정계수	1.0			1.5				1.0			1.3			0.7		1.0
	면 적	축 척	25,000∼10,000 : 1							5,000∼25,000 : 1						1,000∼500 : 1
		면적(□)	25이하		25-50			50이상		5이하		5-15		15이상		0.5이하		0.5이상
		보정계수	1.0		0.8			0.6		1.0		0.8		0.6		1.0		0.8
	지 형	지 형	평지-구릉지							보통산지						급준산지
		보정계수	0.7							1.0						1.5-2.0
해 석		축 척	25,000∼10,000 : 1							5,000∼2,500 : 1						1,000∼500 : 1
		면적(□)	50이하		50∼100			100이상		5이하		5∼10		10이상		0.3이하	0.3∼0.5		0.5이상
		보정계수	1.0		0.9			0.8		1.0		0.9		0.8		1.0	0.9		0.8

마. 항공사진 판독

항공사진은 수직촬영·경사촬영한 2가지와 흑백·Color가 있으며 지형의  Pattern이나 농담 등을 주의 깊게 관찰하여 지질구조 등을 판독한다. 판독목적 및 내용, 축척·시간·수량·범위에 따라 다르나, 수직촬영의 흑백사진을 이용한 개략적인 판독을 기준으로 한다.

○ 항공사진 판독                                      1□당, 지형도 5,000∼10,000 : 1, 10□ 기준

종 별	세 목	단 위	지형도 10,000∼5,000 :1사용, 10□기준			대 여
			항 공사 진 축 척
			15,000 : 1	5,000 : 1	40,000 : 1
인 건 비	고급기술자	인	0.5	0.5	0.5	0.5
	중급기술자	"	1.5	3.15	0.9	1.5
	초급기술자	"	0.5
	제 도 사	"	1.0
재 료 비	항공사진	매	3.0	12.0	2.0
	지 형 도	"	1.0	1.0	1.0	1.0
	잡 재 료	식	재 료 비 의 5%
기구손료	실 체 경	일	1.5	1.5	1.5	1.5

바. 갱도(항내) 및 시굴횡항 조사

지반조사중 가장 직접적인 수단이나 굴착(굴진)의 고비용이 소용되고 암반에 큰영향을 주므로, 일차적으로 여러 가지 조사가 진행되는 단계에서 가장 효과적인 위치를 선택하여 실시하게 된다. Dam· 지하발전소·대규모 교량기초·석산·Tunnel 등의 조사에는 시굴횡항이나 수평갱도를 굴착하나, 사갱 및 수직갱도를 굴착하는 경우도 있다. 특히 도로·철도·도수로·지하철의 Tunnel과 지하자원 개발을 위한 갱도굴착은 시공공사로 실시되어 굴착중에 관찰조사가 수행되는 것이 대부분이다. 일반 토목공사의 Tunnel은 갱도굴착 진전에 따라 Con'c 타설 및 지보공이 실시되므로 수시로 조사가 시행되어야 한다.

○ 갱도 및 횡항조사의 개요

1) 전 개 도 : 100 : 1 축척이 기준이나 200 : 1 까지이며 3면 Sketch조사.

2) 관찰사항 : 암반의 성상, 지층 및 편리 등의 주향·경사·절리·Crack·단층 등의 규모·성상· 빈도·협재물 및 주향·경사·연속성·개구·구열 및 암반의 풍화 변질상황, 용출수 및 누수의 위치, 유출수량 등.

3) 암반판정 : 제반 세부사항을 구별 정리 검토하여 종합적인 판단을 함.

○ 갱도 및 횡항조사                                                m당, 100m/건, 100 : 1 기준

종 별	세 목	단 위	계 획 준 비	현 장 조 사	결 과 해 석	보고서 집필
			100m/건	m	m	100m/건
인 건 비	특급기술자	인		0.01	0.005	0.5
	고급기술자	"	2.0	0.03	0.01	1.0
	중급기술자	"	2.0			3.0
	초급기술자	"	2.0	0.03	0.02
	제 도 사	"			0.04	1.0
	보통인부	"		0.03
재 료 비	소모품비	식		인 건 비 의 1%
기구손료	조사 및 제도용구	일		0.03	0.04
경 비	보고서 인쇄·제본	식				1.0
	여비, 일당, 숙박	"		1.0

사. Boring Core조사

암반시추의 Core를 관찰하여 해석하고 주상도를 작성하는 기술업무

○ 시추 Core 조사 품                                                          m, 100m/건 기준

종 별	세 목	단 위	계획준비(건당)	현장조사(m당)	내업해석(m당)	보고서집필(건당)
인 건 비	특급기술자	인				0.5
	고급기술자	"	1.0	0.003	0.005	1.0
	중급기술자	"	1.0	0.013	0.01	5.0
	초급기술자	"	2.0	0.013	0.01
	보통인부	"		0.013
경 비	보고서 인쇄·제본	식				1.0
	여비, 일당, 숙박	"		1.0

아. 암반 직접 전단시험

암반내에 구조물을 설계·시공할 때, 암반의 역학적 성질을 파악하고 공사의 안정성·경제성을 고려한 설계시공법을 선택하기 위하여 실시한다.

시험은 60□×60□×30□의 Block을 Con'c로 타설 설치한 'Block 전단'과, 암반을 다듬고 Con'c로 정형한 'Rock 전단'에 의한 암반 직접전단시험과 반복하중 가압에 의한 '정탄성 계수 측정시험'의 2가지 방법에 의해 암반의 내부마찰각·점착력·정적 Young율을 측정한다.

ㄱ. 암반직접 전단시험 준비                                                       Block당. 건당

종 별	세 목	단 위	계획준비	현지조사 자료검토	시험기자재 운반 및 정비.점검(건당)		지점선정 기구설치	Block 타설 및 관찰(B/L당)
			(건당)	(건당)	B/L	Rock	(B/L당)	B/L	Rock
인 건 비	고급기술자	인	3.0	2.0
	중급기술자	"	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	초급기술자	"	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	8.0
	보통인부	"			8.0	12.0	12.0	6.0	15.0
재 료 비	소모품비	식		인건비의2%			별표참조
기계기구손료	별표참조	"					1.0
기계운반비	인력50m이내	회			4.0	4.0
경 비	여비. 일당. 숙박	식	실 비 정 산

○ 별표 : 재료비 및 기계기구손료 명세

재 료	규 격	단 위	수 량		기계기구 종별	규 격	단 위	수 량
			B/L	Rock				B/L	Rock
모래.자갈	골재용	□	0.3	0.5	Air Compressor	3.5□×125cfm	일	4	4
철 근		□	22	32	Con'c breaker	2대	일	4	4
Cement	40□	대	2.5	4.5	Mixer	0.1□	일	2	2
경 유		□	43	58	Dia Cutter	□14″×10HP	일		7
Dia blade		매		0.25	발 전 기	17HP	일	4	7
잡 품	재료비의 5%	식	1	1	설 치 대	비계Pipe	회	1	1

ㄴ. 암반 직접전단시험                                                    4개  Block /개소 기준

종 별	세 목	단 위	측 정	해 석	보고서 집필	비고 : 시험기기손료명세
			Block당	Block당	건 당	기기종별		단 위	수 량
인 건 비	특급기술자	인	0.5	0.1	0.5	유압Jack	100톤	대	1
	고급기술자	"	1.5	0.5	1.0		200톤	대	2
	중급기술자	"	2.5	1.5	5.0	변 위 계		개	10
	초급기술자	"	5.0	2.5	5.0	Data Logger		set	1
	중급기능사	"		2.5		재 하 판		개	4
	제 도 사	"		2.0		강재지주		개	5
	보통인부	"	4.5			변위계 지지장치		set	1
재 료 비	소모품비	식	인건비의 2%	인건비의 1%		전단하중 Jack대		set	1
기계기구 손 료	시험기계기구	일	2.5
경 비	보고서 인쇄·제본	식			1.0
	여비, 일당, 숙박	"	1.0

자. 수문조사

물의 부존상태·거동·수급량과 이들간의 인과관계를 규명하고, 수자원의 부존량에 대한 개발 및 공사로 인한 영향 등을 예측하여, 발생가능한 제반문제를 예방할수 있는, 광범위한 정보를 획득하기 위한 목적의 조사기술이다.

특히 □지하수의 거동□을 파악하는 수문조사 기술은, 여러 가지의 지반 조사방법을 결집하여 종합적으로 판단하는 것이며, 거동이 완만하고 물 수급의 balance가 장기적인 주기(Cycle)이므로, 조사·판독도 장기간이 소요된다.

ㄱ. 조사의 대상별 업무

① Landslide 등에 대한 사전 방재계획

② Tunnel 굴착에 수반되는 용출수에 대한 안정성과 시공방법의 검토 및 갈수문제 등에 관한 환경보전 검토

③ 지하수의 적정 양수량과 이에 수반되는 시설의 검토

④ 지하수의 부존상태를 파악하므로써, 환경보전 및 지반침하 대책 등의 검토

⑤ 적정 수자원의 이용관리 계획수립

ㄴ. 물 이용의 현황과 계획, 영향 검토의 방법

구 분	조 사 방 법
수 원	유효 우량조사	정호, 용천조사	호소, 저수지 조사	하천(기저,홍수)조사
물 이 용	지표의 피복형태	상하수도, 공업용수	관계용수	기타 물이용 현황
물의 balance	강우량 조사	하천 유량조사	수위 변화 측정	증발산량 조사
대수층의 구조	자료, 지표, 시추조사	탄성파, 전기탐사	물리검층, 수질분석
대수층의 능력	양수시험, 정호수위 변화	용출수압, 투수시험	미유속측정, 지하수 추적	토양의 투수성, 침투도
예측 대비	Tunnel의 용출수	용출수량	하천의 유량	물 이용에의 영향
조 사 사 례	방법, 기법, 장소	목적, 타당성 등	기타

이와 같이, 수문조사는 여러 가지의 전문기술이 종합된 다양한 조사방법이 이용되고, 조사의 목적과 규모·조사단계별 요구내용 사항 및 정밀정도 등이 검토되어야 한다. 그중 일부의 항목들은 Land slide·지표지질·물리탐사 및 검층에 취급되어 있으므로, 수문환경 및 물 이용에 관한 항목들만을 취급하고자 한다.

ㄷ. 수문환경 조사 품

1. 수원조사	수원의 구분		유효 우량	Spring(용천)	하 천	호소, 저수지	정 호
	지표수.지하수의 수원 과 수질.수량의 파악		기상자료 수집 및 정리	분포·용도 수질·수량 정기 관측	형상·형태 유로의 상황조사	분포·용도 유입·유출량 확인 및 측정	분포·용도 형상·정호대장 및 탐문
종 별	세 목	기준 단위	3년분/건	10개소/회	1□당	10개소당	10개소당
인 건 비	고급기술자	인		0.7	0.5	2.0
	중급기술자	"		0.5		20.0	0.5
	초급기술자	"	2.0	0.5		20.0	0.5
재 료 비	시료채취용기	개		1.0
	Mas Cylinder	"		1.0
	소모품	식	인건비의 5%	재료비의 3%	인 건 비 의 5%
기계기구 손 료	pH계	일		0.5
	전기수질계	"		0.5
	고무 Boat	"				10.0
	평판측량기	"				10.0
	Level	"				10.0
	기타 측량기구	"				10.0

2. 물이용조사	이 용 형 태 별		피 복 형 태	상하수도.공업용수	관 개 용 수	기타 물 이용
	수 행 항 목		토지이용도, 항공사진 판독, 도면작성, 현지답사	사용량. 이용형태 의 자료수집	방법. 수량. 수리권 취수원. 자료 수집	현지에서의 탐문, 수위의 변화
종 별	세 목	기준 단위	□당	건 당	건 당	건 당
인 건 비	중급기술자	인	1.0		취수원, 갈수기의 최저 수심 및 면적, 관개방식에 대한 자료수집 실비정산
	초급기술자	"	1.0	1.0
재 료 비	소 모 품	식	인 건 비 의 3%	인 건 비 의 5%

3. 물 blance (수지)조사	조 사 항 목		강 우 량	하천유량	수위측정	증발산량
	내 용		기상자료 수집	정기적 실측	정기적 실측	기상자료 이용
종 별	세 목	기준 단위	3년분/건	10개소/회	10개소/회	10년분/건
인 건 비	중급기술자	인		1.0	0.5
	초급기술자	"	2.0	1.0	0.5	2.0
재 료 비	소 모 품	식	인 건 비 의 5%

제 5 장  시추(Boring) 조사

제2장 조사업무 간접경비

가. 토질(비고결층)시추

나. 암반시추

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                      제5장 시추(Boring) 조사

제 5 장. 시추(Boring)조사

가. 토질(비고결층) 시추

토질 시추는, 비교적 소형시추기와 적정용량·압력의 Pump 및 동력과 기타 수요 장비(Mixer, Derrick 작업대 등)로, 지반 표층부에서의 각종 시료채취와, 공내에서 실시하는 원위치 시험을 위한 공형성의 수단이며, 시추 그 자체가 목적은 아니다.

ㄱ. 구경별 토질별 표준작업 능률                                           심도 30m/공 기준

구 경 별		토질별 표준능률 (m/일)					비 고
규격 (□(□))	%	점 성 토	사 질 토	사 력 층 (자갈포함)	전석, 호박돌 사석층	풍 화 대 고결실트·점토
66	100	6.5	5.2	3.0	2.3	6.0
86	86.5	5.6	4.5	2.6	2.0	5.2
116	70	4.5	3.6	2.1	1.6	4.2
131	65	4.2	3.4	2.0	1.5	3.9
146	60	3.9	3.1	1.8	1.4	3.6
부하율	%	50		60		50

ㄴ. 조건별 보정

조 건	시추심도 (m)				굴진용수		작업조건(인건비)
	30이내	30-50	50-80	80-100	청수	무수	심야, 수상	설한지역
보정율	1.0	1.1	1.25	1.5	1.3	1.8	1.5	1.3

ㄷ. 산출 적용 기준

산 출 기 준	동력비(□/일)	Engine HP×0.24□/시간×부하율×운전시간율×가동시간
	손료(상각비)	사력층, 전석층은 중부하작업이므로 15%할증
	시추장비 Set	시추기HP + 주입Pump HP + Engine [(10∼15HP) + (5HP)] ÷ 부하율 = 25∼35HP Engine

1. □66 □, 10m당품                                                          (30m/공 기준)

종 별	세 목	규 격 (□, m)	단위	점성토	사질토	사력층	전석,호박돌	풍화,고결토
				6.5	5.2	3.0	2.3	6.0
인 건 비	중급기술자		인	1.54	1.92	3.33	4.35	1.67
	고급기능사	시추기능사	"	1.54	1.92	3.33	4.35	1.67
	중급기능사	"	"	1.54	1.92	3.33	4.35	1.67
	특수인부	보링공	"	3.08	3.84	6.67	8.70	3.33
재 료 비	Core Tube	□64×1.5m	본	0.1	0.2	0.5	1.0	0.15
	Metal Crown Bit	□66	개	0.2	0.33	5.0	10.0	0.25
	Casing	□83×1.5	본	0.04	0.05	0.25	0.4	0.07
	Rod(AX)	□40.5×3	"	0.1	0.14	0.32	0.6	0.13
	부 품		조	0.011	0.015	0.034	0.064	0.016
	Cement	40□/대	대				3.33
	Bentonite		□	17.0	33.0	100.0	184.0	23.0
	부속품, 잡품	시료상자제외	식	재료비의 5%
동 력 비	경 유	25HP	□	25.8	32.3	67.2	87.6	28.0
	잡 유		식	경유의 20%
기계기구손 료	시추장비	10HP Set	일	1.54	1.92	3.83	5.0	1.67

2. □86 □,  10m당품                                                             (30m/공 기준)

종 별	세 목	규격(□, m)	단위	점성토	사질토	사력층	전석,호박돌	풍화,고결토
				5.6	4.5	2.6	2.0	5.2
인 건 비	중급기술자		인	1.79	2.22	3.85	5.0	1.92
	고급기능사	시추기능사	"	1.79	2.22	3.85	5.0	1.92
	중급기능사	"	"	1.79	2.22	3.85	5.0	1.92
	특수인부	보링공	"	3.57	4.44	7.69	10.0	3.85
재 료 비	Core Tube	□84×1.5m	본	0.10	0.20	0.50	1.0	0.15
	Metal Crown Bit	□86	개	0.20	0.33	5.00	10.0	0.25
	Casing	□97×1.5	본	0.04	0.05	0.25	0.4	0.07
	Rod(AX)	□40.5×3	"	0.12	0.17	0.38	0.72	0.15
	부 품		조	0.013	0.017	0.04	0.08	0.018
	Cement	40□/대	대				4.0
	Bentonite		□	28.0	56.0	170.0	312.0	39.0
	부속품, 잡품	시료상자제외	식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유	25HP	□	30.0	37.3	77.5	100.8	32.3
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구손 료	시추장비	10HP Set	일	1.79	2.22	4.42	5.75	1.92

3. □116 □,  10m당품                                                            (30m/공 기준)

종 별	세 목	규격(□, m)	단위	점성토	사질토	사력층	전석,호박돌	풍화,고결토
				4.5	3.6	2.1	1.6	4.2
인 건 비	중급기술자		인	2.22	2.78	4.76	6.25	2.38
	고급기능사	시추기능사	"	2.22	2.78	4.76	6.25	2.38
	중급기능사	"	"	2.22	2.78	4.76	6.25	2.38
	특수인부	보링공	"	4.44	5.56	9.52	12.5	4.76
재 료 비	Core Tube	□114×1.5m	본	0.1	0.2	0.5	1.0	0.15
	Metal Crown Bit	□116	개	0.2	0.33	5.0	10.0	0.25
	Casing	□127×1.5	본	0.04	0.05	0.25	0.4	0.07
	Rod(AX)	□40.5×3	"	0.14	0.2	0.44	0.84	0.25
	부 품		조	0.017	0.019	0.046	0.096	0.022
	Cement	40□/대	대				4.33
	Bentonite		□	52.0	102.0	310.0	570.0	89.0
	부속품, 잡품	시료상자제외	식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유	30HP	□	44.8	56.0	115.2	151.2	48.0
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구손 료	시추장비	15HP Set	일	2.22	2.78	4.77	7.18	0.91

4. □131 □, 10m당품                                                             (30m/공 기준)

종 별	세 목	규격(□, m)	단위	점성토	사질토	사력층	전석,호박돌	풍화,고결토
				4.2	3.4	2.0	1.5	3.9
인 건 비	중급기술자		인	2.38	2.94	5.0	6.67	2.56
	고급기능사	시추기능사	"	2.38	2.94	5.0	6.67	2.56
	중급기능사	"	"	2.38	2.94	5.0	6.67	2.56
	특수인부	보링공	"	4.76	5.88	10.0	13.33	5.13
재 료 비	Core Tube	□129×1.5m	본	0.1	0.2	0.5	1.0	0.15
	Metal Crown Bit	□131	개	0.2	0.33	5.0	10.0	0.25
	Casing	□142×1.5	본	0.06	0.07	0.37	0.6	0.1
	Rod(BX)	□50 ×3	"	0.18	0.26	0.56	1.08	0.3
	부 품		조	0.019	0.021	0.052	0.112	0.024
	Cement	40□/대	대				4.66
	Bentonite		□	66.0	128.0	390.0	717.0	112.0
	부속품, 잡품	시료상자제외	식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유	35HP	□	56.0	69.2	141.1	188.2	60.3
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구손 료	시추장비	15HP Set	일	2.38	2.94	5.75	7.66	2.56

5. □146□, 10m당품                                                              (30m/공 기준)

종 별	세 목	규격(□, m)	단위	점성토	사질토	사력층	전석,호박돌	풍화,고결토
				3.9	3.1	1.8	1.4	3.6
인 건 비	중급기술자		인	2.56	3.23	5.56	7.14	2.78
	고급기능사	시추기능사	"	2.56	3.23	5.56	7.14	2.78
	중급기능사	"	"	2.56	3.23	5.56	7.14	2.78
	특수인부	보링공	"	5.13	6.45	11.11	14.29	5.56
재 료 비	Core Tube	□144×1.5m	본	0.1	0.2	0.5	1.0	0.15
	Metal Crown Bit	□146	개	0.2	0.33	5.0	10.0	0.25
	Casing	□165.2×1.5	본	0.06	0.07	0.37	0.6	0.1
	Rod(BX)	□50×3	"	0.22	0.32	0.68	1.32	0.33
	부 품	PW-□6″	조	0.021	0.023	0.058	0.128	0.024
	Cement	40□/대	대				5.0
	Bentonite		□	83.0	161.0	490.0	901.0	112.0
	부속품, 잡품	시료상자제외	식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유	50HP	□	86.2	108.4	224.0	288.0	93.3
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구손 료	시추장비	20HP Set	일	2.56	3.23	6.38	8.21	2.78

6. Auger Boring,  3m/개소당품                                     (□100 □ 평지, 도로변 기준)

종 별	세 목	규격	단위	점성토(m)		사질토(m)		비 고
				3이내	5이내	3이내	5이내
인 건 비	중급기술자		인	0.13	0.19	0.16	0.25	구릉지10% 산 지 15% 할증가산
	중급기능사	시추기능사	"	0.38	0.57	0.49	0.74
	특수인부	보링공	"	0.38	0.57	0.49	0.74
	보통인부		"	0.76	1.14	0.99	1.48
재 료 비	Auger날	□100	개	0.08	0.12	0.1	0.15
	잡 품		식	재료비의 5%
기구손료	Auger		일	0.38	0.57	0.49	0.74

나. 암반시추

암반시추는 대상지점에 대한 제반자료와, 사전 답사·관찰·탐사·검층 등으로 추정되는 지질 상황과, 조사 목적 및 규모(주로 심도)·대상 지반의 성상·암질 표층부의 분포두께 등 제반요소에 따라, Core회수율과 굴진능률을 향상시키고 공벽의 유지보존·공내시험·검층 등을 병행하기 위해서는, 수행 기자재 장비의 능력·시추공법·능률에 대한 공정 및 소모자재 선택이 다양하게 검토되어야 하며, 일반적으로 토목조사와 지하자원조사로 대별되고, 일반적으로 보통공법과 Wire-Line공법이 이용되나, 상황에 따라 상호 활용되기도 한다.

ㄱ. 암반시추의 대상별·공법별 분류

주 대 상	토 목 조 사					지하자원조사
대상심도	100m/개소 천부굴진이나 300∼400m도 있음					400m이상이나 100m정도도 있음
지반상태	주로 암질 변화가 심하고 표층부가 두꺼움 지질조건이 불량하여 Core회수율 R.Q.D가 불량					비교적 Massive한 암반으로 Core회수율이 양호함
시공지점	토석절취, 구조물설치 지점으로 평지·구릉지로 갱구 계곡부이며, 단층파쇄대·탄성과 저속도 구역발달·지하수 유출이 심한곳이 대상지역임					비교적 표층부, 풍화대 심도가 얕고 구릉지·산지가 주 대상 지역임
적용공법	구 별	보 통 공 법				Wire-Line공법
	Core Tube	Single-Double-Triple				Wire-Line용
	Rod승강	Core채취시, Bit교환시마다				Bit교환시만, 전용Rod사용
	굴진능률	Core회수율, 굴진 저능률				Core회수율, 굴진 고능률
	굴진심도	200m이내, 천부				200m이상, 심부
	주요공경 (mm)	56	66	76	86	BQ(60)	NQ(75.8)	HQ(96)
	Core 직경	40	48	58	68	36.5	47.6	63.5
공 정	공내시험, 검층 병행으로 굴진중단, 대기시간 증가					Core회수만으로 고능률

ㄴ. 사양 명시 조건별 사항

분 류	사 양 조 건	적 산 요 인
수행요구사항	조사 심도, 방향, 수직, 수평, 경사, 최종공경	장비능력, 능률, 가설규모
	각종 공내시험, 탐사, 검층, 종별, 시험조건	공정, 측정기 준비
지 형 상 태	운반거리, 고저차, 도로상황, 지형경사, 식생	운반방법, 능률, 작업대
	용수원 위치, 급수량, 방법, 거리	급수설비, 운전비
지 반 지 질	피복층(표층)의 상황, 풍화정도	능률, Casing계획 Bit마모성(소모율)
	구열, 파쇄대, 암질 등 암반상황
기 타	보안상, 측량, 지역여건, 특수 요구 조건	공정, 경비발생

ㄷ. 암반분류 및 표준 능률표

암 반 분 류	Boring 상황 (Bit 기준)	대표적인 암반의 성질			표준능률(m/일)
		암반상태 및 종류	일축강도 (□/□)	탄성파 속 도 (□/sec)	토 목		자 원
					□66□	Wire-Line(BQ)
풍화암	Metal Crown Bit, 굴진 용이 무수보링 가능	풍화 진행으로 구성 조직은 관찰되나 원형 보존 불가능	50이하	1.2이하	5.2∼5.8 (5.5)	7.5∼8.5 (8.0)	10∼12 (11.0)
연 암	Metal Bit로 굴진가능	이암, 사암 등 제3기 퇴적암층군	50∼300	1.2∼2.5	4.5∼5.1 (4.8)	7∼8 (7.3)	9∼11 (10.2)
중경암 (보통암)	Diamond Bit로 Core회수율 양호	퇴적암류 및 화산쇄설암 중생대 암반류	300∼800	2.5∼3.5	3.6∼4.2 (3.9)	5.5∼6.5 (5.8)	8∼10 (8.7)
경 암	Diamond Bit 로만 굴진가능	화성암류 및 변성암류 고생대 암반 등	800∼1500	3.5∼4.8	3.1∼3.7 (3.4)	4.0∼5.0 (4.4)	6∼8 (6.7)
극경암	Diamond Bit의 마모가 심한암반	규질 암석 및 Chert	1500∼1800	4.5이상	2.4∼2.8 (2.6)	2.5∼4.0 (3.4)	3.5∼5.5 (4.4)
파쇄대	Dia Bit의 과대 마모, R.Q.D저하	단층, 파쇄대 암반		저속도대	극경암과 동일

ㄹ. 조건별 보정

1. 능률 보정

종 류	보 정 요 인
심 도	심도증가에 따라 Rod의 승강 등 부대작업시간 증가. 실 굴진시간 감소
공 경	굴착공경변화에 따라 실굴착 단면적의 평방근에 역비례 (보통공법□66□ W.L BQ기준)
경 사	완경사일수록 공벽과 굴착Tool의 Friction 증가, Slime배제, 굴착의 난이도 수반	분 류	각 도		능 율 (%)
		수 직	-90°∼ -85°		100
		경 사	-80°∼ -60° -60°∼ -40° -40°∼ -10°		90 ∼ 80 80 ∼ 70 70 ∼ 50
		수 평	-10°∼ +10°		50 ∼ 40
		경 사	+10°∼ +90°		40이하
위 험	심도에 따라 공내 사고 및 복구의 위험부담	심도(m)	능률(%)	심도(m)	능률(%)
		0-200	96	0-500	90
		0-300	94	0-1000	80
		0-400	92	0-1500	70

2. 자재비 보정

자재비 (%)	소모율 증가(종류)	경 사	수 평	200m	300m	500m	1000m	1500m
	Bit류	1.05	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4
	Core Tube류	1.1-1.2	1.3	1.1	1.15	1.0	1.2	1.4
	벤토나이트류	1.1-1.15	1.2	1.1	1.15	1.0	1.3	1.4
	기계기구 손료	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3. 단가보정

능률·자재비 보정이 복잡하므로, 가장 큰 요인인 심도·경사각을 복합하여 간단하게 단가를 보정 산출한다.

단가 보정표

심 도 보 정			경 사 보 정
			각 도	보 정 율 (%)
			수직(-90°)	100
			경사(-60°)	114
			경사(-30°)	124
			수평(0°)	137
적산방법	심 도	경 사	간이 적산 방법	비 고
보통공법	100m	수평	표준적산단가×1.06×1.37	적 산 예
	300m	-30。경사	표준적산단가×1.58×1.24
W.L공법	700m	-60。경사	표준적산단가×1.07×1.14

ㅁ. 토목시추                                 천부 Boring, 보통공법, 심도 50m까지  10m당 품

토목종류	암반 암질		풍화암			연 암			중경암			경 암		극경암 파쇄대
	시추구경(□)		66	76	86	66	76	86	66	76	86	66	76	66	76
종 별	세 목	능률 단위	5.5	5.1	4.6	4.8	4.4	4.0	3.9	3.6	3.3	3.4	3.1	2.6	2.4
인건비	중급기술자	인	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	고급기능사	"	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	중급기능사	"	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	특수인부	"	3.64	3.92	4.35	4.17	4.55	5.0	5.13	5.56	6.06	5.88	6.65	7.69	8.33
재료비	Metal Bit	개	3.0	4.0	5.0	5.6	6.27	6.5
	Metal Reamer	"	0.3	0.4	0.5	0.56	0.63	0.65
	Dia Bit	"							0.55			1.0		2.0
	Dia Reamer	"							0.19			0.35		0.53
	Core Lifter	"	1.0	1.09	1.15	1.4	1.57	1.62	1.43	1.51	1.64	1.86	1.9	2.5	3.0
	Cement	대	8.5	9.53	13.23	7.4	10.95	15.2	5.45	7.72	11.09	6.96	9.86	10.17	14.45
	Bentonite	□	34	45	57	동일규격 좌와 동일
	니수 첨가제	"	14	19	24
	부 품	조	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.021	0.023	0.023	0.025	0.027	0.029
	Rod(40.5)	본	0.2	0.23	0.25	0.3	0.33	0.36	0.37	0.41	0.45	0.44	0.48	0.54	0.59
	Double Tube	"	0.18			0.2			0.25			0.29		0.35
	Casing	"	0.3
	잡 품	식	시료상자 별도, 재료비의 3%
동력비	경 유	□	33.6	39.5	55.5	42.0	53.5	79.0	60.3	74.7	107.9	75.1	93.2	111.1	134.4
	잡 유	식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	시추장비	일	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	급수펌프	"	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	Mixer	"	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
	Derrick	"	1.82	1.96	2.17	2.08	2.27	2.5	2.56	2.78	3.03	2.94	3.32	3.85	4.17
비 고	부하율	%	45	50	55	50	60	70	60	70	80	66	76	76	86
	유류 산출	일	Engine HP×0.24□/시간×부하율×운전시간율(0.8)×가동시간(7)
	시추장비	set	시추기10∼15HP + 주입펌프 5HP + Engine 25∼30HP
	급수펌프	"	20□/min×5□/□×저압Hose□20□ 2HP

ㅂ. 토목시추                                  심부시추, Wire-Line, 심도 300m까지  10m당 품

토 목 W.L	암반 암질		풍 화 암			연 암			중 경 암			경 암			극 경 암 파 쇄 대
	시추구경		BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ
종 별	세 목	능률 단위	8.0	7.3	6.6	7.3	6.8	6.0	5.8	5.3	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.1	2.8
인 건 비	중급기술자	인	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
	고급기능사	"	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
	중급기능사	"	2.5	2.74	3.03	2.74	2.99	3.33	3.45	3.77	4.26	4.55	5.00	5.56	5.88	6.45	7.14
	특수인부	"	2.5	2.74	3.03	2.74	2.99	3.33	3.45	3.77	4.26	4.55	5.00	5.56	5.88	6.45	7.14
재 료 비	Dia Bit	개	0.13			0.2			0.31			0.57			1.33
	Dia Reamer	"	0.05			0.07			0.11			0.2			0.35
	Cement	대	2.0	3.2	4.0	동일 규격 좌와 동일
	Bentonite	□	130	208	347
	니수첨가제	"	11	17	29
	부 품	조	0.023	0.025	0.027
	Rod	본	0.2			0.3			0.36			0.42			0.49
	Casing	"	0.045			0.046			0.048			0.50			0.52
	Core Barrel	"	0.05			0.06			0.064			0.068			0.073
	잡 품	식	시료상자 별도, 재료비의 6%
동 력 비	경 유	□	107.5	136.2	171.1	117.8	146.3	188.2	148.3	187.7	235.2	195.5	248.6	313.6	253.0	320.8	403.2
	잡 유	식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	시추장비	일	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
	급수펌프	"	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
	Mixer	"	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
	Derrick	"	1.25	1.37	1.52	1.37	1.49	1.67	1.72	1.89	2.13	2.27	2.50	2.78	2.94	3.23	3.57
비 고	부 하 율	%	60	70	80	동일 규격 좌와 동일
	유류 산출	일	Engine HP×0.24□/시간×부하율×운전시간율(0.8)×가동시간(7)
	시추장비	set	시추기 40HP + 주입펌프 15HP + Engine 100HP
	급수펌프	"	40□/min×20□/□×고압Hose□25□ 5HP

ㅅ. 자원조사(광상)                            심부 Boring, Wire-Line, 심도 500m까지 50m당 품

토 목 종 류	암반 암질		풍 화 암			연 암			중 경 암			경 암			극 경 암 파 쇄 대
	시추구경		BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ	BQ	NQ	HQ
종 별	세 목	능률 단위	11.0	9.7	8.7	10.2	9.0	8.1	8.7	7.7	6.9	6.7	5.9	5.3	4.4	3.9	3.5
인건비	중급기술자	인	4.55	5.15	5.75	4.9	5.56	6.17	5.75	6.49	7.25	7.46	8.47	9.43	11.36	12.82	14.29
	고급기능사	"	9.09	10.31	11.49	9.8	11.11	12.35	11.49	12.99	14.49	14.93	16.95	18.87	22.72	25.64	28.57
	중급기능사	"	9.09	10.31	11.49	9.8	11.11	12.35	11.49	12.99	14.49	14.93	16.95	18.87	22.72	25.64	28.57
	특수인부	"	9.09	10.31	11.49	9.8	11.11	12.35	11.49	12.99	14.49	14.93	16.95	18.87	22.72	25.64	28.57
재료비	Dia Bit	개	0.67			1.0			1.54			2.86			6.67
	Dia Reamer	"	0.24			0.35			0.54			1.01			1.77
	Cement	대	10	16	20	동일 규격 좌와 동일
	Bentonite	□	650	1040	1730
	니수첨가제	"	55	85	145
	부 품	조	0.115	0.125	0.135
	Rod	본	1.2			1.5			1.8			2.1			2.5
	Casing	"	2.2			2.3			2.4			2.5			2.6
	Core Barrel	"	0.25			0.3			0.32			0.34			0.36
	잡 품	식	시료상자 별도, 재료비의 6%
동력비	경 유	□	406.3	530.0	668.1	438.1	571.2	717.6	513.7	667.6	842.4	667.0	871.3	1096.8	1015.6	1318.2	1660.8
	잡 유	식	경 유 의 20%
기 계 기 구 손 료	시추장비	일	4.55	5.15	5.75	4.9	5.56	6.17	5.75	6.49	7.25	7.46	8.47	9.43	11.36	12.82	14.29
	급수펌프	"	4.55	5.15	5.75	4.9	5.56	6.17	5.75	6.49	7.25	7.46	8.47	9.43	11.36	12.82	14.29
	Mixer	"	4.55	5.15	5.75	4.9	5.56	6.17	5.75	6.49	7.25	7.46	8.47	9.43	11.36	12.82	14.29
	Derrick	"	4.55	5.15	5.75	4.9	5.56	6.17	5.75	6.49	7.25	7.46	8.47	9.43	11.36	12.82	14.29
비 고	부 하 율	%	60	70	80	동일 규격 좌와 동일
	유류 산출	일	Engine HP×0.24□/시간×부하율×운전시간율(0.8)×가동시간(7)
	시추장비	set	시추기 40HP + 주입펌프 15HP + Engine 100HP
	급수펌프	"	150□/min×25□/□×고압Hose□32□ 10HP

제 6 장  원위치 시험

제2장 조사업무 간접경비

가. 토질 조사공 활용 원위치 시험

나. 토질 지반 원위치 시험

다. Sounding(Cone Test)

라. 투수성 시험

마. 양수시험

바. 시추공 이용 암반 투수성 시험

사. 물리검층

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                              제6장 원위치 시험

제 6 장. 원위치 시험

가. 토질조사공 활용 원위치 시험

시험종류	시 험 목 적	측 정 값 의 추 정	대상토질
표준관입 (S.P.T)	지지층 심도 및 지지력 판정 점성토층에는 경질점토(N=4이상)에 효과적이며 모래층의 강도 변화 측정	점토층의 일축압축강도·점착력 및 파괴에 대한 허용지지력. 모래층의 상대밀도· 내부마찰각 및 허용지지력	점토·모래층에 한해 적용되며, 초연약층에서는 불명확
Vane	연약 점성토층의 전단강도와 점착력	완속회전Moment로 전단의 최대 저항값	초연약 점토층에 효과
공내수평재하	공벽에 횡압을 가하여, 지층의 변위량을 측정하므로, 붕괴·공곡·쟈밍에 주의	초기압·항복압·극한압·변형계수 및 횡방향 지지력·침하 수평 변위 측정	토층·암반의 적용 기기에 차이가 있음
전기 검층	Core에 의한 지질판정의 보조와 지층 간극수의 성질등에 대한 간접자료 획득	지반의 전기적 비저항 및 자연전위전류와 전위차에 대한 전기 저항값	토층 및 암반 대상
토양 부식성	강재 말뚝 등에 미치는 토층의 부식성 (복극율 복합) 비율 추정	전기저항의 발생기전력 측정. 비저항·기전력·미주전류 등 측정	압입 가능한 모래 및 점토층

○ 토질조사 현장시험

ㄱ. 표준관입시험(S.P.T) Standard Penetration Test (1회당)		63.5Kg의 Hammer를 75cm 자유낙하하여 30cm 타입에 소요되는 타격회수. 주로 수동형이나 정확도를 고려한 자동형도 다양하게 사용되며, 자동기록 장치로 관입량 곡선을 얻을 수 있는 것까지 개발 이용되고 있다.
종 별	세 목	규 격	단 위	수 동 형		자 동 형
				점성토,사질토	사력,고결점토, 풍화대	점성토,사질토	사력,고결점토, 풍화대
인 건 비	중급기술자		인	0.05	0.067	0.063	0.1
	고급기능사	시추기능사	＆	0.05	0.067	0.063	0.1
	중급기능사	＆	＆	0.05	0.067	0.063	0.1
	특수인부	보링공	＆	0.1	0.133	0.125	0.2
재 료 비	S.P.T Shoe	□=7.5Cm	개	0.05	0.1	0.05	0.1
	S.P.T Sampler	□51∼35×81	＆	0.01	0.02	0.01	0.02
	Rod	□40.5	본	0.01	0.02	0.01	0.02
	잡 품		식	재료비의 20%		재료비의 5%
동 력 비	경 유	25HP	□	0.84	1.12	1.05	1.68
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	낙하장치 (S.P.T)	수동	일	0.05	0.067
		자동	＆			0.063	0.1
	시추장비	10HP Set	＆	0.05	0.067	0.063	0.1
비 고	능 율	회/일	회	20	15	16	10
	심도보정	시추심도	m	30이내	30∼50	50∼80	80∼100
		보 정 율		1.0	1.1	1.25	1.5

토질조사 현장시험		시 험 종 류		ㄴ. Vane시험		ㄷ. 공내 수평재하시험		ㄹ. 전기검층
		조 사 범 위		초연약점토 지반 원위치 전단시험 10m이내 심도		대상지층 횡방향 K값측정 저압,중압,고압용 별도기기 50m이내심도 (회당)		비저항측정 지층대비검토 50m이내 50□
종 별	세 목	규 격	조건 단위	Hand Vane	Strain Control	저 압 25kg/□ 이하	고 압 100∼200 kg/□	전극간격50□ 50m/공당
				3.0	2.5	2.0	1.5
인 건 비	고급기술자		인			1.0	1.33	1.33
	중급기술자		＆	0.33	0.4	0.5	0.67	0.67
	고급기능사	시추기능사	＆	0.33	0.4	0.5	0.67	0.67
	중급기능사	＆	＆	0.33	0.4	0.5	0.67	0.67
	특부인부	보링공	＆	0.67	0.8	1.0	1.33	1.33
재 료 비	내외고무Tube	Sonde용	set			0.33
	Probe	고압용	＆				0.2
	Rod	□40.5×3m	본			0.05	0.05
		□40.5×1m	＆	0.25	0.25
		□13.0×1m	＆	0.25	0.25
	절연Tape		개					4.0
	전선소모	50m 30회	m					1.7
	Sonde 손료	전기검층	개					0.025
	건 전 지		＆					8.0
	잡 품		식	재료비의 10%		재료비의 1%		재료비의 5%
동 력 비	경 유		□	5.6	6.72	8.4	11.2	11.2
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	Vane시험기	Hand Vane	일	0.33
		Strain Control	＆		0.4
	공내재하 시험기	저압용	＆			0.5
		고압용	＆				0.67
	전기검층기		＆					0.67
	시추장비	10HPset	＆	0.33	0.4	0.5	0.67	0.67
비 고 (보 정)	능 율	회/일	회	3.0	2.5	2.0	1.5	1.5
	기준심도 이상	심 도	(m)	10m이상		50∼80	80∼100	측정간격: 50□ 전극간격: 25, 50, 100□의 3가지
		보정율		1.3		1.25	1.5
	5회이상 연속	보정율				0.8	0.85
	중 압 25∼100kg/□	보정율				1.2

ㅁ. 강재 말뚝 등 부식성 시험 (지반의 비저항과 전기 화학적 복극작용을 복합, 강재 말뚝의 년간 부식율을 추정함)		비저항·기전력의 측정시험 방법은 보통 로젠위스트법이 이용됨. 미주전류의 측정은 변전소·철도인근에서 전원방향 직교의 2방향 측정. 로젠위스트법은 시추공저에 Magnesium 원추형 선단의 Corrosion Point를 타입 설치하고, 고주파 교류전류를 흘려 토층의 저항값을 Corrosion-Meter로 읽는 방법을, 목표 심도까지 반복시행 함. 비저항 측정은 토양 비저항계 봉을 토층에 설치하고 전류를 흘려, 전류의 비저항을 측정하며, 비교적 얕은 심도에 적용.
토양 부식성 시험		구 분		현장조사비 (측정)			기술업무
종 별	세 목	규 격	단 위	로젠위스트법	비저항 측정	미주전류측정	(미주전류)
				회당	개소당	2방향 회당	환경답사계획
인 건 비	고급기술자		인				0.2
	중급기술자		＆	0.4	0.3	0.5	0.5
	고급기능사	시추기능사	＆	0.4			0.5
	중급기능사	＆	＆	0.4	0.3	0.5
	특수인부	보링공	＆	0.8	0.6	1.0
재 료 비	Corrosion Point			0.1
	전극봉	A	개		0.1	0.1
		B	＆		0.1
	잡 품		식	재료비의 5%	재료비의 50%
동 력 비	경 유		□	6.7
	잡 유		식	경유의 20%
기계기구 손 료	Corrosion Tester	부식계	일	0.4
	미전류계		＆			1.0
	비저항계		＆			1.0
	비저항측정기	전기탐사기	＆		0.3
	시추장비	10HP Set	＆	0.4

ㅂ. Sampling

토질(흙)의 강도·압밀 등 역학적 성질과 물성(물리적성질)을 파악하기 위하여, 토층의 원위치(주로 시추공 이용)에서 시료를 채취하는 것으로, 가급적 교란되지 않도록 신중하게, 기존자료를 참고하여 시행한다.

○ Sampling의 종류

대 상 토 질		시료 채취 형식		시행구경	Sampler Tube
토 층	상 태	Sampling방법	구 조	시행대상	재질 및 규격
연약 점성토	연약한 점성토 N치 : 0∼4	고정 Piston식 Thin Wall	Single	시추공내경 □78□이상	SUS : 내경□75□ T=1.5∼2□ 황동 : 내경□75□ T=1.9∼2.1□ Thin Wall Tube를 내관으로 사용
	약간 굳은 점성토 N치 : 4∼8	수압식 Thin Wall	Single Double	시추공내경 □101□이상
경질 점성토	경질 점성토 N치 : 4∼15	Denison형		″
사 질 토	모 래 층	Sand Sampler		″	특수Catcher 부착
연약 점성토	연약 점성토 연속채취 (깊은지반까지)	Foil Sampler (별도장비)	Double	시추공 이용시 □126mm Boring 과는 별도	Sampler Tube(pipe) 내경 :□70□ T : 4.5□ Tape : 0.1□×12□

○ Sampling

종 별	세 목	규격	단위	1. Piston(본당)		2. Denison	3. Sand
				고정식	수압식	(본당)
				8	5	4	3
인 건 비	중급기술자		인	0.06	0.1	0.12	0.17
	고급기능사	시추기능사	"	0.125	0.2	0.25	0.33
	중급기능사	"	"	0.125	0.2	0.25	0.33
	특수인부	보링공	"	0.25	0.4	0.5	0.67
재 료 비	Sampler Tube	Thin Wall	개	1.0	1.0	1.0	1.0
	Sampler Shoe	Metal	"				0.07
	Metal Crown Bit	□101	"				0.07
	Core Catcher	□75	"				0.1
	Rod(AX)	□40.5×3m	본	0.01	0.01	0.01	0.01
	잡 품		식	재 료 비 의 3%
동 력 비	경 유		□	2.5	4.0	5.0	6.7
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	Sampler	각종	일	0.125	0.2	0.25	0.33
	시추장비	15 HP Set	"	0.125	0.2	0.25	0.33

4. Foil Sampling

연약지반에서 Thin Wall Sampling의 결점(Tube와 시료간의 내벽 마찰저항)을 보완한 것으로, Head내에 내장된 Foil Tape로 마찰저항을 제거하여 연속채취(All Sampling)가 가능하도록 개선한 것이며, 별도의 Sampling 장비가 동원되어야 하고, Foil Tape 1본의 길이는 약 25m/본이나 시료채취 가능길이는 최대 15m정도이다.

○ Foil Sampling   10m당

종 별	세 목	규 격	단위	수 량	비 고 (표준사양)
인 건 비	중급기술자	1인	인	3.5	작 업 별	소요일수
	고급기능사	"	"	3.5	현장 소운반, 조립, 정리	1.5
	중급기능사	"	"	3.5	Sampling 작업	1.0
	특수인부	2인	"	7.0	해체, 정리, 뒷정리	1.0
재 료 비	Foil Tape	20∼25m/Roll 0.08∼0.12×12	Roll	16.0	계	3.5
	잡 품		식	재료비의 3%	기계기구 이동설치 : 별도 (토질 기준)
동 력 비	경 유		□	5.0
	잡 유			경유의 20%
기계기구손료	Foil Sampler	7.5HP Set	일	3.5

나. 토질지반 원위치 시험

시 험 종 류			측정값의 추정 및 이용	비 고
현장단위체적 중량 시험			원위치에서 흙의 체적과 중량을 측정하여 토질의 밀도를 판정하는 것으로, 점성토층에서는 불교란시료를 채취하여 실내시험으로 측정되며, 사력이나 모래층의 깊은부분·점성이 없는 토층에서는 측정 정밀도가 부정확 함	치환법 : 모래, 물, 기름치환법 간접방법 : Radio-Isotope법 (방사선 이용 밀도·함수비 측정) 주로 이용되는 공법은 모래 치환법과 R.I법임
평판 재하 시험		도로	노반, 포장의 두께, 사용재료 등을 결정하기 위한 지반반력 계수(K값)를 구하는 시험으로, 노상 또는 지반을 평탄하게 고른후 □30cm 재하판에 2∼3톤의 하중 (Truck, 중기류) 으로 침하량을 구함	지반의 허용 지지력 추정 하중(P)에 대한 침하량(S) 실내시험 등에서 구한 지지력의 원위치에 대한 확인
		건축 기초	지반의 항복, 극한지내력 등 기초 설계 수치를 구하는 시험으로 0.8∼1.5m정도 터파기한 후, □30cm재하판에 5∼10톤하중(중기·Con'c Block이나 Screw Anchor·Earth Anchor의 인발저항)으로 침하량을 측정
도로용 변위량 측정 시험			성토된 노체·노상의 포장면 마무리 상태·피로도 등 변위량을 평면적으로 파악하여, 균일성·불량개소를 찾아내어 유지·보수공법의 검토자료 획득을 위한 시공관리 시험	복원변위법, 보통변위법, 복원 하중 5톤, 공기압 5.6kg/□의 Truck 또는 Roller 사용. 벵겔만 Beam 시험에 의한 변위량
CBR 시험	현 장		현장토층(노반, 노상)에 표준관입 Piston을 관입하여 지지력의 대소를 직접 측정하여 판정하는 시험으로 Truck이나 중기가 관입 재하물로 이용됨	노상·노반의 상태, 지지력 대소
	실 내		아스팔트 포장 등의 노반·기층·표층의 설계를 위한 노상의 지지력 자료를 얻기 위하여 Mold를 삽입, 불교란 시료를 채취하고 수침시켜 관입하는 시험으로 기상변화·경과기간 변화과정의 시설 사용중의 함수량 변화에 대비한 최악조건하의 CBR 추정	현상토 시험 : 불교란 시료 변상토 시험 : 교란시료 다짐→수침(96)→관입 수정CBR 설계CBR : 자연함수비

토질지반 원위치 시험				ㄱ. 현장 단위체적중량		ㄴ. 평판재하시험			ㄷ. 변위량
				모래치환	R.I법	도로용	건축용(개소당)		도로용
종 별	세 목	규 격	단 위	개소당	10개소당	3개소당	5톤이내	10톤이내	벵겔만법 50개소당
인 건 비	중급기술자		인	0.25	0.25	0.4	1.5	1.5	1.0
	초급기술자		＆		0.5	1.2	3.5	3.5	1.5
	고급기능사		＆	0.25		0.6	2.0	2.0	1.0
	중급기능사		＆	0.25	0.5	1.5	3.5	4.5	2.3
	초급기능사		＆			1.4	2.0	2.0	1.0
	보통인부		＆			3.2	2.0	4.0	2.0
재 료 비	H-Beam (10회사용)	300×150×3	본				0.1	0.2
		150×75×2	＆				0.4	0.8
	Screw Anchor	10회사용	＆				0.4	0.8
	표 준 사	25kg/대	대	1.0
	잡 재 료		식	인 건 비 의 1%
기기손료	현장단위체적 중량 시험기	모래치환법	일	0.25
		R.I법	＆		0.5
	Hydraulic Jack(시험용)	5톤(도로2톤)	＆			1.0
		10톤(건축5톤)	＆				2.0
		25톤(건축10톤)	＆					3.0
	재 하 판	□30cm	＆			1.0
		□45cm	＆				2.0
		□75cm	＆					3.0
	시험기구	Ring, Gage 가대, 기타	＆			1.0	2.0	3.0
	Benkelman Beam	자기 기록식	＆						1.0
	재하용 Truck	4.5톤 Dump	＆						1.0
	재 하 물	15톤 중기	＆			1.0	2.0	3.0
경 비	운 반 비	2.5톤 Truck	회			2.0	2.0	2.0	2.0
비 고	여비,일당,숙박	실 비		시험인력 현장 소요 일수
	부 대 공			함수량 시험 및 터파기 별도

ㄹ. 현장 C.B.R 시험				현장 CBR 4개소당	실내시험용 시료채취
					현상토, 4개소	변상토
종 별	세 목	규 격	단 위	3점/개소	3점/개소	70kg/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.5
	초급기술자		＆	0.5	0.25	0.12
	고급기능사		＆	1.5
	중급기능사		＆	1.25	0.25	0.12
	초급기능사		＆	1.25	0.5	0.25
	보통인부		＆	2.0	1.0	0.25
	2급 시험사	실내시험	시간
	3급 시험사	＆	＆
재 료 비	마 대		매			6.0
	Mold □15cm	w/collar, plate	set		0.002
	Cutting Edge	□=30cm	＆		0.005
	채취용구	10회 사용	조	0.5	0.25	0.12
	잡 품		식	재 료 비 의 5%
기구손료	C.B.R 시험기 시험기구	현장용	시간	1.0
		Gauge Ring 가대, 기타	조/일	1.0
	수도광열비		식	기구 손료의 5%
경 비	하 중 물	Truck임대	＆	1.0
	운 반 비	2.5톤 Truck	회	2.0
	여비, 일당, 숙박		식	지역별, 기간별
	보고서 인쇄 제본		＆	1.0
비 고	별도 경비	현장조건	＆	포장 굴착 토공비 별도
		단독수행시	＆	기술 업무비 별도

ㅁ. Block Sampling	시추에 의한 Thin Wall Tube Sampling이 곤란한 경우, 짧은 Tube(□=15cm,□75mm)로 1시료당 5본정도의 불교란 시료를 채취	Test-Pit지점 집수정 계획지점
ㅂ. Test-Pit	토층에 원위치 시험이나 자연시료 및 교란시료를 채취하기 위한 터파기로 토질을 직접 파악	터파기 : 인력, 중기 심 도 : 1m이내, 2m이내

현장 Sampling				ㅁ. Block Sampling	ㅂ. Test-Pit(개소당)
종 별	세 목	규 격	단 위	5본/시료당/개소	심도1m이내/개소	심도2m이내/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.1	0.1	0.15
	고급기능사		＆	0.1	0.1	0.15
	중급기능사		＆	0.25	0.25	0.35
	초급기능사		＆	0.25	0.25	0.35
	보통인부		＆	0.25	0.5	0.7
재 료 비	Thin Wall Tube	□75×15cm	본	5.0
	마 대		개		3.0	3.0
	채취용구	10회 사용	조	0.1	0.1	0.15
	잡 품	재료비의	%	3.0	20.0	20.0

다. Sounding (Cone Test)

Sounding은 모든 토사층을 대상으로 하는 Dynamic Cone과 qc=15kg/□내외까지를 대상으로 하는 Static Cone으로 대별되며, 주변마찰력·Capacity·대상토질의 분포심도·Test방법 등에 따라 구별되며, 주로 토층의 지지력 판정을  위한 시험으로, 점성토의 일축압축강도와 사질토의  지지력 측정 수단 및 S.P.T의  보조 자료로 활용함.

Cone Test 종류		시험방법 및 특징	비 고
ㄱ. Static Cone	Swedish	Screw Point(□33mm), Rod(□19mm) 및 재하용 Clamp(5kg)의 자중상태에서 5, 15, 20, 25, 50, 75, 100kg으로 점차 재하 하중을 변화시켜, 이에 상응하는 침하량과 100kg재하시의 25□관입량에 소요되는 반회전수를 측정	Handle, Rod(□19), Clamp, 재하중추, 저면판, Screw Point. 10∼15m이내 심도의 연약토층에 간이식으로 적용됨
	Dutch	Rod를 2중관으로 하여 주변마찰을 차단, 순수선단 저항과 마찰을 측정하는 것으로, Screw Anchor반력을 이용하여 Mentle Cone과 함께 외관 Rod를 압입한후 내관 Rod에 힘을 가하여, Cone 10□관입시의 저항값을 파악, 이를 반복하여 연속적인 지반의 저항값을 조사	Capacity : 10톤, 2톤 모 래 : qc=4N 점 성 토 : qc=14-17c 10톤 : □36mm, 30m 2톤 : □28mm, 15m
	Portable	인력으로 관입가능한 휴대용의 Cone Tester로 마찰저항을 고려한 5m심도 이내용의 Dutch Cone Portable형임	Single Tube :□16mm Double :□13mm+□22mm qc=10c
	Electrical Piezocone	Cone의 관입저항, 주변마찰저항, 간극수압의 3가지를 동시에 측정하고 이를 전용 Computer에 내장된 Soft Ware로 자동계산 출력하는 신공법	Capacity : 10톤, 20톤 간극수압소산시험 : 별도품 20m/개소
ㄴ. Dynamic Cone		□32mm∼□62mm, 60。Cone을 연속타격으로 S.P.T 관입시험과 동일하게 시행하며, 최근에는 Automatic Ram Sounding으로 자동화 된 것이 도입되었음	중 형 :□33.5mm, 30kg, 35cm, 10cm, Nd=10N 대 형 :□40.5mm, 63.5kg, 75cm, 30cm, Nd≠N

○ Sounding

종 별	세 목	규 격	단 위	Swedish Cone	Dutch Cone 10m/개소		Portable Cone 5m/개소		Dynamic Cone 개소당
				10m/개소	2톤 수동	10톤 유압식	단관식	2중관식	중 형	대 형
인건비	중급기술자		인	0.2	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3
	고급기능사		＆	0.5	1.0	1.0	0.2	0.4	0.5	0.9
	중급기능사		＆	0.5	1.0	2.0	0.2	0.4	0.5	0.9
	초급기능사		＆	1.0	2.0	2.0
	특수인부		＆						1.0	1.8
재료비	Screw Point	□33mm×20cm	개	0.5
	Sounding 전용 Cone	2톤 전용	＆		0.15
		10톤 전용	＆			0.2
		Portable 전용	＆				0.1	0.1
		60。×5cm	＆						1.0	1.0
	Cone-Test 전용 Rod	□19mm×80cm전용	본	0.06
		□16mm×1m전용	＆				0.05
		□13mm×1m전용	＆		0.08	0.1		0.05
		□22mm×1m전용	＆					0.05
		□28mm×1m전용	＆		0.08
		□36mm×1m전용	＆			0.1
	Manila Rope	□24mm	＆						1.0	1.0
	혼 합 유		□			1.0
	DP Hydro-Oil		□			0.5
	Grease		kg			0.5
	잡 품	재료비의	%	10.0	20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
동력비	경 유		□							15.1
	잡 유		식							경유의 20%
기계 기구 손료	Swedish Cone	Rod Point 제외	일	0.5
	Dutch Cone	2톤 수동식	＆		1.0
		10톤 유압식	＆			1.0
	Portable Cone		＆				0.2	0.4
	Cone 시험장비	중 형	＆						0.5
		대 형	＆							0.9
	시추장비	10HPset	＆							0.9
비 고	최대능력	심도/개소	m	10m이내	30m이내		5m이내		10m	15m

○ Electrical Piezocone Test

종 별	세 목	규 격	단 위	10톤 (20m/공)	20톤 (20m/공)	간극수압 소산시험 (회당)	비 고
인 건 비	고급기술자		인	1.5	2.0	0.5	Piezocone 소요일수
	중급기술자		＆	1.0	1.0	0.5	항 목	10m/개소	20m/개소
	초급기술자		＆	0.5	0.5	0.5	이동설치	0.5	0.5
	고급기능사	시추기능사	＆	1.7	2.4	1.0	측정준비	0.5	0.5
	중급기능사	＆	＆	1.7	2.4	1.0	측 정	0.5	1.0
	특수인부	보링공	＆	3.4	4.8	2.0	인 발	0.2	0.4
재 료 비	기 록 지	214×30m	Roll	0.1	0.2	0.1	자료정리	0.5	0.5
	복사용지	A4-30m	＆	0.3	0.5	0.2
	Floppy Disc	□3.5″ Diskette	개	1.0	1.0
	Filter	w/Tip	＆	0.2	0.3	0.1
	잡 품		식	재료비의 5%
동 력 비	경 유		□	3.3	6.0	1.3
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	Piezocone 시험기 w/Rod	10톤 5HP	일	1.0		0.4
		20톤 9HP	＆		1.0
	Sonde	Cone & Cable	＆	1.0	1.0	0.4
	Field Computer	전 용	＆	1.0	1.0	0.4
	계측기록계산기	전 용	＆	1.0	1.0	0.4
	반력하중	Screw	＆	1.0	1.0	0.4
	Carrior	Vergsion	＆	1.0	1.0
	Generator	1kVA전용	＆	0.5	0.5	0.2
비 고	별 도	현장조사비		기계기구 이동 설치비
		기술업무비		계획준비, 현지답사, 해석, 보고서 집필

라. 투수성 시험

시험종류	시 험 목 적	측 정 값 의 추 정	대상토질
ㄱ. 현장투수	지하수 부존상태·수위·토층·불투수성 지층의 존재 유무에 따라 시험방법별 적용	투수계수 측정 및 시간에 따른 수위 변화와 투수성 (Auger, Casing 주수법)	주로 사질토
ㄴ. 간극수압 측 정	점성토 : 투수계수 낮음 : 간극수압측정 사력층 : 투수계수 높음 : 수두측정	투수계수·수위·간극수압측정	점성토 및 사력층
ㄷ. 지 하 수 유향·유속	지하수 유동방향과 유속 측정	전위차와 시간(L.D형) 붕소의 희석도와 시간(SWM-K□형)
ㄹ. 지하수 검 층	지하수 유동면 유무와 심도를 파악하여, Land slide 지역에서의 유동면 조사에 주로 이용함	일정한 고농도전해용액(보통 식염수)으로, 공내 지하수를 치환하여 점차 유동면에서 희석됨으로 인한 저항값의 변화측정	Land slide 지역
ㅁ. 간이양수	지하수 부존상태·지하수량 확인 (각종 수문조사 추정결과 지역)	유입수 차단후 일정한 수위내에서의 양수량과 회복수위로 수량산출	Land slide 지역

ㄱ. 현장투수 시험(회당) 조립질 토층 (10-4/sec이상) (사질토)		방 법			Auger법 5m/공	Casing법(회복법)			주 수 법 15m/공
						공벽붕괴 5m/공	Single 15m/공	Double 15m/공
		지하수부존상태			자 유 수		피 압 수
		수 위 상 태			수 위 낮 음		수 위 깊 음
종 별	세목	규 격		조건 단위	공벽자립	공벽붕괴	명확한 불투수층	불명확한 불투수층
인 건 비	중급기술자			인	1.0	1.5	2.0	2.3	1.5
	고급기능사	시추기능사		＆	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
	중급기능사	＆		＆	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
	특수인부	보링공		＆	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
	보통인부	조력공		＆	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
재 료 비	Casing Pipe (50회사용)	□80A×5m		조		0.02
		□80A×15m		＆			0.02	0.02	0.02
		□50A×15m		＆				0.02
	잡 품			식	재 료 비 의 20%
동 력 비	경 유	25HP		□	5.0	8.4	12.6	15.1	8.4
	잡 유			식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	투수시험기기			일	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
	시추장비	10HP set		＆	0.6	1.0	1.5	1.8	1.0
비 고 심도보정	구 분	m	5이내		6∼10	10이내	10∼20	20∼30	30∼50
	Auger, Casing	보정	1.0		1.3
	단·복 주수법					0.8	1.0	1.3	1.5

ㄴ. 간극수압측정 (투수성이 아주 높고 낮은 층)		방 법		간극수압 측정	수두 측정
		투 수 성		투수성 불량 (점성토)	투수성 양호 (사력층)
종 별	세 목	규 격	단 위	20m이내 회당	20m이내 회당
인 건 비	중급기술자		인	1.7	2.0
	고급기능사	시추기능사	＆	1.2	1.5
	중급기능사	＆	＆	1.2	1.5
	특수인부	보링공	＆	1.2	1.5
	보통인부	조력공	＆	1.2	1.5
재 료 비	수두측정 Pipe. Gas관	□50A×20m	m		0.02
	잡 품		식		재료비의 10%
동 력 비	경 유	25HP	□	10.0	12.6
	잡 유		식	경유의 20%
기계기구 손 료	간극수압측정기		일	1.2
	수두측정기	지하수위계	＆		1.5
	시추장비	10HP set	＆	1.2	1.5

ㄷ. 지하수 유속, 유향 동시측정
형 별	L.D 형	SWM-K□형
측정방법	시추공경□86∼116mm의 공에서, 공벽 붕괴를 예방하고, 청수로 철저히 Surging한 후 차수 Packer로 공내수의 변동을 방지하고 비저항이 틀리는 정제수를 Sensor부분에 치환하고 공저에 설치하여, 지하수 유동에 의한 비저항 값 변화를 전위차로 검출함	□150mm시추공에 개공율 40%이상의 Strainer (□80mm)Pipe와 공벽간에 콩자갈로 Filtering 되도록 설치하고, 측정기를 Pack에 고정, Pipe 내에 삽입, Tracer함께 각 방향에서 측정하므로, 어느 심도에서나 다수 측정 가능함
결과판정	검출된 시간과 전위차 곡선으로 판정	붕소의 희석정도(Point 타이루숀 법)
측정유속범위	10-5∼10-2cm/sec(1∼800cm/day)	1×10-1∼3×10-5cm/sec
소요일수	2일/회	2일/2점/회
기 타	측정오차 : 유향±4.5%, 유속±5%	Tracer(붕소) 소요량 : 2□/점

1. 지하수 유속, 유향 동시 측정 형별 현장 기술업무비 품

종 별	세 목	단 위	L.D형 15m이내/공, 회당		SWM-K□ 30m/공, 2심도/회
			계획, 준비	자료정리	계획, 준비	자료정리
인 건 비	고급기술자	인		0.8	0.5	0.5
	중급기술자	＆	0.8	1.0	0.5	1.0
	고급기능사	＆	0.8
	중급기능사	＆	0.8
	특수인부	＆	0.8

2. 지하수 유속, 유향측정, 형별 현장조사비				L.D (15m/공이내/회)			SWM-K□(30m/공, 2심도/회)
종 별	세 목	규 격	구분 단위	장치 설치	측 정	Casing 철 거	공 내 Surging	관측정설치	계기 설치 Tracer 준비	측 정	Casing 계기 철거
인 건 비	고급기술자		인		1.1				0.5	1.0
	중급기술자		＆	0.3	1.1	0.8	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5
	고급기능사	시추기능사	＆	0.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
	중급기능사	시추기능사	＆	0.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
	특수인부	보링공	＆	0.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
재 료 비	Casing Pipe (50회 사용)	□50A×15m	조	0.02
		□80A×2m×10EA	＆					0.02
	Strainer (50회 사용)	□80A×1m×10EA	＆					0.02
	질소 Gas	47□×99.9%	통		0.2					0.1
	차수 Rubber	차수Packer용	개	0.1
	정 제 수	2,000CC	병		3.0
	콩 자 갈	Filter용	□					0.5
	철 망	Steel Net	□					3.0
	End Cap	Steel	개					1.0
	Surging Hose (5회 사용)	□32mm×35m	조				0.2
	Ball	유리구슬	kg	0.3
	Ammonium		병						1.0
	Ethyl alcohol	500cc 入	＆						1.0
	자기 Tape		Roll		0.02
	기 록 지	50m/Roll	＆l							0.4
	충 전 료	12V DC	회		1.0
	잡 품		식	재료비의 10%			재 료 비 의 3%
동 력 비	경 유		□	2.5		6.7	24.4	8.4		11.7	4.2
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	유속, 유량계	Sensor부 L.D형	일	0.3	1.1
	측 정 기	SWM-K2형	＆					0.5	1.0	1.0
	발 전 기	25kVA 35HP	＆					0.5	1.0	1.0
	Compressor	125cfm	＆				1.0
	시추장비	10HP set	＆	0.3	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5

Land slide 지역조사		종 류		ㄹ. 지하수검층(30m이내/공)		ㅁ. 간이양수시험(2시간이내)
		시험목적		유동면 유무와 심도 파악		지하수 부존상태 및 수량확인
종 별	세목	규 격	단 위	관 측(공당)	해 석(공당)	시 험(회)	자료정리(회)
인 건 비	고급기술자		인		0.2	0.1
	중급기술자		＆		1.0	0.2	0.1
	고급기능사	시추기능사	＆	1.0	1.0	0.5
	중급기능사	＆	＆	2.0		0.5	0.2
	특수인부	보링공	＆	2.0		1.0
	제 도 사		＆		0.5		0.1
재 료 비	Pickup	75점×49.5m	개	0.05
	공 드 럼	200□/개	＆	0.02
	Hose	□12mm	m	65
	잡 품	소모품		재료비의 3%	인건비의 1%	인건비의 5%	인건비의 1%
동 력 비	경 유		□	1.7		6.1
	잡 유		식	경유의 20%		경유의 20%
기계기구 손 료	비저항측정기		일	1.0
	양수Pump	5HP	"	1.0
	유량측정기	V-notch	"			0.3
	공기압축기	125cfm 100psi	"			0.3
	시추장비	10HP set	"			0.3
비 고	지하수검층	측정대상공 : 30m이내/공, 측정 간격 : 0.25m마다 측정빈도 : 5, 10, 20, 30, 40, 50, 180분 2회 성 과 품 : 수직검층해석(유동면 판정), 저항변화도

마. 양수시험

시험종류	시 험 목 적	측 정 값 의 추 정	대상토질
양 수 시 험	지하수 부존상태·양수량 판정·배수계획 ·제반 주입공법 판정 등	양수량·시간에 따른 수위변화·투수·저유계수 산출 (예비 단계, 연속)	주로 사력층 양수정·관측정

시험의 단계는, 예비시험으로 본시험에 대한 적정양수량을 결정하고,  5∼6단계로 변화시켜 각 단계별 양수량에 대한 수위 강하량을 구하고, 한계양수량을 결정한 다음, 그 이하가 되도록 시험을 시행한다.

관측정 배치는 한 방향 일열에 3∼5개로, 대수 Graph상에 등간격이 되도록 배치하고, 공수는 많을수록 좋으나 하천·저수지·지층변화 예상지역·정밀조사결과 요구지역 등에서는 2∼4방향으로 배치함이 바람직하다.

또, 다수의 대수층일 때 분리측정을 하려면 Parker 효과가 문제시되며, 사력층 등 투수계수가 높은층을 제외한 세립질 모래층 등에서는 Filter를 설치하고, 청수 굴진과 함께 충분한 Slime제거 등 정호를 청소하여 시험결과의 신뢰도를 높여야 한다.

ㄱ. 양수시험 품 산출 표준시방

양수정(착정)mm, 3개공			관측정 (공당3개소×2방향=6개소)				예상지층구성(m)· 20m심도
공 경	착정공경	심 도(m)	공 경	굴진공경	심 도	수 량	토층별	점성토	사질토	사력층
□150	□250	20	□50	□83	10	2	분 포	0∼7	7∼17	17∼20
□200	□300				15	2	층두께	7	10	3
□250	□350				20	2	계 20m

ㄴ. 양수시험정 착정 및 부대장비 표준 능률

형 성 구 경				1. 작 업 능 률 (m/일)					양수시험 기계 기구			3. Slime 처 리
착 정		양수정		토 질 별			Casing		양 수 Pipe	수 중 Motor Pump (kW)	발전기	2.5톤 Truck
□mm	Inch	□mm	Inch	점성토	사질토	사력층	설치	철거	□mm		kVA	회
250	10	150	6	6.3	6.0	2.6	20	50	50	10HP (7.5)	30	4
300	12	200	8	5.7	5.3	2.3	15	30	80	20HP (15.0)	45	5
350	14	250	10	5.3	5.0	2.0	10	25	100	25HP (18.5)	60	7

양수정 공경		2. 수 중 Motor 펌 프				발 전 기		4. 양수시험 9일/개소
□mm	Inch	용 량	Pipe	소요일수(20m당)		능력		측 정
		kW	□mm	설 치	철 거	kVA	엔진 HP	시 험	일	시 간	비 고
150	6	7.5	50	1.5	0.5	30	40	예 비	1.0	7
200	8	15.0	80	1.7	0.7	45	60	단계별	3.1	22	6단계
250	10	18.5	100	1.8	0.8	60	80	연 속	4.3	30	연속 24시간

ㄷ. 기술업무비                                                                 중규모, 1급기준

업무내용(개소)			1. 양수정 착정 1공/개소		2. 관측정 6공/개소		3. 양수시험 9일/개소
			□250(150)∼□350(250)		□86(50)		예비+단계별+연속
종 별	세 목	구분 단위	계획준비(중규모)	현지답사(중규모)		해석(평가,고찰,판정)		보고서집필(1급)
인 건 비	특급기술자	인				0.5		2.0
	고급기술자	＆	0.5	0.5		2.0		3.0
	중급기술자	＆	1.0	1.5		4.5		4.0
	초급기술자	＆	0.5	2.0		9.0		3.0
경 비	보 고 서 인쇄제본	식						1.0
	여비,일당,숙박	＆	소요일수 실비정산

ㄹ. 현장 조사업무 및 측정비

구 분	구 별	세 항	단 위	양수정 착정 1공/개소	관측정 천공 6공/개소	비 고
				□250∼□350	□83, 20m, 15m, 10m 각2공
가 설 비	장비조립해체	착정장비 20HPset	개소	250, 300, 350 각1		착정, 시추 시험의 각 항목별수 량에 따라 적용
		시추장비 10HPset	＆		3공×2방향/개소=각6
	급수설비	필요에 따라	＆	지형, 경사, 거리 용수량에 따라 적용
	작업대 가설	필요에 따라	＆	지형, 경사 등 작업조건에 따라 적용
공형성비	굴 진 비 (인건비,재료비 동력비,손료)	점 성 토	m	7/개소	7×6=42m/개소
		사 질 토	＆	10/개소	(10+8+3)×2=42m/개소
		사 력 층	＆	3/개소	3×2=6m/개소
	정호세척	Air Surging	＆	20/개소
		Slime 처리	회/개소	4, 5, 7회
	Casing	설치, 철거	m	(8+2.5)×2 =21m/개소	90(시추장비에 포함)
양수시험	인건비,재료비, 동력비,손료	시험(예비,단계,연속)	일		1+3.1+4.3≒8.4일/개소
		수중 Motor Pump	＆		9일/개소
경 비	운 반 비 여비,일당,숙박	장비 및 시험기구	식	1.0	1.0
		현장시험 인력	＆		1.0

1. 양수정□10″착정 10m당 품

□250mm (□150mm)		구 분		착 정			Casing
		지층 및 구별		점성토	사질토	사력층	설 치	철 거
종 별	세 목	규 격	능률 단위	6.3	6.0	2.6	20	50
인 건 비	중급기술자		인	0.79	0.83	1.92	0.25	0.1
	고급기능사	시추기능사	＆	1.59	1.67	3.85	0.5	0.2
	중급기능사	＆	＆	1.59	1.67	3.85	0.5	0.2
	특수인부	보링공	＆	3.17	3.33	7.69	1.0	0.4
재 료 비	Core Tube	□250×1.5	본	0.034	0.05	0.08
	Metal Crown Bit	□250	개	0.43	0.65	0.96
	Wing Bit	□10″	＆	0.1	0.13	0.2
	Rod	□73×3	본	0.06	0.085	0.4
	Casing	□150(6″)	m				8.0
	Strainer	□150(6″)	＆				2.5
	철 망	Steel Net	□				1.3
	모래, 자갈	충진, 폐쇄용	□				0.5
	Bentonite	25kg/ 대	대	6.0	18.0	27.0
	부속품,잡품		식	재 료 비 의 15%			재료비의 5%
동 력 비	경 유	58HP	□	86.7	97.6	240.0	23.3	7.8
	잡 유			경 유 의 20%
기계기구 손 료	착정장비	20HP Set	일	1.59	1.67	3.85	0.5	0.2
	용 접 기	직류, 200Amp	＆				0.5	0.2
	Derrick	5m Pipe	＆	1.59	1.67	3.85	0.5	0.2
	급수Pump	5HP, □20mm	＆	1.59	1.67	3.85
	Mixer	3HP	＆	1.59	1.67	3.85
비 고	부 하 율	주입Pump포함	%	70	75	80	60	50

2. 양수정□12 ″착정 10m 품

□300mm (□200mm)		구 분		착 정			Casing
		지층 및 구별		점성토	사질토	사력층	설 치	철 거
종 별	세 목	규 격	능률 단위	5.7	5.3	2.3	15	30
인 건 비	중급기술자		인	0.88	0.94	2.17	0.33	0.16
	고급기능사	시추기능사	＆	1.75	1.89	4.35	0.67	0.33
	중급기능사	＆	＆	1.75	1.89	4.35	0.67	0.33
	특수인부	보링공	＆	3.51	3.77	8.7	1.33	0.67
재 료 비	Core Tube	□300×1.5	본	0.04	0.06	0.09
	Metal Crown Bit	□300	개	0.46	0.69	1.06
	Wing Bit	□12″	＆	0.1	0.13	0.2
	Rod	□73×3	본	0.075	0.1	0.45
	Casing	□200 (8″)	＆				8.0
	Strainer	□200 (8″)	＆				2.5
	철 망	Steel Net	□				1.8
	모래, 자갈	충진, 폐쇄용	□				0.7
	Bentonite	25kg/대	＆	8.0	24.0	36.0
	부속품, 잡품		식	재 료 비 의 15%			재료비의 5%
동 력 비	경 유	58HP	□	102.3	117.8	288.2	33.9	14.1
	잡 유		식	경유의 20%
기계기구 손 료	착정장비	20HPset	일	1.75	1.89	4.35	0.67	0.33
	용 접 기	직류, 200Amp	＆				0.67	0.33
	Derrick	5m Pipe	＆	1.75	1.89	4.35	0.67	0.33
	급수Pump	5HP, □20mm	＆	1.75	1.89	4.35
	Mixer	3HP	＆	1.75	1.89	4.35
비 고	부 하 율	주입Pump포함	%	75	80	85	65	55

3. 양수정 □14″착정  10m 품

□350mm (□250mm)		구 분		착 정			Casing
		지층 및 구별		점성토	사질토	사력층	설 치	철 거
종 별	세 목	규 격	능률 단위	5.3	5.0	2.0	10	25
인 건 비	중급기술자		인	0.94	1.0	2.5	0.5	0.2
	고급기능사	시추기능사	＆	1.89	2.0	5.0	1.0	0.4
	중급기능사	＆	＆	1.89	2.0	5.0	1.0	0.4
	특수인부	보링공	＆	3.77	4.0	10.0	2.0	0.8
재 료 비	Core Tube	□350×1.5	본	0.046	0.07	0.1
	Metal Crown Bit	□350	개	0.49	0.72	1.18
	Wing Bit	□14″	＆	0.1	0.13	0.2
	Rod	□73×3	본	0.09	0.115	0.5
	Casing	□250(8″)	＆				8.0
	Strainer	□250(8″)	＆				2.5
	철 망	Steel net	□				2.2
	모래,자갈	충진, 폐쇄용	□				0.9
	Bentonite	25kg/대	＆	10.0	30.0	45.0
	부속품,잡품		식	재 료 비 의 15%			재료비의 5%
동 력 비	경 유	58HP	□	117.8	132.5	350.7	54.5	18.7
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	착정장비	20HPset	일	1.89	2.0	5.0	1.0	0.4
	용 접 기	직류, 200Amp	＆				1.0	0.4
	Derrick	5m Pipe	＆	1.89	2.0	5.0	1.0	0.4
	급수Pump	5HP, □20mm	＆	1.89	2.0	5.0
	Mixer	3HP	＆	1.89	2.0	5.0
비 고	부 하 율	주입Pump포함	%	80	85	90	70	60

ㅂ. 양수시험 ㅅ. 수중 Moter Pump o. Air Surging		구 분		ㅂ. 양수시험 (개소)			ㅅ. 수 중 Motor 펌프(20m/개소)						ㅇ. 정호세척 (Air Surging)
		조건별 구분		예비	단계	연속	설 치			철 거
							7.5kW□50	15kW □80	18.5kW□100	7.5kW □50	15kW □80	18.5kW□100
종 별	세 목	규 격	일수 단위	1.0	3.1	4.3	□150	□200	□250	□150	□200	□250
							1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8
인건비	중급기술자		인	1.0	3.1	4.3							0.5
	고급기능사	시추기능사	＆				1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8	1.0
	중급기능사	기계 운전사, 설치공	＆	1.0	6.2	8.6	1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8	1.0
	초급기능사		＆	2.0	6.2	8.6
	특수인부	보링공	＆	1.0	6.2	8.6	1.5	1.7	1.8				2.0
	보통인부	조력공	＆	1.0	6.2	8.6	1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8
재료비	잡 품	소 모 품	식	인 건 비 의 1%
동력비	경 유		□	규모별 소요량			50.4	57.1	60.4	16.8	23.5	26.8	48.8
	잡 유		식	경 유 의 20%
기 계 기 구 손 료	양수 Pipe Socket부	□50A	일	(150) 9.0
		□80A	＆	(200) 9.0
		□100A	＆	(250) 9.0
	수중 Motor Pump(Set)	7.5kW	＆	(150) 9.0
		15kW	＆	(200) 9.0
		18.5kW	＆	(250) 9.0
	Generator (발 전 기)	30kVA (40)	＆	(150) 9.0
		45kVA (60)	＆	(200) 9.0
		60kVA (80)	＆	(250) 9.0
	V-notch		＆	9.0
	공기압축기	125cfm 100psi	＆										1.0
	착정장비	20HPset	＆				1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8
	Chain Block	3톤	＆				1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8
	Derrick	2단 5m 3발	＆				1.5	1.7	1.8	0.5	0.7	0.8
	운반비	2.5톤 Truck	회				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

바. 시추공 이용. 암반 투수성 시험

시 험 종 류		시 험 목 적 및 추 정
암반투수시험	10압식	투수성이 낮고 강도가 높은 암반에 적용 사용 Packer별 : Air식, Expension(2중관식), Rod Packer
	저수압	주 수압을 너무 높였을 때, 파괴되는 한계 압력이 낮은 암반, 특히 지하수위가 낮거나 시험심도가 깊은 상황에 적용
공내 미유속 측정		공내 지하수 흐름의 방향과 유속을 심도별로 감지하여 공벽에서의 용수 및 일수 위치와 단위 구간당 유량 증가량을 얻고 투수계수를 구함 자연수위 상태에서 배수 및 주입으로 수위를 변화시켜 측정
용수압(J.F.T)시험		구간별 암반의 투수성 파악을 위하여 Drop Valve, Packer, Strainer(측정관)을 이용하여, 수위상승 측정기 등으로 지하수의 상승속도(수위와 시간) 최고정수위 (압력수두)를 측정하여 암반의 투수계수, 공저압을 구함

ㄱ. 지하수의 추적

지하수의 지하유로·유속을 파악하여, 활동 pattern을 해석코저, 투입공을 형성하고 이에 Tracer를 투입하여 각지점에서 지하수를 채취하고, 정량분석·육안판별·비저항값의 변화를 파악한다.

일반적인 Tracer의 검출방법		1개 지역 추적 조건
종 류	검출사항	구 분	기간 및 빈도
식 염	정량분석, 전기 비저항값	시료당투입,채수	투입전 5일, 투입후 25일 → 계 30일
유산망간	정량분석, 정성분석	채 수 개 소	10∼20개소
중크롬산 카리	정량분석, 정성분석	채 수 방 법	투입일 4회, 2∼3일 3회, 4∼25일 1회
형광염료	육안관찰, 형광 광도계	투입채수거리	100m

ㄱ. 지하수 추적

종 별	세 목	규 격	단 위	1개월당	분석 (1000시료당)			수질분석 (시료당10성분)
				투입·채수	정성	정량	해석	채수·분석	해석
인 건 비	고급기술자		인				1.0		0.2
	중급기술자		"	2.0	1.0	2.0	2.0	0.1	0.5
	초급기술자		"	10.0	2.0	4.0	5.0	0.2	0.5
	1급시험사		"		4.0	8.0		0.4
	2급시험사		"		15.0	25.0		1.0
	3급시험사		"		15.0	25.0		1.0
	제도사		"				2.5		0.5
	보통인부		"	35.0
재 료 비	투입약품 (거리 100m이내 기간 30∼40일)	식 염	kg	100
		MnSO4	"	40
		후로렛싱	"	4.0
	검출시약류	지하수 추적	식			1.0
		수질분석용	"		1.0			1.0
	약 품 류	수질분석용	"					1.0
	채 수 기	1000cc 특수채수기	개	20.0
	채 수 병	100cc 20×(4+3+2+27)	"	720.0
		1000cc 착색병	"		1.0	1.0		1.0
	시험기구	수질분석용 용기류	식		1.0	1.0		1.0
	잡 품		식	재료비의 3%	재료비의 10%		인건비의 1%	재료비의 10%
기구손료	분석기구	수용성분, 염화물, 유산염 분석용	일		10.0	15.0		1.0
	형광 광도계	지하수 추적용	일	30.0
비 고	수정(보정) 요 인	투입,채수,거리별, 투입약품수량 및 채수기간		채수거리		(m)	50이하	100이하	200이하
				식염		kg	50	100	300
				MnSO4		kg	30	40	60
				후로렛싱		kg	3	4	7
				채수기간		일	25	30∼40	60
	수질분석	10성분	항목	HCO-□, Cl-, SO-4, Na+, Ca++, K+, Mg++, PH, RpH, SiO□

암반 투수성 시험				ㄴ. 암반투수			ㄷ. 미유속 측 정			ㄹ. 용수압 (개소)		ㅁ. Grout시험(회)
종 별	세 목	규 격	구분 단위	10압식 회/50m	저수압		회 공/40m			심도100m		5kg/□			10kg/□
					준비+측정					준비+측정
												5단계 3회/일			1단계 2회/일
인 건 비	중급기술자		인	1.3	2.0		2.0			1.0		0.33			0.5
	초급기술자		"	0.65	1.0		1.5			0.75		0.1			0.1
	고급기능사	기추기책	"	1.3	2.0		1.0			1.0		0.33			0.5
	중급기능사	시추보조	"	1.3	2.0		1.0			1.0		0.33			0.5
	특수인부	보링공	"	1.3	2.0		1.0			2.0		0.33			0.5
재 료 비	Packer부품	심도 50m용	조	0.017
	Pump부품		"	0.01	0.01							0.016			0.024
	Manifold부품		"	0.01	0.01							0.2			0.3
	주입 Hose	□20□×60m	"	0.005			0.005					0.008			0.012
	Packer고무		"		0.67					0.1
		Grout용	"									0.12			0.18
	질소 Gas		통		0.2					0.2
	측 정 관	□40A×3m	조		0.15					0.3
	Air Hose	고압용 □6.5×200m	"		0.05					0.1
	Cable 소모	Sensor용 200m	"		0.033					0.033
	Battety충전	기기	회				1.0			1.0
	Vinyle Tape		개							5.0
	Sealing		"							5.0
	잡 자 재	재료비의	%	3.0	5.0		10.0			5.0		3.0			3.0
동 력 비	경 유		□	48.9	564		10.7			7.2		10.6			16.1
	잡 유		식	경유의 20%
기계기구 손 료	자기압력유량계	120□/min	일	1.3								0.33			0.5
	저수압 측정장치		"		1.5
	미유속계	지시계	"				1.0
	용수압 측정기		"							1.0
	Packer	30m set	"									0.33			0.5
	Mixer	5HP	"									0.33			0.5
	시추장비	10HP set	"	1.3	1.5		1.0			1.0		0.33			0.5
	급수펌프	10HP	"	1.3	1.5		1.0
	발전기	1kVA 3HP	"	1.3	1.5							0.33			0.5
	Derrick	5m Pipe	"	1.3	1.5					1.0
	수 조	1000□	"	1.3	1.5
비 고	부하율 적용	(유류산출)	%	80.0		80.0	80.0			50.0		80.0			80.0
	심도보정 (m)	암반투수시험	40m이내 : 70%							60m이상 : 130%
		용수압 측정	보정산출식					50.0	100.0		150.0		200.0	250.0		300.0
		준비	K = 0.6 + 0.004d					0.8	1.0		1.2		1.4	1.6		1.8
		측정	K= 0.74 + 0.0027d					0.87	1.13		1.27		1.4	1.53

사. 물리검층

지층의 물리적 제반 성질중 전기적 성질·속도·전파성·음향반사·방사능강도·□선분산도 등 시추결과로 파악되는 토질이나, 암석의 색조·암질·연경도·절리 등과는 무관한 제반성질을 파악하는 원위치 시험으로서, 공내삽입 검지기(Sonde 또는 Probe)·지표에서의 측정용 측정기·기록지 및 연결전선·Wire·Cable 등과 공내삽입·설치용 기계기구(시추기, Drum, Sieve등)로 구성된다.

시추공은 이의 수행이 양호한 탐사결과를 얻을수 있도록, 적절한 공경·공벽유지·Casing설치 깊이·공경변화·니수사용 유무 등 굴진상황의 정확한 기록 Data와 함께, 방사능 물질의 취급·교류전원의 이용시에 대한 대비·화약류 취급 등의 제반문제와 고가인 탐사기구의 파손.손실 등의 위험을 예방할수 있도록, 특히 공벽의 붕괴 위험에 대비하고, 기구의 공내 입출 사고발생에 유의하여야 한다.

종 류	원리 및 목적	주 의 사 항	비 고
음 파	초음파 발진자가 내장된 Sonde를 시추 공내에 삽입 하여, 공벽에 전파된 초음파 속도를 측정하는 것으로, 공벽의 구열 상황을 관측	·붕괴성·공내 돌출지반 측정불능 ·공내지하수가 발진원과 공벽간의 전파 매체이므로 지하수가 부존 되지 않는 공에서는 측정 불능 ·화약류 사용 사전수속대비	각종Sonde : 발진·수진용 Bore-Hole Pick, 증폭기, 기록기 속도(V)=□t 지반상수 추정 : 지층의풍화·연경도· 동탄성계수·강성율· Young율·포아송비 속도 주상도 작성 음파 : 연속측정 속도 : 일정간격(2m)
속 도	공내에 지진계(수진기)를 삽입하고, 진원(전기뇌관, 화약 등)을 발생시켜, 진동과 전파시간으로 공벽의 탄성파속도(구간별 평균속도)를 구하여, 정성적인 연경도·동탄성계수·포아송비 등의 판정자료로 활용
P파, S파 속 도	속도 검층법과 대체적인 원리는 같으나, 공내의 소정심도에 수진기를 공벽에 압착시켜, 지표의 P파진원(전기뇌관,화약류)과 S파 발생원(Steel Plate를 옆으로 타격)으로부터의 탄성파 전파시간과 속도로, 지반의 연경도·포아송비·강성율·Young율을 측정하여, 구조물 내진설계 기초 자료로 활용	·Bore-Hole Pick에(공내지진계) 알맞는 공경과 니수로 공벽 보호·철제Casing이나 지표부 발진원 부근의 Con'c 포장은 제거 하여야 하며 PVC Pipe로 보호함이 보다 양호함

종 류	원 리 및 목 적	주 의 사 항	비 고
반 사	단파장의 음파(초음파) 발생원과 수진기로, 이질의 매체(공내수와공벽) 경계면 반사파로 공벽의 성상(연경도,구열빈도)을 파악함	·Cementing구간이나 공내수면 이상은 측정불가 ·용출개소 추정 ·반사강도(능력율) 고려	연속공벽반사기록· Centralizer· 발진자·수진자 발진·증폭·기록기
전 기	시추공내 및 지표에 각각 2개의 전극으로 전류를 흘려 전위를 측정하여, 외견 비저항 변화로 지층변화(점토·사력·풍화대범위·단층 파쇄대의 유무 ·대수층의 두께·위치 등)를 판정	·Casing삽입구간 측정불능 ·시가지 송전선 부근의 Lose 대책 고려 ·공내 Surging 철저	공내전극간격 0.25, 0.5, 1.0로 외견비저항(□a) □a=4□a V/I
밀 도	방사능 물질 검출기를 삽입하여, 공벽지층에 방사선을 산란시켜 밀도를 측정함 □선을 방사하여 방사선 동위원소(Co60, Cs137)를 이용하는 것을 밀도검층 이라고도 함 □선은 지층구성 물질에 따라 산란을 발생하고 □선의 강도는 감소함	·Casing 사용시는 재질에 따라 교정시험으로 교정치를 산출하여 보정하여야 함 ·방사능 동위원소 취급에 관한 법률 규정에 따라 취급	지층의 밀도 측정
온 도	감온체 부착 Probe로 공내 위치별 수온을 측정하여, 지하수의 용출개소·암반의 구열·온천 용출위치 및 온도조사 대수층의 판정에 이용됨	·감온부의 충분한 응답 시간을 만족시킬수 있도록 측정시간을 고려 ·평형상태하에서 측정	지층의 열전도율에 따라 지온구배가 나타나므로, 온도 분포 변화 개소 검출
공 상 태	굴착된 공경 및 공벽 변화상태를 측정하여, 검층결과를 해석, 교정자료로 이용	·공저로부터 상향측정 ·붕괴개소 부정확

ㄱ. 물리검층 기술업무비

1. 계 획 준 비 (건)			속도(P), 음파 P.S, 밀도, 반사, 전기	온 도	공 상 태	2 종	3종이상
종 별	세 목	단 위
인 건 비	고급기술자	인	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5
	중급기술자	〃	2.0	2.0	1.0	2.6	3.0
	초급기술자	〃	2.0	1.0	1.0	2.6	3.0
경 비	여비,일당,숙박비	식	지 역 별, 기 간 별
	장비운반비	회	거 리 별, 차 종 별

구 분			2. 해석100m당,2m간격		3. 보고서 집필(건)
종 별	세 목	단 위	속도(P)	P.S	속도 or 전기	온도	공상태	2종	3종이상
인 건 비	특급기술자	인	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5
	고급기술자	〃	2.0	4.0	3.0	1.0	1.0	3.9	4.5
	중급기술자	〃	4.0	8.0
	초급기술자	〃	2.0	4.0
재 료 비	소모품비	식	인건비의 1%

4. 자료정리 계산                                                                      100m당품

종 별	세 목	단 위	속도(P), P.S(2m간격)			음파,밀도,반사,전기,온도,공상태(연속)
인 건 비	중급기술자	인	2.0			5.0
	초급기술자	〃				3.0
재 료 비	소 모 품	식	인 건 비 의 1%
심도 보정	해석,측정,정리계산	산 출 공 식		50m미만	70m		100m	150m	200m
		K=		1.2	1.1		1.0	0.88	0.8

ㄴ. 물리검층 현장조사비(측정비)                                                       100m당품

종 별	세 목	규 격	단 위	2m 간격		연 속
				속도(P)	P.S	음 파	밀 도	반 사	전기 온도	공상태
인 건 비	고급기술자		인	1.0	2.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.25
	중급기술자		"	4.0	8.0	6.0	2.0	4.0	2.0	1.0
	고급기능사	시추기능사	"	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.5
	중급기능사	"	"	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.5
	특수인부	보링공	"	2.0	2.0		1.0	2.0	1.0	0.5
재 료 비	기 록 지 (용 지)	B4×15m	Roll			1.0	1.0	3.0	2.0	2.0
		Oscillator paper	"	2.0	8.0
	건 전 지	발파기용	개	4.0	8.0
		통신용	"	8.0	16.0
	충 전 료	12V. D.C	회	2.0	4.0		2.0		1.0	1.0
	수은전지		개				0.2
	판 재	12□×30□×4m	매		1.0
	절연 Tape	19□×20m	개	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0
	전기뇌관	6호순발	"	40.0	40.0
	Gasoline		□			4.0
	Cable손료	각종 100m, 40회사용	조	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
	Sonde손료	각종 40회 사용	"			0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
	잡 품	소 모 품	식	재 료 비 의 5%
동 력 비	경 유		"	재 료 비 의 1%
기계기구 손 료	물리 검층기	각 종	"	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.5
	시추장비	10HP Sst	"	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.5
	Derrick	5m Pipe	"	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	0.5
경 비	여비,일당,숙박		"	지역별 기간표
비 고	전극간격	전 기	m	0.25, 0.5, 1.0m의 3종
	공 경	공상태,속도	구경	공상태 :□45mm∼□100mm, 속도 :□86mm이상 형성
	화약류사용	속도,P.S	식	사용절차 수속, 취급, 보관비 등 별도
	방사능물질	밀 도	"	방사능 사용물질 사용법규에 따라 수속 취급 등 별도

제 7 장  물리탐사

제2장 조사업무 간접경비

가. 탄성파 탐사(Seismic Survey)

나. 전기탐사

다. 지하 Radar탐사

라. 1m심도 지온탐사

마. Geo-Tomography : 탄성파,비저항

바. Bore-Hole Camera Inspection      System(Down Hole TV)

사. 자력, S.P, E.M, I.P탐사

아. 해상음파 탐사

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                         제7장 물리탐사

제 7 장. 물 리 탐 사

가. 탄성파 탐사(Seismic Survey - 지진탐사)

탄성파 탐사란 지표근처에서 인위적인 음원을 발생시키고, 지중으로 확산되는 탄성파(Seismic Ray)가 탄성이 서로 다른 지층경계에서 반사·굴절하여 전달되는 파를 지표측선상에 배열한 (Spread)수진기로 관측·처리·분석하여 지하의 탄성파 속도분포를 측정함으로써, 지하구조 및 지반의 역학적 성질을 파악하는 조사법이다. 탄성파 탐사는 굴절법과 반사법으로 대별되고, 탄성파 Tomography·표면파 탐사법도 있으며, 토목지질조사에서는 굴절법이 주로 이용된다.

탄성파 탐사의 기진 방법은 화약을 사용하는 발파법과 비폭약의 중합법으로 구분된다. 발파는 지표근처나 시추공내에 소량의 화약이나 뇌관을 사용하여 탄성파를 발생시키며, 중합법은 Hammer·중추낙하 등 작은 에너지 방식으로 진동을 반복 발생시켜, 수진된 진동파형을 기억 가산하여 평균진동파형을 구한다. 발파법은 신호가 강력하여 깨끗한 신호가 비교적 멀리 떨어진 수진기에 도달할 수 있어 좀 더 정확한 해석을 가능케하나, 시가지·Landslide 지역 등에서는 환경영향에 좋지 않은 단점이 있다. 반면 중합법은 에너지가 약하여 탄성파 신호 도달거리가 짧으므로 Tunnel조사 등 조사 심도가 깊은 목적에는 사용할 수 없으나, 주변 환경에 악영향을 끼치지 않으므로 작업 가능한 넓은 지역탐사에 효과적이다.

굴절법(Seismic Refraction Survey)은 지표에 음원과 여러개(통상 12 혹은 24개)의 수진기를 선상으로 구성시킨 후, 음원에서 발생된 탄성파가 지중을 통과하여 수진기에 도달한 신호의 초동시간(First Arrival Time)을 독취하여 지하를 해석한다. 적용분야는 지반의 표토 풍화대 두께·기반암 형상·토공량 예측·단층 및 파쇄대의 위치 파악 등이며, 지층의 탄성파 속도 정보를 제공해 주므로 지질 및 지층의 역학적 성질 규명에 사용될 수 있다. 굴절법은 탄성파의 속도(P파)가 심도에 따라 증가하는 지층조건에서 적절히 사용되며, 지표에 비해 지하지층의 경사가 매우 급하거나 주변에 진동이 심한 조건에서는 사용에 주의하여야 한다.

반사법은 지표에서 발생시킨 탄성파가, 속도가 상이한 지층경계면에 반사하여 다시 수진기에 도달하는 상황을 기록하여 지하구조를 파악하는 방법이다. 반사법의 적용분야로는 지하 심부의 습곡구조·단층대 파악·석유 및 천연가스 등의 자원탐사 분야가 있다. 해상의 음파 탐사법·토목지질의 천부 구조 조사를 위한 천층반사법·횡파(S파)탐사법 등도 개발되어 왔다. 반사법은 자료 취득 및 해석장비·탐사운용·자료해석 등 제반 작업 모두가 굴절법보다 고도의 기술탐사 system이 요구되므로, 토목지질 분야에의 적용에는 수행 비용 측면에서 많은 제약이 초래된다.

ㄱ. 일반지층 및 암석의 탄성파 속도

탄성파 속도			암석의 종파(P파) 전달 속도표 (실제는 차이가 많음)				비 고
구 분	느린것 ↔ 빠른것
지 층	미고결층	고결층	지 질	속도(m/sec)	지 질	속도(m/sec)	탄성계수가 큰(굳은)물체→ 속도가 빠름
지질시대	신 기	고 기	풍화토사	100∼600	사암,응회암	1,500∼3,500
풍화변질	많은것	적은것	점토, 사질점토	180∼240	석회암류	2,000∼4,000	암석의 구성 광물 5,000∼ 6,000m/sec
절리, 공극	많은것	적은것	건조 사력층	500∼1,000	현무암류	5,000∼6,000
암 층 군	퇴적층	변성, 화성암	습윤 모래	600∼1,800	화강암류	4,000∼6,000	피복층 (절리, 공극, 지하수) 100∼6,000m/sec
지하수 부존	유	무	Shale	1,000∼3,000	변성암류	4,000∼7,000

ㄴ. 탐사수행개요 (측선 계획) : 길이·방향·측선수·발파공 보안 및 안전

수 진 점 간 격			측선 전개 1회			탐사기구
구 분	일 반 사 항		Geophone	수진간격 (m)	측선길이 (m)	종 류	규 격	수 량
최 대 간격, 거리	심도의 7∼10배		12 Channel	5	55	수 진 기	12, 24Ch	1set
						수진 cable	200m/roll	1∼2
수 진 점 간 격	수평거리 : 5∼20m			10	110	중계 cable	200m/roll	2∼3
	5m	10m				발 파 기		4set
기 진 점 간 격	수진점 : 6∼12 (40∼120m)		24 Channel	5	115	발 파 선		소요량
						전 화 기		2∼3
비 고	조사목적 고려			10	230	전 화 선		소요량
						측량기구	부품포함	1set
			적 용 기 준			총 중 량 400kg

ㄷ. 탄성파 탐사, 발파법·중합법 기술업무비

종 별	세 목	단 위	계 획 준 비	검 토 비	해 석		보고서 집필
			타협·협의	현 지 답 사	1km/건당	수진간격(m)	평가·고찰·검토
			(건)	(km)	5	10	(건)
인 건 비	특급기술자	인			1.0	0.8	0.5
	고급기술자	"	2.0	0.5	1.2	1.0	1.0
	중급기술자	"	2.0	1.0	3.0	3.0	4.0
	초급기술자	"	2.0		4.0	3.0
경 비	보고서인쇄제본	식

ㄹ. 탄성파 탐사 현장조사비                                                            (1km기준)

1. 발파법 관측비(km당) (탐사심도 50m)		수진점간격(m)		5			10
		지 형		구릉지	보통산지	급준지	구릉지	보통산지	급준지
종 별	세 목	규 격	일수 단위	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.5
인 건 비	고급기술자	2인	인	5.0	6.0	8.0	4.0	5.0	7.0
	중급기술자	4인	"	10.0	12.0	16.0	8.0	10.0	14.0
	초급기술자	1인	"	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.5
	특수인부	5인	"	12.5	15.0	20.0	10.0	12.5	17.5
재 료 비	Dynamite	화약류	kg	30.0	30.0	30.0	15.0	15.0	15.0
	전기뇌관	6호순발	개	75.0	75.0	75.0	35.0	35.0	35.0
	용지(기록지)	Graph지	Roll	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
	Floppy Disc	□3.5″ Diskette	개	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
	건 전 지	발파기용	"	40.0	48.0	64.0	32.0	40.0	56.0
		통신용	"	80.0	96.0	128.0	64.0	80.0	112.0
	충 전 료	12V DC	회	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.5
	절연Tape	19□×20m	개	30.0	30.0	30.0	20.0	20.0	20.0
	발파용 전선소모	비닐전선 2core	m	60.0	60.0	60.0	40.0	40.0	40.0
	통신용 전선소모	강선 입	"	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	수진 Cable (20km사용)	5m간격	식	0.05	0.05	0.05
		10m간격	"				0.05	0.05	0.05
	안전대책기구	표지판, 확성기등	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	잡 재 료	소 모 품	"	재료비의 2.5%
기기손료	탄 성 파 탐 사 기	Digital 발파법 12 Channel	일	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.5
영 선 비	화약취급	최급소·보관소	"	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.5

2. 중합법 관측비(km당) (얕은심도)		수진점간격(m)		5			10
		지 형		구릉지	보통산지	급준지	구릉지	보통산지	급준지
종 별	세 목	규 격	일수 단위	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	5.5
인 건 비	고급기술자	2인	인	7.0	9.0	13.0	5.0	7.0	11.0
	중급기술자	4인	"	14.0	18.0	26.0	10.0	14.0	22.0
	초급기술자	1인	"	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	5.5
	특수인부	4인	"	14.0	18.0	26.0	10.0	14.0	22.0
재 료 비	기 록 지	Graph지	Roll	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
	Floppy Disc	□3.5″ Diskette	개	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
	건 전 지	통신용	"	56.0	72.0	104.0	40.0	56.0	88.0
	충 전 료	12V DC	회	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	5.5
	절연Tape	19□×20m	개	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0
	통신용 전선소모	강선 입	m	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	수진Cable (25km사용)	5m간격 24ch×1조	식	0.05	0.05	0.05
		10m간격 24ch×1조	"				0.05	0.05	0.05
	잡 재 료	소 모 품	"	재 료 비 의 2.5%
기기손료	탄성파 탐사기	Digital 중합법 12 Channel	일	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	5.5

3.측선의 설정비(km당) (발파법·중합법)		수진점간격(m)		5			10
		지 형		구능지	보통산지	급준지	구능지	보통산지	급준지
종 별	세 목	규 격	일수 단위	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
인 건 비	고급기술자	책임측량사	인	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
	중급기술자	측지기사1급	"	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
	초급기술자	측지기사2급	"	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
	특수인부	측량기능사1급	"	10.5	12.0	19.5	9.0	10.5	18.0
재 료 비	말 뚝	목 재	본	200			100
기구손료	Transit	20초독	일	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
	Level		"	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0
	측량부품	Steel Tape, Pole, Staff등	"	3.5	4.0	6.5	3.0	3.5	6.0

ㅁ. 측선 길이별 능률에 대한 보정(발파법·중합법)

1km 이상	관측, 측선설정, 현지답사	km당	측선장	2미만	2	3	4	5	6	7	8	9	10이상
	해석(K=1.06-0.36log□)		보정율	1.0	0.95	0.89	0.84	0.81	0.78	0.76	0.74	0.72	0.7
	계획준비, 보고서집필	건당	측선장	1이하		2		3		4		5이상
	(K=1.0+log□)		보정율	1.0		1.3		1.48		1.6		1.7
1km 이하	관측, 현지답사, 해석	km당/건	측선장	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	(K=0.27+0.73×□)		보정율	0.34	0.42	0.49	0.56	0.64	0.71	0.78	0.85	0.93	1.0
	측선설정		측선장	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	(K=0.08+0.92×□)		보정율	0.17	0.26	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.82	0.91	1.0
비 고	기진공 : □86mm이상 시추공 형성, 화약류 취급 및 보안설비 등의 제경비 별도

ㅂ. 표면파 탐사(Surface Wave Survey)

표면파탐사는 Rayleigh파 탐사 또는 정상진동법이라고도 불리우며, 굴절법이나 반사법 등 종래의 탄성파 탐사와는 이론적 배경이나 측정 System에 차이가 있다. 표면파(Rayleigh파)는 종파나 횡파보다 매우 큰 에너지를 지니고 있으며, 주파수에 따라 속도가 달라지는 분산현상과, 심부로 갈수록 진폭이 지수함수적으로 줄어드는(파장의 1.5배 정도의 심도에서 표면에서 보다 진폭이 약 1/10) 특징을 지니고 있다. 한편 대부분의 지층에서 Rayleigh파의 속도는 횡파 속도의 약 0.92배이므로, 파장별로 표면파의 구간속도를 계산하면, 깊이 변화에 따른 지층의 횡파 속도 변화를 유추해낼 수 있다. 표면파 탐사의 적용분야로는 지반의 깊이에 따른 역학적 성질을 좀더 정확히 알아낼수 있어, 매립층의 다짐도 판별·사면붕괴 및 지진지반조사·유적조사·지하 공동 및 매설물 탐사 등에 이용될수 있다. 그러나 표면파의 심도에 따른 감쇠가 심하므로 Dam이나 Tunnel등 심부조사에는 적용하기 어렵다.

표면파탐사는 비파괴적인 조사이므로 위험·안전관리가 용이하고, 굴절법과는 달리 저속도층의 하부도 탐지가 가능하며, 측선거리 4∼5m이내의 협소지점에서도 하부의 지반상황조사를 수행할수 있는 장점이 있다.

1. 표면파 탐사 기술업무비                                                        (10점/건 기준)

종 별	세 목	단 위	계획준비	검토비	심도별 해석 (10점)				보고서 집 필
			타협·협의 (건)	현지답사 (10점)	10m	20m	30m	50m	평가·고찰·검토 (건)
인 건 비	특급기술자	인			0.5	0.8	1.0	1.5	1.0
	고급기술자	"	1.0	0.5	1.0	1.6	2.0	3.0	3.0
	중급기술자	"	2.0	1.0	1.0	1.6	2.0	3.0
	초급기술자	"	1.0
경 비	보고서 인쇄제본	식							1.0

2. 표면파 탐사 현장조사비                                                           (10점당 품)

종 별	세 목	규 격	단 위	측 정 심 도(m)				측점설정
				10	20	30	50
인 건 비	고급기술자	2인	인	1.6	2.0	3.0	4.0
	중급기술자	1인	"	0.8	1.0	1.5	2.0	0.5
	초급기술자	측지기사2급	"					0.5
	특수인부	측량기능사1급	"	0.8	1.0	1.5	2.0	0.5
재 료 비	기 록 지	214×30m	Roll	0.5	0.7	1.0	1.5
	말 뚝	목 재	개					10
	Gasoline		□	24.0	30.0	45.0	60.0
	Engine Oil		"	0.8	1.0	1.5	2.0
	잡 재 료		식	재 료 비 의 10%
기계기구 손 료	표면파탐사기	탑재차량포함	일	0.8	1.0	1.5	2.0
	Transit	20초독	"					0.5
	Level	자동	"					0.5
	기타측량부품	Steel Tape, Pole, Staff 등	"					0.5

3. 측점 수량별 지형별 능률에 대한 보정(표면파 탐사)

10점 이 상	측정, 측점설정, 현지답사	측 점 수	10	20	30	40		50	60	70		80	90	100
	해석(K=1.25∼0.25log P)	보 정 율	1.0	0.92	0.88	0.85		0.83	0.81	0.79		0.77	0.76	0.75
	계획준비, 보고서집필	측 점 수	10이하		20			30		40			50이상
	(K=1.43 log P-0.43)	보 정 율	1.0		1.43			1.68		1.86			2.0
10점 이 하	측정, 현지답사, 해석	측 점 수	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
	(K=0.27+0.073xP)	보 정 율	0.34	0.42	0.49	0.56		0.64	0.71	0.78		0.85	0.93	1.0
지 형	측정, 측점설정	지형경사	평지10。이하				구릉지10。∼20。				보통산지20。이상
		보 정 율	1.0				1.5				2.0
비 고	야간작업 : 인건비의 50%할증, 보안요원, 교통대책비 등의 제경비 별도

ㅅ. 상시 미동 측정

지진시 지반의 거동 특성을 파악하기 위하여, 지반의 특정주기와 상시미동의 특정주기가 비교적 유사하므로, 고유주기 1초(1HZ/sec)정도의 환진기를 이용하나, 지반의 진동성중 장주기 영역의 특성 검출에는 10초(0.11HZ/sec)의 장주기용 환진기를 이용하기도 한다. 측정은 진동이 적을때나 야간에 실시하고, 측정된 파형기록을 주파수 분석으로 해석한다.

1. 상시 미동 측정 기술업무비                                                           (개소당)

종 별	세 목	단 위	계획·준비	해 석 (개소당)			보고서 집필
			보고협의(건)	지표1점	지표1점, 지중2점		평가·고찰·검토(건)
					장주기 제외	장주기 포함
인 건 비	특급기술자	인		0.5	1.0	1.0	0.5
	고급기술자	인	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
	중급기술자	인	2.0	3.0	6.0	8.0
	초급기술자	인		3.0	6.0	8.0
기기 손료	미동집록장치	대/일		1.0	1.0	1.0
경 비	Program사용료	trace		3.0	9.0	15.0
	전산 소모품비	식	인 건 비 의 1%

2. 상시 미동 측정비                                                                    (개소당)

종 별	세 목	규 격	단 위	지표1점	지표1점, 지중2점
					장주기 제외	장주기 포함
인 건 비	고급기술자		인	3.0	4.5	4.5
	중급기술자		"	1.5	6.0	6.0
	중급기능사		"		6.0	6.0
재 료 비	용지 (기록지)	Oscillator paper	Roll	1.0	1.0	1.0
	Flopy Disc	□3.5″Diskette	매	1.0	1.0	1.0
	잡 재 료	소 모 품	식	재 료 비 의 10%
동 력 비	경 유		□		9.6	9.6
	잡 유			경 유 의 20%
기계기구 손 료	환 진 기	지 표 용	일	3.0	3.0	3.0
		지 중 용	"		2.0	2.0
		장주기용	"			2.0
	미동수록장치	Digital 증폭기, 기록기 일체형	"	1.0	1.0	1.0
	시추장비	20HP set	"		1.0	1.0
	Derrick	5m Pipe	"		1.0	1.0

나. 전기탐사

지층의 전기적 성질이 서로 상이한 것을 측정하여, 지하구조 및 지층의 분포상태 등을 추정하는 것으로, 인위적으로 대지에 전류를 흘려 지반의 전기비저항 분포를 측정하고, 외견비저항 분포에 따라 점성토층·사력층·풍화대의 두께 및 기반암의 형상 등을 조사하여 대수층의 두께와 심도·Landslide층의 두께와 형태의 판정 또는 탄성파 탐사로서는 파악하기 어려운 협재층을 검출한다.

전극의 배치는 간격·배열방법에 따라, 조사목적·대상 및 심도·기기의 성능·측정환경 등의 조건에 따라 적정배치가 되어야 하며, 보통 50∼100m정도의 천부에는 Wenner방식이, 100m이상 심부탐사에는  Schlumberger방식이 활용된다.

수직탐사는 전극간격을 점차 확대 이동하여 외견비저항을 측정하고, 얻어진 □-a곡선에서 표준곡선과 보조곡선으로 측점하부의 수직심도방향 비저항분포를 해석하여, 심도방향 비저항주상도로 표시하는 방법이다. 수평탐사는 전극계 전체를 일정간격으로 하여, 측선상에 동일 간격으로 순차이동하여, 지하 일정 심도의 외견비저항을 측정하고, 그 수평방향의 비저항 변화로 지하의 상태를 조사하는 것으로, 개략적인 지하수 분포·단층파쇄대 및 변질대 등을 검출하는데 이용되며, 주로 Wenner 방식이 이용되고, I.P법의 Dipole-Dipole 전극배치가 응용되기도 한다.

최근에는 Computer의 발전에 따라 역해석 수법을 이용한 2차원 탐사와 시추공이나 수평갱도 등을 이용한 비저항 Tomography 등 고밀도 전기탐사의 비저항 영상법이 시행되기도 한다.

ㄱ. 일반적인 지층 및 암석의 비저항

주 요 암 석 의 비 저 항(□,m)				비 고
주 요 암 석	비 저 항	주 요 암 석	비 저 항
점 토	1 ∼ 10□	현 무 암	2×10□	지반의 구성암석, 지층의 입도조성, 간극비, 간극수의 비저항, 함수율, 도전성의 점토광물 등 습윤 및 연경도에 따라 광범위한 비저항값을 나타낸다.
사 력	10□∼ 10□	섬 록 암	5×10□
토 사	10 ∼ 5 ×10□	화 강 암	3×10□∼10□
사 암	3×10 ∼ 105	규 암	10 ∼ 2×105
Shale	0.8 ∼ 10□	결정편암	2×10□∼10□
석 회 암	6×10 ∼ 5×105	폄 마 암	2×10□∼3×10□
점 판 암	4×10 ∼ 10□	사 문 암	2×10□∼3×10

ㄴ. 수행개요

방 법	측 점 간 격	전 극 간 격		탐 사 심 도		탐 사 기 기	성 과 품
수 직	30∼100	대수적확대		수직심도 (Schlumberger)		전 류 계	□-a(VES)곡선도
						전위차계	비저항 주상도
수 평	5∼10	정수확대		지하일정심도 (Wenner)		전 선 류	외견비저항 단면
						전 극 류	등비저항 단면
배 열	Wenner법		3×탐사심도(천부)		전원(Battery)		위 치 도
	Schlumberger법		2×탐사심도(심부)		기타부속품		조사방법, 결과설명

ㄷ. 전기비저항탐사 기술업무비 (수직·수평)                      측점 10점, 측선장 1km/건 기준

종 별	세 목	단 위	계획·준비	검토비	해 석 비				수평탐사	보고서 집 필
			타협·협의	현지답사	수직탐사 심도별 (10점당)					평가·고찰·검토
			건	10점 km당	30∼100	50∼150	100∼300	200∼600	km당	건
인 건 비	특급기술자	인			0.5	1.0	1.2	1.5	1.0	0.5
	고급기술자	"	1.0	0.5	1.5	2.0	2.5	4.0	3.0	0.5
	중급기술자	"	2.0	1.0					10.0	4.0
	초급기술자	"	1.0		1.5	2.0	2.5	4.0	8.0

ㄹ. 전기비저항탐사 현장조사비 (수직·수평)

전기탐사 관측비				1. 탐사심도별 수직탐사 (10점당)				2. 지형별 수평탐사 (km당)
종 별	세 목	규 격	단위	30∼100	50∼150	100∼300	200∼600	구릉지	보통산지	급준지
인 건 비	고급기술자	1인	인	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0
	중급기술자	2∼3인	"	2.0	3.0	4.0	9.0	9.0	12.0	15.0
	초급 기술자	2∼4인	"	2.0	3.0	6.0	12.0	12.0	16.0	20.0
	특수인부	4∼5인	"	4.0	6.0	8.0	12.0	15.0	20.0	25.0
재 료 비	충 전 료	12V DC	회	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0
	건 전 지	BM-1	개			5.0	10.0	12.0	16.0	20.0
	절연 Tape	19□×20m	"	5.0	5.0	10.0	15.0	6.0	8.0	10.0
	전선소모	비닐전선 2core	m	50.0	100.0	200.0	400.0	80.0	100.0	150.0
	전극소모	전극 B	본	1.0	2.0	4.0	8.0	1.5	2.0	3.0
	소 모 품		식	재 료 비 의 10%
기기손료	전기탐사기 (Digital)	소형 50m정도	일					3.0	4.0	5.0
		소형 50∼100	"	1.0
		중형 100∼300	"		1.5	2.0
		대형 300∼1000	"				3.0

ㄹ.전기비저항탐사 현장조사비 (측선설정비)		구 분		3. 수 직 (10점당)				4. 수 평 (1km당)
		심도, 산림훼손		30∼ 100	50∼ 150	100∼ 300	200∼ 600	훼 손 없 음			산 림 훼 손
		최대간격, 지형						구릉지	보통산지	급준지	구릉지	보통산지	급준지
종 별	세 목	규 격	일수 단위	1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
인 건 비	고급기술자	책임측량사	인	0.5	0.75	1.0	1.5	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
	중급기술자	측지기사1급	인	1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
	초급기술자	측지기사2급	인	1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
	특수인부	측량기능사1급	인	2.0	3.0	4.0	6.0	3.0	5.4	9.0	9.0	10.5	18.0
재 료 비	말 목		본	30.0	40.0	70.0	130.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
기기손료	Transit	20초독	일	1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
	Level	자동		1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0
	기타측량기구	Steel Tape, Pole, Staff등		1.0	1.5	2.0	3.0	1.5	1.8	3.0	3.0	3.5	6.0

ㅁ. 전기비저항탐사 조건별 능률에 대한 보정

수직 수평	10점이상 1km이상	관측, 측선설정 현지답사, 해석		측점수	10	20	30	40		50	60	70		80	90	100
				측선장	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
		K=1.25-0.25logP K=1.0-0.25log□		보정율	1.0	0.92	0.88	0.85		0.83	0.81	0.79		0.77	0.76	0.75
		계획준비 보고서 집필		측점수	10이하		20			30		40			50이상
				측선장	1이하		2			3		4			5이상
		K=1.43logP-0.43 K=1.43log□+1.0		보정율	1.0		1.43			1.68		1.86			2.0
수직	10점이하	관측, 측선설정 현지답사, 해석		측점수	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
		K=0.27+0.073×P		보정율	0.34	0.42	0.49	0.56		0.64	0.71	0.78		0.85	0.93	1.0
수평	1km이상	측선설정		측선장	2미만	2	3	4		5	6	7		8	9	10이상
		K=1.06-0.36log□		보정율	1.0	0.95	0.89	0.84		0.81	0.78	0.76		0.74	0.72	0.7
	1km이하	해석		측선장	0.1	0.2	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7		0.8	0.9	1.0
		K=1.27+0.73×□		보정율	0.34	0.42	0.49	0.56		0.64	0.71	0.78		0.85	0.93	1.0
		관측		측선장	0.1	0.2	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7		0.8	0.9	1.0
		K=0.11+0.89×□		보정율	0.2	0.29	0.38	0.47		0.56	0.64	0.73		0.82	0.91	1.0
지형	수직 수평	측선설정, 관측		지형	평지 - 구릉지				보통산지				급준지
				경사	20。이하				20。∼30。				30。이상
				보정율	1.0				1.3				2.0
	수직	산림훼손 (벌체)이 수반되는 측선설정	심도, 최대 전극 간격	30(100)	2				3				4
				50(150)	2				3				4
				100(300)	3				4.5				6
				200(600)	4				6				8

ㅂ. 고밀도 전기탐사[비저항 영상법(Resistivity Imaging), 비저항에 의한 2차원 탐사]

탐사 기술이 Computer 기술발달로 보다 높은 정밀도의 해석이 가능하여, 복잡한 구조 조사에 수평·수직 전기비저항탐사 기법과 조합된 것으로, 지표 측선상에 배치된 전극만을 이용하여 얻은 자료에서 Computer로 역해석(Inversion)기법을 이용해서, 지하의 진 비저항 분포를 2차원 단면상으로 구하는 방법이다.

탐사 방법에도 차이가 있어 해석·전극 배치도 조사지의 조건·목적에 따라 2극법·3극법·4극법 등의 방법별로 구별하여 이용되고 있으며, 2극법의 경우 무한원(최대측정심도 : 최대전극간격의 10배이상)에 전류·전위전극(C□, P□)을 고정하고, 측선에 따라 다른 전류·전위전극(C□, P□)만을 이동 전개하여, 지층의 비저항을 측정한다. (2극법 비저항 계산식 : □=2□a × □/I )

○ 측선장 1km당 표준 Data수

구 분	2 극 법							4 극 법
탐사심도(m)	30	50	75	100	150	200	225	30	50	50	100	150	200	225
전극간격(m)	2	2.5	5	5	10	10	15	2	2.5	5	5	10	10	15
Data수	7395	7810	2895	3810	1395	1810	900	7260	7580	2760	3580	1260	1580	765

해석은 □□- Center법□, □유한요소법□ 등이 있으며, Computer로 초기 Model에서 계산된 이론 전위값과 실측치와를 비교하고, 그 차이값이 최소가 될 때까지 반복 계산하면서 Model 단면을 반복 수정한다. 측정시에는 정밀도를 향상하기 위해서 최대 전극간격(원전극)을 유지하고, 전극의 접지저항을 작게 해야 하며 측선상의 전극간격(최소전극간격)은 짧을수록 고분해 능력이므로, 탐사심도를 만족시킬수 있도록 1/10 ∼ 1/15 정도로 배치하고, 측선은 양 Side에 목적탐사 심도의 1/2 ∼ 1배 정도 길게 설정해야 한다.

2차원 탐사는 일반 전기탐사에 비하여 고분해능력·고정밀도로, Tunnel·Dam·Landslide·지하수·온천 및 단층 등의 세밀한 지하구조 조사에 탄성파 탐사 및 시추조사 등의 조사와 함께 이용되며, 비저항 Tomography와는 구별된다.

1. 2차원 탐사 기술업무비                                                 2극법, 측선장 1km기준

종 별	세 목	단 위	계획·준비	검 토 비	해 석				보고서 집필
			타협·협의	현지답사	1km당 심도 전극간격(m)				평가·고찰·검토
			건	km당	30×2m	50×2.5m	100×5m	200×10m	건
인 건 비	특급 기술자	인			1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
	고급 기술자	"	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	1.0	0.5
	중급 기술자	"	2.0	1.0	4.0	4.0	2.0	1.0	4.0
	초급 기술자	"	1.0		19.0	19.0	11.0	7.0
기구손료	Personal computer	시간			20.5	21.7	10.5	5.0
비 고	2극법 Data수				7395	7810	3810	1810

2. 현장조사비                                                             2극법, 측선장 1km기준

2차원 탐사 (고밀도 전기탐사) (비저항 영상법)		구 분		측 정				측 선 설 정
		탐사심도 (m) × 전극간격 (m)		30×2	50×2.5	100×5	150×10	30×2	50×2.5	100×5	150×10
종 별	세 목	규 격	일수 단위	12	12	8	6	8	6	4	3.5
인 건 비	고급기술자	1∼2인	인	24.0	24.0	16.0	12.0	8.0	6.0	4.0	3.5
	중급기술자	1∼2인	"	24.0	24.0	16.0	12.0	8.0	6.0	4.0	3.5
	초급기술자	1인	"	12.0	12.0	8.0	6.0
		측지기사2급	"					8.0	6.0	4.0	3.5
	특수인부	측량기능사1급	"	48.0	48.0	32.0	24.0	24.0	18.0	12.0	10.5
재 료 비	충 전 료		회	12.0	12.0	8.0	6.0
	Floppy Disk	□3.5″Diskette	매	4.0	4.0	3.0	2.0
	절연Tape	19□×20m	개	30.0	30.0	20.0	15.0
	전선소모	Vinyle 2core	m	100.0	100.0	100.0	100.0
	전극소모	전극 B	본	5.0	5.0	5.0	5.0
	말 목		"					500.0	400.0	200.0	100.0
	잡 자 재	소 모 품	식	재 료 비 의 10%
기구손료	전기탐사기	비저항 2차원 영상법	일	12.0	12.0	8.0	6.0
	P.C	Pentium급	"	12.0	12.0	8.0	6.0
	Transit	20초독	"					8.0	6.0	4.0	3.5
	Level	자동	"					8.0	6.0	4.0	3.5
	기타측량기구	Steel Tape, Pole, Staff등	"					8.0	6.0	4.0	3.5

3. 2차원 탐사 조건별 능률에 대한 보정

1km이상	관측,측선설정,현지답사	측선장	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
	해 석(K=1.0-0.25log□)	보정율	1.0	0.92	0.88	0.85		0.83	0.81	0.79		0.77	0.76	0.75
	계획준비 ,보고서 집필	측선장	1이하		2			3		4			5이상
	(K=1.43log□+1.0)	보정율	1.0		1.43			1.68		1.86			2.0
1km이하	해 석	측선장	0.1	0.2	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7		0.8	0.9	1.0
	(K=0.27+0.73×□)	보정율	0.34	0.42	0.49	0.56		0.64	0.71	0.78		0.85	0.93	1.0
	관 측	측선장	0.1	0.2	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7		0.8	0.9	1.0
	(K=0.11+0.89×□)	보정율	0.2	0.29	0.38	0.47		0.56	0.64	0.73		0.82	0.91	1.0
지 형	측선설정,관측	지 형	평지 ∼ 구릉지				보 통 산 지				급 준 지
		경 사	20。이하				20。∼30。				30。이상
		보정율	1.0				1.3				2.0

다. 지하 Radar 탐사

선박 항공기등에서 이용되는 Rader의 원리를 이용하여, 지중에 고주파를 방사하고 반사파를 검출하여 지하의 상태·구조를 조사하는것으로 수백 MHz∼수 GHz의 고주파를 사용함으로 고해상도(High Resolution)의 영상화(Imaging) 분해능력이 아주 높다.

전자파는 지중에서의 감쇄가 극심하고 투과력이 약하여 가탐범위에 한계가 있으며, 지표탐사(GPR : Ground Penetrating Rader 또는 Ground Probing Rader)의 반사법과 시추공간의 Cross-Hole Rader 또는 Tomography로 분류되며 고해상도의 지하단면 영상을 얻는다.

지표 Rader반사법은 송·수신 Antena 간격이 일정하게 유지되는 일체형으로, 측선상을 이동하고 측선하의 반사면 형상을 시간단면으로 기록하여 지하구조를 직접 파악하는 Profile측정법과 송신 Antena를 일점에 고정하고 수신 Antena만을 이동하여 전자파의 관측 주시에서 지중의 전자파 전파속도를 구하는 Wide Angle 측정법이 있다.

조사방법은 수백MHz∼수GHz의 고주파를 사용하나, 지중의 감쇄현상으로 인한 투과력의 한계로, 얕은 심도에서의 상세한 지층·토층파악과 국부적으로 존재하는 지하 공동·매설물·매장문화재 등의 탐사에 이용되어 송신 주파수와 지표여건에 따라 차이는 있으나, 대개 10m정도의 한계로 보통 4∼5m정도가 일반적이며, Asphalt두께 조사에도 이용된다.

Cross-Hole Rader Tomography는 Anchor가 지중(암반)에 위치하므로 감쇄가 적어 가탐거리가 비교적 길다(20m∼100m).

따라서, 시추공간 암반내의 파쇄대·층리면·암맥·암반경계면 등의 불균질대를 규명할수 있으므로, 암반내의 Tunnel굴착시 T.B.M(Tunnel Boring Machine)과 더불어 전진 시추공을 이용하여 굴진전방의 정보를 파악할수 있어서, 지하철·연약지반내의 NATM공·지하 폐기물 저장소·고속전철 Tunnel등 지하 지질상태·구조 등 지질공학적·수문학적으로 철저한 규명이 요구되는 대규모 지하 공간 이용을 목적으로 하는 사회 간접투자 사업(지하 교통수단, 통신·전력 공급망의 지하매설, 도시계획 중의 상·하수도망 건설, 원유·Gas의 지하 비축기지, 원자력 폐기물 저장소 등)의 경제성·안정성 제고와 석재자원 개발에서의 암질·색상의 균질성, 파쇄대·암맥·세맥의 발달 유무, 변질대 발달여부를 파악하여, 개발 이전단계에서의 정확한 매장량과 미세한 불균질대 탐지로 재질평가가 정확하게 이루어지므로 석재자원의 경제성 제고에 이용되기도 한다.

○ 지하 Radar                                                                     1km/건 기준

종 별	세 목	규 격	단 위	ㄱ. 기 술 업 무 비				ㄴ. 현 장 조 사 비
				계획,준비	현지답사	해 석	보고서 작 성	측 정	측선설정
인 건 비	특급기술자		인			0.5	0.5
	고급기술자		〃	0.5	0.5	1.0	3.0	2.0	0.5
	중급기술자		〃	1.0	1.0	2.0		2.0
	초급기술자		〃	1.0		2.0		4.0
		측지기사 2급	〃						0.5
	특수인부		〃						1.0
재 료 비	자기Tape		Roll					2.0
	Film		통					1.0
	Gasoline		□					10.0
	말 목		본						20.0
	잡 자 재	소 모 품	식					재료비의 10%
기구손료	지하 Rader		일					0.5
	Transit	20초독	〃						0.5
	Level	자동	〃						0.5
	가타측량기구	Steel Tape Pole, Staff등	〃						0.5

ㄷ. 지하 Radar 조건별 능률에 대한 보정

1km이상	측정, 측선설정, 현지답사	측선장	km	2이하	3	4	5	6	7	8	9	10이상
	해석(K=1.13-0.43log□)	보정율		1.0	0.92	0.87	0.83	0.8	0.77	0.74	0.72	0.7
	계획준비, 보고서 작성	측선장	1이하		2		3		4		5이상
	K=0.72log□+1.0	보정율	1.0		1.22		1.34		1.43		1.5
1km이하	현지답사, 해석, 측정	측선장	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	K=0.27+0.73×□	보정율	0.34	0.42	0.49	0.56	0.64	0.71	0.78	0.85	0.93	1.0
	측선설정	측선장	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	K=0.08+0.92×□	보정율	0.17	0.26	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.82	0.91	1.0

라. 1m심도 지온탐사

지표면 부근의 지온과 유동 지하수의 온도간에는 계절에 따라 상당한 온도차이가 생기고, 지중에 수온이 낮은 지하수의 유동이 있으면 그 주위의 지중온도는 유동이 없는 개소에 비해 낮게 되는데, 그 지하 얕은 개소의 온도 분포와 이상대를 탐사하여 지하수 부존을 추정하는 방법이다.

지중에 일변화가 전혀 없는 심도인 1m심도까지 공을 파고, 측온계(온도계 : Thermometer)를 삽입한 후 공저의 온도를 측정하여 온도차로 지하수의 부존 심도 및 규모 등을 추정하는 것으로, 측점간격은 보통 10m로 하며, 부적당 시기(온도차가 적음)는 봄, 가을이다.

○ 지 온 탐 사                                                              100점 1km/건 기준

종 별	세 목	규 격	단 위	ㄱ. 기 술 업 무 비				ㄴ. 현 장 조 사 비
				계획,준비	현지답사	해 석	보고서 집 필	측 정	측점설정
인 건 비	고급기술자		인	0.5	0.5	0.5	1.0
	중급기술자		〃	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
	초급기술자		〃	1.0		4.0		2.0
		측지기사2급	〃						1.0
	특수인부	측량기능사1급	〃					4.0	1.0
재 료 비	철 제 봉		본					1.0
	Hammer	대 형	〃					1.0
	측온체소모		〃					1.0
	말 목		〃						100.0
	잡 자 재	소 모 품	식					재료비의 5%
기구손료	정밀온도계		일					2.0
	Transit	20초독	〃						1.0
	Level	자동	〃						1.0
	기타측량기구		〃						1.0

ㄷ. 지온탐사 능률에 대한 보정

100점이상	관측, 측점설정 현지답사, 해석	측점수	100	200	300	400		500	600	700		800	900	1000
		측선장	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10
	K=1.5-0.25logP	보정율	1.0	0.92	0.88	0.85		0.83	0.81	0.79		0.77	0.76	0.75
	계획준비 보고서 작성	측점수	100이하		200			300		400			500이상
		측선장	1이하		2			3		4			5
	K=0.715logP-0.43	보정율	1.0		1.22			1.34		1.43			1.5
100점이하	현지답사, 해석 측정, 측점설정	측점수	10	20	30	40		50	60	70		80	90	100
		측선장	0.1	0.2	0.3	0.4		0.5	0.6	0.7		0.8	0.9	1.0
	K=0.27+0.0073×P	보정율	0.34	0.42	0.49	0.56		0.64	0.71	0.78		0.85	0.93	1.0
지 형	지 형, 경 사		평지10。이하				구능지10。∼20。				보통산지20。이상
	보 정 율	측 정	1.0				1.5				2.0
		측선설정	1.0				1.2				1.5

마. Geo-Tomography

의료 분야에 이용되는 X선·CT(Computerized Tomography)촬영과 측정상의 상위점은 있으나 같은 원리로, 지표와 시추공 및 갱도 등에 다수의 발진·수진점을 배치하고, 수진점에서 얻어진 다양한 방향의 다수 투영 Data를, Computer로 역해석(Inversion)기법을 이용하여 물성치의 분포를 2차원 단면상으로 화상화하는 물리탐사의 방법이다.

실용화된 방법은 탄성파 속도의 2차원 분포를 구하는 탄성파 Tomography와 전기 비저항 분포를 구하는 비저항 Tomography 및 전자파의 전파속도나 감쇄 특성의 분포를 구하는 전자파 Tomography (Radar-Tomogrraphy)등이 있다.

2차원 화상의 정밀도는 측선 측점배치·측정기기의 정밀도와 분해능력·측점간격·해석방법에 좌우되므로, 실시전 개략적인 지질구조 파악과 목적에 적절한 측점배치, 지질구조선에 직교하는 방향의 측선배치·목적하는 조사범위를 Cover할 수 있는 측정점 배치 등으로 측선하에 존재하지 않는 지하구조의 위상(Ghost)이 해석단면에 표현되지 않도록 계획하고, 측정에 이용되는 시추공 갱도의 심도·거리·발신 수신점 간격, 취득 파선수(Data) 등 현장상황과 목적·대상 등 다양한 조건에 따라 Case by case로 대처하여야 한다.

○ 탄성파 Tomography & Cross-Hole, Down-Hole Test

복수의 시추공이나 갱도 및 지표면을 이용하여, 대상영역을 Cover할수 있도록 기진점과 수진점을 배치하고 탄성파가 대상영역을 투과해서 온 초동주시(도달시간) Data에서, 영역내부의 속도구조를 2차원 단면으로 재구성하는 조사방법으로, Data에서 속도분포의 초기 Model을 설정하고, 파선 (탄성파경로)의 굴절을 고려한 이론주시(Simulation)의 계산을 하여, 이론주시와 실측주시와의 차이값이 최소화 될 때까지 반복계산하면서  Model을 반복 수정하고, 재구성 화상에 위상(Ghost)이 나타나지 않도록 기진점 수진점 배치에 유의하여야 한다.

발진원에는 보통 고주파를 발생하는 전기뇌관등 소량의 폭약·Air-Gun·Spark 등으로 발진하고, 수진기에는 고유주파수가 높은 단면의 Hydro-Phone이나 전동수진기로 측정하여, 높은 시간정밀도의 기록(Data)을 효율적으로 다량 취득하기 위한 고속 Sampling기능의 다Channel Digital 지진탐사기가 이용되며, 일반 탄성파탐사 등으로 해석이 어려운 고속도층하에 협재된 저속도층이나, 단층파쇄대·변질대 등의 지질공학적으로 약한 지질구조의 파악에 적용되어, Ground 효과 판정이나 공동조사 등에 이용되고 Cross-Hole, Down-Hole Test도 이에 속한다.

○ 전기비저항 Tomography

탄성파 Tomography와 개념적으로는 같은것이나, 탄성파의 초동주시 이용에 대해, 비저항은 전류에 의한 지반의 전위 분포를 투명 Data로 취하여, 비저항 분포 단면도를 재구성하는 조사방법으로, 전류·전위·전극은 탄성파의 발진·수진점과 대비된다.

해석 또한 반복법에 의한 역해석방법에 의하며, 해석 Algorism에서 □유한 요소법□에 의한 Simulation, 비저항 역투영법에 의한 초기 Model의 설정 및 □-Center법에 의한 이론전위의 계산, 그외 비선형 최소 자승법 등이 있어, 이용분야는 지하구조 조사 외에도, 단층이나 투수성·침투성지반의 파악, Ground효과의 판정, 공동조사 및 Landslide거동의 Monitor 등을 들 수 있다.

시추공심도 100m/공 기준 (개소당)

ㄱ. Tomography 기술업무비 (탄성파, 전기)				계획, 준비	검토비	해 석					보고서 작 성
						100m/공×2공 ×50m		100m/공×2공×5m		100m/공
						발진4m×수진2m	5m간격	탄 성 파
						Data수
종 별	세 목	규 격	단위	타협 협의	현지답사	탄성파	전 기 비저항	Cross-Hole	Down-Hole		평가,고찰 검토
				건 당	건당	1800	1180	발진 5m간격	수진 5m간격		건당
인 건 비	특급기술자		인			0.5	0.5	0.5	0.5		0.5
	고급기술자		〃	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5		1.0
	중급기술자		〃	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0		4.0
	초급기술자		〃	2.0		18.0	9.0	6.0	3.0
기구손료	Computer	Pentium PC	일			2.5	5.0
비 고	Data수	탄성파		1800	25 Short/일×24Data/Short×3일
		전기비저항		1180	투과측정 20Source×20×2공+측선연측정 20×19/2×2공

ㄴ. Tomography 현장조사비                                    시추심도 100m/공 기준 (개소당)

종 별	세 목	규 격	단 위	Tomography탐사		공내 탄성파 탐사		측선설정비
				탄성파	전기비저항	Cross-Hole	Down-Hole	100m/공
인 건 비	특급기술자		인	1.0	1.0	1.0	0.5
	고급기술자		〃	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0
	중급기술자		〃	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0
	초급기술자		〃	6.0	6.0	4.0	2.0
		측지기사 2급	〃					1.0
	특수인부	측량기능사 1급	〃					2.0
재 료 비	전기뇌관		개	120.0		50.0
	Floppy Disc	□3.5″ Diskette	〃	10.0	10.0
	기 록 지	Oscaillator paper	Roll	2.0		1.2	1.2
	건 전 지	발파기용	개	24.0		10.0
		통신용	〃	48.0		20.0
	말 목	50m÷2m	〃					25.0
	충 전 료	12V DC	회	3.0	3.0	1.0	1.0
	절연 Tape	19□×20m	개	15.0	15.0	6.0	3.0
	전선소모	비닐 전선 2core	m	100.0	50.0	60.0	60.0
	Cable 손모	200m×2set	조	0.05		0.02	0.01
	전극소모	전극 B	본		1.0
	공내전극소모	2m간격 12ch×2set	조		0.05
	Packer Blade	공내 설치용	〃			0.05	0.03
	공내수진기 소모	12ch×2조 2m간격	〃	0.05
	잡 자 재	소 모 품	식	재료비의 5%
기구손료	탄성파탐사기 (Digital)	Tomography용 48ch	일	3.0
		발파법 24ch	〃			1.0
		중합법 24ch	〃				0.5
		소형 50∼100m용	〃		3.0
	Transit	20초독	〃					1.0
	Level	자 동	〃					1.0
	기타측량기구	Steel Tape, Pole, Staff등	〃					1.0
비 고	공형성	암반기준	기준	Tomography : 100m/공×2공 공간격 50m이내 Cross-Hole : 공간격 5m내외
				Test-Hole 형성비 □NX : 별도

바. Bore-Hole Camera Inspection System (Down-Hole TV)

시추(착정)공벽상에 나타나는 기존 균열 등 불연속면의 방향 및 경사·파쇄대의 빈도·부분적인 함몰 위치 및 규모 상태·지하수 유입 및 용출개소 등 공내의 물리적 변형여부를 cm단위의 심도로 측정·관측하여, TV-Monitor로 공내의 상태를 직접 관찰하고 파악할수 있는 것으로, Camera부분(Digital Signal Process 칩)·Controller부분(특수 Cable)·Winch·TV-Moniter·VCR(녹화용)·Battery 또는 Generator로 이루어지며 Carrier(Drive Car-Van)에 Mounting되어 구성된다.

ㄱ. 기술 업무비			계획·준비	현지답사	해 석 (50m당)			보고서 집필
종 별	세 목	단 위	건당	개소당	300m까지	300∼600	600∼900	개소당
인 건 비	특급 기술자	인			0.2	0.15	0.1	1.0
	고급 기술자	"	1.0		0.2	0.15	0.1	2.0
	중급 기술자	"	2.0	1.0	0.4	0.3	0.2	2.0
	초급 기술자	"	1.0	1.0	0.4	0.3	0.2
재 료 비	Magnetic (Video) Tape	EA						1.0
	잡 재 료	식	인 건 비 의 1%
기구손료	VCR & TV	일			0.2	0.15	0.1
	Graphic삽입기	"						1.0

ㄴ. 현장 조사비		구 분 (m)		관측(검층)비 (10m당)			준비(투입)
				300m이내	300∼600	600∼900	개소당
종 별	세 목	규 격	능률 단위	100m/일	80m/일	70m/일	왕복/일
인 건 비	고급 기술자		인	0.1	0.125	0.143	1.0
	중급 기술자		"	0.1	0.125	0.143	1.0
	초급 기술자		"	0.2	0.25	0.286	2.0
	특수인부	운전기사	"	0.1	0.125	0.143	1.0
재 료 비	Camera light	100W 1EA/100m	개	0.05
	"o" Ring	1EA/200m	"	0.005
	Lamp Cover	1EA/500m	"	0.005
	Fuse	1set/200m 1, 75, 80Amp	set	0.005
	Video Tape	1EA/500m T-120 일반용	개	0.002
	잡 품		식	재 료 비 의 3%
동 력 비	경 유	125HP	□	8.4	10.5	12.0	84.0
	잡 유		식	경 유 의 20%
기계기구 손 료	D-H TV Assembly	Campak 4000 Main Body	일	0.1	0.125	0.143
	Video Cable	□1/4, 1000ft	"	0.1	0.125	0.143
	Generator	3.2kw	"	0.1	0.125	0.143
	Carrier	125HP 1톤 Van. R-350	"	0.1	0.125	0.143	1.0

사. 자력, S.P(Spontaneous Potential), E.M(Electro-Magnetic) 및

I.P((Induced Polarization) 탐사

ㄱ. 기술 업무비			계획·준비	답사·검토	해 석	보고서 집필
종 별	세 목	단 위	건	km/건	km	건
인 건 비	특급기술자	인	2.0	0.5	1.8	1.0
	고급기술자	"	2.0	1.0	3.0	4.0
	중급기술자	"			3.0
경 비	보고서 인쇄, 제본	식				1.0
	여비, 일당, 숙박	"

○자력, S.P, E.M 및 I.P 현장조사비                                            10m간격 1km기준

ㄴ. 현장 조사비		구 분		측선설정 (km)			관측 (km, 100점)			준 비
종 별	세 목	규 격	단 위	구릉지	보통산지	급준지	구릉지	보통산지	급준지	건
인 건 비	고급기술자		인	1.0	1.0	1.0	0.5	0.65	1.0	2.0
	중급기술자		〃	1.0	1.5		0.5	0.65	1.0	4.0
	초급기술자		〃	1.0	1.5	1.0
	고급기능사		〃	3.0	3.5	6.0
	중급기능사		〃	3.0	3.5	6.0
	특수인부		〃	3.0	3.5	18.0	1.0	1.3	2.0
재 료 비	말 목		본	100.0
	잡 자 재		식				인건비의 5%
기기손료	측량기구	부품포함	일	3.0	3.5	6.0
비 고	보 정			전기탐사 조건별 보정에 준함

아. 해상 음파(탄성파) 탐사

ㄱ. 기술 업무비			계획·준비	해 석 (건)			보고서 집필
종 별	세 목	단 위	건	관측 20km당	전파위치측정(일당)	검조(일)	100km당
인 건 비	특급기술자	인	1.0	0.5			1.0
	고급기술자	"	2.0	1.0			2.0
	중급기술자	"	2.0	2.5	1.0	0.5	5.0
	초급기술자	"		1.5	0.5	0.5
	특수인부	"		1.5
경 비	보고서 인쇄, 제본	식					1.0
	여비, 일당, 숙박	"

ㄴ. 현장 조사비		구 분		측선설정 (km당)		관 측		준 비 (선박)	운 반
종 별	세 목	규 격	단 위	전파(일)	기준(점)	km당	검조(일)	(일당)
인 건 비	특급기술자		인			1.0
	고급기술자		〃			2.0
	중급기술자		〃	2.0		3.0	1.0
	초급기술자		〃			2.0	1.0
	책임측량사		〃		0.6
	1급측량사		〃		2.8
	2급측량사		〃		2.7
	고급선원		〃					5.0
	보통선원		〃					8.0
	특수인부		〃		2.2
	보통인부		〃	4.0	1.0	2.0
재 료 비	기 록 지	측심,탐사,건식	Roll			2.1
		탐사, 습식	〃			1.5
		검조(일)	매				1.0
	전 극	Wire Less Helix Electrode	set			0.1
		Loop Electrode	〃			0.12
		Stylus Belt	〃			0.1
	축 전 지	8T.해상+육상	EA			0.6
	기준점 설정	육 상	점	9.0
	기준점 표석	〃	EA	2.0
	검조우물		〃				1.0
	잡 품		식
동 력 비	경 유	(455+100×2)HP	□					1257.6
	잡 유	윤활유등	식					경유의 20%
선박 유지 영 선 비	선 채	170톤	일					1.0
	기 관	655HP	〃					1.0
	용 수	청수	톤					8.0
	주부식		인					13.0
	비품,소모품	170톤 용	식					1.0
운 반 비	장비 운반	4.5톤 Truck	대						2.0
	탐사선 운반	170톤	일
비 고	Seismic Sparkar Ray		〃			○
	Uni Boom		〃			○
	Side Soan Sonar		〃			○
	Echo Sounder		〃			○
	Tide Recorder		〃				○
	Navigator		〃		○
	탐사선	170톤	〃			○		○

제 8 장  실내시험

제2장 조사업무 간접경비

가. 실내토질시험

나. 암석시험

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                                 제8장 실내시험

제 8 장. 실 내 시 험

가. 실내 토질시험

토성을 과학적으로 판단하기 위하여, 일정한 통일된 방법으로 정량적인 값(수치)을 활용함으로써, 토질조사의 정밀도를 높여, 시공상의 안정과 경제적인 설계 및 시공법을 제공하고자 함.

토질시험별 활용 목적	시 험 항 목	비 고
물리시험의 기본항목 시험 흙의 판별분류, 토성판정을 위하여, 각 토층에서 최소 1개씩의 시험으로, 흙의 분류 취급기준과 항목 상호간의 값으로 포화도, 간극비, 건조밀도 등을 산정하여 개략적인 종합판정을 할 수 있도록 시험값을 활용하고, 흙의 안정성, 재료성, 변형, 소성판정에 액성지수 및 소성지수 유동지수로 흙을 분류함	토입자의 밀도(비중)	Gs(g/□)
	함수비(함수량)	W(%)
	입도분석 : 투수성추정 입경가적곡선도	입경별 중량비(%) 균등계수, 곡율계수
	액성한계(액성지수)	LL(%)
	소성한계(소성지수)	PL(%)
	수축한계(수축정수) 유동지수	SL(%)
습윤밀도(점성토 및 사질토) 및 상태변화 시험 흙 자체의 중량과 지중응력이, 구조물에 토압으로 작용 하므로, 공학적 검토가 요망됨 특히 모래의 압축성·변형특성·액상화 현상의 검토등에 활용함	습윤밀도(단위체적중량)	□t(g/□)
	모래의상대밀도 최대밀도 최소밀도	Dr(%) □d max(g/□) □d min(g/□)
함수에 의한 동토성·배수성 판정	원심함수당량	Wc(%)
유기물, 점토광물의 함량	감열감량	함유량 (%)
함수의 산성도(pH)및 수용성 염화물 함량 구조물의 내구성(강재부식), Soil Cementing(양생), Chemical Grouting(주입-Gel Time), 도료의 피막파괴 등에 영향을 미치는 산성, 알칼리성의 판정	흙의pH(H2O)값	pH(kcl)
	수용성 성분함량 염소이온(Cl)함량 유산이온(SO4)함량	S(%) (%) (%)
다짐상태 시험 도로·철도·제방·택지 등에서의 성토, 차수(회수)별 성토 두께와 포장두께를 결정하기 위함 CBR은 교란된 상태(성토)와 불교란 상태(절취부)에서 실시하여 지지력비, 포장두께등을 결정	다짐시험(성토시공) 함수비∼밀도곡선 최적함수비 최대건조밀도 CBR(조건별)	Wopt(%) □d max(g/□) CBR(%)
투수성 시험 Earth Dam 기초, 제방재료에 대한 투수성· 투수량 산정으로 투수계수를 산출함	투수계수	K(cm/sec)

토질시험별 활용목적	시 험 항 목	비 고
역학시험 지반의 지지력과 침하특성 등을 파악하여, 사면의 안정성 검토, 지반개량 여부 및 방법과 기초형식을 결정하고 기초 지지력을 산정하는 등, 토질공학적 검토로 상재하중의 강도, 토질별, 상하축압 및 측압등과 장·단기간별의 제반 조건에 따라, 활용 목적별 사유에 따라 전문 기술자의 판단으로 시행함	일축압축강도(지지력) 변형계수	qu(kg/□) E50(kg/□)
	압밀(침하량 및 시간의 계산) 압밀계수, 압축지수 압밀 항복응력 체적압축 계수	Cv(□/sec), Cc Pc(kg/□) Mv(□/ton)
	삼축압축(UU,CU,[eqn: C overline U],CD) 직접 전단시험 점착력, 내부마찰각	C(kg/□), □
동적시험(내진설계요소) 상재하중 강도를 반복하중으로 가하여, 반복응력·축변형·간극수압을 측정하고, 액상화 특성과 동적인 전단강성· 감쇄정수 등을 정밀도가 높은 미소 변위계 등을 사용하여 측정하고, 반복하중단계를 증가하여 가함	진동삼축압축 모래의 액상화 강도 특성	반복회수(축변형, 간극수압곡선) 액상화 응력비
	흙의 동적 변형 특성 (지진 응답 해석)	응력-변형이력곡선 전단변형-탄성계수 와 감쇄정수 관계
	대형·중형 삼축압축 지지력, 마찰력의 산정 점착력, 내부마찰각	C(kg/□), □

○ 단독항목 시험시 별도 병행시험 가산 적산 항목

시 험 종 류	별도 시험비 가산
토입자의 밀도 시험	함수비 (특수 흙의 건조시료)
입도 분석 (비중계 시험+체분석)	토입자의 밀도. 함수비
수축 정수 시험	토입자의 밀도. 함수비
pH 시험	함수비
염화물 함유량 시험	함수비
압밀 시험	토입자의 밀도. 함수비
다짐 시험	토입자의 밀도. 함수비
투수 시험	토입자의 밀도. 함수비
일축 압축 시험	함수비
삼축 압축 시험	함수비
직접 전단 시험	함수비

ㄱ. 물리시험

시험 종류	활 용 목 적	비 고
1. 비중 (밀도)	토입자의 비중은 보통 2.65이나, 유기물· 암편 함유시는 2.5이하가 일반적임	간극비·포화도계산 다짐정도 파악에 활용	Gs : g/□
2. 함 수 비	습윤상태 (자연상태)의 흙에 함유된 물의 건조 상태에 대한 무게비를 산출	[eqn: 함수비= { 습윤상태-건조무게} over {건조무게 } □100]	함수비 : %
3. 습윤밀도 (단위체적중량)	자연상태(습윤)의 단위체적 중량으로, 토압 산출·다짐정도를 파악하고자 함	시료의 높이·무게 측정으로 산출	□t : g/□
4. 입도분석	흙의 입도배합 파악. 조립질은 체분석으로, 미립질은 침강분석으로 파악함	입경 가적 곡선 균등계수, 곡율계수	중량비 : %

토성(물리)시험					1. 토입자밀도	2. 함 수 비	3. 습 윤 밀 도
					비 중		단위체적중량
종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단위	3개/시료	3개/시료	3개/시료
인 건 비	3급 시험사			시간	2.5	0.5	1.3
기구손료	시험용기류	함수비용	60	시간/조		24.0
	비 중 병	피크노메타 100cc	100	시간	5.0
	Thermometer	유리, 막대형	200	"	2.0
	Desiccator	□36cm	300	"	2.0	2.0
	혼 합 용 구	Stainless제	300	시간/조	3.0
	분리, 파쇄용구		300	시간	0.5
	Vernier-Caliper	30cm용	400	"			0.4
	Wire Saw	줄톱	400	"			0.8
	Balance	전자저울 200g	400	"	0.5	0.5	0.4
	Scale	10kg. 탁상용	400	"
	항온 건조로	15개 시료용	800	"	15	15.0
	시료 압출기	수 평 형	800	"			0.8
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	2.5	5.0	2.5

4. 입도분석                                                                  1시료당 (단위 : kg)

종 별	세 목	규 격	내용일수	단위	침강 + 체	체 분 석				세립분 함유율
						0.5 이하	0.5∼2	2∼4	4이상	0.5 이하	0.5∼2	2이상
인 건 비	3급 시험사			시간	5.2	3.2	5.3	7.4	9.5	1.5	2.5	3.5
기구손료	비 중 계	부 표 형	100	"	0.8
	수세용체	2종 cover부	100	"	0.5
	Beaker·기타	1000cc	200	"	24
	Thermometer	유리 막대형	200	"	24
	표 준 체 (cover부)	12종 원형	200	"	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0
		2종 원형	200	"						1.0	1.75	2.5
	목상자체	8종, 5-100mm	200	"				3.0	4.0
	Balance	200g	200	"	0.5	0.5	1.0	1.5	2.0	0.5	0.5	0.5
	저 울	10kg 탁상용	400	"				1.5	2.0			0.5
	Mass Cylinder	원통형 입도용	600	"	24
	분산장치	교반기, 분산기	600	"	0.5
	항온건조로	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	항온수조	개 량 형	800	"	24.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0

시 험 종 류	활 용 목 적	비 고
5. 액성한계	일정 함수비상태 점성토의 점착력에 의한 특성 파악	높이 1cm에서 25회 반복낙하시의 함수비	(1cm□1.5cm 되도록)
6. 소성한계	함수비, 침하, Drain여부 등의 추정에 활용	□3mm때의 함수비로
7. 수축정수	토공의 적정성, 동토성, 기초지반의 적정성, 허용 지지력 추정
8. 원심함수당량	흙의 모세관 현상 및 투수성 파악
9. 상대밀도(모래)	모래의 밀실 상태(최대·최소)를 구하여, 압축성· 변형특성·액상화 현상 등의 검토에 활용.	수두법(최소밀도) 수평타격법(최대밀도) 을 기초함	□d min : g/□ □d max : g/□ Dr : %
10. 강열감량	토입자의 밀도·Consistancy·압축·전단강도등에 영향을 주는 유기물·화합수·결정수 등이 700 ∼800℃ 정도의 가열로 탄산염류·암모늄 화합물의 분해 등과 함께 감량되는 양을 측정	가열시간 사 질 토 : 1시간 점 토 : 2시간 유기질토 : 3시간 니 탄 : 4시간	함 수 량 : %

토성(물리) 시험					5. 액성한계	6. 소성한계	7. 수축한계
종 별	세 목	규 격	내용일수	단 위	4∼6점/시료당	3개/시료당	1개/시료당
인 건 비	3급 시험사			시간	3.0	1.4	2.0
기구손료	시험용기류	액·소성 시험용	60	"	24.0	24.0
	홈내기 날	30cm, Stainless	200	"	2.0
	Spatula	Stainless	200	"	2.0	1.0
	Glass Plate	300□30	200	"	2.0	1.0
	수축접시,수은등	수축 시험용	300	"			1.0
	Pipette	10cc단위	300	"	1.5	1.0
	Desiccator	토질용, □36cm	300	"	2.0	2.0
	Balance	전자저울, 200g	400	"	0.5	0.2	0.3
	Mass Cylinder	수축한계시험용	600	"			1.0
	측 정 기	액성한계	600	"	2.0
	항온건조기	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	2.5	5.0	5.0

토성(물리) 시험					8. 원심함수당량	9. 상대밀도	10. 강열감량
						모래,최대,최소	700∼800℃
종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단 위	3개/시료	1시료당	3개/시료
인건비	2급 시험사			시간			0.5
	3급 시험사			시간	2.1	5.0	2.5
기구손료	나무망치		60	시간		3.0
	깔 대 기		60	"	28.0		6.0
	Straight Edge	30cm	200	"		3.0
	Desiccator	□36	300	"	2.0	2.0	1.0
	습기상자		300	"	12.0
	Balance	200g	400	"	0.5	0.5	0.3
	Mold w/collar		600	"		3.0
	항온건조로	15개용 소형, 전기	800	"	15.0		15.0
	원심분리기		800	"	1.0
	건 조 로	소형전기 정온기	800	"		24.0
	가열장치	전기로 1000℃	800	"			6.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0	5.0	2.5

시험종류	활 용 목 적	시 험 방 법	비 고
11. pH 시험	구조물 기초의 Consistency나 금속류·도료등 내구성과 조경등 공사의 토양선정시 pH 측정이 필요함	시험 빈도가 적어 시험비가 높으나 수질분석일 때는 보다 낮다	H2O, KCl glass 전극법
12. 수용성분 시험	시료 조정후 수용성분, 염소이온, 유산이온의 함유량 시험	성분 함유량 시험	염화물 함량

(시료당 품)

토성(물리) 시험					11. pH 시험 (유리전극법)	12. 수 용 성 분 시 험
종 별	세 목	규 격	내용일수	단위	H2O,KCl,2종	시료조정	수용성분 함유량	염 화 물
								염소이온	유산이온
인 건 비	2급 시험사			시간	0.5
	3급 시험사			"	2.5	1.0	4.0	2.0	3.5
재 료 비	시험용시약 (소 모 품)	pH 시험용		식	1.0
		시료 조정용		"		1.0
		염소 함유량		"				1.0
		유산 함유량		"					1.0
기구손료	시험용기류 (유리제·기타)	수용성분 조정	60	시간/조		2.0
		수용성분 함유량	60	"			10.0
		염화물 함유량	60	"				1.5
		유산염 함유량	60	"					7.0
	Beaker·기타	1000cc	200	시간	2.5
	Desiccator	토질용, □36cm	300	"			2.0		1.0
	pH Meter		400	"	2.0
	Balance	전자저울, 200g	400	"	0.5	0.2	1.0	0.5	1.0
	진공펌프	간이진공 흡입장치	600	"		1.0
	교 반 기	분산장치	600	"		0.2
	항온건조로	15개 시료용	800	"			6.0
	수 조	중 형	800	"			3.0		3.0
	Gas Burner	가열장치	800	"					1.0
경 비	수도광열비	부대설비비 포함		식	시 험 비 의 2.5%

시험종류	활용 목적별 시험조건	시 험 방 법	비 고
13. 다짐시험	흙의 종류, 사용목적, 소요 다짐도에 따라 Rammer(2.5kg, 4.5kg)별 다짐낙하고(30cm, 45cm)에 따라 결정하고 시료의 준비(건조법, 습윤법)와 사용방법(반복법, 비반복법)에 따라 결정	건조 반복법 (동일 시료 반복) 건조 비반복법 (신선 시료준비) 습윤 비반복법	Rammer 2.5kg, 4.5kg Mold직경 □10cm, □15cm

13. 다짐시험 (건조법)                                                          (시료당, 6점기준)

종별	세목	규격	내용 일수	단위	Mold경 □10cm		Mold경 □15cm
					2.5kg	4.5kg	2.5kg	4.5kg
인건비	3급 시험사			시간	8.0	10.0	10.0	12.5
기구손료	Straight Edge	30cm·Stainless	200	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	목상자체	5∼100mm·8종	200	"	0.5	0.5	0.8	0.8
	양생용기		300	"	6.0	6.0	7.5	7.5
	Balance	전자저울·200g	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	Scale	탁상용 10kg	400	"	0.5	0.5	0.8	0.8
		100kg	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	Rammer (수 동)	2.5kg	500	"	4.0		5.0
		4.5kg	500	"		6.0		7.5
	Mold w/collar	□10cm	600	"	4.0	6.0
		□15cm	600	"			5.0	7.5
	항온건조로	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0
	시료압출기	Mold용	800	"	0.5	0.5	0.8	0.8
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0

13. 다짐시험 (비건조법)                                                        (시료당, 6점기준)

종 별	세 목	규 격	내용 일수	단 위	Mold경 □10cm		Mold경 □15cm
					2.5kg	4.5kg	2.5kg	4.5kg
인 건 비	3급 시험사			시간	17.0	21.0	25.0	31.0
기구손료	Straight Edge	30cm	200	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	목 상자체	5∼100mm·8종	200	"	1.0	1.0	1.5	1.5
	양생용기		300	"	12.0	12.0	18.0	18.0
	Balance	전자저울·200g	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	Scale	탁상용 10kg	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
		100kg	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	Rammer ( 수 동 )	2.5kg	500	"	8.0		12.0
		4.5kg	500	"		12.0		18.0
	Mold w/collar	□10cm	600	"	8.0	12.0
		□15cm	600	"			12.0	18.0
	항온건조로	15개 시료용	800	"	90.0	90.0	90.0	90.0
	시료압출기	Mold용	800	"	0.5	0.5	0.5	0.5
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	2.5

시험종류	활 용 목 적	시 험 방 법	비 고
14. 투수시험	흙의 투수성은 제방축조, 기초지반내의 침투성, 투수성 지반의 지하수위 이하 구조물에 영향을 주는 양압력, Landslide 사면의 안정, 지하공사의 배수방법 선정 등을 검토하기 위한 투수성·투수량을 시험하고 재료검토에도 활용함	정수위 : 투수계수가 큰 것 일정길이-시간내의 침투수량 (투수량)	투수계수 K : cm/sec
		변수위 : 투수계수가 작음. 일정길이에 대한 수위 강하-시간과의 관계 (투수성)
15. CBR 시험	도로의 노반, 기층, 표층등 흙의 지지력 대소를 판정하여, 노상·노반에서의 기상 변화나 경과 기간 변화 과정에서의 함수량 변화를 예측하여, 최악의 CBR 추정에 활용함	변상토 수정 CBR 설계 CBR 현상토 : 수침법

토성(물리) 시험					14. 투수시험 (시료당)		15. 실내 CBR (4일/시료당)
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	조립-사질토 정 수 위	세립-점성토 변 수 위	변 상 토		현상토
							수정9개 Mold	설계2개 Mold	수침법
인 건 비	2급 시험사			시간	3.5	5.5	11.0	4.5	1.55
	3급 시험사			"	6.0	9.5	31.0	4.0	4.3
기구손료	Sprayer		100	"			2.0
	Thermometer	유리,막대형	200	"	0.5	0.5
	양생용기		300	"			14.0	10.0
	Balance	전자저울 200g	400	"	0.5	0.5
	Scale (탁상용)	10kg	400	"	0.5	0.5	2.0	1.0	0.2
		100kg	400	"			2.0	1.0
	Rammer	4.5kg	500	"			6.0	2.0
	Mass-Cylinder	투수시험용	600	"	3.0	6.0
	Stop Watch		600	"	3.0	6.0	2.0	1.0	0.5
	CBR Mold	□15cm	600	"			936.0	200.0	100.0
	진공Pump	간이진공흡입장치	600	"		6.0
	항온건조로	15개용 소형,전기	800	"	15.0	15.0
	팽창량측정장치	Gage·Holder Disk,재하판등	800	시간/조			864.0	192.0	96.0
	수 조			시간			96.0	96.0	96.0
기계손료	투수시험기	정 수 위	700	"	3.0
		변 수 위	700	"		8.0
	CBR 시험장치		손료	"			1.0	2.0	1.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0

ㄴ. 역학시험

시 험 종 류	활 용 목 적	시 험 방 법	비 고
1. 압밀시험	상재 압밀 하중량에 대한 단계별 압밀량, 시간과의 변위속도 (압축성, 포화된 불교란 시료)	압밀량 시간 곡선 곡선측정법 [eqn: SQRT {t}] 법	간극비,압밀계수 투수계수,압밀항복응력 압축지수,체적압축계수 등의 관계
2. 직접전단 (표 준 형) (개 량 형)	점성토 사질지반에서의 급격한 재하하중 성토에 의한 단기 안정성 검토 점토지반의 급격한 Pre-loading에서 압밀 강화에 의한 지반강도 검토 사질지반의 안정성 및 지지력 검토	비압밀 비배수 비압밀 정체적 압밀 비 배수 압밀 정체적 압밀 배수 압밀 정체적	UU CU CD
3. 일축압축강도	상하 압축(일축)의 강도로, 시험결과의 전 단강도는 급속시공의 제방축조기초, 법면 안정 해석과 단기간의 건축물 기초 지지력, 토공상의 제반문제 등 단기간의 현상 검토시 강도 정수로 활용	포화 점토 강도의 1/2은 비압밀 비배수 전단강도와 같다.	불교란 시료기준

역 학 시 험					1. 압밀시험	2. 직접전단 3공시체/시료당			3. 일축압축시험
					1공시체/ 시료당	표 준 형			□35∼□50	2공시체/ 시료당
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	□60mm	점성,사질UU	점성토 CU	모래 CD	불교란 시 료	반복공시체
인 건 비	2급 시험사			시간	3.5	2.0	4.5	3.5	1.0	1.5
	3급 시험사			"	15.8	5.8	12.5	8.5	3.0	4.5
기구손료	Miter Box (원 형)	□35∼ □50mm	400	"					0.5	0.75
	Vernier-Caliper	20cm용	400	"					0.25	0.4
	Balance	전자저울 200g	400	"	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6
	Stop Watch		600	"	9.0
	공시체형성용구	Universal Trimer, 기 타	600	"	0.5	1.0	1.0	1.0	0.75	1.0
	항온건조로	15개용 소형,전기	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	22.5
기계손료	압밀시험기	6 연 식	손료	"	216.0
	일축압축시험기	전 동 식	손료	"					1.0	1.5
	전단시험기	표 준 형	손료	"		2.0	16.0	8.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

역 학 시 험					2. 직접 전단 시험 3공시체/시료당
					개 량 형				점성토 CD
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단 위	점성,사질 UU	점성토 CU	사질토 CU	모 래 CD	표준형	개량형
인 건 비	2급 시험사			시간	3.5	7.0	5.0	5.0	5.5	8.0
	3급 시험사			"	7.3	13.5	9.5	11.0	12.5	17.0
기구손료	Balance	전자저울 200g	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	공시체형성용구	Universal Trimer 기 타	600	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	항온건조로	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
기계손료	전단시험기	표 준 형	손료	"					16.0
		개 량 형	"	"	4.0	24.0	8.0	12.0		24.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0

시 험 종 류	활 용 목 적	시 험 방 법	비 고
4. 삼축압축	축방향의 상하 및 측압으로 토질별 지반의 안정성, 지지력(지반강도)을 검토하고, 지반개량 등에 활용함	비압밀 비배수 압밀 비배수 압밀비배수(간극수압 포함) 압밀 배수	UU CU [eqn: rm overline CU] CD

역 학 시 험					4. 삼축 압축 시험 3공시체/시료당
					사질,점성 UU	점성토 CU		점성토 [eqn: rm overline CU] (간극수압포함)		모래 CD
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	□35∼□50	□35	□50	□35	□50	□35∼□50
인 건 비	2급 시험사			시간	3.0	6.0	9.0	21.5	26.5	7.0
	3급 시험사			"	7.0	14.5	19.5	35.5	40.5	15.0
재 료 비	Membrane	□35mm		개		3.0		3.0
		□35∼□50mm		개	3.0					3.0
		□50mm		개			3.0		3.0
	잡 품	소 모 품		식	재 료 비 의 10 %
기구손료	Vernier Caliper	30cm용	400	시간	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Miter Box	□35	400	"		0.75		0.75
		□35∼□50	400	"	0.75					0.75
		□50	400	"			0.75		0.75
	Membrane Jacket	□35	400	"		0.5		0.5
		□35∼□50	400	"	0.6					0.6
		□50	400	"			0.5		0.5
	Balance	200g	400	"	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	공시체 형성용구	□35	600	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
	진공Pump		600	"		3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
	항온건조로	15개용 소형, 전기	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
기계손료	3축 압축시험기	UU용 보급형1개	손율	"	3.0
		[eqn: rm overline CU],CD용4개	"	"				35.0	45.0	9.0
		CU용 간극수압측정부	"	"		27.0	36.0
	X,Y Recorder		"	"	1.5	1.5	1.5	7.5	7.5	3.0
수도광열비	부대설비비 포 함	시험비의		%	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0
비 고	전단속도		분당	%	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.5

ㄷ. 동적시험

1. 진동 삼축 압축 시험

흙 또는 암석의 동적강도·변형특성을 축하중만을 반복재하하는 특별한 재하장치와 재하속도가 빠른 전기식 측정장치로 액상화 특성이나 동적변형 특성을 구한다.

시험종류	시 험 방 법	비 고
액상화 특성	완전 포화된 공시체를 압밀한후 반복 하중을 가하여 반복응력, 축변형, 간극수압을 측정함	반복 하중 : 3∼4종류 1개시료당 : 3∼4공시체 반복하중파형 : 0.5∼1.0Hz	상대밀도 시험 시행이 요망됨
동적변형특성	동적인 전단강성이나 감쇄정수를 실험적으로 구하기 위하여 포화된 공시체를 압밀한후 반복 하중으로 하중, 변위, 간극수압을 측정	반복하중 : Sign파 수파∼30파 0.2∼3.0Hz 하중단계 : 8∼10	미소 변위계 변형Level로 10-4∼10-2 까지 측정

종 별	세 목	규 격	내용 일수	단 위	액상화 특성(사질토)		동적변형,공시체당□50□100
					4개/시료	냉동시료	점성토	사질토	냉동시료
인 건 비	1급 시험사			시간	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5
	2급 시험사			"	16.0	16.0	4.5	3.5	3.5
	3급 시험사			"	23.0	26.0	8.75	6.75	7.5
재료비	Membrane	□50mm		개	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0
	잡 품	소 모 품		식	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
기구손료	Vernier Caliper	20cm용	400	시간	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25
	Miter Box	□50mm	400	"	1.0	1.0	0.25	0.25	0.25
	Membran Jacket	□50mm	400	"	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25
	Balance	전자저울,200g	400	"	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2
	공시체형성용구	Universal Trimer, 기타	600	"	3.0	3.0	0.75	0.75	0.75
	진공Pump	간이천공흡입장 치	600	"	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5
	항온건조로	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	냉동 Box	시료보관	"	"		48.0			48.0
기계손료	3축 압축시험기	진동3축용	"	"	8.0	8.0	2.5	2.5	2.5
	Cell 가압장치	진동3축용	손율	"	24.0	24.0	24.0	15.0	15.0
	Cap Sensor		"	"			1.5	1.5	1.5
	Computer	Pentium PC	"	"	4.0	4.0	1.5	1.5	1.5
경 비	Program사용료	공시체당		식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
수도광열비	부대시설비 포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

2. 동적 비틀림 전단 (중공 비틀림)

동적 전단정수, 감쇄비 등 동적변형, 강도 특성(액상화 특성 포함)을 구함. 중공동형 공시체가 Set되는 삼축 Cell, 공시체에 수평방향의 반복 비틀림을 가해주는 재하장치, 제어장치, 기록장치 등으로 완전 포화된 공시체를 소정의 응력상태로 압밀 시킨 후 미세한 반복 전단력에서 큰 전단력 까지 10단계 전후의 0.5∼3.0Hz정도 정현파로 하중을 가해준다.

○ 동적 비틀림 전단 (동적변형특성)                              □70(내경□30□70)공시체당 품

종 별	세 목	규 격	내용일수	단위	점성토	사질토	냉동시료 (사질토)
인 건 비	1급 시험사			시간	2.5	2.0	2.0
	2급 시험사			"	6.5	5.5	6.5
	3급 시험사			"	11.0	8.5	8.5
재 료 비	Membrane	□70		EA	1.0	1.0	1.0
		□30		EA	1.0	1.0	1.0
	잡 품	소 모 품			10.0	10.0	10.0
기구손료	Vernier Caliper	30cm용	400	시간	0.5	0.5	0.5
	Miter Box	□50	400	"	1.0	1.0	1.0
	Membrane Jacket	□50	400	"	0.5	0.5	0.5
	Balance	200g	400	"	0.2	0.2	0.2
	공시체 형성용구	Universal Trimer, 기타	600	"	1.0	1.0	2.0
	진공 Pump		600	"	2.0	1.0	1.0
	항온건조로	15개 시료용	800	"	15.0	15.0	15.0
	냉 동 고	시료보관용	800	"			48.0
기계손료	동적전단시험기	비틀림전단	손율	"	4.0	3.5	3.5
	Cell 가압장치	동적전단용	"	"	24.0	15.0	15.0
	Computer	Pentium PC	"	"	4.0	3.5	3.5
경 비	Program사용료	공시체당		식	1.0	1.0	1.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0

3. 중압 삼축 압축 시험(풍화암, 풍화잔류토)

토질시험용 고압 삼축압축기를 이용하며 암반 풍화대 시료를 대상으로 함

재하능력 : 최대 축하중 2톤, 측압 : 최고 50kg/□까지

전단속도 분당 : 0.25%, 1시료당 3개 공시체 기준

종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	□35		□50
					UU	CU	UU	CU
인 건 비	2급 시험사			시간	8.0	14.0	10.5	18.0
	3급 시험사			"	8.5	23.0	11.0	30.0
재 료 비	Membrane	□35		EA	3.0	3.0
		□50		"			3.0	3.0
	잡 품	소모품의		%	10.0	10.0	10.0	10.0
기구손료	Vernier Caliper	20cm용	400	시간	0.5	0.5	0.65	0.65
	Miter Box	□35	400	"	4.0	4.0
		□50	400	"			5.2	5.2
	Membrane Jacket	□35	400	"	1.0	1.0
		□50	400	"			1.3	1.3
	Balance	전자저울, 200g	400	"	0.8	0.8	1.0	1.0
	공시체 형성용구	Universal Trimer, 기타	600	"	4.0	4.0	5.2	5.2
	진공 Pump		600	"	3.0	3.0	4.0	4.0
	건 조 로	소형 전기정온기	800	"	24.0	24.0	31.0	31.0
기계손료	3축 압축시험기	토질용 중압3축용	손율	"	7.5	81	10.0	105.0
	Computer	Pentium PC	손율	"	5.0	5.5	6.5	7.0
경 비	Program개발	공시체당		식	1.0	1.0	1.0	1.0
수도광열비	부대설비비포함	시험비의		%	2.5	2.5	2.5	2.5
비 고	전단속도	분 당			0.25%

4. 중형 3축 압축시험 (□100mm 및 □150mm)                                (시료당 3개 공시체)

종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단 위	□100□200				□150□300
					UU	CU	[eqn: rm overline CU]	CD	UU		CU	[eqn: rm overline CU]	CD
인 건 비	2급 시험사			시간	5.25	10.5	24.0	9.0	8.75		17.5	39.0	15.5
	3급 시험사			"	8.0	20.0	30.0	17.0	16.5		32.0	41.5	29.0
재 료 비	고무Sleeve	□100□200mm		EA	3.0	3.0	3.0	3.0
		□150□300mm		EA					3.0		3.0	3.0	3.0
	잡품	소 모 품		%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		5.0	5.0	5.0
기구손료	Membrane Jacket	□100mm	400	시간	1.0	1.0	1.0	1.0
		□150mm	400	"					1.0		1.0	1.0	1.0
	Scale	대형 저울	400	"	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
	공시체 형성용구	중형3축용	600	"	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0		6.0	6.0	6.0
	진공 Pump	간이 진공흡입장치	600	"		9.0	9.0	6.0			12.0	12.0	7.5
	건 조 기	대형3축용	800	"	24.0	72.0	73.0	49.0	24.0		72.0	72.0	48.0
	3축압축시험기	중형 삼축용	손율	"	3.0	51.0	59.0	21.0	4.5		68.0	88.5	29.0
	Computer	Pentium PC	손율	"	1.75	3.5	11.0	3.0	1.75		3.5	21.0	3.0
경 비	Program	공시체당		식	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0
수도광열비	부대설비비 포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		5.0	5.0
비 고	전단속도	분 당		%	1.0	0.5	0.1	0.5	1.0		0.5	0.05	0.5

5. 대형 삼축 압축                                                            (시료당 3개 공시체)

종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단 위	□300□600
					UU	CU	[eqn: rm overline CU]	CD
인 건 비	1급 시험사			시간	10.0	14.0	27.0	14.5
	2급 시험사			"	36.0	57.0	81.0	46.5
	3급 시험사			"	52.0	72.0	81.0	60.0
재 료 비	고무Sleeve	□300□600		"	3.0	3.0	3.0	3.0
	잡 품	소 모 품		%	5.0	5.0	5.0	5.0
기구손료	Scale	대형 저울	400	시간	3.0	3.0	3.0	3.0
	공시체 형성용구	대형 3축용	600	"	6.0	6.0	6.0	6.0
	진공 Pump	간이 진공흡입장치	600	"		15.0	15.0	6.0
	건 조 기	대형 3축용	800	"	72.0	72.0	72.0	72.0
기계손료	3축압축시험기	대형 3축용	손율	"	14.0	32.0	56.0	24.0
	Computer	Pentium PC	손율	"	4.0	6.0	24.0	6.5
경 비	Program개발	공시체당		식	1.0	1.0	1.0	1.0
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0
비 고	전단속도	분 당		%	1.0	0.5∼1	0.05	0.25∼0.5
	압밀포화	소요일수		일	포화된 점성토	1.0	2.0	모래 3시간

시험종류	시험방법 및 목적	비 고
6. Ring 회전전단	점토의 잔류강도 측정을 가능케 하는 시험으로 직접전단이 전단변위의 제약에 의해 pick 강도 (과압밀점토), 완전 변화 강도(정규압밀점토)에 한정된 것에 비해 회전으로 일정한 변형을 주면서 무한히 크게 하여 잔류강도를 얻는다	반복조정 시료를 소정의 각 응력상태로 압밀. 전단속도 : 0.2mm/분 전단변위 : 최저360。이상 기준시료 : 점토1시료당 4개공시체	점토의 잔류강도 측정
7. 동상성 시험	지반의 동결, 융해 반복에 의한 지지력의 변화 등 동상성 판정시험	공시체 작성전 다짐시험 선행. 시험후 CBR 수행	동상성 판정

종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단위	6. Ring전단(점성토)	7. 동상시험(동결융해)
					4공시체/시료	3공시체/시료
					외□150-내□100□h20	□8□□3□	□15□□17.5□
인 건 비	2급 시험사			시간	21.0	4.0	11.0
	3급 시험사			"	41.0	12.0	24.0
재 료 비	Silicon			g	80.0
	잡 품	소 모 품		식	재료비의 10%
기구손료	Straight Edge	30cm	200	시간		1.0	1.0
	표 준 체	Cover부 12종 원형	200	"	2.0
	Balance	전자저울,200g	400	"		1.0	1.0
	Rammer	4.5kg	500	"			4.0
	Mold	□8cm□3개	600	"		120
		□15cm□3개	600	"			288.0
	공시체 형성용구	Universal Trimer, 기타	600	"	6.0
	교 반 기		600	"	1.0
	Jack	시험용, 1톤	600	"		3.0
	항온건조로	15개 시료용		"	96.0	24.0	24.0
	항온수조	개 량 형	800	"		24.0	96.0
기계손료	전단시험기	Ring 전단용	손율	"	336.0
	압밀장치	Ring 전단용	"	"	168.0
	동결,융해시험기		"	"		96.0	196.0
	CBR시험기		"	"			3.0
	Compressor	소형 시험실용	"	"	504.0
	Data Logger		"	"	336.0
	Universal Scanner		"	"	336.0
	Computer		"	"	336.0
경 비	Program사용료	공시체당		식	1.0
수도광열비	부대시설포함	시험비의		%	5.0

8. 안정 처리토의 공시체 작성

흙의 역학시험(주로 일축, CBR시험)에서 공시체의 작성은 안정제를 혼합하고, 양생기간과 목적에 따라 1, 3, 7, 10, 14, 28일 중에서 선택하고, 다짐여부에 따라 상이함.

○ 공 시 체 작 성

종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	다짐에 의한 공시체 배합당 3개Mold, 7일 양생		정적다짐에 의한 공시체	비다짐 공시체 배합당 6개
					□10cm□2.5kg	□15cm□4.5kg	3개, 7일	7일, 28일
인 건 비	3급 시험사			시간	5.5	8.5	6.5	7.0
재 료 비	잡 품	소 모 품		식	기 구 손 료 의 7%
기구손료	양생용기	(B)	300	일	7.0
		(C)	300	"		7.0
		(D)	300	"			7.0	28.0
	Balance	전자저울,200g	400	"	0.5	0.5	0.5	0.5
	Scale	탁상용,100g	400		0.5	0.5
	Rammer	2.5kg	500	시간	1.5
		4.5kg	500	"		2.0
	Mold w/collar	□5cm 밀도용	600	"			1.5
		□5cm Con'c용	600	"				144.0
		□10cm	600	"	72.0
		□15cm	600	일		7.0
	항온건조로	15개 시료용	800	시간	15.0	15.0	15.0	15.0
기계손료	Mixer	3HP	손율	"			1.0	1.0
	CBR시험기	압축장치	"	시간			1.5
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5

나. 암석시험(물리, 역학, 기타)

시추 Core나 지표 노두 및 갱내 채취 암편으로 물리성·역학성을 파악함으로써, 암반 성상평가·물성치 결정·팽창성 유무와 정도를 예측하여 시공성 검토에 활용함.

구 분	시 험 방 법	비 고
물 리 성	밀도(비중)·함수율·유효간극율·흡수율·건습반복·안정성· Shore경도·흡수팽창· 초음파 전파속도(상태별)시험 등	자연상태, 습윤상태 강제 건조상태, 강제 습윤상태
역 학 성	압축강도, 인장강도, Slaking, 파쇄시험 등.	파 괴 강 도
기 타	X선 회절시험

(개당)

1. 시험시료 작성비					Block시료	Core시료(□46∼□66)
종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단위	일변20∼30cm를 50cm B/L으로	직경 : 높이 = 1 : 2
						연 암	경 암
인 건 비	1급 시험사	측정, 관찰		시간	0.5	0.3	0.5
	3급 시험사	정형, 작성		시간	4.5	1.5	2.5
기구손료	Plate	12"□3.2 □300mm		개	0.01	0.01	0.01
	Dia Bit	□66□10cm		m	0.1
	천공기	DD80E		시간	1.5
	Cutter	□14"		시간	1.5	1.0	1.5
기계손료	정밀 평면연마판		손율	시간	0.5	0.5	0.5
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0
비 고	정형(시료작성)시료 수요시험				초음파 전파속도, 압축강도, 인장강도
	□46∼□66, 직경 : 높이 = 1 : 2				절단, 연마, 공시체 작성, 시험비와 별도

시험종류	시 험 방 법	비 고
5. 압축 강도 정탄성계수 정포아송비 6. 인장 강도	공시체 파괴시까지의 최대하중으로 편심하중. 양단면과 가압판의 밀착상태에 유의하고 Strain Gage(종, 횡방향)를 부착하여 연속하중에 대한 변형량을 check 함	응력-변형곡선도 작성, 종방향 접선 교차점으로 탄성율을 구하여 종.횡방향의 변형량을 check하여 산출

(시료당)

암 석 시 험					5. 암석강도시험			6. 인장시험
종 별	세 목	규 격	내용일수	단 위	압축강도	정탄성계수	포아송비
인 건 비	1급 시험사			시간	0.4	0.6	1.0	0.4
	2급 시험사			"	2.5	6.0	7.0	3.0
재 료 비	Strain Gage	단 축		개		2.0
		90。2축		개			2.0	2.5
	접 착 제			개소		2.0	2.0
기계손료	압축시험기	암석용100톤	손율	시간	2.5	2.5	2.5	2.0
	측정기록기		손율	"		2.5	2.5
수도광열비	부대설비포함			%	5.0	5.0	5.0	5.0

시 험 종 류	시 험 방 법	비 고
7. 초음파 전파속도	P파, S파용 진동자를 갖춘 투과식 초음파 속도측정장치(최소눈금 0.1□sec)로 접착압을 0.5kg/□이하로 하여 정방향, 역방향으로 속도를 측정하고 두 방향의 차이가 5%이내 일 때의 값	시험편 길이 : 0.05mm까지 측정 자연, 강제건조, 강제 습윤 상태별 시험 후 포아송비 시험가능	각 상태별 초음파 전파속도 동 포아송비 동 탄성계수
2. 밀도(비중) 3. 함수율 4. 흡수율( 유효간극율)	공기중·침수(포화)·건조상태·실온에서의 각각의 무게를 측정하여 산출	시험편중량: 50∼100g 저울감도: 1/100g

(개당)

암 석 시 험					7. 초음파 전파속도 측정		2. 밀도(비중) 측정시험	3. 흡수율 (유효 간극율)	4. 함수율
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	자연상태	자연,강제 건습			자연상태
인 건 비	1급 시험사			시간	0.5	1.5
	2급 시험사			"	1.2	4.0	0.2	0.2	0.2
	3급 시험사			"			0.6	0.6	0.4
기구손료	용 기 류		60	"					24.0
	Desiccator	암석용, □36	300	"					2.0
	Balance	전자저울, 200g	400	"		0.6	0.5	0.5	0.5
	진공Pump	간이진공흡입장치	600	"		72.0	8.0	8.0
	건 조 로	소형 전기정온기	600	"		24.0	24.0	24.0	24.0
	수 조	중 형	800	"		72.0	72.0	72.0
기계손료	초음파전파속도측정장치	속도0.1□sec	손율	"	1.0	3.0
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

(개당)

암 석 시 험					8. Shore경도 (Hardness)	9. 흡수 및 팽창시험	10. Slaking	11. 파쇄시험
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단 위
인 건 비	2급 시험사			시간	0.5	1.0	4.0	2.5
	3급 시험사			"	3.0	4.5	15.0	9.5
기구손료	시험용기		60	"			122.0
	표 준 체	Cover부, 원형12조	200	"			4.0	4.0
	Balance	전자저울,200g	400	"			2.3	1.5
	CBR Mold	□15cm	500	"				4.5
	흡수팽창시험기	Guide, Amp. Core sensor부	600	"		240.0
	Shore 경계도	D 형	600	"	1.0
	건 조 로	소형,전기	800	"			144.0	24.0
	수 조		800	"		240.0	122.0
기계손료	변위응력측정기		손율	"				4.5
	재하장치	CBR	손율					4.5
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%		2.5	5.0	5.0

(개당)

암 석 시 험					12. 안전성 시 험	13. X선 회절시험		14. 풍화도 반복10회
종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단 위
						부정방위	정 방 위
인 건 비	1급 시험사			시간		2.0	2.0
	2급 시험사			"	1.0	5.0	9.5
	3급 시험사			"	15.0			13.0
재 료 비	유산나트륨			식	1.0
	염화바륨			"	1.0
	시 약	아 세 톤		"		1.0	1.0
		에틸렌글리콜		"			1.0
	사 진			매				10.0
기구손료	Beaker		200	시간				720.0
	Desiccator		300	"				20.0
	Balance	200g	400	"	8.0			5.0
	건 조 로		800	"	120.0			480.0
	수 조		800	"				240.0
기계손료	X선 회절기		손율	"		1.0	0.5
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0	2.5	2.5	5.0

시 험 종 류	시 험 방 법	비 고
15. 3축 압축 강도 시험	원통형 공시체에 축하중과 소정의 등방향압을 가하여, 압축 파괴시키는 것으로 (□32mm∼□50mm)□(□64mm∼□100mm)시료 축하중 재하속도 : 1∼10kg/□/sec 주변압 (등방향압) : 소정의 일정치 유지	시험시료 : 자연시료 건조, 습윤 상태시험도 행함 변 형 량 : Strain Gage이용 Piston관입량(접착불가 시료)
16. 전단 강도 시 험	일축·인장강도·3축시험 결과를 이용하여 몰의 응력원의 공통접선과 종축(□축)의 교점으로 강도를 구함 전단 파괴시의 응력 : 수직하중 유·무 일정한 재하 또는 변형속도 유지	몰의 응력원법 직접전단 : 1면, 2면 전단 전단하중, 전단변형, 수직변형
17. 일 축 Creep 시험	일정 하중하에서의 시간과 변형량을 조사하여, Creep곡선도로 Creep정수를 구함	A공시체 : 일정시간 단계별 재하 B, C, D, E공시체 : 일정하중 24시간 재하
18. 일축 압축 반복 시험	일축압축 강도 시험에 준하여 반복재하로 암석의 응력-변형곡선에서 변형의 증대에 따른 탄성계수의 변화·잔류강도 비율(잔류강도/압축강도)을 구함	변형 제어법 재하 속도 : 0.1∼0.5%/min 반복횟수 : 10회 (3∼4까지 pick 강도)
19. 3축 압축 잔류강도 시험	3축 압축강도시험에 준하여 파괴강도 이후의 강도 하강에 의한 거의 일정한 잔류 강도로 강도비율을 구함	변형제어법 점착력, 내부 마찰각 잔류강도비율(점착력, 내부마찰각)

(1개시료 3개 공시체)

암 석 시 험					15. 삼축압축강도	16. 전단강도(수직하중 가부에 따라)
종 별	세 목	규 격	내용 일수	단위	□32∼□50	계산정리 몰 응력원법	수직하중 하	수직하중제거
인 건 비	1급 시험사			시간	2.0	1.0	3.0	1.5
	2급 시험사			"	10.0		6.5	6.5
	3급 시험사			"	8.0		4.5
재 료 비	기록지 등			식	3.0
	고무Sleeve	고압·3축시험용		개	3.0
	유압 Oil	2□정도		식	1.0
	Strain Gage	단 축		개	6.0
	접 착 제			개소	1.0
기구손료	암석압축 시 험 기	100톤	손율	시간	8.0
		100톤 전단용·자동	"	"			6.5	6.5
기계손료	전단장치	암석시험용	"	"			6.5	6.5
	측정기록기		"	"	8.0		6.5
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0		5.0	5.0

(연암기준)

암 석 시 험					17. 일축Creep 5개공시체/시료당		18. 일축반복	19. 삼축잔류강도
종 별	세 목	규 격	내 용 일 수	단위	1공시체,120분간 5단계재하	24시간재하	10회반복재하	UU
						4개 공시체	1개/시료	4개/시료
인 건 비	1급 시험사			시간	1.0	1.0	1.0	2.0
	2급 시험사			"	4.0	5.0	5.0	11.0
	3급 시험사			"	4.5	9.5	6.5	10.0
재 료 비	기록지 등			식	1.0	4.0	1.0	4.0
	Membrane	□35mm		개				4.0
	유압 Oil	2□정도		식				1.0
	Strain Gage	단 축		개			2.0
	접 착 제			개소			2.0
기구손료	Balance	전자저울 200g	400	시간	0.3	1.5	0.3	1.3
	변위계측기	암석시험용	600	"	11.0	97.0		13
기계손료	압축시험기	100톤	손율	"	11.0	97.0
		100톤 전단용	"	"			4.0
		중압삼축	"	"				13.0
	측정기록지				11.0	97.0	4.0	13.0
수도광열비	부대설비포함	시험비의		%	5.0	5.0	5.0	5.0

제 9 장  계측관리

제2장 조사업무 간접경비

가. 계측관리 적용기준

나. 기종별 계측기기

다. 기종별 현장조사비 능율산출기준

라. 토층지반 설치공 이용 계측 목적별

현장조사비

마. 지표지반 변형량 측정 현장조사비

바. 지반 및 구조물 변형량 계측

사. Tunnel 계측

아. 기술업무비

(주)동아컨설턴트, 지반정보기술연구소                                                                                                 제9장 계측관리

제 9 장. 계 측 관 리

계측의 목적은 기초지반의 상태·토층의 변위·구조물의 변형 등을 사전에 파악하여, 적정 설계에 반영하거나, 시공중 및 완공후 변위상황(응력·변형 특성 점검)발견으로, 원인규명과 함께 설계·시공방법 변경조정 등 설계과정에서 예상치 못했던 가정상황에 대한 위험방지·시공의 정밀성·구조물의 구조적 재료의 특성에 대한 안정성 영향과 주변지역의 거동특성·응력상태·시간·공간·환경 등에 의한 변화성·현장응력 등 지반의 공학적 특성 및 구조물의 안정성을 확인하고, 인접 건물·구조물의 영향성 평가와 원인규명, 토류·지보공의 안정성 등을 검토하여, 경제적인 시공방안 및 보강 등 시공관리·안정관리·설계의 타당성·유지관리 등 공사비 절감효과를 얻을 수 있도록 Data를 제공하는 수단이다.

따라서, 지반지질·지하수 분포상태 등을 충분히 파악하여 주요 매설물·고압전선·Gas관 상하수도 배관 Line·온도·습도·진동·인접구조물의 영향 등 주변환경을 고려하고, 연약지반 개량·성토지반·사면안정·Landslide지역·지하굴토 등의 토류공사와, Dam·항만·산업단지·공항·산업도로·제방축조 ·성토공사 및 Tunnel·지하철 등의 지하공사 등 공종에 따라 다양한 계측 항목을 선정하고 계측기기형식·Sensor의 종류·계측방법·Indicator의 종류·Data의 정밀도·계측관리 기간 (장·단기·영구)·방식(수동·자동)·계측빈도·계측목적에 따른 기종의 선택과, Data값의 상호관련성·시공상황과 변화정도·계측 이외의 각종조사 시험 자료와 연관성 등을 고려한 계측기종의 조합 및 계획이 수립되고 선택되어야 한다.

또한 계측은 설치비(자재비 포함)·측정(관측)·자료정리의 현장조사비와 결과 분석(해석)의 기술적인 검토비 및 계측의 Feed-Back에 의한 재해석·재설계 등의 기술업무비로 대별된다.

가. 계측관리 적용기준

비 용 구 분		적 용 기 준	일반적인 활용기준
현장조사비	기기설치비	공당, 개소당, Sensor별	기준, 심도, 수량별, 회/공/개소
	관측측정비	기종별 계측빈도별	단계별 일·주·월간 계측빈도
	자료정리비	기종별 정리 난이도별	관측의 4∼5회분정리, 변화 비교
기술업무비	분해, 해석비	계측결과 보고 요구빈도	월별·분기별·반기별·년간·총기간
	재해석비	수시 요청 및 필요시 이상발견	반기별·년간·총기간중 요청 또는 필요시

나. 일반적용 기종별 활용기기

항 목	계 측 기 종	Read-Out Unit	설치공경 및 장 소	적용 공종
지하수위 간극수압	Stand Pipe w/Strainer or Filter Tip (Casagrande-Porous Type)	Water Level Indicator w/Tape & Reel (20m, 30m, 50m)	□66□∼ □116□	연약지반개량 매립, 성토
	w/Piezometer(Pore Pressure) Pneumatic(공기압식) or Vibrating Wire(V.W & V/S)(진동현식) Electrical Piezometer	Pneumatic Indicator V.W Indicator Electrical Indicator
층별침하	Guide-Pipe w/Corrugated Tube Magentic Extensometer (Spider, Datum Magnet)	Magnet Reed Switch Probe Extensometer (30m, 50m, 100m)	□116mm 이 상
	Liquid Settlement Cell(Gauge) Multi Point Settlement System, w/V.W Transducer, Fluid-filled Tube Reservoir, Centralizer	간극수압계와 동일
	Multi Point(Bore-Hole) Rod Extensometer	Potentiometer, Dial Gauge
	Screw-Point Rod Extensometer	Level, Staff	□86mm
지중경사 (수평변위)	Inclinometer(가속감지식)	Indicator	□86mm 이 상
	w/Sensor Probe(I.P.I)
고 정 점	Reference Point	Level, Staff
침하변위	Surface Settlement Plate		지표지반
	Full Profiler Gauge(Multi-Layer Settlement) w/Sensor (Plate Magent) Horizontal Inclinometer(IPI or EL Beam Sensor)	Indicator

항 목	계 측 기 종	Read-Out Unit	설치공경 및 장소	적용 공종
지표변위	지표면 경사계	지표면 경사계 2EA	지표지반	Landslide지역
	지표면 신축계	지표면 신축계
	지표면 변위말뚝	Level, Staff
구조물 변위	Crack Gauge(Meter), 1축·2축·3축	Potentiometer Dial Gauge	구조물,건물
	Tilt-Meter	Indicator
지중변위	Pipe 변위		Landslide지역 □86이상	흙막이(개착) 토류공
	다층 이동량계	다층 이동량계
토 압	Total Pressure Cell. w/Piezometer(Sensor) Jack-Out Total Pressure Cell(벽면용)	간극수압계와 동일	지 표 성토지반
			흙막이 지하굴토 구조물 등 토류공(벽)
변형계	Strain Gauge(용접형, 접착형) Spot Arc Weldable Embed Type(매설형)	Indicator
Anchor력	Center-Hole Load Cell (Anchor용, Rock-Bolt용)
Beam축력	Plate (Solid) Load Cell
지표 지중변위	Surface Settlement Pin	Level, Staff	지 표 Tunnel Line 상부	Tunnel공
	Multi Point Extensometer	Dial Gauge Potentiometer
Rock-Bolt 축력	Rock Bolt Axial Stress(Force)	Dial Gauge Potentiometer Electrical Indicator	Tunnel 내부갱도 벽 면
천단침하 내공변위	천단침하 및 내공변위 Pin (Reference Point)	Level, Staff Tape Extensometer
Shotcrete 응력	Shotcrete Stress (Radial, Tangential)	Dial Gauge Potentiometer 간극수압계와 동일 Indicator

다. 계측기종별 현장조사비(설치공 형성 제외) 일 능률 산출기준

계측기종별 (기준수량)			설 치			관 측(계측)
			단 위	기 준	능 률	단 위	기준	능 률	평 균 빈 도
지하수위(수동)			공/개소	10m/공	5공	회/공	수동	15공	주1회
간극수압 (2EA Sensor)			"	20m/공	3공	"	2EA/공	15공	주2회
층별침하(3+1)			"	30m/공	2공	"	3+1EA/공	8공	주1회
액체침하(1EA)			"	5m/공	5공	"	1EA/공	6공	"
Point침하(2EA)			"	10m/공	2공	"	2EA/공	10공	"
Rod침하(6EA)			"	30m/공	1공	"	6EA/공	5공	주2회
Screw침하(1EA)			"	10m/공	5공	"	1EA/공	50공	주1회
가속 감지식 경사계			"	30m/공	2공	"	2회/공	5공	"
Sensor식 경사계		I.P.I	"	30m/공	3공/2일	"	10EA/공	8공	"
고 정 점(1EA)			"	30m/공	2공	"	1EA/공	40공	"
침 하 판(1EA)			기/개소	5m/기	5기	회/기	1EA/기	50기	"
단면침하 (Tube식)			"	50m/개소	1개소	회/ 개소	50M/개소	6개소	"
단면침하 (Sensor식)	I.P.I		"	20EA/ 개소	2개소 /3일	"	20EA/공	4개소	'
지표면 경사 (2EA)			"	2EA/ 개소	1개소	"	1EA/개소	10개소	주2회
지표면 신축계			"	1EA/ 개소	1개소	"	1EA/개소	10개소	일1회
지표면 변위말뚝 (1.5m/본)			"	5본/개소	4개소	"	1EA/개소	수직.수평,왕복2회	주1회
우량관측			"	1기/개소	2개소	"	1EA/개소	10개소	주1회
균열측정(1축)			"	1EA/ 개소	5개소	"	1EA/개소	15개소	"
고정식경사 Tilt(1EA)			"	1EA/ 개소	8개소	"	1EA/개소	20개소	"
Pipe변위(30EA)			"	30m/공	1공	"	30점/공	3공	"

계측기종별 (기준수량)	설 치			관 측(계 측)
	단 위	기 준	능 률	단 위	기준	능 률	평균빈도
다층이동량 (24EA)	30m/개소	1EA/ 개소	1공/3일	공/개소	24점/공	4공	주1회
토 압 계 (매설형)	기/개소	"	3개소	회/개소	1EA/개소	10개소	주1회
토 압 계 (벽면형)	"	"	2개소	"	"	10개소	주1회
Load Cell	"	"	2개소	"	"	10개소	주1회
Stain Gauge (용접형)	"	"	5개소	"	"	20개소	주2회
Stain Gauge (부착형)	"	"	10개소	"	"	20개소	주2회
Stain Gauge (매설형)	"	"	2개소	"	"	20개소	주2회
표면침하핀	"	"	4개소	"	"	50개소	주1회
내공변위(2P)	단면/ 개소	2P/단면	4단면	회/단면	2회/단면	10단면	주2회
천단침하(1P)	P/개소	1P/단면	5개소	회/단면	1회/단면	10단면	주2회
지중변위(4P)	5m/개소	1set/공	4개소	회/공	4P/공	5개소	주2회
Rock-Bolt 축력(4P)	5m/개소	1set/공	4개소	회/공	4P/공	5개소	주2회
Shotcrete응력 (Redial, Tangential)	기/개소	2EA/ 개소	4단면	회/단면	2개소/ 단면	10개소	주2회

라. 설치공(시추공)이용 토층지반 계측기종

기 종 별	계 측 목 적						비 고
지하수위계 Water Level	지하수의 변화를 측정하여, 지반의 지지력의 저하, 구조물의 침하, 지하수 유로의 재편성에 의한 지하수 고갈, 부력(양압력 ; 지하수위 변동)에 의한 구조물의 변형 등의 영향검토 요인으로 강우량과 함께 관측함이 효과적임						Water Level Indicator를 주로 이용하나 Piezometer Tip으로 수압을 측정하여 변화를 판정하기도 함
간극수압계 Pore Water Pressure	지하수압을 측정하는 것으로, 각 지층에서 점성토층과 같이 유동이 아주 적은 간극수압과 투수성이 좋은 사질토의 수두를 측정하여, 상재하중에 의한 과잉간극수압을 계산하고 탈수·배수 효과를 검토하여, 지반개량· 굴착·성토지반의 안정성 향상 및 시공공정 조절을 위한 자료 제공 수단						Pneumatic w/Twin Tube & Indicator
							V/W, V/S, Electrical w/Cable & Indicator
층별침하계 Muti-Layer Settlement	침하로 인한 각 지층의 침하량을 측정하여, 지층의 탄성·압밀량으로 수직 변형·변위(침하, 융기)를 검토하여, 지반의 수평 변형·지하수위 저하· 주변진동 등 침하유발 원인과 지층별 구조물의 허용침하량을 파악하고, 균등·부등침하 및 전도등에 대비한 안전성을 검토함						지하 부동층과 대비 Magnetic, Rod Extensometer 고정점과 상대대비 Liquid, Multi, Screw
경 사 계 Inclinometer	지반의 수평 변위·위치·방향(X, Y 2축)을 측정하여, 토류벽·교각· 교대의 변형·사면지반·성토지반 등의 안전성을 검토하기 위하여 부동층 까지 Casing(전용품)을 설치하고, 수동측정용(가속감지식) 또는 Sensor 측정용을 활용하며, Casing 자재규격·품질 및 Sensor의 종류에 따라, 정밀정도·계측한계·계측기기 등이 다양함						Casing 종류 및 구경 표준형, Coupling 일체형 □48, □70, □85 Telescoping □70, □85
고 정 점 Reference Point	계측지역 주변 근거리에 기준 측점설치가 곤란한 경우 시추공을 이용, 부동층에 고정점을 설치하여 상대적인 Level로 측정하기 위함						신축이 없는 Steel로 측정봉 설치
비 고	필요에 따라 기준수량 이외의 수량을 추가로 설치하는 경우 (Sensor류 및 Pipe류 : 지층분포 상태 및 심도와 점차적인 단계별 성토고에 따라)						별도적산 추가
	심 도(m)	설치심도	기준심도 -80%이하	기준심도	+50%	80%이상	기준심도 기준
		보 정 율	0.8	1.0	1.3	1.5
	장 소	설치조건	평 지	경 사 지	폐 기 물	해 상
		보 정 율	1.0	1.2	1.3	1.5

지하수 변동		계측기종		ㄱ. 지하수위계 Casagrande Tip
				설 치 (개소당)		계 측 (회당)		자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	Standard	1EA V.W.P	Standard	V.W.P Sensor	5회차/공/회
				5공/일, 10m/공	4공/일, 10m/공	15공/일	25공/일	5공/회
인 건 비	중급기술자		인	0.1	0.1			0.01
	초급기술자		"			0.01	0.01	0.04
	고급기능사		"	0.2	0.25
	중급기능사		"	0.2	0.25	0.07	0.04
	제 도 사		"					0.04
	특수인부		"	0.4	0.5	0.07	0.04
재 료 비	Stand Pipe	□40mm	m	11.0	11.0
	Pipe Socket	□40용	EA	2.0	2.0
	Strainer	Casagrande Tip	"	1.0	1.0
	End Cap	□40용	"	1.0	1.0
	Piezometer	V.W.P	"		1.0
	Cable	4-Core	m		15.0
	Joint Sealing Kit	4-Core	"		1.0
	Cover	Protective	개	1.0
	말 목	6cm×6cm×2m	본	4.0	4.0
	지지Pipe	비계용2m/EA	"		1.0
	Sealing제	모 래	m	10.0	10.0
	주입 Hose	□20□	"	15.0	15.0
	잡 품		식	재료비의 3%		인건비의 1%
동 력 비	경 유		□	3.4	4.2
	잡 유		식	경유의 20%			경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	10HP set	일	0.2	0.25
	Indicator	Water Level 30m	"			0.07
		V.W.P	"				0.04
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□66mm(지층별), 10m별도
	추가, 대체	Piezometer		Pneumatic, V.W.P
		기타 소요품		Tube, Cable, Indicator, 기종별 적용대체

지하수 변동		계측기종		ㄴ. 간극수압계 1EA
				설 치 (개소당)		계 측 (회당)		자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	Pneumatic	V.W.P	Pneumatic	V.W.P	4회차/공/회
				3공/일, 20m/공	3공/일, 20m/공	15공/일 2EA sensor	15공/일 2EA sensor	5공/회
인 건 비	중급기술자		인	0.33	0.33			0.01
	초급기술자		"			0.01	0.01	0.05
	고급기능사		"	0.33	0.33
	중급기능사		"	0.33	0.33	0.07	0.07
	제 도 사		"					0.05
	특수인부		"	0.67	0.67	0.07	0.07
재 료 비	Piezometer Tip		EA	2.0	2.0
	Twin Tube		m	40.0
	Cable	4-core	"		40.0
	Filter Bag		EA	2.0	2.0
	Bentonite Pellet	23.5kg/DM	D/M	0.3	0.3
	Tube Connector	Twin Tube용	EA	2.0
	Joint Sealing Kit				2.0
	Sealing제	시 멘 트 모 래 벤토나이트	m	20.0	20.0
	주입 Hose	□20□	"	25.0	25.0
	말 목		개	4.0	4.0
	지지 Pipe	비계용 □=2m	"	1.0	1.0
	잡 품		식	재료비의 3%		인건비의 1%
동 력 비	경 유	30HP	□	6.6	6.6
	잡 유	잡유포함	식	경유의 20%			경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	15HP set	일	0.33	0.33
	Indicator	Pneumatic	일			0.07
		V.W	일				0.07
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□116mm(지층별), 20m별도
	추가, 대체	Piezometer		V.W.P, Pneumatic, Electrical Piezometer
		기타 소요품		Cable, Twin Tube, Indicator, 기종별 적용대체

층 별 침 하		계 측 기 종		ㄷ. 층 별 침 하 계			ㄹ. 액 체 침 하 계
				설치 (개소당)	계 측	자료정리	설 치	계 측	자료정리
				Magnet 30m/공	회 당	4회차/공 /회	5m/공 1EA	회 당	4회차/공 /회
종 별	세 목	규 격	단위	2공/일	8공/일	3공/회	5공/일	6공/일	10공/회
인 건 비	중급기술자		인	0.25		0.01	0.1		0.01
	초급기술자		"		0.03	0.08		0.03	0.25
	고급기능사		"	0.5			0.2
	중급기능사		"	0.5	0.13		0.2	0.17
	제 도 사		"			0.08			0.025
	특수인부		"	1.0	0.13		0.4	0.17
재 료 비	Guide Pipe	□40	m	31.0
	Socket	□40용	EA	7.0
	End-Cap	□40용	"	2.0
	Corrugated Tube	□50	m	31.0
	Magnet Sensor	Ring(Datum)	EA	1.0
		Spring(Spider)	"	3.0
	주입 Hose	□20	m	35.0			10.0
	Sealing제	모래,벤토나이트	"	30.0			5.0
	Settlement Cell	Stainless Steel	EA				1.0
	Cable	4-core	"				50.0
	Liquid Tube	Nylon Tube	"				50.0
	Protective Tube		"				45.0
	Joint Sealing Kit	Cable Connector	"				1.0
	Tube Connector	Twin Tube용	"				1.0
	지지 Pipe	비계 Pipe □=3m	"				3.0
	Reservoir		EA				1.0
	Structure	Terminal	set				1.0
	말 목	6×6×20	본	4.0
	Cover	Protective	개	1.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의 3%	인건비의 1%
동 력 비	경 유		□	10.0			4.7
	잡 유		식	경유의 20%			경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	15HP set	일	0.5			0.2
	Reed Switch	Magnet 50m	"		0.13
	Indicator	Pneumatic						0.17
비 고	설치공형성	구경.심도		□116mm(지층별)30m 별도			□131mm(지층별)5m 별도
	대 체	Guide Pipe		경사계 Casing이용 병용가능

층 별 침 하		계 측 기 종		ㅁ. Multi Point Settlement			ㅂ. Multi Point Rod Extensometer
				설치 2공/일	관 측 10공/일	자료정리	설치 1공/일	관 측 5공/일	자료정리
종 별	세 목	규 격	단위	10m/공	회/2P/공	회/공	30m/공	회/6P/공	회/공
인 건 비	중급기술자		인	0.2		0.01	0.5		0.01
	초급기술자		"		0.02	0.05		0.04	0.06
	고급기능사		"	0.5			1.0
	중급기능사		"	0.5	0.1		1.0	0.2
	제 도 사		"			0.05			0.06
	특수인부		"	1.0	0.1		2.0	0.2
재 료 비	Transducer	V/W	EA	2.0
	Centralizer		"	1.0
	Installation package	□1″×4m	본	2.0
	Liquid Tube		m	25.0
	Cable	4-Core	"	110.0
	Reservoir	Liquid Tank	EA	1.0
	Settlement Plate	Steel	"	1.0
	Protective Tube			50.0			27.0
	Joint Sealing Kit	Cable Connector		2.0
	지지 Pipe	비계 Pipe □=3m		3.0
	Structure	Terminal	set	1.0
	Anchor	Groutable	EA				6.0
	Anchor Rod	□1/4″×4m	본				27.0
	Reference Head	Mechanical	set				1.0
	Galvanized Pipe	□3″×1.5m	EA				1.0
	주입 Hose	□20	m	15.0			35.0
	Sealing제	시멘트, 벤토나이트	"	10.0			30.0
	잡 품		식	재료비의1%	인건비의1%		재료비의1%	인건비의 1%
동 력 비	경 유	35HP	□	11.7			20.1
	잡 유		식	경유의 20%			경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	15HP set	일	0.5			1.0
	Indicator	V/W	"		0.1
	Micrometer	Depth	"					0.2
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□131mm(지층별) 10m 별도			□116mm(지층별) 20m 별도
	대 체	Rod Type		Electrical Head, Cable 및 Hydraulic Anchor, 수량

층별침하		계 측 기 종		ㅅ. Screw Point(Rod) 층별침하			ㅈ. Reference Point (고정점)
				설 치 10m/공	측정,회당	자료정리	설 치 30m/공	측정,회당	자료정리
종 별	세 목	규 격	단위	5공/일	50공/일	회/공	2공/일	40공/일	회/공
인 건 비	중급기술자		인	0.1		0.001	0.1		0.001
	초급기술자		"		0.01	0.006		0.01	0.006
	고급기능사		"	0.2			0.5
	중급기능사		"	0.2	0.02		0.5	0.025
	특수인부		"	0.4	0.04		1.0	0.025
재 료 비	Screw Cone	□100×0.5m	EA	1.0
	측정봉	□3/4″×1m백관	"	11.0			31.0
	측정봉 Socket	□3/4용″	"	10.0			30.0
	보호관	□3″용	m	10.0			30.0
	보호관 Socket	□3″용	"	2.0			4.0
	Sealing제	Bentonite Cement	"	10.0
		Cement	"				30.0
	주입 Hose	□20□	"	15.0			35.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의 3%	인건비의 1%
동 력 비	경 유	25HP	□	3.3			8.4
	잡 유			경유의 20%			경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	10HP set	일	0.2			0.5
	Level	자 동	"		0.02			0.025
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□86mm(지층별) 10m 별도			□86mm(지층별) 20m 별도
	대체설치	Casing		□48, □85, ABS, Telescoping
				자재 변경으로 인한 설치 공경 변경시 해당 항목 변경
	병 행	층별침하		Magnetic Sensor와 동시 병행가능

ㅇ. 지중경사계		계측기종		1. 가 속 감 지 식
				설 치 (30m/공)		계 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	□70□	□85□	2회반복/공 5공/회	4회차/공 5회/공
				2공/일	3공/일
인 건 비	중급기술자		인	0.25	0.33		0.01
	초급기술자		"			0.2	0.05
	고급기능사	시추기능사	"	0.5	0.67
	중급기능사	시추기능사	"	0.5	0.67	0.2
	제 도 사		"				0.05
	특수인부	보링공	"	1.0	1.33	0.4
재 료 비	ABS Casing	□70□×3m	EA	10.0
		□85□×3m	"		10.0
		□70□×1.5m	"	1.0
		□85□×1.5m	"		1.0
	ABS Coupling	□70□용	"	10.0
		□85□용	"		10.0
	ABS End Cap	□70□용	"	2.0
		□85□용	"		2.0
	Protective Cover		"	1.0	1.0
	말 목		"	4.0	4.0
	Grouting제	시멘트, 벤토나이트	m	30.0	30.0
	주입 Hose	□20□	"	35.0	35.0
	잡 품		식	재료비의 3%		인건비의 1%
동 력 비	경 유	30HP	□	10.0	13.5
	잡 유	잡유포함	식	경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	15HP set	일	0.5	0.67
	Indicator	Inclinometer	"			0.2
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□116mm(지층별), 30m별도
	추가, 대체			층별(Magnet Sensing)침하계 병용가능

ㅇ. 지중경사계		계측기종		2. Sensor삽입식
				설 치 (30m/공)		계 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	IPI Sensor		I.P.I식	10EA Sensor
				□70□	□85□	8공/일	4회차/공 5회/공
인 건 비	중급기술자		인	0.67	0.67	0.1	0.025
	초급기술자		"			0.125	0.05
	고급기능사	시추기능사	"	0.67	1.33
	중급기능사	시추기능사	"	1.33	1.33	0.125
	제 도 사		"				0.05
	특수인부	보링공	"	1.33	1.33	0.25
재 료 비	ABS Pipe류 재료	가속감지식과 동일	식	1.0	1.0
		〃	"	1.0	1.0
	ABS End Cap	□70□용	EA	1.0
		□85□용	"		1.0
	I.P.I Sensor	Vertical Sensor	"	10.0	10.0
	Wheel Assembly		"	9.0	9.0
	End Wheel Assembly		"	2.0	2.0
	Extension Tube	□19□×2m용	"	10.0	10.0
	Placement Tube	□19□×3.7m용	set	1.0	1.0
	Bus Cable	2m, Extension	"	9.0	9.0
	End Plug		EA	1.0	1.0
	Electrical Cable	Bus	m	50.0	50.0
	Protective Wire	Stainless □1/8″	"	35.0	35.0
	Surport Assembly		set	1.0	1.0
	잡 품		식	재료비의 1%		인건비의 1%
동 력 비	경 유	30HP	□	40.3	40.3
	잡 유	잡유포함	식	경유의 20%
기계기구 손 료	시추장비	15HP set	일	2.0	2.0
	Indicator	V.W	"			0.125
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□116mm(지층별), 30m별도
	추가, 대체	기타 소요품		말목, Sealing제, Hose

ㅇ. 지중경사계		계측기종		3. Telescoping system
				설 치 (30m/공)		계 측(회당)		자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	1.5m, □85□, (개소당)		2회반복/공, 5공/회 Sensor 8공/일		4회차/공, 5회/공
				1공/일	IPI 공/2일	가속감지식	Sensor식	가속감지식	Sensor식
인 건 비	중급기술자		인	0.5	1.0		0.1	0.01	0.025
	초급기술자		"			0.2	0.125	0.05	0.05
	고급기능사	시추기능사	"	1.0	2.0
	중급기능사	시추기능사	"	1.0	2.0	0.2	0.125
	제 도 사		"					0.05	0.05
	특수인부	보링공	"	2.0	4.0	0.4	0.25
재 료 비	ABS Casing	□85□×1.5m Telescoping	EA	21.0	21.0
	ABS Coupling	□85□일반용	"	40.0	40.0
		Telescoping	"	20.0	20.0
	ABS End Cap	□85□용	"	2.0	1.0
	Protective Cover		"	1.0
	설치부대 자재비	가속감지식과 동일	"	1.0	1.0
	Sensor설치 자재비	Sensor삽입과 동일	m
	잡 품		식	재료비의 1%	재료비의 3%	인건비의 1%
동 력 비	경 유	30HP	□	20.1	40.3
	잡 유	잡유포함	식	경유의 20%
기계기구 손 료	Inclinometer	Inclinometer	일			0.2
		V.W.	"				0.125
	시추장비	15HP set	"	1.0	2.0
비 고	설치공 형성	구경, 심도, 지층별		□116mm, 30m별도, 부대비 별도, 계측빈도 및 방법 참조

○ Landslide 지역 시추공 형성 변동량 계측

계측기종	계측 목적 및 방법	비고
Pipe 변위계	외경 ∏48∼60mm의 PVC Pipe 외측에 Pipe 축과 직교하는 2방향 또는 한방향에 0.5∼2m간격으로 Strain Gauge를 장치한 것을 시추공 내에 설치한 후, Gauge의 변위량을 측정하여 지층내의 활동면 변위 위치를 판정함	Strain Gauge 공당 점수 산출 30m/공 1방향, 2m 간격일때의 점수 30÷2×1×2=30점
다층 이동량계	유도 원판에 Wire를 고정한 비닐관을 지층중의 각심도에 고정 설치한 Wire를, 지상의 Stainless제 측정장치로, 각 토층의 이동 (변형)에 따라 비닐관이 이동·굴곡·절단되어 일어나는 Wire의 신축량을 측정하여, 지층중의 거동층 활동면 심도를 파악함	비닐관 사용 규격
		측점수	비닐관규격
		24이하	□40
		24∼40	□50

(그림)

Landslide지역 지 중 변 위		계 측 기 종		ㅊ. Pipe변위계 30m/공,2m간격			ㅋ. 다층이동량계 30m/공, VP∏40
				설 치	관측(회)	자료정리	설 치	측 정	자료정리
종 별	세 목	규 격	단위	□48mm, 1방향, 2Gauge			30m/공	100점 회당
				30m/공	100점 회당
인 건 비	중급기술자		인	0.5		0.05	2.0		0.03
	초급기술자		"		0.1	0.2		0.1	0.2
	고급기능사		"	1.0			3.0
	중급기능사		"	1.0	1.0		3.0	1.0
	제 도 사		"			0.2			0.2
	특수인부		"	2.0	1.0		6.0	1.0
재 료 비	변위 Pipe	□40□×1m	set	15.0
	중간 Pipe	□40□×1m	"	16.0
	Socket	□40용	EA	30.0
	Strain Gauge	Pipe변위용	"	30.0
	Cable		m	525.0
	Filter		"	75.0
	Vinyle Tape		개	6.0
	접 착 제		통	0.6
	모 래		□	0.11			0.11
	Mortar	0.3□×0.2×1.2	"	0.02
	보호상자	50×50×30	EA	1.0
	다층이동량계 30m, 30성분용	지 하 부	set				1.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의 3%	인건비의 1%
동력비	경유	30HP	□	20.1			60.4
기구손료	변위지시계	Pipe변위	일		1.0
	다층이동량계	지상부	"					1.0
	시추장비	15HP set	"	1.0			3.0
비 고	설치공 형성	구경, 심도		□116mm(지층별) 30m 별도
	보 정	2방향 4Gauge		Gauge, Cable, 관측비 2배
	관측조건	이동거리, 시간		관측공 지점간 이동거리 15분 이내

마. 지표 지반 변동량 측정, 계측 기종

기 종 별	계측 목적 및 목적								비 고
지표침하판	성토 또는 준설에 의한 매립토 하중에 의한 Total 침하량 측정								·침하판45kg/개 ·지지발이 36kg/개 (가공제작품) ·매립시공시 침하봉+보호관 1m/본(가공품) 연결 ·Level측량(관측) ·보호관 선택 : Friction최소화 ABS Pipe□3″
	구 분	품 명	규 격	Set 당 소요량 kg
				단 위	중 량	소요량	수 량	계
	침 하 판	강 판	T=6, 3′× 6′	매	78.8	0.5	1.0	39.4
		Adapter	□1¼강관	m	3.16	0.13	1.0	0.411
		Pin	□19, 철근	m	2.25	0.1	4.0	0.9
		측 정 관 Bracket	T=4, 3′× 6′	매	52.5	1/81	4.0	2.6
		측 정 봉	□3/4″	m	1.6	1.0	1.0	1.6
		Total		Set			1.0	44.961
	지지발이	강 판	T=4,4′× 8′	매	93.3	1/18	3.0	15.55
		철 근	□19	m	2.25	1.5	3.0	10.125
		보 호 관	□13″흑관	m	8.49	1.0	1.0	8.49
		Coupling	□3½″흑관	m	13.5	0.15	1.0	1.274
		Total		set			1.0	35.439
Full Profiler Horizontal Inclinometer & EL Beam	도로 등 성토의 하중에 의한 종단면 위치별 수직변위량과 속도를 측정하여, 이완영역 및 성토구조물의 안정성을 검토하기 위하여 종단면 평면상에 Flexible Tube 또는 Telescoping Casing을 설치하고, 수동측정기나 Sensor를 내장하는 경사계의 수평설치(Inplace Inclinometer)동일하며, EL- Beam Sensor도 I.P.I Sensor 설치형태와 동일하다.								Tube Casing 외부에 Plate Magnet Sensor를 동시설치하여 수평변위도 함께 파악하기도 함

ㄱ. 지 표 침 하		계 측 기 종		지표침하판 90cm×90cm×5m			추가(Pipe, Sensor)
				설치(기)	관 측	자료정리	설 치		관 측
							Pipe	Sensor
종 별	세 목	규 격	단 위	5개소/일	회/기	회/기	회/개소	EA/개소	Sensor
인 건 비	중급기술자		인	0.1		0.001
	초급기술자		"		0.005	0.006		0.03	0.01
	고급기능사		"	0.2
	중급기능사		"	0.2	0.02		0.1	0.15	0.05
	특수인부		"	0.4	0.02		0.1	0.15
재 료 비	침 하 판	90×90×0.06	set	1.0
	지지발이		"	1.0
	침 하 봉	□3/4″×1m백관	"	5.0
	Socket	20A 백관용	EA	5.0
	보 호 관	□3″×1m ABS	set	4.0
	Coupling	75A P.V.C	EA	3.0
	모 래		□	0.05
	잡 품		식	재 료 비 의 3%		인건비의 1%	재료비의 3%	인 건 비 의 1%
기구손료	측정기구	Level, Staff	"		0.02
비 고	설치,관측 조 건	Profiler					Line터파기(중기), 설치운반
	Horizontal Inclinometer	설 치 비		인건비 : Profiler, 재료비 손료 : 경사계 I.P.I Sensor식 20set
		관측비, 자료정리		EL Beamr식 20 Sensor로 보정적용

ㄴ 단 면 침 하		계 측 기 종		Profiler 설치			계 측(회당)		자료정리
				Standard	Plate Magnet	IPI	Standard	Sensor	Standard	Sensor
종 별	세 목	규 격	단 위	개소/일	2개소/ 3일	개소/ 3일	5개소/일	20EA/개소 5개소/일	4회차/ 개소/회	4회차/개소 3개소/회
인 건 비	중급기술자		인	0.5	0.75	1.0		0.1	0.05	0.05
	초급기술자		"				0.1	0.1	0.25	0.67
	고급기능사	시추기능사	"	1.0	1.5	2.0		0.4
	중급기능사	시추기능사	"	1.0	1.5	2.0	0.2	0.4
	제 도 사		"						0.25	0.67
	특수인부	보링공	"	2.0	3.0	4.0	0.2	0.8
재 료 비	Access Tube	Flexible □60□	m	60.0	60.0
		ABS□85□,□=3m Telescoping	"			60.0
	Coupling (End connector)	□60□용	EA	2.0	2.0
		□85□ 일반용	"			40.0
		Telescoping	"			20.0
	Plate Magnet		"		20.0
	IPI Sensor 및 부품	Horizental 20EA	set
	Wire	Stainless □1/8″	m	60.0	60.0	60.0
	Reel	100m용	set	2.0	2.0	1.0
	End Housing	Protection	set	2.0	2.0	2.0
	잡 품		식	재료비의 3%		재료비의 1%	인건비의 1%
임 대 료	Back-Hoe	중기 0.2□	일	0.5	0.75	1.0
기구손료	Topedo	Profiler Gauge	"				0.2
	Indicator		"					0.5
비 고	설치,관측 조 건	Profiler					Line터파기(중기), 설치운반
	Horizontal Inclinometer	설 치 비		인건비 : Profiler, 재료비 손료 : 경사계 I.P.I Sensor식 20set
		관측비, 자료정리		EL Beamr식 20 Sensor로 보정적용

○ Landslide지역 (활동지역)지표지반 변동량 게측기종 측정기(현장고정 설치분)

항 목	계측 목적 및 방법	조사 빈도 및 기타
지표면 경사계	변위발생 예상지역에서의 초기 경사변동량을 측정하여 활동움직임 유·무를 육안관찰 이전단계에서 확인함	보 통 : 주2회 간격 지반경사 변동도 작성
지표면 신축계	지표상에 일어나는 신축작용(변동량)의 Pattern (상부 : 인장력, 말단부·융기부 : 압축력)을 파악 활동예견지점과 부동지점에 말뚝과 강성으로 양쪽 끝에 설치하고, 지표면 움직임을 5∼10배 확대 기록	이동량 기준, 측선장 100∼150m 보 통 : 주1회간격 과 다 : 1일간격(시간별) 과 소 : 1개월간격(시간별)
이동항조사 (지표면 변위말뚝)	일정방향의 측선상에 정점항을 설치하여, 어느 기간 후의 수평·수직 이동량을 파악하여, 지표의 변동량을 파악함	측선장10∼15m : 5∼7본 수직·수평 2회 관측 변동도 작성
우 량 관 측	강우량, 증발산량, 기온, 천후 등 기상의 상관관계 파악이 목적이나 우량이 가장 중요시 되며, 지표지반의 변동량에 가장 큰 영향을 미침	자기 우량계 : 우량변동도 작성 조사빈도 : 보통 - 주1회간격 과소 - 1개월간격

그 림

지표 지반 변동량 조사(원위치시험)		계 측 기 종		ㄷ. 지표면 경사계(기당)			ㄹ. 지표면 신축계(기당)
				설 치	관 측	자료정리	설 치	관 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단위	개소	10개소/일	10회차/개소	기당	회/주	1개월/기당
인 건 비	중급기술자		인	0.5		0.1	0.5		0.1
	초급기술자		"		0.01	1.0		0.01	0.5
	고급기능사		"				1.0
	중급기능사		"	1.0	0.1		1.0	0.1
	초급기능사		"
	제 도 사		"			0.5			0.3
	보통인부		"	2.0	0.1		2.0	0.1
재 료 비	Con'c(Pad)	50×50×50	□	0.13
	유 리 판	40×40×0.5	매	1.0
	통 나 무	□9cm×1.5	set	5.0			1.0
		□7.5cm×2	"					1.0
	보호상자	측 정 기	Box	1.0			1.0
	자 갈	70×70×20	□	0.1
	특수Pen	자기 기록용	개				1.0
	강 선	SUS 30m	Roll				1.0
	말 목	6cm×6cm×2m	set				31.0
	P.V.C Pipe	□100×4m	"				5.0
	P.V.C Socket	100A	EA				4.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의 3%	인건비의 1%
기기손료	지표경사계	2 대	일		7.0
	지표면신축계		"					7.0
비 고	기기손료	산출기초	식	관측기간×소요대수×일당손료

지표 지반 변동량 조사(원위치 시험)		계 측 기 종		ㅁ. 이동항(변위말뚝)조사			ㅂ. 우량관측(개소당)
				설 치	관측(측선당)	자료정리	설 치	관 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	4개소/일	5∼7본/ 100∼150	5∼7본/개월	2기/일	회/기당	월/기당
인 건 비	중급기술자		인	0.1		0.1	0.1		0.1
	초급기술자		"		0.8	0.4		0.01	0.5
	고급기능사		"	0.25			0.5
	중급기능사		"	0.25	0.8		0.5	0.1
	초급기능사		"				1.0
	제 도 사		"			0.2			0.3
	보통인부		"	0.5	1.6			0.2
재 료 비	말 목	9×9×1.5m	set	1.0			4.0
	Con'c(Pad)	50×50×50	□	0.13
	자 갈	50×50×20	"	0.05
	판 재		"				0.05
	특수Pen	자기기록용	EA				1.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의3%	인건비의 1%
기기손료	Transit		일		0.8
	Level		"		0.8
	기타측량기구	부품포함	"		0.8
	자기우량계		"					7.0
비 고	기기손료	산출기초	식	관측기간×소요대수×일당손료

○ 지상 구조물 변위 계측

계 측 기 종	계 측 목 적	비 고
Crack Gauge (Meter)	건물·인접구조물·도로 등의 표면, Tunnel Linning 등의 균열 및 팽창지점의 변형량과 진행상태를 측정하여, 안정성 판단· 대책수립·민원야기 검토의 자료로 활용	3차원의 이동변위, 1축형, 2축형 기계식, Sensor식
Tiltmeter	지하 굴토공사로 인한 부등 침하·지하수위 저하 등으로, 주변건물·빌딩·옹벽 등 인접구조물과 주위 지반 및 Dam 성토층 등에 표면경사(기울기)를 측정하여 진행 상황을 판단하고 안정 대책 수립을 검토	1축형, 2축형 Portable, In-Place

변 위 측 량		계 측 기 종		Crack Gauge(개소)			Tilt-Meter(개소)
				설 치	측 정	자료정리	설 치	측 정	자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	5개소/일	회/개소	회/개소	8개소/회	회/개소	회/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.05		0.002	0.05		0.003
	초급기술자		"		0.01	0.012		0.01	0.017
	고급기능사		"	0.2	0.07		0.125	0.05
	중급기능사		"	0.2			0.125
	특수인부		"	0.4	0.07		0.25	0.05
재 료 비	Crack Gauge	1축 또는 2축	대	1.0
	Tilt-meter	w/Plate	"				1.0
	Cover	Protective	"				1.0
기기손료	Potentiometer	Micrometer	일		0.07
	Indicator	Tilt meter	"					0.05

바. 지반 및 구조물 변형량 계측

○ Pressure 계측

계 측 기 종	계 측 목 적	비 고
ㄱ. Tatal Pressure Cell(토압계)	기초지반 내의 상재하중(성토)에 의한 성토압, 구조물의 배면토압, 지반이완에 따른 응력의 크기 등을 측정	Total, Jack-Out V/W, Electrical, Pneumatic Hydraulic Jack & Hand Pump (평형상태 회복)
ㄴ. Center-Hole Load Cell	Earth Anchor의 Creep현상, Anchor Strand의 응력 이완, Slip, Rock-Bolt의 하중, Tunnel 지지대(Strut)의 축력, Pile 하중 및 인장력 등 토류벽 하중을 계측하여 시공설계와 안정도를 예측함	V/W or Electrical

Pressure 계측		계 측 기 종		토압계 설치(개소)		Load Cell 설치	토압계, Load Cell
				Total	벽면형 Jack-Out	Center-Hole Plate(Split)	관 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	3개소/일	2개소/일	2개소/일	회/개소	회/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.1	0.1	0.1		0.01
	초급기술자		"				0.05	0.05
	고급기능사		"	0.33	0.5	0.5
	중급기능사		"	0.33	0.5	0.5	0.1
	특수인부		"	0.67	1.0	1.0	0.1
재 료 비	Pressure Cell	Transducer	EA	1.0	1.0
	Cable	4-Core	m	10.0	20.0	5.0
	Tube	Protective	"	10.0	20.0
	Jack Set	Hydraulic	EA	1.0
	Tube	Pressure	m	10.0	20.0
	Load Cell w/Plate	Center-Hole Plate(Split)	set			1.0
	Joint Sealing Kit		EA	1.0	2.0	1.0
	잡 품		식	재 료 비 의 3%			인 건 비 의 1%
기구손료	Hydraulic pump	인 장 기	일		0.5	0.5
	Indicator	V/W	"				0.1

○ 변 형 율 계 측

계 측 기 종	계 측 목 적	비 고
ㄷ. Strain Gauge (변형율계)	강제, 철골 등 구조물 시설재(지보재)의 인장·압축·전단·응력등의 변형 이나, Tunnel Linning 지지대의 변형 Pipe-Line 내부의 응력집중 현상 등 변형율에 대한 응력 증감 여부 판단	Surface(Welded) Embed(매설) Type

ㄷ. Strain Gauge				설 치(개소)			관 측	자료정리
				Surface Type		Embed Type
종 별	세 목	규 격	단 위	Welded	부 착	매 설	회/개소	회/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.1	0.05	0.1		0.005
	초급기술자		"				0.01	0.025
	고급기능사		"	0.2	0.1	0.5
	중급기능사		"	0.2	0.1	0.5	0.05
	특수인부		"	0.4	0.2	1.0	0.05
재 료 비	Strain Gauge	Surface	set	1.0	1.0
		Embed	"			1.0
	Cable	4-Core	m	10.0	10.0	15.0
	Cover	Protective	set	1.0	1.0
	Tube(Cover)	(무응력)	"			(1)
	잡 품		식	재 료 비 의 3%			인 건 비 의 1%
기기손료	Indicator	V/W, Electrical	일				0.04
	Welder	Portable Spot	"	0.2
비 고	Con'c응력용	Electrical		Con'c 응력 전용은 별도

사. Tunnel 계측

Tunnel은 종방향의 지하 선형인 특수 구조물로 굴착에 의한 지반의 응력·강도 등을, 굴착후 이환되기 이전에 그 지반과의 유연성·부착성이 좋은 지보공(Rock-Bolt· Shotcrete 등)을 설치하여 강도저하를 최대한 방지하고, 지반자체의 지지력을 최대로 활용한 Arch를 형성하기 위하여, 주변지반과 지보공의 응력과 변위·거동을 파악하여 굴착시공을 제어·조정함으로써, Tunnel 시공의 안정성을 확보하는 수단으로 계측관리가 활용된다.

Tunnel의 시공설계는 사전지반 정보의 한계·굴착방법 및 시공순서·공정·Qaulity에 따라 발생응력 강도에 한계가 있어서, 그 규모와 환경조건에 의하여 지반의 거동·지보공의 효과·구조물의 안정상태·인접구조물의 안정성 등을 확인하고 이에 대처하기 위하여, 변위의 영역·속도·가속도와 허용응력을 파악하고, 이완영역 범위내의 지표부 침하 및 지중변화와 Tunnel내의 변위를 계측하여, 지보 효과를 극대화 하기 위한 지보의 수량·방법을 보완·변경하고, 붕락·붕괴 등의 변형을 방지하여 안정성과 경제성을 확보하고자 한다.

따라서 계측의 목적이 상호보완적이며, 선정된 대표 단면상에 주로 배열되고, 계측항목별 기기종류도 목적·방법·설치위치·측정수단에 따라 다양하게 선택되며, Tunnel의 규모(내공폭)에 따라 설치의 난이도가 다양하다.

○ Tunnel 내공폭에 따른 보정

폭(m)	4미만	4∼8	8∼12	12∼16	16∼20	20이상
보 정 율	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6

ㄱ. Tunnel 상부지반의 변위

계 측 기 종	계 측 목 적	비 고
표면침하핀	지표면침하 곡선의 변화, 변형량에 대한 허용값
지 중 변 위 (층별침하)	Tunnel 상부 이완영역 예상 지표에서, Tunnel 통과 최소 3주전에 설치공(시추)을 형성하고, 심도가 다른 1∼6조의 Rod(Anchor)를 Mortar로 고정하여 설치함 이는 Tunnel에 작용하는 하중 등 지표에 미치는 영향의 효과인 이완(변위)영역을 감시하고 Rock-Bolt의 적정길이 판정에도 활용함	Single or Multiple Rod Extensometer w/Groutable or Hydraulic Anchor. (층별 침하계의 Multi Point Rod 참조 )
지중 수평 변위	경사계(inclinometer)활용	지중경사계 참조

ㄴ. Tunnel 내부 변위

계 측 기 종	계 측 목 적	비 고
내 공 변 위	Tunnel 단면의 평형상태·변위속도·상대변형과 집중현상 등과 단면 폐합시기 등 최종변위량을 예측하고 Shotcrete 및 Rock-Bolt의 추가 설치 여부 판단과 2차 Lining con'c 타설 시기 판단등으로 시공의 안정성·지보효과·시공시기와 방법·붕괴예측 등 안정상태를 파악 함	단면당 대각방향 2, 4, 6, 8 등 복수 대칭으로 설치
Roof Settlement (천단침하)	Tunnel 천단(Roof)으로부터 토피가 얕은 경우와 고결도가 낮은 지층 또는 층리·절리·단층·파쇄대 등 붕괴가 우려되는 장소의 Tunnel 천단에서, 절대 침하량을 측정하여 주변지반의 안전확인, Rock-Bolt 및 Shotcrete의 지보효과를 파악함	Tunneling 즉시 설치 안정(평형)시까지 측정(Creep영역)
지중변위(갱내)	Tunnel내 반경방향 이완영역을 파악하고 Rock-Bolt의 적정 길이를 설정함(Rock-Bolt축력 측정과 내공변위 측정 결과와 연관하여 판단) (지중 침하측정에서 Spider Type도 사용가능하다)	Rod Extensometer w/Anchor
Rock-Bolt Axial Stress	Rock-Bolt 각 지점의 축력(응력을)측정하고 인발하여, 항복점과 강도와의 관계·이완영역을 파악하여 장력·정착효과를 판단하고, 적정길이·증설 여부를 결정함	Mechanical Anchor, V/W(Strain Gauge)식 Rock-Bolt
Shotcrete Stress	배면 토압 크기와 분포·암반팽창 등 Shotcrete파괴 감시를 위하여 원지반과 경계면 및 Shotcrete내에 설치하여 축방향 응력·측압계수·내응력 측정으로 Shotcrete의 안정성 및 추가 지보공의 필요성·1, 2차 타설 두께를 설정함	Radial, Tangential Pressure Cell Con'c 매설형 Strain Gauge (타설전 설치)

Tunnel 변위 계측				표면침하핀(개소)			내공변위핀(2point/단면)
				설 치	관 측	자료정리	설 치	관 측	자료정리
종 별	세목	규 격	단 위	4개소/일	회/개소	회/개소	4단면/일	2회/단면	회/단면
인 건 비	중급기술자		인	0.05		0.001	0.05		0.005
	초급기술자		"		0.005	0.006		0.01	0.02
	고급기능사		"	0.25			0.25
	중급기능사		"	0.25	0.02		0.25	0.05
	특수인부		"	0.5	0.02		0.5	0.05
재 료 비	침 하 핀	□13×5cm	개	1.0
	내공변위핀	□24×50 cm	"				2.0
	Mold Box	30×30×30	"	1.0
	Resin	#200	식				1.0
	Motar	30×30×30	□	0.03
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%		재료비의 3%	인건비의 1%
기구손료	Level, staff	측량기구	일		0.02
	Extensometer	Tape	"					0.05
비 고	설치장 형성	터파기		0.05□ 별도
	설치공 형성	Pin설치공					□40mm×50cm×4P 별도

Tunnel 변위계측				천단침하(개소)				지중변위4EA Anchor/개소
				설 치	관 측		자료정리	설치4P/공	관 측		자료정리
종 별	세 목	규 격	단 위	15개소/일	회/개소		회/개소	4공/일	회/4P/공		회/공
인 건 비	중급기술자		인	0.04				0.05			0.01
	초급기술자		"		0.02		0.005		0.04		0.05
	고급기능사		"	0.2			0.02	0.25
	중급기능사		"	0.2	0.1			0.25	0.2
	특수인부		"	0.4	0.1			0.5	0.2
재 료 비	천단침하핀	□24×80cm	set	1.0
	지중변위측정기	4point	"					1.0
	주입 Hose	□20	"					10.0
	Resin	#200	식	1.0
	Grout제	Mortar	m					5.0
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%			재료비의 3%	인건비의 1%
기구손료	Level	측량기구	일		0.1
	Micrometer	Depth, Digital	"						0.2
비 고	설치공 형성			□40mm×50cm×1P천공 별도				□3″×6m×1공 천공 별도
	Grouting	주입 Pump, Mixer						Mortar Grouting작업 별도

Tunnel 변위계측		지보계획		Rock-Bolt Axial Stress				Shotcrete Stress
				설치4공/일	관 측		자료정리	설치 2개소/일	관 측	자료정리
종 별	세 목	규 격	단위	4P/공/개소	회/개소		회/개소	2P/공/개소	회/개소	회/개소
인 건 비	중급기술자		인	0.05			0.01	0.05		0.01
	초급기술자		"		0.04		0.05		0.02	0.05
	고급기능사		"	0.25				0.25
	중급기능사		"	0.25	0.2			0.25	0.1
	특수인부		"	0.5	0.2			0.5	0.1
재 료 비	Rock-Bolt	w/Strain Gauge	set	1.0
	Pressure Cell	Radial	EA					1.0
		Tangential	"					1.0
	Cable	4-Core	m					10.0
	주입 Hose	□20	"	10.0				10.0
	Grout제	Mortar	"	5.0
	Resin	#200
	잡 품		식	재료비의 3%	인건비의 1%			재료비의 3%	인건비의 1%
기기손료	Indicator	V/W	일		0.1				0.1
비 고	설치공 형성			□4″×5m×1공 천공 별도
	Grouting	주입Pump, Mixer		Motar Grouting 작업 별도

아. 기 술 업 무 비

ㄱ.  분석 및 해석                                                  회당/공/개소/기/기종별/빈도별

종 별	세 목	단 위	경 사 계 Sensor식 Profiler Pipe 변위 다층 이동량계 지중변위 Rod 침하	간극수압 Point 침하 지표면 신축 Total Pressure Cell Lode Cell Rock-Bolt	층별침하 액체침하 지하수위 지표면 경사 변 형 율 내공변위 Shotcrete	지표침하 고 정 점 Screw 침하 Crack Tilt 변위 말뚝 천단침하	계측결과 보고빈도 점검 상태 종합사항 (월, 분기, 반기별)
인 건 비	특급기술자	인	0.1	0.075	0.05	0.025	Data 종합, 확인, 검토, 분석, 해석, 보고서 작성
	고급기술자	"	0.2	0.15	0.1	0.05
	중급기술자	"	0.25	0.187	0.125	0.062

재해석 : 계측결과의 Feed-Back에 의한 해석 : 수시, 요구, 필요시 : 년간 종합보고

사 항 별	재 해 석 빈 도 기 준
연 약 지 반	매립·성토 단계별, 개량 단계별, 확인조사 단계별
개착, 굴착(흙막이)	굴착 단계별, 지지구조, 설치단계별
Tunnel	지층 및 단면규모(크기) 변화구간별
사 면 안 정	사면 굴착단계별(소단부), 보강단계별(보강재설치)
Dam	성토단계별 사면해석 및 유선망 해석

ㄴ. 재 해 석                                                                     (단면별/사항별)

종 별	세 목	단 위	연약지반	개착, 굴착	Tunnel	사면안정	Dam	비 고
인 건 비	특급기술자	인	1	1	2	1	1	재해석 및 기술지도
	고급기술자	"	3	3	6	2	3	재해석 및 보고서 작성
	중급기술자	"	9	6	13	4	7	재해석 및 자료정리
	초급기술자	"	9	6	13	4	7	자료수집 및 정리