(5) P&P 이중벽 PE하수관의 취급, 운반 및 보관방법

가. 보관 및 운반시에 이물질이 관내부에 들어가지 않도록 주의해야 한다.

나. 운반 및 적재시 관표면이 손상되지 않도록 한다.

다. 관 및 이음관의 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 보관한다. (화재위험)

라. 수평적재로 보관할 때에는 무너지지 않도록 하고, 보관장소는 가능한 한 바람이 잘 통     하고 직사광선이 닿지 않도록 차광막 등을 씌워서 보관한다.

마. 토사, 세제용제, 기름 등이 없는 장소에 보관하여야 한다.

바, 낙하물에 의해 손상위험이 없는 장소에 보관하여야 한다.

사. 관을 현장에 야적할 때에는 높이를 가급적 1.5m이하가 되도록 하고, 구름방지 목, 쐐     기 등을 사용하여 안전 사고가 발행되지 않도록 한다.

아. 이음 자재는 종류, 구경별로 수량을 확인한 다음에 옥내에 보관한다.