┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             301              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      구조물공/터파기         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 터파기의 위치, 표고 및 치수를 확인하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 터파기 사면의 안정성을 확인하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배수방법은 적합한가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 거푸집 설치등의 작업을 위한 여유폭은 확보│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 필요한 지내력 시험을 실시하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 주상도의 토질상태 및 지하수위 등과의 비교│        │    │    │              │

│   후 상이할 경우 대책은 강구하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 초과굴착의 교정방법을 강구하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 양호한 굴착토 이용계획은 수립하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 굴착토의 사토위치 선정 및 운반경로는 적합│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             302              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      구조물공/확대기초       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 터파기시 용수 처리여부 및 지지 지반의 흐 │        │    │    │              │

│   트러짐을 확인하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 터파기시 지장물 여부를 확인하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 이완토, 뜬돌의 제거 및 지지력에 대한 지반│        │    │    │              │

│   의 허용지지력을 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 굴착면의 수평상태는 적절한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 암반굴착시 굴착면의 요철(±10cm) 정리는  │        │    │    │              │

│   적절한가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 기초저면이 암반이고 암반이 경사일 경우에 │        │    │    │              │

│   시공은 적절한가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│   ㅇ기초폭 7M 미만의 경우 수평굴착         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│   ㅇ기초폭 7M 이상의 경우 계단식 굴착      │        │    │    │              │

│     (1:4 < 암반의 구배)                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│   ㅇ기초폭 7M 이상의 경우 저면수평으로 굴착│        │    │    │              │

│     (1:4 > 암반의 구배)                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          303 - a             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/우물통 기초(굴착)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 과거 기상상황 및 수심, 수위와 유속등을 측│        │    │    │              │

│   정 조사하고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굴착방법에 대한 검토를 하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 굴착장비의 선정은 적절한가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 굴착순서는 중앙에서 주변으로 향하며, 날끝│        │    │    │              │

│   으로부터 50cm 정도의 범위를 제거하고 주변│        │    │    │              │

│   은 균등하게 일정한 깊이로 유지하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 선단지지층의 분포상태에 대한 정확한 판단 │        │    │    │              │

│   필요시 육안확인을 하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 암반굴착에 따른 발파시 구체 콘크리트가 손│        │    │    │              │

│   상을 입지 않도록 주의하여 시공하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 근입깊이는 매 굴착시마다 확인하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 최종 근입깊이를 확인하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 굴착 사토처리는 적절한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           303 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/우물통기초      │부 위 별│                          │

│            │      (재하 및 속채움)        │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 날끝 형상은 설계도와 일치하는가.         │        │    │    │              │

│   (경사나 휘어짐이 없도록 수평으로 거치하며│        │    │    │              │

│    현장용접시 용접변형은 작게)             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 최종 거치지점의 지지력을 확인하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 육상거치시 표토의 치환 및 땅고르기를 실시│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 축도거치시 최고 수위에 0.5～1.0m의 여유를│        │    │    │              │

│   두었는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 침하촉진법 또는 침하억제법을 사전 검토하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 굴착 침하시 마찰력의 경감방법을 검토하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 굴착 침하시 경사 및 이동에 대한 검토 및  │        │    │    │              │

│   교정을 실시하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 각 롯드마다 콘크리트 거푸집은 3-4일후에  │        │    │    │              │

│   해체하고 침하실시하고 있는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. Lot별 시공이음은 레이탄스를 제거하고 쪼아│        │    │    │              │

│   내기를 실시하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.부등 침하방지를 위해 콘크리트를 수평으로 │        │    │    │              │

│   타설해 올라가는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           303 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/우물통기초      │부 위 별│                          │

│            │      (재하 및 속채움)        │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.최종 침하깊이를 확인하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.상부슬래브 시공전에 본체의 편심,경사,회  │        │    │    │              │

│   전등을 측정하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.속채움재료의 적합성을 확인하였는가.      │        │    │    │              │

│   (모래,자갈,조약돌,콘크리트)              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.속채움 재료는 기름,산,염류,유기불순물등  │        │    │    │              │

│   콘크리트나 철근의 품질에 나쁜 영향을 끼칠│        │    │    │              │

│   유해물을 함유하지 않는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             304              │점검일자│  1999 년  8  월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/되메우기(사석채움) │부 위 별│   P   FOOTING부          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│   용담댐 이설도로 공사       │위    치│   용평대교               │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 되메우기 재료는 성토재료와 동등한 것을   │        │    │    │              │

│   사용하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 되메우기시 돌 등이 들어 있어 집중하중을  │        │    │    │              │

│   받지 않는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 지하 구조물주위의 뒷채움 및 층다짐 실시는│        │    │    │              │

│   적절한가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 다짐은 콤펙터 등을 사용하며 성토부와 동일│        │    │    │              │

│   한 밀도인지 확인하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 사석한개당 100KG이 되는 균등한 재료를   │        │    │    │              │

│   사용하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :  강   영   오  (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           305 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/P.C 말뚝(자재)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 자재의 규격 및 재질은 시방에 적합한가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제작시 규격 불합격이나 운반시 파손된 것이│        │    │    │              │

│   사용되지 않는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트 말뚝의 경우 소정의 재령이 경과된│        │    │    │              │

│   것인가는 조사하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 말뚝의 소요갯수를 확인하였는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 말뚝의 취급 및 적치방법은 적정한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 햄머는 말뚝의 설계지지력,말뚝지름,길이에 │        │    │    │              │

│   적합한 것을 사용하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           305 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/P.C 말뚝(항타)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 말뚝박기용 장비선정은 적정한가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 항타계획서를 작성 하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 항타순서 및 항타방법을 수립하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 말뚝은 설계서 및 항타계획서에 따라 정확한│        │    │    │              │

│   위치에 세웠는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 말뚝박기는 최초 5-6회 타격을 가하고 위치 │        │    │    │              │

│   방향 및 기울기등을 확인 하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 말뚝세운 후에는 두곳 이상의 장소에 TRANSI│        │    │    │              │

│   T를 세우고 위치 및 기울기등의 검측을 시행│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 말뚝두부의 보호방법 및 파손에 따른 조치  │        │    │    │              │

│   방법을 강구하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. Cap Block 및 Coushion의 재질 및 두께가 설│        │    │    │              │

│   계와 일치하는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를│        │    │    │              │

│   절단하되 말뚝본체에 손상이 없는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.말뚝의 허용지지력을 재하시험으로 확인하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           305 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/P.C 말뚝(항타)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.말뚝이 설계근입장까지 도달하여 소요설계  │        │    │    │              │

│   지지력을 얻지 못할 경우에 대한 대책을 수 │        │    │    │              │

│   립하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.말뚝의 항타종료는 리바운드 체크를 반드시 │        │    │    │              │

│   하여 최종관입량이 시방서와 일치하는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13 각 말뚝에 대한 햄머의 낙하고와 관입량등의│        │    │    │              │

│   말뚝기록의 작성 및 보존을 하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           305 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  구조물공/P.C말뚝(두부정리)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를│        │    │    │              │

│   절단하되 말뚝본체에 손상은 없는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 말뚝은 축방향과 직각으로 절단하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 두부 머리는 10CM 이상 기초 콘크리트에 파 │        │    │    │              │

│   묻히는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           306 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/현장타설말뚝     │부 위 별│                          │

│            │       (Earth Drill)          │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 토질의 종류 및 지하수위는 사전 측정하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굴착장비,규격,방법등의 선정은 적정한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 굴착구경을 확인하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 토질에 가장 알맞는 회전속도로 굴착하는   │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 최종 굴착깊이를 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 굴착구멍안의 Slime 제거상태를 확인하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 굴착중 공벽 붕괴를 일으키는 토질에서는   │        │    │    │              │

│   적절한 방지조치를 하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 선단지지 지반을 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 말뚝중심선 및 깊이측량을 실시하고 있으며 │        │    │    │              │

│   설계도서와의 차이를 기록관리하고 있는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.철근틀의 조립치수를 확인하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.철근의 피복두께 유지 및 부상방지 대책을  │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           306 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/현장타설말뚝     │부 위 별│                          │

│            │       (Earth Drill)          │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12.콘크리트 품질기준 및 타설계획을 수립하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.콘크리트 최종타설 높이는 기록으로 관리하 │        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.각 작업 Cycle의 시공기록을 유지보관하고  │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           306 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/현장타설 말뚝(Benoto)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 토질의 종류 및 지하수위는 사전 측정하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굴착장비,규격,방법등의 선정은 적절한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 굴착구경을 확인하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 최종굴착 깊이를 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Casing의 수직을 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Casing Pile Joint는 충분히 조였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 선단 지지 지반을 확인하였는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근틀의 조립치수(길이, 피복두께)를      │        │    │    │              │

│   확인하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 철근의 피복두께 유지 및 부상방지 대책을  │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트의 품질기준 및 타설계획을 수립하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.Concrete 최종 타설의 천단확인(30～50cm)을│        │    │    │              │

│   실시하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.Casing의 선단과 Tremie관 하단 Concrete의 │        │    │    │              │

│   상관관계를 확인하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           306 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/현장타설 말뚝(Benoto)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│13.각 작업의 Cycle의 시공기록을 유지 보관   │        │    │    │              │

│   하고 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           306 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/현장타설말뚝     │부 위 별│                          │

│            │    (Reverse Circulation)     │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 토질의 종류 및 지하수위는 사전 측정하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굴착장비,규격,방법등의 선정은 적절한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 굴착구경을 확인하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 최종굴착 깊이를 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 선단지지 지반을 확인하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Stand Pile의 길이를 결정하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근틀의 조립치수(길이, 두께)를 확인하   │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근의 피복두께 유지 및 부상방지 대책을  │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 콘크리트의 품질기준 및 타설계획을 수립하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.각 작업 Cycle의 시공기록을 유지 보관하   │        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            307 - a           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    구조물공/강재말뚝(자재)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 자재의 규격 및 재질은 시방에 적합한가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 현장반입시 모재의 재료분석,강도시험 결과 │        │    │    │              │

│   를 확인하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 강재말뚝의 부식에 따른 대비책(두께감소,방│        │    │    │              │

│   청)은 고려되었는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 말뚝의 운반 보관에 있어 끝부분 이음부등에│        │    │    │              │

│   있어 손상을 입히지 않도록 하며 크게 휘지 │        │    │    │              │

│   않고 변형이 생기지 않도록 조치 하였는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           307 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/강재말뚝(항타)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 말뚝박기의 장비선정은 적정한가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 항타계획서를 작성 하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 항타순서 및 항타방법을 수립하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 말뚝은 설계서 및 항타계획서에 따라 정확한│        │    │    │              │

│   위치에 세웠는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 말뚝박기는 최초 5-6회 타격을 가하고 위치 │        │    │    │              │

│   방향 및 기울기등을 확인하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 말뚝세운 후에는 두곳 이상의 장소에 TRANSI│        │    │    │              │

│   T를 세우고 위치 및 기울기등의 검측을 시행│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 항타 완료후 설계서 규정에 따라 말뚝머리를│        │    │    │              │

│   절단하되 말뚝본체에 손상이 없는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 말뚝의 허용지지력을 재하시험으로 확인하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 말뚝이 설계근입장까지 도달하여 소요설계  │        │    │    │              │

│   지지력을 얻지 못할 경우에 대한 대책을 수 │        │    │    │              │

│   립하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.말뚝의 항타종료는 리바운드 체크를 반드시 │        │    │    │              │

│   하여 최종관입량이 시방서와 일치하는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           307 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/강재말뚝(항타)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.각 말뚝에 대한 햄머의 낙하고와 관입량등의│        │    │    │              │

│   말뚝기록의 작성 및 보존을 하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          307 - c             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      구조물공/강재말뚝       │부 위 별│                          │

│            │     (두부 및 선단보호)       │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 말뚝두부의 보호방법 및 파손에 따른 조치방│        │    │    │              │

│   법을 강구하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 강관의 두부에 적절한 받침판을 붙여서 햄머│        │    │    │              │

│   의 충격을 고르게 분산시켜 손상을 막을 수 │        │    │    │              │

│   있도록 하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 강말뚝의 머리는 직각으로 절단하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 강말뚝의 머리의 파열을 방지하기 위한 주철│        │    │    │              │

│   이나 구조용 강철로 만든 Cap을 붙였는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 지표면이나 수면위로 노출되는 말뚝의 표면 │        │    │    │              │

│   은 강구조용 Paint로 3회 이상 도장하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 도장부위는 저수위나 지표면 1M 아래쪽에서 │        │    │    │              │

│   부터 노출되는 상부까지 하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          307 - d             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   구조물공/강재말뚝(이음)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 말뚝이음시 용접은 정확히 하고 용접에 의한│        │    │    │              │

│   잔류응력변형 등이 적게되도록 조치하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 용접부의 검사(비파괴검사)를 실시하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 용접부에 균열,기포,오버랩,언더컷,목두께  │        │    │    │              │

│   및 치수의 과부족이 생겼을때 재손질 시행을│        │    │    │              │

│   하는가                                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 용접한 자리가 1.5mm이상 볼록한 곳은 갈아 │        │    │    │              │

│   내었는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 용접 Bead 요철상태가 고차 2mm 이하인가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 이음용접의 덧붙임 상태가 H=2.3mm 이하인가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            308               │점검일자│   1999년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/거푸집 설치      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설 도로 공사    │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 모르터가 새어나올 염려가 없는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 콘크리트의 중량 및 작업중 수반되는 하중에│        │    │    │              │

│   견딜수 있도록 견고한가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 목재의 수축으로 인한 틈이 생기지 않도록  │        │    │    │              │

│   조립하고 유지하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 조립후 비틀림이나 수축을 막기위해 잘 유지│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 작업중 또는 완료후 거푸집이 변형│        │    │    │              │

│   된곳을 발견하면 즉시 시정하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철제 거푸집 사용시 충분한 두께를 가지고  │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 거푸집 표면은 매끄럽고 직선을 유지하는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 거푸집 안쪽에 Form Oil 도포 상태는 확인  │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 재차 사용할 거푸집은 청소후 기름을 발라  │        │    │    │              │

│   보관하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.거푸집 재사용시 수정 또는 재제작하여 사용│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.거푸집을 조이는데 강재 볼트나 봉을 사용  │        │    │    │              │

│   하지 않았는가.                           │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김 용 문 (인)                                     확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            308               │점검일자│   1999년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/거푸집 설치      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설 도로 공사    │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12.승인된 경우외에 철선으로만 조여 사용하지 │        │    │    │              │

│   않았는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.곡면은 승인된 합판이나 철판으로 거푸집 안│        │    │    │              │

│   쪽을 대는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.모서리 부위 모따기는 실시 하였는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15. 거푸집 탈형은 규정된 시일 경과후 실시하 │        │    │    │              │

│    였는가.                                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16. 규정된곳에 지수판을 설치하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김 용 문 (인)                                     확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             309              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/ 비계 및 동바리    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 동바리 및 비계는  침하나 변형없이 하중을 │        │    │    │              │

│   지지할 수 있도록 단단하게 설치하였는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 암반이나 단단한 지층이 아닌곳에 설치시 기│        │    │    │              │

│   초에 목재나 금속재 받침으로 지지하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 튼튼하고 흠이없는 목재를 사용하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 수직부재를 이어낼 필요가 있을때 이어지는 │        │    │    │              │

│   양끝을 수평으로 절단하여 승인된 방법으로 │        │    │    │              │

│   덧댐판(Splice)을 대는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 타설전 우천으로 지반이 침하되며 │        │    │    │              │

│   동바리 및 비계가 이완된 곳은 없는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│              334             │점검일자│  1999 년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/철근가공및 조립   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설도로 공사     │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가공상 틀리기 쉬운곳에 대한 협의는 하였는│        │    │    │              │

│   가. (정착길이, Stirrup 및 Hook의 가공, 굽│        │    │    │              │

│   힘반경등)                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 철근 가공중의 검사는 충분한가. (균열, 굽 │        │    │    │              │

│   음)                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 철근은 설계서 및 도면에 표시된 형상과 치 │        │    │    │              │

│   수에 잘 맞도록 재질을 해치지 않는 방법으 │        │    │    │              │

│   로 가공하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근은 상온에서 가공하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근을 가열하여 가공할 경우 승인된 방법으│        │    │    │              │

│   로 실시하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철근을 조립하기 전에 들떠 있는 녹과 유분,│        │    │    │              │

│   점토등 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근과 거푸집간의 간격은 스페이서를 사용 │        │    │    │              │

│   하여 정확하게 유지시키는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 20  │        │    │    │              │

│   번선 이상의 연한철선으로 몇군데를 매는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 요접부위를 구부리지 않는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 타설전의 철근배근 상태는 양호한 │        │    │    │              │

│   가.(규격,수량,간격,이음부,유효고)        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김  용  문 (인)                                     확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│              334             │점검일자│  1999 년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/철근가공및 조립   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설도로 공사     │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.기둥주근의 종별,지름,개수에 착오는 없는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.기둥철근의 겹친이음 부분의 결속은 양호한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.기둥의 X-Y방향의 배근은 확실한가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.Stirrup의 형상,개수,지름은 도면대로 설치 │        │    │    │              │

│   되었는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김  용  문 (인)                                     확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           310 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/철근가공및 조립   │부 위 별│                          │

│            │          (슬라브)            │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가공상 틀리기 쉬운곳에 대한 협의는 하였는│        │    │    │              │

│   가. (정착길이, Stirrup 및 Hook의 가공, 굽│        │    │    │              │

│   힘반경등)                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 철근 가공중의 검사는 충분한가. (균열, 굽 │        │    │    │              │

│   음)                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 철근은 설계서 및 도면에 표시된 형상과 치 │        │    │    │              │

│   수에 잘 맞도록 재질을 해치지 않는 방법으 │        │    │    │              │

│   로 가공하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근은 상온에서 가공하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근을 가열하여 가공할 경우 승인된 방법으│        │    │    │              │

│   로 실시하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철근을 조립하기 전에 들떠 있는 녹과 유분,│        │    │    │              │

│   점토등 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근과 거푸집간의 간격은 스페이서를 사용 │        │    │    │              │

│   하여 정확하게 유지시키는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 20  │        │    │    │              │

│   번선 이상의 연한철선으로 몇군데를 매는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 요접부위를 구부리지 않는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 타설전의 철근배근 상태는 양호한 │        │    │    │              │

│   가.(규격,수량,간격,이음부,유효고)        │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           310 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/철근가공및 조립   │부 위 별│                          │

│            │          (슬라브)            │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.슬라브 주근의 지름,간격은 도면대로인가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.슬래브 주근의 Bent Up하는 위치는 적절한가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.슬래브 주근의 겹침길이 및 정착길이는 적절│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.슬라브근의 피목두께 및 상하부 철근유효고 │        │    │    │              │

│   는 적합한가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.인장철근의 이음은 되도록 피하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.인장철근의 이음은 한단면에 모이지 않도록 │        │    │    │              │

│   상호 어긋난 위치에 있도록 하였는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           310 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/철근가공및 조립(보) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가공상 틀리기 쉬운곳에 대한 협의는 하였는│        │    │    │              │

│   가. (정착길이, Stirrup 및 Hook의 가공, 굽│        │    │    │              │

│   힘반경등)                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 철근 가공중의 검사는 충분한가. (균열, 굽 │        │    │    │              │

│   음)                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 철근은 설계서 및 도면에 표시된 형상과 치 │        │    │    │              │

│   수에 잘 맞도록 재질을 해치지 않는 방법으 │        │    │    │              │

│   로 가공하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근은 상온에서 가공하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근을 가열하여 가공할 경우 승인된 방법으│        │    │    │              │

│   로 실시하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철근을 조립하기 전에 들떠 있는 녹과 유분,│        │    │    │              │

│   점토등 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근과 거푸집간의 간격은 스페이서를 사용 │        │    │    │              │

│   하여 정확하게 유지시키는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 20  │        │    │    │              │

│   번선 이상의 연한철선으로 몇군데를 매는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 요접부위를 구부리지 않는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 타설전의 철근배근 상태는 양호한 │        │    │    │              │

│   가.(규격,수량,간격,이음부,유효고)        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           310 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/철근가공및 조립(보) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.보의 주근 종류,지름,개수에 착오는 없는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.보철근의 이음부는 전단력,휨응력이 최대인 │        │    │    │              │

│   곳을 피하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.보철근의 정착길이는 적절한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.보의 측면 및 저부 피목두께는 적절한가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.인장철근의 이음은 되도록 피하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.인장철근의 이음은 한단면에 모이지 않도록 │        │    │    │              │

│   상호 어긋난 위치에 있도록 하였는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           311 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/재료관리(골재)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 잔골재의 강도,청결상태,내구성을 확인하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 잔골재에 먼지,흙,유기물,염분등 불순물 함 │        │    │    │              │

│   유 여부를 확인하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 잔골재,굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골 │        │    │    │              │

│   재의 구분 저장상태를 확인하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 굵은골재의 강도,청결상태,내구성 및 입도분│        │    │    │              │

│   포의 적정성을 확인하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 굵은골재에  얇은 편석,먼지,흙,유기불순물,│        │    │    │              │

│   염분 등 유해물질 함유여부를 확인하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 골재의 반입,저장 및 취급시 대소입자의 분 │        │    │    │              │

│   리 또는 먼지, 잡물등의 혼입여부를 확인하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 골재 저장소의 바닥 콘크리트 및 배수시설은│        │    │    │              │

│   되였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 골재 저장설비는 겨울에는 빙설의 혼입 또는│        │    │    │              │

│   동결방지를 위한 적절한 시설(덮개)를 설치 │        │    │    │              │

│   하였가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 여름철 골재의 건조 또는 온도의 상승방지를│        │    │    │              │

│   위한 시설을 설치하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.골재 저장량은 작업량을 감안하여 충분히   │        │    │    │              │

│   확보되었는가.                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           311 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/재료관리(시멘트)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시멘트는 방습적인 구조로된 사이로에 품종 │        │    │    │              │

│   별로 구분하여 저장하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시멘트 사이로의 용량은 1일 평균작업량의  │        │    │    │              │

│   3일분 이상을 저장할 수 있는 크기인가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 포대 시멘트는 지상 30cm 이상되는 마루에  │        │    │    │              │

│   쌓고, 13포대 이상 쌓지 않았는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 굳은 시멘트는 사용하지 않으며, 제조일로부│        │    │    │              │

│   터 3개월이상 저장한 시멘트는 사용전 품질 │        │    │    │              │

│   확인을 하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 포대 시멘트를 일시적으로 야적할때 방습포 │        │    │    │              │

│   로 덮었는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 벌크탱크의 규격 및 설치는 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           311 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/재료관리(물)     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 해수를 철근 Con'c에 사용하지 않았는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 물은 깨끗하며 기름,산,염류,유기불순물이  │        │    │    │              │

│   혼합되지 않은 것을 사용하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           311 - d            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/재료관리(혼화재료) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 품질시험을 실시하여 시방 및 규격에 적합한│        │    │    │              │

│   혼화재료를 사용하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 방습창고등에 저장하고 입하순으로 사용하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 먼지 또는 불순물이 혼입되지 않도록 주의  │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 비산되지 않도록 취급하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│         311 - e              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   바다모래 / 입도, 기준      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌────────────────┬──────────┬─────┬───────┐

│                                │                    │ 점검결과 │              │

│   점      검      내      용   │   점  검  기  준   ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                │                    │시공자│확인자│                │

├────────────────┼────┬─────┼──┼──┼───────┤

│                                │ 체번호 │ 통과중량 │    │    │              │

│1. 바다모래는 대소의 알이 충분히│        │ 백분율 % │    │    │              │

│   혼합되어 있는 것으로 입도는  ├────┼─────┤    │    │              │

│   허용된 범위내에 있는가.      │ 10 mm  │   100    │    │    │              │

│                                │ No 4   │ 95 - 100 │    │    │              │

│                                │ No 8   │ 80 - 100 │    │    │              │

│                                │ No 16  │ 50 -  85 │    │    │              │

│                                │ No 30  │ 25 -  60 │    │    │              │

│                                │ No 50  │ 10 -  30 │    │    │              │

│                                │ No 100 │  2 -  10 │    │    │              │

│                                │        │          │    │    │              │

│                                ├────┴─────┤    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│2. 조립율은 시방범위를 만족하며 │.조립율 : 2.3 -3.1  │    │    │              │

│   배합설계시 가정한 조립율보다 │                    │    │    │              │

│   0.20이상 변화될때 배합을 변경│                    │    │    │              │

│   사용하고 있는가.             │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│3. 바다 모래는 깨끗하고 강하고  │.비중 : 2.5 이상    │    │    │              │

│   내구적이며 사전 품질 확인후  │.안정성 : 10%이하   │    │    │              │

│   사용하고 있는가.             │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

└────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│         311 - f              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   바다모래 / 염화물 함유량   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌────────────────┬──────────┬─────┬───────┐

│                                │                    │ 점검결과 │              │

│   점      검      내      용   │   점  검  기  준   ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                │                    │시공자│확인자│                │

├────────────────┼──────────┼──┼──┼───────┤

│                                │                    │    │    │              │

│1. 바다모래에 포함된 염화물의   │.염화물함유량 :     │    │    │              │

│   허용한도는 시방기준 이하로   │           0.04%이하│    │    │              │

│   관리하고 있는가.             │(바다모래의 절대건조│    │    │              │

│                                │ 중량에 대하여 Nac1 │    │    │              │

│                                │ 로 환산)           │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│2. 바다모래의 염화물함유량 측정 │.KSF 2515(골재중의  │    │    │              │

│   방법은 적적한가.             │ 염화물함유량시험)  │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│3. 자연상태의 염분함량을 측정한 │                    │    │    │              │

│   다음 적절한 씻기방법을 적용  │                    │    │    │              │

│   하고 있는가.                 │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│4. 씻기회수별 염화물량을 사전   │                    │    │    │              │

│   검토하여 적정한 씻기회수를   │                    │    │    │              │

│   적용하고 있는가.             │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

└────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│         311 - g              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   바다모래 / 조개껍질, 유해물│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌────────────────┬──────────┬─────┬───────┐

│                                │                    │ 점검결과 │              │

│   점      검      내      용   │   점  검  기  준   ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                │                    │시공자│확인자│                │

├────────────────┼──────────┼──┼──┼───────┤

│                                │                    │    │    │              │

│1. 조개껍질혼입에 대하여 10mm   │                    │    │    │              │

│   이하의체를 통과시키서 사용하 │                    │    │    │              │

│   고 있는가.                   │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│2. 조개껍질 함유량을 사전 확인한│.조개껍질 함유량    │    │    │              │

│   후 사용하고 있는가.          │ -최대크기 5-13mm  :│    │    │              │

│                                │    함유율 4%이하   │    │    │              │

│                                │ -최대크기 5mm이하 :│    │    │              │

│                                │    함유율 20%이하  │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│3. 바다모래에 흙,유기물등 불순물│.점토덩어리:1.0%이하│    │    │              │

│   함유량을 측정하여 시방적합 여│.NO200체 통과량:5.0%│    │    │              │

│   부를 확인하였는가.           │               이하 │    │    │              │

│                                │.유기불순물시험:    │    │    │              │

│                                │  표준색보다 엷음   │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

└────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│         311 - h              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   바다모래 / 조개껍질, 유해물│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌────────────────┬──────────┬─────┬───────┐

│                                │                    │ 점검결과 │              │

│   점      검      내      용   │   점  검  기  준   ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                │                    │시공자│확인자│                │

├────────────────┼──────────┼──┼──┼───────┤

│                                │                    │    │    │              │

│1. 저장시설의 배수시설설치 및   │                    │    │    │              │

│   골재는 균일한 표면수상태로   │                    │    │    │              │

│   유지하고 있는가.             │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│2. 저장량은 작업량을 감안하여   │                    │    │    │              │

│   충분히 확보하고 있는가.      │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│3. 골재의 반입, 저장및 취급시   │                    │    │    │              │

│   이물질 등의 혼입여부를 확인하│                    │    │    │              │

│   였는가.                      │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│4. 골재저장설비는 겨울에는 빙설 │                    │    │    │              │

│   의 혼입 또는 동결방지를 위한 │                    │    │    │              │

│   적절한 시설(덮개)을 설치하였 │                    │    │    │              │

│   는가.                        │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│5. 여름철 골재의 건조또는 온도  │                    │    │    │              │

│   상승방지를 위한 시설을 설치  │                    │    │    │              │

│   하였는가.                    │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

│                                │                    │    │    │              │

└────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             312              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 생산    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배합설계는 콘크리트 표준시방에 따르는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 배합설계시 당해공사에 사용할 재료들로서  │        │    │    │              │

│   배합하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배쳐 플렌트는 공사규모,공사조건등을 고려 │        │    │    │              │

│   하여 충분한 생산능력을 갗춘 적합한 기종을│        │    │    │              │

│   선택하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 배쳐 플렌트는 전자동 시스템이며 자동기록 │        │    │    │              │

│   지가 부착되어 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 배쳐 플렌트장에는 규정된 시험을 실시할 수│        │    │    │              │

│   있는 시험실을 설치하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 비상동력 설비의 설치 필요성을 검토하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 환경오염을 고려 집진장치 설치여부를 검토 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8.  믹서는 사용전 충분히 청소하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 생산에 필요한 재료는 충분히 확보하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.공사 착수전에 현장시험배합 실시 및 1Batch│        │    │    │              │

│   당 재료계량표는 작성되였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.믹서내부에 단단한 콘크리트 모르터가 부착 │        │    │    │              │

│   되어 있지는 않는가.                      │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             312              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 생산    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12.믹서내 콘크리트를 전부 제거후에 새로운 재│        │    │    │              │

│   료를 넣는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13. Mixer의 회전속도 및 믹싱타임은 적당한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             334              │점검일자│   1999년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 타설    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설 도로 공사    │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 현장 상황에 맞추어 콘크리트 타설순서를   │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Pump Car의 설치장소와 수송관의 배관방법을│        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트 Pump의 기계 및 대수를 산정하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 타설장소에 펌프카와 접속되는 고압전선은  │        │    │    │              │

│   없는가. (인명사고)                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 타설방법과 작업분담을 철저히 하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트 타설계획에 따라 동바리를 보강하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 거푸집 높이가 높을 경우 거푸집에 투입구나│        │    │    │              │

│   연직슈트를 사용하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 콘크리트 치기전에 운반장치에 붙어 있는   │        │    │    │              │

│   콘크리트 및 잡물을 제거하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 콘크리트 치기전에 치는 장소를 청소하고 모│        │    │    │              │

│   든 잡물을 제거하며 거푸집판을 충분히 적시│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트를 치기전에 터파기 속의 물을 제거│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김 용 문 (인)                                    확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             334              │점검일자│   1999년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 타설    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설 도로 공사    │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.콘크리트 타설시 아지테이터 및 펌프카에 가│        │    │    │              │

│   수(加水)하는 일은 없는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.콘크리트 운반 또는 치기 도중에 재료분리가│        │    │    │              │

│   일어났을 경우에는 거듭비비기를하여 치는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.콘크리트는 그 표면이 한 구획안에 거의 수 │        │    │    │              │

│   평이 되도록 하는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.버킷 또는 홉퍼의 출구로부터 콘크리트 타설│        │    │    │              │

│   높이는 1.5m 이내로 하는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.치기 및 다지기를 할때 콘크리트 표면에 상 │        │    │    │              │

│   승하는 물이 되도록 적게 되도록 재료의 배 │        │    │    │              │

│   합 및 치기속도를 조절하는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.한 작업구역내의 콘크리트는 치기를 완료할 │        │    │    │              │

│   때까지 연속으로 치는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│17.콘크리트를 치는 도중 또는 치기 직후에 봉 │        │    │    │              │

│   다지기 또는 진동으로 충분히 다지는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│18.얇은벽 또는 내부 진동기를 사용하기 곤란한│        │    │    │              │

│   경우 거푸집 진동기를 사용할 때에는 적당한│        │    │    │              │

│   형식의 진동기를 사용하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│19.내부 진동기는 되도록 연직으로 일정한 간격│        │    │    │              │

│   으로 찔러 넣는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│20.진동기는 충분히 실시하고 뽑을때는 천천히 │        │    │    │              │

│   뽑아내는가.                              │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김 용 문 (인)                                    확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             334              │점검일자│   1999년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 타설    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│     용담댐 이설 도로 공사    │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│               │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│21.압송은 중단하지 않고 할 수 있도록 되었는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│22.보는 전두께를 동시에 또한 양단에서 중앙으│        │    │    │              │

│   로 타설하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│23.콘크리트 이음위치는 원칙대로 하고 있으며 │        │    │    │              │

│   콘크리트의 피복두께는 제 규정대로 지키고 │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│24.콘크리트를 밀실하게 다루지 않아 거푸집 제│        │    │    │              │

│   거후 재료분리나 곰보,물집등이 발생한 것은│        │    │    │              │

│   없은가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│25.타설이 끝난후 남은 콘크리트를 버리는 곳을│        │    │    │              │

│   미리 계획하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 : 김 용 문 (인)                                    확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             314              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 양생    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트를 타설한 당일의 천후 변화에 대한│        │    │    │              │

│   대책은 되어 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 거푸집을 대지 않은 표면은 모래나 마대 또 │        │    │    │              │

│   는 승인된 섬유거적으로 덮어 계속 습윤상태│        │    │    │              │

│   로 유지하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 덮개 자체로 인해 표면이 거칠어지거나 색깔│        │    │    │              │

│   이 변색되지 않도록 주의하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 바람이나 고온 또는 건조기후 등으로 빠른  │        │    │    │              │

│   증발이 예상 될때에는 거푸집에는 물을 뿌려│        │    │    │              │

│   양생중인 콘크리트의 건조를 막았는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 피막양생을 할 경우 피막재료는 규격 및 시 │        │    │    │              │

│   방에 적합한가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 피막양생제는 2회 도포하였는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 콘크리트가 건조하였을 때에는 물로 흠뻑 적│        │    │    │              │

│   신다음 표면에 물기가 없어질때 도포하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 피막제는 세립으로 분사할 수 있는 장비를  │        │    │    │              │

│   사용하여 도포하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 임의의 장소에서 콘크리트 타설을 중지 또는│        │    │    │              │

│   이어붓기를 계속할 수 있는 준비는 되어있는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             314              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 양생    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│10.타설후 초기강도가 생기는 최초 5일간은 무 │        │    │    │              │

│   거운 짐을 올리든가, 유해한 충격을 주지   │        │    │    │              │

│   않았는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.타설후 5일간은 한기에 대한 적당한 보양을 │        │    │    │              │

│   해서 콘크리트 온도를 2℃ 이상으로 유지   │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.거푸집이 존치기간은 규정에 정해진 기간   │        │    │    │              │

│   이상이 경과한후 제거하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.타설후 초기강도가 생기는 동안의 보호대책 │        │    │    │              │

│   은 되었는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             315              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/콘크리트 이음    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시공이음은 설계서에 표시한 지점에 위치하 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시공이음이 생길곳에는 미리 거푸집속에 쫄 │        │    │    │              │

│   대를 설치하여 이음이 직선이 되도록 하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 다음 콘크리트 칠때의 이어지는 면은 모래  │        │    │    │              │

│   뿜기나 철솔질로 레이탄스나 느슨한 물질을 │        │    │    │              │

│   제거하고 깨끗한 물로 씻은 다음 모르터를  │        │    │    │              │

│   발라 콘크리트의 결합이 보장되도록 하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 바닥틀과 일체로 된 기둥 또는 벽의 시공이 │        │    │    │              │

│   음은 바닥틀과 경계부근에 두었는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 타설시 이음재의 변형 발생을 확인│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Chipping작업으로 기시공 콘크리트면의 부착│        │    │    │              │

│   력을 증대하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근에 묻어있는 불순물 및 모르타르  제거 │        │    │    │              │

│   상태를 확인하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             316              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      구조물공/교량받침       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 교좌장치는 상부구조의 하중을 확실히 하부 │        │    │    │              │

│   구조로 전달할수 있도록 하중, 이동량, 이동│        │    │    │              │

│   방향, 회전량, 마찰계수등을 고려하여 선정 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 교좌장치의 품질은 사용전 시방적합여부를  │        │    │    │              │

│   확인하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 하중재하에 의해 보 또는 하부구조가 유해한│        │    │    │              │

│   영향을 받지않는 구조로 되었는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 받침의 배치 및 구조가 온도변화, 충격, 바 │        │    │    │              │

│   람에 의해 수평력의 어떤단면 또는 받침에  │        │    │    │              │

│   집중적으로 작용되고 있지 않은가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 무수축 몰탈에 쓰이는 혼화제의 성능은 확실│        │    │    │              │

│   한 팽창성을 보장하는 재료로 사전 확인하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 받침의 하부를 수평으로 하여 사하중 작용시│        │    │    │              │

│   상부와 하부판이 수평이 되도록 거치되어 있│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 지진 또는 외부의 충격에 의하여 상부구조의│        │    │    │              │

│   낙교 및 인접 상부구조와의 충돌이 없도록  │        │    │    │              │

│   스토퍼, 사이드 블록등의 이동제한 장치가  │        │    │    │              │

│   설치되어 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 고정단과 이동단의 위치가 설계도서에 맞게 │        │    │    │              │

│   표시되었는지 사전 확인하였는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 고정단과 이동단은 구분할 수 있도록 색깔로│        │    │    │              │

│   표시되었는가.                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             317              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/신축이음장치     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 신축이음장치는 설치온도를 기준한 신축량, │        │    │    │              │

│   회전, 방음 및 지수등에 관해 충분히 검토하│        │    │    │              │

│   여 선정되었는가                          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 신축이음장치는 품질이 확인된 승인된 제품 │        │    │    │              │

│   인가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 신축량은 상부구조의 온도변화, 활하중, 활 │        │    │    │              │

│   하중에 의한 상부구조의 변위, 콘크리트의  │        │    │    │              │

│   크리이프와 건조수축, 설치시의 온도, 여유 │        │    │    │              │

│   량등을 고려하여 산정하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 후타제 콘크리트 타설전 앙카볼트 철근조립 │        │    │    │              │

│   및 용접상태는 확인하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 정착시 온도를 고려하여 정확히 고정하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트를 친후 시트(Sheet) 양생제를 사용│        │    │    │              │

│   하여 콘크리트가 소정의 강도에 달할때까지 │        │    │    │              │

│   습윤 및 보온상태로 유지하여 양생시키는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 무수축 콘크리트는 사전 품질확인을 실시하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 후타제 콘크리트가 유간을 충진시켜 기능을 │        │    │    │              │

│   저해할 요인은 없는가.                    │        │    │    │              │

│   (유간부 스티로폴 타설전 삽입)            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 후타제 콘크리트 타설면과 교면 포장면에   │        │    │    │              │

│   단차 발생이 생기지 않도록 타설면이 수평이│        │    │    │              │

│   되도록 사전확인 하였는가.                │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             318              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      구조물공/교면방수       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트 표면의 평탄성 불량부위는 방수제 │        │    │    │              │

│   살포전 연마하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 방수제는 품질이 확인된 승인된 제품인가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 상판의 레이턴스 및 표면잡물은 와이어 브러│        │    │    │              │

│   쉬를 이용 완전히 제거하였는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 긁어낸 콘크리트 표면의 레이턴스 및 잡물은│        │    │    │              │

│   air-compressor을 이용 완전히 제거하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 방수제 시공시 온도는 5℃ 이하, 20℃ 이상 │        │    │    │              │

│   에서 시공하지 않는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 바람이 많거나 우천시에는 시공을 피하도록 │        │    │    │              │

│   하고 시공중 강우시에는 슬래브 표면에 비닐│        │    │    │              │

│   을 덮어 보호조치하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 방수제 살포시기는 적정한가.              │        │    │    │              │

│   (최소 15일 이내, 최고 30일 이내)         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 방수제 살포후 48시간 교통개방을 금지하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 방수제는 시공시 표면에서 20-30cm 정도 띄 │        │    │    │              │

│   어서 살포하는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.방수제는 2회로 나누어 살포하며, 시험살포 │        │    │    │              │

│   후 침투깊이를 확인후 시공하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             319              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/무수축 콘크리트   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 무수축 콘크리트 시공전 품질시험을 실시하 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 타설지점의 부석, 레이턴스, 유제등을 완전 │        │    │    │              │

│   히 제거 하였는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집은 콘크리트를 칠때 잘견디고 직선을 │        │    │    │              │

│   유지할 수 있는 재료를 사용하며, 높이를 정│        │    │    │              │

│   확히 알 수 있는 레벨용 도구를 조합하여 설│        │    │    │              │

│   치하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 타설시 온도는 5℃-30℃ 범위에 시공하며,  │        │    │    │              │

│   콘크리트는 충분히 혼합한 후 타설하는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 마무리면은 포장의 침하를 고려하 │        │    │    │              │

│   여 포장면 보다 2-3mm 낮게 시공하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 타설시 콘크리트가 구석구석까지 채워지도록│        │    │    │              │

│   충분한 다짐을 실시하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             320              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/레디믹스트 Con'c   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 레미콘 제조공장은 KS 표시 취득여부를 확인│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 레미콘 공장의 생상능력과 운반능력을 검토 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 레미콘 재료(시멘트,골재,혼화제,혼화재)의 │        │    │    │              │

│   품질은 시방기준을 만족하는지 사전 확인하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 레미콘 타설방법(슈트, 펌프카 등)을 결정하│        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 레미콘은 혼합후 90분 이내에 타설이 완료  │        │    │    │              │

│   되었는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 한배치간의 콘크리트 타설시간 간격은 적정 │        │    │    │              │

│   한가.(30분 이내)                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 레미콘 타설시 재료분리가 일어나지 않도록 │        │    │    │              │

│   주의하였는가. (가수금지)                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)       확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             321              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/서중 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 고온의 시멘트는 사용하지 않도록 주의하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 장시간 폭염에 노출된 골재는 사용전 물울  │        │    │    │              │

│   뿌려 사용하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트를 타설 전에 지반, 기초등의 부위 │        │    │    │              │

│   를 충분히 적시는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트의 온도는 타설하였을때 30℃ 이하 │        │    │    │              │

│   로 하였는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 비빈 콘크리트는 1시간 이내에 타설하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트를 타설후 표면이 항상 습윤상태로 │        │    │    │              │

│   유지 되도록 하였는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             322              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/한중 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시멘트 콘크리트 타설은 4℃ 이하에서는 타 │        │    │    │              │

│   설하지 않는것을 원칙으로 하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시멘트는 될수있는대로 냉각되지 않는 방법 │        │    │    │              │

│   으로 저장하고 어떤 경우라도 직접 가열 하 │        │    │    │              │

│   지 않았는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 골재는 동결해 있든가 빙설이 혼입된 것을  │        │    │    │              │

│   사용하지 않았는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트의 동결 온도를 낮추기 위치하여 소│        │    │    │              │

│   금이나 기타 약품을 사용하지 않았는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 작업이 가능한 범위내에서 가능한 한 단위  │        │    │    │              │

│   수량을 적게 하였는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트의 온도는 타설하였을때 10～20℃를│        │    │    │              │

│   유지하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 가열한 재료는 믹서에 넣을때 시멘트가 급결│        │    │    │              │

│   하지 않도록 순서를 정하였는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 콘크리트 타설시 빙설이 철근 또는 거푸집에│        │    │    │              │

│   부착되지는 않았는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 시공 이음부에서 구 콘크리트가 동결되어 있│        │    │    │              │

│   는 경우에는 적당한 방법으로 녹인후에 타설│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트 타설후 동결되지 않도록 충분히   │        │    │    │              │

│   보호하고 특히 바람을 막았는가.           │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             322              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/한중 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.양생중의 CON'C는 약 10℃를 유지하였으며  │        │    │    │              │

│   양생기간은 승인된 기간동안 충분히 실시하 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.콘크리트는 예상되는 하중에 대해서 충분한 │        │    │    │              │

│   강도가 얻어질때까지 양생하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│              323             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/수밀 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 물-시멘트비는 55% 이하인가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Workability가 좋도록 콘크리트 배합을 정하│        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Slump는 8cm 이하인가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트 타설시 재료분리가 생기지 않도록 │        │    │    │              │

│   주의하고 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 다짐은 충분히 하고 있는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 타설이음을 두지 않기 위해 연속 타설하도록│        │    │    │              │

│   조치하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│              324             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/Mass 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트 타설전 일일 주간 타설예정표를 작│        │    │    │              │

│   성하여 현장 측량 Plant 담당자에게 배포함 │        │    │    │              │

│   으로서 공사의 진행에 원할을 기하고 있는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 각 Block 간의 통로 및 비계설치 계획은 수 │        │    │    │              │

│   립되어 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 타설방법 및 Block별 타설순서는 결정되었는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 타설전 레이턴스를 완전히 제거하고 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 장기간 타설을 중지하고 있었던 Block면에  │        │    │    │              │

│   대하여는 Sand Blasting을 실시하여 이물질 │        │    │    │              │

│   을 제거하고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 1회 타설높이는 0.75m 이상 2.0m 이하를 기 │        │    │    │              │

│   준으로 하여 시공하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 콘크리트는 규정의 두께(0.4-0.5m)를 기준  │        │    │    │              │

│   으로 타설하고 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             325              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/수중 콘크리트    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 공기중에서 시공하는 것보다 배합 강도를   │        │    │    │              │

│   크게 하였는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 물 시멘트비는 50%이하, 단위 시멘트량은   │        │    │    │              │

│   370kg 이상으로 하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 양질의 감수제를 사용하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트는 적당한 물막이를 하여 물을 정지│        │    │    │              │

│   시킨후 타설하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한후 레이탄│        │    │    │              │

│   스를 완전히 제거한후 다음 작업을 실시하는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             326              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/B/P 설치 및 점검   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 골재,시멘트는 일일생산량 만큼 충분히 확보│        │    │    │              │

│   되어 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 일일 현장배합 수정자료는 적절하며 컴퓨터 │        │    │    │              │

│   입력은 이상이 없는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트 생산은 자동시스템에 의하여 생산 │        │    │    │              │

│   되며, 재료계량결과는 기록되는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료 투입후 계량기의 눈금은 0이 되는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 각종 계량기의 0점검사와 움직임은 정상인가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 각 골재 투입구의 개폐시설 작동은 정상인가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 호퍼로 작업도중 먼지나 기타 유해물질을 제│        │    │    │              │

│   거하는 스크린이 설치되어 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 믹싱타임은 준수되고 있으며 조작은 없는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 호퍼는 물이 세지 않는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘베이어 벨트의 천막은 설치하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.드럼내의 날이 2cm이상 닳았을 경우에는 수 │        │    │    │              │

│   선하거나 교체하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.콘크리트 생산시 최초배치는 몰탈재료를 투 │        │    │    │              │

│   입하여 충분히 혼합후 버리고 있는가.      │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             326              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/B/P 설치 및 점검  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│13.믹서의 회전외주 속도는 1m/sec로 하고 있는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.각 입경별 골재혼입을 막기위한 칸막이가   │        │    │    │              │

│   설치되어 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.매일 작업개시전 표준추에 의한 계량장치 이│        │    │    │              │

│   상유무를 확인후 생산하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            327 - a           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    교량상부공/P.C빔(제작)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. P.C 콘크리트에 대한 품질관리계획을 수립  │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 자재반입시 품질기준에 적합한지 확인하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Sheath Tube의 배치는 정확하게 설치되었는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. Sheath Tube의 철근 받침을 1m이내의 간격으│        │    │    │              │

│   로 용접하여 타설압력에 의해 위치변동이 없│        │    │    │              │

│   도록 설치되는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근 Spacer는 4EA/㎡ 정도 사용하여 철근간│        │    │    │              │

│   격, 피복등을 정확히 유지하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Spiral 철근의 길이는 1.0m 이상 확보하고  │        │    │    │              │

│   집중응력을 분산토록 하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 콘크리트 타설전 거푸집내의 청소 및 박리제│        │    │    │              │

│   는 도포하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 증기양생은 기준에 따르고 있으며 증기양생 │        │    │    │              │

│   후 습윤양생을 실시하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 양생이 끝난후 직사광선이나 대기중에 노출 │        │    │    │              │

│   되지 않도록 보호하는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.콘크리트의 강도가 0.8σck 이상임을 확인후│        │    │    │              │

│   긴장작업을 실시하는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            327 - a           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    교량상부공/P.C빔(제작)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.긴장작업전 사용장비확인과 긴장관리도 등을│        │    │    │              │

│   작성하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.P.C 강선 인장전 정착구는 우수침투가 되지 │        │    │    │              │

│   않도록 비닐으로 봉합하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.Grouting 작업전 Sheath Tube의 청소상태는 │        │    │    │              │

│   확인하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           327 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    교량상부공/P.C빔(가설)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 슈의 위치와 빔의 Upper Plate 위치는 올바 │        │    │    │              │

│   른가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받 │        │    │    │              │

│   침목을 사용하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 부재 인양시 Flange 연단의 손상방지대책을 │        │    │    │              │

│   수립하엿는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일 │        │    │    │              │

│   치하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 가설후 전도방지를 위한 쐐기 및 버팀재를  │        │    │    │              │

│   설치하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            328 - a           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/Preflex빔(제작)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Preflexion 작업, 잔유처짐처리, Release직 │        │    │    │              │

│   전.직후의 솟음량은 측정하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 강재 용접부위는 자분검사 및 x선검사를 실 │        │    │    │              │

│   시하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Release작업시 아래 플렌지의 콘크리트 압축│        │    │    │              │

│   강도 시험 확인후 시행하는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 거푸집조립 및 철근배근검사를 하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 부재길이, 부재폭, 부재두께의 정밀도는 시 │        │    │    │              │

│   방기준에 합격하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Preflexion 작업시 관리도 작성계획을 수립 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            328 - b           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/Preflex빔(가설)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 슈의 위치와 빔의 Upper Plate 위치는 올바 │        │    │    │              │

│   른가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받 │        │    │    │              │

│   침목을 사용하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 부재 인양시 Flange 연단의 손상방지대책을 │        │    │    │              │

│   수립하엿는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일 │        │    │    │              │

│   치하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 가설후 전도방지를 위한 쐐기 및 버팀재를  │        │    │    │              │

│   설치하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             329              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│   구조물공/중공 슬래브교     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 중공관의 부상방지를 위하여 철선이나 Form │        │    │    │              │

│   Tie을 사용하여 보강하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 중공관으로 골함석을 사용할 경우 내부에 철│        │    │    │              │

│   근으로 보강하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 중공관 부상방지 철물이 느슨해져 관의 위치│        │    │    │              │

│   가 정위치에 이탈되지 않도록 하는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 중공관 받침철근의 받침길이를 정확히 검토 │        │    │    │              │

│   제작하여 중공관 위치를 정위치에 설치토록 │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 타설중 Joint가 생기지 않도록 타설계획을  │        │    │    │              │

│   철저히 세워서 시행하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           330 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/강교(제작)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 강재의 품질은 시방규격에 적합한가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 부재절단후 설계도서에 명기된 치수, 두께  │        │    │    │              │

│   등을 사전 확인하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 절단 및 마무리 시공은 적정한가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 정착용 구멍크기는 허용치 이내인가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 솟음량은 설계도면과 일치하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 가조립 실시와 조립시 시방규정에 맞는 정밀│        │    │    │              │

│   도를 유지하는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           330 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/강교(운반 및 거치)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 가설순서에 맞게 부재의 수급이 계획대로 이│        │    │    │              │

│   루어지고 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 부재반입시 손상에 대해 검사 및 수정을 하 │        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 부재는 땅에 직접 닿지 않도록 받침목을 사 │        │    │    │              │

│   용하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 각 부재들은 현장조립에 용이하도록 표시되 │        │    │    │              │

│   어 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 대형부재는 중심위치 및 들어올리는 지점을 │        │    │    │              │

│   표시하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           330 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/강교(고장력볼트 접합)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 나사선의 손상 및 오염을 막을 수 있도록 보│        │    │    │              │

│   관하고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 고장력 볼트의 Toroue 계수값에 대한 시험성│        │    │    │              │

│   과표를 검토 확인하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 고장력 볼트의 와셔는 볼트의 머리측과 너트│        │    │    │              │

│   측에 각각 1매씩 사용하고 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 와셔의 매끄러은 면이 너트와 접촉하도록 되│        │    │    │              │

│   어있는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 접촉면은 조립하기 전에 청결상태를 확인하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 볼트 치기방법은 적정한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 볼트 조임시 우선 볼트 축력의 80% 정도로  │        │    │    │              │

│   모든 볼트를 조인후 재차 소정의 축력으로  │        │    │    │              │

│   조이고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 토오크 렌치와 동력렌치의 검사용 힘을 확인│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 리벳과 고장력 볼트의 병용된 부위는 있는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           330 - d            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/강교(용접)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 용접봉은 방습이 되는 곳에 보관하고 있는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 용접면의 녹,도료,수분,먼지 등을 제거 하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Fillet 용접하는 경우 용접한 재료를 최대한│        │    │    │              │

│   밀착시켜 용접하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 용접부위에 녹막이 페인트를 도포 하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 강재의 종류, 판의 두께에 알맞게 예열하고 │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 현장용접을 할 경우 용접시공 시험을 실시  │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 맞대기 이음의 내부결합에 대한 검사와 용접│        │    │    │              │

│   균열검사는 적정한가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 용접균열의 보수방법은 적합한가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 재편의 조립정밀도는 시방기준에 합격하는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           330 - e            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/강교(도장)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 도장전 Blast에 의해 표면이 깨끗히 정리되 │        │    │    │              │

│   어 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Blasting Sand의 건조상태는 양호한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Blasting용 모래에 토분이 혼입되어 있지   │        │    │    │              │

│   않는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 상대습도 80% 이상인때 Blasting을 시행하고│        │    │    │              │

│   있지 않는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 도장은 3회이상 도포하며 사용재료는 시방에│        │    │    │              │

│   규정된 것을 사용하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 추가로 도장시 전도장 부분이 충분히 건조된│        │    │    │              │

│   상태에서 시행하고 있는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 상도색상은 시방기준에 맞는 것을 사용하고 │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 도막두께는 규정에 합격하는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/P.C 강재설치(쉬스관) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 쉬이스관의 크기는 P.C강재와 시공조건에   │        │    │    │              │

│   가장 적합한 단면인가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 쉬이스관 지지철근의 용접은 정확한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 쉬이스관 위치는 정확한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 쉬이스관 간격은 4cm 이상이며 Vibrating을 │        │    │    │              │

│   위한 간격은 1개소 이상 두었는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 쉬이스관의 이음부는 충분히 밀봉되었는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 쉬이스관의 교차되는 부분에서 지지되지 않 │        │    │    │              │

│   은 곳은 없는가.                          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 쉬이스관 설치중 손상된 부분은 없는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 배기구 및 배수구의 설치는 되어 있는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 쉬이스관의 과소한 곡율이 발생되지 않도록 │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.정착구와 쉬이스관의 연결부는 접합이 잘 되│        │    │    │              │

│   어 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/P.C 강재설치(정착구) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 정착부의 위치는 적당한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Block Out 거푸집 제작은 정확한가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 정착장치의 지압면은 긴장재와 직각이 되도 │        │    │    │              │

│   록 설치되어 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 정착장치와 쉬스관의 연결부에 직선길이는  │        │    │    │              │

│   유지되어 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 정착장치에 몰탈이 흘러들어가지 않도록 봉 │        │    │    │              │

│   하여졌는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 정착장치의 보강철근은 정확히 배근되어 있 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/P.C 강재설치(강재)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 케이블은 교량의 종류,도입,프리스트레스량,│        │    │    │              │

│   시공성,정착부 부근의 부재단면의 크기등이 │        │    │    │              │

│   충분히 고려되어 선정되었는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 온도차,건조수축,크리이프치,프리스트레스  │        │    │    │              │

│   등에 의해 발생되어지는 2차 응력의 영향도 │        │    │    │              │

│   고려되어지고 있는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 프리스트레스 도입직 후 P.C 강재의 리락세 │        │    │    │              │

│   세이션, 콘크리트 및 건조수축을 끝낸후 상 │        │    │    │              │

│   태, 특수한 하중이 작용한 상태에 대해 P.C │        │    │    │              │

│   강재의 응력도를 검토해 보았는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트의 응력집중 또 급변하는 곳 단면이│        │    │    │              │

│   얇은 곳에서는 충분한 보강철근을 배치하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. P.C 강재의 피복은 5cm 이상인가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. P.C 강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않 │        │    │    │              │

│   았는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. P.C 케이블이 적정유지 간격으로 충분히 고 │        │    │    │              │

│   정되어는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 강선이 녹슬지 않았는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 강선에 이물질이 부착되지 않았는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.취급 및 설치중에 철선에 물리적 손상은 없 │        │    │    │              │

│   었는가.                                  │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/P.C 강재설치(강재)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어  │        │    │    │              │

│   있는가                                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.강재설치 작업도 기록과 강재 Sample은 보관│        │    │    │              │

│   되었는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - d            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│ 구조물공/P.C 강재설치(긴장)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. P.C 강재를 긴장하기전 긴장계획을 수립하  │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 콘크리트 강도시험이 시행되어졌으며 이상  │        │    │    │              │

│   없는가                                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 긴장 기록표는 작성되었는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. Jack의 작동 및 압력은 이상이 없는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Anchor Head와 지지판의 중심은 일치하는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Jack와 Anchor Head는 균등하게 접합되었는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 응력-신장량은 직선변화를 보이고 있는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 쐐기의 밀려 들어간 상태는 일정한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 정착구나 콘크리트에 균열이 발생하지 않았 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           331 - e            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│구조물공/P.C강재설치(그라우팅)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Grout재료 투입 및 혼합순서는 적절한가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. Grout의 σ28은 200kg/㎠ 이상이고 P.C 강재│        │    │    │              │

│   와 콘크리트를 충분히 부착시킬 수 있는것  │        │    │    │              │

│   인가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 유입출구 또는 쉬스관에 막힌 부분은 없는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 쉬스관에 고인물은 제거되었는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 장비 및 주입 압력계에는 이상이 없으며,   │        │    │    │              │

│   압력이 높지는 않는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 양생조건은 양호한가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 주입의 중단시간은 길지 않은가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 그라우트의 유동성은 어떠한가.(유하시간   │        │    │    │              │

│   6 - 12초)                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 출구에서 그라우트가 균질인가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.그라우트 출구를 막고 여압을 가하였는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             332              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│     구조물공/증기양생        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트가 초기경화를 시작한 때부터 2-3  │        │    │    │              │

│   시간이 경과한 후 증기를 가하며, 지연제를 │        │    │    │              │

│   사용했을 경우에 4-6 시간이 경과후 증기를 │        │    │    │              │

│   가하기 시작하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 온도상승은 최고 60-70℃가 될때까지 시간당│        │    │    │              │

│   20℃를 넘지 않도록 하는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 증기양생 종료후 온도 하강시에도 시간당   │        │    │    │              │

│   20℃를 넘지 않도록 하며 외기온도보다 10℃│        │    │    │              │

│   높을때까지 계속 유지하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 증기양생이 끝난후 양생포를 덮어 직사광선 │        │    │    │              │

│   을 차단하여 Hair Crack을 방지하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 온도계 설치(외부 1개, 내부 2개)는 적합한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           333 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│      구조물공/I.L.M교        │부 위 별│                          │

│            │     (추진코 및 작업장)       │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명 ꠐ중앙고속도로1단계4차선확장공사 │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Nose 각 부재의 연결부는 확실하며, Bottom │        │    │    │              │

│   Plate 바닥면은 부식방지를 위한 기름이나  │        │    │    │              │

│   구리스를 칠해 두었는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제작장 설치지반은 침하되지 않도록 충분한 │        │    │    │              │

│   지지력이 확보되었으며 Elevation은 정확하 │        │    │    │              │

│   게 유지 되었는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 쉬스관의 설치위치 및 정착장치의 위치는 정│        │    │    │              │

│   확한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. P.C 강선 및 정착정치의 품질시험을 사용전 │        │    │    │              │

│   실시하여 시방규격 확인여부를 확인하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 제작철재 거푸집의 규격 및 상태를 확인하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 주철근의 방향,규격,수량,간격은 확인하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 철근의 배근상태를 확인하였는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 콘크리트 타설전 유동화제 사용에 대하여 검│        │    │    │              │

│   토하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           333 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/I.L.M교(추진)    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 인장 및 추진계획은 수립하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. P.C강선 인장전 인장장치는 검정을 받았는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. Prestressing 관리도를 작성하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. P.C Strand의 지지간격은 1.0m 이하로 하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 양생방법 및 양생기간의 시방기준 준수여부 │        │    │    │              │

│   와 양생기록부는 비치되었는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. P.C 강재 긴장시 콘크리트 강도를 확인하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. Duct나 철근이 시공중 녹슬지 않도록 관리  │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 각 Segment 추진완료후 진행방향 및 구조물 │        │    │    │              │

│   하자여부에 대한 점검을 실행하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 매 Seg에 대한 공정분석이 이루어지고 이에 │        │    │    │              │

│   대한 전체 공종관리 상태가 양호한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             334              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/옹벽 (기초)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 주위환경과 비교하여 설치위치가 적정한가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 용벽의 규격 및 폭, 연장은 정확한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 터파기의 폭 및 깊이는 적정하며 잡석은 잘 │        │    │    │              │

│   다져져 있는지 확인하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 콘크리트의 재료상태 및 배합은 적절한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근의 오물 및 녹등은 제거되었는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 철근의 치수,간격 및 상하부 철근의 유효고 │        │    │    │              │

│   는 설계서대로 설치되었는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 거푸집 설치상태는 양호한가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 콘크리트 타설 및 다짐작업시 거푸집이 밀리│        │    │    │              │

│   거나 벌어지지는 않는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 활동방지벽(Shear Key)을 설치할 경우 활동 │        │    │    │              │

│   방지벽과 저판을 일체로 시공하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             335              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/옹벽 (구체)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 옹벽은 전도,활동,지지력에 안전하게 설계되│        │    │    │              │

│   었는지 사전 검토하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 콘크리트 타설순서 및 타설계획을 수립하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트 재료상태 및 배합은 적절한가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근의 오물 및 녹은 제거되었는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 철근의 치수,간격 및 배력철근 수량은 설계 │        │    │    │              │

│   서대로 설치되었는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 거푸집 청결상태 및 박리제 도포상태는 양호│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 거푸집 설치시 콘크리트면 미관저해 요인은 │        │    │    │              │

│   없는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 철근덮개는 바르게 시공되었는가.          │        │    │    │              │

│   (노출면 3cm 이상,흙에 접하는 면 5cm 이상)│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 콘크리트 타설시 진동기 수와 인원은 적절하│        │    │    │              │

│   며 적정간격으로 바르게 진동을 주고 있는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.벽의 노출면은 1:0.02의 경사를 가지도록 시│        │    │    │              │

│   공 하는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             335              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│    구조물공/옹벽 (구체)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.배수공의 설치위치와 수량은 적절하며 배수 │        │    │    │              │

│   공 주위재료는 배수효과가 큰 재료를 사용하│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.초기양생방법과 충격방지는 적정한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.거푸집 및 동바리 해체시기는 적절한가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.선형이 맞게 시공되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             336              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│       구조물공/옹벽          │부 위 별│                          │

│            │    (시공이음 및 신축이음)    │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 시공이음은 될 수 있는대로 전단력이 적은  │        │    │    │              │

│   위치에 두고, 부재의 압축력을 받는 방향과 │        │    │    │              │

│   직각되게 하고 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굳은 콘크리트에 새 콘크리트를 쳐서 이어나│        │    │    │              │

│   갈 경우 굳은 콘크리트 표면의 레이턴스, 품│        │    │    │              │

│   질이 나쁜 콘크리트, 꽉 붙지 않은 골재알  │        │    │    │              │

│   등을 충분히 제거하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 수평 시공이음이 거푸집에 접하는 선은 될  │        │    │    │              │

│   수 있는 대로 수평한 직선이 되도록 주의 하│        │    │    │              │

│   고 있눈가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 역방향치기 콘크리트의 시공시에는 콘크리트│        │    │    │              │

│   의 침하를 고려하여 시공이음이 일체가 되도│        │    │    │              │

│   록 콘크리트의 재료, 배합 및 시공방법을 선│        │    │    │              │

│   정하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 수축이음은 철근을 절단하지 않으며 설치간 │        │    │    │              │

│   격은 적절한가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 신축이음에서는 구조물이 서로 접하는 양부 │        │    │    │              │

│   를 절연시켜 시공하며 설치간격은 적절한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             337              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공       종│  구조물공/옹벽(보강토 옹벽)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공   사  명│중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 전면판의 재료는 설계기준강도σ28=300kg/㎠│        │    │    │              │

│   이상이며 크기의 허용오차는 5m/m이내인가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 운반 및 보관중 손상된 전면판은 폐기처분  │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 보강재는 사용전 표면의 손상여부, 규격, 품│        │    │    │              │

│   질의 적합성을 확인하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 보강재의 겹이음은 2m 이상으로 하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 뒷채움재의 입도 및 내부마찰각은 시방기준 │        │    │    │              │

│   에 적합한가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 기초 콘크리트는 전면판이 설치되기전 최소 │        │    │    │              │

│   12시간이상 양생하는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 작업완료후 수평변위, 수직변위, 지하수변화│        │    │    │              │

│   토압등을 측정하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)