┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             401              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     포장공/선택층(생산)      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 선택층 재료는 견고하고 내구적이며 이토   │        │    │    │              │

│   질이나 유기불순물등을 함유하고 있지 않은 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 재료의 입도는 허용된 범위내에 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 쇄석골재와 모래혼입비율은 적정한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료의 저장장소는 평탄하게 고르고 깨끗히 │        │    │    │              │

│   청소한 후 이물질이 혼입되지 않도록 하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 재료는 입도가 균일하고 소정의 함수비를 유│        │    │    │              │

│   지하고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 재료저장시 이물질이 혼합되지 않고 재료분 │        │    │    │              │

│   리가 생기지 않도록 조치하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. Over Size 제거 및 이물질 혼입여부를 확인 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 선택층재의 CBR값등 품질시험 성과는 시방  │        │    │    │              │

│   규격에 맞는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             402              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  포장공/선택층(포설 및 다짐) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 다짐장비는 충분히 확보되어 있는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 노상면이 연약하거나 동결되어 있을때 포설 │        │    │    │              │

│   하지 않았는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 노상면의 면고르기, 다짐과 필요시 치환등을│        │    │    │              │

│   실시하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료의 포설은 다짐후의 1층 두께가 20cm를 │        │    │    │              │

│   넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 전회 다짐한 곳은 일정한 간격으로 겹쳐  다│        │    │    │              │

│   지는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 현장다짐밀도는 시방기준 이상인가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 선택층 마무리면은 기층이나 포장면 포설   │        │    │    │              │

│   전에 적절한 함수비를 유지시키는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 완성면의 종단, 횡단구배 및 계획고는 정확 │        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            403               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    포장공/보조기층(생산)     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 보조기층 재료는 견고하고 내구적이며 이토 │        │    │    │              │

│   질이나 유기불순물등을 함유하고 있지 않은 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 재료의 입도는 허용된 범위내에 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 쇄석골재와 모래혼입비율은 적정한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료의 저장장소는 평탄하게 고르고 깨끗히 │        │    │    │              │

│   청소한 후 이물질이 혼입되지 않도록 하였는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 재료는 입도가 균일하고 소정의 함수비를 유│        │    │    │              │

│   지하고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 재료저장시 이물질이 혼합되지 않고 재료분 │        │    │    │              │

│   리가 생기지 않도록 조치하였는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. Over Size 제거 및 이물질 혼입여부를 확인 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 보조기층재의 CBR값등 품질시험 성과는 시방│        │    │    │              │

│   규격에 맞는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             404              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 포장공/보조기층(포설 및 다짐)│부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 다짐장비는 충분히 확보되어 있는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 선택층면이 연약하거나 동결되어 있을때 포 │        │    │    │              │

│   설지 않았는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 선택층면의 면고르기, 다짐과 필요시 치환  │        │    │    │              │

│   등을 실시하였는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료의 포설은 다짐후의 1층 두께가 20cm를 │        │    │    │              │

│   넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 전회 다짐한 곳은 일정한 간격으로 겹쳐  다│        │    │    │              │

│   지는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 현장다짐밀도는 시방기준 이상인가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 보조기층은 시공기간중 항상 양호한 상태로 │        │    │    │              │

│   유지 하였는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 보조기층 마무리면은 기층이나 포장면 포설 │        │    │    │              │

│   전에 적절한 함수비를 유지시키는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 완성면의 종단, 횡단구배 및 계획고는 정확 │        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           405 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │        (재료관리)            │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 물은 깨끗하고 기름,산,알카리,유기물등 기 │        │    │    │              │

│   타유해물을 함유하고 있지 않는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굵은골재는 깨끗하고 강하며 얇은석편,세장 │        │    │    │              │

│   편,유기불순물,염분등의 유해물을 함유하고 │        │    │    │              │

│   있지 않은가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 잔골재는 청결,견고,내구적이며 점토, 먼지,│        │    │    │              │

│   기타 유해물을 함유하고 있지 않은가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 골재의 입경 및 입도는 규격 및 시방에 적합│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 시방규격에 맞도록 배합설계를 실시하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 시멘트는 건조한 곳에 저장하며 충분한 양을│        │    │    │              │

│   확보하고 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           405 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │           (생산)             │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배합설계는 콘크리트 표준시방에 따르는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 배합설계시 당해공사에 사용할 재료들로서  │        │    │    │              │

│   배합하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 배쳐 플렌트는 공사규모,공사조건등을 고려 │        │    │    │              │

│   하여 충분한 생산능력을 갗춘 적합한 기종을│        │    │    │              │

│   선택하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 배쳐 플렌트는 전자동 시스템이며 자동기록 │        │    │    │              │

│   지가 부착되어 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 배쳐 플렌트장에는 규정된 시험을 실시할 수│        │    │    │              │

│   있는 시험실을 설치하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 비상동력 설비의 설치 필요성을 검토하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 환경오염을 고려 집진장치 설치여부를 검토 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 믹서는 사용전 충분히 청소하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 생산에 필요한 재료는 충분히 확보하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.공사 착수전에 현장시험배합 실시 및 1Batch│        │    │    │              │

│   당 재료계량표는 작성되였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            405 - b           │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │           (생산)             │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.믹서내부에 단단한 콘크리트 모르터가 부착 │        │    │    │              │

│   되어 있지는 않는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.믹서내 콘크리트를 전부 제거후에 새로운 재│        │    │    │              │

│   료를 넣는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13. Mixer의 회전속도 및 믹싱타임은 적당한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           405 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │       (포설 및 다짐)         │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 포설직전 선택층 완성면은 뜬돌,먼지,점토, │        │    │    │              │

│   기타유해물이 있어서는 안되며 적합한 함수 │        │    │    │              │

│   비를 유지하고 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 다짐두께를 유지하도록 포설두께를 Thicknes│        │    │    │              │

│   s Controller로 조정하여 포설하고 있는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콘크리트는 포설 스크류 깊이의 2/3 이상 차│        │    │    │              │

│   도록 충분히 공급하고 호퍼 안쪽에 굳은 콘 │        │    │    │              │

│   크리트가 남아있지 않도록 자주 비워주는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 포설중 강우시에 즉시 작업을 중단하고 마무│        │    │    │              │

│   리해야하며 이미 포설된 곳은 천막으로 보호│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 혼합물 생산후 1시간 이내에 포설 완료하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 다짐은 계획고가 낮은쪽에서 높은쪽의 순서 │        │    │    │              │

│   로 살시하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 1회 다짐연장은 평탄성을 고려하여 최소30m │        │    │    │              │

│   이상으로 하는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 시공이음은 도로중심선에 직각방향으로 각재│        │    │    │              │

│   를 설치하고 다음 시공시 이음부는 시멘트  │        │    │    │              │

│   몰탈을 도포하여 접착성이 양호하도록 하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           405 - c            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │       (포설 및 다짐)         │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│9. 가로 시공이음부는 포장 줄눈위치와 적어도 │        │    │    │              │

│   1m이상 엇갈리게 위치를 설정하였는가      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.가로 시공이음부 다짐은 평탄성을 고려하여 │        │    │    │              │

│   로울러를 횡방향으로하여 새로 포설한 구간 │        │    │    │              │

│   을 15cm정도로 겹쳐 다지는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           405 - d            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 시멘트 포장/Lean Con'c 기층  │부 위 별│                          │

│            │           (양생)             │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 양생시설이 준비되었는지 확인하였는가.    │        │    │    │              │

│   (살수차,양생포,비닐,보호천막 등)         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 표면이 건조되지 않도록 타이어 롤러 등 평 │        │    │    │              │

│   탄성에 지장이 없는 장비로 최소 7일이상 습│        │    │    │              │

│   윤양생을 충분히 실시하는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 재령 7일 압축강도 및 평탄성 시험결과 확인│        │    │    │              │

│   전에 교통개방을 하고 있지않은가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 양생중인 구간에 입간판이 설치되었는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             406              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │     (분리막 및 다웰바))      │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 비닐이 포설면에 우수가 스며들지 않도록 30│        │    │    │              │

│   cm 겹이음하여 설치하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 비닐설치시 바람의 영향을 받지 않도록 핀을│        │    │    │              │

│   양쪽에 설치하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 다우웰바 설치위치는 적절한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 다우웰바 설치시 먹줄을 사용하여 직선으로 │        │    │    │              │

│   설치하고 있는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 다우웰바는 설치후 중심선을 양측에 표시하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 다우웰바 봉의 페인트는 시방기준에 적합한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 가벼운 하중에 다우웰바가 변형되지 않았는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 페이버 진행시 콘크리트 압력으로 밀리지 않│        │    │    │              │

│   도록 견고히 설치되었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 포설전 다웰바 고정철근은 절단하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             407              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  포장공/시멘트포장(유도선)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 유도선의 레벨측량은 정확한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 평탄성, 계획고 및 편구배의 기준이 됨으로 │        │    │    │              │

│   정밀하고 팽팽하게 설치되었는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 도로선형을 따라 일정한 간격을 유지하면서 │        │    │    │              │

│   설치되었는가.                            │        │    │    │              │

│   (직선부 5m, 곡선부 5m, 램프부 2-3m)      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 작업원 부주의에 의한 충격으로 변동되지 않│        │    │    │              │

│   도록 보호용 보조선을 설치했는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 지주간의 처짐현상은 없으며 식별이 용의한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             408              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │ 포장공/시멘트포장(재료관리)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 물은 깨끗하고 기름,산,알카리,유기물등 기 │        │    │    │              │

│   타유해물을 함유하고 있지 않는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 굵은골재는 깨끗하고 강하며 얇은석편,세장 │        │    │    │              │

│   편,유기불순물,염분등의 유해물을 함유하고 │        │    │    │              │

│   있지 않은가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 잔골재는 청결,견고,내구적이며 점토, 먼지,│        │    │    │              │

│   기타 유해물을 함유하고 있지 않은가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 골재의 입경 및 입도는 규격 및 시방에 적합│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 시방규격에 맞도록 배합설계를 실시하였는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 포장용 콘크리트에는 AE제 또는 AE감수제 사│        │    │    │              │

│   용을 원칙적으로 하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             409              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │       (콘크리트 생산)        │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 배합설계는 콘크리트 표준시방에 따르는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 배합설계시 당해공사에 사용할 재료들로서  │        │    │    │              │

│   배합하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 슬럼프 및 공기량의 범위는 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 배쳐 플렌트는 공사규모,공사조건등을 고려 │        │    │    │              │

│   하여 충분한 생산능력을 갗춘 적합한 기종을│        │    │    │              │

│   선택하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 배쳐 플렌트는 전자동 시스템이며 자동기록 │        │    │    │              │

│   지가 부착되어 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 배쳐 플렌트장에는 규정된 시험을 실시할 수│        │    │    │              │

│   있는 시험실을 설치하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 비상동력 설비의 설치 필요성을 검토하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 환경오염을 고려 집진장치 설치여부를 검토 │        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9.  믹서는 사용전 충분히 청소하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.생산에 필요한 재료는 충분한가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.공사 착수전에 현장시험배합 실시 및 1Batch│        │    │    │              │

│   당 재료계량표는 작성되였는가.            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             409              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │       (콘크리트 생산)        │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12.믹서내부에 단단한 콘크리트 모르터가 부착 │        │    │    │              │

│   되어 있지는 않는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.믹서내 콘크리트를 전부 제거후에 새로운 재│        │    │    │              │

│   료를 넣는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14. Mixer의 회전속도 및 믹싱타임은 적당한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            410               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │       (콘크리트 운반)        │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 콘크리트를 비빈후 1시간이내에 치기를 시작│        │    │    │              │

│   할 수 있도록 운반하였는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 콘크리트 운반차에 적상 및 적하시는 그 높 │        │    │    │              │

│   이를 되도록 낮게하여 재료분리가 일어나지 │        │    │    │              │

│   않도록 하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 운반차량의 적재함이 깨끗히 세척되었는지, │        │    │    │              │

│   덮개가 비치되었는지 확인하였는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             411              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │   (콘크리트 포설 및 다짐)    │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 포설전 시험포장을 실시하여 문제점을 사전 │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│   (장비,인원,혼합물,시공방법등)            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. B/P와 현장간에 Slump 조정 및 시공을 위한 │        │    │    │              │

│   연락체제(무전기등)는 구축하였는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. B/P에서 Slump 시험등 콘크리트 품질을 위한│        │    │    │              │

│   시험을 실시하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 현장에서 배출된 콘크리트의 Slump치와 공기│        │    │    │              │

│   량은 적정한가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트 포설량이 전폭으로 균일하게 포설 │        │    │    │              │

│   되어 포장두께는 일정한가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 다웰바 설치상태는 양호한가.(녹막이 1회,  │        │    │    │              │

│   조합페인트 2회: 페인트 색깔을 3가지 다르 │        │    │    │              │

│   게 칠할 것)                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 다웰바 어셈블리를 포설중 변형이나 위치변 │        │    │    │              │

│   동이 없도록 고정 못으로 견고히 박았는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 다웰바 캡과 Bar사이에 콘크리트가 스며들지│        │    │    │              │

│   않도록 고정 못으로 견고히 박았는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 페이버의 트렉이 위치하는 부분의 선택층면 │        │    │    │              │

│   은 견고하고 평탄하게 잘 다져졌는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            411               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │      포장공/시멘트포장       │부 위 별│                          │

│            │   (콘크리트 포설 및 다짐)    │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│10.페이버와 스프레더의 간격이 너무 떨어져 있│        │    │    │              │

│   지 않은가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.슬립폼페이버는 4개의 자동 Leveling 센서가│        │    │    │              │

│   부착된 장비인가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.포설속도는 일정하게 유지하고 작업중 장비 │        │    │    │              │

│   가 정지하지 않도록 포설하는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.시공이음부의 위치는 수축줄눈 위치에 두고 │        │    │    │              │

│   곡선부에 생기지 않도록 시공하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.인력 마무리되는 시공이음부는 전일 포장한 │        │    │    │              │

│   구간에 최대한 접속시켜 인력구간을 최소화 │        │    │    │              │

│   하고 평탄성을 유지하여 마무리하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.표면마무리 및 시공이음부 인력마무리 작업 │        │    │    │              │

│   시 살수하지는 않는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.일일 마무리 지점의 몰탈 몰린것은 제거하였│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            412               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  포장공/시멘트포장(타이닝)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 타이닝 시기는 적절하며 타이닝 형상은 양호│        │    │    │              │

│   한가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 타이닝은 도로 중심선에 직각으로 실시하고 │        │    │    │              │

│   있는가.(곡선부 유의)                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 타이닝은 중복되지 않는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 타이닝 작업시 단부의 패임은 없는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 타이닝 빗살이 휘어지거나 콘크리트가 붙어 │        │    │    │              │

│   있지는 않는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             413              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  포장공/시멘트 포장(양생제)  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 양생제 탱크내에는 교반장치가 되어 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 타이닝 완료후 곧바로 살포하고 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 양생제 살포기 노즐의 분사상태는 양호한가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 포장 측면에도 살포되도록 노즐이 따로 부착│        │    │    │              │

│   되어 있는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 노즐에서 방울로 양생제가 떨어지지 않는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 양생제의 필요량을 포장연변에 일정간격으로│        │    │    │              │

│   배열하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 포장면의 피막상태는 양호한가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 노즐의 살포높이는 적절한가(60m).         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 양생제 살포장비 진행중 Sensor Line은 탈선│        │    │    │              │

│   하지 않는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.작업종료후 노즐을 깨끗한 물로 청소하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             414              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    포장공/시멘트포장(줄눈)   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 줄눈자르기의 시기는 적절하며 모서리의 깨 │        │    │    │              │

│   어짐 등의 현상은 없는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 줄눈형식,설계위치 및 방향은 설계도에 준하│        │    │    │              │

│   여 설치되고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 줄눈은 도로중심선에 직각으로 자르고 있는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 줄눈의 폭과 깊이는 설계도에 준하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 줄눈상단은 라운딩 작업을 실시하는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 줄눈 절단부위의 이물질 청소는 하였는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. Primer 도포시 콘크리트는 충분히 건조되었 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 줄눈주입재의 혼합비율은 준수하고 있는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 줄눈주입재 혼합은 믹서를 사용하고 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.줄눈주입재의 깊이는 시방과 일치하는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.줄눈주입재 시공후 양생전까지 차량의 통행 │        │    │    │              │

│   을 금지시키고 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             415              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │       포장공/시멘트포장      │부 위 별│                          │

│            │      (철근가공 및 조립)      │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 철근의 야적상태는 양호하며, 굽은 철근은  │        │    │    │              │

│   없는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 철근의 배근은 설계도서에 준하여 설치되었 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 철근의 이음길이는 적정하며 결속상태는 양 │        │    │    │              │

│   호한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 철근이음부는 수평으로 조립되었는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 중간층면에 이물질은 없으며 청소상태는 양 │        │    │    │              │

│   호한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 체어는 설계도서에 준하여 설치하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 일일 시공이음부에는 철근이음이 없는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 인력 시공구간(시작,끝마무리)의 거푸집은  │        │    │    │              │

│   변형없이 견고한가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 하절기 중간층면에 충분한 살수를 실시하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             416              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스팔트포장(프라임코팅) 부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 프라임 코트에 사용되는 역청재료는 규격 및│        │    │    │              │

│   시방에 적합한가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시공할 표면의 뜬돌,먼지,점토 기타 이물질 │        │    │    │              │

│   을 제거하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 표면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된 │        │    │    │              │

│   후 시공하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 기상조건을 감안하여 살포하고 있는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. L형측구 및 다이크의 노출면에 AP가 묻지 않│        │    │    │              │

│   도록 보호시설을 하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 디스트리뷰터의 노즐은 정상적으로 분사되는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 프라임 코트는 시공후 충분히 양생하는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 역청제가 표면에 침투한 후 적게 살포된 구 │        │    │    │              │

│   간은 재살포하는가.                       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 과다하게 살포된 구간은 모래를 뿌려 역청재│        │    │    │              │

│   를 흡수시키는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.프라임 코트의 이음부분은 과소 또는 과다살│        │    │    │              │

│   포가 되지 않도록 주의하는가.             │        │    │    │              │

│   (이미 살포한 구간에 비닐을 덮는다)       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.살포후의 표면은 상층이 완료될때까지 손상 │        │    │    │              │

│   되지 않도록 조치하는가.                  │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             417              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  포장공/아스팔트포장(택코팅) │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 택코트에 사용할 역청재는 시방 및 규격에  │        │    │    │              │

│   적합한가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시공전에 뜬돌, 먼지, 기타 유해물을 Power │        │    │    │              │

│   Blower 등으로 제거하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 택코트는 표면이 깨끗하고 건조할 때 시공  │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 기상조건을 감안하여 실시하고 있는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. L형측구 및 다이크등의 노출면에 AP가 묻지 │        │    │    │              │

│   않도록 보호시설을 하였는가.              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 디스트리뷰터의 노즐은 정상적으로 분사되는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 살포량은 균일하게 살포하고 과다하지 않는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 택코팅후 건조할때까지 충분히 양생하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 표층 완료시까지 차량통행을 금지 시키는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           418 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘 기층(생산 및운반) 부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 아스팔트는 규격 및 시방에 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 골재는 견고하고 내구적이며 유해물을 함유 │        │    │    │              │

│   하고 있지 않은가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 재료의 입도는 허용범위에 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 아스팔트 혼합물은 시방규격에 적합하도록  │        │    │    │              │

│   배합설계를 실시하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Drum에 들어 있는 아스팔트는 입하순 및 정 │        │    │    │              │

│   유소별로 분류하여 저장하고 입하순으로 사 │        │    │    │              │

│   용하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 탱크차(Tank Lorry)로 현장에 반입하는 아스│        │    │    │              │

│   팔트를 저장할 경우에는 가열이 가능한 별도│        │    │    │              │

│   의 저장시설을 갖추었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 골재는 종류별, 크기별로 분류하여 서로 혼 │        │    │    │              │

│   입되지 않도록 하는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 사용할 플렌트의 기종은 배치식을 원칙적으 │        │    │    │              │

│   로 하고 중량계량을 정확히 할 수 있는 장치│        │    │    │              │

│   가 부착 되었는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 아스팔트 혼합물의 마샬특성치는 시방에 적 │        │    │    │              │

│   합한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.생산,포설을 위한 운반장비조합은 적정한가.│        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           418 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘 기층(생산 및운반) 부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.플렌트에서 현장까지 운반할 트럭의 적재함 │        │    │    │              │

│   은 바닥이 깨끗하고 수밀성이며 편평한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.혼합물은 일몰전에 포설 및 다짐을 끝마칠  │        │    │    │              │

│   수 있는 양만큼 현장에 운반하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.혼합물은 운반도중 오물이 유입되거나 온도 │        │    │    │              │

│   가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 트럭에  │        │    │    │              │

│   방수천의 덮개를 씌우는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          418 - b             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘기층(포설 및 다짐) 부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 아스팔트 혼합물을 포설한 노면이 습윤상태 │        │    │    │              │

│   이거나 불결할 때 또는 비가 오거나 안개가 │        │    │    │              │

│   낀 날에 시공하지 않는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 아스팔트 혼합물을 포설하기전에 보조기층면│        │    │    │              │

│   을 점검하여 손상된 부분은 보수하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 프라임 코팅은 충분히 양생한 후 포설하는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 포설 및 전압장비는 충분히 정비, 확보하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 포설전 시험포장을 실시하여 문제점을 사전 │        │    │    │              │

│   검토하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 평탄성을 양호하게 하기 위하여 피니셔에 라│        │    │    │              │

│   인센서를 부착하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 편구배가 있는 구간에서는 도로 중심선에 평│        │    │    │              │

│   행하게 노면의 높은 곳에서 낮은 곳으로 포 │        │    │    │              │

│   설하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 직선 구간에서 도로 중심선에 평행하게 노견│        │    │    │              │

│   쪽에서 중심선 쪽으로 포설하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 종단방향은 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설하│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.포설중에 혼합물의 재료분리가 생길경우 피 │        │    │    │              │

│   니셔 운행을 즉시 중단하고 원인조사후 불량│        │    │    │              │

│   부분을 보수하는가.                       │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│          418 - b             │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘기층(포설 및 다짐) 부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.기계포설이 불가능한 곳의 인력포설시 재료 │        │    │    │              │

│   분리가 일어나지 않도록 주의하여 시공하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.다짐은 균일하게 충분히 실시하며 1층 다짐 │        │    │    │              │

│   두께는 적정한가(기층:10cm이내)           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.로울러 다짐이 불가능한 곳은 수동 탬퍼로  │        │    │    │              │

│   충분히 다지는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.다짐작업중 로울러의 다짐선을 갑자기 변경 │        │    │    │              │

│   하거나 방향을 바꿔 혼합물의 이동이 생길  │        │    │    │              │

│   염려는 없는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.포장의 이음부는 평탄성을 고려하여 요철이 │        │    │    │              │

│   없도록 수평으로 정밀하게 시공하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.균열이 생기거나 다짐이 불충분한 경우에는 │        │    │    │              │

│   깨끗히 잘라내고 재 시공 하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│17.가로,세로이음 및 구조물과의 접촉면은 깨끗│        │    │    │              │

│   히 청소한 후 역청재를 바른후 시공하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│18.마무리 전압후 다짐밀도는 기준밀도의 96%  │        │    │    │              │

│   이상인가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             419              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │       포장공/노견포장        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 도로구배 및 지반고 측량상태는 양호한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 노면폭원은 설계도서를 만족시키는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 프라임 코팅전 보조기층면의 뜬돌, 이물질은│        │    │    │              │

│   제거되었으며 함수상태는 적절한가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 노면요철부 보완용으로 석분포설은 금지하  │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. AP 코팅전 기존포장 단부 및 L형측구, 다이 │        │    │    │              │

│   크면은 이상이 없는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 현장 도착 혼합물의 온도는 적절하며, 외관 │        │    │    │              │

│   상 이상은 없는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 포설작업시 수시로 두께를 측정하고 있으며,│        │    │    │              │

│   전압시기는 온도에 의하여 관리하고 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 포장 Joint 구간의 시공이음 상태는 양호한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 전압중 굴곡 및 요철부를 확인하여 다짐장비│        │    │    │              │

│   를 유도하는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.마무리 전압후 다짐밀도는 기준밀도의 96%  │        │    │    │              │

│   이상인가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           420 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘 표층(생산 및 운반)부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 아스팔트는 규격 및 시방에 적합한가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 골재는 견고하고 내구적이며 유해물을 함유 │        │    │    │              │

│   하고 있지 않은가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 채움재(Filler)는 승인된 재료로 덩어리는  │        │    │    │              │

│   없는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 재료의 입도는 허용범위에 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 아스팔트 혼합물은 시방규격에 적합하도록  │        │    │    │              │

│   배합설계를 실시하였는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. Drum에 들어 있는 아스팔트는 입하순 및 정 │        │    │    │              │

│   유소별로 분류하여 저장하고 입하순으로 사 │        │    │    │              │

│   용하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 탱크차(Tank Lorry)로 현장에 반입하는 아스│        │    │    │              │

│   팔트를 저장할 경우에는 가열이 가능한 별도│        │    │    │              │

│   의 저장시설을 갖추었는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 골재는 종류별, 크기별로 분류하여 서로 혼 │        │    │    │              │

│   입되지 않도록 하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 석분은 방습이 잘되는 곳에 저장하며 포대에│        │    │    │              │

│   든 석분은 소요높이 이상의 마루를 한 창고 │        │    │    │              │

│   에 저장하며 입하순으로 사용하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           420 - a            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │포장공/아스콘 표층(생산 및 운반)부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│10.사용할 플렌트의 기종은 배치식을 원칙적으 │        │    │    │              │

│   로 하고 중량계량을 정확히 할 수 있는 장치│        │    │    │              │

│   가 부착 되었는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.아스팔트 혼합물의 마샬특성치는 시방에 적 │        │    │    │              │

│   합한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.생산, 포설을 위한 운반장비조합은 적정한가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.플렌트에서 현장까지 운반할 트럭의 적재함 │        │    │    │              │

│   은 바닥이 깨끗하고 수밀성이며 편평한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.혼합물은 일몰전에 포설 및 다짐을 끝마칠  │        │    │    │              │

│   수 있는 양만큼 현장에 운반하는가.        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.혼합물은 운반도중 오물이 유입되거나 온도 │        │    │    │              │

│   가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 트럭에  │        │    │    │              │

│   방수천의 덮개를 씌우는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           420 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     포장공/아스콘 표층       │부 위 별│                          │

│            │       (포설 및 다짐)         │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 아스팔트 혼합물을 포설한 노면이 습윤상태 │        │    │    │              │

│   이거나 불결할 때 또는 비가 오거나 안개가 │        │    │    │              │

│   낀 날에 시공하지 않는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 아스팔트 혼합물을 포설하기전에 기층면을  │        │    │    │              │

│   점검하여 손상된 부분은 보수하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 택코팅이 충분히 양생한 후 포설하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 포설 및 전압장비는 충분히 정비, 확보하였 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 포설전 시험포장을 실시하여 문제점을 사전 │        │    │    │              │

│   검토하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 평탄성을 양호하게 하기 위하여 피니셔에 라│        │    │    │              │

│   인센서를 부착하였는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 편구배가 있는 구간에서는 도로 중심선에 평│        │    │    │              │

│   행하게 노면의 높은 곳에서 낮은 곳으로 포 │        │    │    │              │

│   설하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 직선 구간에서 도로 중심선에 평행하게 노견│        │    │    │              │

│   쪽에서 중심선 쪽으로 포설하는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 종단방향은 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설하│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.포설중에 혼합물의 재료분리가 생길경우 피 │        │    │    │              │

│   니셔 운행을 즉시 중단하고 원인조사후 불량│        │    │    │              │

│   부분을 보수하는가.                       │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│           420 - b            │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     포장공/아스콘 표층       │부 위 별│                          │

│            │       (포설 및 다짐)         │        │                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│11.기계포설이 불가능한 곳의 인력포설시 재료 │        │    │    │              │

│   분리가 일어나지 않도록 주의하여 시공하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.전압시 로울러에 아스콘이 묻어나오는 것을 │        │    │    │              │

│   방지하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.다짐은 균일하게 충분히 실시하며 1층 다짐 │        │    │    │              │

│   두께는 적정한가(표층:7cm 이내)           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.로울러 다짐이 불가능한 곳은 수동 탬퍼로  │        │    │    │              │

│   충분히 다지는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.다짐작업중 로울러의 다짐선을 갑자기 변경 │        │    │    │              │

│   하거나 방향을 바꿔 혼합물의 이동이 생길  │        │    │    │              │

│   염려는 없는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│16.포장의 이음부는 평탄성을 고려하여 요철이 │        │    │    │              │

│   없도록 수평으로 정밀하게 시공하였는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│17.균열이 생기거나 다짐이 불충분한 경우에는 │        │    │    │              │

│   깨끗히 잘라내고 재 시공 하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│18.가로,세로이음 및 구조물과의 접촉면은 깨끗│        │    │    │              │

│   히 청소한 후 역청재를 바른후 시공하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│19.마무리 전압후 다짐밀도는 기준밀도의 96%  │        │    │    │              │

│   이상인가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             421              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    포장공/ B/P설치 및 점검   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 사용할 Plant의 기종은 배치식을 원칙으로  │        │    │    │              │

│   하고 중량계량을 정확히 할 수 있는 자동기 │        │    │    │              │

│   록 장치가 부착되어 있는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 골재 피이더의 기능과 작동은 정상인가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 콜드빈에 골재공급상태를 점검할 인원은 배 │        │    │    │              │

│   치되어 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 탱크와 캣틀에는 아스팔트를 소정의 온도까 │        │    │    │              │

│   지 균등하게 가열할 수 있으며 온도계가 부 │        │    │    │              │

│   착되어 정상 작동하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 드라이어 배출구 부근에 골재온도계가 부착 │        │    │    │              │

│   되어 정상작동하는가                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 체가름 장치는 적정하며 청소되어 있는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 하트빈에는 입경별로 골재를 분리할 수 있는│        │    │    │              │

│   호퍼가 3개이상이며 Over Flow 파이프가 설 │        │    │    │              │

│   치되어 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 하트빈의 중량계는 검정되어 있으며 정밀도 │        │    │    │              │

│   는 1% 이내인가.                          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 아스팔트 계량기의 정밀도는 1% 이내인가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│10.아스팔트 스프레이는 그 기능이 정상인가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.믹싱타임은 규정대로 실시하고 있는가.     │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             421              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    포장공/ B/P설치 및 점검   │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│12. 운반트럭은 적정하며 보온시설이 되어 있는│        │    │    │              │

│    가.                                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13. 집진장치를 설치하였는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14. 공인기관의 계량장치를 점검하였는가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             422              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │       포장공/석산개발        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │중앙고속도로1단계4차선확장공사│위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│시공자│확인자│                │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 석산의 위치선정 및 개발허가는 취득하였는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 시공규모에 맞는 충분한 물량을 확보가능한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 석재의 품질은 시방기준에 적합한가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 발파시 지장물 및 주변환경에 대한 안전대책│        │    │    │              │

│   을 수립하였는가.                         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 발파장비 및 운반장비의 적정성 여부를 확인│        │    │    │              │

│   하였는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 적치장은 선정하였으며 운반경로는 적정한가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)