┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            601               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     터널공(NATM)/측량        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 측량은 그 목적을 충분히 고려하여 정밀도를│        │    │    │              │

│   확보할 수 있도록 신중하게 수행하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 갱외 시공의 기준으로 하기 위하여 필요한  │        │    │    │              │

│   기준점을 설치하고 소정의 정밀도로 이들 상│        │    │    │              │

│   호관계를 명확히 하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 갱내의 기준점 이동 및 훼손의 우려가 없는 │        │    │    │              │

│   장소에 설치하고 뚜껑등으로 충분히 보호하 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 기준점 설치에 있어서 터널의 길이, 지형의 │        │    │    │              │

│   상황등에 따라 필요한 정밀도를 확보하는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 갱내의 측점은 관통의 허용오차,갱외 기준점│        │    │    │              │

│   의 정밀도를 고려해서 필요한 정도가 확보  │        │    │    │              │

│   될 수 있는 측량방법을 취하는가.          │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 중심선 측량결과 및 내공단면 측정결과는 적│        │    │    │              │

│   정한가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 정기적으로 측점에 대한 검측을 실시하고 있│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             602              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     터널공(NATM)/굴착        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 굴착방식에는 인력,발파,기계굴착 등이 있으│        │    │    │              │

│   며 지질,굴착공법,피토두께,환경조건 등을  │        │    │    │              │

│   고려하여 가장 적합한 방식을 선정하였는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 암질평가에 따른 단면결정을 하는가.       │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 굴착암의 반출 및 효율적인 유용계획을 수립│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 굴착에 있어서 여굴이 될수있으면 적게되도 │        │    │    │              │

│   록 하는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 밀둥굴착은 좌우 지그재그로  순서있게 진행│        │    │    │              │

│   시키는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 굴착단면의 부석발생 및 낙석, 붕락등의 방 │        │    │    │              │

│   지를 위하여 점검자를 정하여 점검을 실시하│        │    │    │              │

│   고 필요시 지보공을 설치하는가.           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             603              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │     터널공(NATM)/발파        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 굴착에 앞서 암질,단면형,굴착공법 예상하는│        │    │    │              │

│   발파결과 등에 적합한 천공깊이,천공배치,화│        │    │    │              │

│   약의 종류,양,뇌관의 형식,화약의 발파순서 │        │    │    │              │

│   등의 발파계획을 수립하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 천공이 미리 정해진 천공배치에 따라 위치, │        │    │    │              │

│   방향,깊이를 정확히 행하고 깊이는 얇고깊음│        │    │    │              │

│   이 없도록 충분히 주의하여 시공하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 폭약등의 반입시 제조일자,포장상태 등이 규│        │    │    │              │

│   격품인지 확인하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 발파전 동바리 라이닝의 방호대책을 강구하 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 장약은 미리 정해진 발파계획에 따라 안전하│        │    │    │              │

│   게 행하는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 도화선은 대피에 필요한 길이로 하는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 발파후 곧바로 막장에 접근하지 않는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 발파후 암반에 부석이 남아있지 않는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            604               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    터널공(NATM)/기계굴착     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 굴착기계는 지질, 단면, 연장등을 고려하여 │        │    │    │              │

│   적정하게 선정되었는가.                   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. T.B.M등에 의한 굴착시 지질에 적합한 컷터 │        │    │    │              │

│   의 종류,컷트헤드의 회전수,축력의 크기등을│        │    │    │              │

│   정하고, 굴착에 있어서는 시행과 회전에 주 │        │    │    │              │

│   의하고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 붐굴착기에 의한 굴착에 있어서는 노면을 양│        │    │    │              │

│   호한 상태로 유지하기 위한 대책을 강구하는│        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 하부 노갱이 있을 경우 필요에 따라 방호,보│        │    │    │              │

│   강을 하는가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            605               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    터널공(NATM)/버럭처리     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 버럭처리계획은 단면의 크기,구배,굴착공법,│        │    │    │              │

│   굴착방식,버럭의 성상등을 고려하여 정하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 버럭처리기계의 조합에 있어서는 각 기계처 │        │    │    │              │

│   리능력의 균형을 고려하였는가.            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 버럭적재작업에 있어서 주변의 동바리공 가 │        │    │    │              │

│   설재등을 손상시키지 않도록 하고 있는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 버럭적재에 있어서 운반도중에 버럭이 떨어 │        │    │    │              │

│   지지 않도록 과적등에 주의하고 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 발파후 버럭을 처리할때에는 화약유무에 주 │        │    │    │              │

│   의하고 있는가.                           │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            606               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    터널공(NATM)/갱내운반     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 갱내운반은 안전하고 능률적으로 하는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 항상 양호한 노면이 유지될 수 있도록 배수 │        │    │    │              │

│   등에 주의하여 노면을 보수하고 있는가.    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 제동장치 및 연결기는 항상 확실한 기능을  │        │    │    │              │

│   갖도록 정비하고 있는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 내연기관을 이용할 경우에는 배기가스에 주 │        │    │    │              │

│   의하고 필요에 따라 적절한 조치를 취하고  │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 갱내운반의 부대설비는 운반방식,운반기기, │        │    │    │              │

│   버럭버리기 조건등에 적합한 것을 설치하고 │        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 터널내의 가스측정은 터널내 조건과 차량출 │        │    │    │              │

│   입대수에 따라서 적절한 기준을 현장에서 작│        │    │    │              │

│   성하여 안전에 기하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 터널내 운반로는 일정속도로 운행하는데 지 │        │    │    │              │

│   장이 없도록 유지하고 있는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            607               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    터널공(NATM)/강지보공     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 자재반입시 치수와 규격에 대한 검수를 실시│        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 도면에 따른 정확한 설치상태를 확인하는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 지보공과 발파면 사이에 정해진 간격마다   │        │    │    │              │

│   쐐기설치는 적정한가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 지보공 상호간에 이음볼트 및 너트조임 상태│        │    │    │              │

│   는 적정한가.                             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 기설치된 지보공의 상태에 대한 정기적인 자│        │    │    │              │

│   체점검을 시행하는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 긴급시의 보강대책과 긴급복구 자재는 비축 │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 지보공은 최소 라이닝 두께선을 침범하지 않│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            608               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  터널공(NATM)/Shortcrete     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 뿜어붙이기 작업을 안전하게 시행하기 위하 │        │    │    │              │

│   여 뿜어붙이기면의 뜬돌을 제거하고 있는가.│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 뿜어붙이기면에 용수가 있을 경우 배수관을 │        │    │    │              │

│   매입하는등 적당한 배수처리를 실시하고 있 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 급결재는 품질이 변질되지 않도록 보관에 주│        │    │    │              │

│   의하여 사용하고 있는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. Shortcrete는 시방규격에 맞도록 배합설계를│        │    │    │              │

│   실시하였는가.                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. Shortcrete 휨강도는 시방에 적합한가.     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 잔골재는 호스의 막힘이 발생되지 않도록 먼│        │    │    │              │

│   지의 발생이 적고 표면수는 적당히 함유하고│        │    │    │              │

│   있는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 뿜어붙이기 작업은 적절한 두께로 실시하는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 뿜어붙인 콘크리트가 원지반과 밀착됨과 동 │        │    │    │              │

│   시에 뿜어붙인 콘크리트의 각층 상호간도 밀│        │    │    │              │

│   착되어 시공하고 있는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 노즐의 방향은 뿜어붙이는 면과 거의 직각이│        │    │    │              │

│   되도록 유지하는 동시에 노즐과 뿜어붙이는 │        │    │    │              │

│   면과의 거리는 재료가 적당한 압력으로 부딪│        │    │    │              │

│   히도록 유지하고 있는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            608               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  터널공(NATM)/Shortcrete     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│10.건식공법에 있어 물의 압력은 압축공기의 압│        │    │    │              │

│   력보다 1kg/㎠ 정도 높게되도록 유지하고 있│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.리바운딩에 의한 손실량 측정관리는 적정한 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│12.급결재양은 정확히 투입되며 잘 혼합되고 있│        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│13.뿜어붙이기 작업은 철망,동바리 등의 뒷부분│        │    │    │              │

│   에 될 수 있으면 공극이 남지 않도록 시행하│        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│14.Shortcrete 응력 측정결과는 시방기준에 맞 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│15.Shortcrete 두께는 코아를 채취하여 확인하 │        │    │    │              │

│   였는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             609              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   터널공(NATM)/Rock Bolt     │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. Rock Bolt의 치수, 규격, 재질에 대한 검수 │        │    │    │              │

│   시험 및 관리시험은 하였는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 락보울트의 구멍은 소정의 위치,구멍지름,깊│        │    │    │              │

│   이가 되도록 원칙적으로 굴착면에 직각으로 │        │    │    │              │

│   천공하고 보울트 삽입전에 돌가루등이 남지 │        │    │    │              │

│   않도록 청소하고 있는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 락보울트는 삽입전에 유해한 녹,기타의 이물│        │    │    │              │

│   질이 부착되어 있지 않는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 락보울트의 조이기는 삽입후 즉시 항복강도 │        │    │    │              │

│   를 넘지 않는 범위에서 충분히 조이고 있는 │        │    │    │              │

│   가.                                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 락보울트의 다시 조이기는 시공후 1일이 지 │        │    │    │              │

│   난 다음에 시공하는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 락보울트의 길이는 삽입간격의 2배를 표준으│        │    │    │              │

│   로 하고 삽입간격은 될 수 있으면 최대 1.5m│        │    │    │              │

│   를 넘지않도록 하였는가.                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 천공이 굴착면에 직각으로 소요 깊이까지 확│        │    │    │              │

│   인하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 락보울트의 설치간격 및 길이는 적정한가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 락보울트의 인발시험 결과는 시방기준에 맞 │        │    │    │              │

│   는가.                                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            610               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │  터널공(NATM)/거푸집 설치    │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 거푸집의 구조는 1회마다 타설량,타설길이, │        │    │    │              │

│   타설속도등을 고려하여 타설된 콘크리트 압 │        │    │    │              │

│   력에 충분히 견딜수 있도록 하고 있는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 제작된 거푸집은 설치전 규격 및 상태를 확 │        │    │    │              │

│   인하였는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 거푸집의 설치는 측량을 하여 정확한 위치에│        │    │    │              │

│   설치하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 거푸집 조립에 있어 보울트,너트등이 이완되│        │    │    │              │

│   지 않게 충분히 조이는가.                 │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 측면판은 콘크리트 압력에 견딜 수 있는 구 │        │    │    │              │

│   조로 하고 모르터의 누출이 없도록 원지반에│        │    │    │              │

│   밀착시키고있는가.                        │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 거푸집은 타설한 콘크리트가 필요한 강도에 │        │    │    │              │

│   도달하기 전에 떼어내지는 않는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│            611               │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │    터널공(NATM)/방수         │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 부직포의 품질은 시방기준을 만족하는가.   │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 부직포 고정시에 와샤와 란델을 사용하여 부│        │    │    │              │

│   착하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 방수시트의 품질은 시방기준을 만족하는가. │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 방수시트는 라이닝 콘크리트 타설시 손상되 │        │    │    │              │

│   지 않도록 여유있게 설치하고 있는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 방수시트의 봉합폭은 시방기준을 만족하는가│        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 배수 파이프를 감싼 부직포는 이탈 및 벗겨 │        │    │    │              │

│   짐이 없도록 잘 봉합되었는가.             │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             612              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   터널공(NATM)/라이닝        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 라이닝의 타설순서는 굴착공법을 고려해서  │        │    │    │              │

│   결정하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 배합은 설계조건을 만족하여 여굴에도 될수 │        │    │    │              │

│   있으면 채워질 수 있는 워커빌리티를 가진  │        │    │    │              │

│   콘크리트 배합으로 하는가.                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 라이닝 콘크리트 타설전 공동부가 있는지 조│        │    │    │              │

│   사하여 보완하였는가.                     │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 타설에 앞서 안버팀재 등을 떼어내는 경우에│        │    │    │              │

│   는 동바리공 전체가 이완되지 않도록 주의해│        │    │    │              │

│   서 떼어내고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 콘크리트는 비빈후 될 수 있으면 빨리 타설 │        │    │    │              │

│   하는가.                                  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│6. 콘크리트는 재료의 분리,손실,이물질의 혼입│        │    │    │              │

│   이 생기지 않는 방법으로 운반하는가.      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│7. 콘크리트 타설에 있어서 분리가 생기지 않도│        │    │    │              │

│   록 구석구석까지 채워지도록 하고 있는가.  │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│8. 타설에 슈트,콘베이어벨트 등을 사용할 경우│        │    │    │              │

│   에는 책임기술자의 지시를 받는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│9. 콘크리트 타설에 있어 용수가 있을 경우에는│        │    │    │              │

│   콘크리트 품질을 저하하지 않도록 적당한 조│        │    │    │              │

│   치를 강구하고 있는가.                    │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             612              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │   터널공(NATM)/라이닝        │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│10.인버어트 콘크리트의 이음은 적절한 방법으 │        │    │    │              │

│   로 시공하고 있는가.                      │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│11.라이닝 콘크리트 주입구의 위치 및 배치는  │        │    │    │              │

│   적정한가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                              ┃

┃시공 CHECK LIST┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                   Rev.0

┌──────┬───────────────┬────┬─────────────┐

│ 공종CODE.NO│             613              │점검일자│       년     월     일   │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공      종 │터널공(NATM)/뒷채움 그라우팅  │부 위 별│                          │

├──────┼───────────────┼────┼─────────────┤

│ 공  사  명 │                              │위    치│                          │

└──────┴───────────────┴────┴─────────────┘

┌──────────────────────┬────┬─────┬───────┐

│                                            │점검기준│ 점검결과 │              │

│        점      검      내      용          │        ├──┬──┤조  치  결  과│

│                                            │(시  방)│YES │ NO │              │

├──────────────────────┼────┼──┼──┼───────┤

│                                            │        │    │    │              │

│1. 뒷채움 주입은 라이닝 뒷면과 원지반 사이에│        │    │    │              │

│   생긴 공극을 충분히 진충할 수 있도록 적절 │        │    │    │              │

│   한 시공관리하에 시행하고 있는가.         │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│2. 주입은 라이닝 콘크리트가 주입압력하에 견 │        │    │    │              │

│   딜 수 있는 정도에 도달한 후 조기에 실시하│        │    │    │              │

│   고 있는가.                               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│3. 주입에 앞서 주입을 저해하는 장해물을 제  │        │    │    │              │

│   거하는가.                                │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│4. 주입의 순서 및 압력은 원지반이 흐트러지지│        │    │    │              │

│   않도록 또 라이닝에 편압이나 과다하중이 걸│        │    │    │              │

│   리지 않도록 정하고 있는가.               │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│5. 주입은 소정의 압력에 달할 때까지 충분히  │        │    │    │              │

│   실시하는가.                              │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

│                                            │        │    │    │              │

└──────────────────────┴────┴──┴──┴───────┘

한 국 도 로 공 사

점검자 :          (인)        확인자 :          (인)