車輛ㆍ線路 最高速度ㆍ분기기 제한속도 및 각종 제한속도

Ⅰ.차량 최고속도, 규정 제132조의 지정 (제27조 관련)

1. 동 력 차

차종별		기호또는번호	속 도 (km/h)	차종별		기호또는번호	속 도 (km/h)
기관차	디젤전기 기관차	2100호대~4200 4400호대 7000호대 7100호대 7200호대 7300호대 7400호대 7500호대	105 105 150 150 150 150 150 105	디젤동차	무궁화 (NDC)	9211~9222(MC) 9311~9322(M) 9421~9422(MC1)	120
					통일호 (CDC)	9500호대(MC1) 9600호대 (M)	120
				전기동차	수도권 (EC)	1000~3000호대 5000호대	110
	전기기관차	8000호대	85
		8100-8200호대	150
				증기기관차 (SY)		901호	80
	고속전기기관차 (KTX)	100151-104652 (끝번호 51, 52호)	330
				기중기		99152-99158, 99161 자동 회송 99162 자동 회송 99163-99172 자동 회송 99173 자동 회송	16 60 11 110 15 120 30 120
디젤동차	새마을 (DHC)	100~200호대(PMC) 300~500호대(부수차) 600~700호대(특실) 800호대(식당차)	150

2. 객    차

차종별	기호 또는 번호	속 도 (km/h)	차종별	기호또는번호	속 도 (km/h)
고속차량	100101-104618 (끝번호 01, 08) 100102-104617 (끝번호 02~17)	330 330	침식차	92111, 92130-92137 92121-92124, 92127 92125-92126, 92151 92152, 92154, 92159 92155-92158 92160, 92170 929161-92167, 92180 92168 92172, 92174, 92175 92176, 92178 92181-92182 92187, 92189, 92200 92204-92209, 93111 93101, 93109	120 100 70 100 70 120 70 100 70 100 100 70 150 120
새마을	전차량	150
무궁화	51-56 기 타	120 150
침식차	93102-93103 93104 93105-93108, 93110	150 100 150
			시험차	99991	150
			비상차	92102-92103 92104-92105 92106 92108, 92113, 92115 92110, 92114 92112 92117, 92119, 92120 92201-92202	100 120 150 120 100 70 120 100
소화물	16001-16011 16101-16114	150 150
발전차	99214-99299 99300-99348 99371-99403 99410-99543	150 150 120 150
우편차	17925-17934	150

3. 화    차

차 종 별		차 호	속 도 (K/H)	차 종 별		차 호	속 도 (K/H)
유개차	일 반 유개차	20001-20463 290501-293550	90 90	평판차	자동차 수 송	971001-971040	90
	곡 물 수송차	220001-220030	90		핫코일 수 송	765151-765264 765265-765314	100 120
	전개형	20464-20588 20589-20981	100 120		컨 테 이 너	70001 - 70097 70101 - 70845 760815-760820 770001-770075 974001-974008 974101-974120 975001-975050 975201-975300 976001-976092 976101-976125 976201-976296 976301-976342 976401-976526 976601-976642 976701-976744 976801-976871 976901-976944	120 120 90 110 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
	냉연코일	921001-921074	100
	보선용 발전차	259001-259016	100
무개차	일 반 무개차	50001-50115 50116-51236 59001-59090 59101-59103 580727-581660 581803-582898 583001-584231 584232-584321 951001-951144	90 120 90 90 90 90 90 100 100
	자갈차	590291-590300 590301-590474 959001-959090 959091-959328	90 100 90 100
					일 반 평판차	71036 - 71296 761220-761750 761801-761805 761809, 761909 761822-761852 761902, 761906 971101-971145	120 90 90 90 90 90 90
	홉파차	60001-60325 60326-60612 60613-60873 965201-965219	90 100 120 90
	미군탱, 컨겸용	499600-499619 499620-499720	70 70

차 종 별		차 호	속 도 (K/H)	차 종 별		차 호	속 도 (K/H)
평판차	곡 형	780001. 78006	90		벌크차	838301-838825 839301-839400 839501-839671	90 90 90
		790001-79005	90
		979991 영차 90.0톤이하 30㎞/h 90.1톤이상 25㎞/h 공차 70㎞/h 979992영차(90톤이하) 30㎞/h 공차 70㎞/h 979993 영차 30㎞/h 공차 80㎞/h
				평판차	탱, 컨 겸 용	760851-760954	90
					냉 동	970001-970505	120
					컨 겸 평 판	70846 71001-71035 763001-763217 763118-763397	120 120 120 120
조차	일 반 유조차	40021 - 40090 40091 - 40353 940861-940900 940901-940997 941001-941243 941244-941323 944001-944140 945001-945120 946511-946519 947001, 947002	90 110 100 90 90 100 90 90 90 90
				조차	벌크차	847301-847462 847501-847600 847701-847750 848001-848130 848301-849999 949151-949480 949601-949631 949641-949690 949701-949980	90 90 90 90 90 90 90 90 90
	아 스 팔 트	40001 - 40020 942001-942003 945121-945127	90 90 90
				차장차	차 장 전 용	86501-86510 87001-87020 87021-87055	90 90 120
	황산차	948541-948605	100
					소화물	86712-86730 86934-86942	90 120
	프 로 필 렌	948201-948275 948276-948287	90 100
					호 송 겸 용	83000 86933-86940	90 120
	벌크차	490005-490514 490515-491110	90 120
				소화물	일 반	230001-230166	120

Ⅱ.선로 최고속도, 규정 제132조의 지정(제28조 관련)

등급	선 로 명	구 간	본 선				측 선
			고 속 차 량	각 종 기관차	각 종 동 차	기중기	운전허용 동 력 차	속 도
고속선	경부고속선	전구간	300	150	160	60
2	경 부 선 〃 호 남 선 전 라 선 분 당 선 중 앙 선 경 원 선	표준선구간 기타선구간 익 산 - 목 포 신 리 - 동순천 전 구 간 청량리 - 덕소 의정부 - 동두천	140 135 160 150 110 150 150	140 135 150 150 100 150 150	140 135 150 150 110 150 150	60 60 60 60 60 60 60	각 종 〃 〃 〃 〃 〃 〃	25 25 25 25 25 25 25
3	호 남 선	서대전 - 강 경 강 경 - 익 산	140 150	140 140	140 140	60 60	〃 〃	25 25
	시흥연결선 대전북연결선 대전남연결선 대구북연결선 대 전 선 대 구 선 구 대 구 선 중 앙 선 경부제2본선 대구선상용열차단선	전 구 간 전 구 간 전 구 간 전 구 간 대 전 - 서대전 전 구 간 전 구 간 영 천 - 경 주 수 원 - 천 안 동대구 - 가천	130 110 110 110 130 130 130 130 120 130	130 110 110 110 120 120 120 120 120 120	130 110 110 110 130 130 130 130 120 130	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
	경부제2본선 경부제3본선 중 앙 선 경 전 선 〃 광 주 선	가리봉 - 수 원 용 산 - 구 로 덕 소 - 영 천 삼랑진 - 마 산 효 천 - 송정리 동송정 - 광 주	120	110	120	60	〃	25

등급	선 로 명	구 간	본 선				측 선
			고 속 차 량	각 종 기관차	각 종 동 차	기중기	운전허용 동 력 차	속 도
3	경 인 선 경인제2본선 호 남 선 과 천 선 전 라 선 안 산 선 분당기지선 영 동 선	전 구 간 구 로 - 동인천 대전조차장 - 서대전 전 구 간 익 산 - 신 리 동순천 - 여 수 전 구 간 전 구 간 동 해 - 강 릉	110	100	110	60	〃	25
	경부제2본선	서 울 - 구 로	100	90	100	60	각 종	25
	경 북 선 미 전 선 광양제철선 진 해 선 태 백 선 영 동 선	김 천 - 점 촌 전 구 간 〃 〃 〃 영 주 - 동 해	100	90	100	60	〃	25
	충 북 선 장성화물선	전 구 간	120	120	120	60	〃	25
	장 항 선 경 춘 선 경 전 선 동해남부선	〃 〃 마 산 - 효 천 부산진 - 경 주	100	100	100	60	〃	25
3	경부제3본선 구로삼각선 대 불 선	구 로 - 가리봉 (구로구내고가선로) 전 구 간 전 구 간	90	90	90	60	〃	25

등급	선 로 명	구 간	본 선				측 선
			고 속 차 량	각 종 기관차	각 종 동 차	기중기	운전허용 동 력 차	속 도
3	남부화물기지선 천안직결선 가 야 선 경 의 선 일 산 선 경 원 선 경부제3본선 송 정 선 동해남부선 금장삼각선 고양차량기지선	전 구 간 〃 〃 〃 〃 용 산 - 의정부 서 울 - 용 산 전 구 간 경 주 - 포 항 전 구 간 전 구 간	90	80	90	60	〃	25
	경부제2본선 주 인 선 오 송 선	구 로 - 가리봉 전 구 간 〃	80	70	80	60	〃	25
	서울교외선 경 원 선 망 우 선 영천삼각선 부 전 선	전 구 간 동두천 - 신탄리 전 구 간 〃 〃	80	70	80	60	각 종	25
3	남 포 선 서천화력선 경 북 선 문 경 선 용 산 선 효 창 선	전 구 간 〃 점 촌 - 영 주 전 구 간 〃 〃	70	60	70	60	〃	25

등급	선 로 명	구 간	본 선				측 선
			고 속 차 량	각 종 기관차	각 종 동 차	기중기	운전허용 동 력 차	속 도
3	수 색 선 강 경 선 여 천 선 북 영 주 선 제천조차장선 괴 동 선 장 생 포 선 울 산 항 선 온 산 선 함 백 선 정 선 선 태백삼각선 삼 척 선	전 구 간 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	70	60	70	60	〃	25
	북 평 선 북 전 주 선 양산화물선	전 구 간 〃 〃	70 40 45	60 30 45	70 40 45	60 30 35	각 종 〃 〃	25 25 25
4	군 산 선 범 일 선 묵 호 항 선	〃 〃 〃	70	60	70	60	각 종	20
	옥 구 선 우 암 선 광 양 항 선 병점차량기지선 광명주박기지선	〃 〃 〃 〃 〃	40 〃 70 70 45	30 〃 60 70 45	40 〃 70 70 45	30 〃 60 60 35	각 종 〃 〃 〃 〃	20 〃 25 25 25

※ 기사

① 선로 최고속도 및 차량 최고속도를 초과하여 운전할 수 없다.

② 표준선구 : 서기 70k400-97k100 및 396k800-427k600

③ 경부선 대구~부산간은 고속열차(KTX)에 한하여 150km/h이하까지 운전할 수 있다

2. 제1호의 정한 바에 불구하고 다음과 같이 제한한다.

가. 기관차를 단행으로 운행할 때는 80km/h를 초과할 수 없다. 다만, 고속선에 한하여 구원용 단행기관차를 운행시(TVM-430 장착차량에 한함) 100km/h룰 초과할 수 없다.

나. 8000호대는 별도지시 있을 때까지 경인제1본선만 운행한다

Ⅲ. 분기기에 의한 속도제한

철차번호 전철기 상태	8	10	12
전철기 片開의 경우(km/h) 전철기 兩開의 경우(km/h)	25 35	30 45	40 45

② 곡선반경, 철차번호, 전철기의 片開 및 兩開를 그림으로 표시하면 다음과 같다.

1. 곡선반경 R = 400인 경우 선로에 부설된 곡선의 반지름이 400m 임

R=400m

2. 철차번호 : 크로싱 각의 크기에 따라 철차번호를 부여한다.

예) 철차번호 8번의 경우

A

P

8m

B

Q

1m

AB : PQ가 1 : 8이 되는 것을 말한다.

3. 전철기 편개 및 양개

[片開]

[兩開]

Ⅳ. 각종 제한 속도

1. 제동축 비율에 따른 운전속도제한 (운규 제133조)

조성차량의 종별 및 제동축수 비율에 따른 열차의 운전속도는 다음 표에 정한 속도를 넘어서 운전할 수 없다.

속도단위 ; km/h

制動軸 比率(%) 組成車輛 별	100 %	100% 미만- 80% 이상	비 고
최고속도 140km/h이상의 차량으로 조성한 열차	140 km/h	120 km/h	1. 최고속도가 다른 차량으로 조성한 열차에 대한 이 표의 적용은 지정속도가 가장 낮은 차량의 최고속도로 한다. 2. 열차운전도중 制動軸 比率이 80미만으로 되었을 때에는 최근 역까지 주의운전 후 관제사의 지시를 받아야 한다. 3. 제2호의 경우 관제사는 속히 차량교환의 조치를 하고 다음에 의하여 지시를 하여야 한다. 가. 制動軸比率 80미만, 60이상으로 되었을 때 : 여객열차 80Km/h, 화물열차 50Km/h 이하운전(수도권전기동차 : 45Km/h이하운전) 나. 制動軸比率 60미만, 40이상으로 되었을 때 : 여객열차 70Km/h, 화물열차40Km/h 이하운전(수도권전기동차:회송) 다. 制動軸比率 40미만으로 되었을 때 : 운전 불가 (구원조치) 라. 최근 차량사무소 소재지역까지 운전 후 차량교체 또는 수리조치
최고속도 130km/h이상의 차량으로 조성한 열차	130 km/h	110 km/h
최고속도 120km/h이상의 차량으로 조성한 열차	120 km/h	105 km/h
최고속도 110km/h이상의 차량으로 조성한 열차	110 km/h	100 km/h
최고속도 100km/h이상의 차량으로 조성한 열차	100 km/h	90 km/h
최고속도 95km/h이상의 차량으로 조성한 열차	95 km/h	85 km/h
최고속도 90km/h이상의 차량으로 조성한 열차	90 km/h	80 km/h
최고속도 85km/h이상의 차량으로 조성한 열차	85 km/h	75 km/h
최고속도 75km/h이상의 차량으로 조성한 열차	75 km/h	70 km/h
최고속도 70km/h이상의 차량으로 조성한 열차	70 km/h	60 km/h
최고속도 65km/h이상의 차량으로 조성한 열차	65 km/h	55 km/h
수도권 전기동차	110 km/h	65 km/h

2. 각종 속도의 제한 (운규 제134조)

열차 또는 차량은 다음 각 호의 속도를 초과하여 운전할 수 없다.

속도를 제한하는 사항				속도 (Km/h)	예 외 사 항	기 사
1. 사고기타 부득이한 사유로 열차퇴행 할 때		승인을받았을 때	자동 폐색구간	25Km/h		C. T. C 구간 포함
			기타구간	25Km/h
		승인을받지 못하였을 때	자동 폐색구간	-	퇴행 불가	C. T. C 구간 포함
			기타구간	15Km/h
2. 傳令法에 의하여 운전할 때				25Km/h		1. 자동폐색시행구간에서 신호가 정상일 때 신호현시 조건에 따라 운전. 다만, 정지신호는 일단정지 후 25km/h이하 2. 비자동폐색구간이거나 폐색구간중 도중폐색신호기가 없을 경우 또는 복선구간에서 반대 방향의 선로로 운전할 경우의 구원요구한 열차의 정차지점으로부터 1km전방까지 45km/h 이하 운전 3. 돌아올 때는 주의운전 4. 복선구간에서 반대 방향의 선로로 돌아올 경우의 건널목 운전 시 45Km/h이하 운전
3.진행수신호현시에 하여 운전할 때	가. 장내신호기 대용 수신호 때			25Km/h	수신호등에 의할 경우에는 45km/h이하 운전	다음 신호의 현시위치 또는 정차위치까지
	나. 출발신호기 대용수신호 때			25Km/h	수신호등에 의할 경우에는 45km/h이하 운전	1. 맨 바깥 쪽 선로전환기까지 2. 자동폐색식 시행구간의 경우 기관사는 맨 바깥 쪽 선로전환기부터 다음 신호기 위치까지 열차 없음이 확인될 때는 45Km/h 이하 운전(기타 25Km/h이하) 다만, 도중 자동폐색신호가 없는 경우에는 맨 바깥 쪽 선로전환기까지만 25Km/h이하 운전

속도를 제한하는 사항	속도 (Km/h)	예 외 사 항	기 사
4. 線路轉換機에 대향하여 운전할 때	25Km/h	연동장치 또는 잠긴 경우는 제외	잠금이라 함은, 1. 상치신호기와 연동한 것. 2. 통표 잠금기를 장치한 것. 3. 표지부 선로전환기는 표지의 손잡이를 잠근 것. 4. 추붙은 선로전환기는 팅레일을 기본레일에 밀착시키고 잠근 것.
5. 통과열차로서 通票의 주는 걸이와 받는 걸이에 의하지 않고 通票를 주고 받을 때	25Km/h
6. 推進運轉할 때	25Km/h		뒤의 보조 기관차가 견인형태가 될 경우 45Km/h이하 운전
7. 突放入換을 할 때	25Km/h
8. 車輛入換을 할 때	25Km/h	특히 지정한 경우는 예외
9. 電氣機關車 또는 動車로서 뒤 운전실에서 운전할 때	45Km/h		전동열차 및 固定編成動車의 앞 운전실 고장으로 뒤 운전실에서 운전하여 최근 정거장까지 운전할 때를 포함한다.
10. 7000호대 기관차를 逆向으로 운전할 때	25Km/h	2이상의 기관차 연결운전 시로서 맨 앞 이외의 기관차 逆向운전 제외	부득이한 경우 외 牽引運轉 금지
11. 입환신호기 진행신호에 의해 열차가 출발할 때	45Km/h	도중 폐색신호기가 없는 구간 제외	도중 폐색신호기가 있는 구간은 맨 처음 폐 색신호기까지