중３　기술가정　동화사　노트정리

단원：

http://gongbuhaza.tistory.com/　☜무료기출문제은행 　　　☞초,중,고 과목별 요점정리사이트==기찾사

Ⅲ. 전기․전자 기술

1. 전기 회로와 조명

1) 전기의 발생과 이용

(1) 전기의 발생

① 수력발전 : 높은 곳의 물을 낙하시켜 발전기에 연결된 수차를 돌려서 발전한다.(원동기-수차)

② 화력발전 : 연료를 연소시킬 때 발생하는 열로 증기를 만들어 터빈을 돌려서 발전한다.(원동기-증기 터빈 기관이나 내연 기관 같은 열기관)

③ 원자력 발전 : 핵연료를 원자로 내에서 핵분열 시켜 발생하는 열로 증기를 만들어 터빈을 돌려서 발전한다.(원동기 - 원자로와 증기 터빈 기관)

④ 그 밖의 발전 : 풍력발전, 조력 발전, 파력 발전, 지열발전, 태양열 발전 등이 있다.

(2) 전기의 전달과 이용

① 송전 : 발전소에서 전기를 필요로 하는 지역의 변전소까지 보내는 것이다.

② 배전 : 송전된 전기를 수용가까지 보내는 것이다.

③ 전기의 이용 : 빛으로 이용(전등), 열로 이용(전열기), 동력으로 이용(전동기), 전자파로 이용, 정보통신 분야의 이용

▶ 발전소→1차 변전소→2차 변전소→주상변압기→  수용가

(3) 전기 에너지의 특징

① 사용할 때 환경오염 물질이 발생하지 않음.

② 열, 빛, 동력등 다른 에너지로 쉽게 변환됨

③ 빠르고 쉽게 수송할 수 있으며 조절하기 용이함.

2) 기본전기 회로

(1) 전기회로의 구성

① 전원 : 전기를 공급해 주는 장치이다.

㉠ 직류 전원(DC) : 한 방향으로 흐르는 전기로 건전지, 축전지, 태양 건전지, 직류 발전기 등

㉡ 교류 전원(AC) :시간이 경과함에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변한다. 가정이나 학교 등에 공급되는 상용 전기

㉢ 주파수 : 교류 전기의 1초 동안의 진동수로 우리 나라 교류 전원은 60[㎐]를 사용함.

② 전류와 전압

㉠ 전류 : 전기의 흐름으로 기호는 Ι, 단위는 암페어[A] 사용

㉡ 전압 : 전기를 흐르게 하는 압력으로 기호는 V, 단위는 볼트[V] 사용

③ 부하와 저항

㉠ 부하 : 전류를 공급받아 일을 하는 장치, 전등, 전열기, 전동기 등

㉡ 저항 : 전기회로에서 전류의 흐름을 방해하는 요소로 기호는 R, 단위는 옴([Ω]) 사용.

(2) 음의 법칙

전기 회로에 흐르는 전류 I[A]는 전압의 크기 E[V]에 비례하고, 저항값 R[Ω]에 반비례한다.

[eqn: I= { E} over {R}][A],  E=I×R[V], R=[eqn: { E} over {I }][Ω]

(3) 전자의 연결

① 직렬연결 : 전체전압은 각 전지의 전압을 더한 값이다. E=E1=E2+E3[V]

② 병렬접속 : 전체 전압은 전지 한 개의 전압과 같다.

(4) 저항의 연결

① 직렬연결

㉠ 합성저항 : 각 저항이 합과 같다. R=R1+R2+R3[Ω]

㉡ 전류 : 일정하다.

㉢ 각 저항의 전압 : E1=I×R1[V]

E2= I×R2[V], E3= I×R3[V]

② 병렬 접속

㉠ 전압 : 일정하다.

㉡ 전체 전류 : 각 저항에 흐르는 전류의 합과 같다.

I=I1+I2+I3[A]

㉢ 합성저항 : 합성저항이 역수는 각 저항의 역수의 합의 역수이다.

[eqn: { 1} over {R }= { 1} over {R₁ }+ { 1} over {R₂ }+ {1 } over {R₃ }]

(5) 전력과 전력량

① 전력 : 전기가 하는 일의 능력이다.

㉠ 단위 : 와트[W], 길로와트[㎾]

㉡ 크기 : 전압과 전류의 곱으로 나타낸다.

P=E×I 또는 I2×R 또는 [eqn: { E²} over { R}][W]

② 전력량 : 전기가 어떤 시간 동안에 한 일의 양

㉠ 단위 : 와트시[Wh], 킬로와트시[㎾h]

㉡ 크기 : 전력과 시간의 곱으로 나타낸다.  W=P×t

3) 가정의 전기배선

(1) 전기배선용 재료

① 전선

전선의 도체에는 구리가 사용되며, 절연 피복에는 비닐 또는 고무가 사용됨.

㉠ 절연전선 : 옥내 배선 연결에 사용되며 절연피복에 비닐 또는 고무가 사용됨.

- 단선 : 한 가닥의 구리선으로 만든 전선, 굵기는 도체의 지름[㎜]으로 표시

- 연선 : 여러 가닥의 가는 구리선을 꼬아서 만든 전선, 굵기는 도체의 단면적[㎟]으로 표시

㉡ 코드 : 가는 구리선을 어려 가닥 꼬아서 묶음을 만들어 피복 절연할 전선, 전기기구를 접속하는데 사용한다.

- 굵기 표시 방법 : 소선의 가닥수와 소선의 지름[㎜]으로 표시

- 종류 : 비닐 코드, 면코드, 비닐 캡타이어 코드, 고무 캡타이어 코드 등

- 허용전류 : 전선의 굵기와 종류에 따라 안전하게 흐를 수 있는 최대 전류값이다.

② 전기 배선 기구

㉠ 접속기

- 소켓 : 절연 전선, 코드 끝에 접속하여 전구를 끼워 사용.

- 로제트 : 절연 전선과 코드를 접속

- 리셉터클 : 천장, 벽에 고정해 전구를 끼워 사용

- 클러그 : 콘센트에 꽂아 사용

- 콘센트 : 전기 기구의 플러그를 꽂아 사용

- 멀티 탭 : 많은 전기 기구를 접속하여 사용

㉡ 스위치 : 전기 기구에 흐르는 전류를 차단하거나 통하게 한다. 텀블러 스위치, 풀 스위치, 펜던트 스위치. 누름 스위치, 전환 스위치 등

㉢ 회로 차단기

- 커버 나이프 스위치(자동 차단기) : 규정 이상의 전류가 흐르면 퓨즈가 녹아서 끊어져 회로를 차단한다.

- 배선용 차단기 : 전자석이나 바이메탈을 이용하여 규정 이상이 전류가 흐르면 차단기가 자동으로 회로를 차단한다.

- 누전 차단기 : 누전이 발생할 경우 자동으로 회로를 차단한다.

㉣ 배선기구의 정격 : 배선기구를 안전하게 사용할 수 있는 전압과 전류의 최대값을 말한다.

(2) 간단한 전기배선

① 전기 배선용 공구와 전선의 연결

㉠ 전기 배선용 공구 : 펜치, 니퍼, 롱노즈 플라이어, 드라이버, 와이어 스트리퍼, 납땜 인두 등.

㉡ 전선과 전선의 연결 : 직선 연결, 분기 연결, 단말 연결

㉢ 전기 기구 단자에 전선연결 : 전선에 고리형 단자를 만들어 연결하거나 전선 끝에 압착 단자를 끼워 기구 단자에 연결한다.

② 가정의 전기 배선

㉠ 가정의 공급 전압 : 교류 220[V]

㉡ 전기의 전달과정 : 전력량계 → 분전반(회로차단기)→ 전등 배선회로, 콘센트배선 회로

- 전등 배선 회로 : 백열전구, 형광등 등이 연결되어 있다.

- 콘센트 배선 회로 : 콘센트에 가전 기기를 꽂아서 사용한다.

4) 전기 조명

(1) 조명과 생활

① 광속과 조도

㉠ 광속(F) : 광원으로부터 나오는 빛의 양, 단위는 루멘[㏐]으로 표시한다.

㉡ 조도(E) : 어떤 면에 광속이 도달하여 밝아졌을 때 그 면에서의 밝기, 단위는 럭스[㏓]로 표시  E=[eqn: { F} over {A }][㏓]

② 조명 방식

㉠ 조명방식 : 직접․간접․반직접․반간접 조명

㉡ 빛의 세기 조절 기구 : 반사갓, 루버, 글로브 등

③ 광원(전등)

㉠ 백열등 : 부드럽고 따뜻한 느낌을 줌

㉡ 형광등 : 효율이 좋고 수명이 길며, 다양한 색을 냄.

㉢ 나트륨등 : 단색광으로 효율이 좋음

㉣ 수은등 : 청색의 차가운 느낌을 줌

㉤ 메탈 헬라이드 램프 : 주황색에 가까워 색 구분이 좋고 효율이 좋음.

(2) 조명 기구

① 백열 전구

㉠ 발광원리 : 필라멘트에 전류가 흐르면 열이 발생하고 온도가 높아지면 빛을 내는 현상을 이용

㉡ 구조 : 베이스, 도입선, 스템, 앵커, 필라멘트 등

㉢ 봉입 가스 : 필라멘트가 고온에서 증발하는 것을 방지한다. 아르곤과 질소의 혼합 가스

㉣ 특징 : 빠르게 점등됨, 별도의 점등 장치가 필요 없음, 부드럽고 따뜻한 느낌을 줌, 눈부심이 많고 열 방사가 많음

② 형광등

㉠ 발광원리 : 방전 현상과 형광작용을 이용한다.

㉡ 구조 : 형광 방전관, 안정기, 점등관, 콘덴서 등

- 형광 방전관 : 유리관 안벽에 형광 물질을 바른 관, 아르곤 가스와 수은 증기를 넣는다.

- 안정기 : 점등할 때에는 높은 전압을 유도하고 점등 후에는 저항 역할을 한다.

- 점등관 : 고정 전극과 가동 전극(바이메탈)으로 되어 있으며 형광등 회로를 단속한다.

- 콘덴서 : 라디오 등의 잡음 발생을 방지한다.

㉢ 형광등의 동작 : 점등관의 방전 → 점등관이 전극이 붙음 → 필라멘트 전극 가열 → 점등관의 전극이 떨어짐 → 안정기 양단에 높은 전압 발생→형광 방전관의 방전 시작

㉣ 형광등이 특징

- 장점 : 소비 전력이 적으며 바로 강효율이 좋다. 광색이 다양하고 수명이 길며 눈부심이 적다.

- 단점 : 빛에 흔들림이 있고, 자주 점멸하면 수명이 짧아진다.

2. 가전 기기의 점검

1) 회로시험기의 이용

(1) 회로 시험기

① 회로 시험기 의 구조

㉠ 눈금판 : 저항 눈금, 전압, 전류 눈금 등이 있다.

㉡ 전환 스위치 : 저항(OHM), 직류 전압(DCV), 직류 전류(DCmA), 교류전압(ACV)등

㉢ 조정기 : 0[Ω] 조정기와 0점 조정기가 있다.

㉣ 시험막대 : 빨간색(+) 측정 단자에, 검은색은(-) 측정단자에 연결한다.

② 저항의 측정

㉠ 전환스위치 : 적당한 저항(OHM)의 측정범위에 놓는다.

㉡ 0Ω조정 : 시험 막대의 끝을 접촉시켜 지침이 0[Ω]을 가리키도록 조정한다.

㉢ 측정 : 저항의 양끝에 대고서 눈금을 읽는다.

③ 직류 전압이 측정

㉠ 전환 스위치 : 적당한 직류 전압(DCV)의 측정 범위에 놓는다.

㉡ 측정-(+), (-)극성에 주의하여 병렬로 대고서 눈금을 읽는다.

④ 직류전류의 측정

㉠ 전화스위치 : 적당한 전류(DCmA)의 측정 범위에 놓는다.

㉡ 측정-(+), (-) 극성에 주의하여 직렬로 연결하고 눈금을 읽는다.

⑤ 교류 전압의 측정

㉠ 전환 스위치 : 전당한 교류 전압(ACV)의 측정 범위에 놓는다.

㉡ 측정 : 교류전압의 양 끝에 두 시험 막대를 극성에 관계없이 병렬로 대고서 눈금을 읽는다.

⑥ 통전 시험과 전연 시험

㉠ 통전시험 : 전환스위치를 저항 측정의 낮은 범위에 놓는다.

- 고유 저항값 → 통전 상태(정상)

- 0[Ω] → 단락상태

- ∞[Ω] → 단선이나 접속 불량상태

㉡ 절연 시험

- 지침이 움직임 → 누전상태(절연불량)

- 지침이 움직이지 않음 → 절연 우수(정상)

2) 가전 기기의 이용과 점검

(1) 가전 기기의 이용과 안전

① 가전 기기의 분류

㉠ 빛으로 이용 : 형광등, 백열전구

㉡ 열로 이용 : 전기다리미, 전기밥솥, 전기장판, 전기난로.

㉢ 동력으로 이용 : 전기선풍기, 전기세탁기, 전기냉장고

㉣ 전자파로 이용: 무선전화기, 라디오, TV, 전자레인지

② 가전기기의 정격와 용량

㉠ 정격 전압 : 안전하게 사용하기 위해 가해 주어야 하는 전압

㉡ 정격 전류 : 가전 기기 내부에 흐르는 전류

㉢ 정격 용량 : 가전 기기가 소비되는 전력

(2) 열을 이용한 가전기기

① 전기 다리미

㉠ 구조 : 발열부, 자동온도 조절기, 손잡이, 바닥쇠

㉡ 발열체 : 니크롬선을 사용한다.

㉢ 자동온도 조절기 : 바이케탈과 접점으로 구성

② 전기 밥솥

㉠ 구조 : 열판, 자동온도 조절기, 온도 퓨즈, 밥통

㉡ 열판 : 발열체를 봉입한 시즈 히터가 열판 밑에 설치되어 있다.

㉢ 자동 온도 조절기-바이메탈을 이용한다.

③ 전기 난로

㉠ 구조 : 발열체, 반사판, 습도조절 장치등

㉡ 발열체 : 석영 유리관 속에 전열선이 있다.

㉢ 반사판 : 열효율을 향상시키고 온도를 높인다.

(3) 동력을 이용한 가전기기

① 전기 세탁기

㉠ 원리 : 세탁은 물의 마찰력, 탈수는 원심력 이용.

㉡ 종류 : 와류식, 교반식, 드럼식 등이 있다.

㉢ 구조 : 조직부, 세탁․탈수조, 전동기 등

㉣ 사용과 안전

- 전용 콘센트에 가까운 위치에 설치하고 반드시 접지한다.

- 물기가 적고 통풍과 배수가 잘 되는 평평한 바닥에 수직으로 설치한다.

② 전기 냉장고

㉠ 원리 : 기화열의 원리를 이용한다.

㉡ 냉매의 변화 : 압축 → 응축 → 팽창 → 증발

㉢ 구조와 작동 : 냉매가 ‘압축기 → 응축기 → 팽창기 → 증발기 → 압축기’로 순환한다.

- 압축기 : 저온․저압의 냉매를 고압의 액체 상태로 만든다.

- 응축기 : 압축된 냉매를 고압의 액체상태로 만든다.

- 모세관 : 액체 상태의 냉매를 팽창시킨다.

- 증발기 : 냉장고 내부의 열을 빼앗아 온도를 낮추어 준다.

- 자동 온도 조절기 : 밸로스를 이용하여 냉장고 내부의 온도를 일정하게 유지시킨다.

(4)전자파를 이용한 가전기기

① 전자 레인지

㉠ 원리 : 식품의 극초단파를 가할 때 발생하는 마찰열을 이용한다.

㉡ 구조 : 전자파 발생부, 조리실, 조작부, 보호회로

㉢ 사용과 안전

- 도자기류, 내열성 플라스틱들의 비금속 그릇을 사용한다.

- 전용 콘센트를 사용하고, 흡기구나 배기구가 막히지 않도록 한다.

② 라디오

㉠ 라디오 방송의 원리 - 음성 → 마이크로폰 → 송신기 → 송신 안테나(전자파) → 수신안테나 → 수신기 → 스피커 → 음성

㉡ 송신 : 음파를 전기 신호로 바꾸어서 반송파에 실어 송신 안테나를 통해 전자파로 발사하는 것

- 마이크로폰 : 음파를 전기 신호로 바꾸어 주는 장치이다.

- 변조 : 저주파의 전기 신호를 고주파의 전기 신호에 싣는 과정 → AM, FM

- 반송파 : 저주파의 전기 신호를 운반해 주는 역할을 하는 고주파 전기 신호

㉢ 수신 : 방송국에서 발사된 전자파를 수신 안테나로 받아 음성 신호를 분리하여 본래의 음파로 재현하는 것

㉣ 라디오의 구조

- 동조 회로 : 여러 방송국의 전파 중에서 원하는 방송의 전파만을 선택한다.

- 고주파 증폭 회로 : 고주파 신호의 세기를 강하게 한다.

- 검파 회로 : 고주파 신호에 포함된 음성 신호를 분리한다.

- 저주파 증폭 회로 : 음성 신호를 강하게 증폭시킨다.

- 스피커 : 전기 신호를 소리로 바꾼다.

3) 가전 기기의 점검 및 사용

(1) 가전기기의 선택과 안전 및 점검과 수리

① 가전 기기의 선택과 안전

㉠ 가전기기의 올바른 선택

- 가전 기기의 정격 : 정격 전압, 정격 전류, 정격 용량 등이 있다.

- 가전 기기의 품질 : 한국 산업 규격 또는 기술 기준에의 적합 여부를 확인한다.

- 사용목적에의 적합 여부, 제품의 성능, 안전성, 에너지 효율등을 확인한다.

㉡ 가전 기기의 안전한 사용

- 정격 확인 : 가전 기기의 정격 전압과 공급 전압의 일치 여부를 확인한다.

- 과열 방지 : 코드의 허영 전류를 초과하지 않고, 전용 콘센트를 사용한다.

- 감전 방지 : 누전으로 인한 감전 사고를 방지한다.

- 접속상태 확인 : 접속기 및 가전 기기의 접속상태가 좋은지 확인한다.

- 플러그 뽑기 : 플러그를 잡고 뽑는다.

② 가전 기기의 점검 및 수리

㉠ 가전기기의 간단한 수리 - 스위치 끄기, 전원 플러그 뽑기 → 다른 가전 기기의 동작 여부 확인 및 전원 공급 여부 점검 → 점검 작업 → 통전 및 절연 상태를 점검 → 불량 부품 교환 및 수리

㉡ 가전기기의 간단한 수리 - 고장 상태와 원인을 살펴본 후 수리한다.

3. 전자제품 만들기

1) 전자 부품과 조립용 공구

(1) 전자 부품의 종류

① 다이오드 : p형과n형 반도체를 집합하여 만든다.

㉠ 작용 : 정류 작용을 한다.

㉡ 발광 다이오드 : 전류를 흘려주면 빛을 발생함.

② 트랜지스터 : p형 반도체와 n형 반도체를 교대로 접합시켜 전극을 달아 놓은 것이다.

㉠ 종류 : ppp형 트랜시스터와 npn형 트랜지스터

㉡ 작용 : 증폭 작용을 한다.

③ 집적 회로(IC) : 트랜지스터, 다이오드등으로 구성된 회로를 하나의 반도체 칩에 만들어 놓은 부품

▶ 특징 : 전자 제품 크기를 작게 하며, 소비전력을 낮출 수 있다.

④ 저항기 : 전류의 흐름을 변화시키거나 전압을 떨어뜨리기도 하고 열을 발생한다.

㉠ 종류 : 고정 저항기, 가변 저항기(볼륨)

㉡ 저항값의 단위 : 옴[Ω], 킬로옴[㏀], 매가옴[㏁]

㉢ 색띠 저항 : 저항값을 색깔로 표시한 것.

⑤ 콘덴서 : 전압을 가하면 전하를 축적한다. 기호는C, 단위는 [F], [㎌], [㎊]

㉠ 종류 : 고정 콘덴서, 가변 콘덴서, 전해 콘덴서

㉡ 정전 용량의 단위 : 마이크로패럿[㎌]

㉢ 정전 용량 : 전기를 저장하는 능력

㉣ 사용시 고려할 점 : 정전 용량, 사용 가능 전압(내압)

⑥ 코일 : 전류가 흐르면 자기력선이 발생한다.

⑦ 변압기 : 교류 전압을 높이거나 낮추어 준다.

⑧ 황화카드뮴 셀(CdS) : 빛에 따라 저항이 달라지는 성질을 가짐(빛 감지)

⑨ 계전기 : 작은 전류나 전압으로 큰 전류를 제어하는 전자 스위치이다.

⑩ 마이크로폰 : 음파의 변화를 전기 신호로 바꾼다.

⑪ 스피커 : 전기신호를 음파로 바꾸어 준다.

(2) 전자 부품의 시험

① 다이오드 : 순방향으로 0[Ω]에, 역방향으로 ∞[Ω]에 가까우면 정상

② 트랜지스터 : 단자 사이의 통전 상태를 확인

③ 고정 저항기 : 표시된 저항값과 일치하면 정상

④ 콘덴서 : 저항값으로 측정할 때 지침이 0[Ω]쪽으로 이동하였다가 점차 ∞[Ω]을 가리키면 정상

⑤ 변압기 : 코일의 통전 상태를 확인

⑥ 황화카드뮴 셀 : CdS에 들어가는 빛의 세기를 조절할 때 저항값이 변하면 정상

⑦ 계전기 : 접점의 ON-OFF 상태가 바뀌면 정상

⑧ 스피커 : 통전 상태이면 정상

⑨ 스위치 : 접점의 ON-OFF상태가 바뀌면 정상

(3) 조립용 공구

① 드라이버 : 나사를 돌려서 죄거나 푼다.

② 니퍼 : 전선을 자르거나 절연 피복을 벗긴다.

③ 롱노즈플라이어 : 부품의 리드선을 구부리거나 열에 약한 부품을 납땜할 때 리드선을 잡는다.

④ 납흡입기 : 불필요한 납을 제거하여 단락을 방지

⑤ 납땜인두 : 땜납을 녹여 부품을 기판에 조립한다.

2) 전자 제품 만들기의 실제

(1) 전자 경보기 제작

① 전자 경보기 : 문을 열면 경보기가 작동하여 빛이나 소리를 내는 전자 장치이다.

② 부품 및 재료 준비 : 저항기, 콘덴서, 트렌지스터, 스위치, 스피커, 만능기판, 자석 스위치등

③ 부품 배치 및 조립 : 부품배치→리드선 절단→납땜하기→기판고정

(2) 감광 스위치 제작

① 회로의 구성과 동작

㉠ 전압의 변환 : 교류 220[V]-(소형 변압기) → 교류 6.5[V]-(정류회로) → 직류형태 전압(맥류)-(평활 회로) → 직류 9[V]

㉡ 감광 스위치 회로 : CdS의 빛 차단→CdS양단에 전압 강하→트랜지스터에 전류 흐름→계전기의 접점상태가 바뀜

② 부품준비 : 소형변압기, 다이오드, 트랜지스터, 전해 콘덴서, 가변 저항기, CdS셀, 계전기 등

③ 제작 순서 : 부품배치→단자절단→납땜→기판고정

Ⅳ. 산업과 진로

1. 산업의 이해

1) 생활과 산업의 발전

(1) 산업과 생활의 변화

․산업 : 생활을 유지하기 위한 활동으로 물건의 생산뿐만 아니라 생산된 물건을 운반, 공급해 주고, 여기에 수반되는 서비스 활동을 말한다.

․산업 비중의 영양요소 : 자원, 인구, 기술 수준, 자연환경, 자본 축적, 경제 정책

① 가정생활의 변화

㉠ 가족제도의 변화 : 대가족 제도에서 핵가족 제도로 변하였다.

㉡ 의식주의 변화 : 대부분의 물건이 공장에서 생산되며, 필요한 물건은 가게에서 구입한다.

㉡ 가사 노동 시간 단축, 여성들의 사회진출이 활발해졌다.

㉣ 정보 통신 기술의 발달 : 재택 근무, 재택 학습, 홈뱅킹, 홈쇼핑 등이 활성화되었다.

② 사회생활의 변화

㉠ 긍정적인 영향 : 각종 문화 생활과 취미생활, 정보의 신속한 획득, 인간의 수명 연장, 적성에 알맞은 직업의 선택이 가능해졌다,

㉡ 부정적인 영향 : 자연 환경의 파괴, 환경오염 및 각종 재해가 발생한다.

(2) 산업의 발달 과정

① 고대의 산업

㉠ 초기의 인간 : 단순한 채취, 수렵생활

㉡ 농업 생활 : 정착생활, 금속쟁기 등의 농업용 도구 발명(농업 생산량 증가)

㉢ 수공업 : 생활용품을 만드는 기술자 출현

㉣ 상업 : 물물교환 → 시장형성

② 중세의 산업

㉠ 중세초기 : 장원을 중심으로 이루어짐.

㉡ 십자군 전쟁이후 : 도시발전, 장인과 상인이 길드를 형성하여 제품의 가격과 품질을 정하였다.

㉢ 중세말기 : 외국 무역과 식민지 개척, 공장제 수공업이 발달하였다.(가내수공업→공장제 수공업으로 발달)

③ 근대의 산업

㉠ 방적기, 방직기, 증기 기관의 발명 : 공업의 발전을 촉진시켰다.

㉡ 산업혁명 : 공장제 기계 공업으로 제품이 대량생산되고 농업 사회가 공업사회로 변화되었다.(공장제 수공업→공장제 기계공업으로 전환)

④ 현대의 산업

㉠ 기계․전자 공업의 발달: 고도 산업 사회 이룩

㉡ 일관작업 방식: 제품의 대량 생산

㉢ 빠른 기술혁신

㉣ 컴퓨터와 산업용 로봇을 이용한 공장 자동화

㉤ 상업과 서비스업의 발달

(3) 산업구조의 변화와 미래의 산업

․산업구조 : 한나라의 경제에서 산업 사이에 존재하는 유기적인 관계를 포괄적으로 파악한 것

① 산업의 분류(클라크의 분류)

㉠ 제1차 산업 : 농업, 축산업, 임업, 수산업 등-토지, 바다, 기후 등의 자연환경의 영향을 받는다.

㉡ 제2차 산업 : 광업, 제조업, 건설업 등-분업과 인관 작업이 발달

㉢ 제3차 산업 : 상업, 운수업, 통신업, 자유업 등 1, 2차 산업에서 생산된 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 산업

② 산업 구조의 변화

㉠ 경제가 발전할수록 제1차 산업→ 제2차 산업 → 제3차 산업으로 그 비중이 이동한다.

㉡ 선진국일수록 제2차, 제3차 산업의 비중이 크다.

③ 미래산업의 전망

㉠ 생명산업 : 난치병 치료, 동식물의 품종개발

㉡ 정보산업 : 재택근무, 전자상거래의 활성화

㉢ 대체 에너지 개발 : 태양열 에너지, 풍력 에너지, 해양 에너지 등의 실용화

㉣ 신소재산업 : 형상 기억합금, 뉴세라믹스, 초전도체 등과 같은 복합재료의 실용화

㉤ 레저산업, 컨설팅 산업 등의 서비스 산업 발달

㉥ 산업구조의 전문화, 계열화, 국제화 촉진

2) 농업․ 해양․ 수산업

(1) 농업

① 농업의 현황

㉠ 농업 : 토지를 기반으로 하여 사람이 생활하는데 필요한 식량과 여러 가지 물자를 생산하여 공급해 주는 산업

㉡ 농업의 현황 : 곡물 농사를 주로 하는 전통적인 농업국, 산업 구조의 고도화에 따라 농업인구비율 감소, 경영규모가 작은 생산성이 낮다.

․ 재배분야

㉮ 벼 : 자급 단계9품질개량과 재배기술개선)

㉯ 맥류, 두류 : 자급율 감소

㉰ 원예류 : 재배면적과 생산량 증가

- 축산분야 : 소득증가와 식생활 문화의 변화로 대규모로 사육하는 기업화된 형태로 변화

- 임업분야 : 임산물의 생산량이 매우 적어 대부분 외국에서 수입

② 농업의 발전 전망

㉠ 농업 생산성확보를 위한 대규모 영농을 한다.

㉡ 자동화 시스템을 적용해야 한다.

㉢ 농산물 유통센터, 농산물 전문 홈쇼핑등의 유통 구조의 개선이 필요하다.

㉣ 생명 기술의 이용으로 대량 생산이 가능한 신품종을 개발해야 한다.

㉤ 고부가 가치 농산물을 재배해야 한다.

③ 농업 분야의 직업

㉠ 농업 전문가 : 식물학자, 세균학자, 유전학자 등

㉡ 농경 및 임업 기술 종사자 : 농경 기술공, 농작물 연구 기술공, 화훼재배기술공, 임업 기술공

㉢ 농업․임업 숙련 종사자 : 곡식 작물 재배자, 특용작물 재배자, 원예사, 낙농품 생산자, 육유 사육자, 조림원, 임산물 채취원등

㉣ 농업관계직 : 농업 자재 생산 종사자, 농산물 가공 종사자, 농업 교육 종사자 등.

(2) 해양․수산업

① 해양 개발

㉠ 해양 개발의 현황

- 해양개발 : 해양의 자원을 이용하고 보전하는 활동을 말한다.

- 생물자원 : 김, 미역 등의 해조류는 식품, 사료, 공업 원료, 의약품등에 활용되고 어류는 동물성 단백질의 공급원이다.

- 비생물 자원 : 석유, 천연가스는 전량 수입, 망간단괴는 희귀 금속으로 각광받고 있다.

- 해양공간 : 어업 공간, 물자 수송통로, 공업단지, 공항 등으로 이용한다.

- 해양 에너지 : 조력발전, 파력발전, 해양 온도차 발전, 해류 발전 등이 있다.

㉡ 해양 개발의 전망

- 국제 물류산업을 위한 항만 시설 발달

- 환경 친화적인 해양 공간의 이용 기술 개발

- 자원의 탐사 및 개발

② 수산업

㉠ 수산업의 현황

- 연근해 어업 : 어족 자원의 고갈로 비중이 점점 낮아지고 있다.

- 원양어업	: 세계 각국의 조업 규제들의 문제

- 양식업	: 비중이 점점 커지고 있다.

㉡ 수산업의 전망

- 생명공학 기술을 이용한 새로운 품종개발

- 연안국과의 협력 증대

- 자원 관리형 어업발전: 바다목장

③ 해양 수산업 분야의 직업

㉠ 해양 관련 직업 : 선장, 항해사, 해양 환경학자, 해양 공간의 개발관련자 등

㉡ 수산업 관련 직업 : 물고기 양식원, 조개 채취자, 해초 채취자 등

3) 공업

(1) 현대공업의 특징

① 생산 기술의 발전

생산의 분업화, 표준화, 일관 작업 방식이 이루어졌다.

② 다품종 소량 생산방식

소비자의 욕구 충족

③ 컴퓨터를 이용한 생산 방식

생산의 자동화

(2) 공업의 현황과 전망

① 금속 공업

㉠ 철강공업 : 기초 소재를 제공하는 자본 접약적 장치 산업으로 2000년 조강 생산량 세계6위

㉡ 비철금속 공업 : 앞으로 원광석의 안정적 확보, 생산기술과 재료 기술의 연구, 개발이 필요함.

② 기계공업 : 기계를 사용하여 부품을 만들고 이를 조립하여 필요한 여러 가지 기계를 만드는 공업

㉠ 선진 기술의 도입과 신기술의 개발이 필요하다.

③ 자동차 공업

자본 및 기술 집약적인 종합 기계공업- 독자적인 생산기술력 확보, 부품 공업의 육성, 수출 전략 강화가 요구된다.

④ 조선공업

각종 선박을 건조하고 기자재를 제작, 수리하는 산업-2000년 선박 건조량 세계 제 1위, 고부가가치 선박의 제조 기술이 필요

⑤ 전기공업

전기 에너지의 발생, 공급 및 활용에 관련된 전기기기를 생산, 공급하는 국가 기간 산업- 기술 개발의 촉진, 소재 및 부품의 국산화, 지속적인 발전 시설의 확충이 필요하다.

⑥ 전자공업

㉠ 가전 : 품질의 고급화와 수출시장의 다변화로 꾸준히 증가하고 있다.

㉡ 반도체 : 모든 전자제품에 널리 사용되는 첨단 산업 발전의 원동력이 되는 최첨단 제품이다.

- DRAM (자료를 기억하는 기억장치로 마음대로 수정, 삭제, 기록이 가능) 수출의 주요 품목으로 부상

⑦ 화화공업

㉠ 석유공업

- 석유정제 공업 : 원유를 증류 처리하여 연료유와 윤활유, 아스팔트 등을 얻는 공업

- 석유화학 공업 : 합성수지, 합성고무, 합성섬유등을 제조하는 공업

㉡ 정말 화학 공업 : 소규모 설비로 소량 다품종의 정밀도가 높은 화학 제품을 생산하는 고부가가치 산업

⑧ 섬유공업

경제 성장의 원동력이 된 주요 수출 산업-다품종 소량 생산 체제로의 전환, 고기능․고품질의 고가 제품 위주의 생산이 필요하다.

⑨ 건설공업

㉠ 토목 : 우리의 생활을 편리하고 유익하게 하기 위한 시설물을 계획하고 시공하는 것.

㉡ 건축 : 인간이 생활하는데 있어서 좋은 환경 공간이 될 수 있는 구조물을 만드는 것

㉢ 미래 : 다양한 설계와 시공 방법에 대한 새 기술요구, 철저한 설계 및 시공, 감리 그리고 공사에 대한 확실한 품질 관리가 필요하다.

(3) 공업 분야의 직업

① 특징

㉠ 직업의 종류가 영역별로 다양하게 나타남.

㉡ 기술 혁신으로 새로운 직업이 다양하게 나타남.

㉢ 환경오염을 방지하기 위한 직업이 나타남.

② 직업의 예

건축사, 토목기사, 전자 기사, 반도체 설계사, 전기기사, 산업폐기물 기사, 조립 종사자 등

3) 상업

(1) 상업의 현황과 전망

․상업의 뜻 : 생산과 소비 사이의 원할한 유통을 도모하여 수요와 공급을 적절하게 조절함으로써 재화 및 서비스의 가치나 질을 더욱 증대시키는 여러 활동

① 유통

재화나 서비스가 생산자로부터 소비자에게 이전되어 가는 과정-홈쇼핑, 전자상거래등의 무점포 시장의 확대

② 무역

상품 거래와 용역 거래까지를 포함하는 국가 간의 상거래-관광, 서비스, 자본, 지적 재산권을 포함하는 넓은 개념으로 확대

③ 금융

수요자와 공급자 사이에 자금의 융통이 이루어지는 것-대형화, 국제화, 전자 금융화의 물결에 대처할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

④ 보험

사고에 대비하여 공동 준비금을 마련하고 사고가 발생하였을 때 경제적으로 보상해 주는 상호부조의 제도-보험수요 증가, 사회 보험의 확대가 예상된다.

⑤ 상업 분야의 직업

선물 거래사, 손해 사정인, 광고 기획자, 증권 중개인, 텔레마케터 등

(2) 정보․통신 산업의 현황과 전망

․정보․통신 산업 : 정보의 생산, 가공, 처리, 저장, 유통, 판매 등의 제반 활동을 행하는 산업 및 이에 필요한 장치를 제조하는 산업

① 정보․통신 산업의 현황

무선 통신 기술, 컴퓨터와 초고속 통신망 이용, 방송 기술, 응용소프트웨어 분야 등이 발달하였다.

② 정보․통신 산업의 전망

인터넷 통신의 확산, 국제간 무선 전화(IMT2000) 및 통신 단말기의 초소형화 등이 가능해질 것이다.

③ 정보 산업의 특성

기술혁신의 속도가 빠르고 부가 가치가 높다, 기술과 지식 집약적 산업이다, 종합 시스템 산업이다.

④ 정보통신 분야의 직업

컴퓨터 설계 및 분석가, 네트워크 전문가, 시스템 엔지니어, 웹디자이너, 프로그래머 등

(3) 가정 관련 산업의 현황과 미래

① 식생활 관련 산업

㉠ 현황 : 소비자들 기호의 고급화․다양화, 편의 지향적인 소비 행동→식품 산업의 발달, 소득증가, 자가용의 확산→외식산업 번창

㉡ 전망 : 외식 산업과 인스턴트 식품이 각광을 받고, 유기식품 산업이 지속적으로 발달할 것이다.

② 의생활 관련 산업

㉠ 현황

- 소득증가, 의류품의 구매 증가→의류산업 발달

- 생산체제 : 소품종 다량 생산→다품종 소량 생산, 매스컴의 발달과 패션산업의 출현

㉡ 전망 : 기술, 지식 집약적 산업으로 변화, 신소재 기술을 이용한 제품의 생산, 고부가 가치 산업인 디자인 산업이 발달할 것이다.

③ 주생활 관련 산업

㉠ 현황 : 주택난의 해결을 위한 공동 주택 등장, 가변형 주택이 확산될 것이다.

㉡ 전망 : 독신자 주택, 동호인 주택, 삼세대 가족형 주택의 보급, 건물 자동화 기능, 정보 통신 기능을 갖춘 인텔리전트 주택이 보급될 것이다.

④ 가정 관리 관련 산업

㉠ 현황 : 가정용 기기의 보급으로 인한 생활의 편리화, 가사 노동 대체 서비스 관련 산업이 발달

㉡ 전망 : 소비자 정보와 교육 정보를 제공하는 산업과 복지 향상을 위한 서비스 산업의 출현

⑤ 소비생활관련 산업

백화점, 대형 할인점, 전자 상거래, 공동 구매등 다양한 구매 방법 출현, 소비자의 피해를 구제하는 서비스 제공

⑥ 육아 보육 및 노인생활 지원 관련 산업

㉠ 육아 보육 산업 : 국, 공립 보육시설과 민간 보육시설, 공동육아 어린이집, 직장운영 보육시설들의 보육기관의 다양화 등

㉡ 노인 생활 지원산업 : 노인 전문병원, 노인 전문 요양시설, 양로시설, 실버타운 운영 등

⑦ 가정분야의 직업

영양사, 푸드 스타일리스트, 출장요리사, 실내장식가, 한복 기능사, 디스플레이어, 가정복지사, 육아 보육교사, 노인 생활 분양 종사자 등

2. 진로의 선택과 직업 윤리

1) 삶과 직업

(1) 삶과 직업

① 직업의 의의 : 개인의 어떤 목적이나 가치를 위하여 어떤 일을 계속적으로 수행하는 경제 및 사회활동이다.

㉠ 일 : 사람들이 어떤 가치를 창조하기 위해서 행하는 정신적, 육체적인 활동을 말하며 일에는 취미활동이나 가사 노동과 같이 보수나 이익을 목적으로 하지 않는 것도 없다.

㉡ 직업 : 일 중에서 생계를 유지하기 위하여 수입을 목적으로 하는 경제 활동이나 사회 활동을 말한다.

㉢ 직업의 특성 : 계속성, 경제성, 사회성

② 인간의 삶과 직업

㉠ 생계 유지를 위한 활동 : 경제적 측면

㉡ 직업을 통하여 사회 참여와 봉사의 기회 제공 : 사회적 측면

㉢ 자아 실현의 수단: 심리적 측면

③ 직업관과 직업 윤리

․직업관 : 개인이나 사회의 구성원들이 직업에 대해 가지고 있는 태도와 가치관

㉠ 건전한 직업관 : 업적 출세보다는 일 자체의 수행과 성취에 비중을 두고 땀의 가치를 인정하는 직업관

㉡ 직업 윤리 : 직업에 종사하는 사람들이 지켜야 할 행동 규범이나 마음가짐

- 옛날의 직업 윤리 덕목 : 성실, 희생

- 오늘날의 직업 윤리 덕목 : 사회에 대한 봉사, 기여도

2) 나의 발견

① 적성과 흥미

㉠ 적성 : 어떤 활동이나 일에 대한 능력이 어느 정도 있으며, 이러한 능력이 나타날 가능성이 어느 정도인가를 말해 주는 잠재 능력-자신의 적성파악: 전문가의 상담, 적성검사

㉡ 흥미 : 어려 가지 일 중에서 특히 어떤 일을 좋아하는 심리적인 성향

- 흥미의 개발 : 자신과 주변 세계에 대한 폭넓은 이해와 새로운 활동을 통해 계발된다.(후천적인 면이 강함)

- 흥미에 맞는 직업 선택 : 장래 직업적 만족과 일의 성취에 중요한 요인이다.

② 성격과 가치관

㉠ 성격 : 말과 행동을 통하여 나타나는 개인이 가지고 있는 특유한 성질

㉡ 가치관 : 한 개인의 일상적인 행동과 판단에 영향을 미치는 원리나 믿음, 신념

- 내재적 가치 : 일을 하면서 얻게 되는 정신적인 즐거움, 보람

- 외재적 가치 : 돈이나 사회적 명예와 같은 가치

③ 신체적 조건

직업 선택시 직업에 요구되는 체력과 신체적인 조건을 고려해야 한다.

④ 가정환경

㉠ 가정 : 식구들이 모여 사는 가장 기본적인 사회

㉡ 자신의 가정을 바르게 이해하는 것은 장래 설계의 기초가 된다.

3) 일과 직업의 세계

① 직업의 분류와 특성

한국 표준직업 분류 : 직업 구조의 변화를 반영하기 위하여 국제 표준 직업 분류를 기초로 작성하였으며 수입을 얻기 위해 개인이 하고 있는 일을 그 수행되는 일의 형태에 따라 분류

② 직업의 분류

㉠ 의회 의원, 고위 임직원 및 관리자 : 법률과 규칙 그리고 정부 정책을 결정하고 수립․감독하며, 기업이나 단체의 정책을 기획․지시하거나 조정하는 등의 사무를 담당한다.

㉡ 전문가 : 물리 및 생명과학, 사회 과학 분야 등의 지식을 증가시키고, 전문지식을 이용한 활동 등을 수행한다.(문제의 분석과 이해의 욕구 요구)

㉢ 기술공 및 준전문가 : 하나 이상이 물리 및 생명 광학, 사회과학 분야의 개념 및 실제적인 방법의 응용에 관련된 기술적인 작업을 수행하고 특정 교육 수준에 있는 사람의 교육을 담당

㉣ 사무종사자 : 대체적으로 우편 업무, 화폐 취급활동 및 예약 업무에 관련하여 고객을 대상으로 하는 일을 담당한다.

㉤ 서비스 종사자 : 여행, 가사, 조리, 개인 및 재산의 보호와 법률 및 질서의 유지 또는 상점이나 시장에서 상품 판매와 관련된 서비스를 제공

㉥ 판매종사자 : 도․소매 상점이나 시장에서 상품을 판매하며 상품을 광고하거나 선전하는 등의 활동을 수행한다.

㉦ 농업 및 어업 숙련 종사자 : 농산물, 수산물 등의 생산과 그 생산품의 판매와 관련된 직업을 포괄

㉧ 기능원 및 관련 기능 근로자 : 최종 생산품의 특성과 사용 목적, 사용되는 재료를 이해하는 작업 능력 또는 수고예의 지식과 경험을 가지고 원재료의 추출, 건물 및 기타 구조물의 건설, 수공예품 및 각종 제품의 제조 업무에 종사

㉨ 장치, 기계 조작원 및 조립원 : 대규모적이고 고도로 자동화된 산업용 기계 및 장비를 조작하거나 부품을 조립하여 생산하는 일에 종사한다.

㉩ 단순노무 종사자 : 수공구의 사용과 단순하고 일상적인 일에 종사한다.

㉪ 군인 : 군대는 군 보조업무 종사자와 현재 군복무 종사자로 구성된다.

③ 직업의 변화

㉠ 직업의 생성과 소멸 : 산업 사회가 다양해지고 고도화됨에 따라 직업의 종류는 급속히 증가하고 있으며 새로운 직업이 생겨나고, 기존 직업이 소멸되기도 한다.

㉡ 산업의 발전과 기술의 개발로 기존의 직업이 전문화, 세분화되어가고 있다.

4) 진로계획

① 진로계획의 의미 : 진로에 대한 지식을 기초로 자신의 적성과 흥미, 성격, 가치관, 능력 등에 맞는 진로를 선택할 수 있는 지침을 세우는 것

② 진로 계획의 수립 : 진로를 선택하고 미래를 설계하는 바탕이다.

㉠ 자신의 이해

- 자신의 이해요소 : 적성, 흥미, 성격, 가치관, 가정환경, 사회환경, 신체적 조건, 학업 정도 등

- 자신의 이해 방법 : 자신에 대한 관찰, 적성 검사, 흥미 검사, 다요인 검사 등

㉡ 직업 세계의 이해 : 과학 기술의 발달로 직업이 세분화, 전문화, 다양화 되었다.

- 직업 세계의 탐색 요소 : 직업의 종류와 특성, 직업이 요구하는 조건, 직업환경, 보수 등.

- 올바른 진로계획 조건 : 직업 세계의 변화이해, 직업에 대한 지식과 객관적인 정보 수집.

- 직업 세계의 탐색 방법 : 서적, 영상 매체, 인터넷의 이용, 면담, 인터뷰, 산업체 방문 등

․요소 : 일의 성질과 내용, 필요로 하는 능력과 지식. 자격조건, 작업 환경, 취업 방법, 보수 및 장래성

㉢ 합리적인 의사결정

- 의사결정 : 자신에게 가장 적합한 진로가 무엇인가를 탐색하고 합리적으로 결정짓는 과정

- 합리적인 의사 결정의 단계 : 자신에 대한 객관적인 이해→직업 세계의 탐색→ 주변사람과의 대화 및 조언→구체적인 계획

③ 직업 윤리

㉠ 바람직한 직업관

- 직업관 : 사회 구성원들의 직업에 대한 태도나 가치관을 뜻하는 것으로 직업의식이라고도 한다.

- 좋은 직업 : 어떤 직업이든지 자신의 적성과 능력에 맞고 자신이 원하는 자아를 실현할 수 있는 직업을 말한다.

㉡ 바람직한 직업의식

- 천직관 : 직분에 충실하는 것이 하늘의 도리에 따르는 것이라고 생각함

- 소명의식 : 자신의 직업을 하늘이 내린 것으로 생각

- 직분의식과 봉사정신 : 직업 생활은 사회구성원으로의 직분을 다하는 일이자, 봉사하는 일이라고 생각

- 책임의식 : 자신의 직업이 사회 구성을 위해 중요한 일이며 자신이 책임을 다하는 것이 사회를 지탱하는 힘이 된다고 생각

- 전문의식 : 자기 분야의 최고 전문가가 되겠다는 생각으로 최선을 다해 노력하는 것

㉢ 고쳐야 할 직업 의식 : 노동경시, 직업의 폐쇄성, 지나친 인문숭상 등

㉣ 바람직한 직업 윤리 : 직업인이 직업생활을 하면서 지켜야 할 규범, 즉 성실성, 전문성, 창조성 등을 말하다.

- 직업인이 가져야 할 윤리 : 직업적인 양심, 연대의식, 전문적 지식과 기술의 습득

- 건전한 직업인의 윤리관 : 소명의식과 천직의식, 직분의식과 봉사정신, 책임의식과 전문의식

3. 산업 재해와 안전

1) 산업재해

(1) 산업재해

․재해 : 사고에 따르는 인명이나 재산상의 예기치 못한 피해로 자연 재해, 인위 재해가 있다.

① 산업재해의 뜻

근로자가 업무에 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업에 관련된 기타 업무에 의하여 사망, 부상 또는 질병이 발생되는 것을 말한다.

② 산업 재해 발생의 원인

㉠ 직접 원인 : 불안전한 상태, 불안전한 행동

㉡ 간접 원인 : 기술적 원인, 교육적 원인, 작업 관리상 원인

(2) 산업안전

① 산업 안전의 뜻

산업 생산 활동 중에 발생하는 사고나 재해로부터 근로자의 신체와 건강을 보호하는 활동이다.

② 산업 안전의 중요성

산업 재해를 예방하거나 피해를 극소화하여 근로자의 생명과 재산을 지킬 수 있다.

③ 산업 재해의 예방과 대책

㉠ 안전 관리 조직 : 지속적이고 체계적인 안전 관리를 도모하기 위한 조직이다.

㉡ 안전교육

- 산업 안전 기준에 관한 규칙 : 안전을 유지하기 위해 지켜야 할 규칙

- 보호구 : 작업 중에 발생하는 여러 가지 재해와 직업병의 발생을 장지하기 위하여 근로자 개개인이 착용하는 용구

- 안전․보건 표지 : 위험 장소 또는 위험 물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시 또는 안내 등을 그림․기호 및 글자 등으로 표시한 것.

④ 산업 분야별 재해 예방 및 대책

㉠ 화공 안전 : 화학공업에서의 위험 물질의 이상 반응과 누출로 인해 화재나 폭발이 일어나는 것을 방지한다.

- 위험물의 성질과 특징을 이해하여 안전하게 취급한다.

- 미리 위험 요소를 찾아내어 예방한다.

- 화재 발생시 소화기를 동원하여 신속하게 소화하고 비상구를 통하여 대피한다.

㉡ 기계․전기․건설 안전

- 기계안전 : 기계, 기구, 설비에 의한 위험을 방지하는 분야

- 전기안전 : 전기에 의한 감전이나 화재를 방지하는 분야

- 건설안전 : 건설 현장에서의 낙하, 추락, 붕괴 등의 사고를 방지하는 분야

(3) 교통․가정․학교안전

① 교통안전

㉠ 교통사고로 인한 사상자의 수는 해마다 증가

㉡ 심각한 후휴증을 일으키며 막대한 인명피해와 재산상의 손실을 가져온다.

㉢ 예방 : 올바른 교통문화의 확립과 교통안전 수칙을 준수한다.

② 가정안전

㉠ 감전, 화재, 폭발, 미끄러짐 등의 다양한 형태로 나타난다.

㉡ 집안과 집 주변의 위험요소를 찾아 미리 예방

③ 학교 안전

㉠ 학생의 부주의, 학교 시설 관리 소홀, 수업 중 안전사고 등 다양한 형태로 나타난다.

㉡ 안전한 시설과 설비를 갖추고 학생 스스로 안전에 관한 지식, 기능, 태도들을 이해하고 실천해야 한다.