중3 기술가정　동화사　단원별　기출문제

단원：

http://gongbuhaza.tistory.com/　☜무료기출문제은행

☞초,중,고 과목별 요점정리사이트==기찾사

		Ⅲ. 전기․전자 기술

		1. 전기 회로와 조명

[ 전기회로와 조명 ]

다음 발전 방식 중 이용하는 에너지의 형태가 다른 하나는?

③

① 지열 발전

② 화력발전

③ 수력 발전

④ 원자력 발전

⑤ 태양열 발전

[ 전기회로와 조명 ]

어떤 부하에 전압의 크기가 1.5[V]인 전지 3개를 직렬로 연결하면, 이 부하에 가해지는 전압은 몇[V]인지 쓰시오.

4.5[V]

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 연선의 굵기(크기)를 나타내는 것을 모두 고르면? (2개)

②, ⑤

① 도체의 지름(㎜)

② 도체의 단면적(㎟)

③ 소선의 지름(㎜)

④ 소선의 가닥수(개)

⑤ 소선의 가닥수/소선의 지름(㎜)

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 코드에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

③

① 가는 구리선을 꼬아서 만든다.

② 잘 휘어지고 끊어지지 않는다.

③ 옥내 전기 배선 회로에 많이 쓰인다.

④ 비닐이나 고무 등으로 절연 피복하였다.

⑤ 굵기는 소선의 가닥수와 소선의 지름(㎜)으로 나타낸다.

[ 전기회로와 조명 ]

가정에서 많이 사용되는 50/0.18(㎜) 비닐 코드의 허용 전류는 얼마인가?

②

① 7[A]

② 12[A]

③ 17[A]

④ 23[A]

⑤ 35[A]

[ 전기회로와 조명 ]

절연 전선에는 한 가닥의 구리선으로 만든 (    )과 여러가닥으로 가는 구리선을 꼬아서 만든(    )이 있다.

단선, 연선

[ 전기회로와 조명 ]

다음중 단선의 굵기를 나타내는 것은?

③

① 도체의 무게(㎏)

② 도체의 길이(㎝)

③ 도체의 지름(㎜)

④ 도체의 반지름(㎜)

⑤ 도체의 단면적(㎟)

[ 전기회로와 조명 ]

가는 구리선을 여러 가닥 꼬아서 묶음을 만들어 피복 절연한 것으로 전기기구를 접속하는데 주로 사용되는 전선을 무엇이라 하는지 쓰시오.

코드

[ 전기회로와 조명 ]

전기에너지를 기계적 에너지로 바꾸어 동력을 발생하는 전기기기는?

전동기

[ 전기회로와 조명 ]

전기 기구의 끝에 접속하여 콘센트에 꽂아 사용하는 배선 기구는?

①

① 플러그

② 소켓

③ 스위치

④ 로제트

⑤ 리셉터클

[ 전기회로와 조명 ]

전자석이나 바이메탈을 이용하여 규정 이상의 전류가 흐르면 자동으로 회로를 차단하는 배선기구를 쓰시오.

배선용 차단기

[ 전기회로와 조명 ]

다음 설명과 같은 특징을 가진 코드의 명칭을 쓰시오.

캡타이어 코드

- 피복이 튼튼하여 절연성이 좋고, 물과 약품에 강하다.

- 전기 세탁기, 전기 청소기들에 사용된다.

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 전선에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

③

① 코드는 휘기 쉽고 잘 끊어지지 않는다.

② 단선의 굵기는 도체의 지름[㎜]으르 나타낸다.

③ 비닐코드는 전등이나 전열기에 주로 사용된다.

④ 옥내 배선용 전선으로는 지름이 1.6～3.2[㎜]인 단선을 많이 사용한다.

⑤ 연선은 굵기는 도체의 단면적[㎟]이나 소선의 가닥수와 소선의 지름[㎜]으로 나타낸다.

[ 전기회로와 조명 ]

전기 회로에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

③

① 전류는 (+) 극에서 (-)극으로 흐른다.

② 건전지와 축전지는 직류 전원 장치이다.

③ 전압은 전류의 흐름을 방해하는 요소이다.

④ 전력은 전기가 할 수 있는 일의 능력이다.

⑤ 부하는 전류가 흐르면 일을 하는 장치이다.

[ 전기회로와 조명 ]

광원으로부터 4[㎡]인 작업면에 1000[㏐]의 광속이 들어왔을 때의 조도는 얼마인지 구하시오.

250{㏓]

[ 전기회로와 조명 ]

소비 전력이 550[W]인 전열기구를 교류 220[V]의 전원에서 하루에 2시간씩 5일간 사용했을 때의 전체 소비된 전력량을 구하시오.

5.5[㎾h]

[ 전기회로와 조명 ]

저항값이 100[Ω]인 전구2개를 직렬로 연결하고, 직류 전압 100[V]를 가했을 때 전구에 흐르는 전류는 몇[A]인지 쓰시오.

0.5 [A]

[ 전기회로와 조명 ]

전압 Ε, 전류Ι, 저항R, 전력P 의 관계를 바르게 나타낸 것을 모두 고르시오.

④, ⑤

① P=Ι×R

② P=Ε×R²

③ P=[eqn: { Ι²} over {R }]

④ P=[eqn: { E²} over {R }]

⑤ P=Ε×Ι

[ 전기회로와 조명 ]

우리나라에서 사용하는 상용 전원의 주파수는 얼마인가?

60[㎐]

[ 전기회로와 조명 ]

발전소에서 전기를 필요로 하는 지역의 변전소까지 보내는 것을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

송전

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 전기 에너지를 열로 이용하는 것은?

②

① 컴퓨터

② 전기밥솥

③ 전기 선풍기

④ 백열전구

⑤ 전기 세탁기

[ 전기회로와 조명 ]

다음 물의 흐름에서 파이프의 굵기나 모양에 해당하는 전기적인 양을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

저항

수위차가 있는 2개의 물탱크를 파이프로 연결하면 수위가 높은 곳에서 수위가 낮은 곳으로 물이 흐른다. 이때, 수위차가 일정할 경우 파이프가 가늘거나 안쪽이 평탄하지 않고 굴곡이 심하면 물이 흐르기 어렵고 수량이 적어진다.

[ 전기회로와 조명 ]

저항값이 20[Ω]인 저항3개를 직렬로 연결했을 때 합성 저항은 얼마인지 쓰시오.

60[Ω]

[ 전기회로와 조명 ]

시간이 경과하여도 방향이 변하지 않는 전기를     (    )(이)라고 하고, 시간이 경과함에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전기를 (    )(이)라 한다.

직류, 교류

[ 전기회로와 조명 ]

다음중 전기의 이용원리가 같은 것끼리 짝지어진 것은?

④

① 전기 난로, 컴퓨터

② 전기 다리미, 형광등

③ 백열전구, 전기 밥솥

④ 전기선풍기, 전기 냉장고

⑤ 전기 세탁기, 전자 레인지

[ 전기회로와 조명 ]

교류전원에 대해 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

③

① 가정용 전원으로 사용된다.

② 발전소의 발전기에서 생산된다.

③ 축전지나 수은 전지에서 공급되는 전원이다.

④ 우리나라의 상용 전원의 주파수는 60[㎐]이다.

⑤ 시간이 경과함에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변한다.

[ 전기회로와 조명 ]

발전소에서 생산하여 송전된 전기를 필요로 하는 가정이나 공장 등의 수용가까지 보내는 것을 무엇이라 하는지 쓰시오.

배전

[ 전기회로와 조명 ]

전기량과 그 단위의 연결이 바르지 못한 것은?

③

① 전압 - [V]

② 전류 - [A]

③ 전력 - [㎈]

④ 저항 - [Ω]

⑤ 전력량 - [Wh]

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 저항에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

④

① 전자의 이동

② 전기가 할 수 있는 일의 능력

③ 전기적 압력

④ 전류의 흐름을 방해하는 성질

⑤ 전류를 공급받아 일을 하는 장치

[ 전기회로와 조명 ]

절연 전선에는 굵기에 따라 최대로 흘릴 수 있는 전류를 정해놓고 있다. 이를 무엇이라 하는지 쓰시오.

허용전류(안전전류)

[ 전기회로와 조명 ]

다음 접속기 중에서 전구를 직접 끼워 사용하는 것을 모두 고르면? (2개)

①, ⑤

① 소켓

② 콘센트

③ 로제트

④ 멀티 탭

⑤ 리셉터클

[ 전기회로와 조명 ]

주택의 옥내 전기 회로를 자동으로 차단하여 전기 사고를 방지해 주는 것을 모두 고르면?(2개)

②, ⑤

① 3로 스위치

② 배선용 차단기

③ 전환 스위치

④ 텀블러 스위치

⑤ 커버 나이프 스위치

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 배선용 차단기의 안전 보호 장치로 사용되는 것은?

③

① 퓨즈

② 계전기

③ 전자석

④ 저항기

⑤ 스프링

[ 전기회로와 조명 ]

형광등의 회로 구성 요소 중 점등 할 때 높은 저압으로 발생하고 저항 역할을 하는 전류가 안정하게 흐르도록 하는 것은?

④

① 형광 방전관

② 필라멘트

③ 점등관

④ 안정기

⑤ 콘덴서

[ 전기회로와 조명 ]

형광등의 구조에서 안정기가 하는 역할은?

⑤

① 형광등 회로를 단속한다.

② 전기적 잡음의 발생을 방지한다.

③ 필라멘트가 증발하는 것을 방지한다.

④ 자외선을 가시광선으로 바꾸어 준다.

⑤ 방전에 필요한 높은 전압을 발생한다.

[ 전기회로와 조명 ]

백열전구의 필라메트 재료로 텅스텐선을 많이 사용한다. 그 이유로 옳지 못한 것은?

③

① 녹는점이 높다.

② 선팽창률이 작다.

③ 고유 저항값이 작다.

④ 고온에서 증발성이 작다.

⑤ 고온에서 기계적 강도가 크다.

[ 전기회로와 조명 ]

다음 중 형광등의 발광 원리는?

④

① 발열 작용

② 압전 작용

③ 화학 작용

④ 방전 작용

⑤ 전자 유도 작용

[ 전기회로와 조명 ]

백열전구의 필라멘트가 고온에서 증발하는 것을 방지하기 위해 유리구 안에 넣어 주는 혼합가스는?

④

① 질소, 수소

② 수은, 아르곤

③ 수소, 네온

④ 질소, 아르곤

⑤ 네온, 아르곤

[ 전기회로와 조명 ]

다음은 형광등을 백열전구와 비교한 것이다. 옳지 못한 것은?

④

① 수명이 길다.

② 눈부심이 적다.

③ 발광효율이 좋다.

④ 빛에 흔들림이 없다

⑤ 다양한 광색을 얻을 수 있다.

[ 전기회로와 조명 ]

효율이 좋고 물체를 식별하기 좋으나 단색으로 색 구분이 어려운 광원은?

③

① 백열등

② 형광등

③ 나트륨등

④ 수은등

⑤ 메탈헬라이드 램프

[ 전기회로와 조명 ]

형광등의 구조에 바이메탈의 작용으로 회로를 단속하는 부품은?

③

① 안정기

② 스위치

③ 점등관

④ 콘덴서

⑤ 형광방전관

		2. 가전 기기의 점검

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

저항이 있는 도선에 전류가 흐르면 열이 발생하고 온도가 높아지면서 빛을 내는 원리를 이용한 조명기구는?

④

① 수은등	② 나트륨등

③ 형광등	④ 백열전구

⑤ 네온등

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

아날로그 회로 시험기의 전환 스위치에 표시된 측정 범위가 아닌 것은?

⑤

① 저항	② 직류 전압

③ 직류 전류	④ 교류 전압

⑤ 교류 전류

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기를 사용할 때 (+), (-)극성에 주의해야 하는 것을 모두 고르면?

②, ⑤

① 저항 측정

② 직류전압 측정

③ 교류 전압 측정

④ 통전 시험

⑤ 직류전류 측정

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기로 가정용 전압을 측정할 때 전환 스위치의 가장 바른 위치는?

②

① ACV 100	② ACV 250

③ DCV 250	④ DCV 500

⑤ DCmA 500

[ 정격 ]

다음 중 가전기기의 표면에 표시되어 있는 사항이 아닌 것은?

③

① 정격 전압

② 정격전류

③ 정격 저항

④ 제품의 품질

⑤ 형식 승인 번호

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기로 전기 다리미의 통전 시험 및 절연시험을 할 때 전환 스위치의 측정범위는?

①

① OHM	② ACV

③ DCV	④ ACA

⑤ DCmA

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기로 저항을 측정할 때 가장 먼저 해야 하는 일은?

④

① 눈금판의 저항 눈금을 읽는다.

② 시험 막대 두 끝을 서로 접촉시킨다.

③ 계기의 지침이 0[Ω]을 가리키도록 조정한다.

④ 전환 스위치를 적당한 저항 측정 범위에 놓는다.

⑤ 막대의 끝을 측정하려는 저항의 양 단자에 댄다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기로 직류 전압을 측정하는 방법으로 옳지 못한 것은?

④

① 두 시험 막대를 전원에 병렬로 접속한다.

② 빨간색 시험 막대는 전원의(+)쪽에 접속한다.

③ 검은색 시험막대는 전원의(-)쪽에 접속한다.

④ 전환 스위치를 적당한 ACV 측정범위에 놓는다

⑤ 측정하기 전에 지침이 0[V]를 가리키는가를 확인한다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음 중 회로 시험기의 전환 스위치를 OHM의 측정범위에 놓았을 때 측정할 수 없는 것은?

①

① 건전지의 전압

② 부하의 저항값

③ 전기밥솥의 통전 상태

④ 전기 회로의 단선 상태

⑤ 전기 다리미의 절연 상태

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기로 교류 전압을 측정하려고 한다. 측정값을 전혀 예측할 수 없는 경우 전환 스위치의 위치로 가장 바른 것은?

②

① ACV의 임의 측정 범위에 놓는다.

② ACV의 가장 큰 측정범위에 놓는다.

③ DCV의 가장 큰 측정범위에 놓는다.

④ DCmA의 가장 큰 측정 범위에 놓는다.

⑤ DCV의 가장 작은 측정범위에 놓는다.

[ 전기회로와 조명 ]

회로 시험기를 사용할 때의 주의 및 안전에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

④

① 시험 막대를 댄 상태에서 전환 스위치를 돌리지 않는다.

② 교류 전압을 측정할 때에는 감전에 유의한다.

③ 직류 전류를 측정할 때에는 극성에 주의하여 직렬로 연결한다.

④ 검은색 시험 막대는 + 단자에, 빨간색 시험막대는 단자에 꽂아 사용해야 한다.

⑤ 습기가 있는 곳이나 자석 가까이 두지 않는다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전열 기기의 발열체가 갖추어야 할 조건으로 거리가 먼 것은?

①

① 큰 강도를 가지고 있어 튼튼해야 한다.

② 전기 저항이 커야 한다.

③ 녹이 슬지 않아야 한다.

④ 고온에서 잘 산화되지 않아야 한다.

⑤ 가늘게 가공하기 쉬워야 한다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음 설명에 모두 해당하는 부품을 쓰시오.

바이메탈

- 점등관의 가동전극

- 배선용 차단기의 아전 보호장치

- 전기 다리미의 전기 밥솥의 자동 온도 조절장치

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 다리미와 전기 밥솥의 자동온도조절 장치로 사용되는 것은?

②

① 전자석

② 바이메탈

③ 온도 퓨즈

④ 자동 차단기

⑤ 가변 저항기

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음중 전기 밥솥에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

①

① 발열체는 운모로 절연되어 있다.

② 열판은 밥솥 밑에 설치되어 있다.

③ 발열체로는 시즈히터를 사용한다.

④ 과열 방지 장치로는 온도 퓨즈를 사용한다.

⑤ 바이메탈에 의해 온도가 자동으로 조절된다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 세탁기를 설치할 때의 유의사항으로 옳지   못한 것은?

②

① 바닥에 절연 시설을 설치한다.

② 소음 방지를 위해 밀폐된 장소에 설치한다.

③ 전용 콘센트에 가까운 위치에 설치한다.

④ 감전 사고를 방지하기 위하여 접지를 한다.

⑤ 단단하고 평평한 바닥에 수직으로 설치한다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

라디오의 수신안테나에 들어온 여러 방송국의 전파 중에서 수신자가 원하는 방송 전파만을 선택하게 해 주는 회로는?

③

① 검파 회로

② 정류 회로

③ 동조 회로

④ 저주파 증폭 회로

⑤ 고주파 증폭 회로

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 시험기를 사용하여 전기 밥솥의 통전 시험을 하였더니 지침이 움직이지 않았다. 이 전기 밥솥은 어떤 상태인가?

단전상태

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음 중 가전 기기의 안전한 사용법으로 옳지 못한 것은?

⑤

① 정격 전압과 공급 전압을 일치시킨다.

② 플러그와 콘센트의 접촉상태를 좋게 한다.

③ 젖은 손으로 사용 중인 가전 기기를 만지지 않는다.

④ 용량이 큰 가전 기기는 반드시 전용 콘센트에 연결하여 사용한다.

⑤ 분전반의 안전 보호 장치는 규격보다 약간 큰 것을 사용한다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

감전 사고를 예방하기 위한 방법과 거리가 먼 것은?

⑤

① 가전 기기는 물기가 없는 곳에 설치한다.

② 젖은 손으로 사용 중인 가전 기기를 만지지 않는다.

③ 물을 사용하는 가전 기기는 반드시 접지한다.

④ 가전 기기를 수리할 때는 회로 차단기를 내리고 작업한다.

⑤ 여러 개의 가전 기기를 동시에 사용할 때는 직렬로 연결하여 사용한다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 선풍기, 전기 헤어드라이어와 같은 전기 기기를 콘센트에 연결하여 사용할 때 이용하는 전선은?

④

① 단선

② 연선

③ 케이블

④ 코드

⑤ 절연 전선

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음 중 TV나 냉장고와 같은 전기 기기를 옥내 배선에 연결하여 사용할 때 사용되지 않는 것은?

③

① 콘센트

② 플러그

③ 로제트

④ 코드

⑤ 접지극

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

가정의 전기 배선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

①

① 가정에 들어온 전기는 우선 분전반을 거쳐 전력량계를 통하여 전등과 콘센트에 연결된다.

② 분전반 안에는 자동 차단기, 누전 차단기 등이 설치되어 있다.

③ 대부분의 가정에서는 콘센트 배선회로와 전등 배선 회로가 분리되어 있다.

④ 전등 배선 회로에는 각종 전등이 스위치와 직렬로 접속되어 있어서 점멸 할 수 있다.

⑤ 콘센트 배선 회로에는 냉장고, 세탁기와 같은 전기기기가 연결된다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

회로 차단기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

②

① 옥내 배선에 단락 사고가 발생하면, 회로가 차단되어 사고를 방지해 준다.

② 커버 나이프 스위치는 전자석을 이용하여 과전류가 흐르면 회로를 차단하도록 되어 있다.

③ 회로 차단기는 필요한 경우 손으로 손잡이를 내려 회로를 차단할 수 있다.

④ 누전 차단기는 옥내 배선 회로에 누전이 발생하면, 자동으로 작동하여 회로를 차단하는 기능이 있다.

⑤ 자동 차단기는 퓨즈를 사용하는 대신 바이메탈을 이용하여 과전류가 흐르면 회로를 차단하다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음은 열을 이용하는 가정용 전기 기구들이다, 열을 내는 원리가 나머지와 다른 것은?

①

① 전자 레인지

② 전기 헤어드라이어

③ 전기 난로

④ 전기 다리미

⑤ 커피 포트

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음 중 바이메탈이 사용되지 않는 것은?

⑤

① 자동 차단기

② 전기 다리미

③ 전기 밥솥

④ 형광등의 점등관

⑤ 전기 세탁기

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전동기를 이용한 가전 기기가 아닌 것은?

②

① 선풍기

② 전기 다리미

③ 냉장고

④ 세탁기

⑤ 전기 믹서

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 냉장고에서 동력이 필요한 부분은?

⑤

① 응축기

② 여과기

③ 모세관

④ 기화기

⑤ 압축기

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전자파를 이용한 가전 기기가 아닌 것은?

⑤

① 라디오

② 텔레비전

③ 무선 전화기

④ 전자 레인지

⑤ 헤어드라이어

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전자파를 잘 반사하는 성질을 가진 물질은 어느 것인가?

①

① 철

② 플라스틱

③ 유리

④ 종이

⑤ 고무

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

라디오 회로에서 여러개의 수신된 전파 중에서 한 가지 전파만 선택할 수 있도록 해 주는 것은?

③

① 고주파 증폭 회로

② 검파 회로

③ 동조 회로

④ 스피커

⑤ 저주파 증폭 회로

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

음파를 전기 신호로 변환시켜 주는 것은?

③

① 송신기

② 안테나

③ 마이크로폰

④ 수신기

⑤ 스피커

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 다리미 플러그 두 단자 사이의 저항값을 측정하였더니 0[Ω]을 가리켰다. 이 다리미는 어떤 고장상태인가?

단락

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 냉장고가 동작할 때 냉매의 흐름 순서로 바른 것은?

②

① 압축기→ 증발기→ 응축기→ 모세관

② 압축기→ 응축기→ 모세관→ 증발기

③ 압축기→ 증발기→ 모세관→ 응축기

④ 증발기→ 응축기→ 모세관→ 압축기

⑤ 증발기→ 압축기→ 모세관→ 응축기

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전자레인지의 그릇으로 사용할 수 없는 것은?

④

① 유리 그릇

② 도자기 그릇

③ 토기 그릇

④ 스테인리스강 그릇

⑤ 내열성 플라스틱 그릇

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

라디오의 구조에서 고주파 신호로부터 음성 신호를 골라내는 회로는?

②

① 동조 회로

② 검파 회로

③ 변조 회로

④ 저주파 증폭 회로

⑤ 고주파 증폭 회로

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

전기 세탁기의 세탁원리로 이용되는 힘은?

②

① 탄성력

② 마찰력

③ 회전력

④ 원심력

⑤ 제동력

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

액체가 증발하여 기체로 변할 때 주위의 열을 빼앗는 원리를 이용하는 가전기기는?

⑤

① 전기 난로

② 전기 청소기

③ 전자 레인지

④ 전기 다리미

⑤ 전기 냉장고

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음은 전기 냉장고에서 냉매가 변화되는 네 단계를  나타낸 것이다.(   )에 알맞은 말을 각각 쓰시오.

응축, 팽창, 증발

압축→(  ㉠   )→(  ㉡   )→(  ㉢  )

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

다음은 전자레인지의 원리를 나타낸 것이다. (  )에 알맞은 말을 쓰시오.

마찰열

음식물에 극초단파가 가해지면, 그 진동에 의해 음식물 속의 분자가 매우 빠른 속도로 운동함으로써 (   )이(가) 발생하여 음식물이 가열된다.

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

라디오 방송에서 저주파의 전기 신호를 운반해 주는 역할을 하는 고주파의 전기 신호를 무엇이라 하는지 쓰시오.

반송파

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

팽창률이 다른 두 금속을 접합하여 만든 것으로 온도를 감지하는 기능을 가지고 있는 것은?

바이메탈

		3. 전자 제품 만들기

[ 전자제품 만들기 ]

전자부품의 저항값을 회로 시험기로 측정하였더니 다음과 같았다. 정상이 아닌 부품은?

③

① CdS 셀 : 빛을 비추며 저항값이 감소한다.

② 저항기 : 색띠에 표시된 저항값과 일치한다.

③ 다이오드 : 순방향으로는 ∞[Ω], 역방향으로는 0[Ω]에 가깝다.

④ 콘덴서 : 처음에는 지침이 0[Ω]쪽으로 움직였다가 점차 ∞[Ω]쪽으로 이동한다.

⑤ 변압기 : 1, 2차쪽 각각의 저항값은 0[Ω] 부근, 1차와 2차쪽 사이의 저항값은 ∞[Ω]이다.

[ 전자제품 만들기 ]

극성이 있는 전자 부품이 아닌 것은?

④

① 다이오드

② 트랜지스터

③ 전지 스냅

④ 가변 저항기

⑤ 전해 콘덴서

[ 전자제품 만들기 ]

다음 중 작은 신호로 큰 신호를 제어하는 증폭작용을 하는 전자부품은?

④

① 콘덴서

② 다이오드

③ 저항기

④ 트랜지스터

⑤ 황화카드뮴 셀

[ 전자제품 만들기 ]

다음 설명에 해당하는 물질이 무엇인지 쓰시오.

반도체

- 열이나 불순물을 혼합함에 따라 전기가 통하는 정도가 달라진다.

- 게르마튬, 실리콘등이 이에 속한다.

[ 전자제품 만들기 ]

다음 중 트랜지스터의 작용으로 바른 것은?

④

① 정류 작용

② 충전 작용

③ 동조 작용

④ 증폭 작용

⑤ 검파 작용

[ 전자제품 만들기 ]

금속이나 비금속 재료로 만든 것으로 전기회로에 흐르는 전류를 변화시키거나 전압을 떨어뜨리기도 하고 열을 발생하는 전자부품은?

저항기

[ 전자제품 만들기 ]

다음 중 계전기 사용해야 하는 곳으로 적당하지 않은 것은?

③

① 컴퓨터로 10[㎾]용량의 전동기를 동작시키려고 한다.

② 어떤 농부가 집 안에 앉아 200m거리에 있는 스프링 쿨러 동작용 펌프를 동작시키려고 한다.

③ 주방의 환풍기 팬을 바로 아래 있는 스위치로 동작시키려고 한다.

④ 트랜지스터를 사용한 수위 검지기를 만들어 모터 펌프를 작동시키려고 한다.

⑤ 작은 스냅 스위치로 22.9[㎸]의 배전 선로용 차단기를 동작시키려고 한다.

[ 전자제품 만들기 ]

직류 전원 장치를 만드는데 사용하지 않아도 되는 부품은?

③

① 변압기

② 다이오드

③ 트랜지스터

④ 콘덴서

⑤ 출력단자

[ 전자제품 만들기 ]

다음 중 빛 신호를 전기적 신호로 바꾸어 주는 광전도 소지는?

⑤

① 계전기

② 저항기

③ 콘덴서

④ 스피커

⑤ 황화카드뮴 셀

[ 전자제품 만들기 ]

스피커와 스위치의 통전 시험을 할 때에는 회로 시험기의 전환 스위치를 어느 곳에 놓아야 하는지 쓰시오.

저항[OHM]

[ 전자제품 만들기 ]

p형 반도체와 n형 반도체를 접합하여 만든 것으로 전류를 한쪽 방향으로만 잘 흐르게 하는 특성을 가진 전자부품을 쓰시오.

다이오드

[ 전자제품 만들기 ]

다음 중 정류 작용을 하는 전자부품은?

②

① 저항기

② 다이오드

③ 콘덴서

④ 트랜지스터

⑤ 변압기

[ 전기 공업 ]

다음 전자 부품 중 전기를 순간 축적할 수 있는 것은?

②

① 저항기

② 콘덴서

③ 코일

④ 마이크로폰

⑤ 스피커

[ 전자제품 만들기 ]

전기 세탁기, 전기 냉장고, 전자레인지 등의 외함은 접지를 하여야 한다. 그 이유를 간단히 설명하시오.

누전으로 인한 감전사고 방지 위해

[ 전자제품 만들기 ]

전기를 저장하는 기능을 갖고 있는 부품은 무엇인가?

콘덴서

[ 전자제품 만들기 ]

작은 기판에 수많은 전자 부품을 넣고 배선까지 하여 하나의 계열기능을 갖도록 만든 전자 부품은 무엇인가?

집적회로

[ 전자제품 만들기 ]

집적 회로에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

②

① 트랜지스터, 다이오드 등의 전자 회로로 되어 있다.

② 전자 회로를 인쇄 회로기판에 완성해 놓은 일종의 부품 카드이다.

③ 이것을 사용하여 전자 제품을 소형화하게 되었다.

④ 전자 제품의 소비 전력을 낮출 수 있다.

⑤ IC는 집적한 성능 및 상태에 따라 다양한 종류가 있다.

		Ⅳ. 산업과 진로

		1. 산업의 이해

[ 산업의 이해 ]

앞으로 나타날 산업구조의 특징과 거리가 먼 것은?

④

① 전문화

② 계열화

③ 국제화

④ 단순화

⑤ 고도화

[ 산업의 이해 ]

우리들의 생활에 필요한 제품의 생산 및 유통과 이에 수반되는 서비스 활동을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

산업

[ 산업의 이해 ]

오늘날 각종 문화 생활 및 취미 생활이 가능하게 된 가장 큰 이유는?

①

① 소득의 증가

② 핵가족의 증가

③ 직업의 분화

④ 생산품의 다양화

⑤ 인간 수명의 연장

[ 산업의 이해 ]

제품의 수요를 충당하기 위한 생산으로 공장제 수공업이 발달한 시기는?

④

① 고대 초기

② 고대 말기

③ 중세 초기

④ 중세 말기

⑤ 근대 초기

[ 산업의 이해 ]

인류 사회를 농업 사회에서 공업 사회로 탈바꿈시킨 역사적인 사건을 쓰시오.

산업혁명

[ 산업의 이해 ]

한나라의 산업구조가 제1차 산업에서 제2차 산업으로 다시 제3차 산업으로 발전하는 것을 산업 구조의 (     )(이)라 한다.

고도화

[ 산업의 이해 ]

오늘날 우리 인류가 안고 있는 난치병 및 동식물의 품종 개량에 이용되는 미래의 산업 분야를 쓰시오.

생명산업

[ 산업의 이해 ]

토지를 기반으로 하여 사람이 생활하는데 필요한 식량과 여러 가지 물자를 생산해 주는 산업을 쓰시오.

농업

[ 산업의 이해 ]

우리나라 농업에서 중심이 되는 농사는?

①

① 벼농사

② 보리 농사

③ 땅콩 농사

④ 옥수수 농사

⑤ 고구마 농사

[ 산업의 이해 ]

다음 중 농업 분야의 직업으로 볼 수 없는 것은?

④

① 원예사

② 세균학자

③ 낙농업자

④ 양식업자

⑤ 농업교육종사자

[ 산업의 이해 ]

해양에 부존되어 있는 여러 가지 자원을 보전, 개발 및 이용하는 활동을 무엇이라 하는지 쓰시오.

해양개발

[ 산업의 이해 ]

우리나라 서해안이 주목을 받고 있는 해양에너지 자원을 쓰시오.

조력

[ 산업의 이해 ]

인류의 역사에서 가장 오래된 산업은?

③

① 상업

② 공업

③ 농업

④ 금융업

⑤ 정보산업

[ 산업의 이해 ]

산업의 발달에 따른 가정생활의 변화와 거리가 먼 것은?

④

① 가정의 자동화

② 홈쇼핑 및 홈뱅킹

③ 재택근무 및 재택 학습

④ 대가족제도의 증가

⑤ 여성들의 사회 진출

[ 산업의 이해 ]

생산 활동이 대부분 사람의 손에 의하여 이루어졌던 고대 초기의 공업 형태를 쓰시오.

수공업

[ 산업의 계기 ]

다음 중 산업 혁명을 촉진시킨 계기가 된 것은?

⑤

① 수레의 발명

② 전기의 발명

③ 쟁기의 발명

④ 나침반의 발명

⑤ 증기 기관의 발명

[ 가전기기의 종류와 점검 ]

우리나라 농업의 현황으로 바른 것은?

②

① 경영 규모가 큰 기업농이다.

② 벼농사 중심의 주곡농업이다.

③ 공업에 비하여 생산성이 높다.

④ 가구당 경지 면저깅 감소하는 추세이다.

⑤ 맥류, 두류 등의 자급률은 증가하고 있다.

[ 산업의 이해 ]

다음 중 해양을 개발하여야 하는 가장 중요한 이유는?

⑤

① 해양 자원은 종류가 다양하다.

② 해양 자원은 개발하기 쉽다.

③ 육지의 생활공간이 부족하다.

④ 육지의 환경 오염이 심각하다.

⑤ 육지의 부존 자원이 부족하다.

[ 산업의 이해 ]

기존의 가두리 양식과는 달리 어초 등을 인공적으로 만들어 적정 수역에 투여할 뒤 물고기 인공 종묘를 방류하여 수확량을 극대화시키는 환경 친화적 자원 관리형의 어업 생산 방식을 쓰시오.

바다목장

[ 산업의 이해]

현대 공업의 특징으로 볼 수 없는 것은?

③

① 생산의 분업화

② 생산의 표준화

③ 생산의 수동화

④ 다품종 소량생산

⑤ 생산 공정의 세분화

[ 산업의 이해 ]

다음에서 설명하는 공업을 쓰시오.

정밀화학공업

- 소량 다품종의 정밀도가 높은 고부가가치 공업이다.

- 주요 제품으로는 의약품, 농약, 화장품, 도료, 염료, 안료등이 있다.

[ 산업의 이해 ]

다음에서 설명하는 공업은?

⑤

- 다른 산업 발전에 큰 영향을 끼친다.

- 중화학 공업 육성에 힘입어 급성장을 하였다.

- 선진 기술 도입과 신기술 개발을 위해 노력해야 한다.

① 금속 공업

② 전기 공업

③ 섬유 공업

④ 식품 공업

⑤ 기계 공업

[ 산업의 이해 ]

다음 중 정보․통신 산업에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

④

① 21세기 유망 성장 산업으로 각광받고 있다.

② 정보화 사회를 선도하는 사회 간접 자본이다.

③ 통신 기능이 컴퓨터와 결합하면서 생겨난 산업이다.

④ 통신 기술은 디지털 방식에서 아날로그 방식으로 발전하였다.

⑤ 정보의 생산, 가공, 처리, 저장, 유통, 판매 등의 모든 활동을 행하는 산업이다.

[ 산업의 이해 ]

다음과 같은 생활을 가증하게 한 것은?

③

재택근무,  재택학습,  홈뱅킹,  홈쇼핑

① 수송 기술의 발달

② 가정용 기기의 발달

③ 정보통신 기술의 발달

④ 의학 및 생명 기술의 발달

⑤ 우주 및 해양 기술의 발달

[ 산업의 이해 ]

산업의 발달에 따른 생활의 변화로 바른 것은?

③

① 환경오염에 의한 인간 수명의 단축

② 노동력의 필요에 따른 대가족 제도의 성행

③ 직업 종류의 단양화에 따른 삶의 보람 추구

④ 여성의 사회 진출에 따른 가자 노동력의 증가

⑤ 산업 생산성의 증가에 따른 여가 시간의 감소

[ 산업의 이해 ]

중세 시대 장인의 집에 소규모 작업장에서 생활에 필요한 각종 물건을 만드는 초기의 공업형태는?

②

① 분업 공업

② 가내 수공업

③ 가내 기계공업

④ 공장제 수공업

⑤ 공장제 기계 공업

[ 산업의 이해 ]

클라크의 산업 분류 중 제3차 산업에 대한 설명으로 가장 바른 것은?

④

① 토지와 자연 환경을 이용한다.

② 농업, 축산업, 임업 등이 이에 속한다.

③ 인간에게 필요한 재화나 에너지를 생산한다.

④ 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 산업이다.

⑤ 정보, 의료, 교육, 서비스 산업 등의 지식 산업형 산업이다.

[ 산업의 이해 ]

다음에서 설명하는 산업을 쓰시오.

정보․통신산업

- 21세기 유망 산업으로 각광받고 있다.

- 통신 기능이 컴퓨터와 결합하면서 생겨난 산업이다.

- 정보의 생산, 가공, 처리, 유통, 판매들의 제반 활동을 행하는 산업이다.

[ 산업의 이해 ]

공업 형태의 발달과정으로 올바른 것은?

①

① 가내 수공업→공장제 수공업→공장제 기계공업→  자동화

② 가내 수공업→공장제 기계공업→공장제 수공업→  자동화

③ 가내 수공업→공장제 수공업→자동화→공장제 기  계공업

④ 수공업→자동화→가내 수공업→공장제 수공업→공  장제 기계공업

⑤ 자동화→공장제 기계공업→공장제 수공업→가내   수공업

[ 산업의 이해 ]

다음 중 제2차 산업으로만 짝지어진 것은?

③

① 농업, 목축업, 임업

② 금융업, 상업, 수산업

③ 건설업, 제조업, 광업

④ 상업, 운수업, 통신업

⑤ 농업, 건설업, 보험업

[ 산업의 이해 ]

주요 산업에 소재를 제공하는 자본 집약적인 산업은?

①

① 철강 공업

② 기계 공업

③ 전기 공업

④ 조선 공업

⑤ 자동차 공업

[ 산업의 이해 ]

다음 중 해양 에너지 자원에 속하지 않는 것은?

②

① 파력 발전

② 지열 발전

③ 조력 발전

④ 해류 발전

⑤ 해양 온도차 발전

[ 산업의 이해 ]

우리나라 바다의 특징으로 바르지 않은 것은?

③

① 삼면이 바다이다.

② 한류와 난류가 교류한다.

③ 해안선의 굴곡이 단순하다.

④ 서해와 남해는 대륙붕이 넓다.

⑤ 서해안은 조석 간만의 차가 크다.

[ 산업의 이해 ]

다음 중 공업 발전의 요소가 아닌 것은?

①

① 인구

② 자원

③ 자본

④ 기술

⑤ 수요시장

[ 산업의 이해 ]

다음 중 정보산업이 갖는 특성이 아닌 것은?

③

① 부가 가치가 높다.

② 기술의 혁신 속도가 빠르다.

③ 물질적 가치가 중요시 된다.

④ 종합 시스템 산업이다.

⑤ 기술 집약적 산업이다.

[ 산업의 이해 ]

다음 중 공업의 분류에서 생산 방법에 따른 분류 중 제조 공업에 해당되는 공업은?

③

① 토목 공업, 장치 공업

② 기계공업, 조선공업

③ 조립 공업, 장치 공업

④ 섬유공업, 식품공업

⑤ 금속 공업, 섬유 공업

[ 산업의 이해 ]

현대 산업의 특징이 아닌 것은?

⑤

① 생산품의 다양화

② 산업의 전문화

③ 생산 규모의 대형화

④ 생산의 자동화

⑤ 산업 구조의 단순화

[ 산업의 이해 ]

우리나라처럼 부존 자원이 부족하고 뛰어난 두뇌자원이 풍부한 나라에 가장 적합한 산업은 무엇인가?

③

① 제조 공업	② 섬유 공업

③ 정보 산업	④ 축산업

⑤ 해양 산업

[ 산업의 이해 ]

선진국의 산업발달 구조를 올바르게 나타낸 것은?

①

① 제1차산업 < 제2차산업 < 제3차산업

② 제3차산업 < 제2차산업 < 제1차산업

③ 제3차산업 < 제1차산업 < 제2차산업

④ 제1차산업 > 제3차산업 > 제2차산업

⑤ 제2차산업 > 제3차산업 > 제1차산업

[ 산업의 이해 ]

미래 사회의 산업구조에 대한 전망이 가장 올바른 것은?

①

① 정보, 지식 산업의 비중 증가

② 제3차 산업 비중의 감소

③ 제1차 산업 비중의 증가

④ 산업 구조의 단순화

⑤ 서비스업 비중의 감소

[ 산업의 이해 ]

다음 중 제3차 산업으로만 짝지어진 것은?

⑤

① 금융업, 임업, 광업

② 농업, 축산업, 임업

③ 제조업, 건설업

④ 자유업, 축산업, 운수업

⑤ 상업, 통신업, 보험업

[ 산업의 이해 ]

보기에서 설명하는 산업은?

③

- 기술과 지식 집약적인 사업니다.

- 기술 혁신의 속도가 빠르고 부가 가치가 높다.

- 종합 시스템 산업이다.

① 매매업

② 금융 산업

③ 정보 산업

④ 해양 수산업

⑤ 개인 서비스업

		2. 진로의 선택과 직업 윤리

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 일이 직업으로서 지녀야 할 사항으로만 묶인 것은?

②

① 계속성, 봉사성, 경제성

② 계속성, 사회성, 경제성

③ 사회성, 봉사성, 전문성

④ 사회성, 독립성, 전문성

⑤ 독립성, 전문성, 장래성

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

직업의 의미 중 기본적이고 인간의 삶에 필요한 요소는?

④

① 자아실현

② 가치실현

③ 사회참여

④ 생계유지

⑤ 봉사기회

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

개개인이 어떤 목적이나 가치를 위하여 어떤 일을 계속적으로 수행하는 경제 및 사회 활동을 무엇이라 하는지 쓰시오.

직업

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

개인이나 사회의 구성원들이 직업에 대해 가지고 있는 태도와 가치관을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

직업관

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 자신의 이해 요소가 아닌 것은?

⑤

① 적성

② 흥미

③ 가치관

④ 가정환경

⑤ 부모의 학력

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

직업 선택시 가장 우선적으로 고려해야 할 것은?

⑤

① 장래성이 밝은 직업

② 생계 유지를 위한 직업

③ 사회적으로 인기 있는 직업

④ 자신의 명예를 충족시키는 직업

⑤ 자신의 적성과 능력이 맞는 직업

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

언어 능력이 뛰어난 사람에게 알맞은 직업은?

①

① 기자

② 속기사

③ 설계사

④ 곡예사

⑤ 사무원

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

어떤 활동이나 일에 대한 능력이 어느 정도 있으며, 이러한 능력이 나타날 가능성이 어느 정도인가를 말해 주는 잠재 능력을 무엇이라 하는지 쓰시오.

적성

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

대화가 능숙하고 능란한 사교적 성격을 지닌 사람에게 알맞은 직업은?

①

① 외교관

② 수학자

③ 소설가

④ 변호사

⑤ 간호사

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

가치N 하면서 얻게 되는 정신적 즐거움과 보람 등을 의미하는 (      ) 가치와 돈이나 사회적 명예와 같은 (     ) 가치가 있다.

내재적, 외재적

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

한국 표준 직업 분류에서는 대분류 직업군을 몇 종으로 분류하고 있는지 쓰시오.

11종

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 직업 정보를 조사하는 방법으로 올바르지 못한 것은?

④

① 책 이용

② 신문이용

③ 인터넷 이용

④ 자신의 생각

⑤ 직업에 종사하는 사람과 대화

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

한국 표준 직업 분류에 의한 대분류 중 1군에 속하는 것은?

①

① 전문가

② 사무 종사자

③ 서비스종사자

④ 단수 노무 종사자

⑤ 고위 임직원 및 관리자

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

진로 계획시 자신의 이해를 위한 항목으로 보기 어려운 것은?

④

① 자신의 적성

② 자신의 성격

③ 자신의 흥미

④ 자신의 수입

⑤ 자신의 가치관

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 직업 세계를 이해하기 위한 탐색 요소와 거리가 먼 것은?

⑤

① 작업 환경

② 일의 내용

③ 직업의 장래성

④ 직업의 요구조건

⑤ 명예의 성취 정도

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

건전한 직업인으로 윤리관과 거리가 먼 것은?

⑤

① 소명의식

② 천직의식

③ 책임의식

④ 봉사정신

⑤ 독립정신

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

한국 표준 직업 분류에서 분류번호 ‘3’ 에 해당하는 대분류 직업은?

③

① 군인

② 전문가

③ 사무 종사자

④ 서비스 종사자

⑤ 판매 종사자

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음에서 설명하는 한국 표준 직업분류의 직업군은?

②

- 주로 수공구의 사용과 단순하고 일상적인 일을 한다.

- 어떤 경우에는 상당한 육체적 노력이 요구된다.

- 별다른 지식이나 기술이 필요없다.

① 사무 종사자

② 단순 노무 종사자

③ 기술공 및 준전문가

④ 기능원 및 관련 기능 종사자

⑤ 농업, 임업 및 어업 숙련 종사자

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 진로계획 단계에서 가장 먼저 해야 하는 일은?

③

① 진로준비

② 진로 탐색

③ 자기 이해

④ 진로 선택

⑤ 직업 탐색

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

인간이 추구하는 궁극적인 삶의 공동 목표는 무엇인가?

③

① 물질

② 명예

③ 행복

④ 보람

⑤ 봉사

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

직업이 가지는 중요한 의미로 볼 수 없는 것은?

⑤

① 생계 유지를 위한 활동이다.

② 사회 참여의 기회를 갖는다.

③ 사회 봉사의 기회를 갖는다.

④ 자아 실현을 위한 수단이다.

⑤ 가정 구성을 위한 활동이다.

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 가장 건전한 직업관이라고 할 수 있는 것은?

①

① 성취를 중요시 하는 태도

② 명예를 중요시 하는 태도

③ 출세를 중요시 하는 태도

④ 이익을 중요시 하는 태도

⑤ 업적을 중요시 하는 태도

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

흥미에 대한 설명으로 올바른 것은?

③

① 일반적인 능력의 가능성이다.

② 개인이 가지고 있는 특유한 성질이다.

③ 어떤 일을 좋아하는 심리적인 성향이다.

④ 지능이 높은 사람은 많은 일에 흥미를 가진다.

⑤ 어떤 일에 적성이 맞으면 그 일에 반드시 흥미가 높다.

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

한국 표준 직업 분류의 직업 분류 기준은?

②

① 소득

② 일의 형태

③ 직업의 전망

④ 직업의 역할

⑤ 직업의 사회적 지위

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

성격에 대한 설명으로 올바른 것은?

④

① 일반적인 잠재 능력이다.

② 지능이 높은 사람은 성격도 좋다.

③ 행동하게 하는 믿음이나 기준이다.

④ 개인이 지니고 있는 특유한 성질이다.

⑤ 어떤 일을 좋아하는 심리적인 성향이다.

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

진로 계획의 단계 중 중학교 시절에 해당하는 것은?

①

① 진로선택 단계

② 진로준비 단계

③ 지로탐색 단계

④ 진로수정 단계

⑤ 진로보완 단계

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

어떤 활동이나 일의 한 분야에서 필요로 하는 지식과 기능을 학습하고 성공적으로 일을 해낼 수 있는 잠재능력과 소질은?

③

① 흥미

② 성격

③ 적성

④ 인성

⑤ 가치관

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

보기와 같은 직업에 종사하고자 할 때 적합하지 않은 신체적 조건을 가진 사람은 누구인가?

③

통신사, 의사, 음악가, 전화교환수

① 후각 장애인

② 신체적으로 쇠약한 사람

③ 난청인 사람

④ 색맹인 사람

⑤ 근시인 사람

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

자신을 이해하기 위한 여러 가지 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

④

① 적성이란 특정 직업에서의 성공 가능성으로 어떤 일을 쉽고 빠르게 배울 수 있는 능력을 말한다.

② 일반적인 능력의 발전 가능성을 소질이라 한다.

③ 성격이란 사회적 관점에서 자신을 나타내 보이는 대표적인 성품이다.

④ 흥미를 선천적인 면이 강하고 자신이 하는 일에서 성공과 만족을 얻으면 길러진다.

⑤ 가치관은 개인이 성장해 온 가정환경, 종교, 교육, 개인적인 경험 등의 요소가 작용하여 형성된다.

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음에서 설명하고 있는 흥미의 유형은?

⑤

- 자기 표현을 좋아하고 창조적․독창적이며 다양한 재능과 소질을 가진 흥미

- 연극인, 연예인, 소설가, 작곡가, 가수 등의 직업

① 실제적 흥미

② 사회적 흥미

③ 기업적 흥미

④ 탐구적 흥미

⑤ 예술적 흥미

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 자신을 이해하는 방법과 거리가 가장 먼 것은?

④

① 적성 검사

② 흥미 검사

③ 다요인 검사

④ 혈액형 검사

⑤ 전문가와 상담

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 가장 좋은 직업이라고 할 수 있는 것은?

⑤

① 승진이 빠른 직업

② 보수가 많은 직업

③ 전문의식을 가진 직업

④ 직업 윤리가 있는 직업

⑤ 자아를 실현할 수 있는 직업

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 직업의 수가 점점 증가하는 이유가 아닌 것은?

④

① 산업의 발달

② 국가 경제력 발달

③ 산업의 고도화

④ 직업의 단순화

⑤ 인구의 증가

[ 진로의 선택과 직업윤리 ]

다음 중 직업이 갖는 의미에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

⑤

① 생계 유지의 수단이다.

② 사회 생활에 참여할 수 있다.

③ 자아 실현의 수단이다.

④ 사회에 봉사할 수 있는 중요한 활동이다.

⑤ 가정 구성의 기초 수단이다.

		3. 산업 재해와 안전

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 가정에서 일어나는 안전 사고의 형태로 볼 수 없는 것은?

⑤

① 감전

② 화재

③ 미끄러짐

④ 가스폭발

⑤ 낙하 및 비래

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 인위 재해로만 짝지어진 것은?

⑤

① 태품, 홍수

② 폭풍, 산업재해

③ 지진, 교통재해

④ 폭설, 학교 재해

⑤ 가정 재해, 학교재해

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 산업 재해로 인한 피해로 볼 수 없는 것은?

⑤

① 근로자의 질병

② 근로자의 사망

③ 재산상의 피해

④ 생산 원가 증가

⑤ 정전으로 인한 작업 지연

[ 산업재해와 안전 ]

산업재해를 예방하고 대책을 지속적이고 체계적인 안전 관리를 도모하기 위한 조직은?

안전관리 조직

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 교통사고의 특징으로 볼 수 없는 것은?

①

① 사상자 수는 점차 감소하고 있다.

② 막대한 인명과 재산상의 피해를 가져온다.

③ 당사자나 가족에게 큰 피해를 끼친다.

④ 사람, 자동차, 교통환경의 3요소에 의해 발생된다.

⑤ 사고의 예방은 올바른 교통문화의 확립에서부터 시작된다.

[ 산업재해와 안전 ]

교통사고의 3가지 요인을 쓰시오.

사람, 자동차, 교통환경

[ 산업재해와 안전 ]

산업 재해의 발생원인 중 인적 원인에 속하는 것은?

②

① 물체 자체의 결함

② 위험 장소의 접근

③ 안전 지식의 부족

④ 생산 공정의 부적당

⑤ 안전 관리 조직 결함

[ 산업재해와 안전 ]

다음에서 설명하는 산업 재해의 발생원인은 무엇인가?

①

- 건물․기계의 장치 설계 불량

- 구조․재료의 부적합

- 생산 공정의 부적당

- 점검 및 보존 불량

① 기술적 원인

② 교육적 원인

③ 불안전한 상태

④ 불안전한 행동

⑤ 작업 관리상의 원인

[ 산업재해와 안전 ]

산업재해에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

④

① 근로자 입장에서의 산업 안전활동은 작업에 대한 불안감을 해소해 준다.

② 경영자 입장에서의 산업 안전활동은 생산 능률의 저하와 재산 손실의 위험을 제거하여 이윤이 커진다.

③ 산업 규모의 복잡화, 대형화, 다양화로 인하여 재해가 계속 증가하고 있다.

④ 불안전한 상태란 근로자가 안전 수칙과 작업 방법을 무시하고 행동하는 것을 말한다.

⑤ 산업재해는 발생할 요인을 미리 제거하면 사고를 미연에 방지할 수 있다.

[ 산업재해와 안전]

다음 중 산업 재해의 근본적인 예방대책이 아닌 것은?

⑤

① 불안전한 상태 제거

② 안전수칙의 생활호

③ 불안전한 행동 방지

④ 산업 안전의 중요성 인식

⑤ 재해 발생시 적극적인 보상과 치료

[ 산업재해와 안전 ]

다음중 학교 안전 사고의 가장 큰 원인은?

②

① 교사의 과실

② 학생의 부주의

③ 학생 본인의 질병

④ 학교시설관리 소홀

⑤ 수업 중 안전 사고

[ 산업재해와 안전 ]

사고에 따르는 인명이나 재산상의 예기치 못한 피해를 무엇이라 하는가?

①

① 재해

② 결함

③ 산업안전

④ 불안전한 행동

⑤ 불안전한 상태

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 산업 재해가 천재지변과 다른 특징을 잘 설명한 것은?

④

① 다시 복구하는데 시간과 비용이 많이 소요된다.

② 많은 인명과 재산 피해를 가져온다.

③ 공장에서만 산업 재해가 발생한다.

④ 발생요인을 제거하면 발생을 방지할 수 있다.

⑤ 자연 환경을 파괴하지 않는다.

[ 산업재해와 안전 ]

산업 안전의 중요성으로 볼 수 없는 것은?

⑤

① 근로자를 안전하게 한다.

② 쾌적한 작업 환경을 만든다.

③ 기업의 경제적 손실을 최소화 한다.

④ 국가 경제의 발전을 도모하는 지름길이다.

⑤ 산업 시설을 충분히 확장시키기 위한 수단이다.

[ 산업재해와 안전 ]

다음 중 교통사고 예방으로 바르지 못한 것은?

④

① 무단 횡단을 하지 않는다.

② 횡단보도의 우측으로 건넌다.

③ 횡단보도에서는 장난을 하지 않고 빨리 건넌다.

④ 녹색신호로 바뀔 것을 미리 예상하고 먼저 건넌다.

⑤ 지하철에서는 반드시 안전선 밖에서 대기한다.

[ 산업재해와 안전 ]

산업 현장에서 사고가 일어날 가능성이 있는 각종 위험 요소를 찾아내어 없애거나 최소화하는 활동을 무엇이라 하는가?

②

① 산업 재해

② 산업 안전

③ 산업 활동

④ 안전 교육

⑤ 안전 기준

[ 산업재해와 안전 ]

가정의 안전사고 예방을 위한 방법으로 올바르지 못한 것은?

③

① 콘센트에 덮개를 설치한다.

② 비눗물로 가스누출을 수시로 확인한다.

③ 인화물질은 직사광선을 받는 곳에 둔다.

④ 욕실에는 미끄럼 방지용 매트를 깔아 둔다.

⑤ 성냥, 라이터들은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

[ 산업재해와 안전 ]

학교 안전 사고 예방에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

③

① 계단과 복도에서는 뛰지 않는다.

② 창문 밖으로 상체를 내밀지 않는다.

③ 유리창은 창문 위에 올라가 닦는다.

④ 친구들과 교실에서 장난을 하지 않는다.

⑤ 화재시에는 신속하게 밖으로 나오도록 한다.

[ 산업재해와안전 ]

다음 중 산업재해의 주요원인이 아닌 것은?

②

① 근로자의 불안전한 행동이나 상태

② 산업의 발달

③ 산업 현장의 위험과 위험요소의 증가

④ 산업 현장의 관리 소홀

⑤ 각종 기계와 환경의 영향