통신보안 문제 정리 해설

기출문제와 pc통신에 올라와 있는 문제를 정리하였습니다.

가능하면 설명을 충분히 하려고 노력하였으나 근거가 없는 문제는 망설이다가 그냥 싣기로 하였습니다. 대부분 해답을 보지 않더라도 풀수 있는 문제이고 몇몇 문제만 암기하시면 무난 하시리라 생각됩니다. 저의 작은 정성이 부디 많은 도움이 되시길 기원합니다.

(비슷비슷한 문제도 반복 학습이나 변형에 대한 감각을 키워 간다는 의미로 충분히 이해하고 넘어가시길 부탁드립니다.  잘못된 부분이 있으시면 연락 부탁드립니다. Email:ds2ooq.hitel.net

0343-423-1122,  011-353-2232   ds2ooq     황한식

1. 다음 중 □통신보안□의 정의에 맞는 것은?

① 적국 또는 가상적국이 우리의 통신수단으로부터

정보를 용이하게 수집하도록 하는 방법과 수단

② 통신내용을 보호할 목적으로 만들어진 보안장비

를 말한다

③ 적국 또는 가상적국이 우리의 통신수단으로부터

정보를 획득하려는 것을 미연에 방지하거나 지연

시키기 위하여 취하여지는 방법과 수단

④ 통신보안 위반상태를 감독하기 위하여 통신을 공

개적으로 엿듣는 것을 말한다.

□ 통신보안의 정의 : 전기통신 수단에 의하여 발신되는 국가기밀

또는 산업정보를 직접 또는 간접적으로 적성국 또는 불순분자에

게 누설되는 것을 미연에 방지하거나 정보의 획득을 지연시키기

위하여 취하여지는 각종 수단 과 보호방책을 말함

2. 통신보안의 정의가 아닌 것은?

① 송. 수신 과정에서 비밀누설이 되지 않도록 안전

하게 보호한다.

② 적이 얻으려는 정보의 량을 최소한으로 국한

시킨다.

③ 통신수단에 의하여 소통되는 비밀사항의 누설가

능성을 사후에 제거한다.

④ 적이 얻으려는 정보를 최대한 지연시킨다.

□  사전에 제거한다.

3. 다음 중 통신 보안의 목적이 아닌 것은?

① 통신 내용을 도청하여 정보를 획득한다.

② 비밀사항의 누설 가능성을 사전에 제거한다.

③ 통신 내용의 분석을 지연시킨다.

④ 비밀을 탐지하고자 하는 자가 취득하려는 정보의

량을 최소한으로 국한시킨다.

□ 국가기밀이나 산업정보 등이 통신 소통과정에서 누설되지

않도록 보호하는데 통신보안의 목적이 있다.

① 비밀 누설 가능성의 사전제거

② 정보 누설의 최소화

③ 정보의 은닉과 분석의 지연

□ 1번은 통신정보 활동

4. 통신보안의 목적과 관계가 먼 것은?

□ 비밀 누설가능성 사전제거

□ 통신내용 분석

□ 정보누설 최소화

□ 획득당한 정보분석 지연

□ 통신내용 분석은 통신정보 활동

5. 통신보안이란 무엇인가?

① 통신내용을 감청 분석하는 것이다.

② 통신장비를 안전하게 보호하는 것이다.

③ 통신소 위치를 탐지하는 것이다.

④ 통신내용의 누설을 미연에 방지하는 것이다.

통신보안 예상문제풀이

□통신보안 예상문제 풀이   DS2OOQ

6. 통신보안이란?

① 통신기기의 운용시 보안을 유지하는 것이다.

② 통신소의 접근을 방지하여 보안을 유지하는 것이

다

③ 암호나 음어가 누설되지 않도록 보안을 유지하는

것이다.

④ 도청 또는 교신분석에 대하여 보안을 유지하는

것이다.

□ 전부 틀리지는 않으나 가장 적당한 답 찾기

7. 통신보안과 관계가 깊은 것은?

① 전파자원을 보호하고 질서를 유지하기 위한 것이

다.

② 통신소 위치를 탐지하는 것이다.

③ 통신 내용을 분석하는 것이다.

④ 통신 내용중 기밀에 관한 사항의 누설을 미연에

방지 하는 것이다.

8. 통신 보안을 바르게 설명한 것은?

① 통신 내용의 누설을 미연에 방지하는 것

② 통신 내용의 누설을 사후에 방지하는 것

③ 송신소의 위치파악을 미연에 방지하는 것

④ 송수신 장비를 안전하게 보호하는 것

9. 다음중 통신보안에 관계가 없는 것은?

① 비밀문서의 보관 철저

② 방해통신의 방어

③ 통신내용의 약호 사용

④ 비밀 누설 가능성의 사후 대책 강구

□ 사전 대책 강구

10. 통신보안이란?

① 통신보안을 감청 분석하는 것이다

② 통신소의 위치를 탐지하는 것이다

③ 통신내용의 누설을 방지하는 것이다

④ 통신제원의 누설을 방지하는 것이다

11. 다음 중 통신정보 활동에 속하는 것은 ?

① 탐지하려는 비밀을 될 수 있는 대로 지연시킨다.

② 통신문의 내용을 도청하여 분석한다.

③ 비밀사항에 대한 누설가능성을 사전에 제거한다.

④ 획득하려는 정보의 양을 최소한으로 제한시킨다.

12. 다음 중 통신보안의 목적과 관계가 먼 것은?

① 비빌누설 가능성 사전 제거

② 통신내용 분석.

③ 정보 누설 최소화

④ 획득당한 정보분석 지연

□ 국가기밀이나 산업정보 등이 통신 소통과정에서 누설되지

않도록 보호하는데 통신보안의 목적이 있다.

13. 통신보안의 목적은 무엇인가?

① 전파 관리를 위하여 주파수를 보호하는 것

② 통신 장비를 보호하여 고장을 예방하는 것

③ 통신 내용을 입수하여 비밀을 알아내는 것

④ 비밀내용의 누설을 최소한으로 국한시키는 것

14. 통신보안의 3대 목적에 들지 않는 것은?

① 통신정보의 사전 탐지

② 비밀누설 가능성의 사전제거

③ 정보 누설량을 최소화

④ 정보내용의 은닉 및 해독지연

15. 통신보안이 필요한 요인으로 적합하지 않은 것

은?

① 경제성장으로 무선통신 이용 증가

② 통신소가 많아 혼신이 많기 때문

③ 풍부한 정보의 원천

④ 타 방법보다 정보수집이 용이

□  통신보안의 필요성

전기통신의 발달로 이용도가 급격히 증가하고 적성국등이 통신

정보수집 능력이 강화되어 이에 대한 대책이 필요하다.

① 전기 통신은 다른 통신에 비하여 풍부한 정보의 원천이

되고 있다.

② 통신 이용자의 보안의식의 결여로 정보누설의 우려가 있다.

③ 각국의 정보 수집 능력이 고도화 되어가고 있다

④ 비밀 탐지 비용이 적게든다.

⑤ 원거리에서 안전하게 도청 가능하다.

16. 통신보안의 필요성이라고 할 수 없는 것은?

① 통신에 의한 정보 수집 방법이 다른 방법에 비하

여 비교적 안전하고 비용이 절약되기 때문

② 통신 정보 수집을 위한 도청능력이 강화되고 있

기 때문에

③ 전기통신의 이용도가 날로 증가하기 때문에

④ 문서보안의 중요성이 더욱 중요하기 때문에

□ 문서보안과는 관계가 없다

17. 다음중 비밀이나 중요 내용이 통신에 의하여

누설되는 요인이 아닌 것은

① 보안상 취약점이 많은 통신망의 이용

② 통신망 체제가 단일화 되어 통제 용이

③ 통신업무량이 과다하여 내용의 사전 검토 소홀

④ 비밀 또는 중요내용의 평문 송신

18. 통신 보안 대책에 해당되지 않는 것은

① 통신 규율을 준수하도록 한다.

② 통신 내용의 보안성을 검토한다.

③ 모오스 부호를 사용한다.

④ 통신 내용에 암호를 사용한다.

□ 모오스 부호는 보안성이 없다.

19. 다음 중 통신보안 대책에 해당되지 않는 것은?

□ 중요내용은 모오스부호를 사용

□ 비밀내용의 취급을 제한

□ 통신보안교육 실시

□ 음어사용

20. 통신보안 대책에 해당하지 않는 것은?

① 통신 상대방을 확인한다

② 통신내용의 비밀유지를 검토한다

③ 비밀 내용의 통신을 억제한다

④ 통신 내용을 도청 분석한다

□ 도청 분석은 통신정보의 방법

21. 통신보안과 관계 가장 적은 것은 무엇인가?

① 통신사의 교육 훈련

② 비밀 문서의 보관 철저

③ 통신 내용에 약호 사용

④ 방해 통신의 방어

22. 통신정보의 의미로 가장 적합한 것은?

① 통신시설을 갖추어 소통되는 통신내용을 도청,

분석하여 얻어지는 정보이다.

② 통신장비의 설계 및 성능에 관한 정보이다.

③ 통신으로 전달하는 정보로서 주로 통신시설에

관한 정보이다.

④ 통신정보는 음성적이고 적극적인 수단을 필요로

한다.

□ 통신정보의 정의

통신으로부터 정보를 탐지하거나 획득하려는 수단으로 상대적

인 시설을 갖추어 놓고 암암리에 도청  분석하여 얻어지는

자료 및 정보를 말한다.

23. 다음 중 통신정보 활동을 바르게 설명한 것은?

① 통신문의 내용을 도청하여 분석한다.

② 정보 누설량을 최소화한다.

③ 비밀 누설 가능성을 사전에 제거한다.

④ 비밀을 될 수 있는 한 지연시킨다.

24. 다음중 교신분석의 대상이 되지 아니하는 것은?

① 통신제원            ② 통신량

③ 통신특성            ④ 통신소 위치

□ 교신분석

통신제원, 교신상황을 분석하여 통신망의 규모와 체계를 파악하

고 발신인, 발신량, 교신일시, 행동 동태 등을 추정할 수 있다.

25.교신분석에 해당되지 않는 것은?

① 주파수               ② 일일통신량 통계

③ 교신일시파악         ④ 발신인 파악

26. 다음중 교신분석의 대상이 되지 않는 것은?

① 통신특성             ② 통신량

③ 송신기의 출력        ④ 수신 감도

27. 기만통신에 해당되지 않는 것은?

① 비밀 자재의 훼손 및 손실 방지

② 허위정보를 제공하여 업무수행에 혼란을 야기

토록한다

③ 통신제원, 통신사의 특성 등을 정확하게 수집하

여 개입한다.

④ 같은 통신망의 통신소로 가장한다.

□ 기만통신 : 같은 통신소로 가장하여 상대로 하여금 중요한

내용이나 비밀을 발설하게하여 정보를 획득하거나  허위정보를

제공하여 업무수행에 혼란을 야기 시키는 것

28.기만통신에 해당되지 않는 것은?

① 중요업무수행에 혼란을 야기시키는 것을 말한다.

② 긴급하고 중요한 통신내용의 소통을 지연시킬 목

적으로 강력한 혼신전파를 발사하는 행위를 말한

다.

③ 통신제원, 통신사의 특성 등을 정확하게 수집하

여 개입한다.

④ 같은 통신망의 통신소로 가장한다.

□ 2번은 방해통신

29. 다음 중 기만통신의 목적에 해당하는 것은?

① 통신회로에 개입하여 상대를 오인시켜 비밀의

탐지

② 통신종사자의 인적사항의 탐지

③ 통신소의 위치 탐지

④ 통신 제원의 탐지

30. 다음 중 통신회로에 의한 도청의 작업과정이 아

닌 것은?

① 통신취급자의 경력 분석

② 교신분석

③ 암호분석

④ 통신내용 분석

31. 감청이란 공개적으로 통신을 엿듣는 것을 말하는

바 다음중 감청의 목적이 아닌 것은?

① 통신 운용상의 제반 절차의 이행여부 판단

② 통신 운용자의 자질판단

③ 통신 운용상태의 감독

④ 통신 보안상의 위반여부 판단

32. 방향탐지의 설명 중 맞는 것은?

□ 전파의 송신출력을 측정하는 것이다

□ 전파의 경로를 측정하는 것이다

□ 전파의 수신전계강도를 측정하는 것이다

□ 전파의 불법사용여부를 탐지하는 것이다

□  방향탐지 :  송신소에서 발사하는 전파의 특성을 분석하여

방향과 위치를 탐지하거나 이동경로를 탐지하는 것

33. 발사하는 전파를 탐지하여 송신소의 위치를 알아      내는 수단은?

① 송신탐지           ② 방향탐지

③ 전파탐지           ④ 방해탐지

34. 방해 통신의 목적은 무엇인가?

① 중요정보를 탐지하기 위한 것이다.

② 교신시간을 단축하기 위한 것이다.

③ 송신출력을 약화시키기 위한 것이다.

④ 통신운용에 지장을 주기 위한 것이다.

□  방해통신 : 상대통신망을 교란시키거나 방해함으로서 원활한

통신활동을 할 수 없게 하여 능력을 약화시키거나 소통을 불

가능하게 만드는 것

35. 방해 통신의 목적을 가장 옳게 설명한 것은?

① 교신을 계속 유지시키면서 송신소의 위치와 방향

을 측정하기 위한 것이다.

② 상대 통신에 개입하여 상대를 오인토록하고 비밀

을 탐지하기 위한 것이다.

③ 통신 질서를 마비시켜 통신 소통을 불가능하게

통신 운용에 지장을 주기 위한 것이다.

④ 통신망의 통신 특성, 통신사의 습성, 통신 제원,

송신 출력 등을 파악하기 위한 것이다.

36. 방해통신과 관계가 없는 것은?

① 정보 수집이 아니고 통신 운용 방해

② 통신 질서 마비 초래

③ 통신보안을 위한것

④ 통신업무 집행을 방해 지연

37. 다음 설명 중 통신정보활동에 속하는 것은?

□ 탐지하려는 비밀을 될 수 있는대로 지연시킨다

□ 통신문의 내용을 도청

□ 비밀사항에 대한 누설 가능성을 사전에 제거한다

□ 획득하려는 정보의 양을 최소한으로 제한시킨다

38. 다음 중 통신보안과의 관계가 아닌 것은?

① 통신보안은 양성적이다.

② 통신보안은 방어적이다.

③ 통신보안은 적극적이다.

④ 통신보안은 효과 측정이 곤란하다.

	통 신 보 안	통 신 정 보
1	보호기능(양성적)	수집기능(음성적)
2	방어수단(소극적)	공격수단(적극적)
3	방대한 인력과 예산이 소요된다.	극소의 인력과 예산이 소요된다.
4	효과측정이 어렵다.	효과 측정이 쉽다,
5	국가 보안에 중대한 영향을 끼친다.	국가 보안에 중대한 공헌을한다.

39. 통신보안과 통신정보의 설명중 옳은 것은?

① 통신보안은 방어기능이고 통신정보는 보호기능이

다.

② 통신보안은 국가안위에 중대한 공헌을 한다

③ 통신정보는 많은 인력과 예산이 소요된다.

④ 통신 보안은 보호기능이고 통신정보는 수집기능

이다.

40. 통신보안에 해당되지 않는 것은?

① 방대한 인력과 예산이 수반된다

② 방어 수단이다

③ 보호기능 이다

④ 국가보안에 중대한 공헌을 한다.

41. 다음은 통신정보를 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 통신정보는 양성적이다.

② 통신정보는 일종의 수집기능이다.

③ 통신정보는 효과 측정이 쉽다.

④ 통신정보는 국가 안전에 막대한 공헌을 한다.

□  통신정보는 음성적이다.

42. 통신정보를 풀이한 말이다 적합한 것은?

□ 적극적이며 공격수단이다

□ 비밀 누설가능성을 사전에 제거하는 것이다

□ 막대한 인력과 예산이 필요하다

□ 음성적이고 소극적이다

43. 다음 중 통신정보와 거리가 먼 것은?

① 공격수단이다.

② 효과측정이 쉽다.

③ 국가안보에 중대한 영향을 미친다.

④ 국가안보에 중대한 공헌을 한다.

44. 다음은 통신정보의 특성을 설명한 것이다. 틀린

것은?

① 통신정보는 음성적이고 적극적 수단을 필요로

한다.

② 통신정보는 일종의 수집 기능이다.

③ 통신정보는 일종의 보호기능이다.

④ 통신정보는 국가에 막대한 공헌을 한다.

45. 다음중 단파통신의 통신보안상 취약점에 해당하

는 것은?

① 단파통신기의 제작이 용이하다

② 주파수 범위가 협소하여 혼신이 많다

③ 일반인이 단파수신기를 많이 가지고 있다

④ 적은 전력으로도 원거리 통신이 가능하다

□  단파(HF)

주로 전리층과 지표의 반사를 이용하여 전파된다. 파장이 짧으

므로 E층을 통과하여 F층에서 반사되어  지상으로 되돌아온다.

단파는 적은 전력으로도 원거리 통신이 가능하므로 통신보안에

유의 하여야한다.  통신 보안도가 가장 낮은 주파수대이다.

46. 다음 중 통신보안상 가장 취약한 주파수대는?

① 단파대            ② 초단파대

③ 장파대            ④ 중파대

47. 다음중 통신보안도가 가장 낮은 주파수대는?

①VHF대     ②HF대     ③SHF대      ④UHF대

48. 다음중 통신보안도가 가장 높은 주파수 대는?

① 중파대                ② 단파대

③ 초단파대              ④ 극초단파대

□ 극초단파(UHF)

가장 높은 주파수대를 사용하는 통신용의 전파로서 도청하기가

가장 어려워 통신보안도가 가장 높다.

49. 다음중 통신보안도가 가장 높은 주파수대는?

① VHF대    ② HF대	③ SHF대    ④ UHF대

50. 다음 중 통신보안상 가장 안전한 것은?

① 장파통신	② 초단파통신

③ 단파통신	④ M/W통신

51. 기만통신이란?

① 상대회로에 개입하여 상대를 오인하게 하여 비밀

을 탐지하는 수단

② 교신을 불가능하게 하는 기술적 수단

③ 통신제원을 알아내기 위한 수단

④ 통신특성을 알아내기 위한 수단

□ 기만통신

같은 통신망의 통신소로 가장 기만하여 중요 내용 또는 비밀을

발설케 해서 내용을 탐지하거나 허위  통신문을 제공하여 업무

수행에 혼란을 야기 시키는 것.

52. 평문의 문자, 숫자 등에 암호기술을 가하여 그

내용을 체계적으로 변경시키는 것은?

① 음어              ② 약어

③ 약호              ④ 암호

□  암호(暗號)

제3자에게 비밀로 할 목적으로 평문(平文)에 암어기술(暗語技

術)을 가하여 그 내용 전체를 체계적으로 변경시키는 각종

방식을 말한다.

53. 음어의 사용 목적은 무엇인가?

① 3급 비밀을 암어화하여 수발하기 위하여

② 중요 내용을 비익하기 위하여

③ 통신 내용을 정확하게 하기 위하여

④ 통신 내용을 신속하게 처리하기 위하여

□ 음어(陰語)(=암어)

제3자에게 비밀로 할 목적으로 통신문의 내용 중 비밀에 속하는

부분의 평문의 단어나 구절을 다른 어귀나 숫자와 문자 등으로

변경시키는 방식

54. 음어의 사용 목적은 무엇인가?

① 통신도청을 방지하기 위하여

② 기만통신을 방지하기 위하여

③ 통신내용의 누설을 방지하기 위하여

④ 방해통신을 방지하기 위하여

55. 음어의 사용목적은 무엇인가?

① Ⅱ급 비밀을 음어화하여 수발하기 위하여

② 통신내용을 간략하게 하기 위하여

③ 통신기간을 단축하기 위하여

④ 중요내용을 비익하기 위하여

56. 다음 중 암어의 정의로서 옳지 않은 것은?

① 통신내용의 전체를 체계적으로 변형시키는 것이

다.

② 통신내용을 제3자가 알지 못하도록 하는 수단이

다.

③ 통신내용을 은폐시키기 위한 것이다.

④ 통신을 도청하지 못하게 하기 위한 것이다.

57. 다음중 음어의 설명으로 옳지 않는 것은?

① 통신내용의 단어나 어구를 전혀 뜻이 다른 문자

나 숫자로 대치하여 전화 통화의 신속한 소통을

위한 것이다.

② 통신내용의 전체 또는 비밀에 속하는 부분을 제3

자가 알지 못하도록 비익하는 것이다.

③ 평문의 단어나 구절 등을 다른 어구, 숫자 또는

문자 등으로 변형시키는 것이다.

④ 주로 전화 통화시에 사용한다.

□  전화 통화의 신속한 소통을 위한 것이 아니고 비익을 위한 것

58. 평문의 문장이나 단어 또는 어구를 다른 간략한

문자, 숫자 또는 어구로 대치하여 통신 쌍방간에

식별하게 하기 위한 방법은?

① 약호     ② 약어	③ 암어    ④ 음어

□  약호(略號)

평문의 문장, 어귀 또는 단어를 다른 간략한 문자, 숫자 또는

어귀로 대치하여 교신상호간에 식별하도록 한 방법

59. 다음중 약호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통신내용의 긴 문장이나 단어에서 주가되는 문자

만을 발췌 결합하여 간략하게 하는 것이다.

② 통신내용의 길이를 단축하여 소통에 신속성을 기

하는 것이다.

③ 통신의 간편성은 있으나 국가보안에 영향을 미치

는 내용을 비익하는데는 사용할 수 없다.

④ 비밀취급 인가 부여에 관계없이 사용할 수 있다.

□  약호의 암어와의 구별은 비밀이 아닌 내용으로서 제3자가 통신의 내용을 지득할 경우 해가 미치거나 국가 안보에 영향을 미치는 내용을 은닉하는데 사용, 신속성과 보안성을 동시에 만족, 비밀취급 여부와 관계없이 사용가능

60.통신내용을 신속하게 보내기 위하여 사용하는 것은?

① 암호     ② 약어     ③ 약호      ④ 음어

□ 약어(略語)

평문의 긴 문장이나 단어 또는 어귀 중에서 중요 문자만을

발췌하여 간략하게 한 방식

61. 다음 중 복사하여 사용할 수 있는 것은?

① 암어     ② 약호     ③ 약어

④ 세가지 모두 복사하여 사용할 수 없다.

62. 다음 중 통신 제원에 속하지 아니하는 것은?

① 주파수             ② 호출부호

③ 통신절차           ④ 교신시간

□ 통신제원(通信諸元)

무선통신 운용의 기본요소인 호출부호, 주파수, 교신시간을

통칭하는 것

외우는 법  :  호주교 -- 누가 언제 어디서

63. 다음 중 통신 제원에 해당하지 않는 것은?

① 호출부호              ② 교신시간

③ 공중선 전력           ④ 주파수

64. 통신제원이란?

① 교신시간, 수신감도, 주파수

② 통신특성, 주파수, 호출부호

③ 호출부호, 통신망, 호출부호

④ 주파수, 교신시각, 호출부호

65. 통신위반 상태를 감독하기 위하여 통신을 공개적

으로 엿듣는 것을 무엇이라고 하는가?

① 도청    ② 청취    ③ 감청    ④ 분석

□  감청(監廳)

통신의 운용상태 등을 감독하기 하여 공개적으로 통신내용을

엿들어서 녹음, 분석하는 것

□ 도청(盜聽)

상대방의  통신내용을 몰래 엿듣는 것.

66. 다음중 도청하여 입수한 암호전문을 해당되는 암

어표 없이 그 내용을 알아내는 것은?

① 암호연구            ② 암호해독

③ 암호분석            ④ 약호해독

□  암호분석(暗號分析)

암호표 없이 암호를 연구하여 그 내용을 알아내는 것

67. 암호표를 가지고 암호의 내용을 알아내는 정보수

집 방법은?

① 암호해독            ② 암호분석

③ 교신분석            ④ 제원분석

□  암호해독(暗號解讀)

암호표를 가지고 암호의 내용을 알아내는 것

암호해독과 암호분석을 혼돈하지 말것

68. 유, 무선전화회로상의 통화내용을 제3자로부터

비익 할 목적으로 특수한 기술상의 처리를 가하

여 전자자동방식으로 구성한 기기류는?

① 비화기             ② 무선송수신기

③ 방향탐지기         ④ 주파수측정기

□ 비화기

유,무선전화 회로상의 통신내용을 제3자로부터 은닉할 목적으로

특수한 기술상의 처리를 가하여 송수신하는 방법으로 같은 방식

의 비화기기 있어야만 교신할 수 있다.

69. 무선국 통신보안 용어의 정의 중 틀린 것은?

□“통신보안책임자”라 함은 자체무선국의 운용

감독 및 관리 등 통신보안 전반에 대하여 책임

을 진 자를 말한다.

□“시설자”라 함은 정보통신부장관으로부터 무선국

의 허가를 받은 자를 말한다.

□“무선설비를 이용하는 자”라 함은 무선 종사자

자격을 소지한 자로서 무선설비를 운용 또는 이용

하는 자를 총칭한다.

□“통신보안준수사항”이라 함은 무선국을 운용 할

때 지켜야 할 보안사항을 말한다.

□ 무선설비를 이용하는 자 = 무선종사자

70. 다음 중 □비밀□의 정의로써 옳게 표현한 것은?

① 통신보안상 취득한 정보의 누설을 방지하기 위하

여 제작된 보안 장비

② 내용이 누설될 경우 국가안전보장에 유해로운 결

과를 초래할 우려가 있는 국가기밀

③ 통신보안 위반 상태를 감독하기 위하여 제작된

기기

④ 적국 또는 가상적국이 우리의 통신수단으로부터

정보를 용이하게 수집하도록 하는 방법

□ 비밀

내용이 누설될 경우 국가 안전보장에 유해로운 결과를 초래할

우려가 있는 국가기밀

71. 다음중 통신보안상 전령통신이 유리한 이유는 어

느 것인가?

① 정보를 탐지하려는 자의 피습을 당할 우려가 있

다.

② 경제성이 없다.

③ 기상과 계절의 영향을 받는다.

④ 직접 휴대하거나 내용을 알려주어 전달한다.

□  전령통신

사람이 직접 전달하는 방법으로 통신보안도가 가장 높다.

유리한 점을 찾아야 한다.

72. 다음 중 전령통신의 취약점은?

① 통신의 신속성이 보장 된다.

② 악천후인 경우에 편리하다.

③ 제3자에게 피습당할 우려가 있다.

④ 때와 장소에 따라 영향을 받지 않는다.

□  전령통신

① 정보를 탐지하려는 사람들로부터 피습 당할 우려가 있다

② 통신의 신속성 결여

③ 계절 또는 기후의 영향을 받는다.

④ 때와 장소의 영향을 받는다.

⑤ 비경제적이다.

★★★ 통신수단의 장단점이나 특징에 관한 문제는 내용을 잘 몰라도 문제만 잘 읽으면 답이 보일때가 많으니까 문제을 잘 읽으세요.

73. 전령통신의 취약성은?

① 정보를 탐지하려는 집단으로부터 피습 당할 우

려가 있다.

② 신속성이 있다.

③ 때와 장소에 영향을 받지 않는다.

④ 기후와 지형조건에 영향을 받지 않는다.

74. 전령통신의 취약점이 아닌 것은?

① 통신의 신속성이 결여 된다

② 안전성이 있다

③ 제3자 피습 우려가 있다

④ 때와 장소에 따라 영향을 받는다

□ 취약점이 아닌 유리한 점을 가려야 한다.

75. 다음 중 우편통신의 장점이라 할 수 있는 것은?

① 전령 통신 방법의 일종이므로 보안도가 비교적

높다.

② 수취인에 대한 정확한 확인이 곤란하다.

③ 신속성이 없다.

④ 통상우편의 경우 분실될 우려가 있다.

□  우편통신

일반우편과 등기우편이 있으며 국가 공신력에 의해서 취급되므로

보안도가 높다고 인정된다. 등기우편은 수취인의 확인작업이

있으므로 일반우편보다 보안도가 높다

① 정보를 탐지하려는 자의 피습을 당할 우려가 있다.

② 신속성이 결여된다.

③ 일반우편의 경우 배달자의 확인이 곤란하다.

④ 일반우편의 경우 분실에 대한 책임보장이 없다.

⑤ 수취인에 대한 정확한 전달이 곤란하다.

76. 다음중 우편통신이 통신 보안상 유리한 이유는

어느 것인가?

① 신속성 없다

② 배달자의 확인이 곤란하다

③ 공신력이 있다

④ 통산우편의 경우 분실될 우려가 있다

77. 다음중 시호통신의 취약점으로 볼 수 없는 것은?

① 기상 영향에 따라 시계의 제한

② 원거리 통신이 불가능

③ 적에게 기만, 역이용 당할 우려

④ 피습당할 우려

□ 시호통신

시계내에서 서로 약정된 부호와 신호에 의해서 의사소통하는

방법으로 봉화, 수기, 전등, 신호탄 등이 있다.

① 기상 조건의 영향을 받는다.

② 제3자의 방해를 받을 가능성이 있다.

③ 원거리 통신이 불가능하다.

④ 시계내에서는 누구든지 신호를 탐지 할 수 있다

⑤ 신호누설에 의한 기만 및 역이용 당할 우려가 있다.

78. 다음 중 시호통신의 취약점이 아닌 것은?

□ 기상조건에 따라 이용의 제약을 받는다

□ 원거리통신이 불가능하다

□ 근거리에서 신속하게 설치하여 효과적으로 이용

할 수 있다

□ 누구나 볼 수 있으므로 기만이나 역이용을 당할

우려가 있다

79. 다음 중 시호통신이 유리한 이유는 어느 것인가?

① 신호 누설로 기만당할 우려가 있다.

② 근거리에서 신속하고 효과적인 통신이 가능하다.

③ 원거리 통신이 불가능하다.

④ 제 3자의 방해를 받을 우려가 있다.

80. 시호통신의 취약점이 아닌 것은?

① 원거리 통신이 가능하다.

② 날씨에 따라 시계의 제한을 받는다.

③ 시계내에서는 누구든지 신호를 탐지할 수 있다.

④ 제3자의 방해를 당할 우려가 있다.

81. 다음 중 시호 통신의 취약점이 아닌 것은?

① 신호 누설에 의한 기만 및 역이용을 당할 우려가

없다.

② 원거리 통신이 불가능하다.

③ 시계 내에서는 누구든지 신호를 탐지할 수 있다.

④ 기상 조건의 영향으로 시계의 제한을 받는다.

82. 다음 중 음향통신의 취약점이 아닌 것은 ?

① 제 3자의 방해를 받을 우려가 있다.

② 단시간 내에 다수 인원에게 의사전달이 가능하다

③ 가청거리내에서는 누구든지 신호를 탐지할 수 있

다.

④ 원거리 통신이 불가능하다.

□ 음향통신

청각을 이용하여 서로 약정된 부호와 신호에 의해서 의사소통하

는 방법으로 북, 피리, 나팔, 사이렌, 총성, 음성 등이 있다.

① 기상 조건의 영향을 받는다

② 제3자의 방해를 받을 가능성이 있다.

③ 원거리 통신 불가능

④ 음향이 들리는 거리내에서는 누구나 신호를 탐지 할 수 있다.

⑤ 신호누설에 의한 기만 및 역이용 당할 우려가 있다.

83. 다음 중 음향 통신이 유리한 이유는 어느 것인

가?

① 근처에 있는 누구든지 신호를 탐지할 수 있다.

② 기상의 영향으로 청각의 제한을 받는다.

③ 단시간에 많은 사람들에게 의사전달이 가능하다.

④ 신호 누설로 역이용 당할 우려가 있다

84. 유선전화의 통신보안상 취약점이 아닌 것은?

① 수화기를 접속시켜 손쉽게 통화 내용을 엿들을

수 있다

② 교환업무상 고의적인 도청이 가능하다.

③ 유도장치를 접속하면 통화내용의 도청이 가능하

다.

④ 무선통신에 비하여 보안도가 높다.

□   유선전화의 취약성

① 실선에 수화기를 접속하면 손쉽게 통화내용의 도청이 가능하다.

② 실선에 의한 통화이므로 보안의식 없이 중요내용을 통화하는

경우가 많다.

③ 무선중계회선방식인 경우 통화 내용의 도청이 용이하다.

④ 즉흥적인 문답식 통화이므로 보안자재의 사용을 기피하게 된다.

⑤ 사용자가 무선에 의한 회선망과 연결하여 운용하고 있음을 알지

못한다.

85. 다음중 유선전화 보안 대책에 해당되지 않는 것

은?

① 비밀통화를 억제한다.

② 음어를 사용한다.

③ 통화를 짧게한다.

④ 전화기 회로에 비화장치를 한다.

86. 통신회로에 대한 안전조사를 실시하는 것은 무엇

을 위한 것인가?

① 통신보안을 위해

② 통신을 지연키 위해

③ 통신소통을 원활히 하기 위해

④ 통신비밀을 누설하기 위해

87. 가입전신(TELEX)에 대한 통신보안 대책중 거리가

먼 것은?

□ 주기적인 선로순찰

□ 국가기관 외교통신망 적극활용

□ 보안장비 개발사용

□ 비밀내용 소통금지

□   유선전화의 일종이므로 유선전화와 보안도가 같다.

88. 유선전화 보안 대책에 해당되지 않는 것은?

① 가급적 비밀 내용의 통화를 억제한다.

② 통신보안의 생활화와 의식을 고취한다.

③ 침묵시간을 지킨다.

④ 비화기 장치를 설치한다.

□   침묵시간은 무선전화에 해당하는 이야기죠

89. 유선전화 보안 대책에 해당되지 않는 것은?

① 침묵의 시간을 유지한다

② 전화기 회로에 비화장치를 한다

③ 음어를 사용 한다

④ 비밀통화를 억제한다

90.다음 중 전화통신의 보안대책에 해당되지 아니하

는 것 은?

① 전화회로에 자동보안장치 설치

② 통신보안 의식의 고취와 습성화

③ 일정한 사람만으로 전화이용 제한

④ 음어나 약호자재의 적극활용

□   일정한 사람만으로 전화이용을 제한하는 것은 소극적인

방법은 될 수 있으나 보안대책으로는 미흡하다.

91. 전화통신의 보안대책에 해당되지 않는 것은?

① 전화기에 자동보안장치 설치

② 음어의 사용으로 비밀내용 은폐

③ 비밀 또는 중요내용의 통화 억제

④ 전화기에 녹음장치 설치

92. 다음 중 무선 통신의 취약성이 아닌 것은?

① 기만 통신을 당할 우려가 있다.

② 수신기만 있으면 장소에 관계없이 도청이 가능하       다.

③ 장거리에서는 도청이 불가능하다.

④ 통신 정보 획득에 비용이 절감된다.

□   무선전화의 취약성

① 동일한 수신장치만 있으면 도청이 가능하다.

② 보안의식 없이 중요내용을 평문으로 통화하는 경우가 많다.

③ 사용주파수대와 출력에 따라 원거리까지 전파된다.

④ 도청시 통화자에게 도청사실을 인지 당할 염려가 없다.

93. 전기통신에 관한 설명중 틀리는 것은?

① 대량으로 보급되고 있는 신속한 통신수단이다.

② 유선의 경우 선로에 직접 접속하여 도청할 수 있

는 취약점이 있다.

③ 전파를 이용한 전기통신은 어떤 수단으로도 도청

이 불가능하다

④ 전령통신에 비하여 보안도가 낮다.

□   무선통신은 도청이 쉽다.

94. 다음 중 통신보안에 있어 무선통신의 취약성인

것은?

□ 실선에 수화기를 접속하여 손쉽게 통화내용 도청

가능

□ 동일한 수신장치로 도청 가능

□ 실선에 의한 통화이므로 보안의식없이 주요 내용

통화

□ 즉흥적인 문답식 통화로 보안자재 사용기피

□   가장 적당한 것, 즉 무선통신에만 해당하는 것은?

95. 무선전화의 보안상 취약성이 아닌 것은?

① 즉흥적 문답식 통화로 비밀내용 소통유발

② 사용자가 유선전화로 인식 통화시 보안의식소홀

③ 무선전화는 허가를 받지 않으면 사용할 수 없다

④ 무선전화는 전파를 이용하므로 도청 가능

96. 무선통신의 취약성 설명으로 잘못된 것은?

① 언제 어디서나 신속, 정확 안전하게 도청가능

② 무선통신의 수도권 집중으로 전파가 월북된다

③ 카폰 등은 전화방식으로서 도청이 불가능하다.

④ 장거리전화는 일부구간이 무선이다.

□   카폰도 무선 전화의 일종이므로 도청이 쉽다.

97. 무선통신의 취약점이 아닌 것은?

① 교신 분석이 가능하다

② 장거리에서도 도청이 가능하다.

③ 장거리에서는 도청이 불가능하다.

④ 기만 및 역이용을 당할 우려가 있다.

98. 무선통신이 보안상 취약한 이유는?

① 수신기 구입이 용이하기 때문에

② 상대방을 확인할 수 없기 때문에

③ 통신사를 통하여 통신하기 때문에

④ 수신기만 있으면 손쉽게 도청할 수 있기 때문에

□   가장 적당한 것 고르기

99. 다음중 통신 수단의 취약점으로 볼 수 없는 것

은?

① 전령통신은 보안성이 가장 높은 통신수단이다.

② 우편통신은 정보를 탐지하려는 자로부터 피습당

할 우려가 있다.

③ 시호통신은 제3자에 의한 방해 우려가 있다.

④ 음향통신은 신호누설에 의한 기만 및 역 이용 당

할 우려가 있다.

□   1번은 전령통신의 장점

100. 통신수단중 통신보안도가 높은 순서부터 바르게

나타낸 것은?

① 전령통신-우편통신-전기통신-음향통신

② 시호통신-전령통신-음향통신-전기통신

③ 전기통신- 우편통신-시호통신-음향통신

④ 우편통신-시호통신-음향통신-전기통신

□ 통신수단별 보안도 순위  (안전한 순서로)

① 전령통신 ② 우편통신 ③ 시호통신 ④ 음향통신 ⑤ 전기통신

□  실수하지 마세요

101. 다음 통신 수단 중 통신보안도가 가장 높은 것

은?

① 인편에 의한 전령 통신      ② 우편 통신

③ 전기 통신                  ④ 시호통신

102. 통신보안도의 순위가 옳게 설명된 것은?

① 전령통신, 등기우편, 시호통신, 음향통신

② 우편통신, 전기통신, 음향통신, 전령통신

③ 우편통신, 전령통신, 시호통신, 전기통신

④ 시호통신, 전령통신, 음향통신, 전기통신

103. 다음 통신 방식중 보안도가 가장 낮은 통신 수

단은?

① 우편통신              ② 전기통신

③ 시호통신              ④ 음향통신

104. 다음 통신방식 중 통신보안도가 가장 높은 통신

은?

① 전기통신            ② 시호통신

③ 음향통신            ④ 우편통신

105. 다음 중 비밀을 탐지하는데 가장 어려운 것은?

① 전령통신          ② 일반 통상우편

③ 시호통신          ④ 음향통신

106. 비밀을 탐지해 내는데 가장 용이한 방법은?

① 통상우편	② 전령통신

③ 유선전화	④ 무선전화

107. 통신 방식별 보안도가 가장 높은 것은?

① 음향통신	② 일반우편물

③ 시호통신	④ 등기우편

108. 통신방식별 보안도가 가장 높은 것은?

① 음향통신         ② 등기우편

③ 시호통신         ④ 일반유선통신

□ 통신방식별 보안도 순위(안전한 순으로)

① 전령통신   ② 등기우편   ③ 인가된 유선통신

④ 일반 보통우편   ⑤ 일반 유선통신  ⑥ 시호통신

⑦ 음향통신   ⑧ 무선중계 유선통신   ⑨ 무선통신

109. 비밀을 탐지하는데 가장 용이한 것은?

① 전령통신         ② 무선전신

③ 등기우편         ④ 유선전화

110. 다음 통신방식중 통신보안도가 가장 높은 것은?

① 인가된 유선통신 회선에 의한 통신

② 등기우편

③ 일반유선통신

④ 무선중계 유선통신

□ 인가된 유선통신이란 구성된 회로를 보안적 견지에서 검토

하여 회선상의 도청의 우려가 없다고 인정하는 회로를 말한다.

(비화기가 설치된 회로등)

□  인가된 유선통신보다 등기우편이 높은 것 아시죠?

111. 통신방식중 통신의 보안의 높은 순위를 바르게

나타낸 것은?

① 등기우편-시호통신-음향통신-무선통신

② 시호통신-음향통신-무선통신-전령통신(인편인

경우)

③ 음향통신-시호통신-일반유선통신-무선통신

④ 시호통신-등기우편-무선통신-일반통상우편

112. 통신방식별 보안도가 가장 높은 것은?

① 동축케이블	② M/W 회선

③ 유선 TTY	④ 무선 TTY

□   동축 케이블이라는데 근거를 못 찾았어요

113. 통신내용이 중요하다고 판단되었을 경우의 조치

로 적당한 것은?

① 유선전화로 보낸다

② 등기우편으로 보낸다

③ 보내지 않는다

④ 통신내용을 도청분석 한다

114. 다음 중 통신 보안상 통신의 정확성을 위한 방

법이 아닌 것은?

① 확인 부호를 사용

② 수신증을 받은 방법

③ 암어 또는 약호 사용

④ 한글 발성 부호 사용

□  통신 내용을 전달하는 과정에서 상대방을 명확하게 확인하여

그 내용을 전달하는 것

115. 통신의 3대 요소는?

① 신속,정확,보안       ② 신속,정확,안전

③ 안전,정확,공정       ④ 신속,안전,친절

□ 통신의 3대 요소 : 신속, 정확, 안전

116. 통신 운용상의 3대 요소 중 안전성을 위한 것이

아닌 것은?

① 통신 약부호	② 암호

③ 약호	④ 음어

□ 도청이나 탈취 등으로부터 비밀을 보호하는 모든 방법과 보안

대책을 말한다.

117. 중요한 내용이 통신과정에서 누설되는 주요원인

은?

① 비밀이나 중요한 내용에만 음어나 약호를 사용하

기 때문에

② 확인법을 사용하지 않기 때문에

③ 통신내용의 검토를 소홀히 하기 때문에

④ 통신운용자가 많기 때문에

□ 비밀누설 주요원인

비밀이나 중요내용이 통신에 의해서 누설되는 주요원인은 다음

과 같다.

① 취약성이 있는 통신망을 사용

② 비밀내용의 평문 송신

③ 과도한 통신의 소통

④ 보고체제의 다원화

⑤ 무선침묵의 위반

□ 가장 유리한 것 찾기 - 쉽지 않죠?

118. 다음 중 비밀누설의 요인이 되지 않는 것은?

① 통신업무량이 과다할 경우 내용검토 소홀

② 통신보안이나 취약성이 많은 통신망 이용

③ 비밀이나 중요내용을 신속하게 처리하기 위하여

평문으로 송신

④ 음어나 약호를 사용하여 통신소통

119. 통신망 운용상 비밀누설의 주요 요인이 아닌 것

은?

① 중요내용이나 비밀을 평문으로 통화

② 과다한 무선통신 사용

③ 통신문의 사전 보안성 검토 소홀

④ 통신문의 음어 또는 약호화 사용

120. 확인법을 사용하는 시기는 어느 때인가?

① 전파방해가 있을때

② 통신이 끝났을때

③ 통신을 처음 시작할때

④ 장기간 통신을 계속 할 때

□ 기만통신에 대한 방어 : 상호 약정된 확인법의 사용

(처음 통신 시작시, 의심스러울 때, 주파수 변경시)

121. 차량 무선전화의 보안대책에 해당되지 않는 것

은?

① 불요불급한 사항 통화 엄금

② 사용자에 대한 지속적인 교육

③ 고출력의 전파발사 사용

④ 간단한 업무연락만 사용

122. 통신 보안의 1차적 책임은?

① 당해 기관의 장

② 국가안전기획부장

③ 당해 기관의 보안 담당관

④ 통신 이용자

□  통신보안의 1차적 책임은 통신이용자이며, 그 다음으로는

전문기안자와 분류 및 통제자이다

123. 통신보안의 1차 책임은 누구에게 있는가?

① 시설자           ② 무선종사자

③ 전문 기안자      ④ 전문 결제자

124. 통신보안의 제 2차적 책임이라 할 수 있는 것

은?

① 통신 이용자의 책임을 말한다.

② 통신 이용의 지휘책임을 말한다.

③ 통신문의 기안책임을 말한다.

④ 통신문의 분류책임을 말한다.

□   통신보안의 2차적 책임은 지휘책임이다. 기관의 장은 물론 송신을 위한 자료작성부터 송신에 관여하고 있는 모든 인원은 통신보안을 유지할 책임

125. 다음 중 □통신 보안 책임자□란?

① 자체 무선국의 운용 감독에 대하여 책임을 진자

를  말한다.

② 자체 무선국의 운용 감독 및 관리 등 통신 보안

전반에 대하여 책임을 진자를 말한다.

③ 자체 무선국의 관리에 대하여 책임을 진자를 말

한다.

④ 자체 무선국의 운용 감독 및 관리에 대하여 책임

을 진자를 말한다.

126. 통신보안의 책임과 관계없는 사람은?

① 통신 이용자      ② 일반문서 기안자

③ 통제권자         ④ 통신기관의 장

127. 통신보안이 3대 수단이란 무엇인가?

① 송신보안, 자재보안, 시설보안

② 자재보안, 문서보안, 인원보안

③ 자재보안, 송신보안, 암호보안

④ 송신보안, 암호보안, 인원보안

□   통신보안 수단 3가지

① 자재보안   ② 송신보안    ③ 암호보안

128. 통신 보안의 요소가 아닌 것은?

① 통신종사자의 인적보안  ② 암호보안

③ 송신보안               ④ 자재보안

129. 다음 중 비밀보안자료에 해당되지 아니하는 것

은?

① 통신제원

② 통신망의 구성현황

③ 보안자재

④ 통신취급자의 이력서

130. 다음 중 보안 자료의 정확한 취급과 철저한 관

리에 관련되지 아니하는 것은?

① 보안 자료 취급자에 대한 충분한 교육

② 보안 자료의 소유 현황 파악

③ 암호자재 취급자의 임의 지정

④ 보안 자료 취급자를 최소한으로 제한

□  암호자재는 2급 비밀 이상의 취급인가를 받은 자로 암호취급

인가를 받은 자가 할 수 있다.

131. 다음중 자재보안에 해당하지 않는 것은?

① 비밀 자재의 훼손 및 손실 방지

② 무용자재 완전파기

③ 자재 전송시 안전한 보관 관리

④ 휴대가 간편한 보관용기 사용

□ 휴대하기 불편하도록 중량이 큰 용기를 사용

무용자재를 완전히 파기

보안자재의 훼손 및 손실방지

자재운반시 안전한 보호관리

132. 통신 보안자재에 대한 보안 유지 방법에 속하지

않는 것은?

① 자재취급자를 제한한다.

② 일반인의 출입을 금지한다.

③ 충분한 교육과 관리를 철저히 한다.

④ 보안 자재를 휴대에 용이한 보관함에 보관한다.

133. 송신보안과 가장 관계가 먼 것은?

① 교신분석         ② 기만통신

③ 방향탐지         ④ 시설보안

□   송신보안이라 함은 적의 도청, 방향탐지, 방해통신, 기만통신 및 교신 분석으로부터 우리측 송신을 보호하기 위하여 규정된 모든 방책을 의미하며 송신보안은 지휘책임이다.

134. 다음 송신보안과 관계가 없는 것은?

① 기만통신        ② 도청 및 방향탐지.

③ 통신규율        ④ 보안자료의 보호

135. 다음 중 통신보안책으로 비밀누설 가능성을 사

전에 제거하는 방법에 해당되는 것은?

① 통신제원 수시변경

② 인가된 통신망 사용

③ 확인법 사용

④ 통신절차 준수

136. 송신보안의 보호방책과 거리가 먼 것은?

□ 통신시설에 대한 방어

□ 도청에 대한 방어

□ 방향탐지에 대한 방어

□ 교신분석에 대한 방어

137. 다음 중 송신보안과 관계가 없는 것은?

□ 방해통신 방어

□ 주요 내용의 약호사용

□ 비밀문서의 보관철저

□ 중요한 내용 음어사용

138. 송신보안에 해당하는 것은?

① 문서보관 철저

② 접근 또는 관찰 방지

③ 기만통신 방지

④ 정확한 회계관리

139. 송신보안에 해당되지 아니하는 것은?

① 보안자료의 탈취에 대한 방어

② 도청에 대한 방어

③ 방향탐지에 대한 방어

④ 기만통신에 대한 방어

140. 통신 도청에 대한 방어 방법이 아닌 것은?

① 불필요한 통신이용을 억제한다.

② 비밀이나 중요내용은 암호 또는 음어화하여 사용

한다.

③ 동일위치에서 계속적인 전파발사를 억제한다

④ 통신사 개인 특성의 노출을 방지한다.

□ 도청에 대한 방어

① 중요한 통신 내용은 암호, 암어(음어), 약호와 한다.

② 통신 운용절차 및 규정을 준수한다.

③ 불필요한 전파발사를 억제한다.

④ 필요한 경우 무선침묵을 유지한다.

⑤ 통신제원의 수시변경

⑥ 통신사의 괴벽노출 방지

⑦ 필요시 보안장치 설치

141. 다음 중 도청에 대한 방어책이 아닌 것은?

① 비밀이나 중요 통신내용의 암호화

② 불필요한 전파의 발사 억제

③ 통신시에는 항상 통신보안장치의 설치

④ 통신운용절차 및 규정의 준수

□  항상 하는 것이 아니고 필요시 통신보안장치 설치

저는 이문제를 풀고 갔는데 틀렸어요 왜냐구요 핵심을 잘못

파악하여 전체적인 내용으로 볼때는 4번이 가장 아닌 것 처럼

보이거든요 여러분은 꼭 맞추세요.

142. 통신도청에 대한 방지법이 아닌 것은?

① 중요내용이 통화될 시는 상호통신을 중단

② 동일 위치에서 계속적인 전파 발사 억제

③ 통신운용절차 및 규정엄수

④ 통신제원을 수시 변경

□  2번은 방향 탐지 대책

143. 방향탐지로 부터의 보호수단이 아닌 것은?

① 무선침묵을 무시한다.

② 불필요한 전파발사를 억제한다.

③ 필요이상의 송신출력 사용을 억제한다.

④ 통신제원을 수시로 변경한다.

□  방향탐지에 대한 방어

① 불필요한 통신 또는 전파발사 억제

② 동일 위치에서 계속적인 전파발사 억제

③ 통신제원의 수시 변경

④ 과도한 송신 출력 제한

⑤ 무선침묵 유지

144. 다음 중 방향탐지에 대한 방어책으로 적당하지

아니 한 것은?

① 불필요한 전파의 발사제한

② 평문사용의 금지

③ 통신제원의 수시변경

④ 과도한 송신출력의 제한

145. 방향탐지에 대한 방어대책과 거리가 먼 것은?

① 통신제원의 수시변경

② 과도한 송신출력의 제한

③ 불필요한 통신 및 전파발사의 억제

④ 비밀 내용의 평문 소통금지

146. 송신보안 중 교신 분석 방어책에 해당되지 않는       것은?

① 통신 절차 및 규율을 철저히 준수

② 통신 시간 및 통신량의 조절 통제

③ 주파수의 변경 시기를 은폐

④ 통신 제원 및 통신 운용 관계 사항을 공개

□ 교신분석에 대한 방어

① 통신제원, 통신소 고유명칭, 발신수신인의 은폐

② 변경하고자 하는 주파수 및 변경시기 은폐

③ 통신시간, 통신량 조절 불필요한 전파 발사금지

④ 평문송신 금지

⑤ 통신절차 엄수

147. 교신분석 방어책이 아닌 것은?

① 불필요한 전파발사 금지

② 평문송신금지

③ 의심되는 전파의 방탐 활동

④ 통신소의 고유명칭 및 발·수신자의 은폐

148. 방해통신에 대한 보안대책이 아닌 것은?

① 통신기기를 세밀히 조정하여 양호한 감도를 유지

② 다른 통신방법으로 전환

③ 수신이 용이하도록 송신 속도를 낮춘다.

④ 방해하고 있는 출력보다 저출력으로 발사하는

교신

□  방해통신에 대한 방어

① 통신기기의 세밀한 조정

② 예비주파수로 전환

③ 통신제원의 보안유지

④ 고출력으로 전파발사

⑤ 전파감시 기관에 신고

⑥ 다른 통신방법으로 전환

⑦ 수신이 용이하도록 송신속도를 낮춘다.

149. 다음 중 방해통신에 대한 방어책이 아닌 것은?

□ 통신기기의 세밀한 조정

□ 예비 주파수로의 전환

□ 다른 통신방식으로의 전환

□ 방해통신의 제원탐지

150. 다음 중 방해통신에 대한 보안 대책이 아닌 것

은?

① 방해하고 있는 출력보다 저출력을 발사하여 교신

한다.

② 다른 통신방법으로 전환한다.

③ 예비용 주파수로 전환한다.

④ 통신기기를 세밀히 조정하여 양호한 감도를 유지

한다.

151. 방해통신에 대한 효과적인 대책은?

① 통신시간 변경

② 주파수 변경

③ 호출부호 변경

④ 암호사용

152. 기만통신에 해당되지 않는 것은?

① 중요 업무수행에 혼란을 야기시키는 것을 말한

다.

② 긴급하고 중요한 통신내용의 소통을 지연 시킬

목적으로 강력한 혼신전파를 발사하는 행위를 말

한다.

③ 통신제원, 통신사의 특성 등을 정확하게 수집하

여 개입한다.

④ 같은 통신망의 통신소로 가장한다.

□ 기만통신에 대한 방어

① 상호 약정된 확인법 사용 상대방 확인

② 평문사용금지

③ 예비주파수로 전환

④ 의심되는 전파에 대한 방향탐지 활동

⑤ 상대통신의 특성, 괴벽 등을 세밀히 관찰

□ 2번은 방해통신

153. 기만통신을 당하고 있음을 인지한 때 조치방법

은?

① 허위정보를 타전한다.

② 통신을 즉시 중지한다.

③ 고속도 통신을 한다.

④ 통신속도를 줄인다.

154. 기만통신을 피하려면?

① 상호간에 약정된 통신확인표를 사용하여 상대방

을 확인한다.

② 통신속도를 느리게 한다.

③ 송신출력을 약하게 한다.

④ 통신문을 짧게 하고 가끔 잡담을 섞는다.

155. 통신확인부호를 사용할 시기로서 부적합한 것

은?

□ 통신을 처음 시작할 때

□ 통신이 끝났을 때

□ 주파수를 변경했을 때

□ 상대방 통신소가 의심스러울 때

□ 기만통신에 대한 방어 : 상호 약정된 확인법의 사용

(처음 통신 시작시, 의심스러울 때, 주파수 변경시)

156. 기만통신을 당했을 때의 조치방법에는?

① 통신속도를 빠르게 한다.

② 송신출력을 약하게 한다.

③ 송신출력을 증가시킨다.

④ 예비 주파수로 전환한다.

157. 기만통신에 대한 방어 대책에 속하지 않는 것

은?

① 상호 약정된 확인법을 사용한다

② 상호 상대 통신 특성을 면밀이 파악한다

③ 예비용 주파수로 전환 한다

④ 과도한 송신출력을 제한한다

158. 암호보안의 보호방책이 아닌 것은?

① 사용법의 준수

② 이중송신 금지

③ 암호문에 대한 질의 응답은 평문으로 이행

④ 암호문과 평문 혼합사용 금지

□ 암호보안의 대책

① 사용법의 준수

② 암호와 평문의 이중송신의 금지

③ 암호와 평문의 혼합사용의 금지

④ 적시적인 변경 사용

⑤ 암호문에 대한 질의 응답은 암호로서 이행

159. 통신내용을 음어, 평문으로 혼용하였을 때에는?

① 음어 해독에 도움이 된다

② 음어 해독을 어렵게 한다

③ 음어 해독에 별 영향이 없다

④ 음어 해독을 지연 시킨다

160. 암호보안에 해당되지 않는 것은?

① 이중 송신금지    ② 사용법 준수

③ 평문 혼합금지    ④ 침묵시간의 철저이행

161. 다음 중 암호 취급요원의 자격이 다르게 표시

된 것은?

① 암호자재 : Ⅱ급 비밀 이상의 취급인가자로서

암호취급인가를 얻은자

② 음어자재 : Ⅲ급 비밀 이상의 취급인가자

③ 약호자재 : 대외비로 분류되어 비인가자도

업무상 필요할 때 취급

④ 약어자재 : 대외비로 분류되어 비인가자도

업무상 필요할 때 취급

□  암호 취급요원 등의 자격

① 암호자재 : Ⅱ급 비밀 이상의 취급인가자로서 암호취급인가

를 얻은자

② 음어자재 : Ⅲ급 비밀 이상의 취급인가자

③ 약호자재 : 대외비로 분류되어 비인가자도 업무상 필요할

때 취급

162. 약호자재의 최저한의 분류등급은?

□ Ⅱ급 비밀        □ 대외비

□ Ⅲ급 비밀        □ 일반문서

163. 통신 내용이 중요하다고 판단되었을 경우 가장

안전한 통신방법은?

① 통신 약부호를 사용한다.

② 약어를 사용한다.

③ 모오스 부호를 사용한다.

④ 암호를 사용한다.

164. 일반적으로 통신내용이 중요하다고 판단되었을

경우 다음 중에서 가장 안전한 방법의 통신은?

① 약호를 사용한다.

② 약어를 사용한다.

③ 모오스 부호를 사용한다.

④ 통신 약부호를 사용한다.

165. 암호보안과 관계가 깊은 것은?

□ 적의 도청, 교신분석 및 기만통신으로부터 송신

을 보호하기 위한 방책

□ 암호조직을 적 또는 비인가자로부터 보호하는

방책

□ 비밀장비, 문서 등을 보호하는 방책

□ 통신내용을 간략하게 하기 위한 방책

□ 암호보안

암호보안이란 통신수당에 의하여 전달되는 비밀내용을 은닉할 목적으로 문자나 숫자 등에 암호기술상의 처리를 가하여 그 내용을 체계적으로 변경시켜놓은 것으로 암호 조직을 적 또는 비인가자로부터  보호하는 것

166. 통신시설 보호를 위한 보호구역이 아닌 것은?

① 안전지역            ② 제한지역

③ 제한구역            ④ 통제구역

□ 보호구역에는 제한구역, 제한지역, 통제구역으로 구분한다.

167. 다음 중 보호구역이 아닌 것은?

□ 제한지역         □ 제한구역

□ 통제구역         □ 금지구역

168. 통신시설이 통제구역으로 지정되어 있을 경우

아래 사항 중 은?

① 출입시 안내원으로부터 안내를 받게 된다.

② 비밀취급 인가자는 누구든지 언제나 출입한다.

③ 비인가자의 출입을 통제한다

④ 외부로부터 실내가 투시되지 않도록 보호 조치한

다.

□ 통제구역

비인가자의 출입이 금지되는 지역으로 장비 및 통신시설의

보호를 요하는 통신보안상 극히 중요한 구역

169. 각급 기관에서 사용할 음어자재는 어느 기관에

서 제작 배부하는가?

① 국방부장관

② 경찰정장

③ 국가정보원

④ 중앙전파 관리소장

□ 암호자재는 국가정보원장이 제작하여 필요한 기관에 공급한다.

다만 국가정보원장이 필요하다고 인정할 때에는 암호자재의

사용기관으로 하여금 국가정보원장이 인가하는 암호체계의

범위 안에서 암호자재를 제작하게 할 수 있다

170. 통신보안용 약호자재의 사용기간을 정하는

기관은?

□ 통신보안용 약호자재 제작기관

□ 국가안전원장

□ 중앙전파관리소장

□ 행정자치부장관

□ 중앙전파 관리소장

171. 각급 기관에서 공통으로 사용할 암어자재는 어

느  기관에서 제작 배부하는가?

① 국방부장관	② 경찰청장

③ 국가정보원장	④ 중앙전파관리소장

□ 각 기관에서 공동으로 사용할 암어자재는 국가정보원장이 제작

배부한다.

172. 약호자재는 누구의 승인을 얻어 공급하는가?

① 중앙전파관리소장	② 전파관리국장

③ 국가정보원장	④ 사용기관장

□  국가 주요망, 국가기간통신망 등 시설자가 무선통신 망에서

사용할 통신보안용 약호자재를 제작   하고자 할 때는 약호자

재 사용승인신청서, 인감등록서 및 약호자재(안)을 첨부하여

중앙전파관리소장의 승인을 얻어야 한다.

173. 약호자재의 승인 기관은?

① 국가정보원장이 한다

② 중앙전파관리소장이 한다

③ 내무부 장관이 한다

④ 사용기관의 장이 한다

174. 약호자재의 관리는?

① 3급 비밀로 관리 한다

② 대외비로 관리한다

③ 일반문서로 관리한다

④ 2급 비밀로 관리한다

□  약호자재는 대외비로 분류하며 자재의 표지 및 내용문의

상단 중앙에는 대외비를 표시하여야 한다.

175. 아래 사항중 약호자재의 표지에 표시된 것은?

① 약호사용기관      ② 기관고유번호

③ 배부기관명        ④ 사용요령

□  자재의 표면에는 제작기관명 대신에 중앙전파관리소장이 지정

한 제작기관번호와 등록번호 및 경고문 등을 표시하여야 한다.

176. 다음 중 약호 자재 사용기간을 표시 할 수 있는

것은?

① 약호자재의 표면 상단

② 약호 자재의 내용문 상단

③ 약호자재의 내용문 하단

④ 약호자재 봉투

□ 내용문 상단이라는데 근거를 찾지 못했습니다. 죄송

177. 암어자재 관리방법중 옳지 않은 것은?

① 3급 비밀을 유무선으로 발신할 경우에는 암어자

재를 샤용한다.

② 대외비를 유무선으로 발신할 경우에는 약호자재

를 사용한다.

③ 2급 이상의 비밀을 유무선으로 발신할 경우에는

암어(약호)화 하여서는 아니되며 반드시 암호화

하여야 한다.

④ 긴급한 통신문 중요 단어만 암어화하여 신속하게

발송하여야 한다.

□ 같은 내용의 전문에 암어(약호)문과 평문의 혼합 사용을 금지

한다.

178. 암어자재 관리방법중 옳지 않은 것은?

① 3급 비밀을 유무선으로 발신할 경우에는 암어자

재를 샤용한다.

② 암어(약호)문의 회신문은 암호(약호)와하여 발신

한다.

③ 중요한 통신문은 2개 종류 이상의 암어 (약호)자

재를 혼합하여 사용하여야 한다..

④ 같은 내용의 전문을 암어(약호)문과 평문으로 이

중 송신하거나 평문으로 문의 할 수 없다.

□   암어(약호)문의 작성은 2개 종류의 암어 (약호)자재를 혼합

하여 사용할 수 없다.

179. 다음중 교육목적으로 사용할 수 있는 암어는?

① 과거용  ② 현재용  ③ 미래용 ④ 미래보관용

□   현재용 및 미래용 자재는 교육목적으로 사용할 수 없다.

180. 약호자재 인계, 인수사항이 아닌 것은?

□ 정·부책임자가 변경된 때

□ 신·구책임자가 서명 날인한다

□ 보안담당관 확인을 받는다

□ 자재보유량은 기재할 필요가 없다

□  상식적으로 풀어보세요

181. 음어자재의 사고시 보고사항이 아닌 것은?

① 사고의 일시 및 장소

② 사고경위

③ 사고자 및 관계자의 인적사항

④ 음어자재 제작자의 인적사항

□   자재제작 기관의 장은 자재가 오인소각, 분실 또는 누설되었다고 인정한 때에는 즉시 배부기관에 자재 사용 중지지시 및 미래용으로 대체 사용토록 긴급조치하고 가장 신속한 방법으로 중앙전파관리 소장에게 통보한 후 서면을 통보하여야 한다.

□ 서면보고내용 : 사고일시 및 장소, 자재명칭, 수량, 등록번호,

사고경위, 사고자의 인적사항, 사고내용에 관한 기관장의

확인서, 자재사고에 관한  처리결과, 자재증명서

□  제작자와는 무관함

182. 약호자재의 긴급파기후 보고는?

① 인근경찰서장에게   ② 인근부대장에게

③ 국정원장에게       ④ 중앙전파관리소장에게

□  자재를 긴급으로 파기하였을 때는 그 사항을 신속히 제작기관의 장을 거쳐 중앙전파관리소장에게  통보하고 산하기관에도 그 사실을 통보하여야 한다.

183. 약호자재 안전보호에 긴박한 사태가 발생하여

파기 하고져 할때에 어느 것을 먼저 파기하여

야 하나?

① 미래용         ② 과거용

③ 현재용         ④ 미래보관분

□  암호 자재의 긴급파기 순서

① 과거용   ② 미래용   ③ 현재용  순으로 파기

184. 다음 중 음어자재의 긴급파기 순서로서 맞는 것

은?

□ 과거용, 미래용, 현재용

□ 현재용, 과거용, 미래용

□ 미래용, 현재용, 과거용

□ 과거용, 현재용, 미래용

185. 다음 중 보안 업무규정에 의한 비밀의 수발 방

법이 아닌 것은?

① 등기로 수발한다.

② 각급기관의 문서 수발계통에 의하여 수발한다.

③ 암호화하여 전신으로 수발

④ 전화로 수발한다.

□ 비밀의 수발

① 암호화하여 전신으로 수발

② 취급자가 직접 수발

③ 각급기관의 문서 수발계통에 의하여 수발한다.

④ 등기우편에 의하여 수발한다.

⑤ 전화에 의한 수발 금지: 비밀은 전신, 전화 등의 통신 수단에

의해 평문으로 수발하여서는 아니된다.

□  암호화하여 전화 수발은 가능

186. 약호자재는 누구에게 전달하는가?

① 문서 접수 담당자

② 비밀문서 담당자

③ 인감이 등록된 자

④ 비밀취급을 인가 받은 자

□ 비밀취급 인가를 받은  취급자가 직접 수발

2번도 답이 될 수 있으나 4번이 정답에 더 가깝습니다.

187. 자재관리 요령 중 맞지 않는 것은?

① 암호 및 음어자재는 어떠한 경우를 막론하고 복

사하지 못한다

② 자재보관 용기는 견고한 것을 사용하여야 한다

③ 보관용기 외부에는 자재보관을 나타내는 표시를

하여서는 안된다.

④ 자재를 휴대하고 출장하는 자는 자재의 안전 보

호를 위하여 인근 행정관서에 이를 보관하여야 한

다

□비밀의 보관 용기

① 비밀의 보관 용기 외부에는 비밀의 보관을 알리거나 나타내는

어떠한 표시도 하여서는 아니된다.

② 보관용기의 자물쇠 종류 및 사용방법을 보관책임자 이외의

인원이 알지 못하도록 특별한 통제를 실시하여야 하며, 타인

이 알았을 때에는 즉시 이를 변경하여야한다.

③ 암호 및 암어자재는 어떠한 경우를 막론하고 복제 또는 복사하

지 못한다.

④ 비밀을 휴대하고 출장 또는 여행하는 자는 비밀의 안전보호를

위하여 국내 경찰기관  또는 국외   주재공관에 위탁 보관할

수 있으며, 위탁받은 기관은 이를 보관하여야 한다.

188. 음어자재의 보관관리에 맞지 않는 사항은?

① 음어자재는 과거용, 현재용 및 미래용으로 구분

보관한다.

② 음어자재를 보유하고 있는 기관은 비밀관리 기록

부를 비치하고 기록유지 하여야 한다.

③ 음어자재 보관함은 따로 비치하여야 한다.

④ 음어자재는 주 1회 이상 점검하여야 하며 보안

담당관은 월 1회이상 점검사항을  확인하여야

한다

□  수시로 점검

189. 다음중 통신 보안에 저촉되는 것이 아닌 것은?

① 북한 통신소와의 교신

② 국내에 침투한 간첩과의 교신

③ 외국 통신소와 교신

④ 적성국 통신소와의 교신

□  불온통신

① 북한 통신소와의 교신

② 국내 침투 간첩과의 교신

③ 적성국 통신소와의 교신

④ 미수교 공산국가 무선국과의 교신 (아마추어국 제외)

190. 통신보안상 불온통신에 저촉되는 것은?

① 공개할 수 없는 외교훈령의 비밀

② 대공관계 교육상황 누설

③ 군수품 납부현황의 누설

④ 적 통신소와의 교신

191. 다음중 통신 보안에 저촉되는 것이 아닌 것은

어느 것인가?

① 군의 작전지시 및 보고에 관한 사항

② 병력의 현황과 이의 이동상황

③ 군수품 등 군사장비에 생산 공급 상황

④ 경찰서의 위치에 관한 사항

□  군사, 경찰 비밀의 누설

① 전략 및 작전 계획

② 작전 진행 사항

③ 병력, 장비 현황 및 이동사항

④ 군사시설의 설비, 성능에 관한 사항

192. 통신보안에 해당되는 내용 중 군경 기밀에 관한

사항이 아닌 것은?

① 군사 장비 현황 누설

② 특수 경비 강화 상황 누설

③ 병력(군□예비군) 이동 상황 누설

④ 공개할 수 없는 외교 조약

□  4번은 국가외교 비밀임

193. 다음중 통신 보안에 저촉되지 않는 것은?

① 제외공관에 발하는 훈령

② 외교관의 인적사항

③ 특수임무를 수행하는 외국 주재원의 활동상황

④ 공개할 수 없는 국제조약

□  국가외교 비밀의 누설

① 제외 공관에 발하는 훈령

② 공개할 수 없는 외교 조약

③ 특수 임무를 수행중인 외국 주재원의 활동 및 인적사항

④ 기타 국가외교에 영향을 초래하는 사항

194. 통신보안에 해당되는 내용 중 국가외교 기밀에

관한 사항이 아닌 것은 ?

① 재외공관에 발하는 훈령

② 대공관계자 신원조사

③ 공개할 수 없는 조약

④ 특수임무를 수행하는 외국 주재원의 활동상황

□  대공관계자 신원조사는 국가외교 기밀이 아니다.

195. 통신보안에 저촉되는 내용 중 국가외교 기밀에

관한 사항이 아닌 것은?

① 밀수정보 및 수사활동 상황

② 외교훈령

③ 비밀조약

④ 특수임무가 부여된 외국주재원의 인적과 활동 상

황

□  1번은 정보첩보 기밀임

196. 다음중 통신보안에 저촉되는 것이 아닌 것은?

① 범법자에 대한 수사상황

② 방첩에 관한 주요시책

③ 간첩 및 그 용의자에 대한 수사활동

④ 적에게 유리한 국가의 산업정보

□  정보, 첩보의 누설

① 첩보 수집사항

② 비공개된 간첩의 체포, 사살, 수사활동 등

③ 국가원수 및 기타요인의 비공개 행차계획 및 진행사항

④ 밀수정보 및 수사활동

⑤ 적에게 유리한 국가산업활동

⑥ 공개할 수 없는 사진 전송

197. 통신에 의하여 국가비밀이나 군사기밀을 누설시

켯을 경우 저촉되는 법은?

① 헌법             ② 형법

③ 형사소송법       ④ 전파법

□  형법(?) 근거를 못 찾았음

198. 다음 중 통신보안에 저촉되는 것이 아닌 것은?

① 비인가 음어의 사용

② 비인가 약어의 사용

③ 비인가 무선설비의 설치운용

④ 비인가 무선시설과의 교신

199. 다음 중 통신 보안상 위규 사항이 아닌 것은?

① 암호, 음어, 약호의 누설

② 비인가된 암호, 음어, 약호 사용

③ 암호와 평문의 혼용 및 이중송신

④ 통신자재 및 통신 운영에 관한 사항

□  보안자재 및 비밀 통신제원의 누설

① 암호, 음어, 약호의 누설

② 비인가된 암호, 음어, 약호 사용

③ 암호와 평문의 혼용 및 이중송신

④ 기타 통신자재 보안 및 통신 운영에 유해로운 사항

200. 다음중 통신보안 위규사항이 아닌 것은?

① 경찰 작전계획

② 중요인사의 사생활

③ 비밀통신제원의 누설

④ 불온 통신

201. 무선설비를 이용하여 통신을 하다 통신 보안 위

반으로 처벌받지 않는 경우는?

① 무선 통신의 서울 집중으로 전파 월북

② 국내 침투 간첩과의 교신

③ 북한 통신소와의 교신

④ 반국가적인 불온 통신

202. 통신보안교육을 받도록 규정한 법령은?

① 보안업무규정        ② 통신보안법

③ 전파법              ④ 국가보안법

□  전파법시행규칙 40조1항

203. 무선통신 업무에 종사하는 자는 통신보안 교육

을 언제 받아야 하는가?

① 5년마다 한번 받는다

② 매년 1회 받는다

③ 필요할 때 받는다

④ 처음 종사하고자 할 때만  받는다

□  무선국의 무선통신업무에 종사하는 자는 5년마다 1회씩 통신보안교육을 받아야한다. 다만  국가 또는 지방자치단체가 개설한 무선국에 종사하는 자와 신고하고 개설할 수 있는 무선국 및 허가 신고 없이 개설 할 수 있는 무선국은 그러하지 아니한다. 또한 통신보안 교육을 이수한 자는 교육 이수에 관한 확인을 받아야 한다.

□  무선국의 시설자는 무선국 개설시 1회만 받는다.

204. 통신보안상 통신사가 준수하여야 할 통신규율

은?

□ 무선기기의 세밀한 조정

□ 고출력 전파발사

□ 통신제원의 수신변경

□ 통신보안 관념 습성화

205. 암호의 사용이 금지되는 무선국은?

① 해안국       ② 고정국

③ 선박국       ④ 실험국

□  무선국 운용시 통화 하고자 하는 내용은 반드시 필요한 사항만 간명하게 하고 아마추어국 또는 실험국에서는 음어의 사용이 금지 되어있으므로 보안을 요구하는 사항은 교신하지 않도록 한다

206. 생활무선국의 운용제한 구역이 아닌 것은?

① 군용 통신 설비의 특별 보호구역

② 상수도 수원지 특별 보호구역

③ 군,경 작전지역

④ 군사시설 보호구역

207. 통신망 운용 중 비밀 누설의 원인으로 볼 수 없

는 것은?

① 통신보안상 취약점이 많은 통신망 이용

② 통신문의 사전 보안성 검토 소홀

③ 중요 내용이나 비밀을 평문으로 통화

④ 통신망 이용자의 통신보안 생활화

208. 무선국 운용시 준수하여야 할 통신보안 사항이

다. 적당하지 않은 것은?

① 무선국 이용자를 최대한 확보.

② 무선국 허가 사항을 준수하여야 한다

③ 발신 전문의 사전 보안성 검토한다

④ 비인가된 보안자재의 사용금지 하여야 한다

209. 통신보안에서 잡담을 피하는  이유와 가장 가까

은 것은?

① 잡담 중에 개인 사정이 노출되기 때문에

② 잡담 중에 중요한 국가 기밀사항이 노출되기 때

문에

③ 잡담 중에 타인의 이야기를 하기 때문에

④ 잡담을 하면 통신 시간이 길어지기 때문에

해답은 가능하면 보지 마세요 해설만 봐도 충분히 풀 수 있는 문제들입니다.

DS2OOQ  황한식

통신보안 예상문제 해답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	④	④	④	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	①	②	④	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	④	④	③	①	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	④	③	③	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	③	④	①	②	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	④	④	①	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	④	③	③	①	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	②	①	③	④	③	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	③	④	③	①	②	③	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	②	③	③	③	④	①	④

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	①	②	④	①	④	④	②	②	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	①	②	③	②	①	①	④	④	③
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
③	④	②	②	②	②	③	①	④	③
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
④	④	④	④	②	①	③	③	①	③
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
③	②	①	②	④	④	③	③	④	①
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
②	②	①	①	②	④	④	③	①	④
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
④	②	④	①	②	①	④	③	③	③
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
③	①	②	②	②	②	④	③	①	④
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
④	④	②	①	④	④	④	④	③	④
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
④	④	②	②	①	①	②	③	④	②
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
①	③	①	④	④	②	④	①	②	□

항상 행운이 함께 하시길 기원합니다.

0343-423-1122,  011-353-2232

ds2ooq@hitel.net  황한식