▨ 지진을 고려하는 경우
사면경사 옹벽 성토 높이 높이 (H)	수 평	1 : 1.8		1 : 1.5
		1.0H	2.0H	1.0H	2.0H
2.0m	M-1	M-6	M-7	M-16	M-16
2.5m	M-2	M-8	M-9	M-17	M-18
3.0m	M-3	M-10	M-11	M-19	M-19
3.5m	M-4	M-12	M-13	M-20	M-20
4.0m	M-5	M-14	M-15	M-21	M-22

▨ 지진을 고려하지 않는 경우
사면경사 옹벽 성토 높이 높이 (H)	수 평	1 : 1.8			1 : 1.5
		1.0H	2.0H	∞	1.0H	2.0H	∞
2.0m	M-1	M-6	M-7	M-23	M-16	M-16	M-30
2.5m	M-2	M-8	M-9	M-24	M-17	M-31	M-32
3.0m	M-3	M-10	M-11	M-25	M-19	M-19	M-33
3.5m	M-4	M-12	M-26	M-27	M-20	M-20	M-34
4.0m	M-5	M-14	L-28	M-29	M-21	M-35	M-36

반중력식 옹벽 도면 일람표