전파법규 예상문제집

전파법 예상문제

전파법 예상문제 DS2OOQ

** 문제 끝에 있는 페이지는 완벽전파법 정리의 페이지입

니다. 한 번씩 찾아보면서 풀어보시면 됩니다.

(삭제)라고 표시된 것은 개정전파법에서는 삭제 되었지만 조약이나 관련고시 등에 있거나 아직 문제은행에 들어 있을 것으로 추정되므로 만약을 위하여 한 번쯤 외워두세요.

아래의 문제들은 기출문제를 중심으로 여러 자료들을 모으고 다시 발췌하여 수록한 것입니다. 이정도만 이해 한다면 85점이상 고득점은 문제 없습니다. 확신합니다. 그냥 외우면 불안해용 ^.^!

1. 다음 내용중 전파법의 목적과 맞지 않는 것은?

P2

① 전파의 효율적인 이용 및 관리

② 전파이용 및 전파에 관한 기술 발전을 촉진

③ 전파의 관리 및 감독

④ 전파의 진흥을 도모 및 공공복리의 증진도모

2. 전파법에서 사용되는 용어중 전파의 정의는? P2

① 3,000 MHz 이하의 주파수의 전자파

② 3,000 GHz 이하의  주파수의 전자파

③ 2,000 MHz 이하의 주파수의 전자파

④ 2,000 GHz 이하의 주파수의 전자파

3. 아마추어국의 개설요건에 해당되지 않는 것은?

p9

□ 시설자 자신이 사용하는 것이어야 한다

□ 시설자는 무선종사자의 자격을 보유하고

있어야 한다

□ 신청인의 재정적인 기초유무는 감안하지

않는다

□ 무선국 개설의 목적과 내용이 공공복리를

해하지 아니하여야 한다

허가의 심사기준-- 재정적 기초가 있어야한다

4. 전파의 존재를 최초로 증명한 사람은?

① 멕스월            ② 마르코니

③ 헤르쯔            ④ 에르스텟

5. 무선전신을 발명한 사람은?

□ 헤르츠             □ 맥스웰

□ 패러디             □ 마르코니

6. 전파를 이용하여 음성 기타 음향을 보내거나 받

는 통신방식은? P2

① 무선통신          ② 의료통신

③ 무선전신          ④ 무선전화

7. 전파법에서 사용되는 무선국의 정의는? P2

① 전파발사를 위하여 무선설비를 조작하는 국

② 전파를 이용하여 정보를 보내거나 받는

통신소

③ 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체

④ 무선종사자와 무선국을 조작하는 자의 총체

8. 다음 중 무선설비에 속하지 않는 것은? P3

① 송신공중선계      ② 송신장치

③ 공중선 전력계     ④ 수신설비

공중선 전력계는 공중선 전력을 측정하는 측정기기

9. 다음중 무선종사자라 함은? P2

① 차량에 무선설비를 설치하고 운용하는 자

② 무선설비를 사용하는 자

③ 무선설비를 조작하거나 공사를 하는 자로서

기술 자격 수첩을 받은 자

④ 안테나를 설치하고 무선설비를 이용하는 자

10. 정보통신부장관으로부터 무선국의 허가를 받은

자는?  P2

① 무선종사자        ② 무선국

③ 사용자            ④ 시설자

11. 다음 중 전자파장해의 정의에 합당하지 아니한

것은? P2

① 전자파 에너지가 공간으로 퍼지는 것을 방사

라 한다.

② 전자파 에너지가 전원선을 통하여 흐르는 것

을 전도라 한다.

③ 전자파를 발생시키는 기기로부터 그 전자파

가 공간에 전파되어 무선설비의 성능에 영향

을 주는 것

④ 전자를 발생시키는 기기로부터 그 전자파가

방사 또는 전도되어 다른 기기의 성능에 장해

를 주는 것

12. 다음 중 전자파장해의 정의에 합당한 것은?p2

① 전자파 에너지가 공간으로 퍼지는 것을 방사

라 한다.

② 전자파 에너지가 전원선을 통하여 흐르는 것

을 전도라 한다.

③ 전자파를 발생시키는 기기로부터 그 전자파가

공간에 전파되어 무선설비의 성능에 영향을 주

는 것

④ 전자파를 발생시키는 기기로부터 그 전자파가

방사 또는 전도되어 다를 기기의 성능에 장해

를 주는 것

13. 전자파 방사로부터 기기의 성능이 유지될 수

있는 능력을 무엇이라 하는가? P2

① 전자파 내성         ② 방사내성

③ 전도내성            ④ 장해내성

14. 전파를 이용하여 모든 종류의 기호, 신호, 문

언, 영상, 음향 등의 정보를 송신하거나 수신하

는 것을 무엇이라 하는가? P2

① 무선통신         ② 무선설비

③ 무선전신         ④ 무선전화

15. 전파를 이용하여 영구적인 형으로 수신하기 위

하여 정지영상을 송신하거나 수신하는 것은?

(삭제)

① 팩시밀리         ② 모사전신

③ TV방송중계      ④ 무선방위측정

16. 공중선전력의 표시에 해당되지 않는 것은? P3

① 첨두전력       ② 변조전력

③ 평균전력       ④ 반송파전력

17. 아마추어국의 공중선 전력을 올바르게 표시한

것은? P13

① 첨두전력[PX]         ② 반송파전력[PZ]

③ 평균전력[PY]         ④ 규격전력[PR]

18. 전파법령에서 사용되는 공중선전력의 표시기호

중 PZ는 다음 중 어느 것인가? p3

□ 평균전력           □ 반송파전력

□ 첨두전력           □ 규격전력

19. 다른 무선국의 정상업무의 운용을 방해하는 전

파의 발사 복사 또는 유도를 무엇이라 하는가?

P4

① 장애   ② 감도   ③ 잡음   ④ 혼신

20. 무선통신에 있어서 상대하는 방향으로 송신이

동시에 행하여 지는 통신방식은? (삭제)

① 단식방식          ② 단향통신방식

③ 복신방식          ④ 양방향통신방식

21. 무선국에 할당된 주파수대의 중앙주파수를 무

엇이라 하는가? P4

① 기준주파수           ② 지정주파수

③ 특정주파수           ④ 할당주파수

22. 할당주파수에 대하여 고정되고 특정한 위치에

있는 주파수는 무슨 주파수라고 하는가? P4

① 기준주파수        ② 특성주파수

③ 할당주파수        ④ 지정주파수

23. 무선국에 의하여 송신되는 문언을 무엇이라 하

는가? (삭제)

① 통지    ② 전달    ③ 통보    ④ 전송

24. 다음 중 [kHz]라 함은 어느 것인가? p4

□ [eqn: 10 ^ 4] [Hz]         □ [eqn: 10 ^ 5] [Hz]

□ [eqn: 10 ^ 6] [Hz]         □ [eqn: 10 ^ 3] [Hz]

25. [THz]라 함은 다음 중 어느 것을 말하는가?

P4

① 106 [Hz]          ② 109 [Hz]

③ 1012 [Hz]         ④ 103 [Hz]

26. [MHz]라 함은 다음 중 어느 것을 말하는가?

P4

① 106 [Hz]          ② 109 [Hz]

③ 1012 [Hz]         ④ 103 [Hz]

27.“GHz”의 주파수 단위는? p4

□ [eqn: 10 ^ 3] [Hz]         □ [eqn: 10 ^ 6] [Hz]

□ [eqn: 10 ^ 9] [Hz]         □ [eqn: 10 ^ 12] [Hz]

28. 주파수의 단위를 표시한 것 중 틀린 것은? P4

① □KHz'라 함은 킬로(103)Hz를 말한다.

② □MHz'라 함은 킬로(106)Hz를 말한다.

③ □GHz'라 함은 킬로(108)Hz를 말한다.

④ □THz'라 함은 킬로(1012)Hz를 말한다.

29. 단파대의 주파수 범위는? P2

① 1,606.6 kHz 내지 4,000 kHz

② 3,000 kHz 내지 30kHz

③ 2 kHZ 초과 200 kHz 이하

④ 4,000 kHz 내지 27,500 kHz

30. 3MHz를 넘어서 30MHz 이하까지 주파수의 약

칭을 무엇이라 하는가? P18

① LF    ② HF    ③ UHF    ④ VHF

31. 300KHz 초과 3000KHz 이하 주파수대의 약칭

은?  p18

① MF    ② VLF   ③ LF     ④ HF

32. 주파수대 약칭 VHF의 주파수 범위는? p18

① 3GHz 초과 30GHz이하

② 3MHz 초과 30MHz 이하

③ 30GHz 초과 300GHz이하

④ 30MHz 초과 300MHz이하

33. 전파의 표시에 있어서 미터파(Meter Waves)의

주파수대 약칭은 다음 중 어느 것인가? P18

① MF    ② HF    ③ VHF   ④ SHF

미터파란 파장 길이가 1-10m인 전파를 말한다.

34. □MF□대의 주파수 범위는 어느 것인가? p18

① 30∼300[KHz]	② 300∼3,000[KHz]

③ 3∼30[MHz]	④ 30∼300[MHz]

35. 한국이 ITU에 가입한 해는? P5

① 1952년            ② 1945년

③ 1975년            ④ 1961년

36. 전파통신 업무를 위해 국제 전기 통신연합에서

는 세계를 몇 개의 지력으로 나누고 있다 국제

전기통신협약 부속전파규칙에 의해서 우리나라

는 어느 지역에 속하도록 되어 있는가? p5

① 제 1 지역          ②  제 2 지역

③ 제 3 지역          ④  제 4 지역

37. 국제전기통신연합의 전파관리위원회는 몇 명의

위원으로 구성되고 있는가?

① 5명     ② 7명     ③ 9명    ④ 10명

38. 세계 전파주관청회의의 영문표기 약자는?

① IFRB                 ② RARC

③ WARC(WRC)         ④ CCIR

세계전파 주관청회의 WRC, 국제주파수등록위원회 IFRB

국제전파 자문위원회 CCIR

39. 국제전기통신연합의 업무규칙의 하나인 전파규

칙을 개정할 수 있는 기관은?

① 전파관리 위원회     ② 전파통신국

③ 전파통신총회        ④ 세계 전파통신회의

전파관리워원회에서 개정함

40. 국제전기통신연합(ITU)의 용어가 아닌 것은

다음 중 어느 것인가? p5

① 아랍어             ② 러시아어

③ 일어               ④ 스페인어

영 중 아 프 러 스  (일어, 독일어는 아니다)

41. 국제전기통신연합(ITU)의 소재지는 다음 중

어느 것인가? p5

① 워싱톤             ② 제네바

③ 런던               ④ 뉴욕

42. ITU( 국제전기통신연합)의 최고 의사결정 기

관은? p5

① 이사회          ② 전권위원회

③ 사무총국        ④ 전파통신표준화국

43. 국제전기통신연합(ITU)의 상설기관은? p5

□ 전권위원회의(PP)

□ 사무총국(GS)

□ 세계전파통신회의(WRC)

④ 이사회(Council)

44. 국제전파규칙(RR)에서 규정한 업무별 주파수

분배 원칙에서 최우선권이 있는 업무는?

① 허용 업무 (Permitted SVC)

② 1차 업무 (Primary SVC)

③ 2차 업무 (Secondary SVC)

④ 특별 업무 (Special SVC)

1차 업무가 최우선권이 있다.

45. ITU의 공식적인 화폐는?

① 일본엔           ② 영국파운드

③ 스페인프랑       ④ 미국달러

46.  다음 중 세계협정시는 어느 것인가

① ICT    ② UTC    ③  KST   ④ GMT

47. ITU 공용어간의 해석상 문제 발생시 최우선하

는 공용어는? P5

① 영어               ② 스페인어

③ 불어               ④ 중국어

48. 국제아마추어무선연합의 공식용어는? P5

① 영어            ② 불어

③ 불어 또는 영어  ④ 불어, 영어또는 스페인어

49. ITU에 관한 설명이다. 옳은 것은? P4

① 평화적 관계를 촉진할 목적으로 전기통신업

무의 이용증진을 목적으로 한다.

② 세계평화를 위한 정부간 기구 및 민간기구와

의 협력증진을 목적으로 한다.

③ 모든 종류의 전기통신의 합리적 사용을 위해

국제적 분쟁의 중계를 목적으로 한다.

④ 국제적인 차원에서 환경보호를 위한 협력증

진을 목적으로 한다.

50. 국제아마추어무선연합의 목적과 거리가 먼 것

은?

① 아마추어무선이 젊은이들을 위한 스스로의

기술훈련 수단이 되도록 한다.

② 국가간의 원활한 공중통신업무를 발전시킨다

③ 무선통신분야에서의 과학전.기술적 연구를 증

신 시킨다.

④ 아마추어무선을 자연 재해시의 구호통신수단

으로 발전시킨다.

공중통신 업무는 아마추어와 무관하다

51. 전파법과 전파에 관한 국제 조약과의 관계를

설명한 것이다 틀린 것은? p4

① 국내전파법규에는 규정이 없고 조약에 규정

이 있는 경우는 조약을 따른다.

② 국내 전파법규의 내용이 조약의 규정내용과

상이할 때 조약을 따른다.

③ 전파법 규정에 있는 경우는 전파법에 따르고

없는 경우에만 조약의 규정에 따른다.

④ 국제법 우선의 원칙에 따라 조약의 규정에

먼저 따르고 없는 경우에만 전파법에 따른다.

52. 우리 나라에 배당 되 호출부자열이 아닌 것은?

P5

① HLA-HLZ           ② D7A-D7Z

③ 6JA-6JZ             ④ 6LA-6LZ

HL, DS, DT, D7, D8 ,D9, 6K, 6L, 6M, 6N   10개

53. 우리 나라의 무선통신 주관청은? P6

① 동력자원부         ② 내무부

③ 외무부             ④ 정보통신부

54. 아마추어국의 경우에 허가를 받아야만 가능한

공사 설계의 변경은? p6

① 송신장치의 철거

② 공중선의 증설.

③ 공중선 전력 10W 이하의 송신장치의 대치, 변

경, 증설

④ 전파의 형식과 폭의 변경

55. 형식검정 대상 기가 아닌 것은? 참고 P20

① 주파수 측정장치       ② 경보자동수신기

③ 경보자동 전화장치     ④ 코드레스 폰

56. 다음 중 전자파 장해검정 대상기기가 아닌 것

은?

① 정보기기류

② 가정용 전기기기

③ 상업용 고주파 이용 기기류

④ 방송송신 기기류

57. 아마추어국의 목적에 가정 적합한 것은? P7-9

① 기술 연마와 실험을 하는 국

② 비영리목적으로 자기훈련통신과 기술연구 업

무를 하는 국

③ 공중통신업무를 취급하는 국

④ 영리를 목적으로 하는 자기훈련 국

58. 육상이동국과의 통신을 하기 위하여 육상에 개

설하고 이동하지 아니하는 무선국은? P7

① 이동국             ② 휴대국

③ 고정국             ④ 기지국

59. 다음 중 육상국에 속하는 무선국은? P7

① 실험국            ② 선박국

③ 항공기국          ④ 기지국

60. 무선국 개설시 결격사유에 해당되지 않는 것

은? P8

① 외국정부 또는 그 대표자

② 형법 중 내란의 죄, 군형법 중 이적의 죄 및

국가 보안법 위반의 죄를 범하여 형의 선고를

받은자

③ 대한민국 국적을 가지지 아니한 자

④ 무선국의 허가를 취소 당한 날로부터 3년이

경과한자

무선국 취소후 1년이 경과하면 가능하다.

61. 대한민국의 국적을 가지지 아니한 자라도 허가

받을 수 있는 무선국은? p8

□ 이동중계국            □ 해안국

□ 실험국                □ 항공국

62. 무선국의 허가를 취소 당한 자는 그로부터 얼

마를 경과하여 야만 무선국의 허가를 받을 수

있는가?  P8

① 1년    ② 2년   ③ 1년6개월   ④ 3년

63. 무선국 허가장의 기재사항이 아닌 것은? p9

① 무선설비의 설치장소   ② 허가의 유효기간

③ 호출명칭              ④ 운용개시일

64. 외국인에게 허가할 수 있는 무선국이 아닌 것

은? P8

① 실험국

② 의무선박국

③ 의무항공기국

④ 전기 통신 역무를 제공하기 위한 무선국

65. 무선국의 허가시 정보통신부장관의 심사 대상

이 아닌 것은? P9

① 공사설계가 소정의 기술기준에 적합할 것

② 그 업무를 유지할만한 재정적 기초가 있을

것

③ 무선종사자의 자격과 정원이 적절할 것

④ 주파수의 할당이 가능할 것

66. 무선국의 허가신청서를 수리할 때 허가의 적부

를 심사하는 사항이 아닌 것은? P9

① 무선국의 개설기준

② 공사설계의 기술기준

③ 무선종사자의 기기

④ 주파수의 할당

67. 다음은 단체 아마추어무선국을 개설함에 있어

서 구비해야 할 조건을 설명한 것이다. 타당하

지 아니한 것은? p9

□ 무선종사자의 자격이 있는 자로 구성될 것

□ 대표자가 선임되어 있을 것

□ 영리를 목적으로 할 것

□ 아마추어업무의 건전한 보급발달을 도모함을

목적으로 할 것

68. 제 3급 아마추어무선기사가 아마추어무선국을

조작할 수 있는 종사범위의 최대 공중선 전력

은? P21

① 50 와트 이하       ② 500 와트 이하

③ 10 와트 이하       ④ 100 와트 이하

69. 이동하는 아마추어국의 경우 공중선 젼력은?

P9

① 500와트 이하       ② 50와트 이하

③ 100와트 이하       ④ 20와트 이하

70. 허가의 지정사항이 아닌 것은? P9

① 준공기한             ② 공중선 전력

③ 발진 및 변조방식     ④ 운용허용시간

허가의 지정사항이란 허가증에 기재된 사항

71. 무선국 준공기한의 연장기간은 얼마를 초과할

수 없는가? P10

① 6 월   ② 3 년    ③ 1 년    ④ 1 월

72. 무선국의 준공기한은 몇 회까지 연장할 수 있

는가? P10

① 1 회     ② 2 회     ③ 3 회     ④ 4 회

73. 아마추어국의 경우에 허가를 받아야만 가능한

공사 설계의 변경은? 참고 P6

① 송신장치의 철거

② 공중선전력 10w이하의 송신장치의 대치 변경

증설

③ 공중선의 증설

④ 전파의 형식과 폭의 선정

전파의 형식과 폭은 허가사항,  나머지는 신고사항

74. 허가가 취소되는 경우가 아닌 것은?

① 준공기한이 경과할 때까지 준공을 아니한 경우

② 정당한 사유없이 준공검사에 불응한경우

③ 준공기한 연장신청을 아니한 경우

④ 시험전파 발사를 아니한 경우

75. 현재 살고있는 거주지에서 HF BAND를 운용

하다가 이사가는 경우 취할 절차는? p11

① 임시허가신청      ② 변경허가신청

③ 재허가신청        ④ 변경신고

76. 허가를 받은자가 공사설계를 변경하고자 할 때

에는 어떻게 하여야 하는가? P6

① 정보통신부장관의 허가

② 체신부장관에게 신고

③ 중앙전파관리소장의 허가

④ 전파연구소장의 형식검정

공사설계변경은 허가사항

77. 아마추어국 허가의 유효기간은 얼마 동안인가?

p11

① 3 년    ② 5 년	③ 7 년     ④ 1 년

78. 준공검사의 검사대상이 아닌 것은? P10

① 업무서류             ② 무선종사자의 자격

③ 무선종사자의 정원    ④ 무선설비

79. 단체 아마추어국을 개설하기 위한 무선 종사자

의 정원은 얼마이상인가? p9

① 2 인    ② 3 인    ③ 4 인    ④ 5 인

80. 다음 중 교신시 무선업무일지의 기재 사항이

아닌 것은? ( 삭제??)

① 자국의 주파수       ② 상대국의 호출부호

③ 상대국의 주파수     ④ 자국의 호출부호

81. 무선국 허가에서 폐지까지 단 1회만 받는 검사

는 다음 중 어느 것인가? P10

① 임시검사              ② 정기검사

③ 변경검사              ④ 준공검사

임시검사 : 특별한 경우 수시로

정기검사 : 5년 이내의 정해진 기간

변경검사 : 무선국 변경 신청시

준공검사 : 최초 허가시 1번만

82. 허가가 취소되는 경우는? P34

① 준공기한이 경과할 때까지 준공을 아니한

경우

② 정당한 사유없이 준공검사에 불응한 경우

③ 준공기한 연장신청의 아니한 경우

④ 시험전파 발사를 아니한 경우

83. 아마추어국 허가를 받은자가 무선설비의 준공

기한 이 경과한 후 일정기간이 경과할 때까지

준공신고를 하지 아니할 경우 허가가 취소된다.

일정기간은? P35

① 10일               ② 20일

③ 30일               ④ 6월

84. 무선국 허가장의 기재사항이 아닌 것은?

P9-10

① 호출명칭                ② 통신사항

③ 무선설비의 설치장소     ④ 증폭방식

85. 다음은 무선국 허가장의 기재사항들이다. 틀린

것은? P9-10

① 발진 및 검파방식

② 허가의 유효기간

③ 공중선 전력

④ 호출부호 또는 호출명칭

86. 무선설비의 설치장소의 변경, 무선설비의 변경

공사의 허가를 받은 시설자가 받는 검사를 무

엇이라고 하는가? P11

① 준공검사          ② 변경검사

③ 임시검사          ④ 정기검사

87. 다음 중 신고만으로 변경할 수 없는 것은?

참고P6

① 변조방식의 변경

② 예비 수신기의 증설

③ 주파수 변경의 지정후 행하는 수정편의 철거

④ 공중선의 형식과 특성에 변경을 주지 아니하

는 공중선의 대치(代置)

변조방식은 허가사항

88. 변경검사에 대한 규정과 맞지 않는 것은? P11

① 변경검사를 받아야 그 무선설비를 운용할 수

있다.

② 허가를 얻은 자가 공사설계의 변경의 허가

를 받고 그 공사가 준공된 때 받는 검사이다.

③ 무선설비 중 변경된 부분에 대해서만 하는

검사이다.

④ 시설자가 무선설비의 설치장소를 변경할 때

하는 검사이다.

② 변경허가를 받았으나 아직 준공검사를 받지 않았으므로

준공검사임

89. 다음 중 신고만으로 변경할 수 없는 사항은?

p6

① 수신설비의 대치

② 호출부호

③ 동등 이상의 성능을 가진 전원설비의  변경

④ 동등 이상의 성능을 가진 공중선의 급전선

90. 개설한 아마추어국의 허가사항중 VHF, UHF

BAND만 허가를 득한 후 50[W] HF BAND를

추가로 증설하고자할 법적 절차는? 참고 p11

①임시허가            ②변경신고

③재허가              ④변경허가

91. 아마추어국의 재허가 신청은 언제 하여야 하

나?   P11

① 허가유효가간 만료전 2월까지

② 허가유효기간 만료전 2월이상 4월이내

③ 허가유효기간 만료전 4월이내

④ 허가유효기간 만료전 30일 이내

92. 허가유효기간이 1년인 무선국의 재허가 신청은

언제 하여야 하는가? p11

① 허가유효가간 만료전 1월까지 신청

② 허가유효기간 만료전 2월까지 신청

③ 허가유효기간 만료전 3월까지 신청

④ 허가유효기간 만료전 15일까지 신청

93. 시설자가 무선국의 운용을 얼마 이상 휴지 하

고자 할 때 정보통신부장관에게 신고하여야 하

는가? P12

① 30일     ② 1월     ③ 2월       ④ 3월

허가가 아니고 신고임을 기억할 것

94. 정당한 사유 없이 계속하여 얼마기간 이상 무

선국의 운용을 휴지하면 허가를 취소할 수 있

는가? P34-35

① 3월     ② 1년      ③ 6월      ④ 3년

95. 다음 중 무선국 허가의 효력이 상실되지 않는

경우는? P34

① 허가가 취소된 때

② 30일 이상 운용을 휴지한 때

③ 재허가가 되지 않았을 때

④ 부정한 방법으로 변경허가를 받은 때

* 6개월 이상휴지 할 때

96. 다음 중 무선국의 허가취소 사유로서 가장 옳

지 아니한 것은? P34

① 대한민국의 국민이 아닌 자가 시설자의 지위

를 승계 한 경우

② 무선국의 허가를 취소 당한 날로부터 1년이

경과되지 아니한 자가 시설자가 된 경우

③ 전파법의 규정을 위반하여 금고이상이 형을

선고받고 그 집행이 종료되지 아니한 자의

경우

④ 정당한 사유 없이 계속하여 6월 이상 무선국

의 운용을 휴지한 경우

새로 개정되면서 삭제되었음 허가취소후 즉시 신청가능

97. 전파의 질을 결정하는 사항이 아닌 것은? P13

① 점유주파수 대폭

② 주파수 편차

③ 스퓨리어스 발사강도

④ 공중선 전력

98. 주파수의 허용편차표시는 어느 것으로 하는가?

P3

① Hz 또는 백만분율

② Hz 또는 백분율

③ Hz 또는 만분율

④ Hz 또는 천만분율

99. 진폭변조. 단측파대의 저감반송파를 나타내는

전파 형식 표시기호는? P16

①  R     ②  J     ③  B     ④  C

100. 주파수 변조를 나타내는 기호로 옳은 것은?

P16

① P      ② A     ③ F      ④ G

101. 주반송파의 변조형식 중 진폭변조를 나타내는

기호로 옳은 것은? p16

□ P       □ A     □ F       □ G

102. 전파형식 J3E에서 E는 무엇을 나타낸 것인

가? P17

① 전화    ② 전신    ③ T.V    ④ 팩시밀리

103. 시분할 다중특성을 나타내는 전파형식의 추가

특성 기호는? p17

① C       ② F      ③ T.      ④ G

104. 전파형식의 표시중 기본특성에서 송신할 정보

형태로서 [팩시밀리] 기호는? P17

① A      ② B      ③ C       ④ D

105.주파수대역폭 565Hz를 옳게 표시한 것은? P15

① H565              ② 565H

③ 5H65              ④ 56H5

106. 스퓨리어스 발사에 포함되지 아니하는 것은?

P3

① 고조파발사       ② 불요발사

③ 기생발사         ④ 상호변조적

불요발사란 스퓨리어스발사 및 대역외 발사

107. 아마추어국에 적용되는 공중선 전력의 허용편

차는?  P14

① 상한 10% 하한  5%

② 상한 20% 하한  0%

③ 상한  5% 하한 10%

④ 상한 10% 하한 10%

108. 송신 공중선의 지향특성을 결정하는 요소는?

P13

① 공중선의 설치와 방향

② 수직 및 수평면의 부 복사 방향

③ 주 복사 방향과 부 복사 방향

④ 급전선에서의 복사지 향상

109. 다음 중 송신공중선의 형식과 구성에 대한 조

건에 맞지 아니하는 것은? p13

① 정합이 충분할 것

② 만족한 지향성을 얻을 수 있을 것

③ 공중선의 이득이 가능한 적을 것

④ 공중선의 능률이 가능한 클 것

110. 무선국의 수신설비는 가능한 다음 중 어느 것

인가? P14

① 선택도가 적정할 것

② 수신강도가 충분할 것

③ 명료도가 확실할 것

④ 신호대 잡음비가 충분할 것

내적, 선적, 감충, 명충

111. 수신설비의 조건에 해당되지 않는 것은? P14

① 내부잡음이 적을 것

② 강도가 충분할 것

③ 선택도가 적정할 것

④ 명료도가 충분할 것

내적, 선적, 감충, 명충 (강도가 아니고 감도임)

112. 무선국의 수신설비는 가능한 다음 사항에 적

합한 것이어야 한다 타당하지 아니한 것은? P14

① 내부잡음이 적을 것

② 감도가 충분할 것

③ 선택도가 적을 것

④ 명료도가 충분할 것

선적 = 선택도가 적을 것이 아니고 적정할 것

113. 무선설비의 안전시설이 아닌 것은?

(참고 p15)

① 보오(BAUD)         ② 견고한 선구

③ 자동전원차단장치     ④ 피뢰기

114. 무선설비의 안전시설과 관계가 없는 것은?

P15

① 접지              ② 절연

③ 피뢰기            ④ 급전선

** 어러곳에서 정답이 절연이라고 되어있으나 저의

개인적인 생각은 급전선이 정답인 것 같음

115. 전파법에 정한 고압전기란? p15

① AC 500V, DC 700V 초과하는 전기

② AC 600V, DC 750V 초과하는 전기

③ AC 500V, DC 500V 초과하는 전기

④ AC 750V, DC 600V 초과하는 전기

116. □무선설비의 공중선계에는 피뢰기 또는 접지

장치를, 카운터포이즈에는 접지장치를 각각 장치

하여야 한다. 다만, (            )의 주파수를

사용하는 무선국의 무선설비와 육상이동국 또는

휴대국의 무선설비의 공중선에 대하여는 그러하

지 아니하다."에서 (  )안에 적당한 것은? P15

① 25,000□이상       ② 25,010□이상

③ 25,000□이하       ④ 25,010□이하

117. 공중선의 보안시설을 하도록 법령상 규제 대

상이 되는 것은? P15

① 25,010[KHz] 미만의 주파수를 사용하는 무선

국의 무선설비

② 25,010[KHz] 이상의 주파수를 사용하는 무선

국의 무선설비

③ 35,010[KHz] 미만의 주파수를 사용하는 무선

국의 무선설비

④ 35,010[KHz] 이상의 주파수를 사용하는 무선

국의 무선설비

118. 무선국 송신설비에서 공중선, 급전선 또는 카

운터 포이즈로서 고압전기를 통하는 것은 그

높이가 기거하는 평면으로부터 몇 m 이상 설치

하여야 하는가?P15

① 1.5 m    ② 2.5 m   ③ 3.0 m   ④ 3.5 m

119. 전파장해방지구역에서 고층건축물의 신축시

정보통신부 장관의 승인을 요하는 높이는?

(삭제???)

① 지표에서 30m이상    ② 지표에서 35m초과

③ 해발 30m초과        ④ 해발 35m이상

120. 무선국 사용주파수의 허용편차가 2분의 1이하

인 주파수 측정장치를 비치하여야하는 무선국

이 아닌 것은? P19

① 항공국            ② 해안국

③ 방송국            ④ 아마추어국

121. 무선국에 비치하여야 할 법정계기가 아닌 것

은?P19

① 회로시험기        ② 전원전압계

③ 비중계            ④ Q메터

122. 다음 중 아마추어국의 무선설비를 공동 사용

할 수 있는 경우는? P18

① 주민등록법상의 동일 주소내에 거주하는 시

설자의 형제자매

② 동일 주소지 내에 거주하는 세대주가 다른

거주자

③ 동일 건물내에 거주하는 세대주가 다른 자격

소지자 친목회

④ 동일 건물내의 법인격이 다른 단체들의 연합

체

123. 아마추어 무선기사가 무선설비를 공동으로 사

용할 수 있는 경우가 아닌 것은? p18

① 시설자와 자매        ② 시설자와 친구.

③ 시설자와 배우자      ④ 시설자와 형제

124. 무선설비의 공동사용 범위에 속하지 아니하는

것은? P18

① 방송국의 송신공중선계 및 전원설비

② 시설자가 동일한 무선국의 무선설비

③ 무선국의 송신공중선계

④ 아마추어국의 무선설비중 정보통신부장관이

정하는 범위에 속하는 것

125. 무선설비 공동사용의 범위에 관한 설명 중 옳

지 않은 것은? P18

① 방송국의 송신 공중선계 및 전원설비

② 시설자가 동일한 무선국의 무선설비

③ 정보통신부 장관이 정한 아무추어국의 무선

설비

④ 공공의 안전을 위한 비상국의 무선설비

126. 다음중 아마추어국의 공중선 전력 50w이하의

무선설비로서 21MHz 이상 8MHz 이하의 주

파수의 전파를 사용하는 것만 조작할 수 있

는 아마추어무선기사 자격 소지자는? P21

① 제1급 아마추어무선기사

② 제2급 아마추어무선기사

③ 제3급 아무추어무선기사 (전신급)

④ 제3급 아마추어무선기사 (전화급)

127. 다음 중 제1급 아마추어무선기사의 조작범위

에 속 하는 것은? p21

□ 아마추어국의 공중선전력 500W이하의 무선

설비의 조작

□ 아마추어국의 공중선전력 500W이상의 무선

설비의 조작

□ 아마추어국의 공중선전력 100W이하의 무선

설비의 조작

□ 아마추어국의 공중선전력 50W이하의 무선설

비의 조작

128. 아마추어국의 규격전력 100W 이하의 무선설

비를 조작할 수 있는  자격의 범위는?  p21

①제 1급 아마추어무선기사

②제 2급 아마추어무선기사

③제 3급 아마추어무선기사(전신급)

④제 3급 아마추어무선기사(전화급)

129. 제 3급 아마추어무선기사가 운용할 수 없는

주파수대는 다음 중 어는 것인가? P21

① 7MHz대            ② 14MHz대

③ 21MHz대           ④ 28MHz대

21MHz이상   8MHz이하에서만 가능

130. 제3급아마추어 무선기사(전화급)가 조작할수

있는 전파의 주파수 범위는? p21

① 7 및 14Mhz

② 7MHZ

③ 14 및 21MHZ

④ 8MHZ이하 및 21MHZ 이상

131. 제3급 아마추어무선기사(전화)급으로 허가를

받을 수 없는 것은? p15-18, p21

□ 전파형식 A1A, 공중선전력 10W, 주파수

7MHz, 14MHz, 21MHz, 28MHz

□ 전파형식 F3E, 공중선전력 50W, 주파수

145MHz

□ 전파형식 J3E, 공중선전력 50W, 주파수

7MHz, 21MHz, 28MHz

□ 전파형식 F3E, 공중선전력 10W, 주파수

52MHz

21MHz이상   8MHz이하에서만 가능

132. 우리나라 아마추어국의 운용주파수대로 맞지

않는 것은? P26

① 7,000kHz 초과 7,100kHz 미만

② 14,000kHz 초과 14,350kHz 미만

③ 21,000kHz 초과 21,550kHz 미만

④ 144MHz초과 146MHz 미만

21,000 KHz 초과   21,450KHz 미만

133. 우리나라 아마추어 주파수대중 145□대의

주파수 범위는? p26

□ 144□ 초과 145□ 미만

□ 144□ 초과 146□ 미만

□ 144□ 초과 147□ 미만

□ 144□ 초과 148□ 미만

134. RR에서 정하는 제3지역 아마추어 업무용 주

파수는?  (햄학습교과서 참조)

① 3,450kHz ∼ 3,900kHz

② 3,500kHz ∼ 3,950kHz

③ 3,450kHz ∼ 3,950kHz

④ 3,500kHz ∼ 3,900kHz

그냥 한 번 외우세요. 자주 나오지는 않아요

135. 전파통신기능사의 기술자격 소유자는 아마추

어 무선 몇 급 기사의 조작범위에 속하는 조

작을 할 수 있는가? P21

① 제1급 아마추어무선기사

② 제2급 아마추어무선기사

③ 제3급 아마추어무선기사(전신급)

④ 제3급 아마추어무선기사(전화급)

136. 다음의 자격종목중 아마추어 무선국을 개설할

수  없는 것은? P21

① 전파통신 기사, 기능사

② 무선설비 기사, 기능사

③ 특수급 무선통신사 (항공)

④ 특수급 무선통신사 (무선전화 갑)

137. 다음 중 아마추어국을 개설할 수 있는 자격이

아닌 것은? p21

□ 특수급 무선통신사 (무선전화 갑)

□ 전파통신기능사

□ 전파통신산업기사

□ 무선설비산업기사

무조건 통신이 들어가야하고 무선전화을은 안됨

138. 제3급 아마추어무선기사(전화급)의 조작범위

에 속하는 조작을 할 수 없는 자격은 P21

① 전파통신기능사

② 전파통신산업기사

③ 특수급 무선통신사 (무선전화 을)

④ 특수급 무선통신사 (항공)

무조건 통신이 들어가야하고 무선전화을은 안됨

139. 무선종사자가 아닌 자가 조작 또는 공사할 수

있는 무선설비는? 참고 P6

① 육상에 개설한 해안국의 무선설비

② 육상에 개설한 아마추어국의 무선설비

③ 육상에 개설한 항공국의 무선설비

④ 라디오 존데 라디오 부이의 무선설비

해안국, 아마추어국, 항공국은 허가를 받아야 함

140. 아마추어무선기사 자격 필기검정의 합격기준

으로 옳은 것은 다음 중 어는 것인가? P23

① 매과목 100점 만점으로 매과목 40점 이상 평

균 40 점 이상

② 매과목 100점 만점으로 매과목 40점 이상 평

균 60점 이상

③ 매과목 100점 만점으로 평균 40점 이상

④ 매과목 100점 만점으로 평균 60점 이상

141. 제 3급 아마추어무선기사(전화급)가 제3급 아

마추어무선기사(전신급)에 응시하는 경우에 면

제되지 아니하는 과목은? P23

① 전파법규     ② 전기통신술

③ 통신보안     ④ 아마추어무선기기 취급방법

142. 아마추어무선기사 3급 전신급의 전기 통신술

의 속도는 얼마인가 ? P22

① 1분간 영문보통어 20자의 속도에 의한 3분간

의 음향의 송신 및 수신

② 1분간 영문보통어 25자의 속도에 의한 3분간

의 음향의 송신 및 수신

③ 1분간 영문보통어 35자의 속도에 의한 3분간

의 음향의 송신 및 수신

④ 1분간 영문보통어 50자의 속도에 의한 3분간

의 음향의 송신 및 수신

143. 제3급 아마추어무선기사(전신급)로서 자격검

정일 현재 2년 이상 계속 아마추어국을 운용한

자가 제2급 아마추어무선기사 자격검정에 응시

할 경우 면제받을 수 있는 과목은 다음 중 어느

것인가? P23

① 영어                   ② 전파법규

③ 전기통신술             ④ 통신보안

144. 자격검정에 부정행위가 적발된 때에는 일정기

간 자격검정에 응시하지 못하게 제한한다. 다

음중 옳은 것은? P24

① 6월 이상

② 1년 이내

③ 6월 이상 2년 내의 기간

④ 1년 이상 2년 내의 기간

145. 자격검정시 부정행위를 한 사람에 대하여

정보통신부장관은 얼마동안 자격검정을 응시하

지 못하게  할 수 있는가? p24

□ 3월이상 1년이내

□ 6월이상 2년이내

□ 1년이상 2년이내

□ 2년이상

146. 자격검정에 합격한 자는 얼마 이내에 기술 자

격수첩 교부신청서를 한국 무선국관리사업단

에 제출하여야 하는가? P24

① 1월     ② 2월    ③ 60일    ④ 30일

147. 무선종사자의 기술자격 수첩을 반환하여야 하

는 경우가 아닌 것은?

① 무선종사자가 사망한 경우

② 자격의 취소 처분을 받은 경우

③ 상위급 수첩을 교부받은 경우

④ 대한민국의 국적을 상실한 경우

자격을 상실한 경우에 반납한다.

국적을 상실하여도 자격은  상실하지 않고 외국인도 무선

종사자 자격검정에 응시 할 수 있다

148. 다음중 무선종사자의 자격수첩을 발급관서에

반환 하여야 하는 경우가 아닌 것은?

① 자격의 취소처분을 받은 때

② 30일 이상의 기간동안 외국여행을 하게 된

때

③ 업무종사정지 처분을 받은 때

④ 수첩의 재교부를 받은 후 분실한 수첩을 발

견한 때

외국 여행때는 관계없음

149. 기술자격수첩을 반환하지 않아도 되는 경우

는?

① 배치된 무선국이 운용휴지 신고를 한때

② 자격의 취소처분을 받은 때

③ 동종 자격종목 중 상위급의 수첩을 교부

받은 때

④ 수첩을 재교부 받은 후 분실한 수첩을 발견

한때

150. 무선종사자가 수첩을 훼손 하였거나 분실 하

였을 때는 재교부 신청은 얼마 기간 내에하여

야 하는 가? p24

① 지체없이  ② 10일   ③ 30일    ④ 60일

151. 무선종사자는 업무종사 정지처분을 받은 날로

부터 며칠이내에  그  기술 자격 수첩을 사업

단에 반환하여야 하는가?

① 10일 이내             ② 7일 이내

③ 지체없이              ④ 30일 이내

152. 무선국에 배치할 수 있는 무선종사자는?

① 전파법의 규정에 의한 죄를 범하여 집행유예

기간 중에 있는 자

② 정신상의 장애로 인하여 직무수행에 적합하

지 아니한 자

③ 무선종사자의 기술자격을 취소당한 날로부터

2년을 경과하지 아니한 자

④ 무선종사자의 기술수첩을 분실하여 재교부

신청중인 자

자격수첩 분실은 자격과 무관함 --가능하다

153. 무선종사자의 기술자격수첩을 교부하지 아니

하는 사유가 될 수 없는 것은?

① 기술자격수첩 취소후 2년을 경과하지 아니한

때

② 전파법 위반으로 벌금형 집행의 종료 후 2년

이내 인 때

③ 신체상의 결함으로 인하여 직무수행에 적합

하지  아니한 때

④ 정신상의 결함으로 인하여 직무수행에 적합

한지 아니한 때

신체상의 결함은 결격 사유가 될 수 없다

154. 무선종사자 기술자격을 취소당한 자는 취소

당한 날로부터 몇 년 경과된 후에야 무선종사

자로서의 결격 사유를 면하게 되는가? P24

① 3년     ② 4년     ③ 2년     ④ 1년

155. 지진 또는 태풍으로 인하여 발생된 비상사태

를 알리는 무선통신을 다음 중 어느 것에 해당

하는가? P31

① 조난통신        ② 긴급통신

③ 안전통신        ④ 비상통신

156. 아마추어국에서 [비상]을 전치한 호출을 수신

한 경우, 응답의 경우를 제외하고는 어떻게 하

여야 하는가? P31

① 혼신을 줄 우려가 있는 전파의 발사를 정지

하고 방수하여야 한다.

② 즉시 중앙재해대책본부에 통지한다.

③ 전부 전파의 발사를 정지한다.

④ 즉시 부근의 무선국에 통보한다.

157. 비상통신에 있어 통보의 우선 순위를 바르게

나열 한 것은? P31

① 인명구조, 천재의 예보, 질서유지를 위하여

필요한 긴급조치

② 조난자 구원, 인명구조, 질서유지

③ 조난자 구원, 질서유지, 천재의 예보

④ 조난자 구원, 전신 전화의 복구에  관한 사항

질서유지

158. 국제전기통신에서 최 우선권이 있는 통신은?

P31

① 천재지변에 관한 통신

② 인명안전에 관한 통신

③ 국가방위에 관한 통신

④ 천재예방에 관한 통신

159. 조난통신을 하는 경우를 제외하고 무선국을

운용할 때 공중선 전력을 어떻게 하여야 하는

가? 참조P25

① 허가장에 기재된 대로의 것

② 허가장에 기재된 범위 내에서 통신을 하기

위하여 필요한 최소한의 것

③ 허가장에 기재된 범위에서 통신을 하기 위한

최대의 것

④ 송신기의 출력 범위 내에서 통신을 하기 위

한 최소의 것

160. 무선국 허가장에 기재된 공중선 전력 이상으

로 할 수 있는 통신은? P25

① 공중통신          ② 유료통신

③ 조난통신          ④ 의료통신

161. 공중선전력의 제한을 받지 아니하는 통신은?

p25

① 비상통신          ② 조난통신

③ 안전통신          ④ 긴급통신

162. 다음은 해상이동업무에 있어서의 통신의 우선

위를 순차적으로 나열한 것이다. 맞는 것은? p25

① 조난 - 긴급 - 안전 - 비상

② 조난 - 긴급 - 비상 - 안전

③ 긴급 - 조난 - 비상 - 안전

④ 긴급 - 조난 - 안전 - 비상

163. 무선국은 자국의 발사전파가 다른 무선국의

운용에 지장을 줄 우려가 있을 때에는 즉시 당

해 주파수에 의한 전파의 발사를 중지해야 한

다. 다만 다음의 통신을 하는 경우에는 전파발

사가 가능하다. 타당하지 아니한 것은? P25

① 조난통신        ② 긴급통신

③ 비상통신        ④ 연락통신

164. 다음 중 다른 무선국에 혼신을 주어도 무방한

통신은? p25

□ 긴급통신        □ 기상통신

□ 보도통신        ④ 관용통신

165. 아마추어국의 발사 전파가 다른 무선국의 운

용에 지장을 주거나 지장을 줄 우려가 있을 때

행하여야 되는 조치는? P25

① 원인을 규명한 경우 적절한 조치를 취하다.

② 즉시 당해 주파수에 의 한 전파 발사를 중시

한다.

③ 허가 범위 내에서는 계속 운용할 수 있다.

④ 즉시 최소한의 공중선 출력으로 낮추어 운용

하여야 한다.

166. 아마추어국이 상대국을 호출하고자 전파를 발

사하기 전에 취하여야 할 가장 옳은 조치는 다

음 둥 어느 것인가? P26

① 송신기의 출력시험을 한다.

② 현재의 시각을 확인한다.

③ 혼신을 주지 아니하는 것을 확인한다.

④ 상대국의 위치를 확인한다.

167. 다음 중 일괄호출 부호는 어느 것인가. P26

① EX     ② PAN    ③ CQ     ④  CP

168. 무선국은 상대국을 호출하고자 할 때 다음 요

령에 의한다. 틀린 것은? p26

① 전파를 발사하기전 수신기를 최대감도로 조정

한다

② 상대국이 교신 중일 때는 미리 용무를 말하고

양해를 구한다.

③ 발사하고자 하는 주파수를 청수한다

④ 다른 국에는 혼신을 주지 않아야 한다

169. 무선업무에 종사하는 자가 받아야 하는 통신

보안 교육의 주기는? P32

① 5년에 1회

② 2년에 1회

③ 1년에 2회

④ 무선국 허가기간에 1회

170. 아마추어국의 무선설비 중 송신기를 시험 또

는 조정하고자 할 경우 사용하는 것은?

① 전류계                 ② 소형 공중선

③ 허가 받은 공중선       ④ 의사 공중선

의사공중선이란 기기를 조정, 시험할 때 사용하는 것으로

전파가 외부로 발사되지 않고 실험 할 수 있는 것

171. 의사공중선의 사용이 권유되지 아니하는 것

은?

① 무선설비의 기기시험

② 아마추어 무선국을 운용할 때

③ 실험국을 운용할 때

④ 기기조정을 행하기 위하여 운용할 때

172. 실험국에 관한 사항 중 틀린 것은?

P25, P11, P33

① 간이한 검사

② 유효기간 1년

③ 암어사용 금지

④ 외국실험국과 통신금지

173. 다음 중 외국의 무선국과 통신할 수 없는 무

선국은? P25

① 아마추어국          ② 선박국

③ 항공국              ④ 실험국

174. 무선국이 행하는 통신에 암어 사용이 금지되

는 무선국은? P25

① 아마추어국          ② 간이무선국

③ 항공국              ④ 비상국

175. 다음 무선국 중 암어 사용이 금지되어 있는

것은 어느 것인가? p25

① 육상기지국	② 비상국

③. 무선측위국	④ 실험국

176. 아마추어국에 비치하여야 할 서류가 아닌 것

은?  (삭제??)

① 허가증

② 전파법 및 관련 규정문서

③ 무선검사부

④ 무선종사자의 기술자격수첩

177. 무선검사부는 얼마동안 보존하여야 하는가?

(삭제)

① 다음 검사를 받을 때까지

② 작성한 날로부터 2년간

③ 무선국 허가의 유효기간 만료시 까지

④ 사용을 마친 날로부터 2년간

178. 아마추어국의 무선업무일지의 기재 사항이 아

닌 것은? (삭제)

① 통신개시 및 종료시작

② 상대국의 호출부호

③ 사용공중선 전력

④ 통신이 중단된 시각

179. 무선업무일지는 작성한 날로부터 얼마간 보존

하여야 하는가? (삭제)

① 1년간    ② 3년간   ③ 6월간    ④ 2년간

180. 무선통신에서 인명 ,안전통신용으로 특히 지

정. 보호하는 주파수가 아닌 것은? P29-30

① 500kHz               ② 2,091kHz

③ 2,182kHz             ④ 4,555kHz

181. 비상통신에 사용할 수 없는 주파수는? p26

① 3.5 MHz              ② 7 MHz

③ 144 MHz              ④ 430 MHz

P26 중간에 있는 비상통신 사용주파수를 꼭 외우세요

182. 무선전화통신에서 사용하는 조난약호는? P30

① 빤빤     ② 메데    ③ 경보    ④ 비상

183. 조난통신의 전치부호는? p30

□ XXX             □ TTT

-□□□                 □□□

□ OSO             □ SOS

184. 무선통신의 기본 원칙 중 틀린 것은? P26

① 필요한 최소한의 사항만을 교신

② 무선통신에 사용하는 용어는 가능한 한 음어

를 사용

③ 무선통신은 정확히 교신하여야 하며 통신상

오류를 인지한 때에는 즉시 정정

④ 무선통신을 할 때에는 자국의 호출부호를 붙

여서 그 출처를 명확히 하여야 한다.

185. 아마추어국이 통신상대방이 정하여 있지 않은

무선국을 호출 코자 할 경우 약 부호[CQ]를 3

회 이하 송신해야 한다. [CQ]의 약호는? P26

① 안녕             ② 여기는

③ 각국             ④ 지금시험중

186. 아마추어국이 통신 상대방을 호출하고자 할

때 그 순서와 방법이 맞는 것은? P26

① 자국의 호출부호(3회이하) → DE (1회) →

상대국의 호출부호(2회이하)

② 자국의 호출부호(2회이하) → DE (1회) →

상대국의 호출부호(3회이하)

③ 상대국의 호출부호(3회이하) → DE (1회) →

자국의 호출부호(3회이하)

④ 상대의 호출부호(1회이하) → DE (1회) →

자국의 호출부호(2회이하)

187. 다음중 아마추어국에서 금지하는 통보에 해당

하는 것은? P25

① 인명구조에 관한 통보

② 타인의 의뢰에 관한 통보

③ 철도 선로의 복구에 관한 통보

④ 전력설비의 수리에 관한 통보

타인의 의뢰에 관한 예외 - 아마추어국을 개설한자를

위한 제 3자 통신은 할 수 있다

188. 다음은 아마추어국 운용상의 제한사항이다.

타당한 것은? P25

① 개인 아마추어국 무선설비의 조작은 시설자

만이 할 수 있다.

② 아마추어국이 송신하는 통보는 타인의 의뢰

에 의해서만 할 수 있다.

③ 아마추어국은 자국의 발사전파가 방송의 수

신에 장을 줄 우려가 있어도 계속 전파를 발

사할 수 있다.

④ 아마추어국은 그 발사의 점유주파수대복에

포함되어 있는 어떠한 에너지의 발사도 가

능하다.

189. 다음 중 아마추어무선통신의 내용으로 가장

적절 하다고 보는 것은? (삭제)

① 성(性)에 관한 것

② 특정 종교의 교리에 관한 것

③ 기후에 관한 것

④ 정치적 소신에 관한 것

190. 무선기기의 시험을 위하여 조정부호를 발사할

때에 는 사용되는 무선전화 약호는 다음 중

어느 것인가? (삭제)

① 각국                ② 지금 시험중

③ 잠시 기다리시오     ④ 하나 둘 셋 넷 다섯

191. □수신증□에 해당하는 Q약어는? P29

① QSL                ② QSK

③ QSA                ④ QSO

192. QSL카드란 무엇인가?

① 아마추어국위 시설자가 자기가 소유한 무선

설비의  특징을 기록한 카드

② 아마추어국끼리 서로 교신하였음을 증명하는

카드

③ 아마추어국의 시설자가 발행하는 간단한 자

기소개장

④ 다음번의 교신 시간을 약속하는 엽서

193. □귀 무선국명은 무엇인가?□를 묻는 Q약어는?

P28

① ATZ             ② ARS

③ QRA             ④ QTA

194. □송신할 사항이 없음□을 의미하는 전신 약어

는? (삭제)

① NO              ② NOTHING

③ NIL              ④ CL

참고로 알아두어야

195 □V"의 무선전화 영문통화 발음방법은? P28

① Victory             ② Venezuela

③ Victor              ④ Virginia

196. “9”의 무선전화 영문통화 발음방법은? p28

□ Nine             □ Niner

□ November        □ Novenine

197. 정보통신부장관이 허가없이 무선국을 개설한

자가 있다고 인정한때에 가장 먼저 취할 수 있

는 조치는?

① 관계공무원으로 하여금 그 진부를 조사하게

한다.

② 사법당국에 고발한다.

③ 시정명령을 발한다.

④ 허가를 받도록 권유한다.

먼저 관계 공무원으로 하여금 조사케하여 시정명령 및 관계

당국에 고발한다.

198. 아마추어국의 정기검사는 허가 유효기간 내에

몇 회 실시하는가? P33

① 2회     ② 4회     ③ 1회     ④ 3회

아마추어국허가유효기간과 정기검사유효기간은 모두 5년이다.

199. 총 톤수가 40Ton 이상인 의무선박국의 검사

유효기간은? p33

① 1년  ② 2년   ③ 5년     ④ 무기한

200. 총톤수가 40Ton 이상인 의무선박국의 허가

유효기간은? p33

① 1년     ② 2년    ③ 5년    ④ 무기한

201. 허가유효 기간이 무기한인 무선국은? p33

① 방송국

② 의무항곡기국

③ 무선측위국

④ 시보국 및 표준주파수국

202. 아마추어국의 허가유효기간과 검사유효 기간

이 바르게 짝지어진 것은? p33

	①	②	③	④
허가유효기간	무기한	5년	3년	5년
검사유효기간	5년	3년	5년	5년

203. 정기검사 유효기간이 1년이 아닌 것은? p33

① 의무선박국         ② 의무항공기국

③ 실험국             ④ 간이 무선국

간이 무선국 5년

204. 다음은 정기검사를 설명한 것이다 틀린 것은?

P33

① 매년 1회 미리 통지하는 기일에 행한다.

② 무선설비를 검사한다.

③ 무선종사자의 자격과 정원을 검사한다.

④ 선박국은 제외한다.

① 매년 1회라는 것은 1년에 1회 정한 기간중에

검사 유효기간이 된 무선국을 상대로 실시한다

205. 정기 검사시 검사대상이 아닌 것은?P33(삭제)

① 무선설비   ② 시계

③ 교신증     ④ 무선종사자의자격과 정원

206. 다음 중 무선국 정기 검사시 검사대상이 아닌

것은? P33

① 무선설비

② 무선종사자의자격과 정원

③ 시계와 서류

④ 무선국의 기구 조직표

207. 임시검사를 하게 되는 때는? P34

① 전파발사의 정지를 명한 때

② 무선국을 운용한 때

③ 전파를 발사한 때

④ 공중선을 발견할 때

208. 다음 중 임시검사를 행하는 경우가 아닌 것

은? p34

① 전파의 질이 나빠 임시로 전파발사의 정지를

명한 때

② 전파발사의 정지명령을 받은 시설자가 전파의

질이 좋아 졌다고 신고한 때

③ 전파법의 시행을 보장하기 위하여 특히 필요

한 때

④ 선박이 국내로 임시 출항하고자 할 때

선박이 국외로 임시 출항 할 때 실시

209. 정보통신부장관이 전파의 질이 나쁘다고 인정

하여 전파발사 정지명령을 했을 때 행하는 검

사로 옳은 것은? P34

① 변경검사         ② 정기검사

③ 준공검사         ④ 임시검사

210. 임시검사를 행하는 경우의 설명이다 가장 적

당치 않은 경우는? P34

① 전파의 질이 적합하지 아니하여 전파 발사의

정지를 명한때

② 전파발사의 정지를 받은 후 전파의질이 적합

하게 되었다는 신고가 있을 때

③ 전파의 질이 적합한지 검사의 요청이 있을

때

④ 무선국이 있는 선박이 외국에 출항하고자 하

는 때

211. 전파법의 시행을 보장하기 위하여 특히 필요

한 때 행하는 검사는? P34

① 정기검사         ② 준공검사

③ 변경검사         ④ 임시검사

212. 검사 또는 조사시 검사관의 신분을 증명한 증

표를 반드시 제시하지 아니하여도 되는 경우

는? P34

① 준공검사를 하는 경우

② 정기검사를 하는 경우

③ 무허가 무선국에 대한 조사를 하는 경우

④ 임시검사를 하는 경우

감독상 검사시에 신분증 제시

213. 무선국 검사의 종류에 해당되지 않는 것은?

P10 -P11, P33

① 정기검사           ② 중간검사

③ 임시검사           ④ 변경검사

214. 아마추어국의 검사 대상이 되지 아니하는 것

은 다음 중 어느 것인가? P10

① 무선종사자의 호적등본

② 무선 설비

③ 무선국 허가증

④ 무선종사자의 수첩

215. 다음 중 무선국의 허가취소 사유로서 옳지 아

니한 것은? P34

① 아마추어국이 외국의 실험국과 통신을 한

경우

② 아마추어국의 운용개시신고를 하지 아니한

경우

③ 비상사태시에 정보통신부장관이 명하는 무선

통신을 행하지 아니한 경우

④ 부정한 방법으로 무선국의 허가를 받은 경우

아마추어국은 준공검사가 생략되므로 허가즉시 운용

216. 다음 중 감독상 행하는 조치사항이 아닌 것

은?   P10, P33

① 정기검사

② 무허가 무선국에 대한 조사

③ 변경검사

④ 임시검사

절차상검사: 준공검사, 변경검사

감독상검사-임시검사,정기검사

217. 아마추어국의 정기검사는 다음 중 어느 기관

에서 집행되는가? p39

① 한국무선국관리사업단.

② 중앙전파관리소

③ 전파연구소

④ 전파관리국

218. 아마추어국의 운용상 수수료 납부를 요하지

아니하는 경우는? p40

① 허가 신청시

② 무허가 무선국 조사시.

③ 정기검사 수검시

④ 임시검사 수검시

219. 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의

고지를 받은 날로부터 얼마이내에 정보통신부

장관에게 이의를 제기할 수 있는가?

P41 (법86조의2)   그냥 외워 버리시죠

① 30 일    ② 40 일    ③ 20 일   ④ 10 일

220. 다음 중 감독상 행하는 검사는? p33

□ 준공검사         □ 임시검사

□ 변경검사         □ 간이검사

221. 다음 중 무선종사자의 업무정지처분을 받을

수 있는 경우는 어느 것인가? P36

① 무선국의 정기검사를 거부한 경우

② 무선국의 임시검사를 거부한 경우

③ 무선국의 검사수수료를 체납한 경우

④ 무선설비의 변경공사를 한 후 검사를 받지

아니하고 운용한 경우

정기검사거부, 임시검사거부, 검사수수료 체납의

경우에는 무선국 운용정지 처분만 있다.

222. 전파감시의 목적에 해당되지 않는 것은? P34

① 전파의 효율적 이용

② 전파질서의 유지

③ 혼신의 신속한 제거

④ 전파발사의 제한

223. 다음 중 무선국의 무선설비를 철거하여야 하

는 경우는?

① 무선국 허가의 효력이 상실되었을 때

② 무선국의 운용을 휴지한 때

③ 정보통신부장관으로부터 무선국의 운용정지

명령을 받았을 때

④ 무선국의 정기 검사에 불합격하였을 때

허가취소와 효력상실의 경우

224. 허가없이 무선국을 개설한 자에 대하여 정보

통신부장관이 취할 수 없는 조치는? 참고 p37

□ 그 무선설비를 사용중지하게 한다

□ 그 무선설비를 철거하게 한다

□ 사법당국에 고발한다

□ 그 무선설비를 즉시 압수한다

225. 무선종사자가 전파법에 의한 명령이나 처분을

위반하였을 때 제한할 수 있는 조치는? P34

① 무선종사자의 기술자격을 취소 할 수 있다

② 무선국의 주파수를 제한 할 수 있다.

③ 무선국의 운용을 정지 할 수 있다.

④ 무선국의 허가를 취소 할 수 있다.

① 무선종사자가 명령이나 처분 위반시

②③④ 시설자가 명령이나 처분 위반시

226. 정보통신부 장관이 허가한 무선국의 주파수

또는 공중선전력의 지정을 변경할 수 있는 경

우에  관한 설명중 가장 옳지 아니한 것은?

P34

① 전파에 관한 관계법령의 규정이 바뀐 경우

② 다른 시설자로부터 요청을 받은 경우

③ 전쟁, 사변등 국가 비상사태가 발생한 경우

④ 홍수, 해일, 지진등 재해가 발생한 경우

227. 다음은 정보통신부 장관이 무선종사자의 기술

자격을 취소할 수 있는 경우이다. 아닌 것은?

참고 P37

① 자격수첩을 타인에게 대여 할 경우

② 무선종사자의 품위를 손상한 경우

③ 전파법에 의한 명령이나 처분을 위반한 경우

④ 시설자가 결격 사유에 해당되어 무선국 허가

가 취소된 경우

①②③ 은 무선종사자의 잘못

④는 시설자의 잘못이므로 무선국 허가만 취소된다.

228. 다음 중 무선종사자에 대하여 그 기술자격을

취소 할 수 있는 경우가 아닌 것은?  P37

① 전파법 또는 이법에 의한 명령이나 처분에

위반 할 때

② 부정한 방법으로 자격을 취득한 때

③ 수첩을 타인에게 대여한 때

④ 무선 설비가 기술 수준에 부적합 한 때

④의 경우 무선국 허가취소 (참고로 수첩을 타인에게

대여시  자격취소 조항 삭제)

229. 허가관청에 대한 신고 사유가 아닌 것은?

① 아마추어국이 비상통신을 직접 행한 경우

② 무선국의 기계적 결함으로 인하여 수 시간동

안 무선국을 운용하지 아니한 경우

③ 전파법령에 의한 명령을 위반하여 운용한 무

선국을 알게된 때

④ 아마추어국이 긴급통신을 행한때

②의 경우 신고할 필요가 없음

230. 무선종사자가 전파법령을 위반하였을 경우 정

보통신부 장관이 업무종사의 정지를 명할 수

있는 기간은?  P37

① 1월 이상 1년 이내

② 6월 이상 2년 이내

③ 1년  이내

④ 2년 이내

업무정지처분은 시설자는 6개월이내이고

종사자는 6개월이상 2년 이내이다.

231. 시설자가 전파법령을 위반한 때 정보통신부

장관이 무선국의 운용정지를 명할 수 있는 기

간은 ? P37

① 3월이내         ② 5월  이내

③ 1년 이내        ④ 6월 이내

232. 다음은 아마추어국 운용자가 무선국 운용중

다른 무선국의 운용을 저해할 혼신 기타 방해

를 중 경우의 무선종사자에 대한 업무정지 처

분 기준을 나타낸 것이다  가장 타당한 것

은? P35

① 3월 이내         ② 6월 이내

③ 1년 이내         ④ 2년 이내

233. 정보통신부장관이 혼신 방지상 필요한 때에는

무선국에 대하여 취하는 행정조치가 아닌 것

은? P34

① 무선국 압류      ② 허가의 취소

③ 설비의 변경      ④ 운용의 제한 또는 정지

압류, 파기, 철거 할 수는 없고 철거지시나 명령은 할

수 있다.

234. 전선로에 얼마이상의 고주파 전류를 통하는

것을 고주파 이용 설비라 하는가? P20

법 제 72조

①  5 KHz            ② 10 KHz

③ 15 KHz            ④ 20 KHz

235. 전파장해방지구역에서 고충 건축물의 신축시

정보통신부 장관의 승인을 요하는 높이는(삭제)

① 지표에서 30m 이상

② 지표에서 35m 초과

③ 해발 30m 초과

④ 해발 35m 이상

236. 전파관리에 필요한 경비의 충당과 전파진흥을

위하여 무선국의 시설자에게 징수하는 전파사

용료의 징수 대상에서 면제되는 무선국으로 맞

는 것은? P40

① 해안국            ② 아마추어국

③ 항공국            ④ 기지국

237. 아마추어국의 운용상 수수료 납부를 요하지

아니하는 경우는? P40

① 허가신청서

② 정기검사 수검시

③ 무허가 무선국 조사시

④ 임시검사 수검시

238. 다음에 해당하는 자는 전파법에 의한 수수료

를 납부하여야 한다. 틀린 것은? P40

① 무선종사자 자격검정을 신청하는 자

② 무선종사자 선임을 신청하는 자

③ 무선종사자 자격수첩의 교부를 신청하는 자

④ 기술기준확인증명을 신청하는 자

239. 전파법의 권한의 위임. 위탁규정에 의해 아마

추어국 허가업무를 어디에서 행하는가? P39

① 체신청           ② 중앙전파관리소

③ 전파연구소       ④ 한국무선국관리사업단

240. 무선국의 허가를 하는자는 ? p39

① 정보통신부장관

② 상공부장관

③ 중앙전파관리소장

④ 전파연구소장

241. 아마추어국의 정기검사는 다음 중 어느 기관

에서 행하는가? P39

① 전파방송관리국

② 전파연구소

③ 중앙전파관리소

④ 한국무선국관리사업단

242. 전파감시는 어느 기관의 장이 하는가? p39

□ 중앙전파관리소장      □ 체신청장

□ 정보통신부장관        □ 경찰청장

243. 다음 중 전파감시의 목적이 아닌 것은? P34

① 전파의 효율적인 이용의 촉진

② 혼신의 신속한 제거

③ 전파질서의 유지

④ 전파기술의 진흥

244. 무선종사자 기술 자격수첩의 재교부는 어디에

서 하는가? P39

① 중앙전파관리소

② 한국무선국관리사업단

③ 체신청

④ 정보통신부

245. 무선국관리사업단은 확인 증명의 신청서를 접

수한 날로부터 얼마 이내에 확인 증명을 실시

하여야 하는가?

① 5 일    ② 7 일   ③ 10 일   ④ 15 일

246. 조난통신의 취급을 방해한 자에 대한 벌은?

P37

① 1년 이상의 유기징역

② 3년 이상의 유기징역

③ 2년 이상의 유기징역

④ 10년 이하의 징역

247. 정부를 폭력으로 파괴할 것을 주장하는 통신

을 발 한자에게 처하는 벌칙 중 적당하지 아니

한 것은? P37

① 3년 이상의 유지징역 또는 금고

② 미수범도 처벌한다

③ 예비 또는 음모한자는 2년이상의 유기징역

또는 금고

④ 제삼자의 요청에 의한 통신을 해당되지 않는

다.

248. 무선통신 업무에 종사하는 자가 자기 또는 타

인의 이익을 위하거나 타인에게 손해를 가할

목적으로 무선설비 또는 통신설비에 의하여

허위의 통신을 발한자에 관한 벌칙으로 옳은

것은? P38

① 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

② 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

③ 5년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

④ 5년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금

참고 : 전파법의 벌칙에서 징역과 벌금 관계는

10년 이하의 징역-------- 3000만원 이하의 벌금

5년 이하의 징역   ---   2000만원 이하의 벌금

3년 이하의 징역   ---   1000만원 이하의 벌금

2년 이하의 징역   ---    500만원 이하의 벌금

1년 이하의 징역   ---    300만원 이하의 벌금

249. 무선통신업무에 종사하는 자가 허위의 조난통

신을 할 경우의 벌칙 내용은? P38

① 2년 이상의 유기징역

② 1년 이상의 유기징역

③ 6개월 이상의 유기징역

④ 3년 이상의 유기징역

250. 다음 중 무선종사자가 통신의 비밀을 누설한

때의 처벌은? (삭제되었으나 혹시)

① 1년 이하의 징역    ② 2년 이하의 징역

③ 3년 이하의 징역    ④ 5년 이하의 징역

참고 : 종사자 2년 이하 징역 500만원 이하 벌금

일반인 1년 이하 징역 300만원 이하 벌금

251. 정기검사 또는 임시검사를 거부하거나 방해한

자의 벌칙은? P38

① 6개월 이하의 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

④ 3년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

252. 허가를 받지 아니하고 무선국을 개설한 자에

대한 벌칙으로 맞는 것은? P38

① 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

② 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금

③ 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

④ 4년 이하의 징역 또는 2M000만원 이하의 벌

금

253. 형식 검정에 합격하지 아니한 기기를 판매한

자의 벌칙은? P38

① 3년 이하의 징역      ② 1년 이하의 징역

③ 6월 이상의 금고      ④ 1년 이상의 금고

254. 전파법의 벌칙 중 양벌규정에 적용되지 않는

사람은? P39

① 허가장을 반환하지 아니한 자

② 검사 및 조사를 거부한 자

③ 비상사태에 대한 조치를 거부한 자

④ 형식검정, 전자파방해검정에 적합하지 아니한

기기를 판매한자

255. 다음중 무선국의 개설을 허용하지 않는 경우

로  볼 수 없는 것은? P8

① 무선국의 허가를 취소 당한 날로부터 1년

을 경과 한자

② 외국의 법인 또는 단체

③ 외국 정부 또는 그 대표자

④ 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고이상의 형

을 받고 2년을 경과하지 아니한 자

1년을 경과 하였으니까 허용하여야 한다

256. 다음 중 양벌규정에 적용되는 것은? P39

① 무허가 무선국의 운용

② 통신 비밀의 누설

③ 무자격자의 무선국 운용

④ 목적외 통신의 발신

257. 무선종사자에 대한 가중처벌에 해당되지 아니

하는 것은? P38

① 허위의 통신       ② 허위의 조난통신

③ 비밀의 침해       ④ 허위의 긴급통신

무선종사자에 대한 가중 처벌은 허위통신(허위조난통신포

함) 에만 해당됨(구법에서는 통신 비밀 누설도 해당됨)

258. 아마추어국 운용자가 통신보안사항을 준수하

지 아니한 경우의 무선국 운용정지 및 무선종

사자의 업무 정지처분기준을 나타낸 것이다. 가

장 타당한 것은?  P35

① 3월이내의 운용정지 및 1년이내의 업무정지

② 3월이내의 운용정지 및 6월이내의 업무정지

③ 6월이내의 운용정지 및 1년이내의 업무정지

④ 6월이내의 운용정지 밑 6월이내의 업무정지

259. 다음중 위법무선국에 대한 조치사항이 아닌

것은?

① 시정    ② 철거   ③ 파기   ④ 사용금지

가장 부적절한 것을 찾아야 한다. 파기

260. 무선종사자가 업무의 종사를 정지당한 후 무

선설비의 조작 또는 공사를 하였을 때 과태

료는? P38

① 100만원 이하         ② 200만원 이하

③ 300만원 이하         ④ 500만원 이하

261. 행정처분 사유가 되는 위반행위가 고의 또는

중대한 과실에 기인하지 아니한 것으로서 시

정이 가능한 경미한 위반 행위의 경우 무선국

의 시설자 및 무선종사자에 대하여 취할 수

있는 조치로 맞는 것은?

① 무선종사자 업무정지

② 무선국 시설자 벌금

③ 경고 및 시정지시

④ 무선국 허가취소

경미한 위반사항으로 시정가능한 것은 시정조치

262. 무선종사자가 아닌 자가 무선국의 무선설비를

조작하였을 때 얼마 이하의 과태료에 처하게

되는가?P38

① 100만원           ② 200만원

③ 300만원           ④ 500만원

허가없이 무선국을 개설하면 3년이하의 징역이나 1000만원

이하의 벌금이고 자격증없이 무선설비를 조작하면 200만원

이하의 과태료에 처한다.

263. 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의

고지를 받은 날로부터 얼마이내에 정보통신부

장관에게 이의를 제기할 수 있는가? P41

(법 86조의2)

① 30일    ② 40일    ③ 20일    ④ 10일

264. 전파법을 위반하여 과태료가 고지 되었을 때

이를 납부하는 곳은

① 한국은행           ② 정보통신부

③ 경찰서             ④ 시중은행

265. 다음 중 전파를 이용하여 정지 또는 이동하는

사물의 순간적 영상을 송신하거나 수신하는

것은? (삭제)

① 화상통신            ② 팩시밀리

③ 텔레비젼            ④ 디지털통신

266. 무선설비를 위탁 운용하거나 공동 사용하는

때의 조건에 적합 하지 아니한 것은? (삭제)

① 전파가 능률적으로 발사될 수 있는 곳에 설

치할 것

② 공중선전력이 5W이하일 것

③ 발사전파가 방송 청취등에 전기적 영향을 주

지 아니할 것

④ 허가 받은 무선국의 운용에 지장이 없을 것

267. 당사국간에 특별한 조약이 없는 경우 아마추

어업무에 관한 설명이다. 옳은 것은? (RR규정)

① 아마추어국은 제3자를 위하여 국제통신의 전

송에 사용하는 것을 절대로 금지한다.

② 다른 나라의 아마추어국 간의 전송은 보통어

를 사용할 수 없다.

③ 아마추어국의 최대전력은 통신사의 기술자격

과 관계가 없다.

④ 다른 나라의 아마추어국 간의 전송은 아마추

어국의 허가를 받지 않아도 된다.

제 3자를 위한 통신 금지

268. 다음 중 신고하고 개설할 수 있는 무선국에

사용 할 수 있는 무선기기가 아닌 것은? P6

① 육상이동국용 무선기기

② 항공기의 항해 안전용 수신전용 무선기기

③ 우주무선통신업무를 행하는 수신전용 무선

기기

④ 특정 소출력 무선국중 이동체 식별 장치

269. 무선종사자의 자격수첩의 취급 요령 중 틀린

것은? P24

① 업무에 종사시는 반드시 자격수첩을 휴대하

여야 한다.

② 자격수첩을 분실한 때에는 지체없이 재교부

를 받아야 한다.

③ 자격수첩 기재사항 변경이 있을 때에는 증명

서류를 첨부하여 정정을 받아야 한다.

④ 자격수첩 반환은 정지처분 일로부터 60일 이

내에 이행한다.

정지 처분후 반납은 10일 이내

270. 무선국의 검사 수수료에 관한 설명으로 맞는

것은? P40

① 검사수수료는 검사종류의 구분없이 동일하다.

② 대상설비가 여러 무선국에 공용되고 있는 경

우 무선국 수에 따라 납부한다.

③ 준공검사와 정기검사 시에만 납부한다.

④ 검사수수료는 검사종류별 또한 공중선전력별

로 다르다.

271. 전파법에 의하여 전파사용료를 감면 받을 수

있는 무선국이 아닌 것은? P40

① 비상국           ② 실험국

③ 아마추어국       ④ 육상이동국

272. 전파관리에 필요한 경비의 충당과 전파진흥을

위하여 무선국의 시설자에게 징수 하는 전파사

용료의 징수대상에서 면제되는 무선국으로 맞

는 것은? p40

① 해안국              ② 아마추어국

③ 항공국              ④ 기지국

273. 협정세계시(UTC)에 관한 설명이다. 틀린 것

은?

① 초(국제단위계)를 기초로 한 것이다.

② 본초자오선(정도 0도)에서의 평균태양시와

같다.

③ GMT로 표시되는 국제시보다 1시간 빠르다.

④ 국제시보국 (BIH)이 관리한다.

UTC는 GMT와 같다.

274. 전파법에 의한 명령이나 처분을 위반한 때는

정해진 기간동안  무선국에 대하여 제한을 할

수 있는 사항이 아닌 것은? P34

① 운용허용시간

② 주파수

③ 공중선전력

④ 호출명칭 또는 호출부호

호출명칭, 호출부호는 한 번 결정되면 제한 할수 없다

275. 송신설비의 주파수 안정을 위한 조건과 관계

가 없는 것은? (무선기기 취급법에 관한문제)

① 충분한 정합

② 습도 또는 온도의 변화

③ 진동 또는 충격

④ 부하의 변화

276. 다음 FM수신기에 사용되고 있는 AFC의 용

도가 가장 바르게 나타나 있는 것은?

(무선기기취급법 문제)

① 국부발진주파수 안정

② 수신기의 감도 향상

③ 종합선택도 향상

④ 내부발생 잡음 경감

자동주파수 조절장치(automatic frequency control)

277. 전파법령에서 규정한 표준방송의 주파수범위

로 옳은 것은? P2

① 525.6kHz 내지 1,605.6kHz

② 526.5kHz 내지 1.606.5kHz

③ 1,605.6kHz 내지 4,000kHz

합격 파이팅 !

④ 1,606.5kHz 내지 4,000kHz

278. 송신설비의 고압전기를 통하는 것은 어느 규

정에 의하여 보호 되는가?

① 전기통신 기준령

② 안전설비 기준령

③ 전기설비 기술기준

④ 전자기기 제작 설치령

전파법 시행규칙 24조 3항

송신설비의 조정판 또는 케이스에서 노출되는 전선에 고압전기를 통하는 경우에는 그전선이 절연되어 있을 때에도 전기설비 기술기준에 관한 규칙에 의하여 보호하여야한다.(96.1.30일 개정)

279. 전파형식 F3E는 어느 용도로 쓰이는가? P16

① 주파수변조, 전신

② 주파수변조, 전화

③ 진폭변조, 전신

④ 진폭변조, 전화

280. 허가 유효기간이 무기한인 무선국은? P33

① 방송국         ② 의무선박국

③ 아마추어국     ④ 간이무선국

281. □V"의 무선전화 영문 통화 발음 방법은? P28

① Victory        ② Venezuela

③ Victor         ④ Virginia

282. 생활무선국의 통신은 1회에 몇 분을 초과할

수 없는가?

□ 2분     □ 7분    □ 3분    □ 5분

283. 텔레비젼 방송 수신의 평가기준이 「장애를

느낄 수  있으나 시청에 지장이 없음」일 경우

에 수상기 화면 상태의 등급은? P41

① 우수    ② 양호    ③ 보통    ④ 불량

284. 아마추어국이 통신상대방이 정하여지지 않은

경우 무선국을 호출할 때 사용하는 DE 의 뜻

은? P26

① 안녕  ② 여기는  ③ 각국  ④ 지금시험중

285. 아마추어국이 암호통신을 한 경우 무선종사자

의 업무정지 처분기준은? p 35

① 6 개월이내       ② 1 년 이내

③ 2 년 이내        ④ 취소처분

286. 주어진 발사에서 용이하게 식별되고 측정할

수 있는 주파수는 다음 중 어느 것인가? P4

① 기준주파수     ② 특성주파수

③ 측정주파수     ④ 지정주파수

전파법 예상문제

전파법 예상문제 DS2OOQ

287. 수신측에서 이용하지 않으므로써 반송파를 억

압하여 송출하는 전파의 명칭은? P4

① 억압파     ② 억압반송파

③ 전반송파   ④ 저감반송파

288. 무변조 상태에서 무선주파수 1Hz사이에 송신

기에서 공중선계의 급전선에 공급되는 평균전

력은? P3

① 평균전력       ② 첨두전력

③ 반송파전력     ④ 규격전력

289. 단측파대 억압반송파의 기호는? P16

① R    ② J    ③ B    ④ A

꼭 찾아보고 외워 두세요

290. 전파형식표시중 기본특성에서 송신할 정보 형

태에서 D는 무엇을 나타 내는가?

① 전화            ② 테이타 통신

③ 팩시밀리        ④ 텔레비젼

291. 송신공중선의 지향특성을 결정하는 요소가 아

닌 것은? P13

① 급전선으로 부터의 복사

② 수평면의 주복사각도의 폭

③ 공중선의 설치 위치와 방향

④ 주복사 방향과 부복사 방향

송신공중선의 지향특성과 수신공중선의 지향특성은 같다.

292. 다음중 준공검사를 생략하는 무선국이 아닌

것은? P10

① 50W 이하의 무선설비를 시설하는 어선의

선박국

② 간이무선국

③ 아마추어국

④ 의무항공기국

293. 전파의 형식을 나타내는 것 중 틀린 것은

어느것 인가? P15

① 모두 5개의 문자 또는 숫자로 표시한다

② 첫째 기호는 주반송파의 변조형식을 나타냄

③ 추가적 특성표시가 필요치 않을 경우 □NN□

로 표시

④ 셋째 기호는 송신되는 정보의 형태를 나타냄

추가적 특성의 표시가 필요치 않을 경우에는 데시(-)

로 표시

294. 주파수 대역폭 7,070KHz를 바르게 나타낸

것은? P15

① 7070K  ② 7K07   ③ 7M07   ④ M707

295. 발사에 의하여 점유하는 주파수대의 중앙주파

수의 할당 주파수에서 허용할 수 있는 최대 주

파수 또는 발사의 특성주파수의 기준주파수에서

허용할 수 있는 최대편차를 말하는 것은? P3

① 점유주파수대폭     ② 필요주파수대폭

③ 지정주파수 편차    ④ 주파수 허용편차

296. 무선국허가의 결격사유가 아닌 것은? P8

① 외국성의 배제

② 반사회성에 해당하는 자

③ 반국가성에 해당하는 자

④ 상업적인 무선국

297. 다음중 무선국 허가의 결격 사유가 되지 아니

하는 것은? P8

① 형법중 내란의 죄를 선고 받은자

② 전파법에 규정한 죄를 범하여 금고 이상의

형을 받고 2년이 경과하지 않은자

③ 대한민국의 국적이 없는 자로써 아마추어무

선국을 운영하고자 하는자.

④ 국가보안법 위반의 죄를 범하여 선고를 받

은자.

개정법률에서는 대한민국에서 아마추어무선기사 자격을

취득한 자, 대한민국에서 일시 체류하는 기간중에 무선국

을 운용하고자 하는 자로서 자국에서 아마추어무선기사자

격을 취득한 자로서 정보통신부장관이 지정하는 단체의

추천을 받은자는 아마추어무선국을 허가함.

298. 아마추어국으로서 형식검정에 합격하거나 형

식등록을 한 무선기기는 다음 어느 검사를 생

략하는가? P10

① 준공검사    ② 변경검사

③ 임시검사    ④ 정기검사

준공검사를 생략한다.  변경검사도 생략할 수 있지만 모든

변경검사를 생략하는 것은 아니므로 준공검사가 정답이다.

299. 다음 내용중 개정전파법 내용과 거리가 먼 것

은 어느것 인가? P6, P10, P25

① 무선국의 가허가 폐지

② 아마추어무선국의 준공검사 생략

③ 아마추어국은 유무선접속장치를 이용하여

유무선간의 중계통신을 할 수 있도록 함.

④ 아마추어국은 아마추어무선국을 개설하지 않

은 제3자를 위한 통신을 할 수 있다.

아마추어국을 개설한 제3자를 위한 통신을 할 수 있다.

300. 다음중 과태료 100만원에 처하는 법규위반

내용은? P38

① 무선종사자 아닌자가 무선국의 무선설비를

공사 한자

② 허가증에 기재된 범위외에 무선국을 운용

한자

③ 신고하고 개설하여야할 무선국 또는 상속에

의한 승계 신고을 하지 아니한자

④ 조사, 시험 또는 검사를 거부한자.

과태료 100만원에 해당하는 것은 신고 의무를 하지

않은 것 한가지 뿐임

해답은 가능하면 스스로 찾아보세요 다른 문제를 많이 풀었다면 충분히 풀 수 있는 문제들입니다.

DS2OOQ  황한식

해   답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	③	④	④	③	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	①	①	②	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	③	①	③	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	①	③	③	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	②	③	②	③	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	④	④	①	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	④	③	③	③	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	④	②	①	②	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	③	④	①	②	①	②	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	②	③	②	②	④	①	①	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	①	③	③	②	②	②	③	③	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	③	①	②	②	②	①	②	②	④
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
④	①	②	③	④	③	①	②	②	④
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
①	③	②	④	②	②	④	③	④	②
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
②	①	③	③	②	③	④	②	①	①

0343-423-1122,  011-353-2232

275번 풀이

수정 발진회로에서의 발진주파수 변동원인

1. 주위온도의 변화     2. 부하의 변동

3. 전원전압의 변동      4. 기계적 진동

5. 습도의 변화

(전파공학에서는 중요한 문제임)

151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
①	④	③	③	④	①	①	②	②	③
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
②	①	④	①	②	③	③	②	①	④
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
②	①	④	①	④	④	①	④	④	④
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
④	②	④	②	③	③	②	①	③	②
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
①	②	③	③	③	④	①	③	②	④
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
②	④	④	④	③	④	①	④	④	③
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
④	①	②	①	②	③	①	②	①	②
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
④	④	①	④	①	②	④	④	②	②
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
④	③	①	②	②	②	③	②	①	①
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
④	①	④	②	②	①	④	④	②	②
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
②	③	②	①	①	①	③	①	③	②
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
③	②	①	④	②	②	①	①	④	④
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
④	②	③	④	①	①	②	③	②	②
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
③	③	②	②	③	②	②	③	②	②
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
③	④	③	③	④	④	③	①	④	③

항상 행운이 함께 하시길 기원합니다.

ds2ooq@hitel.net  황한식