1회 샘플링방식에 대한 검사특성곡선의 수치

Pa	합격품질 수준 AQL(보통검사)
	0.15	0.55	1.0	1.5	2.5	4.0		6.5		10	0.15	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0		6.5		10		15
	p(불량률%)										p(100단위당 결점수)
99.0	0.013	0.018	0.550	1.05	2.30	3.72	4.50	6.13	7.88	9.75	0.013	0.186	0.545	1.03	2.30	3.63	4.38	5.96	7.62	9.35	12.9	15.7
95.0	0.064	0.444	1.03	1.73	3.32	5.06	5.98	7.91	9.89	11.9	0.054	0.444	1.02	1.71	3.27	4.96	5.87	7.71	9.61	11.6	15.6	18.6
90.0	0.132	0.658	1.38	2.20	3.98	5.91	6.91	8.95	11.0	13.2	0.131	0.665	1.38	2.18	3.94	5.82	6.79	8.78	10.8	12.9	17.1	20.3
75.0	0.359	1.202	2.16	3.10	5.30	7.50	8.62	10.9	13.2	15.5	0.360	1.20	2.16	3.17	5.27	7.45	8.55	10.8	13.0	15.3	19.9	23.4
50.0	0.853	2.09	3.33	4.57	7.06	9.55	10.8	13.3	15.8	18.3	0.966	2.10	3.34	4.59	7.09	9.59	10.8	13.3	15.8	18.3	23.3	27.1
25.0	1.72	3.33	4.84	6.31	9.14	11.9	13.3	16.0	18.5	21.3	1.73	3.37	4.90	6.39	9.28	12.1	13.5	16.3	19.0	21.3	27.2	31.2
10.0	2.84	4.78	6.52	8.15	11.3	14.2	15.7	18.6	21.4	24.2	2.88	4.86	6.65	8.35	11.6	14.7	16.2	19.3	22.2	25.2	30.9	15.2
5.0	3.68	5.80	7.66	9.39	12.7	15.8	17.3	20.3	23.2	26.0	3.75	5.93	7.87	9.69	13.1	16.4	18.0	21.2	24.3	27.4	33.4	37.6
1.0	5.59	8.00	10.1	12.0	15.6	18.9	20.5	23.6	26.5	29.5	5.76	8.30	10.5	12.6	16.4	20.0	21.8	25.2	28.5	31.8	38.2	42.9
	0.25	1.0	1.5	2.5	4.0		6.5		10		0.25	1.0	1.5	2.5	4.0		6.5		10		15
	합격품질수준 AQL(까다로운 검사)

**주 : 지정된 검사수준이 사용될 때, 이 표의 시료문자를 사용할 수가 있다.**