(단위 : Cm)

370                 330                370

♨

Hot-Air ↕390				⌧ ⌧	⌘		Deck ↕270
	Dining ↕390
							⌛ ⏁ Bath ↕270
Living ↕500 ↔370	Hall ↕150 ↦ 40
	Hall ↕160 ↦ 125					Bad Room ↕350 ↔410
			↦140
	120

Deck ↕ 250

========  전체 완성후 공간 31.381 평 (①+②)  ========

☼ 1차 건립 공간 : 27.016평( 1층:21.420평, 2층:5.596평 )

- 황토방 : 370*390 = 14.43㎡ ⇨ 4.365평 제외

- Deck 공간( 270*370 = 9.99㎡ ) ⇨ 3.022평 제외

※ 1차 건립시 2차 건립공간까지 레미콘 작업 실시

☼ 2차 건립 공간 : 7.387평 (황토방)

====================================================================

① 기초공사 면적 : 가로(1,070cm) * 세로(890cm) = 95.23㎡ ⇨ 28.807평

⎈ Deck 공간( 270*370 = 9.99㎡ ) ⇨ 3.022평 제외

② 2층(Living공간 위) 면적 : 가로(370cm) * 세로(500cm) ⇨ 18.5㎡ ⇨ 5.596평

⎈ Deck 설치 : 가로(370cm) * 세로(250cm)  ⇨ 9.25㎡ ⇨ 2.789평

☑ 1,2층 Deck 총 공간 : 5.811평

--------------------------------------------

☑ Living(2층) 높이 : 지붕 최고높이580cm(천장 ♂ 1층;250cm, 2층 230cm)

⎈ Living 오른쪽 벽면위에 대들보 짜기

☑ 연황색 공간은 황토목조건축, 회색 공간은 벽돌 조적 건축

☑ Study 실은 찰흙과 나무를 이용하여 황토방 건축