■ 2026년 제조2026년 로봇ㆍAI 융합 실증 지원 과제 사업계획서 [서식 제2호]
「2026년 경기도 제조로봇 도입지원 사업」 제조로봇ㆍAI 융합 실증 지원 과제 사업계획서
도입기업		공급기업
사업기간	협약일 ~ 2026. 12. 11.
과 제 명	시스템의 기능, 효과 및 도입목표 등 핵심적인 키워드로 표현
적용공정

1. 과제 추진 계획

1-1. 과제 추진 목표

□ 과제목적

ㅇ

ㅇ

□ 과제목표

ㅇ

ㅇ

【작성방법】

□ 과제목적: 본 과제를 진행하고자 하는 이유, 궁극적으로 달성하고자 하는 큰 방향 정의

□ 과제목표: 과제 목표를 달성하기 위해 보다 구체적이고 측정 가능한 중간 단계의 지향점

1-2. 추진체계 및 역할

도입기업			과제담당자			주요 역할
			총괄주관기관 책임자(○○○) 등 ○○명			◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
공급기업			과제담당자			주요 역할
			세부주관기관 책임자(○○○) 등 ○○명			◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

【작성방법】

□ 기관명, 과제책임자 및 참여 인원수, 주요 역할 기재

□ 주요 역할에 대한 상세 구분 및 기관별 분류 필요, 한 페이지 이내로 작성

1-3. 도입기업 현황

기업명				대표자
회사주소	본사 : 우( ) 주소기재
	실증 장소 주소 : 우( ) 주소기재
업종분류번호 (한국표준산업분류)	업종명(C00000), 업종명2(C00000), 업종명3(C00000), …
회사소개	- 1900년 회사 창립 이후 00년간 0000을 제조해온 기업으로 자동차, 전자, 중장비 산업 등 다양한 산업분야에 납품 중임 - 기술연구소를 중심으로 다양한 연구 활동을 수행하며, 세계적인 품질 및 기술 수준을 확보하기 위한 연구개발은 물론 지속적인 신기술 및 신공법 개발 추진 - 생산 자동화라인 구축에 힘쓰고 있으며 올해 스마트공장구축과 로봇자동화시스템 도입을 통한 생산성 및 제품품질 향상, 고강도 작업환경 개선 등을 목표로 하고 있음 - 주요 국내매출처는 0000, 0000, 0000 등이고 해외매출처는 0000, 0000 등으로 업계 내 시장점유율 확대를 위해 노력 중임 - …
회사연혁	0000.00	- 회사 설립
	0000.00	- 일자리창출 우수기업 인증
	0000.00	- 월드클래스300, 스타기업 선정
	0000.00	- 수출 0000불 달성
	0000.00	- OOOO장관 표창 수상
	0000.00	- ISO14001, ISO9001, IATF16949, NADCAP 인증 획득
	…	- …
제조로봇 도입여부	□ 도입 / □ 미도입
	◦ □ 모바일매니퓰레이터( 대), 산업용( 대), □ 협동( 대), □ AGV( 대), □ AMR( 대), 스카라( 대), □ 델타( 대), 기타( 대) ◦ □ 정부지원, □ 경기도지원, □ 자체투자, □ 기타
주요 생산(매출)품	제품사진 첨부		◦제 품 명 : ◦제품용도 및 기능 - - ◦제품특징 - - ◦매출비중(전체 매출액(100%) 기준 대비) :
	제품사진 첨부		◦제 품 명 : ◦제품용도 및 기능 - - ◦제품특징 - - ◦매출비중(전체 매출액(100%) 기준 대비)

□ 로봇자동화 구축 이력(정부, 지자체 지원사업)

(단위 : 천원, 대수)
해당부처 (또는 지자체)	사업명 (과제명)	사업비		협약 연도	참여 형태	대상공정	투입로봇 (대수)
		국비	민간 (지방비 포함)
중기부	로봇활용 제조혁신 지원사업 (벨마우스 볼팅공정 로봇자동화)	200	200	2016	도입	조립공정	HH123 (2대)
산업부	지자체 연계 제조로봇 플러스사업 (절삭공구 정밀 가공을 위한 로봇자동화 시스템 구축)	140	60	2020	도입	머신테딩	MM123 (1대)
…	제조로봇 선도보급 실증사업 (디버링 및 차체부품 아크용접 로봇 자동화 시스템)	175	75	2021	도입	아크용접	RRR123 (2대)
…	제조로봇 플러스사업 (금속 홀더 부품 가공 및 검사 공정 협동로봇 자동화)	210	90	2022	도입	머신텐딩 후 검사	INN123 (2대)
	…						YM001L (1대)

□ 로봇자동화 구축 이력(자체 투자)

(단위 : 천원, 대수)
구축연도	구축내용			비고
	자체 투자금액	대상공정	투입로봇 (대수)
2017	300	프레스공정	YOSABC MH180(5대)
	…

【작성방법】

◦ 중요사항 위주로 항목별 분량을 조정하여 전체 1~2page 이내로 작성할 것

◦ (업종분류번호) 공장등록증명서상 '공장의 업종(분류번호)’ 항목의 「분류항목명(5자리 코드)」를 기재

- 등록된 업종분류번호 중 대표 업종을 3개 이내로 기재

- 별첨자료로 첨부된 ‘표준산업분류 연계표’를 활용하여 국세청 업종분류코드(6자리 코드)로도 연계하여 표준산업분류에 해당하는 업종분류번호 확인 후 기재 가능함

◦ (회사소개) 예시를 참고하여 회사개요, 핵심역량, 중장기 목표, 주요고객사 등 주요 현황 및 정보를 함축하여 회사를 소개

- 선정평가 시 참고자료로 활용할 수 있도록 성의있게 작성할 것

◦ (회사연혁) 설립일자, 수상 및 기술·경영인증, 상호 변경 등 주요사항 중심으로 작성

◦ (제조로봇 도입여부) 제조로봇 도입 정보 기재

◦ (주요 생산(매출)품) 주요 생산(매출) 제품을 2개 이내로 기재(대상사진 필수 첨부)

- 단, 단일 생산(매출) 제품인 경우 예외

◦ (로봇 자동화 구축 이력) 제조공정의 로봇시스템 자동화 도입 및 구축 이력을 정부, 지자체지원 및 자체투자로 구분하여 작성

- 대상공정, 도입로봇, 정부 및 지자체 지원 사업비, 자체투자금액 등 관련 내용을 작성할 것

- 정부 및 지자체 지원사업 참여 이력이 있다면 반드시 모두 기입할 것

- 한국로봇산업진흥원 사업 등 정부지원사업 참여 이력이 있다면 반드시 모두 기입할 것

1-4. 공급기업 현황

기업명				대표자
회사주소	본사 : 우( ) 주소기재
	사업장 장소 : 우( ) 주소기재
업종분류번호 (한국표준산업분류)	업종명(C00000), 업종명2(C00000), 업종명3(C00000), …
회사소개	- 1900년 회사 창립 이후 00년간 스마트 팩토리 자동화설비, 로봇자동화 시스템, 정밀측정장비, 자동화 IT솔루션 개발 및 전문 ICT 솔루션에 이르기 까지 다양한 비즈니스를 제공 중에 있음 - 스마트팩토리 자동화설비, 로봇자동화 시스템, 정밀측정설비 제작기술, 유지보수, 소프트웨어개발, 기타 산업지능화 전문솔루션 등의 고도의 기술력과 노하우를 보유하고 있으며 고객 서비스 역량 강화에 힘쓰고 있음 - 창사 이래 혁신의 정신을 바탕으로 끊임없는 연구와 지속적인 투자로 정밀 제어가 가능한 전동 드라이브를 기반으로한 직교 로봇을 전문적으로 제작, 판매, 보증이 가능한 회사로써 관련 시장의 영역을 확고히 하고 있음 - 주요 국내 매출처는 0000, 0000, 0000 등이고 기업가치 제고 및 경쟁력 강화를 위해 노력 중임 …
취급로봇 및 제조사	□모바일 매니퓰레이터	■협동로봇		□AGV (payload 100kg이상)	□AMR		□산업용로봇
	현대	두산, UR		티로보틱스	LG		현대
	□AGV (payload 100kg미만)	□직교로봇 (3축이상)		□스카라로봇	□델타로봇		□직교로봇 (3축미만)
	자체	-		-	-		-
전문분야(업종)	자동차, 전자, 농산물, 금속가공 등			전문공정	프레스, 사출, 머신텐딩, 인케이싱/포장 등
회사연혁	0000.00		-회사 설립

□ 로봇자동화 공급 실적(정부, 지자체 지원사업)

(단위 : 천원)
해당부처	사업명 (과제명)	사업비		협약연도	참여형태	대상공정
		국비	민간
중기부	로봇활용 제조혁신 지원사업 (벨마우스 볼팅공정 로봇자동화)	200,000	200,000	2019	공급	볼팅공정
산업부	제조로봇 플러스사업 (차체부품 아크용접 로봇 자동화 시스템)	175,000	75,000	2023	공급	아크용접
	…
	…
	…

□ 로봇자동화 공급 실적(자체 계약)

(단위 : 천원)
거래처	계약명	계약연도	계약금액	대상공정
한국로봇산업진흥원	사상 공정 디버링 로봇 자동화공정 구축 시스템	2022	300,000	사상공정
	…
	…
	…
	…
	…
	…

【작성방법】

◦ 중요사항 위주로 항목별 분량을 조정하여 전체 1~2page 이내로 작성할 것

◦ (업종분류번호) 공장등록증명서상 '공장의 업종(분류번호)’ 항목의 「분류항목명(5자리 코드)」를 기재

- 등록된 업종분류번호 중 대표 업종을 3개 이내로 기재

- 첨부2 ‘표준산업분류 연계표’를 활용하여 국세청 업종분류코드(6자리 코드)로도 연계하여 표준산업분류에 해당하는 업종분류번호 확인 후 기재 가능함

◦ (회사소개) 예시를 참고하여 회사개요, 핵심역량, 중장기 목표, 주요고객사 등 주요 현황 및 정보를 함축하여 회사를 소개

- 선정평가 시 참고자료로 활용할 수 있도록 성의있게 작성할 것

◦ (취급로봇 및 제조사) 공급기업에서 취급하는 로봇의 형태와 제조사를 함께 명시

◦ (전문분야) 전기ㆍ전자, 자동차, 기계, 항공, 식료품 등 주요 산업분야 기재

◦ (전문공정) 프레스, 검사, 핸들링, 조립, 포장, 용접 등 주요 전문분야 기재

◦ (회사연혁) 설립일자, 수상 및 기술·경영인증, 상호 변경 중심으로 작성

◦ (사업 수행 실적) 제조공정의 로봇시스템 자동화 공급 이력을 정부, 지자체 지원사업 및 민간사업 수행 실적으로 구분하여 작성 할 것

- 수행과제 정보, 대상공정, 금액 등 관련 내용을 작성할 것

- 정부 및 지자체 지원사업 참여 이력이 있다면 반드시 모두 기입할 것

- 본 과제 대상 제조공정과 관련된 공급 이력이 있다면 반드시 기입할 것

2. 제조로봇ㆍAI 융합 실증 내용

2-1. 제조로봇ㆍAI 융합 실증 요구사항 분석

번호	회사	분류	요구사항 구분	요구사항	우선 순위	요구 적용	적용대상
1	수요	생산관리팀	기능	로봇 시스템은 기존 CNC머신과 연동되어 원재료 공급 및 가공품을 머신텐딩할 수 있어야 한다.	A	O	H/W 설계
2		생산관리팀	성능	로봇 시스템은 X,Y,Z 축의 위치 정밀도가 1mm 이내로 계속 유지되어야 한다.	B	O	S/W 설계
3		생산관리팀	안전	로봇 최대회전 반경 1m 이내로 사람 및 지게차령이 접근시 로봇 시스템은 정지하며 경광등으로 주변에 알려야 한다.	C	O	시스템 설계
4		생산관리팀	인터페이스	…	A	O	H/W 설계
5		관리팀	안전	…	B	O	시스템 설계
6						X
7
8	공급	설계팀	환경	AMR 이동을 위해 공장 바닥의 인장강도는 100kg/cm2 이상이어야 한다.	C	O	설치환경
9		설계팀	환경	전원은...	A	O	설치환경
10		설치팀	인력	시스템의 운영 교육을 위해 ....		X	운영인력
11
12
…

【작성방법】

◦ 실증 공정 구축을 위한 모든 요구사항을 우선순위 높은 순으로 상세히 작성 / 페이지 추가 가능

2-2. 시스템 레이아웃

ㅇ 전체 공정 레이아웃 배치도

레이아웃 첨부

【작성방법】

◦ 실증 공정 시스템 설계를 확인할 수 있는 전체 레이아웃 제시

◦ 공정에 대한 세부 내용은 이해할 수 있도록 문서로 작성할 것.

ㅇ 세부 공정라인 1 - (0000 공정) 레이아웃 배치도

레이아웃 첨부

【작성방법】

◦ 공정이 다수로 구성되면 각 세부 레이아웃을 별도 페이지로 추가하여 기입

◦ 단일 공정으로 추가 내용이 없으면 이 페이지를 삭제

◦ 공정에 대한 세부 내용은 이해할 수 있도록 문서로 작성할 것.

2-3. 적용 AI 솔루션 개요

개요도 첨부

【작성방법】

◦ Data 수집 및 AI 적용 프로세스 설계를 확인할 수 있는 구성도 / 페이지 추가 가능 /

◦ 과제 사업비 외 자체 예산으로 구축하는 부분에 대해에서 제외(시스템 연계 때문에 제외가 불가능한 경우 자체예산 구축 별도 명시)

2-4. 시스템 부품 리스트

번호	공정	분류	제조사	모델	상세 사양	수량
1	000공정	XXXX로봇	XX로보틱스	HRDN-123	무게, PayLoad, 길이, 인터페이스, 안전기능, 인증 등등	00대
2		End-effector	XXTech	GTWD-S56	타입, 인터페이스, 방수성능 등등	00대
3		AI Server	HP	HA-123	Process, Memory, 인터페이스, 그래픽카드, 네트워크, 디스플레이 등등	00대
4
5	000 공정	XXXX로봇	XX로보틱스	HRDN-123	무게, PayLoad, 길이, 인터페이스, 안전기능, 인증 등등	00대
6		XXX센서	Texas Instruments	…	…	00대
7		Edge Devics	AMD	D-456	Process, Memory, 인터페이스, 네트워크	00대
8
9
10	000 공정
11		데이터 정제 프로그램			기능, 성능, 라이센스 등등
12		AI 모델 생성 프로그램
…

【작성방법】

◦ 사업비 외 자체 예산으로 구축하는 구성요소는 제외

3. 제조로봇ㆍAI 융합 솔루션 적용 계획

3-1. 제조로봇ㆍAI 융합 솔루션 적용 계획

실증공정	작업순서		소재공급 → 소재정렬(로봇1) → 소재로딩(로봇2) → 가공 → 언로딩(로봇2) → 검사 → 배출(로봇2) → 적재
	로봇 투입작업		➊소재 정렬, 로딩&언로딩, ➋ 제품 배출
도입로봇 및 AI 솔루션	로봇분류		제조사	모델명	투입대수		로봇용도
	산업용로봇		ㅇㅇ로보틱스	MM7	1대		로딩&언로딩/ 제품
	협동로봇
	직교(3축이상)
	AI 솔루션
제조로봇 AI 융합 실증 레이아웃	* 제조로봇로봇자동화시스템에 대한 컨셉 또는 레이아웃을 확인할 수 있는 이미지 자료 첨부 (3D도면 필수 X) * 전반적인 공정흐름과 아래의 작업순서를 확인할 수 있도록 작업순서별 번호를 부여하고 로봇이 투입되는 부분은 강조 표시(붉은 박스 또는 테두리 등)
대상공정						주요 투입 설비
작업번호	단위작업	주요내용
①	소재공급	작업자가 소재를 픽업 후 소재 공급장치(①)에 적재				소재공급장치
②	소재정렬	Robot MM7으로 공급장치(➀)에서 소재를 픽업 후 정렬지그(➁)에 적재				소재공급장치, MM7로봇 및 그리퍼, 정렬지그
③	로딩	Robot MM7으로 정렬지그에 적재된 소재를 가공지그에 적재, 픽업후 MCT(➂)에 로딩				정렬지그, MH200로봇 및 그리퍼, 가공지그
③	기계가공	가공지그에 장착된 소재를 MCT(➂)로 가공				가공지그, MCT, 로봇제어기 등
③	언로딩	가공완료된 가공지그의 소재를 Robot NH200이 그리퍼로 파지하여 검사장치로 이송				MCT, NH200로봇 및 그리퍼
④, ⑤	검사	비전(④)검사 시행 비전검사 시행 후 Robot NH200으로 핀검사장치 지그에 소재를 장착후 핀검사 (⑤)시행				NH220로봇 및 그리퍼, 비전검사기, 핀검사기
⑥	배출	- 검사 완료되어 배출창치를 통해 배출된 소재를 NH200이 팔레트로 배출				배출장치(배출슈터), NH200로봇 및 그리퍼, 팔레트
	...

3-2. 제조로봇ㆍAI 융합 솔루션 적용 사항

□ 로봇공정모델 주요 적용사항

ㅇ

-

*

【작성방법】

◦ 로봇공정모델에 적합(부합)하는 주요 적용사항에 대한 상세 내용을 작성

◦ 실증기준의 적용사항을 구체적이고 상세하게 기술하는 부분으로 평가의 주요사항이기 때문에 충실하게 작성할 것

□ AI 솔루션 주요 적용 사항

ㅇ

-

*

【작성방법】

◦AI 융합 실증에 적합(부합)하는 주요 적용사항에 대한 상세 내용을 작성

◦ 실증기준의 적용사항을 구체적이고 상세하게 기술하는 부분으로 평가의 주요사항이기 때문에 충실하게 작성할 것

4. 사업목표

4-1. 핵심성과지표(KPI)

□ 【필수지표】 핵심성과지표(KPI)

(단위 : %, 명, 천원)
필수지표
생산성 향상			불량률 감소			원가절감
도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율
3,000ea/hr	4,500ea/hr	50.0%	0.5%	0.4%	20.0%	50,000	40,000	20.0%

□ 【필수지표】 핵심성과지표(KPI) 산출근거 (예시)

구분	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)
생산성 향상	000개/month(평균 생산량 기준)	000개/month(로봇도입 이후 목표)
불량률 감소	00개 생산 중 00개 불량	00개 생산 중 00개 불량
원가절감	000,000천원 제조원가(작업자 노무비) 소요	000,000천원 제조원가(작업자 노무비) 소요

【작성방법】

◦ 3개의 필수지표에 대한 도입 전 수치, 도입 후 목표치, 개선율을 기재+

- 2개(생산성 향상, 원가절감)은 필수지표, 1개는 각 과제에서 자체적으로 선정할 것

◦ 도입 전 수치는 증빙으로 제시한 자료의 수치와 반드시 일치해야 함

- 현재값을 산출한 근거로서 제시되는 증빙자료가 그 내용과 일치해야 하며, 해당 내용을 육안으로 확인 가능하도록 증빙을 첨부

◦ 생산성 향상 지표 관련하여 단위는 UPMH를 사용하고, 로봇자동화 해당 공정 투입인력을   대상으로 산정함. (계산식: 시간당 생산수량 000개 / 공정 투입인원 0명 = 000 UPMH)

◦ 소수 단위로 산출되는 지표의 경우에는 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 수치를 표기할 것

◦ ‘원가절감’ 지표에 대한 개선율은 절대값 수치로 표기할 것

◦ ‘원가절감’ 지표는, 해당공정 도입 후 투입인력에 대한 비용절감 내용을 표기할 것

◦ 특정 필수지표가 개선율이 0% 인 경우, 해당사유에 대한 상세한 내용을 반드시 기재.

◦ 3번째 지표의 경우 AI 관련하여 수치화 가능한 사업목표를 자체적으로 선정, 이에대한 증빙자료를 수치화 할 수 있는 자료로 구체적으로 제시할 것.

필수지표
생산성향상			원가절감			00000000
도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율	도입 전 (As-Is)	도입 후 (To-Be)	개선율
3,000 UPMH	4,500 UPMH	50%	50,000천원	25,000천원	50%			-%

4-2. 성과활용계획

□ 성과활용기간(3년) 핵심성과지표(KPI) 정량적 목표

(단위 : %, 명, 천원)
구분	도입기업			공급기업
	생산성향상	불량률감소	원가절감	총매출	로봇SI매출	신규고용
2027년
2028년
2029년

5. 사업추진 일정

5-1. 추진일정 (예시)

추진내용	추진 일정(개월)												비고
	M		M+1		M+2		M+3		M+4		M+5
시스템 기초설계
시스템 상세설계
설계도면 승인 및 확정
로봇 및 부품 발주
로봇 및 부품 입고 검수
로봇 및 부품 조립
수요기업 내 설치 및 시운전
제품 양산
결과보고서 작성 및 제출
최종평가 수검
협동로봇 작업장 안전인증

6. 참여인력

□ 도입기업 참여인력 현황

(1) 도입기업 책임자

성 명			생년월일
소속	기업명		휴대전화
	부 서		E-mail
	직 위		전 화
	주 소	(우. )

(2) 과제 참여인력 현황

성명	직위/직급	학위 및 전공			담당분야 및 수행역할
		최종학위	전공	취득년도
책임자 포함				2005.03

□ 공급기업 참여인력 현황

(1) 공급기업 책임자

성 명			생년월일
소속	기업명		휴대전화
	부 서		E-mail
	직 위		전 화
	주 소	(우. )

(2) 과제 참여인력 현황

성명	직위/직급	학위 및 전공			담당분야 및 수행역할
		최종학위	전공	취득년도
책임자 포함				2005.03

【작성방법】

◦ 과제 수행 관련 참여인원 필수적으로 모두 기재

◦ 공급기업 경우 관련전공(로봇, 기계, 전기, 설계 등) 인력으로 구성하여야 하며, 관련 전공이 아니라면 담당분야 및 수행역할과 관련된 전문자격증 또는 실무경력 등을 수행역할 항목에 추가적으로 반드시 명시해야 함

7. 사업비

□ 사업비 총괄

(단위 : 천원, %)

구분	경기도비	민간부담금	합 계
금액	000,000	000,000	000,000
비율	00%	00%	00%

□ 항목별 예산

(단위 : 천원, %)

구분	분류	모델		단가	수량	금액	비율
로봇 시스템						000,000	00%
						000,000	00%
자동화 시스템 (로봇관련 제외)
AI 솔루션
인건비	인건비(현금)
	인건비(현물)
안전 인증	안전인증 컨설팅	-			1회	000,000	00%
	소 계	-				000,000	00%
합 계			000,000				100%

【작성방법】

◦ 모든 비용은 부가세 미포함 금액 / 부가세는 도입기업 별도부담

◦ 수행기간 동안 소요되는 제반 비용의 총 합계(사업계획서 표지금액과 일치 필요)

- 사업비 모든 항목은 반드시 부가가치세․관세 등 환급가능한 제세금을 제외한 금액으로 기재할 것

〈붙임 1〉 제조로봇ㆍAI 융합 실증 단가 산출서(견적서)

견적서 첨부

〈붙임 2〉 로봇도입 사전점검표

로봇도입 사전점검표

구분	점검사항	그렇다	아니다	비고
로봇 도입 타당성 평가	도입기업이 자동화하고자 하는 공정이 로봇에 적절한 공정인가?
	◦ 작업이 지나치게 복잡하여 수작업이 유리한가?
	◦ 로봇을 투입함으로써 복잡한 장비(오리엔터, 피더 등)가 필요한지?
	◦ 단순 반복작업으로 로봇화 보다는 전용장비가 유리한가?
	◦ 매우 소량의 제품을 생산하는가?
	◦ 목표하는 작업 외에 향후 다른 작업에 활용 계획이 있는가?
	◦ 유사 공정에 로봇을 도입한 사례가 있는가?
	◦ 제품 변화 등으로 공정이 자주 변하는가?
	기존 공정을 대체 할 수 있는 사양의 로봇이 있는가?
	◦ 제품의 무게를 핸들링 할 수 있는 로봇인가?
	◦ 제품생산 텍타임 달성이 가능한 속도의 로봇인가?
	◦ 작업 정밀도 달성이 가능한 반복/절대 정밀도의 로봇인가?
	로봇을 도입함으로써 경제적 이득이 있는가?
	◦ 목표하는 기간 이내로 ROI 달성이 가능한가?
	◦ 투자비용이 로봇화에 따른 비용 절감액의 2배 이하인가?
	◦ 경영층의 Needs에 부합하는가?
기존 공정 및 제품 분석	생산 시스템에 대한 분석이 수행되었는가?
	◦ 로봇 도입 시, 기존 수작업 공정을 변화 시켜야 하는가?
	◦ 로봇 도입 시, 물류 방식이나 설비에 변화를 주어야 하는가?
	◦ 당사의 여러 공정 중, 로봇화 대상 공정이 적절하게 선정되었는가?
	◦ 인간-로봇 공존(협업)이 필요한 환경인가?
	로봇화를 통한 공정 혁신의 컨셉에 대하여 입안하였는가?
	◦ 자동화 수준에 대한 계획을 수립하였는가?
	◦ 신공정/신공법을 도입할 계획이 있는가?
	◦ 추진 체계에 대한 계획을 수립하였는가?
	◦ 로봇 도입 및 자동화에 대한 일정이 적절히 계획되었는가?
	기존 제품에 대한 분석이 수행되었는가?
	◦ 기존 제품이 로봇을 활용한 자동화에 적절한가?
	◦ 로봇 활용을 위해 제품설계를 변경할 필요가 있는가 ?
	◦ 자동화를 위해 부품 구조 간소화, 표준화, 공용화 등의 의향이 있는가?
도입 기업 현황	로봇 도입 및 자동화를 위한 지원이 가능한가?
	◦ 로봇 핸들링을 위한 전담 부서가 존재하는가?
	◦ 로봇의 교시 및 유지보수를 위한 인력이 존재하는가?

본 사업 신청(수행)을 위해 로봇도입을 위한 사전 점검을 완료 하였습니다.

2026년  월   일

도입기업     기업명         (책임자) ○○○

〈붙임 3〉 수행기업 재무현황

(단위 : 천원)
구분 연도	도입기업			공급기업
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
자 산	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
부 채
자 본
자본금
유동자산
유동부채
총매출액 (수출액 포함)
수출액
영업이익
이자비용
당기순이익
부채비율
유동비율