산림기사 작업형 문제 답안 작성 요령

▲ 실습연습문제

본 임지는 강릉시 연곡면 송림리 167임야 홍길동 소유 3.2ha이며 합리적인 경영을 한다. 주어진 산림조사 야장으로 구획된 표준지에 대한 산림조사를 하고 영림계획서를 작성하시오.

가. 표준지는 20m × 20m이며 본 표준지는 2소반 1.6ha임분에 대한 것이며  1소반은 1.6ha 활엽수 치수림이다.

나. 산림조사결과는 ①산림조사야장 ②표준지 매목조사야장 ③표준지 수고조사야장 ④표준지 재적조서야장 ⑤ 하층식생목록 ⑥ 2소반만 영림계획서를 작성 제출하여야 한다.

다. 산림조사야장의 임황, 지황란 등 모든 사항을 기재한다.

라. 재적계산시 단재적은 주어진 입목간재적표를 활용한다. 재적은 소수점 셋째자리까지 구하고 재적의 총합계는 소수점 둘째자리까지 구한다.

마. 표준지내 임지의 하층식생을 조사하여  명칭(식물명 또는 보통명, 학명 등)을 주어진 목록표에 기재하시오.

바. 영림계획개시는 2011년 1월부터 한다.

▲ 답안지 작성 요령

- 우선 시험 당일의 일정을 간단히 말하자. 진안의 경우 08시 30분까지 임업기계훈련원의 지정된 장소(시험장)에 집결하도록 한다. 그런 다음 09시까지 일반적인 시험관련 설명을 듣고 9시30분부터 시작해서 3시간 이내에 끝마쳐야 한다. 응시인원에 따라 다르지만 보통 13시 이전에 끝나며 인원이 많으면  오후 세시정도까지 한다.

- 야장을 받으면 표준지 위치로 이동하며,임내에 들어서면 표준지(약 10개정도)가 바인더 끈으로 구분되어 있다. 번호순서대로 측정도구를 받고 본인에게 지정된 표준지로 간다. 받는 기자재는  윤척, 순토, 방위계,줄자, 야장과 야장판 등이며 이를 한꺼번에 가지고 작업을 하기 때문에 주머니가 많이 달린 조끼를 구해 입는 것이 편하고, 실제로 대부분의 사람들이 조끼를 입고 온다.

- 우선 각 수목을 번호대로 측정하되 표준지 매목조사야장에 바로 기입하는 것 보다 우선 다른 종이(준비해야겠죠?)에 우선 기입하고 그것을 다시 매목조사야장에 적는 것이 효율적이다. 예를 들어서 설명하겠다. 수종은 낙엽송 이라 정하고 임의로 야장을 다음과 같이 적었다.

번호	직경(cm)	수고(m)
1	20	15.5
2	22	16.0
3	26	16.5
4	28	20.0
5	24	18.5
6	24	17.0
7	10	12.5
8	12	13.0
9	16	13.5
10	28	17.5
11	24	19.5
12	16	15.5
13	32	20.0
14	22	18.0
15	22	18.5
16	26	18.5
17	30	18.5
18	30	20.0
19	20	18.0
20	28	18.0
21	18	16.0
22	20	16.5
23	26	19.5
24	14	14.0
25	24	17.5

일반적으로 수고는 소수점 첫째자리까지 적는것입니다.. 하지만 여기에서 수고를 정수로 표시해도 상관없는거 같더군요 저는 11.5 11.0 12.0 12.5 이런식으로 0.5로 만표시했습니다..

표준지매목조사야장

영림구 : 홍 길동 일반 영림계획구	조사일 :

임  반 : 1-0	소  반 :	2-0	조사자직성명 : 생략(인)

임  상 : 침	표준지면적 :	0.04㏊

수 종	흉고직경	본 수	계	수 종	흉고직경	본 수	계
낙엽송	10	(正자로..)	1
	12		1
	14		1
	16		2
	18		1
	20		3
	22		3
	24		4
	26		3
	28		3
	30		2
	32		1
계			25

- 표준지매목조사야장이다. 문제에 맞춰서 임반, 소반을 기입하고 임상, 표준지 면적을 적는다. 20×20의 표준지는 그 면적이 0.04ha이다. 조사일, 조사자 성명은 일반적으로 기입하지 않는다. 영림구는 홍길동 일반영림계획구로  적어주면 된다.[「공․사유림 영림계획 작성 및 운영요령」②영 제8조제2항에 규정된 사유림의 일반경영계획구․협업경영계획구 및 기업경영림계획구는  앞에 산림소유자명, 협업체명 또는 기업체 명을 붙인다.]

- 앞장에서 기입한 수고 직경 야장을 토대로 본 야장을 기입한다. 본수는 반드시 正자로 기입한다. 위 야장에서는 생략한 것이다.

- 수종이 다양하면 한가지 수종이 끝나고 합계를 낸 다음 다른 수종으로 넘어가서 기입하는 것이 원칙이다. 그러나 시험장에서는 보통 순림이므로 한 가지 수종밖에 없다.

- 흉고직경은 2cm 괄약인 것은 알죠?

- 기준에 의하면 이 야장에서는 수종기록, 흉고측정요령(현장점검), 괄약이행여부, 경급누락, 본수를 正로 표기하는 내용이 핵심 포인트이다. (흉고측정요령에 관한 것은 경사 윗 부분에서 흉고를 측정하여야 하며 2cm 괄략을 사용하는 것이 주 내용이다)

표준지수고조사야장

영림구 : 홍 길동 일반 영림계획구	조사일 : 2004.  .  .

임  반 : 1-0	소  반 :	2-0                  조사자 : 생략(인)

임  상 : 침

(단위 : m)

직경급	조 사 수 고											3점 평균에 의한 수고	적용수고
										합계	평균
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	12.5									12.5	12.5	12.5	13
12	13.0									13.0	13.0	13.2	13
14	14.0									14.0	14.0	13.8	14
16	13.5	15.5								29.0	14.5	14.8	15
18	16.0									16.0	16.0	15.7	16
20	15.5	18.0	16.5							50.0	16.7	16.7	17
22	16.0	18.0	18.5							52.5	17.5	17.4	17
24	18.5	17.0	19.5	17.5						72.5	18.1	17.9	18
26	16.5	18.5	19.5							54.5	18.2	18.3	18
28	20.0	17.5	18.0							55.5	18.5	18.6	19
30	18.5	19.5								38.0	19.0	19.2	19
32	20.0									20.0	20.0	20.0	20

- 수고조사야장에서는 측고기 사용법, 수고측정자의 위치, 수고기록방법, 3점평균수고계산방법이 핵심 포인트이다. 시험장에서는 순토측고기(sunto)를 사용한다. 매목조사야장과 마찬가지로 존재하는 직경급의 입목부터 기재하기 시작한다. 위 야장과 같이 평균과 3점 평균에 의한 수고는 소수 첫째자리까지 기재한다.

- 3점 평균에 의한 수고는 처음 직경급 10cm와 마지막 32cm만 그대로 옮겨 적고 나머지는 그대로 3점 평균을 내서 기재한다. 만약 어느 한 직경급에 속하는 임목이 존재하지 않는다면 그 자리를 공란으로 기재하고 3점 평균에 의한 수고란에 공란 위칸과 아래칸은 똑같이 그대로 기재하면 된다. 그러나 편의상 어느 한 직경급에 존재하지 않는 수고가 있다면 바로 위의 직경급이나 아래의 직경급 중 하나 정도는 조정해서 모두 수고가 존재하게 기재하는 것이 요령이다.

표준지재적조서

영림구 : 홍 길동 일반	영림계획구	조사일 : 2004.  .  .

개  소 :	소  반 :	2-0	조사자직성명 : 생략(인)

임/소반: 1-0-2-0	/ 면적 : 1.6ha

표준지면적(2%) : 0.04ha       표준개소수 : 1

수  종 : 낙엽송

표 준 지 ( 400㎡)					재 적
경급	수고	본수	단재적	재적	㏊당재적	총재적
10㎝	13m	1본	0.0512㎥	0.051㎥
12	13	1	0.0725	0.073
14	14	1	0.1052	0.105
16	15	2	0.1457	0.291
18	16	1	0.1948	0.195
20	17	3	0.2530	0.759
22	17	3	0.3014	0.904
24	18	4	0.3762	1.505
26	18	3	0.4348	1.304
28	19	3	0.5275	1.583
30	19	2	0.5965	1.193
32	20	1	0.7082	0.708
계		25		8.67	216.75	346.80

- 재적조사야장에서는 올바른 단재적 적용, 재적 및 재적의 총합계에 대한 올바른 표기가 핵심 포인트이다. 문제지에서 재적은 소수 셋째자리까지, 재적의 총합계는 소수 둘째자리까지 표시하라고 분명히 명시되어 있다. 단재적은 표에 나온 그대로 적으면 되리라 믿는다.

- 단재적은 주어지는 단재적표를 이용하여 수고와 경급이 만나는 지점의 재적을 적어주면 된다. 단재적은 소숫점 4째자리까지 표기한다

- 재적은 표준지 내의 나무의 총재적을 말하는 것으로 단재적에 본수를 곱해주면 된다. 소숫점 3째자리까지 표기

- 재적의 합계는 소수점 둘째자리까지 표기한다.

- ha당재적은소숫점 재적에 25를 곱해주면 된다.

- 총재적은 ha당재적에 1.6ha를 곱해주면 된다.

- ha당재적 합계와 총재적합계는 소숫점 2째자리까지 표기한다.

- 수고는 적용수고를 기재한다.

*.평균수고및 평균직경은 재적의 계를 본수로 나눈값(8.67/25=0.3468)에 가장가까운 단재적을 갖는 값이다 (경급은 24cm, 수고는 18m)

하 층 식 생 목 록 표

번호	하 층 식 생
1	초피나무
2	국수나무
3	졸참나무
4	조팝나무
5	청미래 덩굴

하층 식생의 경우 번호순서대로 쓴다.

감독관이 표준지 부근에 당일날 번호표를 붙여놓는다. 번호순서대로 써야되면 표준지에서 감독관 확인을 받아야 된다. (시험장으로 이동하여서 수정하면 안됨<- 감점)

* 하층식생까지 마친후에는 임령측정을 합니다. 낙엽송의 나이(35년)를 알고 있다 하더라도 감독관앞에 있는 생장추 절편의 나이테를 꼭 세어보셔야 합니다.

그다음 구덩이가 파여져있고 폴대하나가 밖혀 있는 곳이 있습니다. 역시 그곳에 가셔서 토심측정(중)하고 파인흙을 손으로 한번 만져보시길(적윤).

마찬가지로 또다른 폴대를 기준으로 하여 방위(남,남서)와 경사(경)를 측정해야 합니다.

산림조사야장을 임으로 외워서 적지만 마시고 위의 사항을 한번씩은 꼭 하셔야 현장점수에 감점이 없습니다. 더불어 측정방법및 요령등도 숙지하셔야 합니다. 측정중 질문이 있을 수도 있음.

산	림	조	사	야	장

영  림  구 : 홍 길동 일반	경영계획구	조사일 :    .  .  .

산림소재지 : 강릉시 연곡면 송림리 167임반	조사자(영림기술자)

임	상 : 침	소   반 : 2-0	성  명 : 생  략    (인)

지 황																			임 황
면적	입목지						1.6ha												임 종			인		임 상		침
	무 입 목 지						미입목지						.						수 종			낙엽송		혼 효 율		100%
							제 지						.						임 령			35/35~35		수 고		18/13~20
							소 계						.						경 급			24/10~32		영 급		Ⅳ
	합계												1.6ha						소 밀 도			중		하층식생		층층나무,초피
지 세				방위				남				경 사				경			축 적			㏊당		216.75m3
토 양				토성				사양				토 심				중						총		346.80m3
				습도				적윤				지 리				1급지			기 타
참고사항				경작지가 인접해있고 묘지가 산재해 있다.															참고사항			생장이 우수하고 하층식생이 잘 발달되어 있다.
사 업 계 획
조 림																			벌 채
신식		년도			.				수종		.				면적			.	주 벌	년도		.		벌채종 (벌채율)		.
보식		년도			.				수종		.				면적			.		면적		.		재 적		.
무육계획																			간 벌	년도				벌채율
구분			무육 간벌			년도				2016				면적			1.6ha			면적				재 적
시 설																			소 득 사 항
구 분			작업로			년도				2015				수량			0.05km		구분		.		년도	.	면적 (물량)		.
조사자 의견: 1.지속적 육림작업시 우량 대경재 생산가능함. 2.우량 대경재 생산을 위한 숲가꾸기 사업(무육간벌)을 실시한다. 3.무육작업을 위한 작업로는 작업 1년전 미리 설치해둔다.

산림경영 계획서(예시)

□ 경영계획 개요

①경영계획구 명칭 및 면적	홍길동 일반 경영계획구 1.6 ha					②경영계획 기 간	2011. 1. 1 ～ 2020.12.31
③산림소유자	성명	홍길동 외 0 인		주민등록 번 호		④주 소
⑤작 성 자	성명	(서명 또는 인)		자격증 번 호		⑥주 소
⑦인가사항	담당자					⑧인가일자	년 월 일
⑨변경인가	담당자					⑩인가일자	년 월 일
	변경사항
<구비서류> 경영계획도 1 매.

□ 산림현황

①소유자	②산림소재지	③지번	④임반	⑤소반	⑥면적(ha)	⑦산지구분	⑧경사도
홍길동	강릉.연곡.송림	167	1-0	1-0-1-0	1.6	보전산지 (생산)
홍길동	강릉.연곡.송림	167	1-0	1-0-2-0	1.6	보전산지 (생산)	경

□ 임황조사

지번	임반	소반	⑨수종	⑩임령	⑪수고(m)	⑫경급(cm)	⑬총축적(㎥)
167	1-0	1-0-1-0	활엽수	치수림
167	1-0	1-0-2-0	낙엽송	31/31-31	18/13-20	24/10-32	346.80

□ 경영계획 및 실행실적(예시)

⑭경영목표	1.생활환경보전을 기반으로 효율적 숲가꾸기를 통한 목재생산림으로 관리경영 2.생태적 안정을 기반으로 양질의 목재를 생산하기 위한 목재 생산림으로 관리경영.
⑮중점사업	우량대경재 생산을 위한 숲가꾸기 사업(무육간벌) 실시

조림	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	수종별		면적(ha)		본수(본)		조림 사유	연도별		수종별		면적(ha)		본수(본)				조림 사유
숲가꾸기	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			면적(ha)		비고		연도별		종별			면적(ha)				비고
	167	1-0	2-0	2016	무육간벌			1.6		낙엽송
임목생산	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	사업 종별	작업 종별		수종	면적 (ha)		재적(㎥) (본수)	연도별		사업 종별	작업 종별		수종		면적 (ha)			재적(㎥) (본수)
시설	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			개소수		사업량(km)		연도별		종별			개소수			사업량(km)
	167	1-0	2-0	2015	작업로			1		0.05
소득사업	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	품목			작업종		사업량		연도별		품목			작업종			사업량

210㎜×297㎜