<산림경영계획 이렇게 작성합니다>

『사유림 산림경영계획』

작성 및 실행요령

2007. 4

산  림  청

1. 산림조사

1. 산림조사

가. 목  적

◦ 해당 산림경영계획구에 대한 정확한 지황․임황 및 관련정보를 조사․  파악하여 산림경영계획 수립․운영에 기초 자료로 활용

나. 조사대상 산림

◦ 산림경영계획을 수립하고자 하는 산림

다. 조사방법

◦ 현장조사와 자료조사를 병행

라. 산림구획

1) 임 반

◦ 면 적 : 가급적 100㏊ 내외로 구획하고, 현지여건상 불가피한 경우는 조정가능

※ 산림소유면적이 100ha미만일 경우 1개의 임반으로 할 수 있음.

◦ 구 획 : 능선, 하천 등 자연경계나 도로 등 고정적 시설을 따라 경계선 설정

◦ 번 호 : 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게  아라비아 숫자 1.2.3...으로 표기하고, 부득이한 사유로 보조 임반을 편성할 때에 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다. 보조임반은 1-1, 1-2, 1-3...순으로 부여한다(예 : 1-1, 1임반 1보조임반)

2) 소 반

◦ 면 적 : 최소한 1㏊ 이상으로 구획하되 부득이한 경우에는 소수점 한자리까지 기록할 수 있음

◦ 구 획 : 지형지물 또는 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역은 소반을 달리 구획

- 지종(법정지정림, 입목지 및 무립목지)이 상이할 때

- 임종(천연림,인공림), 임상(침엽수림, 활엽수림, 혼효림), 사업의 종류가 상이할 때

- 임령, 기타 작업조건 등이 현저히 상이 할 때

◦ 번 호 : 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2,   1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기

(예 : 1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반)

3) 면적

◦ 산림경영계획구의 면적, 임․소반면적, 사업 종별 계획면적을 조사 기재

- 현지 지형과 면밀히 비교하여 부합되도록 소반면적 및 사업계획면적을  구획하여야 함

- 지번 전체면적을 소반면적으로 할 경우는 지적면적을 기재

- 같은 지번 내 2개 소반이상 구분할 때는 산림경영계획도상에 임반․소반을 구획하고 임반․소반면적을 구분하여 면적 기재

- 같은 소반내 2개 이상의 사업종을 계획할 경우 사업종별로 면적을 구분  구획하고 면적을 산출 기재

※ 삼각 구분 구적 계산 예시

A 삼각형면적=a(밑변) x h(높이) ÷ 2

B 삼각형면적=b(밑변) x h(높이) ÷ 2

C 삼각형면적=c(밑변) x h(높이) ÷ 2

총면적 = A + B + C

※ 1 ha = 10,000㎡

a

B

C

A

h

h

h

b

c

마. 산지 구분

◦ 산지관리법 제4조의 규정에 따라 구분된 산지의 종류를 기재

- 보전산지(공익용산지), 보전산지(임업용산지), 준보전산지

※ 토지이용계획 확인서로 확인

마. 경사도

◦ 완경사지(완) : 경사 15°미만        ◦ 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

◦ 급경사지(급) : 경사 20～25°미만    ◦ 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

◦ 절험지  (절) : 경사 30°이상

※ 경사도 측정방법

- 측정구역 내 하단 → 상단 부를 연하는 평균 기울기를 측정

- 측정기계를 이용한 측정,

- 해발고가 표시된 등고선이 있는 지형도의 경우 (상단 등고선 높이 - 하단 등고선 높이) ÷ 수평거리= 값을 탄젠트(tan)함수표에서 찾아 경사도 측정

아. 임 황

1) 수  종 : 임분을 구성하고 있는 주요 수종의 수종명을 기재

2) 임  령

◦ 임분의 최저～최고 수령의 범위를 분모로 하고 평균수령을 분자로 표시

(예 : 18/10～33)

◦ 인공 조림지는 조림년도의 묘령을 기준으로 임령을 산정

◦ 천연림의 경우 생장추로 뚫어 임령을 산정하거나, 가지의 발생상태,

벌도목의 나이테를 측정, 임상 등을  종합적으로 판단하여 임령을 추정

3) 수고(m)

◦ 임분의 최저, 최고, 및 평균을 측정하여 최저～최고수고의 범위를 분모로  하고 평균 수고를 분자로 하여 표기(예:15/10-20m)

◦ 축적계산하기 위한 수고는 측고기를 이용하여 가슴높이지름 2cm 단위별로 평균이 되는 입목의 수고를 측정하여 삼점평균 수고를 산출(경급별수고 결정)

5) 경급(cm)

◦ 입목 가슴높이 지름의 최저, 최고, 평균을 2cm 단위로 측정하여   입목 가슴높이 지름의 최저～최고의 범위를 분모로 하고 평균지름을 분자로 표기(예 20/10 - 30cm)

6) 축 적

◦ 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

◦ 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만.)

◦ 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

◦ 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 할 수 있다.

- 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 수종별, 가슴높이지름 별 본수를 조사하여 수간 재적표를 이용하여 전체재적을 산출

- 표준지조사

(1) 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

- 표준지는 임지의 표준이 되는 임상을 선정하되, 산록, 산복,

산정 등 고루분포 되도록 하고 가급적 3개소이상 조사함이 원칙임

(2) 표준지 내에 입목에 대하여 전수 조사하여 표준지내 축적을 산출하고 이를 기준으로 전면적에 대한 총 축적을 산출한다.

2. 사업계획량 조사

각종 사업계획량은 지역완결 종합적 숲가꾸기 작업이 되도록 조사하여야 하며 시업 시기는 임목의 생육상태, 임지의 여건, 과거의 시업상황을 고려하여 결정

가. 조 림

1) 미립목지, 산불․병해충․산사태 등 피해임지, 수확벌채적지, 복층림 조성을   위한 벌채적지, 수종갱신 대상지, 기타 조림이 필요하다고 인정되는 임지

2) 조림수종은 목표임상, 묘목의 수급계획 등을 감안하여 계획

3) ha당 식재본수는 임지의 여건과 경영목표에 따라 탄력적으로 계획

◦ 장벌기 대경재 생산목적 : 침엽수류는 소식, 활엽수류 밀식

◦ 수종별 계획 본수 : 침엽수류 - 1,000 ～ 3,000본

활엽수류 - 3,000 ～ 10,000본

4) 임지여건상 천연갱신이 가능한 임지는 천연갱신으로 유도

나. 숲가꾸기(육림)

1) 풀베기

◦ 식재 당년부터 잣나무, 전나무 등 유년 생장이 느린 수종은 5년간,   기타 수종은 3년간 1회 실행하는 것을 원칙으로 하되, 현지 여건에   따라 연간 작업 횟수 및 작업기간은 가감 결정

2) 어린나무 가꾸기

◦ 식재 후 5～10년 내외 임지를 대상으로 하되, 생육상황을 고려하여 작업기간을 조절

3) 덩굴류제거

◦ 인공림 및 천연림을 대상으로 하고, 임지상태를 감안하여 반복실행

4) 무육간벌

◦ 임목 상호간의 경쟁으로 우열의 차가 생긴때 최초 간벌을 시작하여  주벌시 까지 5～10년 간격으로 반복실행

- 수관이 상호 중첩되어 밀도조절이 필요한 임지에서 실행

- 미래목 생육에 지장이 없는 입목과 하층식생은 존치시켜 입목과 임지가 보호되도록 함

5) 가지치기

◦ 활엽수는 가급적 가지치기를 하지 않도록 하고, 가지치기 대상목은 수확 목표직경 및 벌기령의 1/3 이전에 실시(예 : 소나무의 경우 목표직경 60㎝일 경우 20㎝ 이전)

6) 천연림보육

◦ 유령림 단계

- 평균수고 8m 이하로 임목간의 우열이 현저하게 나타나지 않는 천연 임분

◦ 간벌단계

- 평균수고가 10-20m정도로서 상층 임목간의 우열이 현저히 나타나는 임분

- 상층임관이 울폐되어 생육 공간의 경쟁이 심하게 이루어지고 있는 임분 등으로서 최소한 10년 이내에 주벌 수확 대상이 되지 않는 임분

- 면적과 벌채 량을 함께 조사

다. 수확(임목생산)

◦ 사업종 : 주벌수확, 간벌수확, 굴취, 피해목 벌채, 수종갱신

◦ 작업종 : 개벌, 산벌, 택벌, 모수, 왜림, 수익간벌로 구분

◦ 면   적 : 소반안의 실제 벌채 할 예정구역 면적

◦ 재  적 : 벌채예정지의 축적 중 실제 벌채예상재적

※ 벌채 금지구역

- 생태통로 역할을 하는 8부능선 이상부터 정상부, 다만 표고(산기슭 하단부터 산정부 까지)가 100m 미만인 지역은 예외일수 있음

- 암석지, 석력지, 황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역

- 계곡부는 양안 홍수위에 해당하는 지역

- 호소, 저수지, 하천 등 수변지역은 만수위로부터 30m이내 지역

- 도로변 지역은 도로로부터 평균 수고폭에 해당하는 지역

- 임연부, 내화수림대로 조성․관리되는 지역

- 벌채구역과 벌채구역사이 20m 폭의 잔존 수림대

- 기타 법률로서 벌채를 제한하고 있는 지역

라. 시  설

1) 임도 : 산림의 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되는 임지

2) 사방 : 산사태 위험지 및 피해지를 우선 계획

3) 휴양림(숲속수련장 포함)

◦ 자연경관이 수려한 산림

◦ 국민이 쉽게 이용할 수 있는 지역에 위치한 산림

◦ 계곡과 함께 수원이 풍부한 산림

◦ 1단지 구역면적이 30ha 이상인 산림으로서 「산림문화․휴양에 관한 법률」 시행규칙 제13조 제3항 규정 자연휴양림시설 타당성 평가기준에 부합되는 임지 휴양림으로 지정 면적

마. 소득사업

◦ 종별은 입지여건 및 지역특성을 감안하여 목재생산이외의 산림부산물 생산이 가능한 사업(산림내 약초재배, 관상수식재, 수목굴취, 수액채취, 산나물채취 등)을 생산량의 단위(kg, ℓ 등)에 따라 기록

- 산지의 형질 변경이 수반되지 아니하는 범위내에서 임산물을 생산하기 위한 사업을 원칙으로 함

3. 조사자료 정리(내업)

◦ 면적정리 : 조사지역의 면적이 행정구역별․지번별․임반별․소반별․작업종별․연도별  면적이 상호 부합되도록 산출 및 정리

◦ 작업종별 시업계획 내역 작성

- 임․소반별․연도별․작업종별 사업계획 작성

◦ 각종 조사야장 정리 및 산출

- 산림조사 야장

- 축적 수량 산출서

- 표준지 매목조사 야장

- 수고조사 야장

- 산림조사 임야도 (임소반 구획 및 시업 계획구역 구획)

- 산림경영계획도

2. 산림경영계획서 작성

가. 서식 예시

산림경영 계획서(예시)

□ 경영계획 개요

①경영계획구 명칭 및 면적	홍길동 일반 경영계획구 1.6 ha					②경영계획 기 간	2007. 1. 1 ～ 2016.12.31
③산림소유자	성명	홍길동 외 0 인		주민등록 번 호		④주 소
⑤작 성 자	성명	(서명 또는 인)		자격증 번 호		⑥주 소
⑦인가사항	담당자					⑧인가일자	년 월 일
⑨변경인가	담당자					⑩인가일자	년 월 일
	변경사항
<구비서류> 경영계획도 1 매.

□ 산림현황

①소유자	②산림소재지	③지번	④임반	⑤소반	⑥면적(ha)	⑦산지구분	⑧경사도
홍길동	공주.반포.마암	산4	1-0	1-0-2-0	1.6	보전산지 (생산)	경

□ 임황조사

지번	임반	소반	⑨수종	⑩임령	⑪수고(m)	⑫경급(cm)	⑬총축적(㎥)
산4	1-0	1-0-2-0	낙엽송	31/31-31	17/12-19	24/10-34	334

나. 작성(기재) 요령

□ 경영계획 개요

① 경영계획구 명칭 및 면적

o 경영계획구 명칭

- 자기소유 사유림을 단독으로 경영 하기위한 경우 : 00리 사유림 일반 경영계획구

- 서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기위한 경우 : 00리 사유림 협업 경영계획구

- 산림자원의조성및관리에관한법률 제38조 및 동법시행령 제45조규정에 따라 기업림을 소유한자가 기업경영림을 경영하기위한 경우 : 00리 00기업림 경영계획구

② 경영계획기간

o 산림경영계획기간은 10년을 원칙으로 기간을 설정하고, 산림경영계획 인가신청서 민원처리 기간(30일)을 점을 감아하여 시작 월을 설정(날자는 생략)하고, 만료일은 10년이 만료되는 날이 속하는 달의 전월 마지막 날로 기재

③ 산림소유자 및 ④ 주소

o 사유림 일반경영계획구(단독소유자)의 경우 : 소유자 성명, 주민등록번호 주소 및 연락전화번호 기재

o 사유림 협업 경영계획구(공동소유자 및 여러 필지 협업경영)의 경우 : 성명란에는 “000(대표자)외 0명”이라고 기재하고, 대표자의 주민등록번호 및 주소 연락전화번호를 기재

- 산림경영계획 작성 및 경영에 대한 산주들의 동의․확인․위임 의사를 확인할 수 있는 서류 첨부

⑤작성자 및 ⑥주소->시험시 작성불필요함.

o 산주가 직접 작성한 경우 : 산주의 성명기재 및 서명, ⑥주소 기재불요

o 산림경영기술자가 작성한 경우 : 기술자의 성명 및 자격증번호, 주소 및 연락전화번호 기재( 자격증사본 별지 첨부)

⑦～⑩항은 산림경영계획 작성 및 인가 신청자는 기재 불요

□ 산림현황

①소유자

o 경영계획개요 서식에서의 소유자 성명을 기재

- 사유림 일반경영계획구의 경우 : 소유자 성명 기재

- 사유림 협업경영계획구의 경우

ㆍ 동일 필지 내 소유자가 수명일 경우 홍길동 외 0명으로 기재

ㆍ 지번별로 소유자 기재

②산림소재지

o 지번별로 산림이 소재하는 시․군, 읍․면, 동․리 를 기재

③지 번

o 산림경영계획을 작성하는 지번을 모두 기재

- 지번이 다를 경우 가급적 임․소반을 분리하여 동일 소반이 2개 이상의 지번에 걸쳐서 구획되지 않도록 할 것

④ 임반

o 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게  아라비아 숫자 1.2.3...으로 표기하고, 부득이한 사유로 보조 임반을 편성할 때에 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다. 보조 임반은 1-1, 1-2, 1-3...순으로 부여한다(예 : 1-1, 1임반 1보조임반)

⑤ 소반

o 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2,   1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기

(예 : 1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반)

⑥ 면적

o 소반면적에 대하여 ha단위로 하고 소수점이하 1자리 까지 구분 기재

- 지번 전체면적을 소반면적으로 할 경우는 지적면적을 기재

- 같은 지번 내 2개 소반이상 구분할 때는 산림경영계획도상에 임반․소반을 구획하고 임반․소반면적을 구분하여 면적 기재

⑦ 산지구분

o 산지관리법 제4조의 규정에 따라 구분된 산지의 종류를 기재

- 보전산지(공익용산지), 보전산지(임업용산지), 준보전산지

※ 토지이용계획 확인서로 확인

⑧ 경사도

o 아래의 구분을 참조하여 5 단계로 구분기재 : “완”, “경”, “급”, “험”, “절”,

- 완경사지(완) : 경사 15°미만

- 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

- 급경사지(급) : 경사 20～25°미만

- 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

- 절험지  (절) : 경사 30°이상

□ 임황조사

⑨ 수 종

o 임분을 구성하고 있는 주요 수종의 수종명을 기재

- 가장 많이 점유하고 있는 수종부터 5개 수종정도 기재

⑩ 임 령

o 임분구성 입목의 평균 수령을 분자로 하고, 최저-최고의 수령을 분모로 표기(예: 30/10 - 40)

⑪ 수 고

o 임본 구성 입목의 평균 수고를 분자로 하고, 최저-최고 수고를 분모로 표기(예 : 10/3-15)

⑫ 경  급

o 임분 구성 입목의 평균 흉고 직경을 분자로 하고, 최저-최고를 분모로 표기(예 : 14/6-20)

⑬ 총 축적

o 소반 구역내 생육하고 있는 입목의 총축적을 ㎥단위로 기재

□ 경영계획 및 실행실적(예시)

⑭경영목표	생태적 안정을 기반으로 양질의 목재를 지속적․효율적으로 생산․공급하기 위한 목재 생산림으로 경영․관리
⑮중점사업	숲가꾸기사업을 통한 우량임분조성

조림	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	수종별		면적(ha)		본수(본)		조림 사유	연도별		수종별		면적(ha)		본수(본)				조림 사유
숲가꾸기	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			면적(ha)		비고		연도별		종별			면적(ha)				비고
	산4	1-0	2-0	2012	무육간벌			1.6		낙엽송
임목생산	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	사업 종별	작업 종별		수종	면적 (ha)		재적(㎥) (본수)	연도별		사업 종별	작업 종별		수종		면적 (ha)			재적(㎥) (본수)
시설	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			개소수		사업량(km)		연도별		종별			개소수			사업량(km)
	산4	1-0	2-0	2011	작업로			1		0.05
소득사업	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	품목			작업종		사업량		연도별		품목			작업종			사업량

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

□ 경영계획

⑭ 경영목표

o 산림을 경영하는 목적을 알기 쉽게 표현 기재

(예시 )

- 천연림을 무육을 통해 목재 생산림으로 경영․관리

- 불량 임분을 수종갱신을 통해 목재 생산림으로 경영․관리

- 경관보존림으로 유지관리를 겸한 숲 내 산채 재배

⑮ 중점 사업

o 계획기간 동안에 중점적으로 시행할 사업 종류

(예시)

- 숲 가꾸기 사업을  통한 우량임분 조성

- 임내 장뇌 재배, 산더덕 재배 등

조 림

o 조림계획 연도별, 수종별, 면적, 본수를 기재하고, 조림사유는 조림지를 조성하게 된 원인을 기재한다.

- (예시) : 벌채적지, 산불피해지, 등

숲 가꾸기

o 풀베기, 비료주기, 어린나무가꾸기, 천연림보육(천보), 무육간벌, 덩굴류제거 등 숲 가꾸기의 작업 계획에 대하여 연도별, 작업종별, 면적을 기재

임목생산

o 연도별, 사업종별, 작업종별 벌채예정 수종․면적․재적(본수)를 기재

- 사업종별 : 주벌, 간벌(수확), 굴취, 피해목 벌채 등

- 작업종별 : 개벌, 택벌, 모수벌채, 왜림작업, 수종갱신, 수확간벌 등

시 설

o 연도별, 종별, 개소수, 사업량을 기재

- 종별 : 임도, 운재로, 작업로, 등

소득사업 <-문제에 제시되지 않으면 하지않는다

o 연도별로 품목별 작업종 및 사업량을 기재

- 품  목 : 임업및산촌진흥촉진에관한법률 시행규칙 제6조 제1항관련 “별표1” 에서 정하는 품목명을 기재

- 작업종 : 파종, 식재, 굴취 등으로 구분 기재

3. 재적조사 및 축적 산출

가. 표준지 매목조사 야장

□ 기재 요령

o 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

o 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만.)

o 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

- 표준지는 임지의 표준이 되는 임상을 선정하되, 산록, 산복, 산정 등 고루 분포 되도록 표준지를 선정하여 조사 함

□ 표준지 매목조사 기재 예시

표준지 매목조사 야장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

산림경영계획구 : 홍길동 일반 경영계획구  조사일자 :   년   월   일

산림소재지 :  충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림소유자 :  홍길동

임      반 : 1-0(1임반)

소      반 : 2-0(2소반)             표준지면적 : 0.04ha( 20m x 20m )

임       상 : 인공림                         조사자 직․성명 :            (인)

수종	흉고직경 (cm)	본수			계	수종	흉고직경 (cm)	본수			계
		1표준지	2표준지	3표준지				1표준지	2표준지	3표준지
낙엽송	10	一			1
	12	一			1
	14	一			1
	16				2
	18	一			1
	20	一			1
	22				2
	24				3
	26				5
	28				2
	30				2
	32	一			1
	34	一			1
	계				23

나. 수고조사 및 계산서

□ 기재 요령

① 조사 수고

o 측고기를 이용하여 흉고직경 별로 측정한 수고를 기재

- 흉고 경급별로 평균이 되는 입목의 수고가 측정되도록 입목의 생육정도 및 위치 등을 감안하여 조사대상목을 선정

o 수고조사는 가급적 흉고 경급별로 3본 이상 조사하여 확률을 높임

- 표준지 내․외를 구분 없이 경급별로 평균생육 입목에 대하여 조사

② 합계

o 흉고경급별로 조사수고를 합계

③ 평균

o 흉고경급별 조사수고의 합계(②)을 수고조사본수로 나눈 평균을 산출

④ 삼점평균

o 산출하고자 하는 바로 아래 경급의 수고와 산출하고자하는 경급의 수고 및 산출하고자 하는 위 경급의 수고를 합한 평균을 산출하여 기재

- 다만 최하단위 수고는 그대로 기재( 흉고직경“6cm”에 해당하는 평균수고 4.9m는 그대로 기재)

- 예시 : 흉고직경 “10cm”에 해당하는 삼점평균수고 = (5.7+6.5+8.3)/3 = 6.8m

⑤ 적용수고

o 삼점평균 수고의 소수이하를 반올림(4사5입)한 수고로 임지의 수고를 결정

- 예시 : 흉고직경 “10cm”에 해당하는 삼점평균수고 = (5.7+6.5+8.3)/3 = 6.8m →  적용수고 7m

□ 기재 예시

수고조사 및 계산서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

산림소재지  : 충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림경영계획구 :  홍길동  일반 경영계획구  조사일자 :     년     월    일

임      반 : 1-0

소      반 : 2-0

수      종 : 낙엽송                     조사자 직․성명 :              인

흉고 직경	조 사 목 별 수 고 (m)											④ 삼점평균	⑤ 적용 수고
	조 사 수 고 ①									② 합 계	③ 평 균
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	12.0									12.0	12.0	12.0	12
12	13.0									13.0	13.0	13.2	13
14	14.5									14.5	14.5	14.1	14
16	15.5	14.0								29.5	14.8	15.1	15
18	16.0									16.0	16.0	15.6	16
20	16.0									16.0	16.0	16.0	16
22	16.5	15.5								32.0	16.0	16.3	16
24	16.0	17.0	17.5							50.5	16.8	16.6	17
26	18.0	17.5	15.0	18.0	17.0					85.5	17.1	17.6	18
28	18.5	19.5								38.0	19.0	18.2	18
30	19.0	18.0								37.0	18.5	19.0	19
32	19.5									19.5	19.5	19.0	19
34	19.0									19.0	19.0	19.0	19

다. 표준지 재적조서 및 축적 산출서

□ 기재 요령

① 수고

o 수고조사 및 계산서에서 산출한 적용 수고를 기재

- 흉고 경급별 수고 적용

② 본수

o 표준지 매목조사 한 흉고 경급별 본수 기재

③ 단재적

o 수간 재적표에서 흉고경급별 수고를 찾아 해당 단재적을 기재

④ 재적

o 흉고 경급별로 재적을 산출 기재

- 본수 x 단재적 = 재적

o 표준지 재적의 재계(합계)는 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리 까지 산출

⑤ ha 당 재적

o 표준지 재적(㎥) ÷ 표준지 면적(ha) = ㎥ /ha

- 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리 까지 산출

⑥ 총 축적

o 소반 총 축적 : ha 당 재적 x 총면적 = 총 재적

□ 작성 예시

표준지 재적조서 및 축적 산출서

═════════════════════════

산림소재지 :  충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림경영계획구 : 홍길동 일반경영계획구 조사일자 :   년   월   일

임  소  반 : 1-0-1-0

면      적 :  1.6 ha

표준지 면적 :  0.04 ha ( 20m x 20m )

수       종 : 낙엽송                    조사자    직․성명 :            (인)

표 준 지					재 적
경 급	①수 고	②본 수	③단재적	④재 적	⑤ha당재적	⑥총재적
(cm)	(m)	(본)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
10	12	1	0.0469	0.047	8.34/0.04 =208.50	208.50 x 1.6 = 333.60 ≒ 334㎥
12	13	1	0.0725	0.073
14	14	1	0.1052	0.105
16	15	2	0.1457	0.291
18	16	1	0.1948	0.195
20	16	1	0.2366	0.237
22	16	2	0.2817	0.563
24	17	3	0.3531	1.059
26	18	5	0.4348	2.174
28	18	2	0.4966	0.993
30	19	2	0.5965	1.193
32	19	1	0.6686	0.669
34	19	1	0.7437	0.744
계		23		8.34

산	림	조	사	야	장

영  림  구 : 홍길동 일반 경영계획구	조사일 : 2004.  .  .

산림소재지 : 충남 공주시 반포면 마암리 산2                    조사자(영림기술자)

임	상 : 침	소   반 : 2-0	성  명 : 생  략    (인)

지 황																			임 황
면적	입목지						1.6ha												임 종			인		임 상		침
	무 입 목 지						미입목지						.						수 종			낙엽송		혼 효 율		100%
							제 지						.						임 령			31/31~31		수 고		17/12~19
							소 계						.						경 급			24/10~34		영 급		ⅳ
	합계												1.6ha						소 밀 도			중		하층식생		청미래.신갈등
지 세				방위				남				경 사				경			축 적			㏊당		208.50㎥
토 양				토성				사양				토 심				중						총		333.60㎥
				습도				적윤				지 리				1급지			기 타			.
참고사항				경작지가 인접해있고 묘지가 있다.															참고사항			하층식생이 잘발달되어 있다.
사 업 계 획
조 림																			벌 채
신식		년도			.				수종		.				면적			.	주 벌	년도		.		벌채종 (벌채율)		.
보식		년도			.				수종		.				면적			.		면적		.		재 적		.
무육계획																			간 벌	년도				벌채율
구분			무육간벌			년도				2012				면적			1.6ha			면적				재 적
시 설																			소 득 사 항
구 분			작업로			년도				2011				수량			0.05km		구분		.		년도	.	면적 (물량)		.
조사자 의견 :1.목표 임분은 40Cm 이상의 우량대경재생산 2. 2012년 무육간벌을위해 2011년에 작업로 설치 3. 간벌의 종류는 무육간벌을 실시한다.

2. 공․사유림 경영계획 작성 및 운용 요령

< 산림청 예규 제 528 호 >

「공․사유림 영림계획 작성 및 운영요령」 전부 개정 예규를

다음과 같이 발령한다.

2006년  8월 18일

산  림  청  장

공․사유림 경영계획 작성 및 운영 요령

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 요령은 “산림자원의조성및관리에관한법률 시행령”(이하 “영”이라 한다.) 제9조 제4항의 규정에 의하여 공․사유림 경영계획의 작성 및 운영 등에 관한 세부사항을 규정함으로써 산림자원을 효율적으로 조성․관리하는 데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 산림자원조성및관리에관한법률(이하 “법”이라 한다) 제13조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 공유림과 사유림의 경영계획  작성 및 운영에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 요령을 적용한다.

제3조(산림경영계획구의 명칭) ①영 제8조 제1항 제1호에 규정된  공유림경영계획구는 앞에 특별시․광역시․도, 시․군․자치구 또는 공공단체의 명을 붙인다.  다만, 2개 이상의 경영계획구로 구분할 때에는 특별시․광역시․도, 시․군․자치구 또는 공공단체의 명 앞에 각각 지역명을 붙인다.

②영 제8조제2항에 규정된 사유림의 일반경영계획구․협업경영계획구 및 기업경영림계획구는  앞에 산림소유자명, 협업체명 또는 기업체 명을 붙인다. 다만, 2개 이상의 경영계획구로 구분 할 때는 산림소유자명, 협업체명 또는 기업체명 앞에 지역명을 붙인다.

제2장 산림경영계획의 작성

제4조(임황조사) ①산림경영계획을 작성 할 때에는 경영계획구에   대한 수종 및 임령․수고․경급․축적 등 산림경영여건을 정확히 판단할 수 있는 조사를 실시하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 임황조사는 별표의 산림경영계획서 기재  요령에 의한다.

제5조(산림경영계획 작성시 유의사항) 산림경영계획은 제4조의   규정에 의한 임황조사 결과를 토대로 당해 산림의 여건에 맞게   작성하여야 하며, “지속가능한산림자원관리지침(산림청훈령)”에 적합 하여야 한다.

제6조(산림경영계획서) ①“산림자원조성및관리에관한 법률 시행규칙” ( 이하 “규칙”이라 한다)제7조 제1항의 규정에 의한 산림경영계획(변경)인가 신청서에 첨부되는 산림경영계획서는 별지 제1호 서식에 의한다.

②제1항의 규정에 의한 산림경영계획서에는 별지 제2호 서식에 의한 경영계획도를 첨부하여야 한다.

제7조(산림경영계획 작성비 지원) ①법 제13조 제6항의 규정에 의한 산림경영계획작성비의 지원대상 우선순위는 다음과  같다.

1. 독림가․임업후계자 소유 산림, 협업경영계획구, 대리경영임지

2. 경제림육성단지, 임업진흥촉진지역

3. 보전산지 중 임업용산지

4. 일단의 면적이 10ha 이상인 산림

5. 기타 산림

②제1항의 규정에 의한 산림경영계획 작성비는 새로이 산림경영계획을 인가 받은 경우에 지원하는 것을 원칙으로 하되, 전면적인 산림조사의 재실시 등이 따르는 변경인가의 경우에도 이를 지원 할 수 있다.

제8조(인가사항의 기록유지) ①시장․군수․구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다.)이 법 제13조 제4항․제5항 및 제15조의 규정에  의하여 산림경영계획의 인가․변경인가․취소를 한 때에는 별지  제3호 서식의 산림경영계획 인가․변경인가․취소대장에 이를 기록하여야 한다.

②제1항의 기록사항은 지체 없이 행정자치부의 시․군․구 행정 정보시스템의 산림경영계획 관리프로그램에 입력하여 산림경영계획   인가사항을 실시간으로 파악할 수 있도록 하여야 한다.

제3장 산림경영계획의 운영 등

제9조(산림경영계획인가 사업의 우선지원) ①시장․군수․구청장은 산림경영계획이 인가된 산림에 대하여 특별한 사정이 없는 한 국비 및 지방비의 보조․융자사업 등을 우선적으로 지원하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 우선지원 대상지 선정기준은 제7조 제1항의 순위를 준용한다.

제10조(산림경영계획의 탄력적 실행) ①인가된 산림경영계획 기간 내의 사업 물량 범위 내에서 연도별 사업은 여건의 변화에 따라 탄력적으로 조정하여 실행할 수 있다.

②제1항의 규정은 규칙 제7조 제4항에 의하여 산림경영계획 변경  인가의 대상이 되는 벌채․굴취․임도시설의 경우에는 적용하지  아니한다.

제11조(실행상황의 기록유지) ①시장․군수․구청장과 산림소유자는 산림경영계획의 실행상황을 별지 제1호서식의 산림경영계획서의  실행란에 기록하여야 한다.

②제1항의 실행상황은 제8조제2항의 시․군․구 행정정보시스템에  지체 없이 입력하여 실행상황이 실시간으로 파악될 수 있도록 하여야 한다.

부   칙

①(시행일) 이 예규는 공포한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 예규 시행 전에 인가신청, 인가 또는 변경인가 된  영림계획은 이 예규에 의하여 인가신청, 인가 또는 변경인가 된 산림경영계획으로 본다.

〔별표〕

산림경영계획서 기재요령

□ 산림현황

① 소유자

o 산림소유자의 성명 또는 기관(단체)명을 기재한다.

② 산림소재지

o 경영계획편성지의 시․군․구, 읍․면․동, 리까지 기재한다.

③ 지 번

o 경영계획편성지의 지번을 기재한다.

④ 임 반

o 면 적 : 가능한 100ha 내외 구획하고, 현지여건상 불가피한 경우는 조정가능

o 구 획 : 능선, 하천, 도로 등 자연경계나 도로 등 고정적 시설을 따라 확정

o 번 호 : 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게 아라비아 숫자로 표기하고, 신규재산취득 등의 사유로 보조임반을 편성할 때에는 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다.

(예: 1-0,  1임반,    1-1  1임반 1보조임반)

⑤ 소 반

o 면 적 : 최소 1ha 이상으로 구획하되 부득이한 경우에는 소수점 한자리까지 기록할 수 있다.

o 구 획 : 지형지물 또는 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역은 소반을 달리 구획한다.

- 기능(생활환경보전림, 자연환경보전림, 수원함양림, 산지재해방지림, 산림휴양림, 목재생산림)이 상이할 때

- 지종(법정제한지, 일반경영지 및 입목지, 무립목지)이 상이할 때

- 임종, 임상, 작업종이 상이할 때

- 임령, 지위, 지리, 또는 운반계통이 상이할 때

o 번 호 : 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기한다.

(예: 1-0-1,  1임반 1소반,    1-1-1,  1임반 1보조임반 1소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반

1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반)

⑥ 면 적

o ha단위 정수로 기록하며 필요한 경우 소수점 한자리까지 기재할 수 있다.

⑦ 산지구분

o 산지관리법 제4조의 산지구분을 기재하여 산지의 합리적인 보전과 이용에 부합되도록 한다.

⑧ 경사도

o 구획한 임지의 주경사도를 보고 구분한다.

- 완경사지(완) : 경사 15°미만

- 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

- 급경사지(급) : 경사 20～25°미만

- 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

- 절험지  (절) : 경사 30°이상

□ 임황조사

⑨ 수 종

o 주요 수종의 수종명, 혼효림의 경우는 5종까지 조사할 수 있다.

⑩ 임 령

o 인공 조림지는 조림년도의 묘령을 기준으로 임령을 산정하고, 그 외 임령 식별이 불분명한 임지는 생장추를 직접 뚫어보아 임령을 산정하되, 임분의 최저, 최고 수령을 분모로 하고 평균수령을 분자로 표시한다.(예 : 18/20 - 30)

⑪ 수 고

o 임분수고의 최저, 최고 및 평균을 측정하여 임분수고의 범위를 분모로 하고 평균수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15/10 -20)

⑫ 경 급

o 입목 가슴높이지름의 최저, 최고, 평균을 2cm단위로 측정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20/14 ～26)

⑬ 총축적

가. 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

나. 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만........)

다. 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

라. 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

1) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

2) 표준지조사

(1) 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

(2) 가슴높이지름은 2cm괄약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.

(3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

(4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균가슴높이지름과 평균수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

□ 경영계획 및 실행실적

⑭ 경영목표

o  이해하기 쉽도록 벌기령과 수확대상을 구체적으로 기재한다.

(예 : 소나무를 60년 벌기령으로 우량대경재 생산)

⑮ 중점사업

o  이해하기 쉽도록 계획기간 동안의 중점사업 내용을 기재한다.

(예 : 간벌 및 가지치기 등 육림작업의 집중 실시)

조 림

o 연도별, 수종별로 면적과 조림본수를 기재한다.

o 조림사유는 산불피해지, 조림실패지, 벌채수확 등을 기재한다.

숲가꾸기

o 연도별로 종별에는 풀베기, 비료주기, 어린나무가꾸기, 천연림가꾸기, 가지치기, 덩굴류제거, 솎아베기 등과 면적을 기재한다.

임목생산

o 사업종 : 간벌, 주벌, 굴취를 기재한다.

o 작업종 : 주벌의 경우에는 모두베기, 모수작업, 골라베기, 왜림작업 등으로 구분하여 기재하고, 굴취는 재적난에 본수를 기재 한다.

시 설

o 종별은 임도, 운재로 및 작업로 등에 대하여 기재하고 시설하는 개소수 및 사업량(km)을 기재한다.

소득사업

o 품 목 : 임업및산촌진흥촉진에관한법률시행규칙 별표1에 규정한 품목명을 기재한다.

예) 밤, 표고, 더덕, 장뇌, 오미자, 수액, 야생화, 조경수 등

o 작업종 : 식재, 가꾸기, 채취 등을 기재한다.

o 사업량 : 품목별․작업종별에 맞는 단위로 기재한다.

예) ha 또는 본수 : 밤나무, 조경수, 분재소재 식재 등

kg : 밤, 표고, 송이, 고사리, 취나물, 삼지구엽초, 산수유 채취 등

ℓ : 수액 채취 등

[별지 제1호서식]

산림경영 계획서

□ 경영계획 개요

경영계획구 명칭 및 면적	경영계획구 ha					경영계획 기 간	～
산림소유자	성명	외 인		주민등록 번호		주 소	전화 :
작 성 자	성명	(서명 또는 인)		자격증번호		주 소	전화 :
인가사항	담당자					인가일자	년 월 일
변경인가	담당자					인가일자	년 월 일
	변경사항
<구비서류> 경영계획도

□ 산림현황

①소유자	②산림소재지	③지번	④임반	⑤소반	⑥면적(ha)	⑦산지구분	⑧경사도

□ 임황조사

지번	임반	소반	⑨수종	⑩임령	⑪수고(m)	⑫경급(cm)	⑬총축적(㎥)

□ 경영계획 및 실행실적

⑭경영목표
⑮중점사업

조림	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	수종별		면적(ha)			본수(본)		조림 사유	연도별		수종별		면적(ha)			본수(본)				조림 사유
숲가꾸기	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	종별				면적(ha)		비고		연도별		종별				면적(ha)				비고
임목생산	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	사업 종별	작업 종별			수종	면적 (ha)		재적(㎥) (본수)	연도별		사업 종별	작업 종별			수종		면적 (ha)			재적(㎥) (본수)
시설	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	종별			개소수			사업량(km)		연도별		종별			개소수				사업량(km)
소득사업	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	품목			작업종			사업량		연도별		품목			작업종				사업량

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

[별지 제2호서식]

경 영 계 획 도

(1/5,000 또는 1/6,000 지형도에 임소반, 임상, 영급, 소밀도, 사업위치 표시)

작성예	영림구계	임․소반계	주 벌	간 벌	조 림	소생물권	임도시설	도 로	하 천
	녹색변채	검은색 (임반계) (소반계)	주황색 연변채	황 색 연변채	하늘색 명 채	녹 색 연변체	적색점선	적 색	청 색

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

※ 예시를 참조하여 선, 색 등은 자율적으로 정하여 알기 쉽게 그린다.

경영계획도에는 작성년월일, 행정구역계, 임소반계, 하천, 방위, 면적, 임상, 영급, 축적, 소밀도, 임도, 도로, 주벌, 간벌, 조림, 소생물권 등을 표시하되 추가할 사항은 작성자의 판단에 따른다.

<참고서식>

표준지 매목조사 야장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

산림경영계획구 :                          조사일자 :    년    월    일

산림소재지 :

산림소유자 :

임      반 :

소      반 :                               표준지면적 :    ha

임       상 :                                  조사자 직․성명 :           인

수종	흉고직경	본수	계	수종	흉고직경	본수	계

<참고서식>

표준지 수고조사 야장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

산림소재지  :

산림경영계획구 :                               조사일자 :     년     월    일

임      반 :

소      반 :

수      종 :                             조사자 직․성명 :              인

직경급	조 사 목 별 수 고												적용수고
	조 사 수 고									합계	평 균	삼점 평균
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

<참고서식>

표준지 재적조서

════════════════

산림소재지 :

산림경영계획구 :                          조사일자 :     년    월     일

임  소  반 :

면      적 :           ha

표준지 면적 :          ha

표준지 개소수 :

수         종 :                             조사자 직․성명 :            (인)

표 준 지					재 적
경 급	수 고	본 수	단재적	재 적	ha당 재적	총재적
(cm)	(m)	(본)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)

산	림	조	사	야	장

영  림  구 :	조사일 : 2004.  .  .

산림소재지 :	조사자(영림기술자)

임	상 :	소   반 :	성  명 : 생  략    (인)

지 황																			임 황
면적	입목지																		임 종					임 상
	무 입 목 지						미입목지												수 종					혼 효 율
							제 지												임 령					수 고
							소 계												경 급					영 급
	합계																		소 밀 도					하층식생
지 세				방위								경 사							축 적			㏊당
토 양				토성								토 심										총
				습도								지 리							기 타
참고사항																			참고사항
사 업 계 획
조 림																			벌 채
신식		년도							수종						면적				주 벌	년도				벌채종 (벌채율)
보식		년도							수종						면적					면적				재 적
무육계획																			간 벌	년도				벌채율
구분						년도								면적						면적				재 적
시 설																			소 득 사 항
구 분						년도								수량					구분		.		년도	.	면적 (물량)		.
조사자 의견 :

3. 입목 수간 재적표(수피)

□ 낙엽송 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5 m	0.0067	0.0116	0.0176	0.0247	0.0328	0.0418	0.0517	0.0626	0.0745	0.0873	0.1010	0.1157	0.1315	0.1483	0.1662	0.1853	0.2056	0.2271	0.2499	0.2741	0.2997	0.3268	0.3554	0.3858	0.4178	0.4517
6	0.0083	0.0143	0.0218	0.0305	0.0405	0.0517	0.0640	0.0775	0.0920	0.1076	0.1242	0.1420	0.1609	0.1809	0.2020	0.2243	0.2478	0.2726	0.2987	0.3261	0.3549	0.3851	0.4168	0.4501	0.4850	0.5215
7	0.0098	0.0170	0.0259	0.0364	0.0484	0.0618	0.0766	0.0926	0.1099	0.1285	0.1482	0.1692	0.1913	0.2147	0.2393	0.2651	0.2922	0.3205	0.3501	0.3811	0.4134	0.4471	0.4823	0.5190	0.5571	0.5969
8	0.0113	0.0197	0.0301	0.0423	0.0564	0.0721	0.0893	0.1081	0.1283	0.1499	0.1728	0.1971	0.2227	0.2497	0.2779	0.3074	0.3382	0.3704	0.4038	0.4386	0.4748	0.5124	0.5514	0.5918	0.6337	0.6771
9	0.0128	0.0224	0.0343	0.0483	0.0644	0.0824	0.1022	0.1237	0.1469	0.1716	0.1979	0.2257	0.2549	0.2855	0.3175	0.3509	0.3857	0.4219	0.4594	0.4983	0.5386	0.5803	0.6234	0.6679	0.7139	0.7613
10	0.0144	0.0251	0.0385	0.0543	0.0725	0.0928	0.1152	0.1396	0.1657	0.1937	0.2234	0.2547	0.2876	0.3220	0.3580	0.3954	0.4343	0.4747	0.5165	0.5597	0.6044	0.6504	0.6979	0.7468	0.7972	0.8490
11	0.0159	0.0278	0.0427	0.0604	0.0806	0.1033	0.1283	0.1555	0.1848	0.2160	0.2491	0.2841	0.3208	0.3591	0.3992	0.4408	0.4840	0.5287	0.5749	0.6226	0.6718	0.7224	0.7745	0.8281	0.8831	0.9395
12	0.0174	0.0305	0.0469	0.0664	0.0888	0.1139	0.1415	0.1716	0.2040	0.2385	0.2752	0.3138	0.3544	0.3968	0.4409	0.4868	0.5344	0.5836	0.6344	0.6867	0.7406	0.7960	0.8529	0.9113	0.9711	1.0324
13	0.0190	0.0333	0.0512	0.0725	0.0970	0.1244	0.1548	0.1878	0.2233	0.2612	0.3014	0.3438	0.3883	0.4348	0.4832	0.5335	0.5855	0.6393	0.6948	0.7519	0.8107	0.8710	0.9328	0.9962	1.0611	1.1275
14	0.0205	0.0360	0.0554	0.0786	0.1052	0.1351	0.1681	0.2040	0.2427	0.2840	0.3278	0.3740	0.4225	0.4731	0.5259	0.5806	0.6372	0.6957	0.7560	0.8180	0.8817	0.9471	1.0141	1.0826	1.1527	1.2243
15	0.0220	0.0387	0.0597	0.0846	0.1134	0.1457	0.1814	0.2203	0.2622	0.3069	0.3544	0.4044	0.4570	0.5118	0.5689	0.6281	0.6894	0.7527	0.8179	0.8849	0.9537	1.0242	1.0964	1.1703	1.2457	1.3226
16	0.0236	0.0415	0.0639	0.0907	0.1216	0.1564	0.1948	0.2366	0.2817	0.3300	0.3811	0.4350	0.4916	0.5507	0.6122	0.6760	0.7420	0.8102	0.8803	0.9524	1.0264	1.1022	1.1798	1.2590	1.3399	1.4224
17	0.0251	0.0442	0.0682	0.0968	0.1299	0.1671	0.2082	0.2530	0.3014	0.3531	0.4079	0.4657	0.5264	0.5898	0.6558	0.7243	0.7951	0.8681	0.9433	1.0206	1.0998	1.1810	1.2640	1.3487	1.4352	1.5233
18	0.0267	0.0469	0.0725	0.1029	0.1381	0.1778	0.2216	0.2694	0.3210	0.3762	0.4348	0.4966	0.5614	0.6291	0.6996	0.7728	0.8484	0.9264	1.0067	1.0892	1.1738	1.2604	1.3489	1.4393	1.5314	1.6253
19	0.0282	0.0497	0.0767	0.1091	0.1464	0.1885	0.2351	0.2859	0.3408	0.3995	0.4618	0.5275	0.5965	0.6686	0.7437	0.8215	0.9020	0.9851	1.0705	1.1583	1.2483	1.3404	1.4345	1.5306	1.6285	1.7282
20	0.0297	0.0524	0.0810	0.1152	0.1547	0.1992	0.2485	0.3024	0.3605	0.4227	0.4888	0.5585	0.6317	0.7082	0.7879	0.8705	0.9559	1.0440	1.1347	1.2278	1.3233	1.4210	1.5208	1.6226	1.7264	1.8320
21	0.0313	0.0551	0.0853	0.1213	0.1630	0.2100	0.2620	0.3189	0.3803	0.4461	0.5159	0.5897	0.6671	0.7480	0.8322	0.9196	1.0100	1.1032	1.1992	1.2977	1.3987	1.5020	1.6075	1.7152	1.8249	1.9365
22	0.0328	0.0579	0.0895	0.1274	0.1712	0.2207	0.2755	0.3354	0.4002	0.4695	0.5431	0.6208	0.7025	0.7878	0.8767	0.9689	1.0643	1.1627	1.2639	1.3679	1.4744	1.5834	1.6948	1.8083	1.9240	2.0417
23	0.0344	0.0606	0.0938	0.1335	0.1795	0.2315	0.2891	0.3520	0.4200	0.4929	0.5703	0.6521	0.7380	0.8278	0.9213	1.0184	1.1188	1.2223	1.3289	1.4384	1.5505	1.6653	1.7824	1.9020	2.0237	2.1476
24	0.0359	0.0634	0.0981	0.1397	0.1878	0.2422	0.3026	0.3686	0.4399	0.5163	0.5976	0.6834	0.7736	0.8679	0.9661	1.0680	1.1734	1.2822	1.3941	1.5091	1.6269	1.7474	1.8705	1.9960	2.1239	2.2539
25	0.0374	0.0661	0.1023	0.1458	0.1961	0.2530	0.3161	0.3852	0.4598	0.5398	0.6249	0.7148	0.8092	0.9080	1.0109	1.1177	1.2282	1.3422	1.4596	1.5801	1.7036	1.8299	1.9589	2.0905	2.2245	2.3608
26	0.0390	0.0688	0.1066	0.1519	0.2044	0.2638	0.3297	0.4018	0.4797	0.5633	0.6522	0.7462	0.8449	0.9482	1.0558	1.1675	1.2831	1.4024	1.5252	1.6513	1.7805	1.9127	2.0477	2.1854	2.3255	2.4681
27	0.0405	0.0716	0.1109	0.1581	0.2127	0.2746	0.3432	0.4184	0.4997	0.5868	0.6796	0.7776	0.8807	0.9885	1.1008	1.2175	1.3382	1.4627	1.5909	1.7226	1.8576	1.9957	2.1367	2.2805	2.4270	2.5759
28	0.0421	0.0743	0.1152	0.1642	0.2211	0.2854	0.3568	0.4350	0.5196	0.6104	0.7070	0.8091	0.9165	1.0288	1.1459	1.2675	1.3933	1.5232	1.6569	1.7942	1.9349	2.0789	2.2260	2.3760	2.5287	2.6840
29	0.0436	0.0771	0.1194	0.1703	0.2294	0.2962	0.3704	0.4516	0.5396	0.6340	0.7344	0.8406	0.9523	1.0692	1.1910	1.3176	1.4486	1.5838	1.7229	1.8659	2.0125	2.1624	2.3156	2.4717	2.6308	2.7925
30	0.0451	0.0798	0.1237	0.1765	0.2377	0.3070	0.3840	0.4683	0.5596	0.6576	0.7619	0.8722	0.9882	1.1096	1.2363	1.3678	1.5039	1.6444	1.7891	1.9378	2.0902	2.2461	2.4053	2.5678	2.7331	2.9013

□ 강원도지방소나무의 수간재적표 : 강원도,경북북부(영주,봉화,울진,영양)

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0081	0.0135	0.0202	0.0280	0.0370	0.0471	0.0584	0.0707	0.0841	0.0987	0.1143	0.1310	0.1487	0.1676	0.1876	0.2087	0.2308	0.2541	0.2785	0.3040	0.3306	0.3584	0.3873	0.4173	0.4485	0.4809
6	0.0097	0.0163	0.0243	0.0337	0.0445	0.0567	0.0702	0.0850	0.1011	0.1185	0.1373	0.1573	0.1786	0.2012	0.2252	0.2504	0.2770	0.3048	0.3340	0.3645	0.3963	0.4295	0.4640	0.4999	0.5372	0.5758
7	0.0114	0.0190	0.0284	0.0394	0.0520	0.0662	0.0819	0.0992	0.1180	0.1384	0.1602	0.1836	0.2085	0.2349	0.2627	0.2921	0.3231	0.3555	0.3895	0.4250	0.4621	0.5007	0.5409	0.5826	0.6259	0.6709
8	0.0130	0.0218	0.0325	0.0450	0.0595	0.0757	0.0937	0.1135	0.1350	0.1582	0.1832	0.2099	0.2383	0.2684	0.3003	0.3339	0.3692	0.4062	0.4450	0.4855	0.5278	0.5719	0.6177	0.6653	0.7147	0.7659
9	0.0146	0.0245	0.0365	0.0507	0.0669	0.0852	0.1055	0.1277	0.1519	0.1781	0.2061	0.2362	0.2681	0.3020	0.3378	0.3756	0.4153	0.4569	0.5005	0.5460	0.5935	0.6430	0.6945	0.7479	0.8034	0.8609
10	0.0163	0.0272	0.0406	0.0564	0.0744	0.0947	0.1172	0.1419	0.1688	0.1979	0.2291	0.2624	0.2979	0.3356	0.3753	0.4173	0.4613	0.5075	0.5559	0.6065	0.6592	0.7141	0.7713	0.8306	0.8921	0.9559
11	0.0179	0.0300	0.0447	0.0620	0.0819	0.1042	0.1290	0.1562	0.1857	0.2177	0.2520	0.2887	0.3277	0.3691	0.4128	0.4589	0.5074	0.5582	0.6114	0.6670	0.7249	0.7853	0.8480	0.9132	0.9809	1.0510
12	0.0195	0.0327	0.0488	0.0677	0.0893	0.1137	0.1407	0.1704	0.2026	0.2375	0.2749	0.3149	0.3575	0.4026	0.4503	0.5006	0.5534	0.6088	0.6668	0.7274	0.7906	0.8564	0.9248	0.9959	1.0696	1.1460
13	0.0212	0.0354	0.0528	0.0733	0.0968	0.1232	0.1525	0.1846	0.2195	0.2573	0.2978	0.3412	0.3873	0.4362	0.4878	0.5422	0.5995	0.6595	0.7222	0.7878	0.8563	0.9275	1.0016	1.0785	1.1583	1.2410
14	0.0228	0.0381	0.0569	0.0790	0.1042	0.1327	0.1642	0.1988	0.2364	0.2771	0.3207	0.3674	0.4170	0.4697	0.5253	0.5839	0.6455	0.7101	0.7777	0.8483	0.9219	0.9986	1.0783	1.1611	1.2470	1.3359
15	0.0244	0.0409	0.0610	0.0846	0.1117	0.1421	0.1759	0.2130	0.2533	0.2969	0.3436	0.3936	0.4468	0.5032	0.5628	0.6255	0.6915	0.7607	0.8331	0.9087	0.9875	1.0697	1.1550	1.2437	1.3356	1.4309
16	0.0261	0.0436	0.0650	0.0903	0.1191	0.1516	0.1877	0.2272	0.2702	0.3167	0.3665	0.4198	0.4766	0.5367	0.6002	0.6671	0.7375	0.8113	0.8885	0.9691	1.0532	1.1407	1.2318	1.3263	1.4243	1.5259
17	0.0277	0.0463	0.0691	0.0959	0.1266	0.1611	0.1994	0.2414	0.2871	0.3364	0.3894	0.4461	0.5063	0.5702	0.6377	0.7088	0.7835	0.8619	0.9438	1.0295	1.1188	1.2118	1.3085	1.4088	1.5130	1.6208
18	0.0293	0.0490	0.0732	0.1015	0.1340	0.1706	0.2111	0.2556	0.3040	0.3562	0.4123	0.4723	0.5361	0.6037	0.6751	0.7504	0.8295	0.9124	0.9992	1.0899	1.1844	1.2828	1.3852	1.4914	1.6016	1.7158
19	0.0310	0.0518	0.0772	0.1072	0.1415	0.1801	0.2228	0.2698	0.3208	0.3760	0.4352	0.4985	0.5658	0.6372	0.7126	0.7920	0.8755	0.9630	1.0546	1.1503	1.2500	1.3539	1.4619	1.5740	1.6902	1.8107
20	0.0326	0.0545	0.0813	0.1128	0.1489	0.1895	0.2346	0.2840	0.3377	0.3958	0.4581	0.5247	0.5955	0.6706	0.7500	0.8336	0.9215	1.0136	1.1100	1.2106	1.3156	1.4249	1.5385	1.6565	1.7789	1.9056
21	0.0342	0.0572	0.0854	0.1185	0.1564	0.1990	0.2463	0.2982	0.3546	0.4155	0.4810	0.5509	0.6253	0.7041	0.7874	0.8752	0.9674	1.0641	1.1653	1.2710	1.3812	1.4959	1.6152	1.7391	1.8675	2.0005
22	0.0358	0.0599	0.0894	0.1241	0.1638	0.2085	0.2580	0.3124	0.3715	0.4353	0.5039	0.5771	0.6550	0.7376	0.8249	0.9168	1.0134	1.1147	1.2207	1.3314	1.4468	1.5670	1.6919	1.8216	1.9561	2.0954
23	0.0375	0.0627	0.0935	0.1297	0.1713	0.2180	0.2697	0.3265	0.3883	0.4551	0.5267	0.6033	0.6847	0.7711	0.8623	0.9584	1.0594	1.1653	1.2760	1.3918	1.5124	1.6380	1.7686	1.9041	2.0447	2.1903
24	0.0391	0.0654	0.0976	0.1354	0.1787	0.2274	0.2815	0.3407	0.4052	0.4748	0.5496	0.6295	0.7145	0.8046	0.8997	1.0000	1.1054	1.2158	1.3314	1.4521	1.5780	1.7090	1.8452	1.9867	2.1333	2.2852
25	0.0407	0.0681	0.1016	0.1410	0.1861	0.2369	0.2932	0.3549	0.4221	0.4946	0.5725	0.6557	0.7442	0.8380	0.9372	1.0416	1.1513	1.2664	1.3867	1.5125	1.6436	1.7800	1.9219	2.0692	2.2219	2.3801
26	0.0424	0.0708	0.1057	0.1467	0.1936	0.2464	0.3049	0.3691	0.4389	0.5144	0.5954	0.6819	0.7739	0.8715	0.9746	1.0832	1.1973	1.3169	1.4421	1.5728	1.7091	1.8510	1.9986	2.1517	2.3105	2.4750
27	0.0440	0.0736	0.1098	0.1523	0.2010	0.2558	0.3166	0.3833	0.4558	0.5341	0.6182	0.7081	0.8037	0.9050	1.0120	1.1248	1.2432	1.3675	1.4974	1.6332	1.7747	1.9220	2.0752	2.2342	2.3991	2.5699
28	0.0456	0.0763	0.1138	0.1579	0.2085	0.2653	0.3283	0.3975	0.4727	0.5539	0.6411	0.7343	0.8334	0.9384	1.0494	1.1663	1.2892	1.4180	1.5528	1.6935	1.8403	1.9930	2.1519	2.3167	2.4877	2.6648
29	0.0472	0.0790	0.1179	0.1636	0.2159	0.2748	0.3400	0.4116	0.4895	0.5737	0.6640	0.7605	0.8631	0.9719	1.0868	1.2079	1.3351	1.4685	1.6081	1.7539	1.9058	2.0640	2.2285	2.3992	2.5763	2.7597
30	0.0489	0.0817	0.1219	0.1692	0.2234	0.2842	0.3518	0.4258	0.5064	0.5934	0.6868	0.7866	0.8928	1.0054	1.1242	1.2495	1.3811	1.5191	1.6634	1.8142	1.9714	2.1350	2.3051	2.4817	2.6649	2.8545

□ 리기다 소나무의 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0077	0.0132	0.0199	0.0279	0.0370	0.0472	0.0584	0.0705	0.0837	0.0977	0.1126	0.1284	0.1449	0.1623	0.1805	0.1995	0.2192	0.2397	0.2609	0.2829	0.3055	0.3289	0.3531	0.3779	0.4034	0.4297
6	0.0093	0.0160	0.0243	0.0340	0.0452	0.0578	0.0716	0.0867	0.1030	0.1204	0.1390	0.1586	0.1793	0.2010	0.2238	0.2475	0.2721	0.2977	0.3243	0.3517	0.3801	0.4093	0.4394	0.4704	0.5023	0.5350
7	0.0110	0.0189	0.0286	0.0402	0.0535	0.0684	0.0849	0.1029	0.1224	0.1433	0.1655	0.1891	0.2140	0.2401	0.2675	0.2960	0.3257	0.3566	0.3885	0.4216	0.4558	0.4911	0.5274	0.5647	0.6031	0.6425
8	0.0126	0.0217	0.0330	0.0464	0.0618	0.0791	0.0983	0.1192	0.1419	0.1663	0.1922	0.2198	0.2489	0.2795	0.3115	0.3449	0.3798	0.4160	0.4535	0.4924	0.5325	0.5739	0.6165	0.6604	0.7055	0.7517
9	0.0142	0.0245	0.0373	0.0525	0.0700	0.0898	0.1116	0.1355	0.1615	0.1893	0.2190	0.2506	0.2839	0.3190	0.3558	0.3942	0.4342	0.4758	0.5190	0.5637	0.6099	0.6575	0.7066	0.7571	0.8090	0.8623
10	0.0159	0.0274	0.0417	0.0587	0.0783	0.1004	0.1250	0.1519	0.1810	0.2124	0.2459	0.2815	0.3191	0.3587	0.4002	0.4437	0.4889	0.5360	0.5849	0.6355	0.6878	0.7418	0.7974	0.8547	0.9135	0.9740
11	0.0175	0.0302	0.0460	0.0649	0.0866	0.1111	0.1384	0.1682	0.2006	0.2355	0.2728	0.3125	0.3544	0.3985	0.4449	0.4933	0.5439	0.5965	0.6511	0.7077	0.7662	0.8266	0.8888	0.9529	1.0188	1.0865
12	0.0191	0.0330	0.0504	0.0710	0.0949	0.1218	0.1518	0.1846	0.2203	0.2587	0.2998	0.3435	0.3897	0.4385	0.4896	0.5432	0.5990	0.6572	0.7176	0.7802	0.8449	0.9118	0.9807	1.0517	1.1247	1.1996
13	0.0208	0.0359	0.0547	0.0772	0.1032	0.1325	0.1652	0.2010	0.2399	0.2819	0.3268	0.3746	0.4251	0.4785	0.5345	0.5931	0.6543	0.7181	0.7843	0.8529	0.9239	0.9973	1.0729	1.1509	1.2310	1.3134
14	0.0224	0.0387	0.0591	0.0834	0.1115	0.1432	0.1786	0.2174	0.2596	0.3051	0.3538	0.4057	0.4606	0.5185	0.5794	0.6431	0.7097	0.7791	0.8511	0.9258	1.0032	1.0831	1.1655	1.2504	1.3378	1.4275
15	0.0240	0.0415	0.0634	0.0895	0.1198	0.1540	0.1920	0.2338	0.2793	0.3283	0.3809	0.4368	0.4961	0.5586	0.6244	0.6933	0.7652	0.8402	0.9181	0.9989	1.0826	1.1691	1.2583	1.3503	1.4449	1.5421
16	0.0256	0.0444	0.0678	0.0957	0.1281	0.1647	0.2054	0.2502	0.2990	0.3516	0.4079	0.4680	0.5316	0.5988	0.6694	0.7434	0.8208	0.9014	0.9852	1.0721	1.1622	1.2553	1.3513	1.4504	1.5523	1.6570
17	0.0273	0.0472	0.0721	0.1019	0.1364	0.1754	0.2189	0.2667	0.3187	0.3748	0.4350	0.4992	0.5672	0.6390	0.7145	0.7937	0.8764	0.9627	1.0524	1.1455	1.2419	1.3416	1.4446	1.5507	1.6599	1.7722
18	0.0289	0.0500	0.0765	0.1081	0.1447	0.1861	0.2323	0.2831	0.3384	0.3981	0.4621	0.5304	0.6028	0.6792	0.7596	0.8440	0.9321	1.0240	1.1197	1.2189	1.3218	1.4281	1.5380	1.6512	1.7678	1.8877
19	0.0305	0.0529	0.0808	0.1142	0.1530	0.1968	0.2457	0.2995	0.3581	0.4214	0.4892	0.5616	0.6384	0.7194	0.8048	0.8943	0.9879	1.0855	1.1870	1.2925	1.4017	1.5147	1.6315	1.7518	1.8758	2.0033
20	0.0322	0.0557	0.0852	0.1204	0.1613	0.2075	0.2591	0.3159	0.3778	0.4446	0.5163	0.5928	0.6740	0.7597	0.8500	0.9446	1.0437	1.1469	1.2544	1.3661	1.4818	1.6015	1.7251	1.8526	1.9840	2.1191
21	0.0338	0.0585	0.0895	0.1266	0.1696	0.2183	0.2726	0.3324	0.3975	0.4679	0.5435	0.6241	0.7096	0.8000	0.8952	0.9950	1.0995	1.2085	1.3219	1.4397	1.5619	1.6883	1.8189	1.9536	2.0923	2.2351
22	0.0354	0.0614	0.0939	0.1328	0.1779	0.2290	0.2860	0.3488	0.4172	0.4912	0.5706	0.6553	0.7452	0.8403	0.9404	1.0454	1.1553	1.2700	1.3894	1.5135	1.6421	1.7752	1.9127	2.0546	2.2008	2.3512
23	0.0371	0.0642	0.0982	0.1389	0.1862	0.2397	0.2994	0.3652	0.4370	0.5145	0.5977	0.6866	0.7809	0.8806	0.9856	1.0959	1.2112	1.3316	1.4570	1.5873	1.7223	1.8621	2.0066	2.1557	2.3093	2.4674
24	0.0387	0.0670	0.1026	0.1451	0.1945	0.2504	0.3129	0.3817	0.4567	0.5378	0.6249	0.7178	0.8166	0.9209	1.0309	1.1463	1.2671	1.3933	1.5246	1.6611	1.8026	1.9492	2.1006	2.2569	2.4180	2.5838
25	0.0403	0.0699	0.1069	0.1513	0.2028	0.2611	0.3263	0.3981	0.4764	0.5611	0.6520	0.7491	0.8522	0.9613	1.0762	1.1968	1.3231	1.4549	1.5922	1.7349	1.8830	2.0362	2.1947	2.3582	2.5267	2.7002
26	0.0419	0.0727	0.1113	0.1575	0.2111	0.2719	0.3398	0.4146	0.4962	0.5844	0.6792	0.7804	0.8879	1.0016	1.1215	1.2473	1.3790	1.5166	1.6599	1.8088	1.9634	2.1234	2.2888	2.4595	2.6355	2.8168
27	0.0436	0.0755	0.1156	0.1636	0.2194	0.2826	0.3532	0.4310	0.5159	0.6077	0.7064	0.8117	0.9236	1.0420	1.1668	1.2978	1.4350	1.5783	1.7276	1.8828	2.0438	2.2105	2.3829	2.5609	2.7444	2.9334
28	0.0452	0.0784	0.1200	0.1698	0.2277	0.2933	0.3666	0.4475	0.5356	0.6310	0.7335	0.8430	0.9593	1.0824	1.2121	1.3483	1.4910	1.6400	1.7953	1.9567	2.1242	2.2977	2.4772	2.6624	2.8534	3.0501
29	0.0468	0.0812	0.1243	0.1760	0.2360	0.3040	0.3801	0.4639	0.5554	0.6543	0.7607	0.8743	0.9950	1.1228	1.2574	1.3989	1.5470	1.7018	1.8630	2.0307	2.2047	2.3850	2.5714	2.7639	2.9624	3.1668
30	0.0485	0.0840	0.1287	0.1822	0.2443	0.3148	0.3935	0.4803	0.5751	0.6777	0.7879	0.9056	1.0307	1.1631	1.3027	1.4494	1.6030	1.7635	1.9308	2.1047	2.2853	2.4723	2.6657	2.8654	3.0714	3.2836