위 험 성 평 가 표(1)

(인력운반 작업)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	운반통로에 장애물이 있거나, 물기 또는 기름기가 잔류되고 있지 않은가?
2	운반물이 근로자가 운반하기에 너무 무겁지는 않은가?
3	운반물 표면이 젖어있거나 기름에 의한 미끄러움은 없는가?
4	운반물의 날카로운 모서리 등에 의한 작업자의 부상 위험은 없는가?
5	시야가 방해될 정도로 큰 물건을 인력으로 취급하고 있지 않은가?
6	작은 물건을 여러 개 동시에 운반할 때에는 적절한 운반도구를 사용하는가?
7	흐트러져 있는 긴 물건은 다발로 묶어 운반하는가?
8	물건을 쌓아 올리고 내릴 때는 적재단이 무너지지 않도록 순서에 따라 작업을 하는가?
9	유해ㆍ독극물 등의 운반시에는 적절한 보호구를 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(인력운반 작업)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	일정 중량(5Kg) 이상의 물건을 인력으로 취급하는 작업장에는 물건의 취급방법, 자세 등에 대한 포스터 또는 작업표지가 설치되어 있는가?
11	물건을 들 때 턱은 당기고, 무릎은 굽히고 등은 곧게 하고 있는가?
12	물건을 잡을 때는 손바닥 전체로 확실하게 잡는가?
13	운반기계 또는 운반용구를 사용하여야 할 작업을 인력운반으로 하는 것은 아닌가?
14	운반하는 물건의 중량, 크기 등을 고려하여 해당 작업에 적정하게 인력을 투입하였는가?
15	공동작업시 상호의견 교환을 위한 신호법이 있는가?
16	공동작업자의 어깨 높이가 비슷한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해