위 험 성 평 가 표(1)

(밀링기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	풀리, 벨트 등 협착위험이 있는 부위에는 충분한 강도의 방호덮개가 설치되어 있는가?
2	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등)는 정상적으로 작동하고 있는가?
3	충전부가 노출되어 있지 않은가?
4	전선의 접속 상태는 양호한가?
5	접지선의 결속상태는 양호한가?
6	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
7	절삭 칩의 제거는 기계를 정지한 후 금속 솔을 사용하여 실시하고 있는가?
8	테이블 위에 측정구나 공구가 놓여 있지 않은가?
9	기계의 청소작업은 전원을 차단한 상태에서 실시하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(밀링기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	면장갑을 끼고 작업하지는 않는가?
11	작업복은 단정한가?
12	보호구(보안경, 안전화 등)를 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해