위 험 성 평 가 표

(승강기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	버튼동작 시 등록층에 정확히 도착하는가?
2	승강장의 표시기(램프류 및 표시장치)의 작동상태 양호한가?
3	도어슈의 탈락 등으로 도어가 앞, 뒤로 흔들리지 않는가?
4	도어의 여․닫힘 속도가 지나치게 빠르거나 느리지 않는가?
5	변경, 마모, 부식 등은 없는가?
6	사용자 안전수칙 및 비상 연락막을 부착하였는가?
7	조작반의 장금장치의 장금상태를 확인하였는가?
8	행선버튼의 동작상태 및 열림버튼이 동작상태를 확인하였는가?
9	카내 인터폰의 통화상태가 양호한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(승강기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	승강장문 및 카문의 변경, 마모, 부식은 없는가?
11	문턱 홈에 이물질(흙, 담배꽁초 등) 삽입 등 청결한가?
12	정상운행 중 과도한 진동이나 소음이 발생하지 않는가?
13	통로에 장애물이나 현저하게 어둡지 않는가?
14	출입문 시건장치의 시건 및 파손여부 확인
15	비상시 수동조작 핸들 및 레버가 준비되어 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해