위 험 성 평 가 표(1)

(도장작업)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업장소의 보기 쉬운 곳에 화기엄금, 출입금지 등의 안전표지가 부착되어 있는가?
2	점화원이 있는 장소를 별도 구획 관리하고 있는가?
3	도료 및 용제를 필요 이상으로 작업장에서 보관하고 있지 않은가?
4	도료나 용제를 담는 용기에는 덮개가 있는가?
5	스프레이건의 사용방법이 적정하고 호스 길이는 적당한가?
6	후드, 덕트 및 배기장치의 상태는 양호한가?
7	작업장소의 가까운 곳에 조기진화를 위한 소화기가 충분히 비치되어 있는가?
8	도료나 용제가 바닥에 흘러있는 채로 두고 있지 않은가?
9	탱크 등 밀폐된 용기 내에서 작업할 때 중독, 폭발 등의 위험에 대한 예방조치를 충분히 하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(도장작업)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	작업자의 보호구 착용상태는 양호한가?
11	고소작업시에는 적합한 작업발판 등 적절한 추락예방 조치를 하고 작업을 하는가?
12	전기기계기구로 인한 화재․폭발위험에 대한 예방조치가 적절한가?
13	금속마찰 등에 의한 스파크 발생 위험이 없도록 관리되고 있는가?
14	주변에서 용접작업(가스, 전기)을 하고 있지 않은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해