기본 작업계획서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 수도권 광역철도 C노선 민간투자사업 지반조사

나. 사업내용 : 과천시 갈현동311-1외 1필지 지반조사

2. 작업계획 일반

가. 작 업 명 : 수도권 광역철도 C노선 민간투자사업 지반조사

나. 작업내용 : 과천시 갈현동311-1, 갈현동 315-12  지반조사

다. 작업약도

과천선 과천정부종합청사~인덕원역간(갈현고가교아래) (금기 6.4km~6.6km)

지반조사 위치도
철도시설 수평거리 관계도(이격거리 20.16m, 28.76m)
현장 전경사진	현장 전경사진

라. 철도차량운행시설물 사용중지 내역 등

명령구분	선별	기간	구분	시간 시종	역간 구간	지점 시종	선로	사유 / 시행사항
위험지역외작업	과천선	4.1~ 4.8	매일	08:00~ 18:00	정부과천청사역~ 인덕원역	금기 6.4km~6.6km	상하선	지반조사

마. 운전취급변경사항 : 해당없음

3. 작업관계자

항목	관계자(연락처)
작업책임자	**엔지니어링(주) 배**(010-****-7662)
철도운행안전관리자	**엔지니어링(주)	서**(010-4729-****)
열차감시원	열차 접촉 우려 없으므로 미배치

4. 동원장비 : 시추장비 1대

5. 작업원 이동계획

6. 안전조치사항

가. 작업시행절차 등은 「철도보호지구 안전작업 절차에 관한 세칙」에 의하고 기타사항은「운전취급관계사규」등 관련 사규를 준수한다.

나. 작업책임자는 작업원 이동계획을 수립하여 안전한 운행선 진입이 되도록 관리한다.

다. 관제사 작업 승인 전까지는 위험지역(외측레일 2m) 외방 안전한 장소에서 대기한다.

⇒ 작업승인 되지 않은 상태에서는 위험지역 안으로 진입하지 않도록 한다.

라. 관제사 작업 승인 이후 정해진 이동경로로 진입하되 작업책임자와 철도운행안전관리자가 작업원을 인솔하여 승인된 구간으로 안전하게 진입한다.

마. 철도운행안전관리자는 협의역장과 철도운행안전협의를 명확히 시행하고, 임시열차운행여부, 작업구간(지장선로 명칭, 키로정 등)을 재확인한다.

바. 철도운행안전관리자와 작업책임자는 작업 착수 전 점검항목을 점검(작업시행점검표 운용)하여 모든 항목이 적합한 경우 작업을 시작한다 : 관제사 승인 전 운행선 진입금지

사. 작업 중 작업승인시간의 연장이 필요한 경우 작업완료 30분전까지 협의역장과 작업연장승인을 협의한다.

아. 작업책임자는 작업 완료 시 작업대상 시설물의 정상기능 확보여부를 확인하고 자재 적치상태 등을 점검하여 열차운행에 지장이 없음을 확인한다.

자. 작업책임자는 작업구간에 작업원, 장비, 공기구류 등이 안전한 지역으로 철수하였음을 확인한 후 철도운행안전관리자로 하여금 작업완료를 역장에게 통보하도록 한다. 끝.

#첨부: 철도운행안전관리자 자격증

열차감시인 교육 수료증 사본