건설사업관리 기술인 정기점검 지도점검표

공사명 :                                                       2026. 06.   .

평가지표		소계	점 검 방 법	배점	점수표	비고
①시공계획		10	1. 위험성평가 참여(해당작업 근로자 참여여부) 확인	5
			2. 작업계획서 수립 및 이행 실태 확인	5
②공사착수		15	3. 건설사업관리기술인 T.B.M(Tool Box Meeting) 시행 확인 (작업근로자 당일 작업계획서 및 안전교육 시행)	5
			4. 현장대리인 및 관리감독자(안전) 배치 여부	5
			5. 근로자 개인보호구(안전모, 안전화) 등의 복장 상태 확인	5
③ 시공관리	굴착작업	25	6. 굴착면(흙막이 등) 상단에 토사, 자재, 장비 적치 여부	3
			7. 굴착작업의 굴착면 기울기 준수 또는 흙막이 지보공 설치 여부	3
			8. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수	3
	기계장비		9. 건설장비 신호수 배치 여부	2
			10. 작업반경 내 근로자 및 일반인 출입금지 조치	2
			11. 용접 또는 절단 작업시 불꽃비산방지막 및 소화기 비치	2
	밀폐공간		12. 장비 보유 여부(가스 농도측정기, 환풍기,공기호흡기, 구조장비 등)	2
			13. 작업전 특별안전보건교육 이수 여부	2
			14. 밀폐공간 작업계획서 확인, 감시인 배치 여부	2
			15. 작업 전, 작업 중 산소 및 유해가스 농도 측정	2
			16. 작업전(15분 이상), 작업 중 지속적 환기 실시 여부	2
④ 품질관리 (자재관리)		15	17. KC 인증자재 사용 여부(미인증 자재 반출) 확인	5
			18. 상수도 자재(관마개, 받침목 및 고임목 등) 설치 여부	5
			19. 철거 자재(노후관 등) 현장 방치 유무	5
⑤안전관리		20	20. 공사 및 교통안내표지판 적정 설치 여부	5
			21. PE휀스, 싸인보드카, 에어탑 등 안전시설 설치 확인	5
			22. 교통정리원, 안전원, 보행안전도우미 적정 배치 여부	10
⑥현장교육		15	23. 매월 1회 용역사 자체 안전교육 이수	10
			24. 안전지수제 및 안전관리 법정 교육(16시간) 이수	5
합 계				100
⑦시민불편		5 (-5)	25. 공사구간 방진포 설치 등 포장 복구 상태 확인	2
			26. 폐기물 현장 즉시 반출	2
			27. 급수불편(불출수, 혼탁수 등) 민원 발생 시 시공자와 적극해소	1
⑧ 공사장 안전관리 이행		10 (-10)	28. 굴착기 스마트 안전존 도입	2
			29. 굴착기 인양하중 표시	2
			30. 추락지점 경고판 최하사점 표기	2
			31. 안전수칙 위험근로자 레드카드 발급	2
			32. 야간공사장 LED 조끼, 안전모 착용	2
합 계			※ 가‧감점(⑦~⑧) 추가 반영(최대 15점, 최저 –15점)

확인자 : 기술인                      (인)

점검자 : 책임기술인       고  명  천 (인)