2025년 2회차 시험 복원

순서는 다르고, 배점은 기억이 안나 문제만 올립니다. 따로 코멘트 없는건 숫자와 답까지 똑같이 나온 문제입니다. 1문제 빼고는 16년도 문제까지 전부 한번 이상 나왔던 문제들입니다.

->불연속형 침하 특징 3가지로 나왔습니다.

20리터, 5분, 5?10?주입압(근데 단위에 f가 붙었던거같습니다)  5m(확실x) 였고 저는 2Lu로 적었습니다.(단위로 인해 틀렸을 수 있습니다)

10m*4=40

여기에 더불어 블록 높이가 얼마 이상이되면 전도가일어나는지 적으라고 했습니다.  b가 블록 밑변 길이, h가 블록 높이로, 경사각 20 마찰각 30 블록 밑변 5로 저는 답을 5m/tan20으로 작성하였습니다.

개수, 미터 다르게 나옴(8개 20m이런식), 답은 6.2개/m^3, 94.54%

밀도 2500(혹은 1500), 4000, 속도 2, 2.5 로 추정(확실x) -> 암튼 숫자 살짝 바꾼 형태로 나옴

----------------------------

비중 2.7kN/m^3, 건조단위중량 값 1.6 kN/m^3, 물 단위중량 9.81 kN/m^3 일때 공극비, 공극률 구하라 -> 답 : 공극률 0.66, 공극비 0.40

----------------------------

(신유형으로 추정, 04년부터 편집된 기출에서 못봄(제가 못본걸수도)) 처음 주입 13.8 MPa , 안정화 9.7 MPa 이후 다시 주입 10.4MPa 안정화 9.7 MPa (수치들 정확 x)일때 유효수평응력 구하라.