2005년 8월 21일 시행		수 검 번 호	성 명
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제				지급품목
UTP 케이블을 이용하여 Cross(568A/B 규격) Cabling 하시오.				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.

[문제2]	명령 프롬프트에서 자신의 컴퓨터를 ping 테스트 하여 나타나는 결과 값이 자동으로 icqa.txt로 저장되도록 명령어를 답안란에 입력하시오.

[문제3]	Windows XP에서 제시문제와 같이 계정을 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 계정 이름 : icqa 2. 소속 그룹 : 컴퓨터 관리자		제시문제와 같이 설정

[문제4]	인터넷 사용을 위한 프로토콜을 설치하고, 기본 IP는 제시문제와 같게 설정하시오. (단, 현재 PC는 ISP 업체로부터 고정 IP 서비스를 받고 있다.)
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. 인터넷 사용을 위한 프로토콜 설치 2. 기본 IP 설정 - IP : 225.123.222.111 - Subnet Mask : 255.255.255.128 - Gateway : 234.226.128.123		제시문제와 같이 설정

[문제5]	Windows XP를 설치하면 바탕화면에 '휴지통' 아이콘만 나타나는 문제점을 해결하여 ‘내 문서’, ‘내 컴퓨터’, ‘내 네트워크 환경’, ‘Internet Explorer’ 아이콘이 나타나도록 설정하시오. (단, 레지스트리 편집기 이외의 프로그램 이용)

[문제6]	이 PC에는 [컴퓨터 끄기] 메뉴가 없어 항상 PC 본체의 파워 버튼을 눌러서 PC를 off 한다. 이 문제를 해결하여 시스템 종료를 정상적으로 할 수 있게 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제7]	현재 시스템에서 ‘HDD S.M.A.R.T’ Capability를 활성화 시키시오.

[문제8]	Internet Explorer의 특정 사이트에서 파일을 다운로드 받으려고 하는데 아래와 같이 에러가 발생된다. 정상적으로 파일 다운로드 창이 표시 되도록 설정하시오. (단 파일명은 한글로 이루어져 있다.)
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제9]	아웃룩 익스프레스 사용자다. 자신의 회사에서 제공하는 메일 계정(test@icqa.or.kr)과 POP3 서버를 사용하고 있다. 회사에 있는 아웃룩 익스프레스를 통해서 메일을 먼저 읽으면, 집이나 다른 곳에 있는 컴퓨터에서는 서버에서 삭제되어 읽지 못한다. 이 문제를 해결하시오.

[문제10]	하드디스크를 새로 구입하여 장착하였다. Windows 시스템은 새로 장착된 하드디스크를 디스크1로 인식하고 있다. 디스크1을 제시문제와 같이 설정하시오.
제시문제

[문제11]	컴퓨터를 이용하여 작업을 하다보면 동일한 프로그램을 여러개 실행시킬 경우가 있다. 같은 종류의 작업 표시줄 단추를 그룹으로 표시하여 작업간의 이동이 용이하게 하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제12]	( )안에 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
각각의 무선 LAN카드가 인식반경내에 있고, SSID가 같으면 액세스 포인트나 유무선 공유기 없이 무선 LAN 카드끼리 서로를 직접 연결하여 네트워킹이 가능하도록 한 네트워크 방식을 ( )모드라고 한다.

[문제13]	Intel이 발표한 모바일용 솔루션인 센트리노는 CPU, 칩셋, 무선 랜 컨트롤러로 구성되어 있다. 이 중 CPU의 명칭이 무엇인지 답안란에 입력하시오.

[문제14]	DVD를 이을 차세대 디스크로 두 가지 정도가 발표되고 있다. 이 두 가지 중 HD-DVD를 제외한 나머지 하나의 명칭을 답안란에 입력하시오.

[문제15]	다음 그래픽카드의 각부 명칭을 드래그 하시오.
그래픽 카드		명 칭

[문제16]	다음 메인보드(i915P)에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그 하시오.
i915P 메인보드		부 품
		Pentium4 DDR-SDRAM RDRAM SDRAM Sempron VIA C3

[문제17]	Windows XP에 포함된 특수공유 리소스를 모두 고르시오. (선택형)
1. ADMIN$ 2. NETLOGON 3. SYSVOL 4. IPC$ 5. PRINT$

[문제18]	USB 에 대한 설명으로 올바른 것을 다음 중에서 모두 고르시오. (선택형)
1. USB 포트의 확장이 불가능 2. PC 사용 도중 연결하면 인식 가능 3. 여러 장치들이 하나의 IRQ사용 4. 여러 장치들이 여러 개의 IRQ 사용(포트수 만큼) 5. USB허브를 사용하여 포트 확장이 가능