2005년 2월 27일 시행		수 검 번 호	성 명
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제				지급품목
두 대의 PC를 연결하여 네트워크를 설정하려고 한다. 각 PC에는 10BaseT 연결용 포트가 있는 랜 카드가 각각 설정되어 있다. 주어진 UTP케이블과 기타 부품을 이용하여 이 상황에 맞는 네트워크용 케이블을 제작하시오. (단 허브는 없다.)				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.

[문제2]	현재 윈도우의 버전을 확인할 수 있는 명령어를 답안란에 입력하시오.

[문제3]	Windows XP에서 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 종료시 최대 절전 모드 항목이 나타날 수 있도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제4]	Windows XP에서 Internet Explorer 실행시 전체 화면으로 실행될 수 있도록 레지스트리를 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제5]	현재 시스템은 C 드라이브만으로 부팅이 가능하다. 부팅 순서를 CD-ROM, C드라이브, A드라이브 순으로 변경하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
C 드라이브만으로 부팅		CD-ROM, C, A 드라이브 순으로 부팅

[문제6]	Windows XP는 시스템 시작시 오류가 발생하면 자동으로 재시작하는 기능이 있는데, 현재는 정지되어 있다. 시스템 오류시 자동 재시작 기능이 가능하도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
시스템 시작 오류시 재시작 없음		시스템 시작 오류시 자동으로 재시작

[문제7]	인터넷 익스플로러를 시작할 때 마다 ‘다음 포털’ 홈페이지가 출력된다. ‘www.icqa.or.kr’ 홈페이지가 출력되도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제8]	회사에서 새로 구입한 컴퓨터를 지급 받았다. 컴퓨터 이름은 "홍길동", 작업그룹은 "총무팀"으로 네트워크를 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
신규 지급된 컴퓨터		컴퓨터 이름 및 작업그룹 설정

[문제9]	프린터가 "마지막 페이지까지 스풀한 후 인쇄 시작"할 수 있도록 설정하시오. (단, 현재 기본으로 설정된 프린터에 작업)

[문제10]	Windows XP에서는 MSN Messenger 6.2를 깔더라도 기본 Windows Messenger는 제거되지 않는다. 기본 Windows Messenger를 삭제하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
기본 Windows Messenger가 설치되어 있다.		기본 Windows Messenger가 제거 되었다.

[문제11]	( )안에 공통으로 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
인텔은 PCI 익스프레스의 전면적인 도입과 함게 기존 ATX규격을 대체하는 ( )을/를 적용하였다. 새로운 폼팩터로 선택된 ( )는/은 고속으로 동작하는 CPU가 내뿜는 발열과 소음을 줄이기 위해 설계된 것으로, PCI-Express와 USB2.0, Serial-ATA등 차기 주력 인터페이스를 모두 지원한다.

[문제12]	다음에 설명하는 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
음성이나 비디오 데이터를 컴퓨터가 처리할 수 있게 디지털로 바꿔주고, 그 데이터를 컴퓨터 사용자가 알 수 있게 모니터에 재생하는 일종의 소프트웨어로써, 동영상 파일 재생시 꼭 필요하다.

[문제13]	다음에 설명하는 알맞은 용어를 답안란에 입력하시오.
애플컴퓨터사에서 만든 32 비트 개인용 컴퓨터로서, 모토로라 68000 계열의 마이크로프로세서와 애플사 고유의 운영체계를 기반으로 하고 있다.

[문제14]	다음 메인보드(i865GV)에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치로 드래그 하시오.
i865GV 메인보드		부품

[문제15]	다음 그래픽카드에 알맞은 명칭을 드래그 하시오.
그래픽 카드		명칭

[문제16]	다음 중 UDMA( Ultra Direct Memory Access ) 규격에 해당되는 것을 모두 고르시오.
1. UDMA-11 2. UDMA-22 3. UDMA-33 4. UDMA-55 5. UDMA-66

[문제17]	레이저 프린터로 인쇄하는데 문서에는 없는 선이 세로로 길게 나타난다. 문제의 원인과 해결책으로 적합한 것을 모두 고르시오.
1. 프린터 드라이버를 최신 버전으로 업데이트 한다. 2. 프린터 케이블이 노화되었으므로 새 것으로 교환한다. 3. 레이저 프린터의 감광 드럼이 손상된 것이므로 감광 드럼을 교체한다. 4. 토너 일체형일 경우 토너 카트리지 전체를 교체해야 한다. 5. 레이저 프린터 고장이므로, 레이저 프린터를 A/S 받는다.