1. 안면으로 조작 가능한 전동휠체어

- 조이스틱을 이용하여 휠체어를 조작할 수도 있고, 안면의 운동을 통해서도 휠체어의 움직임이 가능하다.

2. 턱을 오르는 전동휠체어

- 기구부의 후미에 발판이 마련되어 있어, 턱을 올라야 하는 경우 발판이 앞으로 내려와 턱을 받치게 된다. 그리고 그 발판을 타고 턱을 오르게되고 다 오른후에는 발판이 원상태로 돌아가게 된다.

3. Sitting Style 휠체어

- 하체장애인들이 휠체어에 앉을때 좀더 편안하게 오르고 내릴 수 있도록 고안.

예를들어, 처음에 기어서 휠체어에 오르게 되면 누운 상태로 시작하게 되고, 그후에 휠체어가 앉은 모양새로 변하게 된다. 공간 활용을 위해, Standing 상태로도 변형이 가능하다.

4. ARC Wheelbed.

- 욕창매트를 이용하여 장기간 휠체어에 앉을 경우 땀띠나 욕창을 방지. 좀더 편안하고 안락한 상태로 앉을 수 있도록 디자인 적으로 고안한 휠체어.

5. 천정 고정식 간편 호이스트

- 침대 또는 바닥에 누운 상태에서 앉거나 휠체어 또는 의자로 옮겨가는 것이 어려운 경우 활용가능.

6. 休

- 바닥에서 휠체어로 옮겨 앉는 것이 힘들거나, 오르막길 또는 내리막길에서 휠체어 주행시 몸통을 지탱하기 힘들어 기울어지는 경우에 사용.

7. 턱을 오를 수 있는 보급형 휠체어

- 휠체어 시트 아래에 충전식 공기압 장치(소형 공기압 탱크, 소형 실린더)를 장착함으로써 공기압을 이용하여 턱을 오를 수 있음.

기어의 감속비를 이용한 변속 장치를 장착하여 경사진 곳에서도 작은 힘으로 휠체어의 추진이 가능함.

8. 지능형 휠체어

- 오르막길을 오를때, 등받이를 앞으로 숙여주고 내리막을 내려올때는 등받이를 뒤쪽으로 이동시켜 무게중심을 잡고 쏠리는 현상을 방지.

- 좌우로 방향전환을 하는 경우 휠체어의 속도와 회전량을 측정하여 최적화된 좌석의 각도를 측정하여 휠체어의 사용자가 원심력으로부터 안전하게 이동할 수 있도록 함.

9. 승강형 휠체어

- 휠체어에 승차한 채로 낮은 탁자 사용이 가능하며 휠체어에서 침대, 화장실 등의 이동시에 편안한 높이를 조절할 수 있음. 승차의 높이 조절 가능.

10. 대략적인 도출 결과

쉽게 오르고 내릴 수 있도록 변형가능한 휠체어 (3, 9)

턱을 오르기 위한 기구부 설계 (2)

오르막과 내리막에 따라 등받이 조절 (8)

가속 및 감속을 위한 변속기어 장착 (7)

욕창방지를 위한 욕창용매트 (4)

바퀴의 개량.

http://www.devicemart.co.kr/mart7/mall.php?cat=044002000&query=view&no=19071

http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=8A6807D76D1B36A67E2E07E26D387EF22646&outKey=95bfed32f9f82dee7637022a2a56fe70c44ad905120bab866422fe1da534266744d146f0e4e0b11b2a4022068750d889

* 재활보조기기 보여 및 대여 리스트 *

일상 생활

휠체어 아크릴식탁, 구부러지는수저, 구부러지는포크, 반투명머그컵, 둥근접시, 양말신기보조기구, 통모양 오프너, 미끄럼방지그릇, 단추끼우는도구, 레인보우 집게, 접이식 집게, 문고리보조손잡이, 플러그보조손잡이, 골도전화기 미라폰, 휴대용전화확성기, 손운동기, 링펜, 5인치(12.7CM)원형 돋보기

목욕&신변처리

소변기(남,여), 간이대변기, 이동식간이욕조(EZ-Bath), 욕실용 미끄럼 방지 매트, 좌변기 안전보조대, U자형 목욕의자, 욕조손잡이, 이지샴푸세트, 샤워겸용 구동좌변기(의자식), 알루미늄접이식좌변기

이동

미니실버보행카, 알루미늄다용도실버보행카, 해미워커, 바퀴보행기, 리프트 방석