2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명	제한시간		배점	감점
				15분		0점	-20점
[문제 1] 각종 케이블을 정상적으로 연결한 후 하드디스크를 이용하여 DOS로 부팅이 되게 하시오. (시스템을 점검하여 불량부품이 있을 경우 교체를 요구하되, 정상적인 부품일 때 교체를 요구하면 그때마다 5점 감점)
조 립 부 품 내 역		문제 해결 후 시스템 상태			지급품목
∙ 메인보드(CPU, RAM, Cooler 장착상태) : 장착 ∙ VGA 카드 : 장착 ∙ FDD : 장착 ∙ CD-ROM : 장착 ∙ HDD : HDD-RACK에 장착되어 있음 ∙ HDD케이블 1개, FDD케이블 1개 ∙ HDD점퍼 Master로 설정되어 있는 상태 ∙ 모든 케이블 분리상태		Microsoft(R) Windows 98 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\>_ <DOS로 부팅된 화면 예>			Windows 98 SE원본은 CD그대로 c:\wincd폴더에 있습니다.
주 의 사 항
※메인보드의 점퍼는 손대면 안됨 1. 시스템 점검에서 불량부품이 발견되면 교체를 요구할 것. 단, 정상 부품임에도 교체를 요구하면 그 때마다 5점 감점 2. 전원이 ON된 상태에서 부품을 교체하거나 조립하면 실격처리함. 3. 마우스, 키보드, 모니터 핀 손상시 20점 감점 처리함 4. 하드랙이 끝까지 완전하게 끼워져 있는지 수검자가 반드시 확인할 것 5. 케이스는 닫지 말 것. 6. HDD케이블, 파워스위치, 리셋스위치 중 하나라도 정상적으로 정확하게 연결되어 있지 않을 경우 20점 감점 처리함.
		1. 전원을 ‘ON’ 했을 때 각 부품의 정상 작동 여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. DOS로 부팅이 되어야 한다. 3. Power, Reset 스위치 케이블이 정확하게 연결되어 있어야한다. 단 LED케이블은 연결하지 않는다. 4. HDD케이블과 FDD케이블이 정확하게 연결되어 있어야 한다.

한국정보통신자격협회 시행

제13회 PC정비사 2급 실기

쪽

2002년 4월 28일 시행	수검번호	성 명	제한시간
			15분
수검자 확인사항 1. DOS로 부팅한 후 감독관의 지시에 따르십시오. 2. DOS로 부팅이 되지 않으면 감독관에게 말씀하십시오. 3. D드라이브에 icqa.bat, icqa.gho, ghost.exe가 있는지 확인하십시오. 4. icqa.gho의 크기가 , , byte인지 확인하십시오. 5. 감독관의 지시에 따르십시오. 6. GHOST 작동여부를 확인하고 정상적으로 작동하지 않는 경우 감독관에게 말씀하십시오. 7. 감독관이 모든 사항이 정상임을 확인하고 감독관이 수검시작을 알리면 다음 문제를 해결하십시오 제시된 [문제 2 ～문제 4]를 15분내에 정답란에 서술하십시오.

2002년 4월 28일 시행		수검번호		성 명		배점
						2번	8점		3번	12점(항목당3점)	4번	15점(항목당5점)
[문제 2] 5대의 소규모네트워크에 다음과 같은 조건을 만족하는 네트워크를 구성하려고 한다. 어떤 프로토콜을 이용하면 가능한지 기술하시오.
1. 모든 컴퓨터는 서로 통신이 가능해야 하며, 각종 폴더나 파일의 공유가 가능해야 한다. 2, 컴퓨터가 이 네트워크에 들어오고 나갈때마다 자동으로 네트워크에 인식이 되어야 한다. 3. 인터넷과 연결이 되어있지 않다. 4. 모든 공유는 서로의 컴퓨터 이름으로 가능하여야 한다. 5. IP의 설정을 하지 않아도 정상적으로 네트워크가 작동하여야 한다. 6. 프로토콜과 파일 프린터 공유서비스를 설치하는 것 이외에 아무런 작업을 하지 않아도 작동되어야 한다.
정답 기술란
[문제 3] 요즘 가장 각광받는 확장포트로는 USB1.0 포트와 IEEE1394 포트를 들수 있습니다. 이 두 포트의 이론상 최대속도와 최대로 연결할수 있는 주변기기의 개수를 적으시오.
	최대 속도				최대 연결개수
USB 1.0
IEEE 1394
[문제 4] 다음 각각의 메인보드 칩셋이 사용하는 메모리의 종류는?
VIA 694X			i850					AMD 760

2002년 4월 28일 시행	수검번호	성 명	제한시간
			50분
제시된 [문제 5 ～문제 9]를 50분내에 해결하십시오. 1. 수검 중 수검자의 시스템 조작(SW/HW)에 의해 발생한 오류로 인하여 수검진행이 불가능한 경우 실격처리합니다. 2. 수검 중 문제에 대한 질문은 받지 않으며, 채점은 제한시간이 종료된 후 일괄 채점합니다. 3. 어떠한 경우라도 Windows를 재 설치하는 것은 실격 처리합니다. 4. Windows 98 SE 원본은 “C:￦WINCD" 폴더에 원본CD 내용 전체가 복사되어 있습니다. 5. “정답 또는 처리절차 서술란”에는 2차 채점의 자료가 되므로 자신이 처리한 내용을 가능한 한 상세히 기록하십시오. 수검자 확인사항 1. Windows로 부팅한 후 감독관의 지시에 따르십시오. 2. Windows로 부팅이 되지 않으면 감독관에게 말씀하십시오. 3. GHOST 작업을 마친 후 시스템이 재부팅되면서 Windows 98로 부팅이 됩니다. 그 상태에서 수검을 치르면 됩니다.

2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명		배점
					10점
[문제 5] 현재 시스템은 부팅을 하면 항상 도스창이 뜨고 있습니다. 이 시스템을 정비하여 도스창이 뜨지 않고 정상적으로 Windows가 부팅이 되도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
정답 또는 처리절차 서술란

2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명		배점
					10점
[문제 6] 수검 시스템의 ‘내 컴퓨터’ 창을 열면 모든 하드디스크가 이동식 디스크로 나타나고 있습니다. 이 문제를 해결하여 정상적인 하드디스크로 나타나도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
정답 또는 처리절차 서술란

2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명		배점
					15점
[문제 7] Windows에서 Scanreg를 실행하면 레지스트리 검사를 실행하며, 레지스트리 검사 후 레지스트리 백업을 실행합니다. 그리고, 이 백업파일은 C:\windows\sysbackup 디렉토리에 system.ini, win.ini, system.dat, user.dat 네 개의 파일이 캐비넷파일에 압축되어 저장됩니다. 이 백업파일에 c:\에 있는 config.sys파일과 autoexec.bat파일이 같이 백업되도록 하려고 합니다. 백업파일에 autoexec.bat파일과 config.sys파일이 같이 백업되도록 설정하고 이 백업파일이 D:\backup 폴더에 저장되도록 설정하시오. (모두 맞아야 정답처리합니다.)
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
Scanreg 실행시, c:\windows\sysbackup의 캐비넷 파일에 system.ini, win.ini, system.dat, user.dat 파일 압축저장		1. Scanreg 실행시, 캐비넷 파일에 system.ini, win.ini, system.dat, user.dat, autoexec.bat, config.sys 파일을 압 축저장 2. 백업이 이루어지는 폴더가 D:\backup폴더로 이루어 져 야함
정답 또는 처리절차 서술란

2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명		배점
					15점
[문제 8] 수검시스템은 한명의 사용자만 사용하는 시스템이므로, 사용자가 시작메뉴의 ‘로그 오프’ 메뉴를 없애기를 원합니다. 시작메뉴의 ‘로그오프’ 메뉴를 삭제하시오.(네트워크 환경 유지를 위해 ‘내 네트워크 환경’ 또는 장치관리자의 전화접속 어댑터 삭제 금지)
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
정답 또는 처리절차 서술란

2002년 4월 28일 시행	수검번호		성 명		배점
					15점
[문제 9] 시스템에 문제가 있는지 시스템파일을 검사하기 위해 Sfc.txt를 실행하여 변경된 파일검색을 하였습니다. 그런데 검색결과가 너무 간략하여 어떤 파일들을 검사했고 어떤 상태였는지에 대해 상세히 알고 싶습니다. Sfc는 기본적으로 검사내용을 로그로 남겨놓습니다. 그 로그파일을 바탕화면에 복사하고 그 이름을 Sfc.txt로 지정하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
Sfc.txt 미실행 상태
정답 또는 처리절차 서술란