2002년 9월 8일 시행	수검번호		성 명	제한시간		배점	감점
				15분		0점	-20점
[문제 1] 각종 케이블을 정상적으로 연결한 후 하드디스크를 이용하여 DOS로 부팅이 되게 하시오. (시스템을 점검하여 불량부품이 있을 경우 교체를 요구하되, 정상적인 부품일 때 교체를 요구하면 그때마다 5점 감점)
조 립 부 품 내 역		문제 해결 후 시스템 상태			지급품목
∙ 메인보드(CPU, RAM, Cooler 장착상태) : 장착 ∙ VGA 카드 : 장착 ∙ FDD : 장착 ∙ CD-ROM : 장착 ∙ HDD : HDD-RACK에 장착되어 있음 ∙ HDD케이블 1개, FDD케이블 1개 ∙ HDD점퍼 Master로 설정되어 있는 상태 ∙ 모든 케이블 분리상태		Microsoft(R) Windows 98 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\>_ <DOS로 부팅된 화면 예>			Windows 98 SE원본은 CD그대로 c:\wincd폴더에 있습니다.
주 의 사 항
※메인보드의 점퍼는 손대면 안됨 1. 시스템 점검에서 불량부품이 발견되면 교체를 요구할 것. 단, 정상 부품임에도 교체를 요구하면 그 때마다 5점 감점 2. 전원이 ON된 상태에서 부품을 교체하거나 조립하면 실격처리함. 3. 마우스, 키보드, 모니터 핀 손상시 20점 감점 처리함 4. 하드랙이 끝까지 완전하게 끼워져 있는지 수검자가 반드시 확인할 것 5. 케이스는 닫지 말 것. 6. HDD케이블, 파워스위치, 리셋스위치 중 하나라도 정상적으로 정확하게 연결되어 있지 않을 경우 20점 감점 처리함.
		1. 전원을 ‘ON’ 했을 때 각 부품의 정상 작동 여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. DOS로 부팅이 되어야 한다. 3. Power, Reset 스위치 케이블이 정확하게 연결되어 있어야한다. 단 LED케이블은 연결하지 않는다. 4. HDD케이블과 FDD케이블이 정확하게 연결되어 있어야 한다.

2002년 9월 8일 시행	수검번호	성 명	제한시간
			15분
수검자 확인사항 1. 수검 중 수검자의 시스템 조작(SW/HW)에 의해 발생한 오류 등 모든 책임은 수검자에게 있으며, 이 경우 수검PC 교체 또는 수검을 치르기 위한 추가조처를 하지 않습니다. 2. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 3. 문제지 하단의 처리과정 기술란은 중앙채점(2차채점)의 근거가 되므로 자세하고 정확하게 기술하십시오. 4. 문제지 인쇄(문제2) 상태를 확인하십시오. 5. 수검자의 PC를 부팅하여 다음 화면과 다르게 나타나면 감독관에게 말씀하십시오.

2002년 9월 8일 시행	수검번호		성 명	배점		제한시간
				15점		15분
[문제 2] 시스템을 부팅하면 다음과 같은 에러가 발생한다. 이 에러를 해결해서 정상적인 윈도우로 부팅하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태			사용품목
처리과정 기술란
extract 명령을 이용하여 윈도우 CD내의 ifsmgr.vxd를 c:\windows\system\vmm32에 해제

2002년 9월 8일 시행	수검번호	성 명	제한시간
			50분
제시된 [문제 3 ～문제 9]를 50분내에 해결하십시오. 1. 수검 중 수검자의 시스템 조작(SW/HW)에 의해 발생한 오류 등 모든 책임은 수검자에게 있으며, 이 경우 수검PC 교체 또는 수검을 치르기 위한 추가조처를 하지 않습니다. 2. 수검 중 문제에 대한 질문은 받지 않으며, 채점은 제한시간이 종료된 후 일괄 채점합니다. 3. 어떠한 경우라도 Windows를 재 설치하는 것은 실격 처리합니다. 4. Windows 98 SE 원본은 “C:￦WINCD" 폴더에 원본CD 내용 전체가 복사되어 있습니다. 5. 문제지 하단의 처리과정 기술란은 중앙채점(2차채점)의 근거가 되므로 자세하고 정확하게 기술하십시오. 6. 문제지 인쇄(문제3~문제9) 상태를 확인하십시오.

2002년 9월 8일 시행	수검번호		성 명		배점
					10점
[문제 3] 수검시스템의 바탕화면에 다음과 같은 화면보호기를 설정하시오. (다음 세가지 설정이 모두 맞아야 정답처리 합니다.) ① “사용자 입력문구 화면보호기”를 이용해서 바탕화면에 ‘화면보호기’라는 아이콘을 만든다. ② 화면보호기를 클릭하면 바로 화면보호기가 실행이 되면서 다음의 문구가 나온다. “이 시스템은 중요하므로 아무나 접근할 수 없습니다.” ③ 화면보호기를 종료할 때에는 icqa라는 암호를 입력해야 종료될 수 있게 한다.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
처리과정 기술란
제어판의 디스플레이에서 사용자 입력문구 화면보호기에서 “이 시스템을 중요하므로 아무나 접근할 수 없습니다.”의 문구를 등록하고 icqa라는 암호를 입력해야 종료될 수 있게 설정한후, windows 디렉토리 내의 사용자 입력문구 scr 파일을 바탕화면에 만든다.

2002년 9월 8일 시행		수검번호		성 명	배점
					1단계		2단계
					10점		5점
[문제 4] 아웃룩 익스프레스를 다음 제시문제에 주어진 조건대로 설정하십시오.
제시문제			문제 해결 후 상태			사용품목
1단계	① 메일 주소 : PC@icqa.or.kr ② 보내는 서버 : smtp.icqa.or.kr ③ 받는 서버 : pop3.icqa.or.kr ④ 사용자 ID : PC ⑤ 암호 : 1234 ⑥ 메일을 보낼 때 암호가 필요하며 받는 암호와 동일하게 설정한다.		모든 설정이 제시문제와 같다.
2단계	① 제목에 ‘광고’라는 문구가 있는 메일은 자동 으로 삭제하게 설정한다.
처리과정 기술란
아웃룩 익스프레스 등록정보에서 메일주소는 PC@icqa.or.kr, 보내는 서버는 smtp.icqa.or.kr, 받는 서버는 pop3.icqa.or.kr, 사용자 ID는 PC, 암호는 1234, 메일을 보낼때 암호필요에 체크, 필터링 설정하여 광고라는 문구가 있는 메일은 자동으로 삭제하게 설정한다.

2002년 9월 8일 시행	수검번호		성 명		배점
					15점
[문제 5] 수검 시스템은 Windows 98을 사용하여 하나의 네트워크 작업그룹으로 이루어진 한 회사의 시스템이라고 가정할 때, 수검시스템의 D드라이브에 DATA라는 폴더를 만들어 읽기 공유하십시오. 단, 이 폴더(D:\DATA)의 경로를 알고 있는 전산실장만이 이 폴더의 경로를 통해서 접근할 수 있게 하고 다른 컴퓨터(다른 직원)의 네트워크등록정보에서는 이 폴더가 나타나지 않게 설정하여야 합니다. (단 이 폴더에 ‘숨김속성’을 주는 방법으로 풀면 오답처리합니다.)
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
공유된 폴더가 없다. ※주의사항 수검 시스템의 NIC는 가상으로 잡혀 있습니다. 수검자가 작업을 하다가 이 가상으로 잡혀있는 NIC를 삭제하는 경우 복구해 주지 않습니다.
처리과정 기술란
네트워크 등록정보에서 파일 공유 설정, DATA라는 폴더를 작성후 읽기 공유 설정 및 공유 이름에 DATA$

2002년 9월 8일 시행	수검번호		성 명	배점
				15점
[문제 6] 시스템 보안상 실행 메뉴의 기존 실행파일 리스트를 삭제하기를 원합니다. 해결하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태			사용품목
처리과정 기술란
HKEY_CURRENT_USER→SOFTWARE→Microsoft→Windows→CurrentVersion→Explorer→RunMRU에서 전체 내용 삭제

2002년 9월 8일 시행	수검번호	성 명	배점
			7번	8번	9번
			10점	10점	10점
[문제 7] 리눅스에서 어떤 파일의 퍼미션을 살펴보니 -rwxr-xr-x이다. 이 파일을 파일의 소유자와 같은 그룹의 사람은 w속성을 추가하고 싶다. 사용할 수 있는 명령어를 기술하시오.
정답 기술란
chmod
[문제 8] Intel사에서 개발한 펜티엄4용 메인보드 칩셋으로 그래픽 코어를 내장하고 있으며, DDRDRAM을 사용하는 통합칩셋의 이름을 적으시오.
정답 기술란
i845G
[문제 9] 하나의 하드 디스크를 C와 D로 분할하여 사용하고 있다. GHOST를 이용해서 C파티션을 D드라이브에 test.gho라는 파일로 백업을 해 놓았다. 이 백업파일을 이용해서 다시 C파티션을 복구하려고 한다. 부팅과 동시에 icqa.bat를 실행시키면 자동으로 백업된 이미지로부터 C파티션이 복구될수 있게 할수 있는 명령어를 기술하시오. (단 실제로 복구를 하면 오답처리한다.)
정답 기술란
ghost -clone, mode=pload, src=d:＼test.gho:1, dst=1:1 -sure

한국정보통신자격협회 시행

제14회 PC정비사 2급 실기

쪽