2002년 12월 1일 시행	수검번호		성 명	제한시간		배점	감점
				15분		0점	-20점
[문제 1] 각종 케이블을 정상적으로 연결한 후 하드디스크를 이용하여 DOS로 부팅이 되게 하시오. (시스템을 점검하여 불량부품이 있을 경우 교체를 요구하되, 정상적인 부품일 때 교체를 요구하면 그때마다 5점 감점)
조 립 부 품 내 역		문제 해결 후 시스템 상태			지급품목
∙ 메인보드(CPU, RAM, Cooler 장착상태) : 장착 ∙ VGA 카드 : 장착 ∙ FDD : 장착 ∙ CD-ROM : 장착 ∙ HDD : HDD-RACK에 장착되어 있음 ∙ HDD케이블 1개, FDD케이블 1개 ∙ HDD점퍼 Master로 설정되어 있는 상태 ∙ 모든 케이블 분리상태		Microsoft(R) Windows 98 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\>_ <DOS로 부팅된 화면 예>			Windows 98 SE원본은 CD그대로 c:\wincd폴더에 있습니다.
주 의 사 항
※메인보드의 점퍼는 손대면 안됨 1. 시스템 점검에서 불량부품이 발견되면 교체를 요구할 것. 단, 정상 부품임에도 교체를 요구하면 그 때마다 5점 감점 2. 전원이 ON된 상태에서 부품을 교체하거나 조립하면 실격처리함. 3. 마우스, 키보드, 모니터 핀 손상시 20점 감점 처리함 4. 하드랙이 끝까지 완전하게 끼워져 있는지 수검자가 반드시 확인할 것 5. 케이스는 닫지 말 것. 6. HDD케이블, 파워스위치, 리셋스위치 중 하나라도 정상적으로 정확하게 연결되어 있지 않을 경우 20점 감점 처리함.
		1. 전원을 ‘ON’ 했을 때 각 부품의 정상 작동 여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. DOS로 부팅이 되어야 한다. 3. Power, Reset 스위치 케이블이 정확하게 연결되어 있어야한다. 단 LED케이블은 연결하지 않는다. 4. HDD케이블과 FDD케이블이 정확하게 연결되어 있어야 한다.

2002년 12월 1일 시행	수검번호	성 명	제한시간
			65분
제시된 [문제 2～문제 10]를 65분내에 해결하십시오. 1. 수검 중 수검자의 시스템 조작(SW/HW)에 의해 발생한 오류 등 모든 책임은 수검자에게 있으며, 이 경우 수검PC 교체 또는 수검을 치르기 위한 추가조처를 하지 않습니다. 2. 수검 중 문제에 대한 질문은 받지 않으며, 채점은 제한시간이 종료된 후 일괄 채점합니다. 3. 문제지 하단의 처리과정 기술란은 중앙채점(2차채점)의 근거가 되므로 자세하고 정확하게 기술하십시오. 4. 문제지 인쇄(문제2～문제10) 상태를 확인하십시오. 5. 고스트 작업 후 수검자의 PC를 부팅하여 윈도우가 실행되지 않으면 감독관에게 말씀하십시오. 6. 어떠한 경우라도 Windows를 재 설치하는 것은 실격 처리합니다. 7. Windows 98 SE 원본은 “C:￦WINCD" 폴더에 원본CD 내용 전체가 복사되어 있습니다. 8. 10번 문제는 컴퓨터를 이용해서 푸셔야 합니다.

2002년 12월 1일 시행	수검번호	성 명			배점
					2번	3번		4번
					10점	5점	5점	5점	5점
[문제 2] 리눅스의 디렉토리 중 윈도우의 가상메모리와 같은 역할을 하는 디렉토리는 어떤 것인지 기술하시오.
정답 기술란
swp
[문제 3] 마우스를 보니 어떤 마우스는 5V로 동작한다고 되어 있고, 어떤 마우스는 5V, 12V에서 동작한다고 되어 있습니다. 각각의 마우스가 어떤 인터페이스를 사용하는지 기술하시오.
5V			5V, 12V겸용
PS/2			PS/2 Serial USB
[문제 4] NVIDIA에서 나온 Nforce420D 칩셋이 내장된 메인보드를 구입하였습니다. 이 메인보드에서 작동하는 CPU의 모델과 메모리의 규격을 기술하시오.
CPU의 모델				메모리의 규격
듀론, 애슬론 MP, 애슬론 MP				DDR SDRAM

한국정보통신자격협회 시행

제15회 PC정비사 2급 실기

쪽

2002년 12월 1일 시행	수검번호		성 명		배점
					항목당 5점
[문제 5] 이 시스템을 부팅하면 두 번의 메뉴 선택 후에야 윈도우로 부팅이 됩니다. 이 두 개의 메뉴를 해제하여 부팅시 바로 윈도우로 부팅이 되도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
		정상적인 윈도우 부팅
정답 또는 처리절차 서술란
첫 번째 : msdos.sys를 편집하여 BootMenu=1을 0으로 두 번째 : ‘내 컴퓨터’ 등록정보 ‘하드웨어 초기화 파일’ 탭에서 ICQA configuration을 삭제

2002년 12월 1일 시행	수검번호		성 명		배점
					10점
[문제 6] 현재 이 시스템은 닫기 버튼 등의 아이콘이 비정상적으로 나옵니다. 정상적으로 Windows가 실행되도록 하시오.(바이러스와 관련이 없는 문제입니다.)
현재 시스템 상태		변경 후 시스템 상태		사용품목
처리과정 기술란
c:\windows 의 ttfcache 파일을 삭제한후 시스템 재시작

2002년 12월 1일 시행		수검번호		성 명	배점
					1단계		2단계
					5점		5점
[문제 7] 이 시스템에 다음의 조건에 따라 디스크 조각모음과 디스크 검사를 자동으로 하도록 설정하시오.
제시문제			문제 해결 후 상태			사용품목
1단계	디스크 조각모음 : 1주일에 한번 월요일 오전 10시에 작동		모든 설정이 제시문제와 같다.
2단계	디스크 검사 : 1달에 한번 매월 15일에 작동
처리과정 기술란
‘시스템 도구’→‘예약된 작업’을 실행하여 제시문제와 같이 디스크 조각모음과 디스크 검사 설정

2002년 12월 1일 시행		수검번호	성 명	배점
				15점
[문제 8] 지금 이 시스템은 인터넷 연결시 자꾸 암호입력을 요구하는데, 그 암호를 잊어버렸습니다. 그 암호를 해제하기 위하여 내용관리자를 변경하려하니 역시 암호를 요구합니다. 이 시스템을 수정하여 정상적으로 인터넷을 사용할 수 있도록 설정하시오.
현재 시스템 상태	변경 후 시스템 상태				사용품목
처리과정 기술란
H_L_M\Software\Micresoft\windows\CurrentVersion\policies\Ratings 삭제

2002년 12월 1일 시행	수검번호		성 명		배점
					15점
[문제 9] 레지스트리를 직접 수정하는 것은 많은 위험을 동반합니다. 윈도우 원본 CD에 보면 레지스트리를 직접 수정하지 않고서도 사용자나 시스템에 제한을 가할 수 있는 시스템 정책 편집기가 있습니다. 이 프로그램을 설치하여 다음 설정에 따른 내용을 설정하시오.
설정내용		변경 후 시스템 상태		사용품목
부팅시 경고 메시지가 뜨며 다음의 내용이 나온다. 제목 : 경고 내용 : 이 시스템은 중요한 대외비가 있습니다. 함부로 만지면 안됩니다.
처리과정 기술란
윈도우 원본씨디의 poledit를 설치하여 현 시스템의 레지스트리에 설정

2002년 12월 1일 시행	수검번호	성 명	배점
			10점
[문제 10] 시스템을 오래 사용한 관계로 오류가 많이 발생하여 다시 설치를 하려고 하는데 시리얼넘버를 잊어버렸습니다. 이 시스템의 시리얼 넘버를 확인하여 기술하시오. (Windows 98 설치시에 필요한 형식(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)의 시리얼 번호를 말합니다.)
정답 기술란
M392Q-X4JDV-BCH39-YB8FR-X7F6J