Ⅰ. CHARACTERISTICS OF M16A2 RIFLE

◑ FM 23-9 ◑                                 M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

◑ FM 23-9 ◑                                 M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

◑Field Manual 23-9◑                    M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

◑ Field Manual 23-9 ◑                            M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

The M16A2 rifle is a 5.56-mm, magazine-fed, gas-operated, shoulder-fired weapon. It is designed to fire either semiautomatic or a three-round burst through the use of a selector lever (SAFE, SEMI, and BURST).

* Weight

- 3.53 □ / 7.78 lb (without cartridge magazine and sling)

- 3.85 □ / 8.48 lb (with 20-round loaded magazine and sling)

* Length

- 113.99 □ / 44.88 Inches (M16A2 rifle with Bayonet Knife)

- 100.66 □ / 39.68 Inches (M16A2 rifle overall with compensator)

* Barrel rifling

- Right hand; one twist in 7 inches

* Muzzle velocity

- 3,100 feet per second

* Maximum Range (최대 사거리)

- 3,534 Meters

* Maximum Effective Range (최대 유효 사거리)

- Point target: 550 Meters

- Area target: 800 Meters

* Ammunitions

Ⅱ. M16A2 RIFLE ACCESSORIES

M16A2 RIFLE 분해도

◑ Field Manual 23-9 ◑                            M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

Ⅲ. CLEAR THE RIFLE

CLEAR THE RIFLE

1. 총기를 지급 받은 직후, 총기분해 전에, 사격 후에, 총기를 반납하기 전에 실시한다.

2. Clear the rifle.

a. Remove the magazine from the rifle, if there is one present.

b. Cock the rifle.

c. Turn the selector to SAFE.

( M16A2 소총은 장전되어 있지 않으면, 조정간이 SAFE로 돌려지지 않는다. )

d. Lock the bolt open.

① Pull the Charging handle rearward.

② Press the bottom of the bolt catch.

③ Allow the bolt to move forward until it engages the bolt catch.

④ Return the charging handle to the forward position.

⑤ Ensure the selector is on SAFE.

e. Check the receiver and chamber to ensure they do not contain ammunition.

f. Allow the bolt to go forward by pressing the upper portion of the bolt catch.

Ⅳ. FUNCTION CHECK

1. 조정간이 각각의 위치에서 원활히 작동하는지 확인하기 위해 실시한다.

2. 총기조립을 마친 다음이나 조정간과 부품의 기능이 원활히 작동하는지 의심스러울 때 실시한다.

SAFE

a. Pull the charging handle to the rear and release it.

b. Place the selector lever on SAFE.

c. Pull the trigger (the hammer should not fall).

SEMI

a. Place the selector lever on SEMI.

b. Pull the trigger, holding it to the rear (the hammer should fall).

c. Continue to hold the trigger to the rear while pulling the charging handle to the rear and            releasing the charging handle.

d. Release the trigger with a slow, smooth motion until the trigger is fully forward (the hammer        should not fall. "Tic!" sound).

e. Pull the trigger (the hammer should fall).

BURST

a. Place the selector lever on BURST.

b. Pull the charging handle to the rear and release it.

c. Pull the trigger holding it to the rear (the hammer should fall).

d. Continue to hold the trigger to the rear while pulling the charging handle to the rear three           times and releasing charging handle.

e. Release the trigger ("Tic!" sound).

f. Pull the trigger (the hammer should fall)..

Ⅴ. RECORD FIRE (기록 사격)

1. Outline

◑ Field Manual 23-9 ◑                            M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

◑ Field Manual 23-9 ◑                            M16A2 RIFLE MARKMANSHIP

a. 군종 목사를 제외한 모든 군인에게는 개인 화기가 배정이 되며 미군 일반 병사의 경우 대부분           M16A2를 지급 받는다.

b. 부대 전입이후 한달 내에 사격을 가야하며 통과할 경우 그 기록이 1년간 유효하다.

c. 우리 부대는 M16A2의 경우 Camp Carroll (왜관)의 사격장을 이용하며, M249의 경우에는 마산에        있는 사격장을 이용한다.

d. 기록 사격의 경우 아래와 같은 결과에 따라 네 등급으로 나눈다.

:: Qualification Table ::

Personnel hitting 26 or fewer targets are unqualified.

Personnel hitting 27 to 32 targets qualify as marksman.

Personnel hitting 32 to 37 targets qualify as sharpshooter.

Personnel hitting 38 to 40 targets qualify as expert.

e. 표적에 26발 이상 명중시키면 통과를 한 것으로 그 기록이 1년 동안 유효하게 된다. Expert 등급을      얻을 경우 중대장의 방침에 의해 3일 외박을 갈 수 있지만, 사격에 통과를 하지 못했을 경우에           는 외출, 외박 금지 등의 제재가 가해진다.

2. Zeroing

주어진 목표물에 실탄의 명중률을 높이기 위해 영점사격(Zeroing)을 하며 이는 기록 사격에서 좋은 결    과를 가지는데 바탕이 된다. 영점 사격은 25미터 사격장에서 300미터 타겟에 모래사대 Support 자세로    3발씩 5∼6회 쏜다. 탄착군이 형성되면 타겟 중앙에서 벗어난 정도에 따라 Click를 수정해서 영점을      맞춘다.

a. Mechanical Zero

b. Click adjustments

3. Tip

a. 사격장에서는 Kevlar, LCE, Protective Mask 등을 반드시 착용해야하며, 청각 보호를 위해 Ear Plug      를 꼭 사용한다.

b. 사격장에서 이동시 총구는 항상 Down Range를 향하고, 총신을 어깨에 기대어 개머리판은 손으로        지지하여 이동한다.

c. 사격시 각 사로별로 사수와 부사수가 한 조가 되며, 부사수는 사수의 사격을 돕는다.

d. Camp Carroll에 있는 사격장에서는 엎드려쏴 자세로 사격하게 되며, 실탄이 10발씩 들어있는 탄알집을      두 개씩 두 번 받아 쏜다. 총 40발의 실탄을 쏘게된다.

e. 처음에는 모래 사대로 총을 지지한 상태에서 실탄 10발이 든 탄알집 두 개로 열 개의 타겟에 각각      두발씩 쏜다. 10발을 다 쏘고 나면 실탄 10발이 든 나머지 탄알집을 재장전해서 쏜다.

f. 다음 20발은 모래사대 없이 각각의 타겟에 두발씩 쏜다. 이때 역시 10발을 다 쏘고 나면 실탄 10발이     든 나머지 탄알집을 재장전해서 쏜다.

g. 원래는 탄알집 하나로 2분내에 사격하게 되어있지만, 특별히 시간을 제한하지는 않으며, 만약 실탄을     쏘지 못하고 남아 있을 경우에는 따로 시간을 더 준다.

h. 사격중에 문제가 발생했을때는 일어서거나 움직이지 말고, SPORTS를 실행한다. 그래도 문제가         해결되지 않으면 손을 들어 문제가 있음을 알리고 기다린다.

i. 명중한 개수를 셀때는 한 타겟당 4개 까지만 카운트 한다.

4. Term

Lock and load : 탄알 장전

Commence fire : 사격 개시

Cease fire : 사격 중지

Alibi ammo(=ammunition) : 다 쏘지 못하고 남은 탄알

Malfunction : 총기 작동 불량

5. SPORTS

Slap up on the bottom of the magazine. - 탄알집 아래를 위로 친다.

Pull the charging handle to the rear. - 장전손잡이를 뒤로 당긴다.

Observe the chamber for an ejection of the round. - 약실을 살펴본다.

Release the charging handle. - 장전손잡이를 전진시킨다.

Tap the forward assist. - 노리쇠 전진기를 눌러준다.

Squeeze the trigger again. - 총을 다시 쏜다.

주의: 실탄이 탄알집에서 약실 밖으로 나오지 않을 정도로 살짝 친다.