검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	고압 배전선로 및 이동전선			부 위 별
세 부 공 종	고압 배전선로 및 이동전선			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
1.공사의 지장□감전우려 여부
2.가공선의 방호상태 - 방호관의 사용
3.변압기 개폐기 등이 설치되어 있는 전주 에 대하여 방호조치 설치상태
4.방호설비가 없는 곳의 작업금지 여부
5.이설□방호작업에 있어서 경험이 있는 작업원의 시공여부
6.가설 전기□기기에 사용된 전선의 케이블 사용여부
7.3상일 때 4심 CABLE,단상일때는 3심 CABLE을 사용하며 1심의 접지선 사용여부
8.피복이 손상된 케이블 사용여부
9.접지선 피복의 녹색여부
10.접지선의 접지극 접속여부
11.CABLE의 접속시는 CABLE CONNECTOR 의 사용여부
12.통로를 횡단하는 CABLE의 방호조치 여부
시공자 점검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □